

|  |  |
| --- | --- |
|  | TVIRTINU  AB „Kauno energija“  Technikos direktorius  2025 m. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ d. |

**AKCINĖ BENDROVĖ „KAUNO ENERGIJA“**

**KARŠTO VANDENS SKAITIKLIŲ PAKEITIMO tECHNINĖ SPECIFIKACIJA**

**PIRKIMO OBJEKTAS**

1. Karšto vandens skaitiklių pakeitimo paslaugos (toliau – **Paslaugos**).

**PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS IR CHARAKTERISTIKA**

1. AB „Kauno energija“ (toliau – **Perkantysis subjektas**), vykdydama karšto vandens tiekėjo veiklą, prižiūri karšto vandens skaitiklius, skirtus matuoti buities arba komercinėms reikmėms suvartojamo karšto vandens kiekį.
2. Perkantysis subjektas planuoja įsigyti karšto vandens skaitiklių DN 15-20 pakeitimo paslaugas, kurioms atlikti paslaugų tiekėjas (toliau ‒ **Tiekėjas**) privalės daugiabučių gyvenamųjų namų butuose ar kitose patalpose įrengtus karšto vandens skaitiklius pakeisti iš Perkančiojo subjekto gautais karšto vandens skaitikliais su nuotoline duomenų nuskaitymo ir perdavimo sistema (toliau – **Skaitikliai**), pakeistus Skaitiklius užplombuoti ir parengti ataskaitinius rašytinus ir (ar) formuojamus mobilioje aplikacijoje atliktų darbų dokumentus.
3. Paslaugų atlikimo vieta − Kauno miestas, Kauno rajonas, Jurbarko miestas.
4. Planuojamos Paslaugų apimtys 25 000 (dvidešimt penki tūkstančiai) vnt. Minimalus Tiekėjo atliekamų Paslaugų našumas 2 300 (du tūkstančiai trys šimtai) vnt. per mėnesį.
5. Perkantysis subjektas Paslaugų atlikimui pateiks Skaitiklius (be pajungimo antgalių), Skaitiklių plombavimo medžiagas (plombas, plombavimo vielą) ir priims pakeistus karšto vandens skaitiklius, pasirašant Įrenginių ir medžiagų į montažą (iš montažo) perdavimo–priėmimo aktą (Techninės specifikacijos Priedas Nr. 1)).
6. Tiekėjas Paslaugų atlikimui turės savo lėšomis įsigyti ir naudoti planšetinius kompiuterius (mobilius įrenginius), kuriuose turės būti įdiegta programa, leidžianti pildyti skaitiklių keitimo, patikrinimo, neįvykusių darbų ir pažeidimų aktus mobilioje aplikacijoje. Perkantysis subjektas planšetinių kompiuterių ir programos nesuteiks.
7. Paslaugų teikimo sutartis (toliau – **Sutartis**) bus sudaroma 12 (dvylikos) mėnesių laikotarpiui. Išnaudojus maksimalią Sutarties kainą ir atsiskaičius su Tiekėju, Sutarties galiojimas baigsis anksčiau termino.
8. Tiekėjas turės užtikrinti pasiūlyme nurodytą per mėnesį keičiamų skaitiklių Paslaugų našumą.
9. Tiekėjo veikla turės būti drausta civilinės atsakomybės draudimu.
10. Perkantysis subjektas neįsipareigoja per Sutarties galiojimo laikotarpį nupirkti visas 5 punkte išvardintas Paslaugas. Paslaugos bus perkamos pagal Perkančiojo subjekto poreikį ir Paslaugų kainą, nurodytą Paslaugų pirkime dalyvaujančio Tiekėjo pasiūlyme.
11. Perkantysis subjektas Paslaugų apimtis ir terminus (derindamas su Tiekėju) po Sutarties sudarymo raštu arba elektroniniais laiškais pateiks Tiekėjui atskirais Paslaugų atlikimo užsakymais (toliau ‒ **Užsakymas**; Techninės specifikacijos Priedas Nr. 2). Kiekviename Užsakyme bus nurodytos planuojamų Paslaugų apimtys, adresai, vietos ir Paslaugų suteikimo terminai.
12. Tiekėjas į pasiūlymo kainą turi būti įsiskaičiavęs visas planuojamas Paslaugų vykdymui reikalingas turėti įrenginių, detalių, pagalbinių medžiagų įsigijimo, darbo jėgos, transporto eksploatavimo ir parkavimo, logistikos, ryšio, informacinių technologijų priemonių panaudojimo, kitas išlaidas.
13. Tiekėjui, nustatytais terminais nesuteikus Paslaugų, Perkantysis subjektas turės teisę be atskiro įspėjimo pradėti skaičiuoti 0,05 procentų dydžio delspinigius nuo nesuteiktų Paslaugų vertės už kiekvieną uždelstą dieną.
14. Tiekėjas, netinkamai (nekokybiškai) atlikdamas Paslaugas, turės sumokėti Perkančiajam subjektui 100 EUR (vieno šimto eurų 00 ct) baudą už kiekvieną nustatytą atvejį.
15. Jei dėl techninių priežasčių (karšto vandens apskaitos mazgas, vandentiekio vamzdynas yra neteisingai įrengtas, susidėvėjęs, sukorodavęs) negalima atlikti Paslaugų, Tiekėjas turi surašyti mobilioje aplikacijoje pateiktos formos Karšto vandens apskaitos prietaiso eksploatavimo sąlygų ir rodmenų patikros aktą (Techninės specifikacijos Priedas Nr. 3), akte tiksliai aprašydamas priežastis, dėl kurių negalima atlikti Paslaugos ir padaryti situacijos *foto* nuotraukas, susipažinęs, aktą pasirašo buto savininkas (atstovas). Jei bus nustatyta, kad aktas surašytas nepagrįstai, Tiekėjas Perkančiajam subjektui turės sumokėti 100 EUR (vieno šimto eurų 00 ct) baudą už kiekvieną nustatytą atvejį.
16. Jei dėl techninių priežasčių, kai nėra įrengto vandentiekio ventilio (uždaromosios armatūros) prieš karšto vandens skaitiklį ar jis neveikia ir dėl to negalima atlikti karšto vandens skaitiklio pakeitimo darbų (atlikti Paslaugos), Tiekėjas, buto, namo, patalpos savininkui (atstovui) paprašius ir sutikus apmokėti visas sutartas to ventilio įrengimui ar pakeitimui reikalingas atlikti išlaidas, atlieka sutartus vandentiekio ventilio (uždaromosios armatūros įrengimo, pakeitimo ar jo remonto darbus, išrašo šiems papildomiems darbams sąskaitą faktūrą ir informuoja, kad šie papildomi darbai atliekami ne Perkančiojo subjekto iniciatyva ir lėšomis. Už papildomus darbus, Perkantysis subjektas neapmokės.
17. Apskaičiuoti delspinigiai ir / ar baudos bus išskaičiuojamos iš Tiekėjui mokėtinų sumų.

**REIKALAVIMAI ATITIKČIAI**

1. Tiekėjas Paslaugas privalo atlikti kokybiškai, vadovaudamasis statybos techniniais reglamentais, kitais norminiais teisės aktais, reglamentuojančiais atliekamas Paslaugas, taip pat Skaitiklių įrengimo, naudojimo instrukcijomis ir rekomendacijomis, Karšto vandens apskaitos mazgo elementų plombavimo schemomis (Techninės specifikacijos Priedas Nr. 4).
2. Tiekėjas Paslaugų atlikimą privalo organizuoti ir suderinti iš anksto. Tam tikslui Tiekėjas privalo:

20.1. didelių apimčių (viename ar keliuose daugiabučiuose namuose) Paslaugas ne vėliau kaip prieš 3 (tris) dienas iki Paslaugų atlikimo pradžios raštu ar kitu būdu suderinti su tuos daugiabučius namus administruojančiu asmeniu arba organizacija ir paskelbti kiekvienoje daugiabučio namo laiptinėje esančioje skelbimų lentoje, o jei tokios nėra, kitoje gerai matomoje vietoje, iškabinant išsamius informacinius pranešimus (skelbimus);

20.2. pavienes Paslaugas (atskirame ar keliuose atskiruose butuose, patalpose) ne vėliau kaip prieš 24 (dvidešimt keturias) valandas raštu ar kitu būdu suderinti su atskirais karšto vandens vartotojais (buto ar kitos patalpos savininkais, bendrasavininkais, įgaliotais naudotojais, atstovais; toliau − Vartotojai);

20.3. atliekamas Paslaugas, atsiradus būtinumui, derinti (aiškinti, paklausti) su daugiabučio gyvenamo namo karšto vandens sistemų techniniu prižiūrėtoju, kitomis organizacijomis arba institucijomis.

21. Tiekėjas Paslaugas privalo pradėti tik gavęs daugiabutį namą administruojančio asmens (organizacijos) arba Vartotojo sutikimą tų Paslaugų atlikimui.

22. Tiekėjas Paslaugas privalo vykdyti darbo dienomis nuo 8 val. iki 20 val. arba kitu Tiekėjo su Vartotoju suderintu laiku.

23. Tiekėjas privalo užtikrinti, kad Paslaugas atliekantys darbuotojai visada su savimi turėtų ir pareikalavus galėtų pateikti dokumentus, įrodančius, kokiai organizacijai tie darbuotojai atstovauja.

24. Tiekėjo darbuotojai privalo būti apsirengę tvarkingais darbo rūbais su Tiekėjo skiriamaisiais ženklais, būti su antbačiais.

25. Tiekėjas privalo užtikrinti Paslaugas atliekančių darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos, bendrųjų daugiabučių gyvenamųjų namų vidaus tvarkos taisyklių, darbo kultūros reikalavimų laikymąsi. Tiekėjo darbuotojų elgesys su Vartotojais turi būti profesiniai kvalifikuotas ir mandagus. Perkančiajam subjektui gavus iš Vartotojo įrodymų, kad Tiekėjo darbuotojai nepateikė darbo pažymėjimo, nevilkėjo drabužių su įmonės skiriamaisiais ženklais ir / ar buvo be antbačių, atlikę darbus, paliko nešvarią aplinką, bus taikoma 300 EUR (trijų šimtų eurų 00 ct) dydžio bauda.

26. Tiekėjo darbuotojai Paslaugų atlikimo metu Vartotojo patalpose negali vykdyti kitų, su atliekamomis Paslaugomis nesusijusių (išskyrus 17 punkte išvardintų vandentiekio ventilio (uždaromosios armatūros) įrengimo, pakeitimo ar jo remonto darbus), darbų. Draudžiama iš Vartotojų imti bet kokias įmokas, nesusijusias su Paslaugų atlikimu (su šiuo reikalavimu Tiekėjo darbuotojai, atliekantys Paslaugas, supažindinami pasirašytinai ir dokumentai su supažindintų darbuotojų parašais pristatomi Perkančiajam subjektui per 10 (dešimt) darbo dienų po Sutarties pasirašymo dienos).

27. Tiekėjas Paslaugų atlikimui privalės savo sąskaita įsigyti ir tinkamai panaudoti reikiamą įrangos, įrankių, santechninių vamzdyno jungiamųjų detalių, eksploatacinių medžiagų kiekį. Perkantysis subjektas Tiekėjui šių išlaidų nekompensuos.

28. Visos Tiekėjo naudojamos detalės, eksploatacinės medžiagos privalo atitikti arba tenkinti geriamo vandens tiekimo ir minimalių aplinkos apsaugos reikalavimų laikymąsi jų gamybai. Pareikalavus, Tiekėjas privalo pateikti atliekamai Paslaugai naudojamų įrankių, detalių ir eksploatacinių medžiagų kokybės sertifikatus ir įrodyti jų tinkamumą naudojimui.

29. Jeigu bus nustatyta, kad Paslaugų atlikimo metu buvo panaudoti nekokybiški įrenginiai, detalės, eksploatacinės medžiagos, Tiekėjas privalės juos per 10 (dešimt) dienų pakeisti savo lėšomis kitais, kompensuojant dėl to Perkančiojo subjekto patirtus nuostolius.

30. Tiekėjas, atlikdamas Paslaugas, privalo užtikrinti:

* 1. kad pakeistas (sumontuotas kitoje vietoje) Skaitiklis teisingai matuotų per Skaitiklį pratekantį karšto vandens kiekį;

30.2. kad Skaitiklio naudotojas ir Skaitiklio priežiūrą atliekantis personalas galėtų lengvai patikrinti pakeisto Skaitiklio rodmenis arba atlikti Skaitiklio priežiūros darbus;

30.3. kad pakeistas Skaitiklis gamintojo nustatyta tvarka būtų teisingai įrengtas Skaitiklio naudojimo vietoje ir aktyvuotas pradėti transliuoti duomenis į Perkančiojo subjekto naudojamus duomenų perdavimo tinklus duomenų registravimui tinklo valdymo sistemoje − *Loriot*.

31. Tiekėjas, pastebėjęs akivaizdžiai matomus išmontuojamo Skaitiklio išorinius mechaninius ar klastojimo pažeidimus, privalo išmontuotą Skaitiklį perduoti Perkančiajam subjektui, o Skaitiklio pažeidimus ar klastojimą užfiksuoti mobilioje aplikacijoje tai aprašant Karšto vandens apskaitos prietaisų keitimo akte.

32. Tiekėjas pakeistą Skaitiklį privalo užplombuoti vienkartinėmis užspaudžiamomis plastikinėmis plombomis. Plombavimą būtina atlikti pagal Karšto vandens apskaitos mazgo elementų plombavimo schemas taip, kad neliktų galimybės Skaitiklį išardyti, nepažeidus plombų.

33. Tiekėjas negali plombuoti kitų, Užsakymuose neišvardintų, Skaitiklių ar įrenginių.

34. Tiekėjas prie išmontuoto skaitiklio prieš jį fotografuojant, ant skaitiklio užklijuoja informacinį lipduką, kuriame privalo pateikti informaciją apie tikslų adresą ir vietą iš kur buvo išmontuotas skaitiklis, datą. Informacinius lipdukus, kurie bus klijuojami ant skaitiklių turi paruošti (įsigyti) pats Tiekėjas, Perkantysis subjektas tokių lipdukų neteiks.

35. Tiekėjas išmontuotus skaitiklius privalo gražinti jų savininkui (valdytojui). Perkančiajam subjektui gražinami skaitikliai turės būti supakuoti tvarkingose tų pačių gabaritų kartoninėse pakuotėse po ne mažiau kaip 20 (dvidešimt) vnt. ir pristatyti į sandėlį, esantį adresu Jėgainės g. 12C, Kaunas. Tiekėjo gaunamų (Perkančiojo subjekto perduodamų) ir išmontuotų skaitiklių pristatymo Perkančiajam subjektui grafikai bus suderinami po Sutarties sudarymo.

1. Už gautų ir / ar išmontuotų skaitiklių sugadinimą, pažeidimą ar praradimą Tiekėjas apmoka savo lėšomis pagal Perkančiojo subjekto pateiktą sąskaitą faktūrą.
2. Paslaugos metu ar atlikus Paslaugą atsiradusius vandens tiekimo sutrikimus Vartotojo bute ar kitose patalpose Tiekėjas privalo savo lėšomis pašalinti nedelsiant, ne vėliau kaip per 24 valandas nuo pranešimo apie tai gavimo laiko.
3. Paslaugos teikimo metu įvykus vandentiekio avarijai ir / ar sugadinus buto ar kitų patalpų turtą dėl Tiekėjo kaltės, Tiekėjas organizuoja avarijos likvidavimo darbus ir atsiradusius nuostolius padengia savo sąskaita. Tiekėjas apie tai nedelsdamas informuoja Perkantįjį subjektą telefonu Tel. +370 800 20 000. Vykdant Paslaugas, karšto ar šalto vandens tiekimas gyventojams negali būti sutrikdytas ilgiau kaip 2 (dvi) valandoms.

**BENDRIEJI REIKALAVIMAI PASLAUGOMS**

1. Tuo atveju, kai Vartotojo bute arba kitose patalpose yra numatyta atlikti Paslaugas ‒ pakeisti 2 (du) arba daugiau Skaitiklių ir Paslaugų atlikimo metu buvo nustatyta, kad dėl tam tikrų priežasčių (tuo metu negalima uždaryti karšto vandens tiekimo, karšto vandens vamzdyno techninis stovis yra nepatenkinamas (avarinis), Skaitiklio pakeitimo vieta yra darbams nepasiekiamoje vietoje, nepakanka laiko atlikti visus Skaitiklių pakeitimo darbus tuo pačiu metu) Tiekėjas negalės pakeisti bent vieno iš 2 (dviejų) arba daugiau Skaitiklių, pageidaujama Paslaugų atlikimą nukelti vėlesniam laikui ir Paslaugas atlikti pilnai, kai bus sudarytos tam tinkamos sąlygos. Tokiu atveju Tiekėjas privalo su Vartotoju susitarti, kad Vartotojas per nustatytą laikotarpį sudarytų tinkamas sąlygas Vartotojo bute arba kitose patalpose pakeisti visus Skaitiklius vienu metu.
2. Tiekėjas pakeitęs Skaitiklį, elektroninėmis priemonėmis (mobiliame įrenginyje) privalės surašyti (sugeneruoti) Karšto vandens apskaitos prietaisų keitimo aktą (Techninės specifikacijos Priedas Nr. 5), akte tiksliai fiksuojant išmontuoto ir / ar sumontuoto Skaitiklių, plombų duomenis, aptiktus Skaitiklio eksploatacinius pažeidimus, naujus arba pasikeitusius Vartotojo asmeninius, kontaktinius duomenis, padarant kokybiškas išmontuojamo ir sumontuoto (pakeičiamo) Skaitiklių *foto* nuotraukas, kuriose aiškiai matytųsi Skaitiklių numeriai ir rodmenys, informaciniai lipdukai (nedengiantys skaitiklio rodmenų) pateikiant Karšto vandens skaitiklių keitimo aktą pasirašyti mobilioje aplikacijoje Vartotojui.
3. Tiekėjas Paslaugų atlikimui darbuotojus turės aprūpinti savo planšetiniais kompiuteriais (mobiliais įrenginiais), kurių parametrai leistų (palaikytų galimybę) šiuose planšetiniuose kompiuteriuose įdiegti mobilią aplikaciją (programą), leidžiančią sugeneruoti ir persiųsti Perkančiajam subjektui Karšto vandens skaitiklių keitimo, patikrinimo aktą (kitus aktus) ir padarytas *foto* nuotraukas.
4. Tiekėjas privalės surašyti, pasirašyti ir ne vėliau, kaip 3 (trečią) kito mėnesio darbo dieną pateikti Perkančiajam subjektui suderinti per paskutinį mėnesį atliktų Paslaugų ataskaitinę dokumentaciją: Atliktų darbų perdavimo–priėmimo aktą (Techninės specifikacijos Priedas Nr. 6); Pažymą apie atliktų darbų vertę (Techninės specifikacijos Priedas Nr. 7); Defektinį aktą (Techninės specifikacijos Priedas Nr. 8), kai Paslaugų atlikimas dėl pateisinančių priežasčių nebuvo atliktas. Defektinį aktą privalo pasirašyti Tiekėjas, Vartotojas, kurio bute arba kitose patalpose nebuvo atlikta Paslauga, arba to daugiabučio gyvenamojo namo Vartotojus atstovaujantis administruojantis asmuo (organizacija), kai Vartotojas negali arba atsisako Defektinį aktą pasirašyti. Tiekėjas šalių suderintus ataskaitinius dokumentus ir parengtą PVM sąskaitą faktūrą Perkančiajam subjektui privalo pateikti per Valstybės įmonės Registrų centro informacinę sistemą „SABIS“.
5. Tiekėjas privalės Perkančiajam subjektui raštu pranešti apie Tiekėjo paskirtus darbuotojus, kurie atliks Paslaugas, kurie bus atsakingi už atliekamų Paslaugos kokybę ir kurie pasirašys atliktų Paslaugų ataskaitinę dokumentaciją.
6. Perkantysis subjektas privalės Tiekėjui raštu pranešti apie Perkančiojo subjekto paskirtus asmenis, kurie vykdys Tiekėjo atliekamų Paslaugų priežiūrą.
7. Tiekėjas privalės užtikrinti teisingą Paslaugų atlikimui gaunamų asmens duomenų tvarkymą ir naudojimą pagal ES Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 2016/679 ir kitų norminių teisės aktų reikalavimus ir po Sutarties sudarymo privalės pateikti tai patvirtinančią Deklaraciją.
8. Perkantysis subjektas po Sutarties sudarymo Tiekėjui Paslaugų atlikimui pateiks:

46.1. Skaitiklius;

46.2. plombavimo medžiagas;

46.3. atliktų Paslaugų ataskaitinės dokumentacijos, išvardintos Techninės specifikacijos 42 punkte, formas *.docx* formatu. Perkantysis subjektas pasilieka teisę sutarties galiojimo laikotarpiu keisti dokumentų pavyzdžius (formas);

46.4. turimą informaciją apie Vartotoją ir Vartotoją atstovaujančius (daugiabutį gyvenamą namą administruojančius) asmenis (organizacijas), kurią iš Perkančiojo subjekto gauti raštu paprašys Tiekėjas.

1. Perkantysis subjektas turi teisę Sutarties galiojimo laikotarpiu:

47.1. kviesti Tiekėją dalyvauti susirinkime. Susirinkimo metu priimti sprendimai (papildomi susitarimai) dėl Sutarties vykdymo bus privalomi kiek Tiekėjui, tiek Perkančiajam subjektui;

47.2. bet kada tikrinti ir reikšti Tiekėjui pastabas dėl atliekamų Paslaugų kokybės ir savalaikio atlikimo;

47.3. reikalauti iš Tiekėjo ištaisyti nustatytus atliekamų Paslaugų neatitikimus (toliau ‒ **Defektai**) taip pat stabdyti atliekamas Paslaugas, kol nustatyti Defektai bus pašalinti. Perkantysis subjektas, nustatęs Defektus, privalo surašyti Defektinį aktą, pateikti jį Tiekėjui ir suderinti su Tiekėju Defektų pašalinimo terminus. Tiekėjas Defektus privalo pašalinti savo lėšomis;

47.4. stabdyti Paslaugų atlikimą, kai Tiekėjas laiku nepradeda Paslaugų atlikimo arba Paslaugas atlieka taip lėtai, kad visas Paslaugas atlikti iki nustatytų terminų nebus galima;

47.5. nemokėti Tiekėjui už nesuteiktas, ne laiku suteiktas arba nekokybiškai atliktas Paslaugas;

47.6. inicijuoti Sutarties nutraukimą, kai Tiekėjas nesilaiko Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų.

**GARANTINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI**

1. Tiekėjas privalo garantuoti atliktų Paslaugų kokybę. Tiekėjas atliktoms Paslaugoms privalo suteikti garantinį aptarnavimo laikotarpį, kuris yra ne trumpesnis kaip 2 (dveji)metai nuo atliktų Paslaugų perdavimo–priėmimo akto pasirašymo dienos.
2. Garantiniu laikotarpiu atsiradusius karšto vandens skaitiklių išmontavimo ir sumontavimo (keitimo) paslaugų defektus Tiekėjas šalina savo lėšomis. Tiekėjas atsakingas už visus defektus viso garantinio laikotarpio metu. Jei atsiradę defektai nepašalinami garantinio laikotarpio metu, garantinis laikotarpis pratęsiamas tiek, kiek reikės laiko tiems defektams pašalinti. Pastebėjus per garantinį laikotarpį Tiekėjo suteiktose Paslaugose trūkumus, Perkantysis subjektas praneša apie tai Tiekėjui elektroniniu paštu. Tiekėjas įsipareigoja per 36 (trisdešimt šešias) valandas trūkumus pašalinti savo sąskaita.

**PRIEDAI**

1. Priedas Nr. 1 – Įrenginių ir medžiagų į montažą / iš montažo perdavimo–priėmimo aktas;
2. Priedas Nr. 2 – Karšto vandens skaitiklių pakeitimo paslaugų užsakymas;
3. Priedas Nr. 3 – Karšto vandens apskaitos prietaiso eksploatavimo sąlygų ir rodmenų patikros aktas;
4. Priedas Nr. 4 – Karšto vandens apskaitos mazgo elementų plombavimo schemos;
5. Priedas Nr. 5 – Karšto vandens apskaitos prietaisų keitimo aktas;
6. Priedas Nr. 6 – Atliktų darbų perdavimo–priėmimo aktas;
7. Priedas Nr. 7 – Pažyma apie atliktų darbų vertę;
8. Priedas Nr. 8 – Defektinis aktas.

Techninio aptarnavimo skyriaus vyresnysis inžinierius Aurelijus Zimba

Techninės specifikacijos Priedas Nr. 1

Paveikslėlis, kuriame yra Astronominis objektas, mėnulis, Astronominis reiškinys, Gintaras

Automatiškai sugeneruotas aprašymas

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ĮRENGINIŲ IR MEDŽIAGŲ Į MONTAŽĄ /IŠ MONTAŽO** | | | | | | | | |
| **PERDAVIMO–PRIĖMIMO AKTAS NR.** | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| Kaunas | | | | | | | | |
| 20 \_\_- \_\_\_\_\_\_\_- \_\_  AB „Kauno energija“, atstovaujama \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ perdavė, o\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_atstovaujama \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  priėmė objektui \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ šiuos įrenginius (medžiagas):   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Inventorinis Nr. | Įrenginio (medžiagų) pavadinimas | Tipas,  markė | Matavimo  vienetai | Kiekis, vnt. | Kaina,  Eur | Suma,  Eur | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |   Perdavė\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (vardas, pavardė) (parašas)    Priėmė\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (vardas, pavardė) (parašas) | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | |  |  |  |

Techninės specifikacijos Priedas Nr. 2

Paveikslėlis, kuriame yra Astronominis objektas, mėnulis, Astronominis reiškinys, Gintaras

Automatiškai sugeneruotas aprašymas

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **KARŠTO VANDENS SKAITIKLIŲ PAKEITIMO PASLAUGŲ** | | | | | | | | |
| **UŽSAKYMAS Nr.** | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| Kaunas | | | | | | | | |
| 20\_\_-\_\_\_\_\_\_\_\_ - \_\_\_ | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sutarties Nr. ir data: | | | | | |  |  |  |
| Sutarties objektas: karšto vandens skaitiklių pakeitimo paslaugos (toliau − Paslaugos) | | | | | | | | |
| Užsakovas: | | |  |  |  |  |  |  |
| Paslaugų teikėjas: | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Paslaugų apimtys, adresai ir suteikimo terminai pateikiami objektų, kuriuose būtina suteikti karšto vandens skaitiklių pakeitimo paslaugas, sąraše (1 lentelė): | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBJEKTŲ, KURIUOSE BŪTINA SUTEIKTI KARŠTO VANDENS SKAITIKLIŲ PAKEITIMO PASLAUGAS, SĄRAŠAS | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 lentelė |
| Eil. Nr. | Pavadinimas | Vietovė | Objekto adresas (gatvė, namo Nr., buto Nr.) | | | KVS kiekis, vnt. | Objektą administruojančios organizacijos, vartotojo pavadinimas, kontaktai | Paslaugų suteikimo terminas |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Užsakovo atstovas: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(vardas, pavardė) (parašas)

Techninės specifikacijos Priedas Nr. 3

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Paveikslėlis, kuriame yra Astronominis objektas, mėnulis, Astronominis reiškinys, Gintaras  Automatiškai sugeneruotas aprašymas |  |  | Akto numeris Nr.: 202\_-00000 |

**KARŠTO VANDENS APSKAITOS PRIETAISO EKSPLOATAVIMO SĄLYGŲ IR RODMENŲ PATIKROS AKTAS**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Patikros data** 202\_-00-00 00:00  **Objekto adresas:**  **Savininkas:**  **Telefonas:** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Objekte įrengti apskaitos prietaisai:**   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | |  | **Skaitiklio numeris** | **Skaitiklio tipas** | **Rodmenys, m3** | **Plombos numeris** | | 1. |  |  |  |  | | 2. |  |  |  |  |   **Pastabos:**  **Rasti pažeidimai:**  Abonementas atsako už įrengto apskaitos prietaiso bei jo priedų saugumą, yra supažindintas su apskaitos prietaiso eksploatavimo reikalavimais, apsaugos priemonių priežiūra ir taisyklėmis  Tikrinimo metu duomenys užfiksuoti teisingai.  Sutinku, kad mano, kaip namo prižiūrėtojo/administratoriaus/bendrijos pirmininko kontaktiniai duomenys būtų viešai skelbiami AB „Kauno energija“ interneto puslapyje [www.kaunoenergija.lt](http://www.kaunoenergija.lt)  Sutikimas gali būti atšauktas išsiuntus AB „Kauno energija“ pranešimą Privatumo politikoje nurodyta tvarka, kuri skelbiama [www.kaunoenergija.lt](http://www.kaunoenergija.lt)/privatumo-politika |

**Patikrinime dalyvavo: Parašas:**

Vardas, Pavardė

**Įmonės atstovas: Parašas:**

Vardas, Pavardė

Techninės specifikacijos Priedas Nr. 4

Paveikslėlis, kuriame yra Astronominis objektas, mėnulis, Astronominis reiškinys, Gintaras

Automatiškai sugeneruotas aprašymas

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| **KARŠTO VANDENS APSKAITOS MAZGO ELEMENTŲ**  **PLOMBAVIMO SCHEMOS** | |
|  |  |
|  | Schema Nr. 1 |
|  | Paveikslėlis, kuriame yra diagrama, eskizas, Planas, Techninis brėžinys  Automatiškai sugeneruotas aprašymas |
|  | Schema Nr. 2 |
|  | Paveikslėlis, kuriame yra diagrama, Planas, Techninis brėžinys, schema  Automatiškai sugeneruotas aprašymas |
|  | Schema Nr. 3 |
|  | Paveikslėlis, kuriame yra diagrama, Planas, eskizas, Techninis brėžinys  Automatiškai sugeneruotas aprašymas |
|  |  |
|  |  |

PASTABOS:

1. Skaitiklis turi būti plombuojamos tik unikaliomis numeruotomis plombomis.

2. Plombos turi būti pritaikytos naudoti, kai aplinkos temperatūrų vertė yra nuo −40 ⁰C iki +90 ⁰C.

3. Plombos turi nekeisti savo fizinių savybių bent 10 metų.

4. Plombos turi būti atsparios agresyviai (natūraliai) cheminei aplinkai.

Techninės specifikacijos Priedas Nr. 5

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Nr.: 202\_-00000 |

**Karšto vandens apskaitos prietaisų keitimo aktas**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Prietaiso keitimo data** 202\_-00-00 00:00  **Apskaitos taško kodas:**  **Objekto pavadinimas:**  **Adresas:** | | |  |
|  |  | | |  |
| **Numontuotas apskaitos prietaisas** | |  | **Sumontuotas apskaitos prietaisas** | |
| Prietaiso numeris: | |  | Prietaiso numeris: | |
| KV rodmuo (m3) | |  | Rodmenų data | |
| Rodmenų data | |  | Skaitiklio tipas | |
|  | |  | KV rodmuo (m3) | |
|  | |  | Metrologinė patikros atlikimo data | |
|  | |  | Skaitiklio ilgis | |
|  | |  | Pastabos: | |
|  | |  | Plombų sąrašas: | |
|  | |  | Plombos numeris | |
|  | |  |  | |
| **Numontuotas apskaitos prietaisas** | |  | **Sumontuotas apskaitos prietaisas** | |
| Prietaiso numeris: | |  | Prietaiso numeris: | |
| KV rodmuo (m3) | |  | Rodmenų data | |
| Rodmenų data | |  | Skaitiklio tipas | |
|  | |  | KV rodmuo (m3) | |
|  | |  | Metrologinė patikros atlikimo data | |
|  | |  | Skaitiklio ilgis | |
|  | |  | Pastabos: | |
|  | |  | Plombų sąrašas: | |
|  | |  | Plombos numeris | |

**Pastabos objektui:**

AB „Kauno energija“ atstovas

|  |
| --- |
| Sutinku, kad mano, kaip namo prižiūrėtojo/administratoriaus/bendrijos pirmininko kontaktiniai duomenys būtų viešai skelbiami AB „Kauno energija“ interneto puslapyje [www.kaunoenergija.lt](http://www.kaunoenergija.lt)  Sutikimas gali būti atšauktas išsiuntus AB „Kauno energija“ pranešimą Privatumo politikoje nurodyta tvarka, kuri skelbiama [www.kaunoenergija.lt](http://www.kaunoenergija.lt)/privatumo-politika |

**Patikrinime dalyvavo:**

Vardas, Pavardė

|  |
| --- |
| parašas |

Techninės specifikacijos Priedas Nr. 6

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Paveikslėlis, kuriame yra Astronominis objektas, mėnulis, Astronominis reiškinys, Gintaras  Automatiškai sugeneruotas aprašymas |  |  |  |

|  |
| --- |
| **AB ,,Kauno energija“** |
| 202\_\_-\_\_- Sutartis Nr. \_\_\_\_\_\_\_  **ATLIKTŲ DARBŲ PERDAVIMO−PRIĖMIMO AKTAS Nr.\_\_\_\_\_\_\_** |
|  |
| per 202\_\_\_ m. \_\_\_\_\_\_\_\_\_ mėn. |
| Objektas: Karšto vandens skaitiklių pakeitimo paslaugos (toliau − Paslaugos) |
| Užsakovas: |
| Vykdytojas: |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Paslaugų pavadinimas | Data | Paslaugų kiekis, vnt. | Tiesioginės išlaidos | |
| Paslaugos vieneto kaina, Eur/vnt. | Iš viso, Eur |
| 1. | Karšto vandens skaitiklių pakeitimas |  |  |  |  |
| Iš viso be PVM | | | | |  |
| Pridėtinės vertės mokestis 21 % | | | | |  |
| Iš viso su PVM | | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Suma žodžiu: | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Užsakovas: | | Vykdytojas: | | | |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| |  | | --- | | (Paslaugų prižiūrėtojo vardas, pavardė, parašas) | |  | |  | | --- | | (Pareigos, vardas, pavardė, parašas) | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| (Asmens atsakingo už įrenginių priežiūrą ir saugų eksploatavimą | |  |  |  |  |
| (Padalinio vadovas, vardas, pavardė, parašas) | |  |  |  |  |

Techninės specifikacijos Priedas Nr. 7

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Paveikslėlis, kuriame yra Astronominis objektas, mėnulis, Astronominis reiškinys, Gintaras  Automatiškai sugeneruotas aprašymas |  |  |  |

|  |
| --- |
| **AB ,,Kauno energija“** |
| 202\_\_-\_\_- Sutartis Nr. \_\_\_\_\_\_\_  **PAŽYMA APIE ATLIKTŲ DARBŲ VERTĘ Nr. \_\_\_** |
|  |
| per 202\_\_\_ m. \_\_\_\_\_\_\_\_\_ mėn. |
| Objektas: Karšto vandens skaitiklių pakeitimo paslaugos (toliau − Paslaugos) |
| Užsakovas: |
| Vykdytojas: |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Darbų (objekto) pavadinimas | Sutarties kaina, Eur | Suteiktų paslaugų (įvykdytų darbų) vertė, Eur | | | Per ataskaitinį mėnesį, Eur | | |
| Nuo statybos pradžios | Nuo metų pradžios | Nuo ataskaitinio mėnesio pradžios, Eur | SMD vertė | Įrengimų ir inventoriaus | Kitos išlaidos |
|  |
| Karšto vandens skaitiklių pakeitimas |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Iš viso be PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pridėtinės vertės mokestis 21% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Iš viso |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Suma žodžiu: | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Statytojas : |  |  | Vykdytojas: |  | |  |  |  | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | (pareigos, vardas, pavardė, parašas, data) |  |  | (pareigos, vardas, pavardė, parašas, data) | | | | | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |  |  |  | |  |  | | (Projekto vadovo pareigos, vardas, pavardė, parašas) |  |  |  |  |  | |  |  | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |  |  |  | |  |  | | (Asmens atsakingo už atliktų darbų dokumentų priėmimą pareigos, vardas, pavardė, parašas) | | |  |  |  | |  |  | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |  |  |  | |  |  | | (Struktūrinio padalinio vadovo vardas, pavardė, parašas) |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  |  |

Techninės specifikacijos Priedas Nr. 8

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Paveikslėlis, kuriame yra Astronominis objektas, mėnulis, Astronominis reiškinys, Gintaras  Automatiškai sugeneruotas aprašymas |  |  |  |

**AB ,,Kauno energija“**

202\_\_-\_\_- Sutartis Nr. \_\_\_\_\_\_\_

**DEFEKTINIS AKTAS Nr.\_\_\_\_\_\_\_\_**

202\_\_-\_\_\_-\_\_\_\_\_\_\_

|  |
| --- |
| Komisijos nariai:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  nustatė, kad objekte\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_karšto vandens skaitikliai neįrengti šiuose butuose (patalpose) dėl sekančių priežasčių |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Objekto adresas | Darbų neatlikimo priežastis | Pastabos |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Komisijos nariai:   |  |  |  | | --- | --- | --- | |  |  |  | |  | (pareigos, vardas, pavardė) | (parašas) | |  |  |  | |  | (pareigos, vardas, pavardė) | (parašas) | |  |  |  | |  | (pareigos, vardas, pavardė) | (parašas) | |  |  |