Specialiųjų pirkimo sąlygų

1 priedas

**ULTRAGARSINIŲ-BIPOLINIŲ INSTRUMENTŲ SU LAIDU PIRKIMAS KARTU SU ULTRAGARSINIŲ-BIPOLINIŲ GENERATORIŲ PANAUDA**

**TECHNINĖ SPECIFIKACIJA**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Prekės pavadinimas** | **Kiekis vnt.** | **Reikalaujama parametro reikšmė** | **Atitikimas kokybiniams ir techniniams reikalavimams. Nuoroda į prekės atitikimą reikalaujamoms charakteristikoms įrodančius dokumentus. Techninių aprašų puslapių numeriai.** | | |
| **Siūlomos prekės techniniai parametrai** | **Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomos prekės techninius parametrus** | |
| **Dokumento pavadinimas** | **Dokumento lapo Nr.** |
| 1. | Ultragarsinis -bipolinis instrumentas | 140 | * 1. Skirtas laparoskopinėms operacijoms. |  |  |  |
| * 1. Darbinis ilgis 350 mm ±5 mm ir 5 mm diametras. |  |  |  |
| * 1. Instrumentas vienkartinis, supakuotas sterilioje pakuotėje. |  |  |  |
| * 1. Galimybė aktyvuoti bipolinį ir ultragarsinį rėžimus. |  |  |  |
| * 1. Galimybė aktyvuoti rankiniu būdu arba pedalu. |  |  |  |
| * 1. Instrumentai vienu metu veikiantys bipoliniu ir ultragarsiniu rėžimu. |  |  |  |
| * 1. Instrumente ne mažiau 2 klavišai: bipolinis rėžimas; bipolinis ir ultragarsinis rėžimas veikiantys vienu metu. |  |  |  |
| * 1. Turi turėti CE ženklinimą. |  |  |  |
| 2. | Ultragarsinės-bipolinės energijos perdavėjas su laidu | 3 | 2.1. Autoklavuojamas. |  |  |  |
| * 1. Suderinimas su siūlomais ultragarsiniais-bipoliniais instrumentais. |  |  |  |
| * 1. Turi turėti CE ženklinimą. CE sertifikato, EB atitikties deklaracijos ar lygiaverčio dokumento kopiją privaloma pateikti pristatant prekę. Jeigu atitinkama prekė privalo turėti CE sertifikatą, EB atitikties deklaracija prekės pristatymo metu nebūtų tinkamas dokumentas. |  |  |  |
| **Eil. Nr.** | **Įrangos pavadinimas** | **Kiekis vnt.** | **Reikalaujama parametro reikšmė** | **Siūlomos prekės techniniai parametrai** | **Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomos prekės techninius parametrus** | |
| **Dokumento pavadinimas** | **Dokumento lapo Nr.** |
| 1. | Ultragarsinis-bipolinis generatorius suteikiamas panaudos būdu | 2 | Skirtas atviroms, laparoskopinėms ir endoskopinėms operacijoms. |  |  |  |