Pirkimo sąlygų 4 priedas

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |

(pasiūlymo forma)

Herbas arba prekių ženklas

(Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

Šakių rajono savivaldybės administracijai

### PASIŪLYMAS

### PROJEKTO „ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SVEIKATOS CENTRO SUDĖTYJE TEIKIAMŲ SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ INFRASTRUKTŪROS MODERNIZAVIMAS“ KUDIRKOS NAUMIESČIO PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRUI REIKALINGOS ODONTOLOGINĖS DARBO ĮRANGOS Pirkimui

### 2025-\_\_\_-\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
| Dalyvio pavadinimas ir kodas  *(jei pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė, nurodyti visų tiekėjų grupės partnerių pavadinimai ir kodai)* |  |
| Dalyvio adresas  *(jei pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė, nurodyti visų tiekėjų grupės partnerių adresus)* |  |
| Dalyvio įgalioto asmens pasirašyti pasiūlymą *vardas ir pavardė* |  |
| Dalyvio įgalioto asmens bendrauti pateikto pasiūlymo klausimais *vardas, pavardė* |  |
| Dalyvio įgalioto asmens bendrauti pateikto pasiūlymo klausimais *telefono numeris* |  |
| Dalyvio įgalioto asmens bendrauti pateikto pasiūlymo klausimais *el. paštas* |  |

Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad sutinkame su visomis pirkimo dokumentų sąlygomis.

Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad mūsų siūlomos prekės atitiks pirkimo dokumentuose, pateiktoje techninėje dokumentacijoje nurodytus reikalavimus.

Patvirtiname, kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą.

Šiuo pasiūlymu įsipareigojame laikytis LR Viešųjų pirkimų įstatymo, kitų teisės aktų, pirkimo dokumentuose išdėstytų reikalavimų bei sutarties sąlygų.

Patvirtiname, kad visi pridedami dokumentai yra mūsų pasiūlymo dalis.

Siūlome šias kainas:

*1 lentelė*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Pirkimo objektas** | **Mato**  **vnt.** | **Kiekis** | **Kaina EUR be PVM** |
| 1. | Odontologinė darbo įranga | komplektas | 1 |  |
| **PVM ...................................... EUR** | | | | |
| **Bendra pasiūlymo kaina su PVM ..................................... EUR** | | | | |

Pirkimo objekto bendra kaina eurais su PVM: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (įrašyti sumą žodžiais).

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, tiekėjas turi lentelėje nurodyti, kad kaina yra EUR be PVM bei nurodyti priežastis, dėl kurių PVM nemoka:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Pastaba:kainos pasiūlyme nurodomos paliekant du skaitmenis po kablelio;

Į kainą įskaityti visi tiekėjo mokami mokesčiai ir visos tiekėjo patiriamos su pasiūlymo rengimu ir su pirkimo sutarties vykdymu susijusios, tame tarpe elektroninių sąskaitų faktūrų pateikimo, išlaidos.

Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir jų savybės tokios:

*2 lentelė*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Eil.**  **Nr.** | **Parametrai** | **Parametro reikšmė** | **Tiekėjo siūlomi parametrai (pildo tiekėjas (įrašydamas „Taip“/„Ne“,** o punktuose, kur to reikalaujama, **įrašydamas tikslius parametrus (reikšmes)** | **Nurodomas dokumento pavadinimas, puslapio numeris ir/ar tiksli nuoroda į internetinį puslapį** (*jei ten galima rasti informaciją be papildomų paieškų*)**[[1]](#footnote-1)** |
| **1.** | **Odontologinis įrenginys** | | *Siūlomas - \_\_\_\_ (įrašyti tikslų įrangos pavadinimą, gamintoją)* |  |
| **1.1.** | **Paciento kėdė** | | | |
| **1.1.1** | Kėdės judėjimo mechanizmas | Elektromechaninė | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |  |
| **1.1.2** | Kėdės maitinimas iš kintamojo įtampos tinklo | 230 (± 10) V 50/60 Hz | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |  |
| **1.1.3** | Kėdės (paciento) keliamoji galia | Ne mažiau 135 kg | *Siūlomas parametras – \_\_\_\_* kg *(įrašyti).* |  |
| **1.1.4** | Paciento kėdės apmušalo danga | Besiūlė | Besiūlė paciento kėdės apmušalo danga *Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)* |  |
| **1.1.5** | Kėdės padėčių programavimas | 1.1.5.1. Ne mažiau kaip 2 individualiai programuojamos paciento kėdės padėtys;  1.1.5.2. Paciento išlaipinimo programa. | 1.1.5.1. *Siūlomas parametras –* individualiai programuojamos *\_\_\_\_ (įrašyti padėčių skaičių)* paciento kėdės padėtys. |  |
|  |
| 1.1.5.2. Paciento išlaipinimo programa *Taip/Ne (nereikalingą išbraukti).* |  |
| **1.1.6** | Kėdės valdymas | Iš gydytojo instrumentų pulto ir asistento pulto arba kojiniu pedalu | *Siūlomas parametras –* kėdės valdymas *\_\_\_\_\_\_ (įrašyti kėdės valdymo būdą).* |  |
| **1.1.7** | Galvos atlošo padėties reguliavimas | Ne mažiau kaip 2 ašimis | *Siūlomas parametras – \_\_\_\_\_\_ (įrašyti ašių skaičių).* |  |
| **1.1.8** | Porankiai | Nusukami ir nuimami arba nulenkiami | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |  |
| **1.1.9** | Kojūgalio apsauginė danga | Būtina | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |  |
| **1.1.10** | Integruota komunikacijų dėžutė | Būtina | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |  |
| **1.2** | **Gydytojo instrumentų dalis** | | | |
| **1.2.1** | Gydytojo instrumentai | * + - 1. Daugiafunkcinis pūsteris (oras, vanduo, oras + vanduo);   1.2.1.2. Rankovė turbinai su pašvietimu;   * + - 1. Rankovė mikrovarikliui su pašvietimu;       2. Rankovė ultragarsiniam skaleriui. | * + - 1. Daugiafunkcis pūsteris (oras, vanduo, oras + vanduo) Taip/Ne (nereikalingą išbraukti); |  |
| * + - 1. Rankovė turbinai su pašvietimu Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |  |
| * + - 1. Rankovė mikrovarikliui su pašvietimu Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |  |
| 1.2.1.4. Rankovė ultragarsiniam skaleriui Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |  |
| **1.2.2** | Instrumentų stalelio tvirtinimas | Tvirtinamas prie spjaudyklės bloko | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |  |
| **1.2.3** | Instrumentų stalelio aukščio reguliavimo pneumatinis stabdis | Būtinas | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |  |
| **1.2.4** | Instrumentų valdymo pedalas | * + - 1. Spaudžiamas iš viršaus;       2. Vandens įjungimo / išjungimo į instrumentus funkcija; | * + - 1. Spaudžiamas iš viršaus Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |  |
| * + - 1. Vandens įjungimo / išjungimo į instrumentus funkcija Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |  |
| **1.2.5** | Tiekiamo vandens kiekis į instrumentus reguliuojamas kiekvienam instrumentui atskirai (išskyrus pūtiklį) | Būtina | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |  |
| **1.2.6** | Pulto valdymo funkcijos | 1.2.6.1. Kėdės/atlošo pakėlimo/nuleidimo valdymo;  1.2.6.2. Šviestuvo įjungimo/išjungimo;  1.2.6.3. Spjaudyklės apiplovimo įjungimo;  1.2.6.4. Stiklinės pripildymo. | 1.2.6.1. Kėdės / atlošo pakėlimo / nuleidimo valdymo Taip / Ne (nereikalingą išbraukti). |  |
| 1.2.6.2. Šviestuvo įjungimo / išjungimo Taip / Ne (nereikalingą išbraukti). |  |
| 1.2.6.3. Spjaudyklės apiplovimo įjungimo Taip/Ne (nereikalingą išbraukti); |  |
| 1.2.6.4. Stiklinės pripildymo Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |  |
| **1.3** | **Spjaudyklės blokas / asistento instrumentų dalis** | | | |
| **1.3.1** | Asistento instrumentai | * + - 1. Pūtiklis ne mažiau 3-jų funkcijų,       2. Kampinis pūtiklis;       3. Seilių ir dulkių nusiurbimo rankovės su antgaliais;       4. Polimerizavimo lempa. | * + - 1. *Siūlomas parametras - \_\_\_\_ (įrašyti pūtiklio funkcijų skaičių).* |  |
| * + - 1. Kampinis pūtiklis Taip / Ne (nereikalingą išbraukti). |  |
| * + - 1. Seilių ir dulkių nusiurbimo rankovės su antgaliais Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |  |
| * + - 1. Polimerizavimo lempa Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |  |
| **1.3.2** | Asistento valdymo panelė | Jutikliniai valdymo elementai:  1.3.2.1. Kėdės/atlošo pakėlimo/nuleidimo valdymo;  1.3.2.2. Šviestuvo įjungimo/išjungimo;  1.3.2.3. Spjaudyklės apiplovimo įjungimo. | 1.3.2.1. Kėdės/atlošo pakėlimo / nuleidimo valdymo Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |  |
| 1.3.2.2. Šviestuvo įjungimo / išjungimo Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |  |
| 1.3.2.3. Spjaudyklės apiplovimo įjungimo Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |  |
| **1.3.3** | Spjaudyklė | 1.3.3.1. Keraminė arba lygiavertės medžiagos;  1.3.3.2. Pasukama ne mažiau 180o | 1.3.3.1. Spjaudyklė keraminė arba lygiavertės medžiagos Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |  |
| 1.3.3.2. *Siūlomas parametras –* spaudyklėpasukama *\_\_\_\_* o *(įrašyti).* |  |
| **1.3.4** | Seilių ir dulkių nusiurbimo rankovių filtras su antgaliais | Būtina | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |  |
| **1.4.** | **Apšvietimo sistema** | | *Siūlomas - \_\_\_\_ (įrašyti tikslų įrangos pavadinimą, gamintoją)* |  |
| **1.4.1** | Apšvietimo lempa | LED tipo apšvietimas | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |  |
| **1.4.2** | Padėties reguliavimo rankenos | Iš abiejų pusių | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |  |
| **1.4.3** | Maksimalus šviesos intensyvumas | Ne mažiau 30 000 Lux | *Siūlomas parametras - \_\_\_\_ Lux (įrašyti).* |  |
| **1.4.4** | Spalvos temperatūra | Reguliuojama ribose ne mažesnėse 4000-5500K | *Siūlomas parametras - \_\_\_\_ K (įrašyti).* |  |
| **1.5** | **Elektrinis mikrovariklis** | | *Siūlomas - \_\_\_\_ (įrašyti tikslų įrangos pavadinimą, gamintoją).* |  |
| **1.5.1** | Elektrinis bešepetėlinis mikrovariklis | 1.5.1.1. Apsisukimų greitis ne siauresnėse ribose kaip 100-40000 aps./min.;  1.5.1.2. Su vidiniu vanduo/oras aušinimu;  1.5.1.3. LED pašvietimas. | 1.5.1.1. *Siūlomas parametras –* apsisukimų greitis *\_\_\_\_* aps./min. *(įrašyti).* |  |
| 1.5.1.2. Su vidiniu vanduo/oras aušinimu Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |  |
| 1.5.1.3. LED pašvietimas Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |  |
| **1.6** | **Ultragarsinis skaleris** | | *Siūlomas - \_\_\_\_ (įrašyti tikslų įrangos pavadinimą, gamintoją)* |  |
| **1.6.1** | Ultragarsinis skaleris su šviesa | * + - 1. Veikimo dažnis ne mažesnėse ribose 28 kHz -32 kHz;       2. Ne mažiau 3 vnt. darbinių antgaliukų;       3. Dinamometrinis raktas jų keitimui. | * + - 1. *Siūlomas parametras –* veikimo dažnis *\_\_\_\_* kHz *(įrašyti).* |  |
| * + - 1. *Siūlomas parametras – \_\_\_\_ (įrašyti skaičių)* darbinių antgaliukų. |  |
| * + - 1. Yra dinamometrinis raktas jų keitimui Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |  |
| **2** | **Gydytojo kėdutė** | | *Siūlomas - \_\_\_\_ (įrašyti tikslų įrangos pavadinimą, gamintoją)* |  |
| **2.1** | Gydytojo kėdutė | * 1. Su atlošu;   2. Ne mažiau kaip 5 ratukų;   3. Sėdima dalis sukasi aplink savo ašį;   4. Reguliuojamas sėdimos dalies pasvirimo kampas;   5. Kėdutės paviršius dirbtinės odos, lengvai valomas ir dezinfekuojamas. | * 1. Su atlošu Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |  |
| * 1. *Siūlomas parametras –* *\_\_\_ vnt. (įrašyti)* ratukų*.* |  |
| * 1. Sėdima dalis sukasi aplink savo ašį Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |  |
| * 1. Reguliuojamas sėdimos dalies pasvirimo kampas Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |  |
| * 1. Kėdutės paviršius dirbtinės odos, lengvai valomas ir dezinfekuojamas Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |  |
| **3** | **Amalgamos separatorius** | | *Siūlomas - \_\_\_\_ (įrašyti tikslų įrangos pavadinimą, gamintoją)* |  |
| **3.1.** | Amalgamos separatorius | 3.1.1 Turi atitikti EN ISO 11143:2008-10 standartą;  3.1.2. Amalgamos atskyrimo efektyvumas ne mažiau kaip 96% | 3.1.1. Atitinka EN ISO 11143:2008-10 standartą (*arba lygiavertis)* Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |  |
| 3.1.2. *Siūlomas parametras –* amalgamos atskyrimo efektyvumas *\_\_\_%* *(įrašyti).* |  |
| **4** | **Garantija įrangai** | ≥ 24 mėn. | *Siūloma garantija – \_\_\_\_\_\_\_* *mėn. (įrašyti)* |  |
| **5** | **Garantija antgaliams** | ≥ 12 mėn. | *Siūloma garantija – \_\_\_\_\_\_\_* *mėn. (įrašyti)* |  |
| **6** | **CE ženklinimas** | Būtina pateikti CE sertifikatą. Įranga turi atitikti Tarybos direktyvos 93/42/EEB dėl medicinos prietaisų, reikalavimus. | Įranga turi CE sertifikatą ir atitinka Tarybos direktyvos 93/42/EEB dėl medicinos prietaisų, reikalavimus. Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |  |

**PASTABOS:**

**- Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti dokumentus,** patvirtinančius siūlomos prekės atitikimą visiems reikalavimams, nurodytiems kiekviename pirkimo dokumentų techninės specifikacijos punkte, t. y. tiekėjas privalo pateikti siūlomų prekių gamintojo katalogus/ bukletus/ brošiūras, kuriuose būtų siūlomos prekės vaizdas (nuotraukos, brėžiniai ar pan.) su išsamiu siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymu – prekės pavadinimu, modeliu (jei yra), gamintoju, kilmės šalimi, techninėmis charakteristikomis pagal techninės specifikacijos reikalavimus, prekių kodais (jei taikoma) bei visa informacija, pagrindžiančia prekės atitikimą techninei specifikacijai originalo ir lietuvių kalba. Siūlomų prekių gamintojo kataloguose/ bukletuose/ brošiūrose ir prekės aprašyme privaloma grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai paženklinti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį šios techninės specifikacijos reikalaujamo techninio parametro punktą jos atitinka.

- Visoms perkančiosios organizacijos nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir / ar konkretiems prekių pavadinimams, standartams taikoma „arba lygiavertis“. **Jei dalyvis teikia lygiavertį pasiūlymą, kartu su pasiūlymu privalo pateikti tai įrodančius dokumentus.**

Informacija apie kiekvieno tiekėjų grupės partnerio savo jėgomis numatomų tiekti prekių dalies vertę (pildoma, jei pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė):

*3 lentelė*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Eil. nr.** | **Partnerio pavadinimas** | **Numatomos tiekti prekės** | **Partnerio prekių dalies vertė pasiūlymo kainoje** | |
| **EUR su PVM** | **Proc.** |
|  |  |  |  |  |
| **Viso:** | | |  |  |

Dalyvis pasiūlyme privalo išviešinti ūkio subjektus/subtiekėjus, kurių pajėgumais, t. y. siekdamas atitikti kvalifikacijos reikalavimus, remiasi, taip pat nurodyti ir kitus žinomus subtiekėjus.

*4 lentelė*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Pavadinimas, kodas ir adresas** | **Numatomos suteikti prekės** | **Pirkimo sutarties dalis pasiūlymo kainoje, kuriai ketinama pasitelkti subtiekėjus** | |
| **EUR su PVM** | **Proc.** |
| **Subtiekėjai/ūkio subjektai kurių pajėgumais remiamasi įrodinėjant kvalifikacijos atitiktį** | | | | |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Viso:** | | |  |  |
| **Kiti žinomi subtiekėjai, kurie bus pasitelkti vykdant pirkimo sutartį ir kurių pajėgumais nesiremiama įrodinėjant kvalifikacijos atitiktį** | | | | |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Viso:** | | |  |  |

**Pastaba.** Tiekėjo (tiekėjų grupės partnerių) ir subtiekėjų/ūkio subjektų bendra numatomų tiekti prekių vertė turi atitikti bendrą pasiūlymo sumą EUR su PVM.

Informacija apie kvazisubtiekėjus (specialistus, kurių kvalifikacija remiasi dalyvis, ir kurie pasiūlymo teikimo metu dar nėra tiekėjo ar ūkio subjekto/subtiekėjo darbuotojai, tačiau juos ketinama įdarbinti, jei pasiūlymas bus pripažintas laimėjusiu):

*5 lentelė*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Eil. nr.** | **Vardas ir pavardė** | **Specialisto dabartinė darbovietė** |
|  |  |  |
|  |  |  |

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

*6 lentelė*

|  |  |
| --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Dokumentų pavadinimai** |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

Šiame pasiūlyme yra pateikta konfidenciali informacija:

*7 lentelė*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Eil.**  **Nr.** | **Pateikto dokumento pavadinimas** | **Dokumente esanti konfidenciali informacija[[2]](#footnote-2) (nurodoma dokumento dalis / puslapis, kuriame yra konfidenciali informacija)** | **Konfidencialios informacijos pagrindimas (paaiškinama, kuo remiantis nurodytas dokumentas ar jo dalis yra konfidencialūs)** |
|  | ... |  |  |
|  | ... |  |  |
|  | ... |  |  |

Deklaruojame, kad šiame pasiūlyme nurodytas dalyvis, visi tiekėjų grupės partneriai (jei pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė), ūkio subjektai/subtiekėjai, kurių pajėgumais remiasi dalyvis, atitinka pirkimo dokumentų specialiųjų sąlygų 1 priede „*Tiekėjų pašalinimo pagrindai*“ nurodytus pašalinimo pagrindų nebuvimo ir kitus reikalavimus. Perkančiajai organizacijai paprašius, įsipareigojame pateikti pirkimo dokumentų specialiųjų sąlygų 1 priede nurodytų pašalinimo pagrindų nebuvimo ir kitų reikalavimų atitiktį pagrindžiančius dokumentus.

Jeigu kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, įsipareigojame perkančiajai organizacijai, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.

Pasiūlymas galioja iki pirkimo dokumentuose nurodyto termino pabaigos.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*Dalyvis arba jo įgaliotas asmuo parašas vardas ir pavardė*

1. **Turi būti aiškiai nurodyta, kuriuose dokumentuose ir kuriame puslapyje galima rasti reikalaujamas charakteristikas bei jas aiškiai pažymėti.** [↑](#footnote-ref-1)
2. Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Jei dalyvis šios lentelės neužpildo ir (ar) failo (bylos) pavadinime nenurodo „konfidencialu“, perkančioji organizacija laiko, kad jo pateiktame pasiūlyme nėra konfidencialios informacijos. [↑](#footnote-ref-2)