TVIRTINU:
UAB „Giraitės vandenys“ 
Direktoriaus pavaduotoja Evelina Verenienė

2025 m. sausio mėn. 24 d.

PROJEKTAVIMO/STATYBOS UŽDUOTIS (TECHNINĖ SPECIFIKACIJA)

Eil. Nr. 	Pavadinimas 	Reikalavimai 	
I. Bendra informacija apie pirkimo objektą 	
1. 	Projekto organizatorius (statytojas): 	UAB „Giraitės vandenys“
	
	Statytojo adresas:	Topolių g. 5, Giraitės k., Kauno r., 54310	
	Projekto pavadinimas:	Buitinių nuotekų tinklų statyba ir rekonstrukcija  Linelių g., Pagynės k., Babtų sen., Kauno raj. sav.	
2.	Statinio (-ių) ar statinių grupės paskirtis ir bendrieji (techniniai ir paskirties) rodikliai:	Inžineriniai tinklai: buitinių nuotekų tinklai 	
3. 	Statinio statybos rūšis:	Naujas statyba, rekonstrukcija
	
4. 	Statinio kategorija: 	-	
5. 	Projekto rengimo etapas:	techninis darbo projektas (TDP);

II. Perkamų projektavimo paslaugų apimtis, trukmė ir perkančiosios organizacijos pateikiami duomenys	
6. 	Projektavimo paslaugų apimtis :		
6.1. 	projektavimo paslaugos	Projektas turi būti parengtas vadovaujantis: Statybos techninis reglamentas STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“; Sutarties nuostatomis; Specialiaisiais Užsakovo reikalavimais; Projektas turi atitikti visus Lietuvos Respublikoje galiojančius, aplinkosaugos bei statybos teisę reglamentuojančius teisės aktus.

Projekto etapas (etapai), dalys:
  bendroji; [B] 
 sklypo sutvarkymas (sklypo planas); [SP] 
 nuotekų tinklai; [F] 
  pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo;[SO]

6.2. 	kitos paslaugos, susijusios su projektavimo paslaugomis /jeigu užsakomos/ :	gauti (ar atlikti) privalomuosius projekto rengimo dokumentus: 
 topografinius tyrinėjimus (dalį pateikia statytojas);
 projektuojant/rekonstruojant tinklus privačioje ir/ar valstybinėje žemėje suformuoti ir įregistruoti VĮ Registrų centre tinklų servitutus UAB „Giraitės vandenys“ vardu gavus įgaliojimą. Projekto sprendiniai neturi pažeisti trečiųjų šalių interesų. Tuo atveju, jei projekto sprendiniai gali įtakoti ar įtakoja trečiųjų asmenų interesus, gauti visus būtinus suinteresuotų asmenų sutikimus tokiems sprendimams įgyvendinti (forma pridedama);

prisijungimo sąlygos:
UAB „Giraitės vandenys“;

 Vadovaujantis  Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 8 straipsniu, įregistruoti VĮ Registrų centre naujai nustatytas ir (ar) pasikeitusias (panaikintas) specialiąsias žemės naudojimo sąlygas;

Pastaba: perkančiajai organizacijai nepažymėjus kokių nors prisijungimo sąlygų, tačiau jei jos privalomos/būtinos, jos turi būti gautos.
	
III. Reikalavimai projektavimo paslaugoms ir darbams	
7. 	Projekto rengimo dokumentams taikomi teisės aktai, normatyviniai statybos techniniai dokumentai bei normatyviniai statinio saugos ir paskirties dokumentai. 	 parengti projektą vadovautis tuo metu galiojančiais normatyviniais dokumentais (LR Statybos įstatymu, statybos techniniais reglamentais, normomis ir taisyklėmis);
 vadovautis pirkimo dokumentais;
 pridedama schema (schema yra preliminari)

8. 	Nurodymai sprendinių derinimui, jų pritarimui, darbams ir pan. 	 Rangovas turi paruošti naujos statybos ir rekonstrukcijos buitinių nuotekų tinklų projektą. Pastatyti ir rekonstruoti tinklus pagal paruoštą ir suderintą projektą. 
Suprojektuoti ir pastatyti naujus išvadus su šulinėliais prie sklypų ribų. Perjungti esamus vartotojus ir pastatyti naujus šulinėlius prie sklypų ribų.  Išvado vietą derinti su sklypo savininku (-ais) ar bendrasavininku (-ais) (jeigu jie yra) raštiškai. Dėl naujų ir esamų abonementų skaičiaus patikslinimo kreiptis į  UAB "Giraitės vandenys“. 
 Parinkti atitinkamo diametro vamzdžius;

 projektus derinimui siųsti el. p. projektuderinimas@giraitesvandenys.lt, pakomentuoti pagrindinius projektinius sprendinius bei nurodyti Projekto sprendinių atitiktį projektavimo užduočiai, darbai pradedami tik užbaigus ir susiderinus projektą; 

 Informuoti apie statybos darbų pradžią objektų priežiūros inžinierių el. paštu kestutis.orzekauskas@giraitesvandenys.lt ne vėliau nei prieš 5 d. d.

Rangovas privalo susiderinti objekte naudojamų medžiagų sąrašą
 Rangovas privalės pagal Užsakovo nurodytus reikalavimus iki darbų pradžios užsakyti el. statybos darbų žurnalą. Rangovas privalo pildyti el. statybos darbų žurnalą, atlikdamas jame tikslius įrašus, kuriuose būtų aprašoma statybos darbų eiga (nuo statybos pradžios iki atidavimo naudoti). Žurnale taip pat pildoma visų statybos priežiūros dalyvių atliktų patikrinimų rezultatai ir reikalavimai. Žurnalo pildymas turi atitikti Aplinkos ministerijos patvirtintų teisės aktų reikalavimus. Įkelia papildomą dokumentaciją pagal Užsakovo reikalavimus. Užsakovui turi būti sudaroma galimybė naudotis šia informacija, kai tik tai yra reikalinga.

 Atlikus darbus, Rangovas privalės pagal Užsakovo nurodytus reikalavimus: parengti inžinerinių tinklų kontrolines geodezines nuotraukas su šulinių kortelėmis (jos turi būti parengtos ir suderintos vadovaujantis  Geodezijos ir kartografijos techninių reikalavimų reglamentu GKTR 2.01:2020 „Inžinerinių tinklų objektų geodezinių matavimų atlikimo ir inžinerinių tinklų planų sudarymo tvarka“, prieš keliant derinti į inžinerinės infrastruktūros sistemą (TIIIS), turi būti suderinti su užsakovu UAB „Giraitės vandenys“  atsakingu asmeniu asta.liutkevice@giraitesvandenys.lt), parengti kadastrinę bylą, gauti statybos užbaigimo dokumentus. Užregistruoti tinklus VĮ Registrų centre UAB „Giraitės vandenys“ vardu, gavus įgaliojimą.

 Rangovas teikdamas aktus kartu pateikia ir aktuojamą dokumentaciją, aktus teikia pagal pridėtą šabloną. 

9. 	Reikalavimai projekto rengimo dokumentų kalbai (-oms). 	Projektas rengiamas valstybine kalba 	
10. 	Reikalavimai projekto rengimo dokumentų įforminimui, sudėčiai ir pan. 	 lydraštis (registruoja UAB „Giraitės vandenys“ administratorė)
 perdavimo – priėmimo aktas;
 1 pilnos sudėties projekto (-ų) kopija (-os);
  pateikti išpildomąsias tinklų nuotraukas su šulinių kortelėmis suderintą TIIIS sistemoje, atnaujinti pasijungimo vietų šulinių korteles 1 egz. (bylas) ir 1 elektroninėje laikmenoje (dwg failas);
 paruošti kadastrines bylas 1 egz. (bylas) ir 1 elektroninėje laikmenoje pdf ir dwg failas;
 atnaujinti kadastrines bylas 1 egz. (bylas) ir 1 elektroninėje laikmenoje pdf ir dwg failas;
  užregistruoti naujus ir rekonstruojamus tinklus Registrų centre UAB „Giraitės vandenys“ vardu, gavus įgaliojimą;
  pateikti vandentiekio tinklų paslėptų darbų aktus 1 egz. (byla) ir 1 elektroninėje laikmenoje;
 1 el. laikmena su įrašyta dokumentacija (pageidautina USB laikmenoje):
 projektas suderintas su reikalingomis organizacijomis PDF ir pasirašytas PV, PDV el. parašu
 topografinė nuotrauka su projektuojamais tinklais DWG formatu;
 nacionalinės žemės tarnybos sutikimas patvirtintas el. parašu;
  dokumentą patvirtinantį SŽNS registraciją/atnaujinimą/panaikinimą/koregavimą Nekilnojamo turto registrų centre;
 servituto sutartį  UAB „Giraitės vandenys“ atstovams (jei taikoma);
 kitų suinteresuotų organizacijų derinimai;
 kiti sutikimai;
 redaguotus failus;