BENDRIEJI STATINIŲ RODIKLIAI

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis | Pastabos |
| I. SKLYPAS | | | | |
|  | Sklypo plotas | m2 | 18624 |  |
|  | Sklypo užstatymo intensyvumas | koef. | 0,36 |  |
|  | Sklypo užstatymo tankis | % | 18 |  |
|  | Apželdintas sklypo plotas | % | 40 |  |
| II. PASTATAI | | | | |
| Garažų paskirties pastatas – ypatingasis statinys | | | | |
|  | Pastato paskirties rodikliai (žmonių skaičius) | vnt. | 0 |  |
|  | Pastato bendrasis plotas\* | m² | 3797,19 |  |
|  | Pastato tūris\* | m³ | 12387 | Požeminsi |
|  | Aukštų skaičius\* | vnt. | 1 | Požeminis aukštas |
|  | Pastato aukštis\* | m | 0 | Aikštelė projektuojama 4,5 m gylyje. |
|  | Energinio naudingumo klasė |  | Neklasifikuojama |  |
|  | Pastato (patalpų) akustinio komforto sąlygų klasė |  | Neklasifikuojama |  |
| V. KITI STATINIAI | | | | |
|  | Aikštelė | m² | 16 | I gr. nesudėtingas  (Betono danga) |
|  | Lauko treniruoklių aikštelė | m² | 78 | I gr. nesudėtingas  (Gumos danga) |
|  | Tinklinio ir teniso aikštelė | m² | 334 | II gr. nesudėtingas  (Gumos danga) |
|  | Krepšinio aikštelė | m² | 573 | II gr. nesudėtingas  (Gumos danga) |
|  | Bėgimo takai | m² | 889 | II gr. nesudėtingas  (Gumos danga) |
|  | Futbolo aikštelė | m² | 802 | II gr. nesudėtingas  (Dirbtinė žolė) |
|  | Aikštelė (pėsčiųjų takai) | m² | 285 | II gr. nesudėtingas  (Betoninės trinkelės) |
|  | Tvora | hxm | 1,8x138 | I gr. nesudėtingas |
|  | Tvora | hxm | 4,0x301 | II gr. nesudėtingas |

\* Žvaigždute pažymėti rodikliai apskaičiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo taisyklėmis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras. Baigus statybą ir atlikus kadastrinius matavimus šie rodikliai gali turėti neesminių nukrypimų.

Statinio projekto vadovas: Marius Matuliukštis

**(parašas)**

Tvirtinu:

Statytojas (užsakovas)

**(parašas)**