**PASIŪLYMAS PIRKIME: (2025-GSC-78) DUOMENŲ TINKLO MARŠRUTIZATORIUS**

## PASIŪLYMĄ TEIKIANTIS ASMUO

|  |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo / Tiekėjų grupės narių pavadinimas (-ai), kodai *(jei pasiūlymą teikia fizinis asmuo – veiklos pažymėjimo numeris*). |  |
| Tiekėjo registracijos vieta – šalis ar teritorija (jei fizinis asmuo – nuolatinė gyvenamoji vieta (šalis) ir pilietybė). Ši informacija nurodoma apie kiekvieną Tiekėjų grupės narį. |  |
| Kontaktinio asmens, pirkimo procedūrų metu įgalioto palaikyti tiesioginį ryšį, duomenys (vardas, pavardė, telefono numeris). |  |

## INFORMACIJA APIE SIŪLOMAS PREKES, PASLAUGAS AR DARBUS

Informacija apie siūlomas prekes, paslaugas ar darbus bei kita pasiūlymo informacija, pateikiama užpildant 6 skyriuje nurodytus pasiūlymo priedus bei pridedant nurodytus dokumentus.

*(užpildomi pasiūlymo priedai bei pridedami dokumentai)*

## PASIŪLYMO KAINA

Pasiūlymo kaina ir jos dedamosios nurodomi pasiūlymo priede „Pasiūlymo kaina“.

*(užpildomas pasiūlymo priedas)*

## SUBTIEKIMAS

Subtiekėjams perduodama vykdyti Sutarties dalis (privaloma nurodyti visas apimtis, kurioms ketinama pasitelkti subtiekėjus (net jei konkretūs subtiekėjai nėra žinomi pasiūlymo teikimo metu).

*(užpildoma lentelė)*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Subtiekėjo pavadinimas**  *(jei žinoma)* | **Subtiekėjo registracijos šalis ar teritorija** *(jei fizinis asmuo – nuolatinė gyvenamoji vieta (šalis) ir pilietybė)* | **Pirkimo sutarties dalis, kuriai bus pasitelkiami subtiekėjai** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| *Pvz.* | *UAB „AAA“* | *Lietuva* | *Prekės montavimo darbai* |
|  |  |  |  |

## KONFIDENCIALI INFORMACIJA[[1]](#footnote-2)

Pasiūlyme (įskaitant priedus ir pridedamus dokumentus) konfidencialios informacijos  nėra  yra

## PASIŪLYMO PRIEDAI IR PRIE JO PRIDEDAMI DOKUMENTAI

Su pasiūlymu teikiami šie priedai, kurie laikomi neatskiriama teikiamo pasiūlymo dalimi:

1. Atitiktis techniniams reikalavimams;
2. Pasiūlymo kaina;
3. Tiekėjo deklaracija dėl kilmės;
4. Nacionalinio saugumo reikalavimų atitikties deklaracija;

Kartu su pasiūlymu pridedami šie dokumentai, kurie yra laikomi neatskiriama teikiamo pasiūlymo dalimi:

1. Siūlomų prekių, paslaugų ar darbų technines ir kokybines charakteristikas apibrėžiantys dokumentai;
2. Galiojantis rašytinis įgaliojimas arba kitas dokumentas, suteikiantis teisę pasirašyti pasiūlymą; *(jei pasiūlymą pasirašo ne vadovas)*
3. Jungtinės veiklos sutarties kopija; *(jei pasiūlymą pateikia jungtinei veiklai susivienijusių Tiekėjų grupė)*

## PATVIRTINIMAI

|  |  |
| --- | --- |
| Tiekėjui, jo pasitelkiamiems ūkio subjektams (jeigu pasitelkiami) nėra paskirta baudžiamojo poveikio priemonė – uždraudimas juridiniam asmeniui dalyvauti viešuosiuose pirkimuose. |  |

**Teikdamas pasiūlymą, patvirtinu, kad:**

* išnagrinėjau visas šio pirkimo sąlygas;
* siūlau pirkimo dokumentuose nurodytas prekes, paslaugas ar darbus pagal šį teikiamą pasiūlymą, apimantį techninę ir finansinę informaciją, apibrėžtą nurodytuose ir teikiamuose pasiūlymo prieduose;
* būdamas profesionalus pirkimų dalyvis, veikiu laikydamasis Lietuvos Respublikoje galiojančių ir taikytinų teisės aktų reikalavimų, net jei šie reikalavimai tiesiogiai nenurodyti pirkimo dokumentuose bei suprantu savo įsipareigojimus ir atsakomybę;
* pasirašydamas šį pasiūlymą, tvirtinu visų kartu su pasiūlymu pateikiamų priedų, dokumentų ir duomenų tikrumą;
* Pirkimo vykdytojui paprašius, pateiksiu a) įrodymus, kad, vykdant Sutartį, mums bus prieinami lentelėje nurodytų ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiamasi, pajėgumai ir b) Kvazisubtiekėjų deklaracijas dėl ketinimo įdarbinti bei sutikimo būti įdarbintu tiekėjo laimėjimo atveju.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Tiekėjo įgalioto asmens pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Pasiūlymo priedas

**ATITIKTIS TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS REIKALAVIMAMS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Techniniai parametrai** | **Reikalavimai** | **Konkretus siūlomo produkto parametras** | **Nuoroda į kartu su pasiūlymu pateikiamus:**   * **siūlomo produkto parametrą pagrindžiančius dokumentus** (dokumento tipas, puslapis ar konkreti vieta jame) **arba**   **viešai prieinamą informaciją** (konkreti internetinio puslapio nuoroda su paaiškinimu, kur rasti prašomą informaciją) |
|  | **Prekės gamintojas, tipas, modelis** | |  |  |
|  | Konstrukcija | Turi būti montuojamas į 19 colių komutacinę spintą. Turi būti pateikiamas su visais reikalingais montavimui į 19 colių komutacinę spintą priedais. |  |  |
|  | Protokolai | Turi būti IP maršrutizavimas:   * Statiniai maršrutai; * OSPFv2; * OSPFv3; * MP-BGP; * IS-IS; * Segment Routing MPLS. |  |  |
|  | Maršrutizavimo lentelės | Turi būti virtualios maršrutizavimo lentelės. |  |  |
|  | Valdymas | * Komandinė eilutė (angl. CLI); * Operacinės sistemos ir konfigūracijos persiuntimas TFTP, FTP ar SCP protokolu; * Automatizuotas įrangos paleidimas (angl. Zero Touch Provisioning (ZTP) iPXE arba lygiaverčiu protokolu; * SNMPv2c, SNMPv3; * SSH v2; * Programinio valdymo sąsaja (angl. API) dirbanti NETCONF protokolu; * Syslog; * TACACS+ protokolas; * NTP protokolas; * LLDP protokolas. |  |  |
|  | Saugumas | * Lokalus administratoriaus autentifikavimas pagal vartotojo vardą/slaptažodį. * Skirtingų teisių suteikimas  administratoriui,  priklausomai nuo autentifikavimo rezultato. * Turi būti sisteminių įvykių aptikimas, stebėjimas ir valdymas naudojant įrenginio operacinę sistemą. * Slaptažodis turi būti sudarytas iš raidžių, skaičių ir specialiųjų simbolių. Slaptažodį turi būti galima sudaryti iš ne mažiau kaip 12 (dvylikos) simbolių. * Turi būti galima nustatyti didžiausią leistiną naudotojo mėginimų įvesti teisingą slaptažodį skaičių. * Slaptažodžiai negali būti saugomi ar perduodami atviru tekstu. |  |  |
|  | Maitinimas | * Turi būti AC 220 V maitinimas; * Turi būti du maitinimo šaltiniai, užtikrinantys nepertraukiamą įrenginio veikimą sugedus vienam iš maitinimo šaltinių. Vieno iš maitinimo šaltinių keitimas negali įtakoti įrangos darbo (angl. "Hot Swap"); * Prekė turi būti pateikta kartu su maitinimo kabeliais, turinčiais "Schuko" (Type F, CEE 7/4) kištukus. Kabeliai turi būti skirti jungimui į rozečių blokus su CEE 7/3 lizdais. |  |  |
|  | Prievadai | * Turi būti ne mažiau kaip 20 (dvidešimt) 1/10Gb/s  Ethernet prievadų keičiamiems fizinės terpės SFP/SFP+ tipo moduliams įrengti. * Turi būti ne mažiau kaip 8 (aštuoni) 10GE/25GE prievadai keičiamiems fizinės terpės SFP/SFP+/SFP28 tipo moduliams įrengti; * Turi būti ne mažiau kaip 2 (du) 40/100Gb/s prievadai  QSFP28 tipo moduliams įrengti; * Turi būti palaikomas prievadų modulių SFP ir SFP+ keitimas neišjungiant maitinimo; * Turi būti pateikiamas su 4 (keturiais) 10G Base ER SFP+ moduliais; * Turi būti pateikiami su 4 (keturiais) 10G Base SR SFP+ moduliais; * Turi būti pateikiami su 4 (keturiais) 10G Base LR SFP+ moduliais; * 10GBase-LR (10km), 10GBase-ER (40km), 10GBase-ZR (80km) keičiamos terpės modulių palaikymas ne mažiau kaip 8 (aštuoniuose) 10Gb/s greitaveikos prievaduose. |  |  |
|  | Sisteminis funkcionalumas | Virtualių maršrutizavimo lentelių skaičius turi būti palaikoma ne mažiau kaip 1000. |  |  |
|  | IPv4 maršrutizavimo lentelės dydis, ne mažiau kaip 100000 įrašų. |  |  |
|  | Maksimalus maršrutizatoriaus našumas ne mažiau kaip 250 Mpps.  Maksimalus galimas maršrutizavimo pralaidumas ne mažiau kaip 640Gb/s.  Turi būti pateiktos licencijos leidžiančios naudoti ne mažiau kaip 100 Gbps suminio pralaidumo prievadus, jeigu prievadų naudojimas ribojamas licencijomis.  Turiu būti galimybė plėsti suminį leidžiamų naudoti prievadų pralaidumą iki 640Gb/s, nekeičiant fizinės įrangos. |  |  |
|  | Atminties dydis (DRAM) ne mažiau kaip 16 GB. |  |  |
|  | Saugyklos dydis ne mažiau kaip 128 GB. |  |  |
|  | Turi būti BFD (Bidirectional Forwarding Detection). |  |  |
|  | Turi būti IEEE 802.1Q (angl. VLAN tagging). |  |  |
|  | Turi būti IEEE 802.1ad (Q-in-Q). |  |  |
|  | Turi būti IEEE 802.3ad Link Aggregation Control Protocol (LACP). |  |  |
|  | Turi būti Multiple STP (MSTP). |  |  |
|  | Turi būti PIM Sparse Mode. |  |  |
|  | Turi būti PIM Source Specific Mode (SSM). |  |  |
|  | Turi būti IGMPv2, IGMPv3. |  |  |
|  | Turi būti IEEE 802.1Q VLAN Ethernet WAN prievaduose palaikymas. Palaikomų VLAN ID ne mažiau kaip 1-4000.  Turi būti virtualių prievadų, (angl. subinterface) priskiriant jiems VLAN ID, palaikymas. |  |  |
|  | 1G/10G/25G ir 40/100G  Ethernet WAN prievadai turi palaikyti Ethernet kadrų ilgį  MTU  ne mažiau, kaip 9000 baitų. |  |  |
|  | Turi būti HSRP arba VRRP protokolų palaikymas. |  |  |
|  | Turi būti MPLS, MPLS-SR,  MPLS LDP, MPLS L2VPN, MPLS L3VPN, MPLS mVPN palaikymas. |  |  |
|  | Turi būti unicast bei multicast srautų perdavimas bei valdymas MPLS-VPN virtualiuose maršrutizatoriuose (VRF arba lygiavertis). |  |  |
|  | Turi palaikyti SPAN (angl. Switch Port Analyzer/ERSPAN (angl. Encapsulated Remote Switch Port Analyzer) funkcionalumą. |  |  |
|  | Turi būti prieigos taisyklių ACL (angl. access control list) palaikymas. |  |  |
|  |  | Turi būti lanksti paslaugos kokybės funkcionalumo architektūra, sudaryta iš:   * įeinančio srauto suskirstymo į klases; * klasifikuoto srauto tvarkymo taisyklių (policers) sukūrimo; * paslaugos kokybės funkcionalumo objektų, susiejančių vieną ar kelias klases su tvarkymo taisyklėmis, sukūrimo; * paslaugos kokybės funkcionalumo objektų priskyrimo fiziniams ir virtualiems prievadams bei galiojančių atskirai įeinančiam ir išeinančiam srautui; * išeinančio srauto prioretizavimo; * išeinančio srauto eilių perpildymo kontrolės. |  |  |
|  | Turi būti įeinančio srauto suskirstymas į klases pagal:   * prievadą; * L2 COS (IEEE 802.1p) reikšmes; * L3 TOS ir DSCP reikšmes; * MPLS EXP reikšmę (Ethernet WAN prievadams). |  |  |
|  | Hierarchinis QoS (angl. HQoS) arba lygiavertis metodas hierarchinėms QoS taisyklėms aprašyti. |  |  |
|  | Turi būti IP paketų klasifikavimo filtrai pagal:   * IP protokolo numerį; * gavėjo/siuntėjo IP adresą, gavėjo / siuntėjo TCP/UDP prievado numerį * TCP protokolo požymį (angl. *flag*). |  |  |
|  | Turi būti klasifikuoto srauto tvarkymo taisyklės (angl. policers), nustatant tokius principus:   * maksimalus pralaidumas (angl. *Single-Rate Two-Color (SR2C)*); * maksimalus pralaidumas suteikiant teisę siųsti trumpalaikį jo perviršį (angl. *Single-Rate Three-Color (SR3C)*); * dviejų atskirai nustatomų pralaidumo lygių srauto tvarkymo taisyklės (angl. *Two-Rate Two-Color (3R2C)*). |  |  |
|  | Turi būti išeinančio srauto besąlyginio prioriteto eilė (angl. priority queue). |  |  |
|  | Turi būti pralaidumo nustatymo mechanizmai:   * CIR (Commited Information Rate); * PIR (Peak Information Rate). |  |  |
|  | Turi būti paslaugos kokybės funkcionalumo objektų, galiojančių įeinančiam srautui, susiejimas su L3 prievadais. |  |  |
|  | Turi būti paslaugos kokybės funkcionalumo objektų, galiojančių išeinančiam srautui, susiejimas su L3 prievadais. |  |  |
|  | Turi būti IP paketų filtrai pagal:   * siuntėjo / gavėjo IP adresą; * siuntėjo / gavėjo TCP/UDP prievado numerį. |  |  |

*Pasiūlymo priedas*

**TIEKĖJO DEKLARACIJA DĖL KILMĖS**

(PAGAL VPĮ 45 STR. 21 DALIES / PĮ 58 STR. 41 DALIES NUOSTATAS)

202\_-\_\_-\_\_

Aš, Tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė, tvirtinu, kad mano vadovaujamas (-a) (atstovaujamas (-a)) Tiekėjo pavadinimas, dalyvaujantis (-i) UAB „Ignitis grupės paslaugų centras“ vykdomame pirkime, atitinka toliau nurodomus reikalavimus:

* jis pats, jo subtiekėjai, ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi, tiekėjo siūlomų prekių (įskaitant jų sudedamąsias dalis, pakuotes) gamintojas ar juos kontroliuojantys[[2]](#footnote-3) asmenys **nėra registruoti** (jeigu teikėjas, jo subtiekėjas, ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi, prekių gamintojas ar kontroliuojantis asmuo fizinis asmuo – **nuolat gyvenantis ar turintis pilietybę**), Rusijos Federacijos, Baltarusijos Respublikos teritorijose, Rusijos Federacijos aneksuotame Kryme, Moldovos Respublikos vyriausybės nekontroliuojamose Padniestrės teritorijose, Sakartvelo vyriausybės nekontroliuojamose Abchazijos ir Pietų Osetijos teritorijose.
* Siūlomos Prekės (įskaitant jų sudedamąsias dalis, pakuotes) **nėra pagamintos** Rusijos Federacijos, Baltarusijos Respublikos teritorijose, Rusijos Federacijos aneksuotame Kryme, Moldovos Respublikos vyriausybės nekontroliuojamose Padniestrės teritorijose, Sakartvelo vyriausybės nekontroliuojamose Abchazijos ir Pietų Osetijos teritorijose.
* jis pats, jo subtiekėjai, ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi, **nevykdo veiklos** Rusijos Federacijos, Baltarusijos Respublikos teritorijose, Rusijos Federacijos aneksuotame Kryme, Moldovos Respublikos Vyriausybės nekontroliuojamose Padniestrės teritorijose, Sakartvelo vyriausybės nekontroliuojamose Abchazijos ir Pietų Osetijos teritorijose, **arba nėra ūkio subjektų grupės, kurios bet kuris narys vykdo veiklą** aukščiau nurodytose valstybėse ar teritorijose, **narys arba jos vadovas, kitas valdymo ar priežiūros organo narys ar kitas asmuo** (kiti asmenys), turintis (turintys) teisę atstovauti tiekėjui, subtiekėjui, ūkio subjektui, kurio pajėgumais remiamasi, ar jį kontroliuoti, jo vardu priimti sprendimą, sudaryti sandorį, ir tokiu būdu dalyvauja tokių ūkio subjektų grupių ir (ar) ūkio subjektų veikloje.

Patvirtinu, kad šie duomenys yra teisingi ir aktualūs pasiūlymo pateikimo dieną.

Suprantu, kad jeigu pagal vertinimo rezultatus pasiūlymas bus pripažintas laimėjusiu, Pirkimo vykdytojas, vadovaudamasis VPĮ 45 straipsnio 5 dalimi, PĮ 58 straipsnio 42 dalimi, bet kuriuo pirkimo procedūros metu gali paprašyti pateikti visus ar dalį dokumentų, patvirtinančių atitiktį VPĮ 45 straipsnio 21 dalies, PĮ 58 straipsnio 41 dalies reikalavimams, jeigu tai būtina siekiant užtikrinti tinkamą pirkimo procedūros atlikimą.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Tiekėjo įgalioto atstovo pareigos, vardas, pavardė, parašas)[[3]](#footnote-4)

*Pasiūlymo priedas*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(*tiekėjo pavadinimas*)

UAB „Ignitis grupės paslaugų centras“

(*adresatas (perkančiosios organizacijos / perkančiojo subjekto pavadinimas*)

**NACIONALINIO SAUGUMO REIKALAVIMŲ ATITIKTIES DEKLARACIJA**

202 \_ m. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ d. Nr. \_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(Sudarymo vieta)*

Aš, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

*(tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė)*

patvirtinu, kad mano vadovaujamas (-a) (atstovaujamas (-a)) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

*(tiekėjo pavadinimas)*

dalyvaujantis (-i) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_UAB „Ignitis grupės paslaugų centras“\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(perkančiosios organizacijos / perkančiojo subjekto pavadinimas)*

vykdomame \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

*(pirkimo objekto pavadinimas, pirkimo numeris, pirkimo paskelbimo CVP IS data*)

atitinka toliau nurodomus reikalavimus:

|  |  |
| --- | --- |
|  | tiekėjo siūlomos prekės nekelia grėsmės nacionaliniam saugumui – vadovaujantis VPĮ 37 straipsnio 9 dalies 1 punktu / PĮ 50 straipsnio 9 dalies 1 punktu, prekių gamintojas ar jį kontroliuojantis[[4]](#footnote-5) asmuo nėra registruoti (jeigu gamintojas ar jį kontroliuojantis asmuo yra fizinis asmuo – nuolat gyvenantis ar turintis pilietybę) VPĮ 92 straipsnio 14 dalyje numatytame sąraše nurodytose valstybėse ar teritorijose. (BPS 14.2. (b)) |
|  | tiekėjas neturi interesų, galinčių kelti grėsmę nacionaliniam saugumui – vadovaujantis VPĮ 47 straipsnio 9 dalimi, jis pats, jo subtiekėjai ar ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi ar juos kontroliuojantys asmenys nėra registruoti (jeigu tiekėjas, jo subtiekėjas, ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi, ar kontroliuojantis asmuo yra fizinis asmuo – nuolat gyvenantis ar turintis pilietybę) VPĮ 92 straipsnio 14 dalyje numatytame sąraše nurodytose valstybėse ar teritorijose. (BPS 14.2. (a)) |

Patvirtinu, kad šie duomenys yra teisingi ir aktualūs pasiūlymo pateikimo dieną.

Suprantu, kad vadovaudamasis VPĮ 39 straipsnio 4 dalimi, PĮ 52 straipsnio 4 dalimi perkančioji organizacija / perkantysis subjektas bet kuriuo pirkimo procedūros metu gali paprašyti kandidatų ar dalyvių pateikti visus ar dalį dokumentų, patvirtinančių atitiktį VPĮ 37 straipsnio 9 dalies, PĮ 50 straipsnio 9 dalies, jeigu tai būtina siekiant užtikrinti tinkamą pirkimo procedūros atlikimą.

Suprantu, kad jeigu pagal vertinimo rezultatus pasiūlymas bus pripažintas laimėjusiu, turės būti pateikti perkančiosios organizacijos / perkančiojo subjekto nurodyti atitiktį nacionalinio saugumo reikalavimams patvirtinantys dokumentai.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigos, vardas, pavardė, parašas)[[5]](#footnote-6)

1. Jei tiekėjas neužpildo šiame skyriuje pateiktos informacijos, laikoma, kad tiekėjo pasiūlyme konfidencialios informacijos nėra. [↑](#footnote-ref-2)
2. Kontrolės teisė suprantama taip, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo 151 str.: Kontroliuojantis asmuo – juridinis ar fizinis asmuo, kuris kitame juridiniame asmenyje:

   1) tiesiogiai ar netiesiogiai valdo daugiau kaip 50 procentų akcijų (dalių, pajų) arba

   2) kartu su susijusiais asmenimis valdo daugiau kaip 50 procentų akcijų (dalių, pajų) ir kurio valdoma dalis yra ne mažesnė kaip 10 procentų akcijų (dalių, pajų). Susijusiu asmeniu laikomi:

   a) juridinių asmenų atveju – asmenys, kurių metinė finansinė atskaitomybė turi būti konsoliduota pagal Lietuvos Respublikos įmonių grupių konsoliduotosios finansinės atskaitomybės įstatymą arba pagal kitų valstybių teisės aktus, įgyvendinančius Direktyvoje [2013/34/ES](http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LIT/TXT/?uri=CELEX:32013L0034&locale=lt) nustatytus reikalavimus;

   b) fizinių asmenų atveju – sutuoktiniai, tėvai ir jų vaikai (įvaikiai). [↑](#footnote-ref-3)
3. Jei pasiūlymą pirkimui pasirašo vadovo įgaliotas asmuo, prie pasiūlymo turi būti pridėtas rašytinis įgaliojimas arba kitas dokumentas, suteikiantis parašo teisę. [↑](#footnote-ref-4)
4. Kontrolės teisė suprantama taip, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo 151 str.: Kontroliuojantis asmuo – juridinis ar fizinis asmuo, kuris kitame juridiniame asmenyje:

   1) tiesiogiai ar netiesiogiai valdo daugiau kaip 50 procentų akcijų (dalių, pajų) arba

   2) kartu su susijusiais asmenimis valdo daugiau kaip 50 procentų akcijų (dalių, pajų) ir kurio valdoma dalis yra ne mažesnė kaip 10 procentų akcijų (dalių, pajų). Susijusiu asmeniu laikomi:

   a) juridinių asmenų atveju – asmenys, kurių metinė finansinė atskaitomybė turi būti konsoliduota pagal Lietuvos Respublikos įmonių grupių konsoliduotosios finansinės atskaitomybės įstatymą arba pagal kitų valstybių teisės aktus, įgyvendinančius Direktyvoje [2013/34/ES](http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LIT/TXT/?uri=CELEX:32013L0034&locale=lt) nustatytus reikalavimus;

   b) fizinių asmenų atveju – sutuoktiniai, tėvai ir jų vaikai (įvaikiai). [↑](#footnote-ref-5)
5. Jei pasiūlymą pirkimui pasirašo vadovo įgaliotas asmuo, prie pasiūlymo turi būti pridėtas rašytinis įgaliojimas arba kitas dokumentas, suteikiantis parašo teisę. [↑](#footnote-ref-6)