## Pirkimo sąlygų 6 priedas „Pasiūlymo forma“

(Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

Viešajai įstaigai „Plačiajuostis internetas“

**PASIŪLYMAS DĖL**

**KROVININIŲ AUTOMOBILIŲ VEIKLOS NUOMOS**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Nr.\_\_\_\_\_\_

(Data)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Sudarymo vieta)

|  |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo pavadinimas  */Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/* |  |
| Tiekėjo adresas */Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/* |  |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė |  |
| Telefono numeris |  |
| El. pašto adresas |  |

*/Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subrangovą (-us), subtiekėją (-us) ar subteikėją (-us)/*

|  |  |
| --- | --- |
| Subrangovo (-ų), subtiekėjo (-ų) ar subteikėjo (-ų) pavadinimas (-ai) |  |
| Subrangovo (-ų), subtiekėjo (-ų) ar subteikėjo (-ų) adresas (-ai) |  |
| Įsipareigojimų dalis (procentais), kuriai ketinama pasitelkti subrangovą (-us), subtiekėją (-us) ar subteikėją (-us) |  |

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, pateiktomis CVP IS.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***1 PIRKIMO OBJEKTO DALIS***  Informacija apie kiekvieno tiekėjų grupės partnerio savo jėgomis numatomų atlikti darbų/paslaugų/prekių dalies vertę (pildoma, kai pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė):   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | Eil. Nr. | Partnerio pavadinimas | Numatomi darbai/paslaugos/prekės | Partnerio darbų/paslaugų/prekių dalies vertė pasiūlymo kainoje, proc. | | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | | Viso: | | |  |  |   Dalyvis pasiūlyme privalo išviešinti subtiekėjus, kurių pajėgumais, t. y. siekdamas atitikti kvalifikacijos reikalavimus, remiasi, taip pat nurodyti ir kitus žinomus subtiekėjus.   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Eil. Nr. | Pavadinimas, kodas ir adresas | Numatomi darbai/paslaugos/prekės | Pirkimo darbų/paslaugų/prekių dalies vertė pasiūlymo kainoje, kuriai ketinama pasitelkti subtiekėjus, proc. | | **Subtiekėjai, kurių pajėgumais remiamasi įrodinėjant kvalifikacijos atitiktį** | | | | |  |  |  |  | |  |  |  |  | | **Viso:** | | |  | | **Kiti žinomi subtiekėjai, kurie bus pasitelkti vykdant pirkimo sutartį ir kurių pajėgumais nesiremiama įrodinėjant kvalifikacijos atitikties** | | | | |  |  |  |  | |  |  |  |  | | **Viso:** | | |  |   **Informacija apie specialistus, kuriais bus remiamasi įrodinėjant tiekėjo kvalifikaciją ir vykdant pirkimo sutartį, tačiau jie nėra tiekėjo ar tiekėjo pasitelkiamo (-ų) subrangovo (-ų) darbuotojai pasiūlymo pateikimo metu, bet laimėjimo atveju būtų įdarbinti:**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | Eil. Nr. | Vardas ir pavardė | Specialisto dabartinė darbovietė | |  |  |  | |  |  |  |   1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:  1) atviro konkurso skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka CVP IS;  2) Pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).  2. Atsižvelgdami į pirkimo dokumentuose išdėstytas sąlygas, teikiame savo pasiūlymą.  3. Pasirašydamas CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri. |

Mes siūlome pirkimo sąlygose numatytus reikalavimus atitinkančias prekes :

**1 pirkimo objekto dalis**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siūloma prekė visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **Eil. Nr.** | **Pavadinimas** | **Kiekis** | **Mato vnt.** | | **1.** | **Automobilio */nurodyti markę ir modelį/* veiklos nuoma.** | **2** | **Vnt.** |   Mūsų pasiūlymo automobilio veiklos nuomos kainos. Kainos nurodytos šioje lentelėje:   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Eil. Nr.** | **Perkamo objekto pavadinimas** | **Preliminarus kiekis\*** | **Mato Vnt.** | **1 mato vnt. kaina EUR be PVM** | **Automobilių kiekis** | **Bendra kaina EUR be PVM** | | ***1*** | ***2*** | ***3*** | ***4*** | ***5*** | ***6*** | ***7=*3x5x6** | | ***1.*** | Automobilio veiklos nuoma */nurodyti markę ir modelį/* | *39* | Mėn. | *(užpildyti)* | 2 | *(užpildyti)* | | **PVM** | | | | | | *(užpildyti)* | | **Bendra kaina EUR su PVM** | | | | | | *(užpildyti)* |   **\*Preliminarūs kiekiai bus naudojami tik pasiūlymų vertinimui.**  **Bendra pasiūlymo kaina (įskaitant PVM) ...................................................................................... Eur (suma žodžiais) iš jų PVM ......................................................................................... Eur (suma žodžiais).**  **Kriterijaus Tp apskaičiavimui reikalingi duomenys\*\* (kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti nurodytas reikšmes pagrindžiančius dokumentus):**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **1.** | Vidutinis kuro suvartojimas pagal WLTP (angl Fuel consumption combined), l/100 km; | *Tiekėjo nurodoma reikšmė\*\*\** | | **2.** | Kuro bako talpa, litrai; | *Tiekėjo nurodoma reikšmė\*\*\** | | **3.** | Elektra nuvažiuojamas atstumas pagal WLTP (ang. All Electric Range (AER) arba Electric range). | *Tiekėjo nurodoma reikšmė* |   **\*\*Pastaba. Jeigu siūlomi skirtingi automobiliai, turi būti nurodomos kiekvieno siūlomo automobilio kriterijų reikšmės**  **\*\*\* Grynojo elektromobilio atveju pateikiamas tik 3 rodiklis.** |

**Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi užpildyti ir pateikti pasiūlymo atitikties techniniams reikalavimams lentelę. Siūloma prekė visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Eil.  Nr. | Reikalavimai | Reikalavimai automobiliui | Įrašyti „Taip“ / „Ne“ arba reikšmę |
|  | Maksimalus kiekis | 2 |  |
|  | Pristatymo terminas | 1 vnt. 2025-05-30, nuomos terminas iki 2029-05-30;  1 vnt. 2026-11-27, nuomos terminas iki 2029-05-30. |  |
|  | Automobilio klasė, tipas | N1 (pagal Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2008 m. gruodžio 2 d. įsakymą Nr. 2B-479 „Dėl Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų kategorijų ir klasių pagal konstrukciją reikalavimų patvirtinimo“), netaršus lengvasis krovininis automobilis |  |
|  | Kėbulo tipas | BB – furgonas – sunkvežimis, kurio kabina sujungta su kėbulu ir turintis ne daugiau kaip 3 sėdimas vietas (įskaitant vairuotoją) vienoje eilėje |  |
|  | Pagaminimo metai | Ne ankstesni nei 2024, rida iki 6000 km. |  |
|  | Leistina vidutinė automobilio rida per mėnesį sutarties galiojimo laikotarpiu | 45 000 km |  |
|  | Bendras ilgis, cm | Nuo 490 iki 600 |  |
|  | Leistina didžiausia masė, t, ne daugiau | 3,5 |  |
|  | Sėdimų vietų skaičius (įskaitant vairuotoją) | Ne mažiau 3 |  |
|  | Durelių skaičius (įskaitant galines) | Ne mažiau 4 |  |
|  | Krovinių skyriaus šoninės durys | Turi būti šoninės slankiojančios durys dešinėje pusėje, kairėje pusėje taip pat gali būti. |  |
|  | Krovinių skyriaus galinės durys | Turi būti. |  |
|  | Krovininės dalies ilgis grindų lygyje | ne mažesnis nei 3000 mm |  |
|  | Krovininės dalies aukštis | ne mažesnis nei 1900 mm |  |
|  | Krovininės dalies įrengimas | Turi būti įrengta šviesolaidžių suvirinimo laboratorija, reikalavimai nurodyti Techninės specifikacijos 1 Priede. |  |
|  | Turi atitikti energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimus pagal Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2011 m. vasario 21 d. įsakymą Nr. 3-100 ,,Dėl Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada juos privaloma taikyti, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (aktuali redakcija) ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (aktuali redakcija) | Pateikiami gamintojo techniniai dokumentai (transporto priemonės tipo patvirtinimo dokumentai), tiekėjo deklaracija arba kiti lygiaverčiai įrodymai. |  |
|  | Turi būti pateikta informacija kaip naudoti transporto priemonę, kad būtų padidintas energijos naudojimo efektyvumas | Turi būti. |  |
|  | Grynojo elektromobilio atveju elektra nuvažiuojamas atstumas pagal WLTP (ang. All Electric Range (AER) arba Electric range). | Ne mažiau 390 km |  |
|  | Išmetamas anglies dioksido (CO2)vidutinis (angl. combined) kiekis išmatuotas pagal WLTP – Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure) testų procedūrą (R (EC) No. 715/2007, R (EU) No. 2017/1151. | Tiekėjas turi nurodyti siūlomos transporto priemonės tipą pagal Europos Komisijos klasifikaciją (CELEX No 399M1406) ir transporto priemonės išmetam anglies dioksido (CO2) kiekį. Kiekis turi neviršyti Lietuvos Respublikos alternatyviųjų degalų įstatyme nurodytos maksimalios vertės netaršioms transporto priemonėms - **50** **g/km.** |  |
|  | Degalų ir (arba) energijos sąnaudų indikatorius | Turi būti |  |
|  | Transporto priemonės tiekėjas turi būti įsipareigojęs rinkti panaudotus skysčius, padangas ir turi būti sudaręs sutartis su viena ar keliomis tokias pavojingas atliekas tvarkančiomis įmonėmis. | Įrodantys dokumentai: tiekėjo deklaracija arba kiti lygiaverčiai įrodymai. |  |
|  | Vairo mechanizmas | Su stiprintuvu, reguliuojamas vairaračio aukštis |  |
|  | Sėdynės | Šildomos vairuotojo ir keleivio sėdynės, vairuotojo reguliuojama sėdynė |  |
|  | Automobilio komplektacija | Automobilis privalo būti taip sukomplektuotas, kad jį būtų galima be papildomų priemonių eksploatuoti Lietuvos Respublikoje. Kartu su automobiliu turi būti pateikiamas teisės aktais nustatytus reikalavimus atitinkantis gesintuvas, pirmosios pagalbos rinkinys, avarinio sustojimo ženklas ir liemenė su šviesą atspindinčiais elementais. |  |
|  | Tekstiliniai ir guminiai kilimėliai | Turi būti |  |
|  | Langai, šoniniai priekiniai | Valdomi elektra |  |
|  | Žibintai | Ilgųjų ir trumpųjų šviesų LED žibintai. |  |
|  | Automobilio statymo pagalbos sistema | Su garsiniu signalu, įspėjančiu vairuotoją apie kliūtį automobilio gale |  |
|  | Pastovaus greičio palaikymo sistema | Turi būti |  |
|  | Oro kondicionierius | Turi būti |  |
|  | Išoriniai galinio vaizdo veidrodėliai | Elektra reguliuojami |  |
|  | Išorės temperatūros daviklis | Turi būti |  |
|  | Borto kompiuteris | Turi būti informacija apie vidutines degalų ir (arba) energijos sąnaudas, likusį atstumą su kuro ir (arba) energijos likučiu ir kt. parametrus |  |
|  | Originali gamintojo audiosistema | Turi būti |  |
|  | Telefono laisvų rankų įranga | Turi būti, su galimybe Bluetooth ryšiu prijungti bet kurio gamintojo išmanųjį telefoną. |  |
|  | 12 voltų kištukinis lizdas | Turi būti |  |
|  | Elektroninė automobilio stabilumo kontrolės sistema | Turi būti |  |
|  | Centrinis užraktas su nuotoliniu valdymu | Turi būti |  |
|  | Gamyklinis imobilizatorius ir apsaugos sistema, atitinkanti KASKO draudimo reikalavimus | Turi būti |  |
|  | Atsarginis ratas (analogiškas automobilio ratams) ir įrankiai ratui pakeisti | Turi būti |  |
|  | Automobilio naudojimosi instrukcija lietuvių kalba | Turi būti |  |
|  | Naujų žieminių ir vasarinių padangų komplektas | Turi būti |  |
|  | Vidutinis kuro suvartojimas pagal WLTP (angl Fuel consumption combined), l/100 km; | Įkraunamo hibrido atveju Tiekėjas turi nurodyti siūlomos transporto priemonės vidutinį kuro suvartojimą pagal WLTP. |  |
|  | Kuro bako talpa , litrai; | Įkraunamo hibrido atveju Tiekėjas turi nurodyti siūlomos transporto priemonės kuro bako talpą. |  |
|  | Elektra vidutiniškai nuvažiuojamas atstumas pagal WLTP (ang. All Electric Range (AER) arba Electric range); | Tiekėjas turi nurodyti siūlomos transporto priemonės elektra nuvažiuojamą pagal WLTP. |  |

*Aplinkosauginiams reikalavimams pagrįsti tiekėjas turi pateikti* gamintojo techninius dokumentus arba kitus lygiaverčius įrodymus.

Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | *Pateikto* dokumento pavadinimas  (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“) | Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje („Prisegti dokumentai“ arba „Kvalifikaciniai klausimai“ prie atsakymo į klausimą) |
|  |  |  |
|  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  | (Parašas) |  | (Vardas ir pavardė) |  |

**2 pirkimo objekto dalis**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Informacija apie kiekvieno tiekėjų grupės partnerio savo jėgomis numatomų atlikti darbų/paslaugų/prekių dalies vertę (pildoma, kai pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė):   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | Eil. Nr. | Partnerio pavadinimas | Numatomi darbai/paslaugos/prekės | Partnerio darbų/paslaugų/prekių dalies vertė pasiūlymo kainoje, proc. | | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | | Viso: | | |  |  |   Dalyvis pasiūlyme privalo išviešinti subtiekėjus, kurių pajėgumais, t. y. siekdamas atitikti kvalifikacijos reikalavimus, remiasi, taip pat nurodyti ir kitus žinomus subtiekėjus.   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Eil. Nr. | Pavadinimas, kodas ir adresas | Numatomi darbai/paslaugos/prekės | Pirkimo darbų/paslaugų/prekių dalies vertė pasiūlymo kainoje, kuriai ketinama pasitelkti subtiekėjus, proc. | | **Subtiekėjai, kurių pajėgumais remiamasi įrodinėjant kvalifikacijos atitiktį** | | | | |  |  |  |  | |  |  |  |  | | **Viso:** | | |  | | **Kiti žinomi subtiekėjai, kurie bus pasitelkti vykdant pirkimo sutartį ir kurių pajėgumais nesiremiama įrodinėjant kvalifikacijos atitikties** | | | | |  |  |  |  | |  |  |  |  | | **Viso:** | | |  |   **Informacija apie specialistus, kuriais bus remiamasi įrodinėjant tiekėjo kvalifikaciją ir vykdant pirkimo sutartį, tačiau jie nėra tiekėjo ar tiekėjo pasitelkiamo (-ų) subrangovo (-ų) darbuotojai pasiūlymo pateikimo metu, bet laimėjimo atveju būtų įdarbinti:**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | Eil. Nr. | Vardas ir pavardė | Specialisto dabartinė darbovietė | |  |  |  | |  |  |  |   1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:  1) atviro konkurso skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka CVP IS;  2) Pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).  2. Atsižvelgdami į pirkimo dokumentuose išdėstytas sąlygas, teikiame savo pasiūlymą.  3. Pasirašydamas CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri. |

Mes siūlome pirkimo sąlygose numatytus reikalavimus atitinkančias prekes :

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siūloma prekė visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **Eil. Nr.** | **Pavadinimas** | **Kiekis** | **Mato vnt.** | | **1.** | **Automobilio */nurodyti markę ir modelį/* veiklos nuoma.** | **7** | **Vnt.** |   Mūsų pasiūlymo automobilio veiklos nuomos kainos. Kainos nurodytos šioje lentelėje:   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Eil. Nr.** | **Perkamo objekto pavadinimas** | **Preliminarus kiekis\*** | **Mato Vnt.** | **1 mato vnt. kaina EUR be PVM** | **Automobilių kiekis** | **Bendra kaina EUR be PVM** | | ***1*** | ***2*** | ***3*** | ***4*** | ***5*** | ***6*** | ***7=*3x5x6** | | ***1.*** | Automobilio veiklos nuoma */nurodyti markę ir modelį/* | *48* | Mėn. | *(užpildyti)* | 7 | *(užpildyti)* | | **PVM** | | | | | | *(užpildyti)* | | **Bendra kaina EUR su PVM** | | | | | | *(užpildyti)* |   **\*Preliminarūs kiekiai bus naudojami tik pasiūlymų vertinimui.**  **Bendra pasiūlymo kaina (įskaitant PVM) ...................................................................................... Eur (suma žodžiais) iš jų PVM ......................................................................................... Eur (suma žodžiais).**  **Kriterijaus Tp apskaičiavimui reikalingi duomenys\*\* (kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti nurodytas reikšmes pagrindžiančius dokumentus):**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **1.** | Vidutinis kuro suvartojimas pagal WLTP (angl Fuel consumption combined), l/100 km; | *Tiekėjo nurodoma reikšmė\*\*\** | | **2.** | Kuro bako talpa, litrai; | *Tiekėjo nurodoma reikšmė\*\*\** | | **3.** | Elektra nuvažiuojamas atstumas pagal WLTP (ang. All Electric Range (AER) arba Electric range). | *Tiekėjo nurodoma reikšmė* |   **\*\*Pastaba. Jeigu siūlomi skirtingi automobiliai, turi būti nurodomos kiekvieno siūlomo automobilio kriterijų reikšmės**  **\*\*\* Grynojo elektromobilio atveju pateikiamas tik 3 rodiklis.** |

**Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi užpildyti ir pateikti pasiūlymo atitikties techniniams reikalavimams lentelę. Siūloma prekė visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Eil.  Nr. | Reikalavimai | Reikalavimai automobiliui | Įrašyti „Taip“ / „Ne“ arba reikšmę |
|  | Maksimalus kiekis | 7 |  |
|  | Pristatymo terminas | 2 vnt. 2026-01-15, nuomos terminas iki 2030-01-30; 1 vnt. 2026-01-19, nuomos terminas iki 2030-01-30; 2 vnt. 2026-01-30, nuomos terminas iki 2030-01-30; 1 vnt. 2026-02-13, nuomos terminas iki 2030-01-30; 1 vnt. 2026-03-31, nuomos terminas iki 2030-01-30. |  |
|  | Automobilio klasė, tipas | N1 (pagal Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2008 m. gruodžio 2 d. įsakymą Nr. 2B-479 „Dėl Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų kategorijų ir klasių pagal konstrukciją reikalavimų patvirtinimo“), netaršus lengvasis krovininis automobilis |  |
|  | Kėbulo tipas | BB – furgonas – sunkvežimis, kurio kabina sujungta su kėbulu ir turintis ne daugiau kaip 3 sėdimas vietas (įskaitant vairuotoją) vienoje eilėje |  |
|  | Pagaminimo metai | Ne ankstesni nei 2024, rida iki 6000 km. |  |
|  | Leistina vidutinė automobilio rida per mėnesį sutarties galiojimo laikotarpiu | 45 000 km |  |
|  | Bendras ilgis, cm | Nuo 470 iki 550 |  |
|  | Leistina didžiausia masė, t, ne daugiau | 3,5 |  |
|  | Sėdimų vietų skaičius (įskaitant vairuotoją) | Ne mažiau 3 |  |
|  | Durelių skaičius (įskaitant galines) | Ne mažiau 4 |  |
|  | Krovinių skyriaus šoninės durys | Turi būti šoninės slankiojančios durys dešinėje pusėje, kairėje pusėje taip pat gali būti. |  |
|  | Krovinių skyriaus galinės durys | Turi būti. |  |
|  | Krovininės dalies ilgis grindų lygyje | ne mažesnis nei 2200 mm |  |
|  | Krovininės dalies aukštis | ne mažesnis nei 1250 mm |  |
|  | Krovininės dalies įrengimas | Standi vientisa pertvara už sėdynių; dugnas padengtas dilimui ir smūgiams atsparia tvirta danga arba turi būti atitinkamas įdėklas / plokštė; neįstiklinti šonai. |  |
|  | Turi atitikti energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimus pagal Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2011 m. vasario 21 d. įsakymą Nr. 3-100 ,,Dėl Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada juos privaloma taikyti, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (aktuali redakcija) ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „[Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo](https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.4B60A8C9678B/asr)“ (aktuali redakcija) | Pateikiami gamintojo techniniai dokumentai (transporto priemonės tipo patvirtinimo dokumentai), tiekėjo deklaracija arba kiti lygiaverčiai įrodymai. |  |
|  | Turi būti pateikta informacija kaip naudoti transporto priemonę, kad būtų padidintas energijos naudojimo efektyvumas | Turi būti. |  |
|  | Grynojo elektromobilio atveju elektra nuvažiuojamas atstumas pagal WLTP (ang. All Electric Range (AER) arba Electric range). | Ne mažiau 390 km |  |
|  | Išmetamas anglies dioksido (CO2)vidutinis (angl. combined) kiekis išmatuotas pagal WLTP – Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure) testų procedūrą (R (EC) No. 715/2007, R (EU) No. 2017/1151. | Tiekėjas turi nurodyti siūlomos transporto priemonės tipą pagal Europos Komisijos klasifikaciją (CELEX No 399M1406) ir transporto priemonės išmetam anglies dioksido (CO2) kiekį. Kiekis turi neviršyti Lietuvos Respublikos alternatyviųjų degalų įstatyme nurodytos maksimalios vertės netaršioms transporto priemonėms - 50 g/km. |  |
|  | Degalų ir (arba) energijos sąnaudų indikatorius | Turi būti |  |
|  | Transporto priemonės tiekėjas turi būti įsipareigojęs rinkti panaudotus skysčius, padangas ir turi būti sudaręs sutartis su viena ar keliomis tokias pavojingas atliekas tvarkančiomis įmonėmis. | Įrodantys dokumentai: tiekėjo deklaracija arba kiti lygiaverčiai įrodymai. |  |
|  | Vairo mechanizmas | Su stiprintuvu, reguliuojamas vairaračio aukštis |  |
|  | Sėdynės | Šildomos vairuotojo ir keleivio sėdynės, vairuotojo reguliuojama sėdynė. |  |
|  | Automobilio komplektacija | Automobilis privalo būti taip sukomplektuotas, kad jį būtų galima be papildomų priemonių eksploatuoti Lietuvos Respublikoje. Kartu su automobiliu turi būti pateikiamas teisės aktais nustatytus reikalavimus atitinkantis gesintuvas, pirmosios pagalbos rinkinys, avarinio sustojimo ženklas ir liemenė su šviesą atspindinčiais elementais. |  |
|  | Tekstiliniai ir guminiai kilimėliai | Turi būti |  |
|  | Langai, šoniniai priekiniai | Valdomi elektra |  |
|  | Žibintai | Ilgųjų ir trumpųjų šviesų LED žibintai. |  |
|  | Automobilio statymo pagalbos sistema | Su garsiniu signalu, įspėjančiu vairuotoją apie kliūtį automobilio gale |  |
|  | Pastovaus greičio palaikymo sistema | Turi būti |  |
|  | Oro kondicionierius | Turi būti |  |
|  | Išoriniai galinio vaizdo veidrodėliai | Elektra reguliuojami |  |
|  | Išorės temperatūros daviklis | Turi būti |  |
|  | Borto kompiuteris | Turi būti informacija apie vidutines degalų ir (arba) energijos sąnaudas, likusį atstumą su kuro ir (arba) energijos likučiu ir kt. parametrus |  |
|  | Originali gamintojo audiosistema | Turi būti |  |
|  | Telefono laisvų rankų įranga | Turi būti, su galimybe Bluetooth ryšiu prijungti bet kurio gamintojo išmanųjį telefoną. |  |
|  | 12 voltų kištukinis lizdas | Turi būti |  |
|  | Elektroninė automobilio stabilumo kontrolės sistema | Turi būti |  |
|  | Centrinis užraktas su nuotoliniu valdymu | Turi būti |  |
|  | Gamyklinis imobilizatorius ir apsaugos sistema, atitinkanti KASKO draudimo reikalavimus | Turi būti |  |
|  | Atsarginis ratas (analogiškas automobilio ratams) ir įrankiai ratui pakeisti | Turi būti |  |
|  | Automobilio naudojimosi instrukcija lietuvių kalba | Turi būti |  |
|  | Naujų žieminių ir vasarinių padangų komplektas | Turi būti |  |
|  | Vidutinis kuro suvartojimas pagal WLTP (angl Fuel consumption combined), l/100 km; | Įkraunamo hibrido atveju Tiekėjas turi nurodyti siūlomos transporto priemonės vidutinį kuro suvartojimą pagal WLTP. |  |
|  | Kuro bako talpa, litrai | Įkraunamo hibrido atveju Tiekėjas turi nurodyti siūlomos transporto priemonės kuro bako talpą. |  |
|  | Elektra vidutiniškai nuvažiuojamas atstumas pagal WLTP (ang. All Electric Range (AER) arba Electric range) | Tiekėjas turi nurodyti siūlomos transporto priemonės elektra nuvažiuojamą pagal WLTP. |  |

*Aplinkosauginiams reikalavimams pagrįsti tiekėjas turi pateikti* gamintojo techninius dokumentus arba kitus lygiaverčius įrodymus.

Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | *Pateikto* dokumento pavadinimas  (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“) | Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje („Prisegti dokumentai“ arba „Kvalifikaciniai klausimai“ prie atsakymo į klausimą) |
|  |  |  |
|  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  | (Parašas) |  | (Vardas ir pavardė) |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_