***Suinteresuotiems tiekėjams***

Informuojame, kad UAB „Grinda“ vykdant pirkimą, skelbiamos apklausos būdu „Alyvos, tepalai ir kiti eksploataciniai skysčiai“ (CVP IS Nr. 756963), gavo suinteresuotų tiekėjų klausimus. Teikiame atsakymus į juos.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Klausimai** | **Atsakymai** |
| 1. | Jūsų nurodytų alyvų specifikacijos yra neteisingos (negalimos):  **1p.o.d.** **2 poz.** alyva SAE 10W-40 EURO 1/2/3 varikliams aprobacija Renault RD-2 jau pasenusi ir nebeatnaujinama. **5 poz.** alyva SAE 5W-30 pagal ACEA negali būti C3/C4 VW504.00/507.00, nes C4 yra tik Renoult ir su VW 504.00/507.00 yra nesuderinama. | Paaiškiname, kad **1 p.o.d. 2 poz:** Tiekėjas gali siūlyti variklinę alyvą ir su aukštesnėmis specifikacijomis. RD2 yra minimali tinkama, bet galima siūlyti ir RLD, RLD-3 ir t.t.  **1 p.o.d. 5 poz:** Dėkojame už pastebėjimą. Atsižvelgiant į tai 1 p.o.d. 5 poz. ACEA C3/C4 bus keičiama į ACEA C3.  Pridedama aktuali Techninė specifikacija. |
| 2. | **2p.o.d.** **7 poz.** transmisinė alyva SAE 85W-140 API GL5 negali turėti ZF TE-ML 17A,17B, 19B aprobacijų  **2 ir 5 poz.** aprobacija Sperry Vickers I-286-S yra perteklinė, nes tai iškelia kainą, o jūsų mechanizmai labai nedaug kur reikalauja šios alyvos. Tai galėtų būti kaip atskira pozicija, nes ekonomiškai jums tai nėra naudinga | **2 p.o.d. 7 poz.:** Dėkojame tiekėjui už pastebėjimą. Prašymas yra tenkinamas ir reikalavimai keičiami į šiuos: ZF TE-ML 05A, 16D, 21A.  Pridedama aktuali Techninė specifikacija.  **2 p.od. 2 ir 5 poz.:** paaiškiname, kad hidraulinė alyva yra naudojama plačiam perkančiosios organizacijos autoparkui ir labai įvairiai technikai, todėl siekiant, kad hidraulinė alyva atitiktų aukštesnius reikalavimus prašome tik atitikimo Sperry Vickers I-286-S duomenims. Aprobacija nėra reikalaujama, todėl Jūsų prašymas keisti / panaikinti sąlygas nebus tenkinamas. |
| 3. | **3 p.o.d. 7 poz**. rankinė metalinė pompa konsistenciniam tepalui yra perteklinė, nes prašote 50 vnt, kai tepalo 400 vnt tūtelių. Gaunasi viena pompa 8 tūtelėm.  Lauksime jūsų patikslinimo, nes 1 p.o.d. ir 2 p.o.d. neįmanoma išpildyti. | **3 p.o.d. 7 poz.:** paaiškiname, kad nurodyti prekių kiekiai yra preliminarūs (gali kisti) ir perkančioji organizacija neįsipareigoja išpirkti viso preliminaraus nurodyto prekių kiekio. Prekės bus perkamos atliekant atskirus užsakymus pagal sutarties galiojimo metu atsiradusį poreikį. |
| 4. | Ar produktai turi turėti nurodytų specifikacijų patvirtinimus iš įrangos gamintojo ar tik turi atitikti nurodytas specifikacijas ("meets" ar "approval" lygis)? | Nėra reikalaujama turėti nurodytų specifikacijų patvirtinimų iš gamintojo. Produktai turi tik atitikti arba turėti aukštesnes, nei nurodytos specifikacijos. |
| 5. | **1POD 2,3,4** **pozicijos** - siekiant ekonomikos siūlome sutraukti šias pozicijas į vieną produktą. Galima naudoti vieną alyvą, tiek dėl mažesnio sandėliavimo, aukštesnės kokybės, mažesnių papildymų ir ilgesnių naudojimo intervalų | Dėkojame tiekėjui už pastebėjimą, tačiau perkančioji organizacija sutarties galiojimo metu pirks prekes tik pagal poreikį, todėl nebus poreikio jų sandėliuoti. |
| 6. | **1POD 5 pozicija**. VW 504 00/507 00 ir ACEA C3 yra nesuderinama su ACEA C4. Tokių reikalavimų alyva neegzistuoja ir techniškai neįmanoma. | **1 p.o.d. 5 poz:** Dėkojame už pastebėjimą. Atsižvelgiant į tai 1 p.o.d. 5 poz. ACEA C3/C4 bus keičiama į ACEA C3 ir 1 p.o.d. 5 poz. išdėstoma taip: *„ Alyva SAE 5W-30 benzininiams ir dyzeliniams lengvųjų automobilių varikliams ACEA C3 VW504.00 / 507.00 “*  Pridedama aktuali Techninė specifikacija. |
| 7. | **2POD 2 ir 5 pozicijos**. Sperry Vickers I-286-S yra pasenusi ir nebegaliojanti specifikacija. Ją keičia EATON I-286-S. | Alyva bus pripažinta tinkama, jei turės vieną iš nurodytų specifikacijų: Sperry Vickers I-286-S arba EATON Vickers I-286-S.  Atsižvelgiant į tai, **2 p.o.d. 2 ir 5 poz.** išdėstoma taip: *„2 poz.: Hidraulinė alyva ISO HVLP VG68 ISO 6743-4, ISO-L-HV, DIN 51524-3 (HVLP) Sperry Vickers I-286-S ; 5 poz.: Hidraulinė alyva ISO HVLP VG46 ISO 6743-4, ISO-L-HV, DIN 51524-3 (HVLP) Sperry Vickers I-286-S “*  Pridedama aktuali Techninė specifikacija. |
| 8. | **2POD 6 pozicija**. Nurodytas konkretaus GULF gamintojo produkto pavadinimas, o ne specifikacija. Prašau patikslinti įrangos gamintojo reikalaujamas specifikacijas. | Paaiškiname, kad specifikacija **2 p.o.d. 6 poz.** niekuo nėra susijusi su konkrečiu alyvos gamintoju. Pavyzdžiui, GM Dexron III H turi šios alyvos: Ravenol, Kroon oil, Total, Liqui Moly, MPM, Mobil, Q8 ir pan. |
| 9. | **2POD 7 pozicija**. ZF TE-ML 17A 17B 19B specifikacijos netaikomos xW-140 alyvoms. | Dėkojame tiekėjui už pastebėjimą. Prašymas yra tenkinamas ir reikalavimai yra keičiami į šiuos: ZF TE-ML 05A, 16D, 21A, t.y. **2 p.o.d. 7 poz.** išdėstoma taip: „Transmisinė alyva 85W140 API GL-5 ZF TE-ML 05A, 16D, 21A “ |
| 10. | **4POD 3,4,5 pozicijos**. Nėra nurodytos produktų specifikacijos. Nurodyti VW skysčių žymėjimai, o ne specifikacijos. Reikia kad nurodytų gamintojų specifikacijas. VAG koncerno vidiniai žymėjimai nenurodo jų techninių specifikacijų. | Aušinimo skysčiai yra naudojami plačiam ir itin įvairiam perkančiosios organizacijos parkui, todėl išskirti konkrečius reikalavimus pagal specifikacijas nėra tikslinga. Reikalavimas aušinimo skysčiams nebus nekeičiamas. |

Perkančioji organizacija savo iniciatyva pakoreguoja:

1. Pirkimo sąlygų priedo “Techninė specifikacija” 7 p. ir išdėsto jį taip: *“7. Prekių pristatymo terminas. ne vėliau kaip per 5 d.d., nuo Pirkėjo užsakymo pateikimo. Tiekėjas privalo užtikrinti, kad Prekės sutarties vykdymo metu bus pristatomos darbo dienomis ne piko valandomis t. y. pristatymas nuo 10:00 val. iki 15:45 val. pirmadienį – ketvirtadienį, o penktadienį iki 14:30 val.”.*
2. Pirkimo sąlygų 1 priedo “Techninė specifikacija” 1 priedo 3 pirkimo objekto dalies lentelės matavimo vienetus. Pridedama aktuali redakcija.
3. Pirkimo sąlygų 5 priedo “Pasiūlymo forma” 6 skyriaus 3 pirkimo objekto dalies lentelėje esančius matavimo vienetus. Pridedama aktuali redakcija.

Atsižvelgiant į tai, kad keičiamos Pirkimo sąlygos, vadovaujantis Pirkimo sąlygų 5.4. p. <..> *Jeigu pateikti paaiškinimai ar patikslinimai iš esmės keičia pirkimo dokumentuose nustatytus pirkimo objektui keliamus reikalavimus, reikalavimus tiekėjui ar pasiūlymų rengimo reikalavimus, pasiūlymų pateikimo terminas skaičiuojamas iš naujo nuo paaiškinimų ar patikslinimų paskelbimų CVP IS priemonėmis dienos. <..>* **pasiūlymų pateikimo terminas nukeliamas iki 2025-01-29 12 val.**

**Tiekėjų prašome vadovautis aktualiomis pirkimo dokumentų redakcijomis.**

**PRIDEDAMA.**

Pirkimo sąlygų 1 priedas „Techninė specifikacija“ (aktuali redakcija nuo 2025-01-21);

Pirkimo sąlygų 1 priedo „Techninė specifikacija“ 1 priedas (aktuali redakcija nuo 2025-01-21);

Pirkimo sąlygų 5 priedo „Pasiūlymo forma“ (aktuali redakcija nuo 2025-01-21).