Pirkimo sąlygų 1 priedas

**TECHNINĖ SPECIFIKACIJA**

1. **SĄVOKOS**

1.1. **Perkančioji organizacija** – akcinė bendrovė „Regitra“ (toliau – Perkančioji organizacija, Užsakovas), kuri po Sutarties sudarymo vadinama Užsakovu.

1.2. **Teikėjas** – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Perkančioji organizacija sudaro Sutartį.

1.3. **Praktikos egzaminas** – egzaminas, kurio metu siekiama išsamiai ir objektyviai įvertinti (patikrinti) Egzaminuojamojo praktinius transporto priemonės valdymo įgūdžius bei gebėjimus. Praktikos egzamino metu tikrinama, kaip Egzaminuojamasis sugeba pasiruošti ir saugiai vairuoti pasirinktos kategorijos transporto priemonę.

1.4. **Egzaminuojamasis** – asmuo, laikantis Praktikos egzaminą.

1.5. **Egzaminuotojas** – Perkančiosios organizacijos darbuotojas, vertinantis Egzaminuojamojo praktinius transporto priemonės valdymo įgūdžius ir gebėjimus.

1.6. **Naudotojas** – Perkančiosios organizacijos darbuotojas, turintis teisę Įrašus peržiūrėti, trinti, išsaugoti, keisti ir atlikti kitus veiksmus susijusius su Įrašų administravimu.

1.7. **Įrašas** – Praktikos egzamino duomenų įrašas, kuriame yra ne tik vaizdas, bet ir garsas, pedalų signalų fiksavimo įrangos duomenys, automobilio lokacijos koordinatės, automobilio judėjimo greitis (kuris atvaizduojamas automobilio prietaisų skydelyje), Įrašo data ir laikas, automobilio valstybinis numeris.

1.8. **Įranga** **(Įrangos komplektas į automobilį)** – ryšio, garso, vaizdo, pedalų signalų fiksavimo įranga, kurios pagalba įrašomas Sistemoje Praktikos egzaminas (įskaitant ir indikacijos įrangą, kuri informuoja Egzaminuotoją, kad Įranga ir Sistema veikia tinkamai ir galima pradėti Praktikos egzaminą), lokali duomenų laikmena ir visa kita nepaminėta, bet į komplektą įeinanti įranga.

1.9. **Duomenų centras** (toliau – DC) – pastatas su jame esančiomis patalpomis, kuriose saugomi ir administruojami Įrašai.

1.10. **Sistema** – programinė įranga, su visomis darbui reikalingomis licencijomis, kurioje saugomi ir administruojami Įrašai ir kuri skirta Įrašų peržiūrai.

1.11. **Trečiasis asmuo** – asmuo, dalyvaujantis Praktikos egzamine (vertėjas ir / ar asmuo, kompetentingas stebėti ir prižiūrėti Egzaminuotojo darbą, kad būtų užtikrintas teisingas ir nuoseklus vertinimas).

1.12. **Padalinys** – Perkančiosios organizacijos klientų aptarnavimo centras.

1.13. **Kreipinys** – Perkančiosios organizacijos prašymas pakeisti Sistemos arba Įrangos konfigūraciją.

1.14. **Gedimas** – bet koks Įrangos ar paslaugos dalinis arba pilnas neveikimas.

1.15. **Reakcijos laikas** –tai laikas nuo pranešimo apie Gedimą arba Kreipinį gavimo (išsiųsto elektroninio laiško arba skambučio Teikėjui) arba užregistravimo Teikėjo Kreipinių ir Gedimų valdymo sistemoje iki  to momento, kai Teikėjas pradėjo analizuoti Kreipinį / Gedimą ir Perkančioji organizacija gavo pranešimą, kad Kreipinys / Gedimas sprendžiamas / šalinamas.

1.16. **Gedimo pašalinimo laikas** – tai laikas nuo momento, kai buvo gautas pranešimas apie Gedimą, iki momento, kai Gedimas pašalintas ir Teikėjas informavo Perkančiąją organizaciją, kad Gedimas pašalintas.

1.17. **Kreipinio išsprendimo laikas** – tai laikas nuo momento, kai buvo gautas pranešimas apie Kreipinį, iki momento, kai Kreipinys išspręstas ir Teikėjas informavo Perkančiąją organizaciją, kad Kreipinys išspręstas.

1.18. **Duomenų vientisumas** – Įrašo  kokybė (matomas visas nuoseklus vaizdas (nėra jokios trukmės intervalo vaizdo trūkumo iš visų vaizdą įrašančių kamerų), girdimas visas nuosekliai įrašytas garsas (nėra jokios trukmės intervalo garso įrašo trūkumo), viso įrašo metu atvaizduojamos automobilio lokacijos koordinatės, automobilio judėjimo greitis, pedalų suveikimo signalai) vieno automobilio kiekvieno egzamino atžvilgiu.

1.19. **VIN** numeris – unikalus raidžių ir skaičių derinys, nurodantis tam tikrą konkretų automobilį.

1.20. **Indikacija** – monitoriaus ekrane atvaizduojama Įrangos veikimo informacija arba žalios spalvos šviesos šaltinis, kuris įsijungia tik tuo atveju, jei tikrinamos Įrangos dalis veikia.

1.21. **Virtualus serveris** – operacinė sistema, virtuali operatyvi atmintis, virtualūs procesoriai, virtualus kietasis diskas.

1.22. **Įrangos sumontavimo paslauga –** Įrangos sumontavimo į automobilį darbai ir, esant poreikiui, pakaitinių detalių pritaikymas bei montavimas. Išimtų originalių detalių saugojimas pas Teikėją.

1.23. **Įrangos išmontavimo paslauga –** Įrangos išmontavimas iš automobilio ir originalių detalių sumontavimas į automobilį, jei buvo išimtos. Išmontuotos Įrangos perdavimas Perkančiajai organizacijai.

1.24. **Įrangos priežiūros paslauga –** visų resursų, reikalingų, kad Įranga veiktų pagal techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus, užtikrinimas, Įrangos programinės įrangos atnaujinimas, Įrangos Gedimų šalinimas ir Kreipinių vykdymas pagal techninės specifikacijos sąlygas.

1.26. **Sistemos priežiūros paslauga –** visų resursų, reikalingų, kad Sistema veiktų pagal techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus, užtikrinimas, Sistemos programinės įrangos atnaujinimas, Sistemos Gedimų šalinimas, Kreipinių vykdymas pagal techninės specifikacijos sąlygas, kompetentinga techninė informacija. Užtikrinamas Sistemos pasiekiamumas iš Perkančiosios organizacijos vidinio kompiuterinio tinklo.

1.27. **Duomenų saugojimo paslauga –** virtualios diskinės vietos, prijungtos prie Perkančiosios organizacijos nuomojamo Virtualaus serverio suteikimas.

1.28. **Virtualaus serverio nuomos paslauga –** Perkančioji organizacija nuomoja Virtualų serverį ir perka Virtualaus serverio (tinklo, operacinės sistemos administravimo, serverio saugumo užtikrinimo, Įrašų nepraradimo ir nesugadinimo užtikinimo) priežiūros paslaugą.

1.29. **Ryšio paslauga** - judriojo ryšio prieiga naudojanti 4G/LTE arba analogiškų parametrų ar naujesnes technologijas.

1. **PIRKIMO OBJEKTAS**
   1. Praktikos egzamino vaizdo ir garso duomenų tvarkymo sprendimas (toliau – Sprendimas), kurį sudaro:
      1. Įrangos komplektas į automobilį;
      2. Įrangos sumontavimo paslauga;
      3. Įrangos išmontavimo paslauga;
      4. Įrangos priežiūros paslauga;
      5. Sistema;
      6. Sistemos priežiūros paslauga;
      7. Duomenų saugojimo paslauga;
      8. Virtualaus serverio nuomos paslauga;
      9. Ryšio paslauga.

BVPŽ kodas: pagrindinis – 72317000-0 Duomenų saugojimo paslaugos; papildomi – 35125300-2 Apsaugos kameros; 48328000-3 Vaizdo apdorojimo programinės įrangos paketai; 48329000-0 Vaizdo kūrimo ir saugojimo sistema; 72318000-7 Duomenų perdavimo paslaugos;. 30237240-3 Tinklo kameros.

1. **KIEKIS (APIMTIS)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Pavadinimas | Mato vienetas | Minimalus kiekis Sutarties vykdymo laikotarpiu | Maksimalus kiekis Sutarties vykdymo laikotarpiu |
|
| 1. | Įrangos komplektas į automobilį | Vnt. | 93 | 101 |
| 2. | Įrangos sumontavimo paslauga | Vnt. | 93 | 170 |
| 3. | Įrangos išmontavimo paslauga | Vnt. | 55 | 60 |
| 4. | Įrangos priežiūros paslauga | Vnt. / per mėn. | Pagal poreikį | 101 |
| 5. | Sistema \* | Vnt. | 1 | 1 |
| 6. | Sistemos priežiūros paslauga | mėn. | Pagal poreikį | Pagal poreikį |
| 7. | Duomenų saugojimo paslauga | TB / per mėn. | Pagal poreikį | 700 |
| 8. | Virtualaus serverio nuomos paslauga | mėn. | Pagal poreikį | Pagal poreikį |
| 9. | Ryšio paslauga | Vnt. / per mėn. | Pagal poreikį | 101 |

Techninės specifikacijos 3 punkto lentelėje nurodytos prekės (Įranga, Sistema) ir paslaugos perkamos neviršijant 1 700 000,00 Eur be PVM sumos, bet ne ilgiau kaip 36 mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

Perkančioji organizacija, esant poreikiui, gali įsigyti 3 punkto lentelės 1–9 eilutėse nenurodytų, tačiau su pirkimo objektu susijusių prekių /paslaugų, neviršijant 10 procentų pradinės Sutarties vertės. Už 3 punkto lentelės 1–9 eilutėse nenurodytas, tačiau su pirkimo objektu susijusias prekes /paslaugas bus apmokėta ne didesnėmis nei užsakymo dieną Teikėjo prekybos vietoje, kataloge ar interneto svetainėje nurodytomis galiojančiomis šių prekių /paslaugų kainomis arba, jei tokios kainos neskelbiamos, Teikėjo pasiūlytomis, konkurencingomis ir rinką atitinkančiomis kainomis.

\* Įskaitant Sistemos diegimas ir parengimas darbui pagal techninės specifikacijos reikalavimus, Perkančiosios organizacijos darbuotojų apmokymas naudotis Sistema, Sistemos palaikymas 36 mėn. laikotarpiui.

1. **REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Eil. Nr**. | **PARAMETRAI**  *(jeigu techninėje specifikacijoje apibūdinant pirkimo objektą nurodytas konkretus pavadinimas ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, standartas, Teikėjas gali pateikti lygiavertį sprendinį (kitų gamintojų lygiavertę produkciją, Įrangą, ar pan.) nurodytajam. Lygiavertiškumo įrodymas yra Teikėjo pareiga. Lygiaverčiu sprendiniu (produkcija, Įranga) laikomas toks sprendinys, kuriame nustatyti reikalavimai visiškai atitinka arba viršija nurodytą reikalavimą).* | **TEIKĖJO SIŪLOMOS REIKŠMĖS**  *(pildo Teikėjas)* |
| **BENDRINIAI REIKALAVIMAI** | | |
| * 1. **Reikalavimai Įrangai** | | |
| *(Nurodoma Teikėjo siūlomos ryšio, garso, vaizdo, pedalų signalų fiksavimo, lokalios duomenų laikmenos ir visos kitos nepaminėtos, bet į komplektą įeinančios įrangos (fizinės ir programinės)* ***gamintojas****,* ***įrangos modelis ir nuoroda (-os) į gamintojo oficialią svetainę****):*   1. *Ryšio įrangos \_\_\_\_\_\_\_(nurodyti);* 2. *Garso įrangos \_\_\_\_\_\_\_ (nurodyti);* 3. *Vaizdo įrangos\_\_\_\_\_\_\_ (nurodyti);* 4. *pedalų signalų fiksavimo įrangos\_\_\_\_\_\_\_ (nurodyti);* 5. *lokalios duomenų laikmenos* \_\_\_\_\_\_\_ *(nurodyti)*; 6. *visos kitos nepaminėtos, bet į komplektą įeinančios įrangos:*    1. *\_\_\_\_\_\_\_ (nurodyti);*    2. *\_\_\_\_\_\_\_ (nurodyti);*    3. *\_\_\_\_\_\_\_ (nurodyti).* 7. *Programinės įrangos \_\_\_\_\_\_\_ (nurodyti).* | | |
| 1.1. | Automobilyje, Egzaminuotojo vietoje įrengtų (sumontuotų) papildomų pedalų signalų fiksavimo Įranga (įskaitant ir visus sujungimo mazgus), ryšio, indikacijos, vaizdo bei garso įrašymo Įranga ir automobilyje esanti lokali duomenų laikmena turi būti apsaugota nuo nesankcionuotos prieigos, atjungimo galimybės, nesankcionuoto bandymo ją ardyti, keisti jos parametrus. Instaliacija negali būti lengvai pasiekiama (pvz., neturi būti galimybės atsitiktinai / netyčia išjungti Įrangos, neturi būti galimybės netyčia nutraukti laidus užkabinus koja ar ranka, laidai turi būti tvirtai pritvirtinti, apsaugoti ir (ar) instaliuoti po automobilio salono apdailos detalėmis ir panašiai; jei yra galimybė, Įranga turi būti apsaugota plombomis. ) | *Atitinka / Neatitinka*  *(Nereikalingą žodį išbraukti)* |
| 1.2. | Sumontuota Įranga turi įsijungti automatiškai ir pradėti įrašinėti ne vėliau kaip per 2 min. atrakinus automobilį. Įranga turi išsijungti ne anksčiau nei po 1 min. nuo automobilio užrakinimo, su galimybe keisti laiką iki 30 min. Tuo atveju kai automobilis yra užvestas ir įjungiamas jo užrakinimas, Įranga neturi išsijungti. | *Atitinka / Neatitinka*  *(Nereikalingą žodį išbraukti)* |
| 1.3. | Įranga turi būti tokia, jog ją sumontavus į Perkančiosios organizacijos automobilius ar ją išmontavus nebūtų pažeistos automobilių konstrukcijos ir (ar) apdailos detalės. Įrangos sumontavimo metu išimtos originalios automobilio detalės turi būti įmontuotos į automobilį Įrangos išmontavimo metu. Išimtas originalias automobilio detales Sutarties vykdymo laikotarpiu saugo Teikėjas. | *Atitinka / Neatitinka*  *(Nereikalingą žodį išbraukti)* |
| 1.4. | Įrangai turi būti suteikta ne trumpesnė kaip 36 mėn. garantija nuo Įrangos priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos. Jeigu Įranga ar jos komplektuojamoji dalis garantiniu laikotarpiu pakeičiama nauja, tai naujai Įrangai ar jos komplektuojamajai daliai suteikiamas toks garantinis terminas, kuris buvo likęs pranešimo apie pastebėtus Įrangos trūkumus pateikimo Teikėjui dieną, skaičiuojamas nuo naujos Įrangos ar jos pakeistos komplektuojamosios dalies priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos. | *Atitinka / Neatitinka*  *(Nereikalingą žodį išbraukti)*  *\_\_\_\_\_ mėn. (Nurodyti siūloma garantiją)* |
| 1.5. | Automobilyje įrengta lokali duomenų laikmena turi būti tokio dydžio, kad būtų užtikrinta, jog užsipildžius duomenų laikmenai nebus prarasti Įrašai jų automatiškai neperkėlus saugojimui į Sistemą. | *Atitinka / Neatitinka*  *(Nereikalingą žodį išbraukti)* |
| 1.6. | Automobilio salone turi būti indikatorius (-iai) informuojantis (-ys), kad vaizdo ir garso įrašymo įranga, papildomų pedalų signalų fiksavimo įranga veikia be trikdžių. Šie indikatorių suveikimas taip pat turi būti atvaizduojami Įraše. Indikatoriai / Indikacijos aprašyti šios techninės specifikacijos 4.5 punkte. | *Atitinka / Neatitinka*  *(Nereikalingą žodį išbraukti)* |
| 1.7. | Kai nėra ryšio tarp automobilyje sumontuotos Įrangos ir Sistemos arba ryšio kokybė per bloga, kad būtų galima siųsti Įrašus į Sistemą, turi būti galimybė saugoti ne mažiau kaip 8 val. trukmės Įrašą lokaliai automobilyje esančioje Įrangoje. Kai atsiranda ryšys tarp automobilio ir Sistemos, Įrašai turi būti išsiųsti į Sistemą. | *Atitinka / Neatitinka*  *(Nereikalingą žodį išbraukti)* |
| 1.8. | Įranga turi būti pristatyta, Įrangos sumontavimo, Įrangos išmontavimo, Įrangos priežiūros paslaugos turi būti teikiamos Perkančiosios organizacijos darbo dienomis pirmadieniais–penktadieniais 8:00–17:00 val. | *Atitinka / Neatitinka*  *(Nereikalingą žodį išbraukti)* |
| **2. Reikalavimai Įrangos parametrams** | | |
| 2.1. | Įrašo kokybė, numatyta techninėje specifikacijoje, turi būti užtikrinta bet kuriuo paros metu. Šviesiu paros metu Įrašas turi būti spalvotas, tamsiu paros metu gali būti juodai – baltas. Persijungimas tarp spalvoto ir juodai balto vaizdo negali viršyti 1 sekundės. | *Atitinka / Neatitinka*  *(Nereikalingą žodį išbraukti)* |
| 2.2. | Turi būti galimybė nustatyti kiekvienos vaizdo kameros raišką nuo 720×576 iki 1920×1080. Tačiau neapsiribojama, aukštesnė kokybė taip pat yra priimtina. | *Atitinka / Neatitinka*  *(Nereikalingą žodį išbraukti)* |
| 2.3. | Įrašo kadrų skaičius turi būti ne mažesnis kaip 10 kadrų per sekundę. Turi būti galimybė keisti kadrų skaičių ne didesniu kaip 5 fps žingsniu diapazone ne siauresniame kaip 10–25 fps. | *Atitinka / Neatitinka*  *(Nereikalingą žodį išbraukti)* |
| 2.4. | Mažiausias reikalingas apšvietimas, reikalingas spalvotam vaizdui kiekvienoje kameroje, ne didesnis kaip 0,2 Lux. | *Atitinka / Neatitinka*  *(Nereikalingą žodį išbraukti)* |
| 2.5. | Minimalus fokusavimo atstumas kiekvienoje kameroje 0,1 m. | *Atitinka / Neatitinka*  *(Nereikalingą žodį išbraukti)* |
| **3. Reikalavimai Įrašui** | | |
| 3.1. | Įraše turi matytis Egzaminuojamasis, sėdintis vairuotojo vietoje, bet kurioje sėdynės padėtyje. Turi būti atvaizduojamas visas Egzaminuojamojo veidas (matytis akių judesiai, veido bruožai ir mimika), abiejų rankų ir kojų judesiai (ne mažiau kaip nuo veido iki kelių srities). | *Atitinka / Neatitinka*  *(Nereikalingą žodį išbraukti)* |
| 3.2. | Įraše turi matytis Egzaminuojamojo judesiai su automobilio vairu, posūkių rankenėle, pavarų perjungimo svirtimi, rankiniu stabdžiu, valytuvų perjungimo svirtimi. | *Atitinka / Neatitinka*  *(Nereikalingą žodį išbraukti)* |
| 3.3. | Įraše turi matytis Egzaminuotojas, sėdintis priekinėje automobilio vietoje šalia Egzaminuojamojo, bet kurioje sėdynės padėtyje. Turi būti atvaizduojamas Egzaminuotojo visas veidas (matytis akių judesiai, veido bruožai ir mimika), kūno judesiai, bet kurioje padėtyje, abiejų rankų ir kojų judesiai (ne mažiau kaip nuo veido iki kelių srities). | *Atitinka / Neatitinka*  *(Nereikalingą žodį išbraukti)* |
| 3.4. | Įraše turi matytis atvaizduojamas vaizdas, nepriklausomai nuo Egzaminuojamojo ir Egzaminuotojo pasirinktos sėdynių padėties ir jų ūgio bei sudėjimo. | *Atitinka / Neatitinka*  *(Nereikalingą žodį išbraukti)* |
| 3.5. | Įraše turi matytis Trečiasis asmuo (-enys), sėdintis (-ys) automobilio galinėje vietoje. | *Atitinka / Neatitinka*  *(Nereikalingą žodį išbraukti)* |
| 3.6. | Įraše turi matytis automobilio važiavimo greitis, kuris atvaizduojamas automobilio prietaisų skydelyje (nepriklausomai ar jis skaitmeninis, ar rodomas rodykle), nėra specifinio reikalavimo, kokiu būdu greičio rodmenys turi būti atvaizduojami. Įraše taip pat turi matytis automobilio greitis (skaičiais), kuris fiksuojamas pagal GPS koordinates. | *Atitinka / Neatitinka*  *(Nereikalingą žodį išbraukti)* |
| 3.7. | Įraše turi matytis kelio ruožo automobilio važiavimo kryptimi bei ruožo už automobilio vaizdai su kelkraščiais ir / ar šaligatviais, šviesoforais, kelio ženklais, ženklinimu, pėsčiaisiais ir kitais eismo dalyviais. | *Atitinka / Neatitinka*  *(Nereikalingą žodį išbraukti)* |
| 3.8. | Įraše turi matytis vaizdas, matomas šalia automobilio per šoninius priekinius langus (pvz., žmogus einantis šaligatviu (kelkraščiu), ar artėjantis prie pėsčiųjų perėjos). | *Atitinka / Neatitinka*  *(Nereikalingą žodį išbraukti)* |
| 3.9. | Įraše turi aiškiai (taip, kad būtų įmanoma suprasti kiekvieno Trečiojo asmens esančio automobilyje ar kiekvieno prietaiso balsą / garsą) girdėtis visų Trečiųjų asmenų, esančių automobilyje kalba ir automobilio prietaisų skydelio skleidžiami garsai, pvz., posūkio „klaksėjimas“).  Teikėjas turi įsivertinti, kiek ir kokios garso įrašymo Įrangos reikia, kur ji turi būti sumontuota, kad užtikrintų reikalaujamą garso Įrašo kokybę, įvertinant automobilyje įrengtų prietaisų skleidžiamus garsus. | *Atitinka / Neatitinka*  *(Nereikalingą žodį išbraukti)* |
| **4. Reikalavimai Įrangos sumontavimo paslaugai** | | |
| 4.1. | Įranga turi būti montuojama į Perkančiosios organizacijos automobilius Perkančiosios organizacijos vietose, nurodytose techninės specifikacijos 1 priedo 1-6 punktuose, arba Teikėjo Sutarties vykdymo metu nurodytu adresu Lietuvos Respublikos teritorijoje. | *Atitinka / Neatitinka*  *(Nereikalingą žodį išbraukti)* |
| 4.2. | Įranga turi būti montuojama į automobilius vadovaujantis montavimo metu Lietuvos Respublikoje galiojančiais automobilių techninės apžiūros reikalavimais. | *Atitinka / Neatitinka*  *(Nereikalingą žodį išbraukti)* |
| 4.3. | Montuojant Įrangą į Perkančiosios organizacijos automobilius, sumontuota Įranga turi nepažeisti automobilių konstrukcijos ir (ar) apdailos detalių. Įrangos sumontavimo metu išimamos originalios automobilio detalės turi būti įmontuotos atgal į automobilį, kai Įranga išmontuojama. | *Atitinka / Neatitinka*  *(Nereikalingą žodį išbraukti)* |
| 4.4. | Sutarties vykdymo laikotarpiu išmontuota įranga (išimtos originalios detalės) turi būti saugoma pas Teikėją. Visą saugomą įrangą (išimtas originalias detales) Teikėjas turi perduoti Perkančiajai organizacijai pareikalavus per jos nurodytą terminą, bet ne vėliau kaip likus 60 kalendorinių dienų iki Sutarties vykdymo pabaigos, jei šalys nesusitaria ar techninėje specifikacijoje nenurodyta kitaip. | *Atitinka / Neatitinka*  *(Nereikalingą žodį išbraukti* |
| 4.5. | Automobilyje turi būti trys Indikacijos (šviesinė indikacija):  - pedalų daviklių veikimo;  - kamerų veikimo;  - ryšio tarp Įrangos ir programinės įrangos, saugančios Įrašus Sistemoje (toliau – Ryšio Indikacija).  Indikacija turi suveikti kaip galima greičiau, pilnai užsikrovus Įrangai, praėjus automatinei Įrangos diagnostikos procedūrai ir Egzaminuotojui paspaudus visus pedalus sutarta tvarka. Pačių pedalų daviklių indikacija gali suveikti, po kamerų veikimo ir Ryšio indikacijos.  Arba gali būti įrengtas monitorius, kuriame būtų matomos trys aukščiau aprašytos Indikacijos. Monitorius turi turėti galimybę užrakinti jo valdymą ekrano ar mygtukų esančių ant jo pagalba. Sumontuoto monitoriaus gali nesimatyti, bet turi būti galimybė Egzaminuotojui jame matyti/patikrinti Indikacijas (pvz., monitorius gali būti sumontuotas daiktadėžėje prie priekinio keleivio). | *Atitinka / Neatitinka*  *(Nereikalingą žodį išbraukti)* |
| 4.6. | Vaizdo kameros turi būti įrengtos taip, kad atlenkti skydeliai nuo saulės neuždengtų kameros matomo lauko. | *Atitinka / Neatitinka*  *(Nereikalingą žodį išbraukti)* |
| 4.7. | Įrangos sumontavimo paslaugoms turi būti taikoma ne trumpesnė kaip 12 mėn. garantija nuo šių paslaugų priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos. Teikėjas turi būti Įrangos gamintojo įgaliotas atstovas atlikti techninę priežiūrą Lietuvoje arba turėti sutartį su gamintojo įgaliotu techninės priežiūros atstovu **(kartu su pasiūlymu pateikti įrodančius dokumentus).** | *Atitinka / Neatitinka*  *(Nereikalingą žodį išbraukti)*  *\_\_\_\_\_ mėn. (Nurodyti siūlomą garantiją)*  *\_\_\_\_\_\_\_\_(Įrašyti pateikto  dokumento pavadinimą)* |
| 1. **Reikalavimai Įrangos išmontavimo paslaugai** | | |
| 5.1. | Įranga turi būti išmontuojama iš Perkančiosios organizacijos automobilių Perkančiosios organizacijos vietose, nurodytose techninės specifikacijos 1 priedo 1-6 punktuose nurodytose vietose arba Teikėjo nurodytu adresu Lietuvos Respublikos teritorijoje. | *Atitinka / Neatitinka*  *(Nereikalingą žodį išbraukti)* |
| 5.2. | Išmontuojant Įrangą iš Perkančiosios organizacijos automobilių neturi būti pažeistos automobilių konstrukcijos ir (ar) apdailos detalės. Jei Įrangos sumontavimo metu buvo išimtos originalios detalės, tai jos turi būti sumontuotos atgal į automobilį.  Išmontavimo metu neturi būti pažeista ir Įranga. | *Atitinka / Neatitinka*  *(Nereikalingą žodį išbraukti)* |
| 5.3. | Įrangos išmontavimo paslaugoms turi būti taikoma ne trumpesnė kaip 12 mėn. garantija nuo šių paslaugų priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos. Teikėjas turi būti Įrangos gamintojo įgaliotas atstovas atlikti techninę priežiūrą Lietuvoje arba turėti sutartį su gamintojo įgaliotu techninės priežiūros atstovu **(kartu su pasiūlymu pateikti įrodančius dokumentus).** | *Atitinka / Neatitinka*  *(Nereikalingą žodį išbraukti)*  *\_\_\_\_\_ mėn. (Nurodyti siūlomą garantiją)*  *\_\_\_\_\_\_\_\_(Įrašyti pateikto  dokumento pavadinimą)* |
| 1. **Reikalavimai Įrangos priežiūros paslaugai** | | |
| 6.1. | Teikėjas visą Sutarties vykdymo laikotarpį privalo užtikrinti  Įrangos ir Įrangos programinės įrangos priežiūros ir atnaujinimo darbus, šiuos darbus ir jų atlikimo laiką suderinus su Perkančiąja organizacija. | *Atitinka / Neatitinka*  *(Nereikalingą žodį išbraukti)* |
| 6.2. | Teikėjas Sutarties vykdymo laikotarpiu turi šalinti Gedimus, spręsti Kreipinius techninės specifikacijos 13 skyriuje nurodytomis sąlygomis ir terminais. | *Atitinka / Neatitinka*  *(Nereikalingą žodį išbraukti)* |
| 1. **Reikalavimai Sistemai ir jos diegimui** | | |
| 7.1. | Sistema turi būti įdiegta Virtualiame serveryje, kuris turi būti DC, atitinkančiame techninės specifikacijos 9.2-9.3 punktuose nurodytus reikalavimus. | *Atitinka / Neatitinka*  *(Nereikalingą žodį išbraukti)* |
| 7.2. | Turi būti galimybė peržiūrėti Įrašus interneto naršyklėmis (Chrome 105.0, Edge 105.0, FireFox 105.0) arba naujesnėmis versijomis.  Turi būti galimybė peržiūrėti Įrašą (tiek visų vaizdo kamerų vaizdą viename lange tiek atskiros kameros vaizdus) tuo pačiu metu matant vaizdą į priekį automobilio judėjimo kryptimi, vaizdą už automobilio galo ir vaizdą automobilio viduje, Egzaminuojamojo ir Egzaminuotojo atliekamus veiksmus, ir vaizdą pro šoninius priekinius langus, Trečiojo asmens vaizdą, veiksmus ir garsą automobilio viduje. Peržiūrint vaizdo ir garso įrašą turi būti galimybė tuo pačiu metu matyti ir papildomų pedalų panaudojimo signalus. | *Atitinka / Neatitinka*  *(Nereikalingą žodį išbraukti)* |
| 7.3. | Sistemoje turi būti galimybė naudoti virtualius diskus Įrašų saugojimui. | *Atitinka / Neatitinka*  *(Nereikalingą žodį išbraukti)* |
| 7.4. | Jeigu darbui su Įrašais ir / ar Sistema reikalinga klientinė programinė įranga, ji turi veikti Windows 10 operacinėje sistemoje arba naujesnėje. Teikėjas privalės pateikti naujesnę klientinę programinę įrangą, jei toks poreikis atsiras dėl besikeičiančios Windows operacinės sistemos arba pasikeitusios programinės įrangos, arba dėl programinės įrangos standartinių atnaujinimų. Tokiu atveju Teikėjas turės pateikti instrukciją (lietuvių arba anglų kalba), kaip ją įdiegti ir naudotis. | *Atitinka / Neatitinka*  *(Nereikalingą žodį išbraukti)* |
| 7.5. | Turi būti galimybė sukurti ne mažiau kaip 200 Sistemos Naudotojų. | *Atitinka / Neatitinka*  *(Nereikalingą žodį išbraukti)* |
| 7.6. | Turi būti galimybė į Sistemą įrašyti ne mažiau kaip 120 automobilių. | *Atitinka / Neatitinka*  *(Nereikalingą žodį išbraukti)* |
| 7.7. | Sistemoje turi būti fiksuojami ir saugomi Naudotojų veiksmai:  1) koks Naudotojas, kokią dieną ir kokiu laiku, kokius veiksmus atliko (pvz., peržiūrėjo, atsisiuntė ar ištrynė Įrašą) su Įrašais ne mažiau kaip 6 mėn. nuo Naudotojo atliktų veiksmų dienos;  2) koks Naudotojas sukūrė arba keitė Naudotojų įrašus, automobilių įrašus, Naudotojų ir automobilių grupių įrašus ir organizacinę hierarchiją ne mažiau kaip 6 mėn. nuo Naudotojo atliktų veiksmų dienos. Veiksmų laikas fiksuojamas sekundžių tikslumu. | *Atitinka / Neatitinka*  *(Nereikalingą žodį išbraukti)* |
| 7.8. | Sistemoje turi būti galimybė skirtingoms Naudotojų grupėms suteikti skirtingas prieigos teises (tik peržiūrėti, trinti, keisti atributus (pvz., asmens ar automobilio duomenis, padalinio duomenis ir pan.) prie Įrašų grupių. | *Atitinka / Neatitinka*  *(Nereikalingą žodį išbraukti)* |
| 7.9. | Sistemoje turi būti galimybė parsisiųsti Įrašus už tam tikrą laikotarpį iš pasirinktų automobilių (visų kamerų) neribotam Naudotojų skaičiui. | *Atitinka / Neatitinka*  *(Nereikalingą žodį išbraukti)* |
| 7.10. | Teikėjas turi užtikrinti Duomenų vientisumą\* ne mažesnį kaip 99,5% per vieno Praktikos egzamino įrašą.  Iš Sistemos atsisiuntus Įrašą į Naudotojo darbinį kompiuterį, atmetus 0,5% duomenų vientisumo praradimą, likusioje Įrašo dalyje neturi būti vaizdo trūkinėjimų, trūkčiojimų, staigių kadrų peršokimų (praleistų ar dingusių kadrų) ar pasikeitimų, Įrašo sulėtėjimo, neryškaus vaizdo, taip pat turi būti aiškiai girdimas garsas, be jokių trūkčiojimų ar dingimų.  \* Duomenų vientisumas (DV) = (S x 0,5) : 100.  S – suma (minutėmis) įvykusių egzaminų per dieną konkrečiame automobilyje.  Vientisumas nevertinamas, jei Sistemos gedimas buvo identifikuotas, tačiau Praktikos egzaminas buvo tęsiamas toliau. | *Atitinka / Neatitinka*  *(Nereikalingą žodį išbraukti)* |
| 7.11. | Įrašai Sistemoje turi būti saugomi nuo Įrašo padarymo dienos ir automatiškai ištrinami po 6 mėnesių nuo Įrašo perkėlimo į serverį dienos. Esant poreikiui, Sistemoje turi būti galimybė pakeisti Įrašų saugojimo terminą. | *Atitinka / Neatitinka*  *(Nereikalingą žodį išbraukti)* |
| 7.12. | Sistemoje atliekant Įrašo peržiūrą, turi būti atvaizduojamos automobilio lokacijos koordinatės, automobilio judėjimo greitis ir judėjimo trajektorija, Įrašo darymo data ir laikas (sekundės tikslumu), automobilio, kuriame veikia sumontuota Įranga, valstybinis numeris, informacija apie Egzaminuotojo vietoje įrengtų papildomų pedalų paspaudimus (kuris pedalas ir kuriuo konkrečiu metu buvo nuspaustas arba pakeltas). | *Atitinka / Neatitinka*  *(Nereikalingą žodį išbraukti)* |
| 7.13. | Turi būti galimybė Sistemoje Įrašą atsukti, stabdyti, išeksportuoti, iškirpti pasirinktą periodą, priartinti / nutolinti pasirinktą vaizdą. | *Atitinka / Neatitinka*  *(Nereikalingą žodį išbraukti)* |
| 7.14. | Turi būti galimybė Sistemoje filtruoti Įrašus pagal datą, laiką, Perkančiosios organizacijos padalinį, automobilio valstybinį numerį. | *Atitinka / Neatitinka*  *(Nereikalingą žodį išbraukti)* |
| 7.15. | Turi būti užtikrinta, kad prie Sistemos būtų galima prisijungti tik iš Perkančiosios organizacijos vidinio kompiuterinio tinklo saugiu užšifruotu ryšio kanalu. | *Atitinka / Neatitinka*  *(Nereikalingą žodį išbraukti)* |
| 7.16. | Turi būti užtikrintas saugus užšifruotas ryšio kanalas tarp automobilio ir Sistemos. Visi automobilyje esančioje lokalioje duomenų laikmenoje Įrašai turi būti perduoti saugojimui į Sistemą ir neprarasti. | *Atitinka / Neatitinka*  *(Nereikalingą žodį išbraukti)* |
| 7.17. | Teikėjas ne vėliau kaip iki Sistemos diegimo darbų pabaigos, turės pateikti Perkančiosios organizacijos atstovui, atsakingam už Sutarties vykdymą, Naudotojo prisijungimą administratoriaus teisėmis (apsaugotą slaptažodžiu) prie Sistemos.   Perkančioji organizacija turi galėti savarankiškai dirbti su duomenimis, pvz.:   * kurti, šalinti ir keisti automobilių Įrašus; * kurti, šalinti ir keisti automobilių grupių Įrašus, priskirti/pašalini automobilius iš grupių ; * kurti, šalinti ir keisti Naudotojų Įrašus; * kurti, šalinti ir keisti Naudotojų grupių Įrašus, priskirti/pašalini Naudotojus iš grupių; * kurti, šalinti ir keisti Perkančiosios organizacijos hierarchiją (struktūra, padaliniai); * kurti, šalinti ir keisti automobilių hierarchiją; * kurti, šalinti ir keisti Naudotojų hierarchiją; * kurti, šalinti ir keisti Naudotojų grupių teises į automobilių grupes ar organizacinę hierarchiją; * peržiūrėti Naudotojų veiksmų Sistemoje loginius žurnalus; * gebėti savarankiškai atsisiųsti Įrašus (pasirinktų automobilių už pasirinktą laikotarpį) į darbinį kompiuterį iš Sistemos. | *Atitinka / Neatitinka*  *(Nereikalingą žodį išbraukti)* |
| 7.18. | Turi būti pateiktas (šios techninės specifikacijos 17.2.1 papunktyje nustatytu momentu) Sistemos aprašymas Įrangai ir Ryšio paslaugai lietuvių ar anglų kalbomis viešai prieinamu PDF elektroniniu formatu, kuriame turi būti nurodyta (įskaitant, bet neapsiribojant):  1) kokia Įranga yra suderinama su Sistema;  2) kaip Įranga turi būti paruošta (sukonfigūruota);  2.1) jei pateikiami tik konfigūraciniai failai (toliau - Bylos), tai Bylų formatai turi būti tokie, kad būtų galima juos redaguoti tokiomis programomis kaip Notepad, Notepad++ arba lygiavertėmis. Jei bus naudojamas lygiavertės programos, tai turi būti pateikti programų instaliaciniai paketai ir licencijos (licencijos turi galioti ne mažiau kaip 3 metus).   3) kokios ryšio technologijos suderinamos su Sistema, kaip turi būti paruošta Ryšio paslauga; pateikti loginę ir fizinę ryšio schemą;  4) Sistemos techninė specifikacija, apimant informaciją kaip turi būti prijungiama Įranga ir ryšys prie Sistemos;  4.1) jei pateikiami tik konfigūraciniai failai (toliau - Bylos), tai Bylų formatai turi būti tokie, kad būtų galima juos redaguoti tokiomis programomis kaip Notepad, Notepad++ arba lygiavertėmis. Jei bus naudojamas lygiavertės programos, tai turi būti pateikti programų instaliaciniai paketai ir licencijos (licencijos turi galioti visą sutarties galiojimo laikotarpį, bet ne mažiau kaip 3 metus).  5) kokių gamintojų Įranga suderinama su Sistema.  6) visa dokumentacija turi būti pateikta lietuvių arba anglų kalba.  Arba turi būti pateikta dokumentacija tokio detalumo ir kokybės, kad Perkančioji organizacija galėtų savarankiškai administruoti (įskaitant ir atnaujinimo, keitimo darbus) Sistemą ir Įrangą automobilyje. | *Atitinka / Neatitinka*  *(Nereikalingą žodį išbraukti)* |
| 7.19. | Teikėjas pateikia Perkančiajai organizacijai visas reikalingas licencijas tiek Sistemai, tiek operacinei sistemai ir Įrangai, kad ne mažiau nei 120 Įrangos komplektų galėtų veikti su Sistema. | *Atitinka / Neatitinka*  *(Nereikalingą žodį išbraukti)* |
| 7.20. | Sistema turi gebėti lygiagrečiai priimti duomenis iš visų automobilių tuo pačiu metu ir juos išsaugoti. | *Atitinka / Neatitinka*  *(Nereikalingą žodį išbraukti)* |
| 7.21. | Teikėjas, ne vėliau kaip Įrangos sumontavimo dieną, Perkančiajai organizacijai pateikia visas reikalingas licencijas. | *Atitinka / Neatitinka*  *(Nereikalingą žodį išbraukti)* |
| 7.22. | Įdiegtai Sistemai suteikiamas ne trumpesnis kaip 36 mėn. garantinis terminas nuo Sistemos priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos. | *Atitinka / Neatitinka*  *(Nereikalingą žodį išbraukti)*  *\_\_\_\_\_ mėn. (nurodyti siūloma garantiją)* |
| 7.23 | Sistemos diegimo paslauga teikiama Perkančiosios organizacijos darbo dienomis pirmadieniais–penktadieniais 8:00–17:00 val., šeštadieniais 7:30–16:00 val. | *Atitinka / Neatitinka*  *(Nereikalingą žodį išbraukti)* |
| 1. **Reikalavimai Sistemos priežiūros paslaugai** | | |
| 8.1. | Teikėjas turi atnaujinti Sistemą visą Sutarties galiojimo laikotarpį. Turi būti diegiami Sistemos atnaujinimai ne vėliau kaip po 1 mėnesio nuo atnaujinimo paskelbimo. | *Atitinka / Neatitinka*  *(Nereikalingą žodį išbraukti)* |
| 8.2 | Teikėjas turi spręsti Kreipinius, šalinti Gedimus 13 skyriuje nurodytomis sąlygomis ir terminais. | *Atitinka / Neatitinka*  *(Nereikalingą žodį išbraukti)* |
| 8.3 | Sistemai Sutarties vykdymo metu kompetentinga techninė informacija (Perkančiajai organizacijai pareikalavus) privalo būti suteikiama ne vėliau kaip per 1 darbo dieną nuo pareikalavimo momento elektroniniu paštu arba telefonu valstybine kalba (lietuvių). Teikėjas turi būti Sistemos gamintojo įgaliotas atstovas atlikti techninę priežiūrą Lietuvoje arba turėti sutartį su gamintojo įgaliotu techninės priežiūros atstovu (**kartu su pasiūlymu pateikti įrodančius dokumentus**). | *Atitinka / Neatitinka*  *(Nereikalingą žodį išbraukti)*  *\_\_\_\_\_ mėn. (Nurodyti siūloma garantiją)*  *\_\_\_\_\_\_\_\_(Įrašyti pateikto  dokumento pavadinimą)* |
| 8.4 | Sistemos priežiūros paslaugos turi būti teikiamos Perkančiosios organizacijos darbo dienomis pirmadieniais–penktadieniais 8:00–17:00 val., šeštadieniais 7:30–16:00 val. | *Atitinka / Neatitinka*  *(Nereikalingą žodį išbraukti)* |
| 1. **Reikalavimai Duomenų saugojimo paslaugai** | | |
| 9.1 | Duomenų išsiuntimas į Sistemą turi vykti iškart po Praktikos egzamino, bet ne vėliau kaip per 15 minučių nuo tą dieną vykusio paskutinio Praktikos egzamino vaizdo įrašymo laiko pabaigos, išskyrus atvejus, numatytus šios lentelės 1.7 punkte. | *Atitinka / Neatitinka*  *(Nereikalingą žodį išbraukti)* |
| 9.2. | DC turi būti Lietuvos Respublikos teritorijoje. Teikėjas turi turėti bent du DC. Patalpos, esančios DC, turi būti apsaugotos nuo vandens poveikio (užliejimo) įvykus stichinėms nelaimėms arba avarijoms šalia esančiuose inžineriniuose tinkluose, t. y. patalpos neturi būti įrengtos požeminiame ar paskutiniame pastato aukšte arba patalpose, kuriose arba virš kurių yra vandentiekio, kanalizacijos, šildymo sistemos vamzdynų ar aušinimo sistemos vamzdynų. **Kartu su pasiūlymu Teikėjas turi nurodyti siūlomų DC adresus ir atstumą tarp DC**. Vienas iš DC turi būti ne mažesnio kaip ,,Tier-III“ patikimumo, t. y. turėti ,,Tier III Design“ ir ,,Tier III Facility“ arba lygiaverčius sertifikatus. **Kartu su pasiūlymu Teikėjas turi pateikti sertifikatų ar lygiaverčių dokumentų kopijas**. Jeigu pateikiamas lygiavertis dokumentas (sertifikatas), Teikėjas turi įrodyti pridedamo lygiaverčio dokumento lygiavertiškumą reikalaujamam sertifikatui. | *Atitinka / Neatitinka*  *(Nereikalingą žodį išbraukti)*    *\_\_\_\_\_\_\_ (Nurodyti DC adresus)*    *\_\_\_\_\_\_\_\_* km *(Įrašyti atstumą tarp DC)*    *\_\_\_\_\_\_\_\_ (Įrašyti pateikto  dokumento pavadinimą (sertifikato ar kito lygiaverčio dokumento))* |
| 9.3. | Atstumas tarp DC turi būti ne mažesnis nei 8 km ir ne didesnis nei 100 km, matuojant tiesia linija. Atstumas tarp Teikėjo nurodytų (šios lentelės 9.2 papunktyje) DC adresų bus matuojamas per <https://www.maps.lt/> svetainę. | *Atitinka / Neatitinka*  *(Nereikalingą žodį išbraukti)* |
| 9.4. | Atsarginė Įrašo kopija turi būti saugoma kitame duomenų centre. | *Atitinka / Neatitinka*  *(Nereikalingą žodį išbraukti)* |
| 9.5. | Duomenų saugojimo paslauga turi būti teikiama 24/7. | *Atitinka / Neatitinka*  *(Nereikalingą žodį išbraukti)* |
| 9.6. | Duomenų saugojimo paslaugos, Virtualaus serverio nuomos paslaugos pasiekiamumas:   * + Kiekvienos paslaugos pasiekiamumas apskaičiuojamas atskirai;   + Kiekvienos paslaugos pasiekiamumas turi būti ne mažesnis kaip 99,98 procento; Pasiekiamumas – paskaičiuojamas iš „viso minučių pasiekiamumo laiko per mėnesį“ (toliau – TL) atimant „viso minučių, kai paslauga neveikė, per mėnesį“ (toliau – NF) ir gautą skaičių padalinant iš „viso minučių paslaugos veikimo per mėnesį“ bei gautą skaičių padauginant iš 100: | *Atitinka / Neatitinka*  *(Nereikalingą žodį išbraukti)* |
| 9.7. | Virtualūs resursai – virtualūs diskai turi būti DC, atitinkančiame techninės specifikacijos 9.2-9.4 punktuose nurodytus reikalavimus. | *Atitinka / Neatitinka*  *(Nereikalingą žodį išbraukti)* |
| 9.8. | Teikėjas turi užtikrinti Įrašų saugumą, t. y. Įrašai turi būti pasiekiami tik iš Perkančiosios organizacijos vidinio kompiuterinio tinklo. Įrašai negali būti iškelti iš Teikėjo DC be Perkančiosios organizacijos raštiško leidimo. | *Atitinka / Neatitinka*  *(Nereikalingą žodį išbraukti)* |
| 9.9. | Teikėjas turi užtikrinti Įrašų apsaugą nuo praradimo. Teikėjas pats pasirenka apsaugos nuo Įrašų praradimų technologiją. | *Atitinka / Neatitinka*  *(Nereikalingą žodį išbraukti)* |
| 9.10. | Virtualūs diskai turės būti prijungti prie Virtualaus serverio. | *Atitinka / Neatitinka*  *(Nereikalingą žodį išbraukti)* |
| 1. **Reikalavimai Virtualių serverių nuomos paslaugai** | | |
| 10.1. | Teikėjas turi užtikrinti Virtualaus serverio operacinės sistemos atnaujinimo darbus. | *Atitinka / Neatitinka*  *(Nereikalingą žodį išbraukti)* |
| 10.2. | Teikėjas privalės operatyviai (nedelsiant) šalinti Virtualaus serverio operacinės sistemos saugumo spragas, kai tik jos paskelbiamos viešai. | *Atitinka / Neatitinka*  *(Nereikalingą žodį išbraukti)* |
| 10.3. | Likus iki Sutarties vykdymo pabaigos ne mažiau kaip 30 kalendorinių dienų Teikėjas turi suteikti Perkančiajai organizacijai Virtualaus serverio operacinės sistemos naudotoją administratoriaus teisėmis. | *Atitinka / Neatitinka*  *(Nereikalingą žodį išbraukti)* |
| 10.4. | Virtualiame serveryje turi būti naudojama (palaikoma) operacinė sistema Windows, Linux arba UNIX. | *Atitinka / Neatitinka*  *(Nereikalingą žodį išbraukti)* |
| 10.5. | Turi būti galimybė saugiai prisijungti prie Virtualaus serverio tik iš Perkančiosios organizacijos vidinio kompiuterinio tinklo. | *Atitinka / Neatitinka*  *(Nereikalingą žodį išbraukti)* |
| 10.6. | Virtualiame serveryje turi būti įdiegtos ir naudojamos bei reguliariai atnaujinamos kenkimo programinės įrangos aptikimo, stebėjimo realiu laiku priemonės. | *Atitinka / Neatitinka*  *(Nereikalingą žodį išbraukti)* |
| 10.7. | Virtualaus serverio operacinė sistema turi būti palaikoma visą Sutarties vykdymo laikotarpį. Turi būti diegiami Virtualaus serverio atnaujinimai ne vėliau kaip po 1 mėnesio nuo atnaujinimo paskelbimo, o kritiniai saugos atnaujinimai - nedelsiant. | *Atitinka / Neatitinka*  *(Nereikalingą žodį išbraukti)* |
| 10.8 | Virtualaus serverio nuomos paslauga turi būti teikiama 24/7. | *Atitinka / Neatitinka*  *(Nereikalingą žodį išbraukti)* |
| 1. **Kibernetinio saugumo reikalavimai ir reikalavimai asmens duomenų apsaugai** | | |
| 11.1. | Perkama Įranga ir paslaugos turi atitikti Kibernetinio saugumo reikalavimų apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. rugpjūčio 13 d. nutarimu Nr. 818 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės2024 m. lapkričio 6 d. nutarimo Nr. 945 redakcija), nustatytus reikalavimus. | *Atitinka / Neatitinka*  *(Nereikalingą žodį išbraukti)* |
| 11.2. | Teikėjas turi užtikrinti, kad vykdant Sutartį vykdomas asmens duomenų tvarkymas atitiks 2016 m. balandžio 27 d. Europos parlamento ir tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, kitus asmens duomenų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus. | *Atitinka / Neatitinka*  *(Nereikalingą žodį išbraukti)* |
| 1. **Reikalavimai Ryšio paslaugai** | | |
| 12.1. | Teikėjas turi užtikrinti Įrašų saugumą, t. y. Įrašai turi būti pasiekiami tik iš Perkančiosios organizacijos vidinio kompiuterinio tinklo. | *Atitinka / Neatitinka*  *(Nereikalingą žodį išbraukti)* |
| 12.2. | Duomenų siuntimas turi būti vykdomas tik uždaru, atskirtu nuo viešo interneto duomenų perdavimo tinklu APN. | *Atitinka / Neatitinka*  *(Nereikalingą žodį išbraukti)* |
| 12.3. | SIM kortelės turi veikti tik APN tinkle. | *Atitinka / Neatitinka*  *(Nereikalingą žodį išbraukti)* |
| 12.4. | Ryšys turi būti šifruotas. | *Atitinka / Neatitinka*  *(Nereikalingą žodį išbraukti)* |
| 12.5. | Jei Ryšio paslauga perkama iš trečiųjų šalių, turi būti naudojamas MPLS arba kitos lygiavertės technologijos. | *Atitinka / Neatitinka*  *(Nereikalingą žodį išbraukti)* |
| 12.6. | Turi būti draudžiama siųsti ir priimti:   1. Balso skambučius (įskaitant ir skambučius trumpaisiais bei neapmokestinamais numeriais, taip pat ir į Teikėjo pagalbos numerius); 2. SMS, MMS žinutes, vaizdo skambučius; 3. Naudotis viešaisiais ryšiais (internetu). | *Atitinka / Neatitinka*  *(Nereikalingą žodį išbraukti)* |
| 12.7. | Duomenų srautas negali būti ribojamas nei pagal kiekį, nei pagal greitį. | *Atitinka / Neatitinka*  *(Nereikalingą žodį išbraukti)* |
| 12.8. | Kiekvienam pajungimui turi būti pateikta dedikuota SIM kortelė. Teikėjas privalo keisti SIM korteles pagal poreikį. | *Atitinka / Neatitinka*  *(Nereikalingą žodį išbraukti)* |
| 12.9 | Ryšio paslauga turi būti teikiama Perkančiosios organizacijos darbo dienomis pirmadieniais–penktadieniais 8:00–17:00 val., šeštadieniais 7:30–16:00 val. | *Atitinka / Neatitinka*  *(Nereikalingą žodį išbraukti)* |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Papildomi reikalavimai visam Sprendimui** | | |
| 1. **REIKALAVIMAI KREIPINIŲ SPRENDIMO IR GEDIMŲ ŠALINIMUI** | | |
| 13.1. | Kreipiniai ir Gedimai registruojami Perkančiosios organizacijos darbo laiku elektroniniu paštu arba telefonu arba Teikėjo turimoje Gedimų ir Kreipinių registravimo sistemoje.  Perkančioji organizacija, registruodama Kreipinį arba Gedimą, Kreipinio arba Gedimo pavadinime nurodys automobilio valstybinį numerį (esant poreikiui VIN numerį). | *Atitinka / Neatitinka*  *(Nereikalingą žodį išbraukti)*  *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Nurodyti kontaktus ir /arba nuorodą į Teikėjo turimą Gedimų ir Kreipinių registravimo sistemą)* |
| 13.2. | Teikėjo Reakcijos laikas į automobilyje esančios Įrangos Gedimą – ne daugiau kaip 1 darbo valanda.  Teikėjo Reakcijos laikas į Sistemos Gedimą – ne daugiau kaip 0,5 valandos.  Teikėjo Reakcijos laikas į Kreipinį dėl automobilyje esančios Įrangos Gedimo – ne daugiau kaip 8 darbo valandos.  Teikėjo Reakcijos laikas į Kreipinį dėl Sistemos –  ne daugiau kaip 4 darbo valandos. | *Atitinka / Neatitinka*  *(Nereikalingą žodį išbraukti)* |
| 13.3. | Teikėjas turi užtikrinti, kad automobilyje esančios Įrangos Gedimai būtų pašalinti ne vėliau kaip per 16 darbo valandų, nuo registracijos laiko. Gedimai šalinami automobilio eksploatavimo vietoje, nesant galimybės pašalinti Gedimą eksploatacijos vietoje Gedimo šalinimo vieta derinama su Perkančiąja organizacija. Automobilį į Teikėjo patalpas pristatys Perkančiosios organizacijos darbuotojas. Jeigu garantiniu laikotarpiu per nurodytą terminą Įrangos Gedimų pašalinti neįmanoma, Teikėjas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas savo sąskaita ją turėtų pakeisti nauja techninės specifikacijos reikalavimus atitinkančia Įranga bei suteikti Įrangos išmontavimo/sumontavimo paslaugas nemokamai.  Sistemos Gedimai turi būti pašalinti ne vėliau kaip per 8 valandas nuo registracijos laiko.  Kreipinys dėl automobilyje esančios Įrangos turi būti išspręstas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Kreipinio registracijos laiko.  Kreipinys dėl Sistemos turi būti išspręstas ne vėliau kaip per 16 darbo valandų nuo registracijos laiko.  Perkančiosios organizacijos darbo laikas ir darbo valandos nurodytos [www.regitra.lt](http://www.regitra.lt) interneto svetainėje. | *Atitinka / Neatitinka*  *(Nereikalingą žodį išbraukti)* |
| 13.4. | Teikėjas Kreipinio arba Gedimo registracijos atveju privalo ne vėliau kaip per 15 min. nuo pranešimo apie Kreipinį arba Gedimą gavimo adresu [InfoITPagalba@regitra.lt](mailto:InfoITPagalba@regitra.lt) atsiųsti el. laišką, kuriame turi būti nurodytas registracijos laikas, unikalus identifikatorius, kas kreipėsi ir Kreipinio/Gedimo pavadinimas. | *Atitinka / Neatitinka*  *(Nereikalingą žodį išbraukti)* |
| 13.5. | Kai keičiasi Kreipinio arba Gedimo būsena Teikėjas privalo nedelsiant adresu [InfoITPagalba@regitra.lt](mailto:InfoITPagalba@regitra.lt) atsiųsti el. laišką, kuriame turi būti nurodytas būsenos pasikeitimo laikas ir priežastis, unikalus identifikatorius, būsena). | *Atitinka / Neatitinka*  *(Nereikalingą žodį išbraukti)* |
| 13.6. | Teikėjas pagal Perkančiosios organizacijos poreikį (atlikus vaizdo Įrašų peržiūrą ir pastebėjus vaizdo kokybės trūkumus ar kt.) turės pakeisti atitinkamų vaizdo kamerų (vienos arba visų) kadrų skaičių per sekundę iki 3 kartų per 12 mėnesių kiekviename automobilyje (pagal poreikį).  Perkančioji organizacija registruos Kreipinį, kuriame nurodys kuriame padalinyje (miestas), automobilyje (valstybinis automobilio numeris arba VIN), kurioms kameroms padaryti pakeitimus. Šie pakeitimai turi būti įskaičiuoti į Įrangos priežiūros paslaugos kainą. | *Atitinka / Neatitinka*  *(Nereikalingą žodį išbraukti)* |
| 13.7. | Sumontuotos Įrašo įrašymo Įrangos bei papildomų pedalų atjungimo, parametrų keitimo atvejai turi būti fiksuojami Sistemos duomenų įrašų suvestinėje (transporto priemonė, data ir laikas, Įrangos veikimo pokytį apibūdinantys parametrai). Visi keitimo atvejai turi būti fiksuojami iškart pasikeitus jų statusui, bet ne vėliau kaip sekančio Sistemos patikrinimo metu, t. y. prasidedant sekančiam Praktikos egzaminui. | *Atitinka / Neatitinka*  *(Nereikalingą žodį išbraukti)* |
| 1. **APLINKOS APSAUGOS REIKALAVIMAI** | | |
| 14.1. | Paslaugoms (programavimo, Sistemos priežiūros, Duomenų saugojimo, ryšio paslaugos) ir prekėms (programinė įranga, licencijos):  Taikomas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“, 4.4.3 papunktis, nes šiuo pirkimu perkamos nematerialaus pobūdžio (intelektinės) paslaugos, nesusijusios su materialaus objekto sukūrimu, kurių teikimo metu nėra numatomas reikšmingas neigiamas poveikis aplinkai, nesukuriamas taršos šaltinis ir negeneruojamos atliekos. | *Atitinka / Neatitinka*  *(Nereikalingą žodį išbraukti)* |
| 1. **REIKALAVIMAI, SUSIJĘ SU NACIONALINIU SAUGUMU** | | |
| 15.1. | Taikomas Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo 37 straipsnio 9 dalies reikalavimas (reikalavimai nurodyti pirkimo sąlygose). |  |

1. **PREKIŲ TIEKIMO / PASLAUGŲ TEIKIMO VIETA**

16.1 Įrangos komplektai į automobilius pristatomi ir Įrangos sumontavimo paslauga, Įrangos išmontavimo paslauga teikiamos miestuose, kuriuose yra Perkančiosios organizacijos padaliniai, nurodyti techninės specifikacijos 1 priedo 1-6 punktuose arba Teikėjo patalpose. Įrangos priežiūros paslauga teikiama miestuose, kuriuose yra Perkančiosios organizacijos padaliniai, nurodyti techninės specifikacijos 1 priede ir (arba) Teikėjo patalpose. Sistemos ir jos priežiūros paslauga, Duomenų saugojimo paslauga, Virtualaus serverio nuomos paslauga teikiamos nuotoliniu būdu ir Teikėjo patalpose.

1. **PREKIŲ TIEKIMO / PASLAUGŲ TEIKIMO TVARKA IR TERMINAI**

17.1. Preliminarūs automobilių pristatymo terminai ir papildoma informacija nurodyti techninės specifikacijos 2 priede.

17.2. Sistema ir jos diegimas

17.2.1. Sistema turi būti paruošta ir perduota, apmokymai dirbti su Sistema ir Įranga pravesti, visos reikalingos licencijos perduotos, dokumentacija paruošta (techninės specifikacijos 4 skyriaus lentelės 7.18 punktas) ir perduota Perkančiajai organizacijai ne vėliau kaip Įrangos sumontavimo į pirmąjį automobilį ir Įrangos priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dieną. Sistema priimama vienu metu su sumontuotos Įrangos į pirmąjį automobilį Įrangos priėmimo-perdavimo aktu, pasirašant Sistemos priėmimo-perdavimo aktą.

17.2.2. Teikėjas turi apmokyti ne mažiau kaip 5 (penkis) Perkančiosios organizacijos darbuotojus dirbti su Sistema ir sumontuota Įranga. Mokymų laiką ir vietą su Teikėju derina Perkančiosios organizacijos atstovas, atsakingas už Sutarties vykdymą.

17.3. Jeigu Teikėjas turi Gedimų ir Kreipinių registravimo sistemą, prisijungimai prie Teikėjo Gedimų ir Kreipinių registravimo sistemos turi būti pateikti, ir atlikti mokymai, kaip naudotis Gedimų ir Kreipinių registravimo sistema, ne vėliau kaip iki Įrangos sumontavimo į pirmąjį automobilį ir Įrangos priėmimo–perdavimo akto bei Sistemos priėmimo–perdavimo akto pasirašymo dienos.

17.4. Nauja Įranga turi būti pristatyta ir Įrangos sumontavimo paslaugos turi būti suteiktos tokia tvarka ir terminais:

17.4.1. Perkančioji organizacija užsakymus Teikėjui teikia elektroniniu paštu prieš 90 (devyniasdešimt) kalendorinių dienų iki Įrangos sumontavimo paslaugos teikimo pradžios.

17.4.2. Užsakyme nurodoma: automobilio gamintojas, markė, modelis, automobilio valstybinis numeris (esant poreikiui VIN), automobilių kiekis, automobilio buvimo vieta.

17.4.3. Teikėjas, gavęs Perkančios organizacijos užsakymą, turi sumontuoti Įrangą pagal šalių atstovų suderintą grafiką ir lokacijas. Įrangos sumontavimo paslaugų suteikimo grafikas suderinamas bendru šalių atstovų sutarimu ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo užsakymo pateikimo dienos. Minimalus Įrangos montavimo į automobilį (-ius) kiekis / terminas:

17.4.3.1. jeigu į nurodyto gamintojo ir modelio automobilį Įranga nebuvo montuojama – ne mažiau kaip 1 (vienas) automobilis per 3 (tris) darbo dienas;

17.4.3.2. jeigu į nurodyto gamintojo ir modelio automobilį Įranga jau buvo montuojama – ne mažiau kaip 2 (du) automobiliai per 1 (vieną) darbo dieną.

17.4.4. Derinant Įrangos sumontavimo paslaugų suteikimo grafiką Įrangos sumontavimo paslaugos pradžios data gali būti ankstesnė nei 90 (devyniasdešimt) kalendorinių dienų nuo užsakymo pateikimo dienos, tuo atveju jeigu Teikėjas yra pasirengęs pristatyti Įrangą ir suteikti Įrangos sumontavimo paslaugas ir Perkančioji organizacija yra pasirengusi pateikti automobilius Teikėjui Įrangai sumontuoti.

17.5. Įrangos išmontavimo paslauga iš eksploatuojamo automobilio (pagal poreikį automobilio remonto, gedimo, autoįvykio ir pan. atveju) ar Įrangos sumontavimo paslauga į automobilį, iš kurio buvo išmontuota Įranga, ar į kitą to paties gamintojo ir modelio automobilį, turi būti suteikta tokia tvarka ir terminais:

17.5.1. Užsakymą išmontuoti ar sumontuoti Įrangą Perkančioji organizacija pateikia Teikėjui elektroniniu paštu. Užsakyme nurodomas automobilio valstybinis numeris (esant poreikiui VIN) ir automobilio buvimo vieta.

17.5.2. Teikėjas, gavęs Perkančiosios organizacijos užsakymą, turi išmontuoti ar sumontuoti Įrangą ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo užsakymo pateikimo dienos šalių suderintoje vietoje.

17.5.3. Išmontuotą Įrangą iki kol ji vėl bus sumontuota į automobilį, bet ne ilgiau kaip 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų, Teikėjas turi saugoti pas save. Perkančiajai organizacijai informavus, jog Įrangos montuoti į automobilį nebereikės, Įrangą privalo perduoti (atiduoti) Perkančiajai organizacijai šalių suderintoje vietoje per 5 (penkias) darbo dienas po Perkančiosios organizacijos prašymo elektroniniu paštu pateikimo dienos.

17.6. Įrangos išmontavimas iš eksploatuojamo automobilio, kai baigiasi automobilio nuomos terminas pagal automobilio veiklos nuomos sutartį, turi būti atliktas tokia tvarka ir terminais:

17.6.1. Užsakymą, kuriame nurodoma automobilio buvimo vieta, automobilių kiekis, automobilių valstybiniai numeriai (esant poreikiui VIN), išmontavimo pradžios–pabaigos terminas, Perkančioji organizacija pateikia Teikėjui elektroniniu paštu ne vėliau kaip prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų iki automobilio nuomos termino pagal automobilio veiklos nuomos sutartį pabaigos.

17.6.2. Teikėjas, gavęs Perkančiosios organizacijos užsakymą, turi išmontuoti Įrangą pagal šalių atstovų suderintą grafiką ir lokacijas. Įrangos išmontavimo paslaugų suteikimo grafikas suderinamas bendru šalių atstovų sutarimu ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo užsakymo pateikimo dienos. Minimalus Įrangos išmontavimo iš automobilių kiekis – ne mažiau kaip 2 (du) automobiliai per 1 (vieną) darbo dieną.

17.6.3. Išmontuotą Įrangą iki kol ji vėl bus sumontuota į automobilį, bet ne ilgiau kaip 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų, Teikėjas turi saugoti pas save. Perkančiajai organizacijai informavus, jog Įrangos montuoti į automobilį nebereikės, Teikėjas Įrangą privalo perduoti (atiduoti) Perkančiajai organizacijai šalių suderintoje vietoje per 5 (penkias) darbo dienas po Perkančiosios organizacijos prašymo elektroniniu paštu pateikimo dienos.

17.7. Įrangos, kuri Sutarties vykdymo metu Perkančiosios organizacijos buvo įsigyta ir eksploatuojama pagal šią Sutartį, tačiau yra išmontuota ir saugoma pas Teikėją arba pas Perkančiąją organizaciją, sumontavimo paslauga turi būti suteikta tokia tvarka ir terminais:

17.7.1. Perkančioji organizacija užsakymus Teikėjui teikia elektroniniu paštu prieš 45 (keturiasdešimt penkias) kalendorines dienas iki Įrangos sumontavimo paslaugos teikimo pradžios.

17.7.2. Užsakyme nurodoma: automobilio gamintojas, markė, modelis, automobilio valstybinis numeris (esant poreikiui VIN), automobilių kiekis, automobilio buvimo vieta.

17.7.3. Teikėjas, gavęs Perkančiosios organizacijos užsakymą, turi sumontuoti Įrangą pagal šalių atstovų suderintą grafiką ir lokacijas. Tuo atveju, jeigu Įranga saugoma pas Perkančiąją organizaciją,  Įrangą į šalių suderintą vietą pristato Perkančiosios organizacijos atstovas. Įrangos sumontavimo paslaugų suteikimo grafikas suderinamas bendru šalių atstovų sutarimu ne vėliau kaip per 3 (tris) dienas nuo užsakymo pateikimo. Minimalus Įrangos montavimo į automobilį (-ius) kiekis / terminas:

17.7.3.1. jeigu į nurodyto gamintojo ir modelio automobilį Įranga nebuvo montuojama – ne mažiau kaip 1 (vienas) automobilis per 3 (tris) darbo dienas;

17.7.3.2. jeigu į nurodyto gamintojo ir modelio automobilį Įranga jau buvo montuojama – ne mažiau kaip 2 (du) automobiliai per 1 (vieną) darbo dieną.

17.7.4. Derinant Įrangos sumontavimo paslaugų suteikimo grafiką Įrangos sumontavimo paslaugos pradžios data gali būti ankstesnė nei 45 (keturiasdešimt penkių) kalendorinių dienų nuo užsakymo pateikimo dienos, tuo atveju jeigu Teikėjas yra pasirengęs pristatyti Įrangą ir suteikti Įrangos sumontavimo paslaugas ir Perkančioji organizacija yra pasirengusi pateikti automobilius Teikėjui Įrangai sumontuoti.

17.8. Sistemos priėmimo-perdavimo, automobiliuose sumontuotos Įrangos priėmimo–perdavimo tvarka, Įrangos sumontavimo ir išmontavimo paslaugų priėmimo-perdavimo, saugomos Įrangos bei išimtų detalių grąžinimo-priėmimo tvarka nurodyta techninės specifikacijos 4 priede.

17.9. Duomenų saugojimo paslauga pradedama teikti nuo Įrangos sumontavimo į pirmąjį automobilį ir Įrangos priėmimo–perdavimo akto bei Sistemos priėmimo–perdavimo akto pasirašymo dienos.

17.10. Įrangos priežiūros paslaugos pradedamos teikti nuo Įrangos priėmimo–perdavimo akto pasirašymo dienos.

17.11. Sistemos priežiūros paslauga pradedamos teikti nuo Įrangos sumontavimo į pirmąjį automobilį ir Įrangos priėmimo–perdavimo akto bei Sistemos priėmimo–perdavimo akto pasirašymo dienos.

17.12. Sutarties vykdymo metu iškilus klausimams dėl Sistemos naudojimo, Perkančiosios organizacijos atsakingiems darbuotojams turi būti teikiamos konsultacijos (telefonu ir / ar elektroniniu paštu) iki 4 val. per pusmetį. Konsultacijos teikiamos Perkančiosios organizacijos darbo laiku: pirmadieniais – ketvirtadieniais nuo 8:00 iki 17:00 val., penktadienį – nuo 8:00 iki 16:00val. Konsultacijų valandos turi būti įskaičiuoti į Sistemos priežiūros paslaugos kainą. Konsultacijų laikas skaičiuojamas 15 (penkiolikos) min. tikslumu.

17.13. Virtualaus serverio nuomos paslauga pradedama teikti nuo Įrangos sumontavimo į pirmąjį automobilį ir Įrangos priėmimo–perdavimo akto bei Sistemos priėmimo–perdavimo akto pasirašymo dienos.

17.14. Ryšio paslauga pradedama teikti nuo Įrangos sumontavimo į pirmąjį automobilį ir Įrangos priėmimo–perdavimo akto bei Sistemos priėmimo–perdavimo akto pasirašymo dienos.

17.15. Bendra Sutarties vykdymo (prekių tiekimo, paslaugų teikimo) trukmė – iki bus nupirkta prekių / paslaugų už maksimalią Sutartyje nurodytą sumą, bet ne ilgiau kaip 36 (trisdešimt šeši) mėnesiai nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

17.16.  Likus ne mažiau kaip 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų iki Sutarties vykdymo pabaigos arba esant kitoms nuo Perkančiosios organizacijos nepriklausančioms aplinkybėms, susijusiomis su teisės aktų reglamentavimu pakeitimu, valstybės institucijų ar įstaigų priimamais sprendimais, Perkančioji organizacija elektroniniu paštu kreipsis į Teikėją, el. laiške nurodydama, kur ir kokiomis sąlygomis (lokacija, terminai ir kt.) turės būti perkeltas Virtualus serveris ir visi duomenys, išlaikant nepažeistą Sistemos ir duomenų vientisumą.

17.17. Teikėjas ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo techninės specifikacijos 17.16 punkte nurodyto pranešimo elektroniniu paštu gavimo dienos privalo parengti ir suderinti Virtualaus serverio ir visų duomenų perkėlimo darbų atlikimo planą.

1. **PRIEDAI**

1 priedas – Perkančiosios organizacijos padalinių sąrašas ir adresai.

2 priedas – Preliminarus automobilių pristatymo terminas ir papildoma informacija.

3 priedas – Duomenų saugojimo paslaugų ir Virtualaus serverio nuomos paslaugų pažeidimų kompensacijos skaičiavimo tvarka.

4 priedas – Sistemos priėmimo–perdavimo, automobiliuose sumontuotos Įrangos priėmimo–perdavimo tvarka, Įrangos sumontavimo ir išmontavimo paslaugų priėmimo-perdavimo, saugomos Įrangos bei išimtų detalių grąžinimo–priėmimo tvarka.

5 priedas – Įrangos konfigūracijos protokolas.

6 priedas – Sistemos priėmimo–perdavimo aktas (pavyzdinė forma).

7 priedas – Įrangos priėmimo–perdavimo aktas (pavyzdinė forma).

8 priedas – Įrangos sumontavimo paslaugų priėmimo–perdavimo aktas (pavyzdinė forma).

9 priedas – Įrangos išmontavimo paslaugų priėmimo–perdavimo aktas (pavyzdinė forma).

10 priedas – Įrangos grąžinimo–priėmimo aktas (pavyzdinė forma).

**Techninės specifikacijos 1 priedas**

**Perkančiosios organizacijos padalinių sąrašas ir adresai:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Padalinys** | **Adresas** |
| 1. | Administracija | Liepkalnio 97A, 02121 Vilnius |
| 2. | Vilniaus padalinys | Lentvario g. 7, 02300 Vilnius |
| 3. | Kauno padalinys | Raudondvario pl. 234 B, 47158 Kaunas |
| 4. | Klaipėdos padalinys | Šiaurės pr. 25, 92312 Klaipėda |
| 5. | Panevėžio padalinys | Pramonės g. 12, 35100 Panevėžys |
| 6. | Šiaulių padalinys | Serbentų g. 220, 78151 Šiauliai |
| 7. | Telšių padalinys | Mažeikių g. 13, 87101 Telšiai |
| 8. | Mažeikių padalinys | Gamyklos g. 36, 89104 Mažeikiai |
| 9. | Tauragės padalinys | Melioratorių g. 12, 72109 Tauragė |
| 10. | Rokiškio padalinys | Respublikos g. 111, 42135 Rokiškis |
| 11. | Utenos padalinys | Metalo g. 1, 28216 Utena |
| 12. | Alytaus padalinys | Artojų g. 5A, 62175 Alytus |
| 13. | Marijampolės padalinys | Kauno g. 142a, 68108 Marijampolė |

Pastaba. Sutarties sudarymo / vykdymo metu nurodyti padalinių pavadinimai ir jų adresai gali keistis.

**Techninės specifikacijos 2 priedas**

**Preliminarus automobilių pristatymo terminas ir papildoma informacija:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Automobilių pristatymas** | Turimi | Turimi | Turimi | 2025-09 | 2025-09 |
| **Markė** | KIA | KIA | KIA | Pateikiama Sutarties vykdymo metu | |
| **Modelis** | CEED | XCEED | CEED |
| **Pagaminimo metai** | 2023 | 2023 | 2023 |
| **Padalinys** | **Preliminarus kiekis padaliniuose** | | | | |
| Alytus | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| Kaunas | 2 | 2 | 3 | 9 | 1 |
| Klaipėda | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 |
| Marijampolė | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Mažeikiai | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Panevėžys | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| Šiauliai | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 |
| Tauragė | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| Telšiai | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Utena | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| Vilnius | 8 | 4 | 3 | 10 | 3 |
| **Iš viso:** | **23** | **12** | **21** | **38** | **7** |
| **Iš viso:** | **101** | | | | |

**Techninės specifikacijos 3 priedas**

**Duomenų saugojimo paslaugų ir Virtualaus serverio nuomos paslaugų pažeidimų kompensacijos skaičiavimo tvarka**

1. Bet kurios iš paslaugų (Duomenų saugojimo paslaugos, Virtualaus serverio nuomos paslaugos) pasiekiamumo rodiklis per kalendorinį mėnesį turi būti ne mažesnis nei kad nurodytas techninės specifikacijos 4 skyriuje pateiktos lentelės 9.6 punkte. Pasiekiamumo skaičiavimo formulė nurodyta techninės specifikacijos 4 skyriuje pateiktos lentelės 9.6 punkte.
2. Teikėjas, įvertinęs paslaugos pasiekiamumą pagal techninės specifikacijos 4 skyriuje pateiktos lentelės 9.6 punkte pateiktą formulę kiekvienai paslaugai atskirai už praėjusį kalendorinį mėnesį (ataskaitinį laikotarpį) Užsakovui (už Sutarties vykdymą atsakingam asmeniui) elektroniniu paštu turi pateikti pasiekiamumo ataskaitą ne vėliau kaip iki kito mėnesio, einančio po ataskaitinio laikotarpio, trečios darbo dienos. Užsakovas, gavęs pasiekiamumo ataskaitą, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas elektroniniu paštu turi patvirtinti pasiekiamumo ataskaitą arba nesutikti su Teikėjo pateikta ataskaita ir atitinkamai pateikti pastabas bei nurodyti nesutikimo su ataskaita priežastis. Užsakovui nepateikus pastabų per šiame punkte nustatytą terminą, laikoma, kad Teikėjas tinkamai įvykdė įsipareigojimus.
3. Tik Užsakovui sutikus su pateikta pasiekiamumo ataskaita arba per 2 punkte nustatytą terminą nepateikus pastabų dėl pasiekiamumo ataskaitoje nurodyto pasiekiamumo rodiklio Teikėjas turi teisę pateikti PVM sąskaitą faktūrą Perkančiajai organizacijai už ataskaitinį laikotarpį teiktas Duomenų saugojimo paslaugas ir Virtualaus serverio nuomos paslaugas. Jeigu pasiekiamumo ataskaitoje pateiktas pasiekiamumo rodiklis neatitinka techninės specifikacijos 4 skyriuje pateiktos lentelės 9.6 punkte nurodytos normos, Teikėjas pagal pasiekiamumo ataskaitą atitinkamai sumažina mokėtiną sumą už praėjusį ataskaitinį laikotarpį teiktą paslaugą vadovaudamasis 5 punkte pateiktoje lentelėje nurodytomis taisyklėmis (normomis) ir Užsakovui pateikia PVM sąskaitą faktūrą apmokėjimui.
4. Kompensacijos skaičiavimo taisyklės (normos) už paslaugos pasiekiamumo pažeidimus kiekvienai paslaugai atskirai:

|  |  |
| --- | --- |
| **Pasiekiamumas(%)** | **Kompensacijos dydis (%) nuo paslaugos mokesčio už ataskaitinį laikotarpį (Eur be PVM)** |
| 99,98 ≤ pasiekiamumas | 0 |
| 99,95 ≤ pasiekiamumas < 99,98 | 10 |
| 99,90 ≤ pasiekiamumas < 99,95 | 30 |
| 99,90≤ pasiekiamumas < 98,00 | 50 |
| 98,00 > pasiekiamumas | 100 |

**Techninės specifikacijos 4 priedas**

**SISTEMOS PRIĖMIMO-PERDAVIMO, AUTOMOBILIUOSE SUMONTUOTOS ĮRANGOS PRIĖMIMO–PERDAVIMO TVARKA, ĮRANGOS SUMONTAVIMO IR IŠMONTAVIMO PASLAUGŲ PRIĖMIMO-PERDAVIMO,** **SAUGOMOS ĮRANGOS BEI IŠIMTŲ DETALIŲ GRĄŽINIMO-PRIĖMIMO TVARKA**

**I SKYRIUS**

**ĮDIEGTOS SISTEMOS PRIĖMIMO–PERDAVIMO TVARKA**

1. Sistemos ir į pirmąjį automobilį sumontuotos Įrangos priėmimas-perdavimas organizuojamas vienu metu. Įrangos, sumontuotos į pirmąjį automobilį, priėmimo-perdavimo sąlygos nustatytos šios tvarkos II skyriuje.
2. Sistema priimama-perduodama šalių atstovams pasirašant Sistemos priėmimo–perdavimo aktą (pavyzdinė forma pateikta techninės specifikacijos 6 priedas) šia tvarka:
   1. Teikėjas įdiegęs Sistemą, patikrinęs jos veikimą, įsitikinęs, kad Sistema veikia pagal techninės specifikacijos reikalavimus, raštu (elektroniniu laišku) informuoja Užsakovo atstovą, atsakingą už Sutartį, kad įdiegta Sistema paruošta testavimui, ir pateikia jam Naudotojo prisijungimą administratoriaus teisėmis.
   2. Užsakovo atstovas ne vėliau kaip 5 darbo dienas nuo informacijos apie Sistemos paruošimą testavimui, įvertina Sistemos veikimą bei praneša Teikėjui apie testavimo rezultatus:
      1. nustatęs trūkumų raštu (elektroniniu laišku) pateikia pastabas Teikėjui. Teikėjas atlieka Sistemos pakeitimus pagal pateiktas pastabas ne vėliau kaip per 2 darbo dienas ir nedelsiant informuoja Užsakovo atstovus apie nurodytų trūkumų ištaisymą; arba
      2. raštu (elektroniniu laišku) informuoja Teikėją, kad Sistema atitinka techninės specifikacijos reikalavimus.
   3. Tik įsitikinus į pirmąjį automobilį sumontuotos Įrangos ir Sistemos atitiktimi techninės specifikacijos reikalavimams, apmokius Užsakovo darbuotojus dirbti su Sistema pasirašomas Sistemos priėmimo-perdavimo aktas.

**II SKYRIUS**

**ĮRANGOS SUMONTAVIMO Į UŽSAKOVO PATEIKTĄ AUTOMOBILĮ, JEIGU Į NURODYTO GAMINTOJO IR MODELIO AUTOMOBILĮ ĮRANGA NEBUVO MONTUOJAMA, PRIĖMIMO–PERDAVIMO TVARKA**

1. Teikėjas po Užsakovo užsakymo sumontavęs Įrangą į automobilį, patikrinęs Įrangos veikimą, įsitikinęs, kad Įranga veikia pagal techninės specifikacijos reikalavimus, raštu (elektroniniu laišku) informuoja Užsakovo atstovą nurodydamas automobilio valstybinį numerį arba VIN numerį, kad sumontuota Įranga paruošta testavimui.
2. Užsakovo atstovas ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo informacijos apie Įrangos automobilyje paruošimą testavimui atlieka bandomąjį važiavimą–testavimą ir įvertina Įrangos sumontavimo kokybę, Įrašo kokybę (vaizdo ir garso) ir dydį, Sistemos veikimą bei ne vėliau kaip per 1 darbo dieną nuo atlikto testavimo:
   1. nustatęs trūkumų raštu (elektroniniu laišku) pateikia pastabas Teikėjui. Teikėjas atlieka Įrangos pakeitimus pagal pateiktas pastabas ne vėliau kaip per 2 darbo dienas ir nedelsiant informuoja Užsakovo atstovus apie nurodytų trūkumų ištaisymą, arba;
   2. raštu (elektroniniu laišku) informuoja Teikėją, kad į automobilį sumontuota Įranga ir Sistema atitinka techninės specifikacijos reikalavimus. Užsakovo ir Teikėjo atstovai pasirašo Įrangos konfigūracijos protokolą (techninės specifikacijos 5 priedas), kuriame surašomi esminiai parametrai: automobilio valstybinis numeris ar VIN numeris; kiekvienos kameros kadrų skaičius per sekundę, rezoliucija, koduotė, kamerų padėtis; indikacija; persijungimo iš spalvoto į nespalvotą (ir atvirkščiai) įrašymo režimą greitis (matavimo vienetas sekundė); apšvietimo, prie kurio įvyksta persijungimas iš spalvoto į nespalvotą (ir atvirkščiai) įrašymo režimas (matavimo vienetas – Lux). Pagal pasirašytame Įrangos konfigūracijos protokole užfiksuotą Įrangos konfigūraciją Įranga sumontuojama į kitus tos partijos automobilius.
   3. Po naujos Įrangos sumontavimo į automobilį pasirašomas Įrangos priėmimo–perdavimo aktas (Įrangos priėmimo-perdavimo akto pavyzdinė forma pateikta techninės specifikacijos 7 priede).
3. Tuo atveju jeigu į automobilį buvo sumontuota Įranga, kuri Sutarties vykdymo metu Užsakovo buvo įsigyta ir eksploatuojama pagal šią Sutartį, po šios Įrangos sumontavimo paslaugos suteikimo pasirašomas Įrangos sumontavimo paslaugų priėmimo–perdavimo aktas (Įrangos sumontavimo paslaugų priėmimo-perdavimo akto pavyzdinė forma pateikta techninės specifikacijos 8 priede).

**III SKYRIUS**

**ĮRANGOS SUMONTAVIMO Į UŽSAKOVO PATEIKTĄ AUTOMOBILĮ, JEIGU Į NURODYTO GAMINTOJO IR MODELIO AUTOMOBILĮ ĮRANGA BUVO MONTUOJAMA, PRIĖMIMO–PERDAVIMO TVARKA**

1. Pagal pasirašytame Įrangos konfigūracijos protokole užfiksuotą Įrangos konfigūraciją Įranga sumontuojama į kitus to paties gamintojo ir modelio automobilius. Užsakovo atstovas ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo informacijos apie Įrangos sumontavimą įvertina, ar sumontuota Įranga atitinka techninės specifikacijos reikalavimus ir Įrangos konfigūracijos protokole nurodytus nustatymus, ir:
   1. nustatęs trūkumų raštu (elektroniniu laišku) pateikia pastabas Teikėjui. Teikėjas atlieka Įrangos pakeitimus pagal pateiktas pastabas ne vėliau kaip per 2 darbo dienas ir nedelsiant informuoja Užsakovo atstovus apie nurodytų trūkumų ištaisymą; arba
   2. raštu (elektroniniu laišku) informuoja Teikėją, kad į automobilį sumontuota Įranga ir Sistema atitinka techninės specifikacijos reikalavimus. Užsakovo ir Teikėjo atstovai pasirašo Įrangos priėmimo–perdavimo aktą (Įrangos priėmimo–perdavimo akto pavyzdinė forma pateikta techninės specifikacijos 7 priede).
2. Tuo atveju jeigu į automobilį buvo sumontuota Įranga, kuri Sutarties vykdymo metu Perkančiosios organizacijos buvo įsigyta ir eksploatuojama pagal šią Sutartį, po šios Įrangos sumontavimo paslaugos suteikimo pasirašomas Įrangos sumontavimo paslaugų priėmimo–perdavimo aktas (Įrangos sumontavimo paslaugų priėmimo-perdavimo akto pavyzdinė forma pateikta techninės specifikacijos 8 priede).

**IV SKYRIUS**

**ĮRANGOS IŠMONTAVIMO PASLAUGOS PRIĖMIMO–PERDAVIMO TVARKA**

1. Teikėjas po Užsakovo užsakymo, išmontavęs Įrangą raštu (elektroniniu laišku) informuoja Užsakovo atstovą apie Įrangos išmontavimą.
2. Užsakovo atstovas ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo informacijos apie Įrangos išmontavimą gavimo, patikrina automobilį ir įsitikinęs, kad išmontavimo metu nebuvo pažeistas automobilis, atstatytos originalios detalės, kurios buvo išimtos montuojant Įrangą, pasirašo Įrangos išmontavimo paslaugų priėmimo-perdavimo aktą (Įrangos išmontavimo paslaugų priėmimo–perdavimo akto pavyzdinė forma pateikta techninės specifikacijos 9 priede). Jeigu nustatomi automobilio pažeidimai, jie užfiksuojami Įrangos išmontavimo paslaugų priėmimo–perdavimo akte.
3. Išmontuota Įranga gali būti perduodama saugoti pas Teikėją, kaip tai numatyta techninės specifikacijos 17.5.3 ir 17.6.3 punktuose, perduodamą saugoti Įrangą fiksuojant Įrangos išmontavimo paslaugų priėmimo–perdavimo akte.

**V SKYRIUS**

**SAUGOMOS ĮRANGOS BEI IŠIMTŲ DETALIŲ GRĄŽINIMO-PRIĖMIMO TVARKA PRIĖMIMO–PERDAVIMO TVARKA**

1. Teikėjui grąžinus Įrangą ir (ar) išimtas originalias detales Užsakovui pasirašomas Įrangos grąžinimo-priėmimo aktas (pavyzdinė Įrangos grąžinimo-priėmimo akto pavyzdinė forma pateikta techninės specifikacijos 10 priede).

**Techninės specifikacijos 5 priedas**

**ĮRANGOS KONFIGŪRACIJOS PROTOKOLAS**

|  |  |
| --- | --- |
| **Sutarties pavadinimas, sudarymo data ir registracijos numeris** |  |
| **Protokolo pasirašymo data** |  |
| **Automobilio gamintojas, modelis ir pagaminimo metai** |  |
| **Automobilis (valstybinis numeris ar VIN numeris)** |  |
| **Pastabos** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Įranga automobilyje** | **Kadrų skaičius per sekundę** | **Rezoliucija** | **Persijungimo laikas tarp spalvotas – nespalvotas  vaizdas** | **Apšvietimas, prie kurio įvyksta persijungimas spalvotas-nespalvotas vaizdas (Lux)** | **Koduotė** | **Įrangos vieta (padėtis)  automobilyje** |
| Kamera 1 |  |  |  |  |  |  |
| Kamera 2 |  |  |  |  |  |  |
| Kamera 3 |  |  |  |  |  |  |
| Kamera n |  |  |  |  |  |  |
| Indikacija |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

Šis Įrangos konfigūracijos protokolas yra laikomas neatskiriamu 202\_ m. \_\_\_\_\_\_\_ d. sudarytos ir nuo 202\_ m. \_\_\_\_\_\_\_ d. įsigaliojusios Praktikos egzamino vaizdo ir garso duomenų tvarkymo sprendimo viešojo pirkimo sutarties Nr. \_\_\_\_\_  priedu.

Įrangos konfigūracijos protokolas sudaromas elektroniniu formatu vienu egzemplioriumi, Šalių įgaliotų atstovų pasirašomu kvalifikuotais elektroniniais parašais.

|  |  |
| --- | --- |
| **UŽSAKOVAS**  **Akcinė bendrovė „Regitra“**  Užsakovo atstovas  [pareigos] [vardas, pavardė] | **TEIKĖJAS**  **[Teikėjo pavadinimas]**  Teikėjo atstovas  [pareigos] [vardas, pavardė] |

**Techninės specifikacijos 6 priedas**

*(Pavyzdinė forma)*

**SISTEMOS PRIĖMIMO–PERDAVIMO AKTAS**

|  |  |
| --- | --- |
| **Sutarties pavadinimas, sudarymo data ir registracijos numeris** |  |
| **Akto sudarymo data** |  |
| **Akto numeris** |  |
| **Ar Sistema atitinka techninės specifikacijos reikalavimus?** | Taip / Ne [nereikalingą išbraukti. Jei nustatytas neatitikimas techninės specifikacijos reikalavimas, šis aktas nepasirašomas] |
| **Ar pateiktas Naudotojo prisijungimas administratoriaus teisėmis?** | Taip / Ne [nereikalingą išbraukti. Jei prisijungimas Naudotojo administratoriaus teisės nepateiktas, šis aktas nepasirašomas] |
| **Ar atlikti Užsakovo darbuotojų mokymai dirbti su Sistema?** | Taip / Ne [nereikalingą išbraukti. Jei mokymai neatlikti, šis aktas nepasirašomas] |
| **Pastabos\*** |  |

\* Bet kokios pastabos.

Sistemos priėmimo–perdavimo aktas sudaromas elektroniniu formatu vienu egzemplioriumi, Šalių įgaliotų atstovų pasirašomu kvalifikuotais elektroniniais parašais.

|  |  |
| --- | --- |
| **UŽSAKOVAS**  **Akcinė bendrovė „Regitra“**    Užsakovo atstovas  [pareigos] [vardas, pavardė] | **TEIKĖJAS**  **[Teikėjo pavadinimas]**    Teikėjo atstovas  [pareigos] [vardas, pavardė] |

**Techninės specifikacijos 7 priedas**

*(Pavyzdinė forma)*

**ĮRANGOS PRIĖMIMO–PERDAVIMO AKTAS**

|  |  |
| --- | --- |
| **Sutarties pavadinimas, sudarymo data ir registracijos numeris** |  |
| **Akto sudarymo data** |  |
| **Akto numeris** |  |
| **Užsakovo padalinys** |  |
| **Automobilio gamintojas ir modelis** |  |
| **Automobilio valstybinis numeris ar VIN numeris** |  |
| **Ar veikia Indikacija (kamerų, pedalų, ryšio)?** | Taip / Ne [nereikalingą išbraukti] |
| **Ar atitinka techninės specifikacijos reikalavimus?** | Taip / Ne [nereikalingą išbraukti] |
| **Ar Įrašai išsaugomi Sistemoje?** | Taip / Ne [nereikalingą išbraukti] |
| **Išimtų detalių, perduodamų saugoti Teikėjui, pavadinimai ir numeriai** |  |
| **SIM kortelės Nr.** |  |
| **Pastabos\*** |  |

\* Bet kokios pastabos.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Įranga automobilyje** | **Kadrų skaičius per sekundę** | **Rezoliucija** | **Persijungimo laikas tarp spalvotas - nespalvotas  vaizdas** | **Apšvietimas, prie kurio įvyksta persijungimas spalvotas-nespalvotas vaizdas (Lux)** | **Koduotė** | **Kameros padėtis automobilyje** |
| Kamera 1 |  |  |  |  |  |  |
| Kamera 2 |  |  |  |  |  |  |
| Kamera n\* |  |  |  |  |  |  |

\*n – neapibrėžtas skaičius

Teikėjas perduoda, o Užsakovas priima savo nuosavybėn toliau nurodytą Įrangą:

|  |  |
| --- | --- |
| **Sumontuotos Įrangos automobilyje pavadinimas** | **Unikalus identifikatorius** |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

 Sumontuotos Įrangos vertė: \_\_\_\_\_\_\_ Eur be PVM, taikomas \_\_\_ proc. PVM tarifas. Suteiktų Įrangos sumontavimo paslaugų vertė: \_\_\_\_\_\_\_ Eur be PVM, taikomas \_\_\_ proc. PVM tarifas.

Sumontuotai Įrangai taikoma \_\_\_ mėn. garantija nuo šio akto pasirašymo dienos. Įrangos sumontavimo paslaugoms taikoma \_\_\_ mėn. garantija nuo šio akto pasirašymo dienos.

Įrangos priėmimo–perdavimo aktas sudaromas elektroniniu formatu vienu egzemplioriumi, Šalių įgaliotų atstovų pasirašomu kvalifikuotais elektroniniais parašais.

|  |  |
| --- | --- |
| **UŽSAKOVAS**  **Akcinė bendrovė „Regitra“**  Užsakovo atstovas  [pareigos] [vardas, pavardė] | **TEIKĖJAS**  **[Teikėjo pavadinimas]**    Teikėjo atstovas  [pareigos] [vardas, pavardė] |

**Techninės specifikacijos 8 priedas**

*(Pavyzdinė forma)*

**ĮRANGOS SUMONTAVIMO PASLAUGŲ PRIĖMIMO–PERDAVIMO AKTAS**

|  |  |
| --- | --- |
| **Sutarties pavadinimas, sudarymo data ir registracijos numeris** |  |
| **Akto sudarymo data** |  |
| **Akto numeris** |  |
| **Užsakovo padalinys** |  |
| **Automobilio gamintojas ir modelis** |  |
| **Automobilio valstybinis numeris ar VIN numeris** |  |
| **Ar veikia Indikacija (kamerų, pedalų, ryšio)?** | Taip / Ne [nereikalingą išbraukti] |
| **Ar atitinka techninės specifikacijos reikalavimus?** | Taip / Ne [nereikalingą išbraukti] |
| **Ar Įrašai išsaugomi Sistemoje?** | Taip / Ne [nereikalingą išbraukti] |
| **Išimtų detalių, perduodamų saugoti Teikėjui, pavadinimai ir numeriai** |  |
| **Pastabos\*** |  |

\*Bet kokios pastabos.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Įranga automobilyje** | **Kadrų skaičius per sekundę** | **Rezoliucija** | **Persijungimo laikas tarp spalvotas - nespalvotas  vaizdas** | **Apšvietimas, prie kurio įvyksta persijungimas spalvotas-nespalvotas vaizdas (Lux)** | **Koduotė** | **Kameros padėtis automobilyje** |
| Kamera 1 |  |  |  |  |  |  |
| Kamera 2 |  |  |  |  |  |  |
| Kamera n\* |  |  |  |  |  |  |

 Įrangos sumontavimo paslaugoms taikoma \_\_\_ mėn. garantija nuo šio akto pasirašymo dienos.

Užsakovas, pasirašydamas šį aktą, patvirtina, kad Įrangos išmontavimo paslaugos suteiktos tinkamai.

 Įrangos sumontavimo paslaugų priėmimo–perdavimo aktas sudaromas elektroniniu formatu vienu egzemplioriumi, Šalių įgaliotų atstovų pasirašomu kvalifikuotais elektroniniais parašais.

|  |  |
| --- | --- |
| **UŽSAKOVAS**  **Akcinė bendrovė „Regitra“**  Užsakovo atstovas  [pareigos] [vardas, pavardė] | **TEIKĖJAS**  **[Teikėjo pavadinimas]**  Teikėjo atstovas  [pareigos] [vardas, pavardė] |

**Techninės specifikacijos 9 priedas**

*(Pavyzdinė forma)*

**ĮRANGOS IŠMONTAVIMO PASLAUGŲ PRIĖMIMO–PERDAVIMO AKTAS**

|  |  |
| --- | --- |
| **Sutarties pavadinimas, sudarymo data ir registracijos numeris** |  |
| **Akto sudarymo data** |  |
| **Akto numeris** |  |
| **Užsakovo padalinys** |  |
| **Automobilio gamintojas ir modelis** |  |
| **Automobilio valstybinis numeris ar VIN numeris** |  |
| **Pastabos\*** |  |

Iš automobilio išmontuotos Įrangos, perduodamos saugoti Teikėjui, sąrašas:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Išmontuotos Įrangos pavadinimas** | **Unikalus identifikatorius** | **Pastabos / pažeidimai** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

Po Įrangos išmontavimo sumontuotų į automobilį originalių detalių sąrašas:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Išimtos originalios detalės pavadinimas** | **Unikalus identifikatorius** | **Pastabos / pažeidimai** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

Nustatyti Įrangos išmontavimo metu automobiliui padaryti pažeidimai: [pateikiamas pažeidimų aprašymas arba nurodoma, kad pažeidimų nėra]. Automobiliui padaryta žala atlyginama vadovaujantis Sutarties sąlygomis (jei buvo padaryta).

Užsakovas, pasirašydamas šį aktą, patvirtina, kad Įrangos išmontavimo paslaugos suteiktos tinkamai.

Įrangos išmontavimo paslaugoms taikoma \_\_ mėn. garantija nuo Įrangos išmontavimo paslaugų priėmimo–perdavimo akto pasirašymo dienos.

Įrangos išmontavimo paslaugų priėmimo–perdavimo aktas sudaromas elektroniniu formatu vienu egzemplioriumi, Šalių įgaliotų atstovų pasirašomu kvalifikuotais elektroniniais parašais.

|  |  |
| --- | --- |
| **UŽSAKOVAS**  **Akcinė bendrovė „Regitra“**  Užsakovo atstovas  [pareigos] [vardas, pavardė] | **TEIKĖJAS**  **[Teikėjo pavadinimas]**  Teikėjo atstovas  [pareigos] [vardas, pavardė] |

**Techninės specifikacijos 10 priedas**

*(Pavyzdinė forma)*

**ĮRANGOS GRĄŽINIMO–PRIĖMIMO AKTAS**

|  |  |
| --- | --- |
| **Sutarties pavadinimas, sudarymo data ir registracijos numeris** |  |
| **Akto sudarymo data** |  |
| **Akto numeris** |  |
| **Užsakovo padalinys** |  |
| **Automobilio gamintojas ir modelis** *(jei grąžinamos išimtos originalios detalės)* |  |
| **Automobilio valstybinis numeris ar VIN numeris** *(jei grąžinamos išimtos originalios detalės)* |  |

Užsakovui grąžinama ši Teikėjo saugota Įranga ir (ar) išimtos originalios detalės:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Išmontuotos ir Teikėjo saugotos Įrangos pavadinimas** | **Unikalus identifikatorius** | **Pastabos / pažeidimai** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Išimtos originalios detalės pavadinimas** | **Unikalus identifikatorius** | **Pastabos / pažeidimai** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

Įrangos grąžinimo–priėmimo aktas sudaromas elektroniniu formatu vienu egzemplioriumi, Šalių įgaliotų atstovų pasirašomu kvalifikuotais elektroniniais parašais.

|  |  |
| --- | --- |
| **UŽSAKOVAS**  **Akcinė bendrovė „Regitra“**  Užsakovo atstovas  [pareigos] [vardas, pavardė] | **TEIKĖJAS**  **[Teikėjo pavadinimas]**  Teikėjo atstovas  [pareigos] [vardas, pavardė] |