Konkurso sąlygų priedas Nr. **5-3**

**ATVIROS CENTRALIZUOTOS MUZIEJINIŲ VERTYBIŲ SAUGYKLOS**

**SU KOMPETENCIJŲ CENTRU PASTATO L. LEKAVIČIAUS G. 2, RUMŠIŠKIŲ MSTL., KAIŠIADORIŲ R. SAV., ATVIRAS ARCHITEKTŪRINIO PROJEKTO KONKURSAS**

**LENTELĖ: PATALPŲ EKSPLIKACIJA IR PLOTAI**

(Užpildyta lentelė pateikiama aiškinamajame rašte)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Patalpos/patalpų grupės pavadinimas,**  **paskirtis** | **Privalomas**  **minimalus plotas,**  **m²** | **Suprojektuotas plotas,**  **m²**  **(pildo dalyvis)** | **Pastabos** |
| ► **Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus** (LNDM) **saugyklos**: | | | | |
|  | Didžiagabaričių skulptūrų saugykla | 400,00 | 0,00 |  |
|  | Tapybos kūrinių saugykla (didelio formato tapybos kūriniai, tapyba ant rulonų, vitražai) | 530,00 | 0,00 |  |
|  | Taikomosios dailės kūrinių saugykla (virduliai, šviestuvai, baldai, keramika, didelių formatų tekstilė, dizainas) | 550,00 | 0,00 |  |
|  | Liaudies meno kūrinių saugykla  (V. Svirskio kryžiai, didžiosios skulptūros, skrynios, baldai, karbijos, metaliniai kryžiai) | 450,00 | 0,00 |  |
|  | Litografinių akmenų saugykla | 20,00 | 0,00 |  |
|  | Taros kambarys | 50,00 | 0,00 |  |
| **Viso**: | | **2 000,00** | **0,00** |  |
| ► **Lietuvos etnografijos muziejaus** (LEM) **saugyklos**: | | | | |
|  | Prekių (muziejinių vertybių) saugykla | 120,00 | 0,00 |  |
|  | Meno kūrinių saugykla | 400,00 | 0,00 |  |
|  | Leidinių saugykla | 50,00 | 0,00 |  |
|  | Negatyvų saugykla | 20,00 | 0,00 |  |
|  | Tekstilės saugykla (audiniai, drabužiai – tekstilė, kaulas) | 400,00 | 0,00 |  |
| Tekstilės saugykla (audiniai, drabužiai – oda) | 170,00 | 0,00 |  |
|  | Audimo ir verpimo technikos saugykla | 400,00 | 0,00 |  |
|  | Amatų, pramonės gaminių saugykla | 350,00 | 0,00 |  |
|  | Namų apyvokos daiktų saugykla | 400,00 | 0,00 |  |
|  | Žemės ūkio įrangos saugykla | 500,00 | 0,00 |  |
|  | Baldų saugykla | 190,00 | 0,00 |  |
| **Viso**: | | **3 000,00** | **0,00** |  |
| ► **Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus** (ČDM) **saugyklos**: | | | | |
|  | Liaudies meno muziejinių vertybių saugykla | 1 000,00 | 0,00 |  |
|  | Liaudies meno tapybos saugykla | 600,00 | 0,00 |  |
|  | Geležinių viršūnių saugykla | 80,00 | 0,00 |  |
|  | Skulptūros, keramikos saugykla | 200,00 | 0,00 |  |
|  | Vitražų, mozaikų saugykla | 120,00 | 0,00 |  |
| **Viso**: | | **2 000,00** | **0,00** |  |
| ► **Lietuvos nacionalinio muziejaus** (LNM) **saugyklos**: | | | | |
|  | Istorinių baldų saugykla | 2 000,00 | 0,00 |  |
| **Viso**: | | **2 000,00** | **0,00** |  |
| ► **Didelių gabaritų muziejinių vertybių saugyklos**: | | | | |
|  | **Lietuvos etnografijos muziejaus** (LEM) medinių kryžių, koplytstulpių saugykla | 80,00 | 0,00 |  |
|  | **Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus** (ČDM) medinių kryžių, koplytstulpių saugykla | 80,00 | 0,00 |  |
|  | **Lietuvos nacionalinio muziejaus** (LNM) medinių kryžių, koplytstulpių saugykla | 150,00 | 0,00 |  |
|  | **Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus** (ČDM) stambiagabaričių skulptūru ir vitražų (stiklas, betonas, akmuo, metalas) saugykla | 80,00 | 0,00 |  |
|  | **Lietuvos nacionalinio muziejaus** (LNM) stambiagabaričių skulptūru ir vitražų (stiklas, betonas, akmuo, metalas) saugykla | 150,00 | 0,00 |  |
| **Viso**: | | **540,00** | **0,00** |  |
| ► **Specialios paskirties saugykla (kapsulė)**: | | | | |
|  | Specialios paskirties saugykla (kapsulė) | 500,00 | 0,00 |  |
| **Viso**: | | **500,00** | **0,00** |  |
| ► **Muziejinių vertybių priėmimo ir paruošimo saugojimui patalpos**: | | | | |
|  | Apžiūrėjimo ir inspektavimo patalpa | 120,00 | 0,00 |  |
|  | Šaldymo patalpa | 30,00 | 0,00 |  |
|  | Terminio apdorojimo patalpa | 30,00 | 0,00 |  |
|  | Deguonies apdorojimo patalpos | 60,00 | 0,00 |  |
|  | Pakavimo ir medžiagų pakavimui sandėliavimo patalpos | 200,00 | 0,00 |  |
|  | Karantino patalpos | 80,00 | 0,00 |  |
|  | Karantino patalpa po apdorojimo | 40,00 | 0,00 |  |
|  | Foto studija | 200,00 | 0,00 |  |
| **Viso**: | | **760,00** | **0,00** |  |
| ► **Techninės ir pagalbinės patalpos** | | | | |
|  | *Patalpos pavadinimas* |  | 0,00 | 1. Virtuvėlė, koridoriai, techninės šildymo, vėdinimo, įvadų ir pan., technikos sandėliavimo, inžinerinės ir sanitarinės patalpos, keltuvai, laiptinės ir pan. 2. Į pateiktą plotą turi „tilpti“ visos pastato pagalbinės, techninės ir pan. patalpos. 3. Pastato nuotekos – vietiniai valymo įrenginiai. 4. Šioje lentelės skyriuje pateikiamos visos eksplikuotos patalpos su plotais, kurios nėra įrašytos niekur kitur, t. y. nėra įrašytos į kitus konkrečius šios lentelės skyrius. |
|  | ... |  | 0,00 |  |
| **Viso**: | | **1 500,00** | **0,00** |  |
| ► **Administracinės patalpos**: | | | | |
|  | *Patalpos pavadinimas* |  | 0,00 | 1. Viena darbo erdvė su **20 (dvidešimt)** darbo vietų, mini virtuvėlė, sanitariniai mazgai, apsaugos patalpa. 2. Administracinių patalpų negalima projektuoti prie liftų ir kitų garso, vibracijos ir pan. šaltinių. |
|  | ... |  | 0,00 |  |
| **Viso**: | | **100,00** | **0,00** |  |
| ► **Lankytojų aptarnavimo zona**: | | | | |
|  | Parodų salė | 900,00 | 0,00 | 1. Su pagalbinėmis patalpomis (parodų įrangos laikymo patalpa, kėdžių sandėliavimo patalpa, aptarnaujančio personalo patalpa). 2. Parodų salė taip pat bus naudojama konferencijoms (sėdimų vietų skaičių nusistato dalyvis). |
|  | Kavinė | 200,00 | 0,00 | 1. Su pagalbinėmis patalpomis, kurios įskaičiuotos į šį plotą. |
|  | Biblioteka ir auditorija | 100,00 | 0,00 |  |
| **Viso**: | | **1 200,00** | **0,00** |  |
| ► **Priedanga**: | | | | |
|  | *Patalpos pavadinimas* |  | 0,00 | 1. Taupant plotą, priedanga gali būti projektuojama pvz., pastato koridoriuje, numatant visą reikalingą priedangos infrastruktūrą – tokiu atveju čia priedanga neeksplikuojama, t. y. eksplikuojama suprojektuotoje konkrečioje pastato vietoje pvz., „Koridorius-priedanga“. |
|  | ... |  | 0,00 |  |
| **Viso**: | |  | **0,00** |  |
| ► **Viso pastato bendrasis plotas**: | | **13 600,00** | **0,00** | 1. Žr. žemiau lentelėje pateiktas pastabas. |
| P a s t a b o s :   1. Privalomas minimalus viso pastato bendrasis plotas **13 600,00 m²**. 2. Leidžiamas maksimalus viso pastato bendrasis plotas **14 552,00 m²**, t. y. didesnis ne daugiau nei **7 (septyniais) %** už privalomą minimalų viso pastato bendrąjį plotą. 3. Į privalomą minimalų viso pastato bendrąjį plotą ar į leidžiamą maksimalų viso pastato bendrąjį plotą įskaičiuojama visa pastato cirkuliacinė erdvė ir visos pastatui reikalingos patalpos. Skaičiuojant pastato bendrąjį, požeminės dalies ir antžeminės dalies plotą turi būti eksplikuotos ir įskaičiuotos:    1. visos patalpos;    2. laiptinių ir dengtų pandusų projekcijos kiekviename aukšte;    3. liftų projekcijos žemiausiame aukšte;    4. dengtų įėjimų, įvažiavimų/išvažiavimų, rampų projekcijos konkrečiame aukšte;    5. įstiklintos lodžos. 4. Turi būti suprojektuotos visos lentelėje pateiktos patalpos/patalpų grupės. Patalpos/patalpų grupės turi būti suprojektuotos ne mažesnio ploto nei pateikta lentelės grafoje „Privalomas minimalus plotas, m²“. 5. Jeigu viso pastato bendrasis plotas bus mažesnis už privalomą minimalų viso pastato bendrąjį plotą, t. y. už **13 600,00 m²** arba didesnis už leidžiamą maksimalų viso pastato bendrąjį plotą, t. y. už **14 552,00 m²**, viešojo pirkimo komisija atmes tokį projekto pasiūlymą, kaip neatitinkantį konkurso sąlygų reikalavimų. 6. Konkurso dalyvis yra atsakingas už lentelėje pateiktos informacijos/duometų tikslumą/tikrumą. 7. Informacija/duomenys turi sutapti tekstinėje ir grafinėje informacijoje, t. y. visame projekto pasiūlyme informacija/duomenys turi būti vienodi. | | | | |