Atsakymas į gautą klausimą.

Klausimas. Prašome paaiškinti šią nuostatą: "Raidžių gamybos principas – raidės turi būti gaminamos tūrinės su sąlyga, atsiradus poreikiui, kad būtų lengva transformuoti į šviečiančias raides, be papildomų investicijų, nekeičiant raidžių korpusų struktūros".

Ką turėjote omeny, ar kad būtų lengva įdėti LED ir nepasikeistų raidžių išvaizda ir jų nereiktų niekaip keisti, ar kad iškart sudėti LED, bet montuoti be pajungimo?

Atsakymas. Kad būtų lengva įdėti LED ir nepasikeistų raidžių išvaizda, jei kada nors atsirastų poreikis apšvietimui.