Herbas arba prekių ženklas

(Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

**PASIŪLYMAS**

**DĖL MIKROAUTOBUSO SKIRTO NEĮGALIŲJŲ MOKINIŲ VEŽIMUI PIRKIMO**

**\_\_\_\_\_\_\_**

(Data)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Vieta)

|  |
| --- |
|  |

(Adresatas)

1. **INFORMACIJA APIE TIEKĖJĄ**

|  |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo arba ūkio subjektų grupės dalyvių pavadinimas, juridinio asmens kodas (-ai) *(jeigu pasiūlymą teikia fizinis asmuo – verslo ar individualios veiklos pažymėjimo Nr. ar pan.)*, adresas (-ai) |  |
| Ūkio subjektų grupės dalyvis, atstovaujantis arba vadovaujantis ūkio subjektų grupei *(pildoma, jei pasiūlymą teikia tiekėjų grupė)* |  |
| Asmens, įgalioto bendrauti su perkančiąją organizacija, kontaktinė informacija (vardas, pavardė, tel., el. p.) |  |

**2. INFORMACIJA APIE KIEKVIENO TIEKĖJŲ GRUPĖS PARTNERIO SAVO JĖGOMIS NUMATOMŲ ATLIKTI ĮSIPAREIGOJIMŲ DALIES VERTĘ**

**(***pildoma, kai pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė***)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Partnerio pavadinimas** | **Numatomi atlikti įsipareigojimai** | **Partnerio įsipareigojimų dalies vertė pasiūlymo kainoje\*** | |
| **EUR (su PVM)** | **Proc.** |
| 1. |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |

*Pastaba\*. Tiekėjas įsipareigojimų dalies laukelį* ***privalo*** *užpildyti pasirinktinai eurais ar procentais.*

**3. INFORMACIJA APIE PRIVALOMUS IŠVIEŠINTI ŪKIO SUBJEKTUS, KURIŲ PAJĖGUMAIS, T. Y. SIEKDAMAS ATITIKTI KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMUS, TIEKĖJAS REMIASI**

**(***nurodomi visi ūkio subjektai, kurių pajėgumais tiekėjas remsis***)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Pavadinimas, kodas ir adresas** | **Numatomi atlikti įsipareigojimai** | **Pirkimo sutarties dalis pasiūlymo kainoje, kuriai ketinama pasitelkti ūkio subjektus\*** | |
| **EUR (su PVM)** | **Proc.** |
| **Ūkio subjektai, kurių pajėgumais tiekėjas remiamasi įrodinėjant kvalifikacijos atitiktį** | | | | |
| 1. |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |

*Pastaba\*. Tiekėjas įsipareigojimų dalies laukelį* ***privalo*** *užpildyti pasirinktinai eurais ar procentais.*

**4. KITI ŽINOMI SUBTIEKĖJAI, KURIE BUS PASITELKTI VYKDANT PIRKIMO SUTARTĮ IR KURIŲ PAJĖGUMAIS NESIREMIAMA ĮRODINĖJANT KVALIFIKACIJOS ATITIKTIES**

**(***nurodomi visi subtiekėjai kurių pajėgumais tiekėjas nesirems***)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Pavadinimas, kodas ir adresas** | **Numatomi atlikti įsipareigojimai** | **Pirkimo sutarties dalis pasiūlymo kainoje, kuriai ketinama pasitelkti subtiekėjus\*** | |
| **EUR (su PVM)** | **Proc.** |
| **Kiti žinomi subtiekėjai, kurie bus pasitelkti vykdant pirkimo sutartį ir kurių pajėgumais nesiremiama įrodinėjant kvalifikacijos atitikties** | | | | |
| 1. |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |

*Pastaba\*. Tiekėjas įsipareigojimų dalies laukelį* ***privalo*** *užpildyti pasirinktinai eurais ar procentais.*

**5. INFORMACIJA APIE KVAZISUBTIEKĖJUS (SPECIALISTUS, KURIŲ KVALIFIKACIJA REMIASI DALYVIS, IR KURIE PASIŪLYMO TEIKIMO METU DAR NĖRA TIEKĖJO AR SUBTIEKĖJO DARBUOTOJAI, TAČIAU JUOS KETINAMA ĮDARBINTI, JEI PASIŪLYMAS BUS PRIPAŽINTAS LAIMĖJUSIU)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Vardas ir pavardė** | **Specialisto dabartinė darbovietė** |
| 1. |  |  |
| ... |  |  |

**6. PASIŪLYMO KAINA**

6.1. Pasiūlyme kaina nurodoma eurais.

6.2. Apskaičiuojant kainą, turi būti atsižvelgta į visą pirkimo dokumentuose nurodytą pirkimo objekto apimtį ir reikalavimus, kainos sudėtines dalis. Perkančioji organizacija, tiekėjui baigus vykdyti sutartį, turės galėti naudotis pirkimo objektu be papildomų išlaidų, jei pirkimo dokumentuose aiškiai nenurodyta kitaip. PVM nurodomas atskirai. Jei tiekėjas yra ne PVM mokėtojas, turi apie tai nurodyti pasiūlyme, nurodant teisinį pagrindą. Tiekėjas turi įvertinti ar sutarties vykdymo metu netaps PVM mokėtoju. Jei tiekėjas vykdydamas sutartį taps PVM mokėtoju, pasiūlyme turi nurodyti kainą su PVM. Pasiūlymų kainos bus vertinamos ir lyginamos su visais mokesčiais, įskaitant PVM. Į pasiūlymo kainą privalo būti įskaičiuoti visi mokesčiai bei visos kitos Tiekėjo patirtos ir (ar) galimos patirti tiesioginės ir netiesioginės išlaidos.

6.3. Jeigu pasiūlyme nurodyta kaina, išreikšta skaitmenimis, neatitinka kainos, nurodytos žodžiais, teisinga laikoma kaina, nurodyta žodžiais.

6.4. Bendra pasiūlymo kaina su PVM turi būti nurodoma dviejų skaičių po kablelio tikslumu.

**6.5. Siūloma prekės kaina:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Prekės pavadinimas** | **Markė, modelis** | **Kiekis**  **vnt.** | **1 vnt. kaina, Eur (be PVM)** | **Suma, Eur**  **(be PVM)** |
| ***1*** | ***2*** | ***3*** | ***4*** | ***5*** | ***6=4\*5*** |
| 1. | Mikroautobusas, skirtas neįgaliųjų mokinių vežimui |  | 1 |  |  |
| **PVM 21%**: | | | | |  |
| **Bendra pasiūlymo kaina, Eur (su PVM):** | | | | |  |

**Bendra pasiūlymo kaina, Eur (su PVM) žodžiais:**  \_\_

6.6. Jei „PVM“ laukas nepildomas, nurodykite priežastis, dėl kurių PVM nemokamas:

\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

6.7. Patvirtiname, kad į mūsų siūlomą Prekės kainą yra įskaityta pristatymo, priešpardaviminio paruošimo, muitų, transporto priemonių valdytojų privalomojo civilinės atsakomybės 1 mėnesio draudimo, automobilių registravimo, išregistravimo, valstybinio numerio įsigijimo ir kiti mokesčiai bei išlaidos, susijusios su automobilių pristatymu į Perkančios organizacijos nurodytą vietą Vilkaviškyje.

6.8. Nenumačius išlaidų technologiškai būtiniems procesams atlikti, numatytiems pateiktoje techninėje dokumentacijoje, laikoma kad šias išlaidas pasiūlymą pateikęs dalyvis padengia savo sąskaita.

* 1. **Siūlomo Specialaus automobilio pritaikyto neįgaliųjų vežimui atitikties techninės charakteristikos lentelė (privaloma užpildyti)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Pavadinimas** | **Pirkimo dokumentuose nustatyti prekių techniniai rodikliai** | **Informacija ir duomenys apie siūlomą transporto priemonę** |
| **Transporto priemonė** | Keleivinis M2 klasės, naujas, neeksploatuotas mikroautobusas, skirtas neįgaliųjų mokinių vežimui. | *(Nurodyti siūlomo automobilio markę, modelį)* |
| **Bendrieji reikalavimai** | Keleivinis mikroautobusas turi atitikti Europos Sąjungoje arba Lietuvos Respublikoje galiojančius techninius reikalavimus, įsigaliojusius transporto priemonės pristatymo metu, patvirtintus Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2008 m. gruodžio 2d. įsakymu Nr. 2B-479 „Dėl motorinių transporto priemonių ir jų priekabų kategorijų ir klasių pagal konstrukciją reikalavimų patvirtinimo“ (aktuali redakcija).  Nuoroda į teisės aktą:  <https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.332547/asr>  Keleivinis mikroautobusas turi turėti Europos Bendrijos atitikties liudijimą **(Certificate of Conformity, CoC).** | *Nepildoma\** |
| **Mikroautobuso sėdimų vietų skaičius** | Keleivių salone sėdimos vietos (sėdynės) turi būti išdėstytos (išimamos) pagal poreikį taip, kad pirmu atveju (kai nereikia vežti neįgaliųjų) būtų galima vežti 9 sėdinčius keleivius (įskaitant vairuotoją) arba kitu atveju (kai reikia vežti neįgaliuosius), būtų galima vežti 5 sėdinčius keleivius (neskaičiuojant vairuotojo) ir 3 neįgaliuosius vežimėlyje.  Keleivių salono sėdynės, kurių vietoje bus galimybė suformuoti vietas neįgaliųjų vežimėliams, turi būti lengvai išmontuojamos nenaudojant įrankių vieno žmogaus. | *(Nurodyti pritaikyto automobilio sėdimų vietų ir neįgaliųjų vežimėlyje vietų skaičių)* |
| **Neįgaliųjų vežimėlių tvirtinimo įranga** | Neįgaliųjų vežimėliai tvirtinami specialiais tvirtinimo saugos diržais prie grindų pritvirtintų profilių. Neįgaliųjų vežimėlių tvirtinimo diržai ne mažiau kaip 25 mm pločio. Saugos diržai neįgaliųjų fiksavimui vežimėlyje. Diržai sertifikuoti su automatinėmis diržų susukimo ritėmis. | *Nepildoma\** |
| **Saugumas** | Priekinė vairuotojo ir keleivių saugos oro pagalvė.  Saugos diržų tvirtinimo taškai ir saugos diržai arba apsaugos sistemos kiekvienai sėdimai vietai, atitinkančios šios rūšies transporto priemonėms Lietuvoje galiojančius reikalavimus. | *Nepildoma\** |
| **Variklis ir transmisija** |  **Variklio tipas:** 100 % elektrinis, bepakope transmisija   **Nominali galia:** ne mažiau kaip 100 kW   **Pavarų tipas:** priekiniai (FWD), galiniai (RWD) arba visi varomi ratai (AWD), su rekuperacine stabdymo sistema   **CO₂ emisija:** 0 g/km. | *(Nurodyti siūlomo automobilio variklio duomenis)* |
| **Baterijos ir įkrovimas** | Baterijos talpa: ne mažiau kaip 81 kWh  Nuvažiuojamas atstumas – ne mažiau 230 km (pagal WLTP)  Greitas įkrovimas (DC): iki 80% per ne daugiau kaip 60 min. (priklausomai nuo transporto priemonės baterijos talpos).  Lėtas įkrovimas (AC): pilnas įkrovimas per ne daugiau kaip 8 val., naudojant standartinį buitinį ar įmonės elektros tinklą.  Įkrovimo jungtys: CCS Type 2 (AC/DC)  Kartu su automobiliu turi būti pateikti visi laidai, reikalingi krovimui iš buitinio elektros tinklo ir greito įkrovimo stotelių. | *(Nurodyti baterijos talpą)* |
| **Durys** | Vairuotojo kabinoje atidaromos šoninės durys abiejose pusėse. Keleivių įlipimas per priekyje dešinėje esančias atidaromas duris. Keleivių įlipimo durys privalo turėti nužemintą laiptelį, kuris atitinka tokiai transporto priemonei taikomų teisės aktų nuostatas autobuso perdavimo dieną. | *Nepildoma\** |
| **Šildymas, kondicionavimas** | Vairuotojo darbo vieta ir keleivių salonas turi būti efektyviai apšildomi. Turi būti įrengtas galimybė vairuotojui ir keleiviams nustatyti skirtingus temperatūrinius režimus. Šildymas turi būti valdomas vairuotojo.  Privalo būti įrengtos kondicionavimo sistemos vairuotojo darbo vietoje ir keleiviams. Vairuotojui ir keleiviams turi būti galimybė nustatyti šildymą ir kondicionavimą. | *Nepildoma\** |
| **Ventiliacija** | Keleivių salone turi būti įrengtas ne mažiau, kaip 1 (vienas) mechaniškai arba elektra valdomas stogo liukas su avariniais užraktais. | *Nepildoma\** |
| **Priekinis stiklas** | Priekinis stiklas vientisas, apšildomas oru arba elektra. | *Nepildoma\** |
| **Langai** | Langai turi būti pagaminti iš saugaus (grūdinto) stiklo. Stiklai turi būti tonuoti ir klijuoti prie kėbulo. Šoninių stiklų, esančių galinio vaizdo veidrodžio matymo zonoje, apipūtimas ar/ir apšildymas turi užtikrinti, kad nerasotų bet kokiomis vairuotojo darbo sąlygomis. Keleivių salonas pilnai įstiklintas. | *Nepildoma\** |
| **Interjeras** | Salono danga iš atsparios drėgnam valymui (panaudojant chemines valymo priemones) medžiagos. | *(Nurodyti dangos medžiagas)* |
| **Grindys** | Grindų danga – PVC neslidi (esant sausam ir šlapiam paviršiui), skirta autotransporto priemonėms. Danga atspari trinčiai ir atmosferos poveikiui. | *(Nurodyti dangos medžiagas)* |
| **Sėdynės** | Sėdynės turi būti patikimai pritvirtintos. Sėdynės privalo būti atsparios dėvėjimuisi, purvui ir laužymui. Salono sėdynių apmušalai iš intensyviam dėvėjimui atsparios medžiagos. | *(Nurodyti sėdynių medžiagą)* |
| **Vairavimo ir stabdžių sistema** | • Vairavimo sistema su hidrauliniu arba elektriniu vairo stiprintuvu, pritaikyta manevringam valdymui tiek mieste, tiek užmiestyje.  • Dviejų kontūrų hidraulinė stabdžių sistema su integruota:  • ABS (Anti-lock Braking System) – stabdžių antiblokavimo sistema,  • TCS (Traction Control System) – traukos kontrolės sistema,  • arba lygiavertės ar pažangesnės saugumo sistemos (pvz., ESC – Electronic Stability Control, EBD – Electronic Brakeforce Distribution).  • Rekuperacinio stabdymo funkcija. | *Nepildoma\** |
| **Transporto priemonės įranga** | Vairuotojo neprisegto diržo garsinė signalizacija.  Skaitmeninis tachografas.  Informacinis borto kompiuteris.  Šildomi, elektra valdomi galinio vaizdo veidrodėliai. | *Nepildoma\** |
| **Pakaba** | Antro gamintojo įrengto ir pilnai sukomplektuoto keleivinio mikroautobuso vienos ašies krovumas neturi viršyti bazinio automobilio gamintojo keliamų reikalavimų. | *Nepildoma\** |
| **Audio įranga** | Radijo imtuvas su galimybe prijungti išorinę laikmeną audio garso atkūrimui. | *Nepildoma\** |
| **Kita įranga, priedai** | Visų durų centrinis užraktas, valdomas nuotoliniu būdu.  Signalizacija.  Serviso intervalų apskaitos ir perspėjimo sistema.  Avarinis ženklas.  Teisės aktais nustatytus reikalavimus atitinkantis gesintuvas.  Pirmosios pagalbos rinkinys (vaistinėlė), sukomplektuota pagal galiojančius teisės aktų reikalavimus.  Liemenė su šviesą atspindinčiais elementais.  Kablys | *Nepildoma\** |
| **Padangos** | Padangos - **universalios,** turi atitikti aukščiausios klasės padangoms taikomus **išorinio riedėjimo triukšmo** ir dviejų aukščiausių klasių **riedėjimo varžos** reikalavimus (darantį įtaką energijos vartojimo efektyvumui), nustatytus **Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2020/740.** Atitiktis gali būti patikrinta **EPREL** duomenų bazėje. | *Nepildoma\** |
| **Keltuvas** | Keltuvas - (montavimas – automobilio galinėje vidinėje pusėje) keliamoji galia ne mažiau 350 kg; kėlimo aukštis – ne mažiau kaip iki transporto grindų; vidinės platformos matmenys – ne mažiau kaip 1300 x 900 mm; užvažiavimo ant platformos aukštis – ne daugiau kaip 20 mm; keltuvo valdymo mechanizmas – automatinis, bet turi turėti ir mechaninio avarinio įkėlimo galimybę; nenaudojamos platformos padėtis – vertikali. | *(Nurodyti techninius parametrus)* |
| **Keltuvo saugumo reikalavimai** | Keltuvo darbinės būsenos signalinės lemputės, įsikibimo ir apsaugos rankenos keltuvo šonuose | *Nepildoma\** |
| **Įlipimo laiptelis** | Pavara valdomas, montuojamas prie/po šoninėmis keleivių įlipimo durimis, iš nerūdijančio ar lygiaverčio metalo. Privalomi laiptelio saugos garsiniai davikliai | *Nepildoma\** |
| **Keleivių įlipimo turėklai** | Iš šoninių durų kairės ir dešinės pusės | *Nepildoma\** |
| **Neįgaliojo asmens transportavimo vežimėlio tvirtinimas:** | Žemo profilio bėgeliai tvirtinami prie grindų | *Nepildoma\** |
| **Keleivio apsaugos priemonė** | Dviejų arba trijų taškų tvirtinimo sistema su rite ir juosta, karabinais, kabliais ar sagtimis. | *Nepildoma\** |
| **Pritaikyto keleivinio mikroautobuso sertifikavimas** | Transporto priemonė ir visi pritaikymo darbai turi būti sertifikuoti; po perdarymo ji turi turėti neįgaliųjų pervežimui pritaikyto automobilio sertifikatą. | *Nepildoma\** |
| **Sertifikatai ir atitiktis** | Transporto priemonė turi atitikti šiuos reikalavimus:  • Turėti ES tipo patvirtinimą (WVTA) M2 klasės elektrinei transporto priemonei. • Turėti šiuos sertifikatus: **ECE R100** (elektrinės sistemos sauga), **ECE R80** (sėdynių tvirtinimas), **ECE R118** (salono medžiagų degumas). • Atitikti **ISO 10542** (neįgaliųjų vežimėlių tvirtinimo sistemos) ir **EN 12183 / EN 12184** (vežimėlių sauga) standartus. • Keltuvas turi atitikti **EN 1756-2** standartą. • Transporto priemonė turi būti pilnai pritaikyta neįgaliųjų vežimėliams ir po pritaikymo **tinkama registracijai Lietuvoje kaip M2 klasės specialios paskirties paratransporto transporto priemonė** pagal LTSA reikalavimus. | *Nepildoma\** |
| **Aplinkosauginiai reikalavimai** | Perkama transporto priemonė turi būti elektra varomas mikroautobusas (nulinės emisijos transporto priemonė, Zero Emission Vehicle – ZEV), atitinkantis Reglamentą (ES) 2019/631 ir kitus taikytinus Europos Sąjungos teisės aktus. | *Nepildoma\** |
| **Garantija transporto priemonei** | Garantija (transporto priemonei, taip pat ir keltuvui) ne mažesnė kaip 150 000 km. ridai arba galiojanti ne mažiau kaip 2 metus.  Aukštos įtampos baterijai garantija ne mažiau kaip 8 metai arba 150 000 km., priklausomai nuo to kas greičiau sueis.  Jeigu siūloma transporto priemonė perdaroma/pritaikoma keliais surinkimo etapais, privaloma pateikti Lietuvos transporto saugos administracijos išduotą patvirtinimo liudijimą arba lygiavertį dokumentą. | *(Nurodyti garantiją)* |
| **Garantija kėbului** | Garantija kėbului kiauryminiams prarūdijimui turi būti ne mažiau, kaip 6 metai (nepriklausomai nuo nuvažiuotų kilometrų skaičiaus). | *(Nurodyti garantiją)* |
| **Transporto priemonės pristatymo vieta ir terminas** | Tiekėjas prekę įsipareigoja pristatyti, **ne vėliau kaip per 8 mėn.** nuo sutarties pasirašymo dienos. Tiekėjas ne mažiau kaip 3 darbo dienas nuo užsakymo pateikimo dienos, suderinęs telefonu, perduoda prekę atsakingam asmeniui. Tiekėjas mikroautobusą pristato savo lėšomis ir dalyvauja perduodant – priimant prekę šiuo adresu: Nepriklausomybės g. 58, Vilkaviškis. | *(Nurodyti pristatymo terminą)* |

**\*Tiekėjas pasirašydamas šį dokumentą įsipareigoja įvykdyti nurodytus reikalavimus**

Tiekėjas pildydamas pasiūlymo techninės charakteristikos lentelėje nurodytus parametrus negali siūlyti perkopijuojant techninėje specifikacijoje nurodyto reikalavimo teksto, o nurodyti siūlomos prekės parametrus.

**Pastaba.** *Atkreipiame dėmesį, jog, Pirkėjui kilus pagrįstų abejonių dėl pateikto pasiūlymo, Pirkėjas turi teisę paprašyti tiekėjo pateikti papildomų įrodymų dėl pasiūlymo atitikties, įskaitant ir dėl atitikties tiems techninėje specifikacijoje nurodytiems reikalavimams, kurie nėra įvardyti šiame dokumente. Pasiūlymai, kuriuose bus nurodyti reikalavimai neatitinkantys techninių specifikacijų, bus atmetami. Tiekėjas gali siūlyti lygiavertes charakteristikas.*

**7. PRIDEDAMI DOKUMENTAI IR INFORMACIJA APIE KONFIDENCIALUMĄ**

7.1. Jei nenurodyta kitaip, visi dokumentai teikiami su pasiūlymu CVP IS priemonėmis:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Eil.**  **Nr.** | **Dokumentas** | **Lapų skaičius** | **Ar dokumente yra konfidencialios informacijos\*?**  **(Taip / Ne)** | **Paaiškinimas, kokia konkreti informacija dokumente yra konfidenciali ir kodėl** |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* |
| 1. |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |

**\*Pastabos:**

1. pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus;

2. tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra;

3. pasiūlymo dalis, kurios dalyvis nenurodė kaip konfidencialios, bus viešinama Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakyme Nr. 1S-91 „Dėl informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir jo vėlesniais pakeitimais nustatyta tvarka.

**Pasirašydamas šį pasiūlymą, tvirtintu, kad:**

* esu susipažinęs su pirkimo dokumentais, taip pat su galiojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais, poįstatyminiais teisės aktais, kurie reguliuoja viešųjų pirkimų atlikimo tvarką bei gali turėti įtakos bet kokiems tarp perkančiosios organizacijos ir tiekėjo susiklostantiems santykiams, kylantiems iš šio pirkimo ir (ar) susijusiems su šiuo pirkimu;
* sutinku su pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis ir procedūromis,
* pasiūlymo dokumentuose pateikti duomenys ir informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui;
* pasiūlymas galioja 3 mėn. nuo pasiūlymų pateikimo galutinio termino pabaigos.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  | (Parašas) |  | (Vardas ir pavardė) |  |