PRELIMINARŪS DARBŲ IR MEDŽIAGŲ KIEKIAI PAGAL OBJEKTUS

Tiekėjas, remdamasis technine specifikacija ir objekto apžiūra, pateikia preliminarius darbų ir medžiagų kiekius kiekvienam objektui.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Darbo / medžiagos pavadinimas | Mat. vnt. | Preliminarus kiekis | Pramonės g. 3, Prienai (50 m²) | Klevų g. 52, Gerulių k. (20 m²) | Povų g., Juodaviškių k. (20 m²) | Kauno g. 34A, Veiverių mstl. (20 m²) |
| 1 | Metaliniai skersiniai (juosta 40x4 mm) |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Metalinių skersinių montavimo darbai |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Metalinių skersinių dažymas |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Rifliuota skarda (T18 ar ekvivalentas,) |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Rifliuotos skardos montavimo darbai |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Esamo tento demontavimas |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Pastato karkaso ištiesinimo darbai |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Betoninių bortų (80x200x1000 mm) įrengimas |  |  |  |  |  |  |

Privaloma užpildyti visas eilutes, esant reikalui papildant nenurodytais, bet Užsakovo reikalavimuose reikalaujamais ar tiekėjo nuomone reikalingais, darbais.