**PASIŪLYMAS**

**ĮRANGOS PAKETAS BIOLOGIJOS IR CHEMIJOS (GAMTAMOKSLINEI)**

**LABORATORIJAI PIRKIMO**

**(IV PIRKIMO DALIS)**

**B dalis ( kainos)**

|  |
| --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (Data)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (Sudarymo vieta) |

|  |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo pavadinimas  *Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai* |  |

Mūsų Pasiūlymo B dalyje yra nurodytos Pasiūlymo A dalyje siūlomų *prekių* kainos.

Kainos nurodytos šioje lentelėje:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Reikalaujama charakteristika | Tiekėjo siūlomi techniniai parametrai (pavadinimas, gamintojas/modelis, reikšmės), rašyti "taip" ir/arba "atitinka" - negalima | Kiekis (vnt.) | STEAM centro (-ų) kodas (-ai) ir jam skirti kiekiai (vnt.)\* | Vnt. kaina (Eur be PVM) | Vnt. kaina (Eur su PVM) | Suma (Eur be PVM) | Suma (Eur su PVM) |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9(5x7)** | **10(5x8)** |
| 1.1. | Upių tėkmės modeliavimo sistema | Upės tėkmės simuliatoriumi turi būti galima imituoti ir tirti upės formavimosi, upės tėkmės, upės krantų erozijos reiškinius, vandens srauto ir nuosėdų sluoksnio judėjimą.  Simuliatorių turi sudaryti stačiakampis rezervuaras ir akumuliacinė skysčių surinkimo saugykla: - Stačiakampis rezervuaras/vonia turi būti pagamintas iš nerūdijančio plieno, su atviru viršumi. Rezervuaras turi būti pildomas smėliu ir vandeniu. - Rezervuaro vidus turi būti padarytas/padengtas iš vandeniui atsparaus metalo. - Rezervuaro darbinis paviršius turi būti ne mažesnis kaip 2000 x 1000 mm, talpa ne mažesnė kaip 200 l. - Rezervuaras turi būti įtvirtintas ant metalinio rėmo, su keturiomis kojomis. Kojos turi būti su ratukais, mažiausiai dvi kojos turi būti fiksuojamos. - Turi būti galima keisti/reguliuoti smėliu ir vandens pripildyto rezervuaro nuolydį. Tam turi būti padaryti keltuvai ar velenai, ar kas nors panašaus. Nuolydžio reguliavimo diapazonas turi būti ne mažesnis kaip 0 – 10º. Turi būti įrengtas kampų matuoklis. - Vanduo rezervuare iš vandens įleidimo indo turi tekėti iš vieno rezervuaro krašto į kitą, kur būtų išleidžiamas į vandens surinkimo talpyklą. - Vandeniui tekant per smėlį, turi susidaryti vingiai, rifai, nuosėdos ir kt., imituojantys upės vagą.  - Vandens įleidimo indą turi būti galima montuoti bet kurioje rezervuaro dalyje. - Turi būti galima keisti vandens iš vandens indo į rezervuarą įleidimo sąlygas (pvz. išleidimo greitis, išleidimo aukštis).     Iš rezervuaro vanduo turi tekėti į vandens surinkimo talpyklą: - Vandens surinkimo talpykla turi būti atviru viršumi, pagaminta iš nerūdijančio metalo ar plastiko, talpa ne mažesnė kaip 130 l.  - Surinktą vandenį siurblys iš vandens talpyklos turi nukreipti atgal į vandens įleidimo indą, srauto kiekis/greitis turi būti matuodamas įmontuotu ar pridedamu matuokliu, kuris turi apimti 2 - 20 l/min. matavimo diapazoną. - Vandens siurblio našumas turi būti ne mažesnis kaip 20 l/min.  Papildomai turi būti pateiktas smėlio kastuvėlis, grandiklis, gylio matuoklis.  Maitinimo įtampa 230 V, 50 Hz.  Elektros variklis turi būti žymėtas CE ženklu.  Atskiri įrenginio elementai turi būti tarpusavyje techniškai suderinti.  Siūlomas įrenginys turi būti parengtas naudojimui, turi būti pateikti reikiami papildomi priedai, laidai, vožtuvai, žarnos, reikiami adapteriai ir pan.   Turi būti pateikta naudojimo instrukcija, galimų bandymų aprašymai.  Garantija ne mažiau kaip 24 mėnesiai nuo prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos. |  | 1 | V1 |  |  |  |  |
| **Bendra pasiūlymo kaina Eur** | | | | | | | |  |  |

***\* Pastaba:***

*Stulpelyje nurodomi STEAM centrų kodai ir kiekiai (vnt.), skirti kiekvienam iš jų. Pavyzdžiui: „KL1, M1, P1, TA1, TE1, Š1“ reiškia, kad po 1 vnt. prekės yra skiriama kiekvienam iš išvardytų centrų. Jei kuriam nors centrui skiriamas daugiau nei vienas vienetas, tai nurodoma aiškiai, pvz.: „V2 (2 vnt.)“.*

Kainos pasiūlyme nurodomos suapvalintos, paliekant du skaitmenis po kablelio.

Bendra pasiūlymo kaina: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Eur su PVM, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(suma skaičiais) (suma žodžiais)*

Į bendrą pasiūlymo kainą įeina PVM, visi mokesčiai ir visos išlaidos susijusios su paslaugų teikimu.

*Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad į mūsų siūlomas kainas įskaičiuotos visos išlaidos ir visi mokesčiai, ir, kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi Pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą.*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)