**EIŠIŠKIŲ MST. VIETINĖS REIKŠMĖS KELIO EI-53 KAPITALINIS REMONTAS*,* INŽINIERINĖS PASLAUGOS**

**TECHNINĖ UŽDUOTIS Nr. 2026/3**

| **Eil. Nr.** | **Pavadinimas** | **Reikalavimai** |
| --- | --- | --- |
|  | **I. Bendra informacija apie pirkimo objektą** | |
| 1. | Statytojas (Užsakovas) | Šalčininkų rajono savivaldybės administracija |
| 2. | Pirkimo objektas | */nurodomas statinio projekto rengimo etapas ir kitos kartu perkamos paslaugos/*   * Kapitalinio remonto aprašas * Darbų atlikimas * Nekilnojamojo turto kadastrinių bylų parengimas   Taip pat Užsakyti ir parengti topografinių, geologinių tyrinėjimų dokumentus, atlikti esamų statinių statybinius tyrinėjimus; bei projekto tikslinimas pagal ekspertizės pastabas, APAV, PAV, NATURA 2000 vertinimas (jeigu taikoma), kiti projektui parengti reikalingi tyrimai |
| 3. | Projekto pavadinimas | **Eišiškių mst. vietinės reikšmės kelio Ei-53 kapitalinis remontas (įrengiant a/b danga), projekto parengimo paslaugos** |
| 4. | Statinio adresas | **Kelias prie Riaubiškių g. Eišiškių mst. Šalčininkų r.** |
| 5. | Statinių grupės sudėtis | |  |  | | --- | --- | | Statinio unikalus Nr.: 4400-6804-2451 |  | |
| 6. | Statinio(-ių) ar statinių grupės paskirtis ir bendrieji (techniniai irpaskirties) rodikliai | Susisiekimo komunikacijos: (kelias, IVv), I gr. nesudėtingasis |
| 7. | Statiniostatybos rūšis | */nurodoma statybos rūšis. Jeigu projektuojama statinių grupė, nurodoma kiekvieno statinio statybos rūšis/*  *statinio remontas:*  -statinio kapitalinis remontas |
| 8. | Statinio kategorija | */nurodoma statinio kategorija. Jeigu projektuojama statinių grupė, nurodoma kiekvieno statinio kategorija/*   * Nustatoma pagal aktualios redakcijos STR “Statinių klasifikavimas“ |
| 9. | Esamos statinio konstrukcijos, jų funkcinė paskirtis | */statinio rekonstravimo ir (ar) kapitalinio remonto atveju pirkimo vykdytojas, jei turi, pateikia informaciją apie esamas statinio konstrukcijas, jų funkcinę paskirtį/*  *-****Kelio konstrukcija įrengiama pagal Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisykles, Patvirtinta Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2025 m. kovo 28 d. įsakymu Nr. 3-127*** |
| 10. | Duomenys apie statytojo turimus ar numatomus įsigyti įrenginius ir statybos produktus | */jeigu statytojas turi ar numato įsigyti įrenginius ar statybos produktus, kuriuos projekto rengėjas privalo įvertinti rengdamas projektą, turi būti pateikiamas sąrašas ir detalus techninis aprašymas/*  Netaikoma |
| 11. | Lėšų dydis projekto realizavimui | */jeigu yra žinoma, nurodoma, kiek lėšų numatoma skirti statybos rangos darbams, realizuojant projekto sprendinius/*  Pagal konkurso laimėtojo pasiūlymą |
|  | **II. Perkamų paslaugų apimtis ir trukmė** | |
| 12. | Perkamų paslaugų apimtis | */nurodoma, kurių projekto sudedamųjų dalių parengimo paslaugos yra perkamos/*   * *Bendroji (jeigu taikoma);* * *Susisiekimo (jeigu taikoma);* * *kitos pagal poreikį (jeigu taikoma).* |
| 12.1. | projektavimo paslaugos | projekto parengimas, projekto derinimų atlikimas bei statinio ekspertizės akto (aktas su išvada, kad projektą galima tvirtinti) gavimas... |
| 12.2. | kitos paslaugos, susijusios su projektavimo paslaugomis | papildomos paslaugos, kurias pirkimo vykdytojas paveda projektuotojui: užsakyti visas reikalingas sąlygas, parengti topografinių, geologinių tyrinėjimų dokumentus, atlikti esamų statinių statybinius tyrinėjimus; APAV, PAV, NATURA 2000 vertinimas (jeigu taikoma), kiti projektui parengti reikalingi tyrimai (arba projekto kita dalis (esamų tinklų apsaugojimo atveju)) ir t.t./ |
| 12.3. | projekto vykdymo priežiūra | Netaikoma |
| 13. | Paslaugų teikimo pradžia ir trukmė | Projekto parengimo paslaugos suteikimu laikoma teigiamo ekspertizės akto, arba statybą leidžiančio dokumento gavimas.   * **kapitalinio remonto aprašas**   *pradžia* sutarties pasirašymo data  *trukmė* ***150* (k.d.)** |
|  | **III. Reikalavimai projektavimo paslaugoms** | |
| 14. | Projekto rengimo dokumentams taikomiteisės aktai, normatyviniai statybos techniniai dokumentai bei normatyviniai statinio saugos ir paskirties dokumentai, teritorijų planavimo dokumentai. | */nurodoma, kad projektavimo dokumentai turi atitikti privalomųjų statinio projekto rengimo dokumentų ir kitų norminių teisės aktų reikalavimus, o jais grindžiami sprendiniai suderinti su teritorijos infrastruktūros plėtra. Jeigu yra galiojantys, nurodomi ir specifiniai norminiai dokumentai, kuriais vadovaujantis turi būti rengiami projekto sprendiniai/*  *-****2025 m. kovo 28 d. Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisykles Nr.  3-127***  *-* STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“;  **- Šalčininkų rajono savivaldybės teritorijos bendrasis planas,** [*http://www.salcininkai.lt/lit/Salcininku-rajono-savivaldybes-teritorijos-bendrasis-planas/3868*](http://www.salcininkai.lt/lit/Salcininku-rajono-savivaldybes-teritorijos-bendrasis-planas/3868) *ik .k.t.* |
| 15. | Funkciniai (paskirties) ir naudojimo (eksploataciniai) reikalavimai statiniui (statinių grupei) | Susisiekimo komunikacijos: (kelias, IVv). |
| 16. | Aplinkosaugos, sveikatos, saugomos teritorijos ir nekilnojamosios kultūros paveldo vertybės apsaugos reikalavimai | *Netaikoma* |
| 17. | Universaliojo dizaino principų taikymo reikalavimai | * *vientisumas – trasos maršruto prieinamumas ir tinkamumas visiems turi būti vientisas, nenutrūkstamas pereinant iš vienos vietos į kitą;* |
| 18. | Techniniai, kokybiniai (estetiniai, komforto, energinio naudingumo, triukšmo lygio ir t.t.) reikalavimai pagal statinio projekto sprendinių dalis Pagal statinio (gatvės) raudonąsias ribas | */nurodomi konkretūs bendrieji reikalavimai ir tokie, kurie aktualūs kiekvienai projekto daliai/*  Planuojama asfalto danga sujungti su Riaubiškio g. esama asfalto danga |
| 18.1. | Bendroji projekto dalis | Įrengti kelio ruožo dalyje, ilgis apie 250 m, plotis 3,5 m asfalto danga bei asfalto nuovažas link esamų įvažiavimų iki sklypo ribos |
| 18.2. | susisiekimo dalis | Kelyje įrengti asfalto AC16PD dangą, dolomito skaldos 0/45 pagrindą, ŠNM sluoksnį (arba AŠAS), kelkraščiai po 0,5 m iš skaldos mišinio, taip pat numatyti paviršinio vandens nuvedimą |
| 19. | Nurodymai sprendinių derinimui, jų pritarimui ir pan. | Statybos projekto sprendiniai turi būti suderinti su Užsakovu bei gauta teigiamą projekto ekspertizės išvadą |
| 20. | Pageidaujami ekonominiai rodikliai | gerinti kelio techninius parametrus ir diegti eismo saugos ir aplinkos apsaugos priemones (pagal poreikį) |
| 21. | Statinio ar statinių grupės projektavimo ir statybos eiliškumas | *Netaikoma* |
| 22. | Projektavimo procesų valdymas ir automatizacija | *Netaikoma* |
| 23. | Reikalavimai projekto rengimo dokumentų kalbai (-oms) | *projekto rengimo dokumentai rengiami Lietuvių kalba* |
| 24. | Nurodymai statinio projekto dokumentų komplektavimui, įforminimui ir pateikimui | *Projektas pateikiamas: 2 egz. originalo (2 kompiuterinės laikmenas pdf ir DWG, k t. formatais).* |
| 25. | Ekspertizės atlikimas | Projekto visi sprendiniai turi būti suderinti su Užsakovu bei gauta teigiamą projekto ekspertizės išvadą (ekspertus samdo užsakovas) *(Projektuotojas privalo pataisyti projektą pagal ekspertizės akte nurodytas pagrįstas privalomas pastabas)* |

**PIRKIMO VYKDYTOJO PATEIKIAMI DUOMENYS IR DOKUMENTAI**

*Žemiau pateikiamas sąrašas dokumentų, kuriuos pateikti projektuotojui yra pirkimo vykdytojo pareiga, tačiau gali būti nurodoma, kad kai kuriuos iš tų dokumentų privalės gauti pats projekto rengėjas ir tai išvardinama Techninės užduoties 12.2 punkte*/

**REIKALAVIMAI PROJEKTAVIMO PASLAUGŲ SUTEIKIMO REZULTATUI**

*/Siekiant kuo aiškiau apibrėžti laukiamą rezultatą ir perkamų paslaugų apimtį, pirkimo vykdytojas turėtų nurodyti, kokius duomenis, dokumentus bei kokio detalumo projekto rengėjas turės pateikti kiekviename projektavimo etape. Nurodomi tik tie etapai, kurių parengimo paslaugos yra perkamos/*

|  |  |
| --- | --- |
| **Projektavimo etapas** | **Projektuotojo pateikiami dokumentai** |
| *Kapitalinio remonto aprašas* | Pateikiama išvardintų dalių projektiniai sprendiniai parengti vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ reikalavimais ir kitais norminiais teisės aktais   1. Kapitalinio remonto aprašo parengimas   *Pateikiami bendri duomenys, aiškinamieji raštai ir sprendinių planai ir schemos, sąnaudų žiniaraščiai ir techninės specifikacijos* |

|  |
| --- |
| **Eišiškių mst. vietinės reikšmės kelio Ei-53 kapitalinis remontas**  **ortofoto schema** (pradžios koor. X: 6003814 Y: 564320 **LKS**) |