## 

**DARBŲ UŽDUOTIS**

**(TECHNINĖ SPECIFIKACIJA)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Eil.  Nr. | Pavadinimas | Reikalavimai |
|  | 1. **Bendra informacija apie pirkimo objektą** | |
| 1. | Užsakovas | Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija, S. Nėries g. 1, Vilkaviškis. |
| 2. | Pirkimo pavadinimas | Piliakalnių piliakalnio pritaikymo lankymui rangos darbų pirkimas |
| 3. | Perkami darbai | Tvarkomieji statybos darbai ir archeologiniai tyrimai perkami pagal Projektuotojos Dalios Laurinaitienės (Individualios veiklos pažymėjimas Nr. 085576 AT. NR.: A1428, 3750) parengtą Piliakalnių piliakalnio su papiliu (u.k. 22985) Piliakalnių k., Bartninkų sen., Vilkaviškio r., laiptų, lieptų tvarkomųjų statybos darbų (naujos statybos) projektą. |
| 4. | Statinių klasifikavimas pagal jo naudojimo paskirtį |  |
| 5. | Statinio statybos rūšis | Nauja statyba |
| 6. | Statinio kategorija | Pagal STR 1.01.03:2017 “Statinių klasifikavimas“ projektuojami statiniai Pagal koeficiento K  reikšmę nepatenka į nesudėtingų statinių kategoriją (K<10) |
| 7. | Esama situacija | Piliakalnio papilio būklė gera; teritorija prižiūrima. Laiptai į piliakalnį avarinės būklės, kiti laiptai ir turėklas susidėvėję. Lauko baldai pažeisti puvinio. |
| 8. | Planuojamų darbų aprašymas ir reikalavimai | Įgyvendinant rangos sutartį, Rangovas turės:   1. Atlikti ardymo darbus – demontuoti susidėvėjusius medinius laiptus, turėklus, lieptus, lauko baldus. 2. Atlikti rangos darbus: Pagal Projektą atlikti tvarkomuosius statybos darbus, vadovaujantis STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“, statybos rūšis – nauja statyba:   2.1. Esamose laiptų vietose (išskyrus laiptus L-2) įrengti laiptus kietmedžio pakopomis ant g/b sijos, kuri tvirtinama į gruntą gręžtiniais g/b pamatais. Laiptus L-2 įrengti rytinėje piliakalnio pusėje (jų pamatų įrengimo vietose būtina atlikti **archeologinius tyrimus**).  2.2. Esamo turėklo vietoje įrengti naują turėklą metaliniais statramsčiais, su mediniu porankiu. Į gruntą tvirtinamas g/b pamatas, kurio spalva parenkama projekto vykdymo priežiūros metu.  2.3. Esamų susidėvėjusių lieptų per Aistos upelį vietose įrengti naujus lieptus su turėklais. Lieptų pamatai gelžbetoniniai, kurių spalva parenkama projekto vykdymo priežiūros metu.  2.4. Esamoje lauko baldų vietoje įrengti medinius lauko baldus, tvirtinamus į akmens arba betono pamatus, kurio spalva parenkama projekto vykdymo priežiūros metu.  **3. Prieš darbų pradžią žemės judinimo vietose atlikti archeologinius tyrimus.**  4. Užvesti, administruoti, pildyti elektroninį statybos darbų žurnalą (pagal LR aplinkos ministerijos oficialiai pripažįstamą elektroninę statybos darbų žurnalo formą). Baigus statybą ir gavus užbaigimo aktą elektronine rinkmena perduoti statybos darbų žurnalą Užsakovui. |
| 9. | Kiti reikalavimai ir sąlygos | -Rangovui, prieš pateikiant pasiūlymą, rekomenduojama įvertinti darbų apimtis ir esamą situaciją Užsakovo objekte. Dėl objekto apžiūros laiko Rangovas turi susitarti su Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyriausiąja specialiste Raimonda Sutkaitiene, tel. +370628 83 736, el. paštas [raimonda.sutkaitiene@vilkaviskis.lt](mailto:raimonda.sutkaitiene@vilkaviskis.lt)  Visus kiekius, matmenis derinti/tikslinti vietoje.  -Rangovas statybos darbų metu susidariusias atliekas įsipareigoja išvežti savo lėšomis.  -Statybos darbų atlikimo terminas - 8 mėn. nuo sutarties pasirašymo dienos.  -Visi darbai turi būti atliekami vadovaujantis Perkančiosios organizacijos pateikta darbų užduotimi bei statybos darbų projektu.  -Darbams atlikti naudojamos Lietuvos Respublikoje nustatyta tvarka sertifikuotos medžiagos, statybos produktai bei įrenginiai. Visos medžiagos bei montuojami įrenginiai privalo būti nauji, išskyrus atvejus, kai naudojamos jau naudotos ir (ar) Perkančiosios organizacijos pateiktos medžiagos, statybos produktai bei įrenginiai.  -Atliktiems darbams Tiekėjas privalo suteikti ne trumpesnį nei teisės norminiuose aktuose nustatytą garantinį terminą.  -Rangovas prisiima visą atsakomybę už darbų saugą objekte.  -Rangovas Kiekių sąraše turi įvertinti (įkainoti) visus reikiamus darbus, kurie reikalingi Projekte numatytiems Darbams atlikti. Visi įkainiai turi būti nurodomi dviejų skaičių po kablelio tikslumu;  -Darbų kiekių žiniaraščius pateikti po Sutarties pasirašymo per 10 darbo dienų. Užpildyti darbų kiekių žiniaraščiai bus orientaciniai ir nebus vertinami pirkimo metu (kainai pagrįsti). Darbų kiekių žiniaraščiai bus naudojami rangovo darbų pažangos eigai fiksuoti ir, jei reikės, rangos Sutartyje nenumatytų bei numatytų, tačiau papildomai reikalingų ar atsisakomų nevykdytinų darbų kainos apskaičiavimui.  - Užbaigus darbus Užsakovas sudaro darbų perdavimo- priėmimo komisiją, užbaigtiems darbams priimti.  ***Piliakalnių piliakalnis su papiliu yra paminklu paskelbtas kultūros paveldo objektas, todėl jo naudojimo, priežiūros ir tvarkymo darbai turi būti vykdomi pagal LR nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo ir kitų nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugą reglamentuojančių teisės aktų nustatytus reikalavimus.*** |
| 10. | Aplinkos apsaugos kriterijai | 1. Atliekant statybos darbus būtina laikytis aplinkosaugos reikalavimų: draudžiamas bet koks mechanizmų kuro ar tepalų nutekėjimas, vandens teršimas ir šiukšlinimas. Statybvietėje turi būti paruoštas švarus smėlis, pjuvenų, smėlio maišų ir polietileno plėvelės atsargos, kurias būtina panaudoti įvykus avarijai ir tepalų nutekėjimui. Baigus darbus sutvarkyti aplinką.  2. Statinio statybos metu susidariusios statybinės atliekos turi būti išvežamos antriniam panaudojimui arba utilizavimui laikantis nustatytos tvarkos. Pateikti pažymas apie visas išvežamų atliekų kiekius ir rūšis. Atlikęs darbus, Rangovas priduoda Užsakovui teritoriją sutvarkytą. |
| 11. | Pateikiami papildomi dokumentai | Piliakalnių piliakalnio su papiliu (u.k. 22985) Piliakalnių k., Bartninkų sen., Vilkaviškio r., laiptų, lieptų tvarkomųjų statybos darbų (naujos statybos) projektas |

Investicijų ir strateginio planavimo skyriaus

vyriausioji specialistė Inesa Ližaitienė