**TECHNINIAI REIKALAVIMAI VARŽTAMS, VERŽLĖMS, POVERŽLĖMS, FIKSAVIMO KAISČIAMS/**

**TECHNICAL REQUIREMENTS FOR BOLTS, NUTS, WASHERS AND LOCKING PINS**

| Eil. Nr./  Seq. No. | Reikalaujamas parametras, funkcija, išpildymas ar savybė/  Required parameter, function, implementation or feature | Reikalaujama parametro (mato vnt.) ar funkcijos reikšmė, išpildymas ar savybė/  Required parameter (measuring unit) or function value, implementation or feature | Atitikimo reikalavimams patvirtinimas/  Eligibility confirmation | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Atitikimą patvirtinanti parametro (mato vnt.) ar funkcijos reikšmė, išpildymas ar savybė/  Parameter, function, implementation or feature confirming the compliance | Nuoroda į Tiekėjo pasiūlymo dokumentus/ Link to Supplier’s proposal documents | |
| Priedo pavadinimas ar Nr./ Annex name or No. | Psl. Nr./  Pg. No |
|  | Varžtų, veržlių ir poveržlių mechaninės savybės ir žymėjimas pagal/  Bolts, nuts and washers mechanical properties and marking according to | ISO 898 a) |  |  |  |
|  | Varžtų, veržlių ir poveržlių matmenys pagal/  Bolts, nuts and washers dimensions according to | ISO 272 a) |  |  |  |
|  | Varžtų, veržlių, poveržlių ir fiksavimo kaiščių nerūdijančio plieno markės pagal/  Stainless steel class of bolts, nuts, washers and locking pins according to | ISO 3506 a) |  |  |  |
|  | Varžtų, veržlių, poveržlių medžiaga/ Bolts, nuts, washers material | Nerūdijantis arba karštai cinkuotas plienas a)/  Stainless or hot dipped galvanized steel a) |  |  |  |
|  | Minimali varžtų, veržlių, poveržlių ir fiksavimo kaiščių nerūdijančio plieno markė pagal LST EN ISO 3506 standartą/  Minimal bolts, nuts, washers and locking pins stainless steel class according to LST EN ISO 3506 standard | A2 80 a) |  |  |  |
|  | Minimali varžtų ir veržlių stiprumo klasė pagal ISO 898 standartą/  Minimal bolts strength grade according ISO 898 standard | 8.8 a) |  |  |  |
|  | Fiksavimo kaiščių medžiaga/  Locking pins material | Nerūdijantis plienas a)/  Stainless steel a) |  |  |  |
| **Tiekėjo teikiama dokumentacija reikalaujamo parametro atitikimo pagrindimui:/**  **Documentation provided by the Supplier to justify required parameter of the equipment:**  a) -Įrenginio gamintojo katalogo ir/ar techninių parametrų suvestinės, ir/ar brėžinio kopija/  Copy of the equipment‘s manufacturer catalogue and/or summary of technical parameters, and/or drawing of the equipment;  **Gamintojas gali vadovautis standartais ir sertifikatais lygiaverčiais šiuose reikalavimuose nurodytiems IEC, ISO ir EN standartams/**  **The manufacturer may follow the standards and certificates equivalent to IEC, ISO and EN standards specified in these requirements.** | | | | | |