**KIDULIŲ PAŽINTINIO TAKO ĮRENGIMAS, PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA**

**1. PIRKIMO OBJEKTAS**

1.1. Kidulių pažintinio tako (tako pradžia ir pabaiga: WGS 55.062196, 22.765381) įrengimas Šakių regioniniame padalinyje. BVPŽ kodas45212100-7 Laisvalaikio objektų statybos darbai.

1.2. Sutarties galiojimo laikotarpiu (įskaitant visus galimus jos pratęsimus, jei tokia galimybė nustatyta Sutartyje) planuojamas įsigyti kiekis (apimtis) Kidulių pažintiniam takui.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Pavadinimas** | | **Kiekis (apimtis)** | | **Matavimo vnt.** | |
| 1. | Vieningo valstybės įmonės valstybinių miškų urėdijos statomų rekreacinių objektų stiliaus sukūrimo projektas, Bendroji dalis (Architektūros), 75 psl. Maža pavėsinė, tipas 1.1. Pastaba: Stogas – skardinis, pagrindas – nebetonuotas, 2 (dvi) dalinai atviros sienos (mediniai skersiniai). Lokalinė sąmata Nr. 1 | | 1 | | Vnt. | |
| 2. | Suolas. Priedas Nr.1. Vieningo valstybės įmonės valstybinių miškų urėdijos statomų rekreacinių objektų stiliaus sukūrimo projektas. Bendroji dalis (Architektūros), 31-34 psl. Lokalinė sąmata Nr. 2 | | 6 | | Vnt. | |
| 3. | Stalas. Priedas Nr.1. Vieningo valstybės įmonės valstybinių miškų urėdijos statomų rekreacinių objektų stiliaus sukūrimo projektas. Bendroji dalis (Architektūros), 35-38 psl. Lokalinė sąmata Nr. 2 | | 2 | | Vnt. | |
| 4. | Nekintamos informacijos stendas. Priedas Nr.1. Vieningo valstybės įmonės valstybinių miškų urėdijos statomų rekreacinių objektų stiliaus sukūrimo projektas. Bendroji dalis (Architektūros), 39 – 41 psl. Lokalinė sąmata Nr. 2 | | 7 | | Vnt. | |
| 5. | | Informacinių skydų gamybą, jų maketavimas ir pritvirtinimas prie nekintamos informacijos stendų. Lokalinė sąmata Nr. 2 \* | | 7 | | Vnt. |
| 6. | | Rodyklė nurodanti kryptį. Priedas Nr.1. Vieningo valstybės įmonės valstybinių miškų urėdijos statomų rekreacinių objektų stiliaus sukūrimo projektas. Bendroji dalis (Architektūros), 47-50 psl. Lokalinė sąmata Nr. 2 | | 1 | | Vnt. |

\* Nekintamos informacijos stendo viršutinėje dalyje vietoje užrašo „Informaciją VMU“ išpjaunami šie užrašai:

1. Kidulių pažintinis takas

2. Kertinė buveinė A2

3. Jurbarko tiltas

4. Šlaitas

5. VMU reprezentatyvūs plotai

6. Urviniai žvėrys

7. Aukščiausia Europoje vinkšna

Nekintamos informacijos stendų 840x840 mm kvadratuose, skirtuose informacijai pateikti, klijuojami ar kitaip tvirtinami informaciniai skydai, kurie pagaminami naudojant UV spaudos technologiją – spausdinant ant kompozito plokštės. Dažai purškiami ant paviršiaus ir, veikiami UV spinduliais, staigiai juos džiovinant. Piešinys įlaminuojamas šaltuoju būdu (naudojama apsauginė plėvelė). Informaciniuose skyduose pateiktiną medžiagą (tekstą, nuotraukas, schemas, QP kodus ir pan.) rangovui per 1 (vieną) mėnesį po sutarties pasirašymo atsiųs užsakovas. Numatoma, kad tekstinė informacija stenduose bus vidutiniškai apie 700 +/- 100 žodžių, kad skaitytojas ją galėtų perskaityti per 4-5 minutes.

**2. PIRKIMO OBJEKTO PRITAIKYMO SRITIS**

2.1. Miško rekreacija.

**3. TECHNINIAI REIKALAVIMAI, KURIUOS TURI ATITIKTI PERKAMI DARBAI**

3.1. Pirkimui taikomi Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 patvirtinti minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai: ne mažiau kaip 80 proc. statiniuose naudojamos medienos, medienos medžiagų ir gaminių turi būti iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC53 ar PEFC54 miškų sertifikavimo sistemas arba lygiavertes sertifikavimo sistemas.

Atitiktį aplinkos apsaugos kriterijams pagrindžiančius dokumentus tiekėjas turi pateikti statybos darbų sutarties vykdymo metu: galiojantį FSC®100 arba PEFC, arba kito darnaus miškų ūkio standarto sertifikatas, arba b) kitus lygiaverčius įrodymus.

**Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti deklaraciją dėl žaliųjų reikalavimų taikymo (Specialiųjų sąlygų 5 priedas).**

3.2. Rangovas įsipareigoja atliekant Darbus laikytis šių aplinkosaugos reikalavimų: mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo, rengiama dokumentacija, darbų perdavimo – priėmimo aktai Užsakovui turi būti pateikti tik elektroniniu formatu, o dokumentacija, kuri turi būti pasirašoma ir darbų perdavimo – priėmimo aktai turi būti pasirašomi elektroniniu parašu. Esant būtinybei spausdinti, naudojamas perdirbtas popierius, kuris atitinka žaliojo pirkimo reikalavimus, patvirtinus Lietuvos Respublikos aplinko ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakyme Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“.

**Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti deklaraciją dėl žaliųjų reikalavimų taikymo (Specialiųjų sąlygų 5 priedas).**

3.3. Pavėsinės ir kiti mažosios architektūros elementai turi būti pagaminti ir įrengti šios techninės specifikacijos 1.2 punkte nurodytose vietose vadovaujantis Vieningo valstybės įmonės valstybinių miškų urėdijos statomų rekreacinių objektų stiliaus sukūrimo projekte nurodytus reikalavimus (Priedai Nr. 1-3).

3.4. Pavėsinių ir kitų mažosios architektūros elementų paviršiai pagaminti iš rūdinto metalo „Cor-ten“ turi būti iš anksto tinkamai paruošti, kad, sumontavus juos paskirties vietoje, rūdys neteptų.

## 4. TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS PRIEDAI

Priedas Nr.1. Vieningo valstybės įmonės valstybinių miškų urėdijos statomų rekreacinių objektų stiliaus sukūrimo projektas. Bendroji dalis (Architektūros).

Priedas Nr.2. Vieningo valstybės įmonės valstybinių miškų urėdijos statomų rekreacinių objektų stiliaus sukūrimo projektas. Statinio konstrukcijų dalis.**\*\***

Priedas Nr.3. Darbų kiekių žiniaraščiai.

\*\* - VMU samdyti techninio prižiūrėtojo nereikalauja.