# L o k a l i n ė s ą m a t a N r. 1

|  |  |
| --- | --- |
| *Žiniaraštis* | **Kidulių pažintiniam takui** **(Maža pavėsinė, tipas 1.1)** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Darbo kodas** | **Darbų ir išlaidų aprašymai** | **Mato vienetas** | **Kiekis** | **Vieneto kaina Eur be PVM\*** | **Kaina Eur be PVM** |
| **1** | F1-2-1 (S10=1,15) | Grunto kasimas rankiniu būdu | m3 | 4 |  |  |
| **2** | F1-1-2 (S10=1,15) | Mechanizuotas grunto kasimas, pakraunant ir vežant gruntą 5 km atstumu bei darbas sąvartoje | 100 m3 | 0,04 |  |  |
| **3** | N1P-0908-1 (S10=1,15) | Plotų planiravimas rankiniu būdu, kai grunto grupė I | 100 m2 | 0,1 |  |  |
| **4** | F5-2 | Gręžtiniai monolitinio gelžbetonio pamatai | m3 | 0,98 |  |  |
| **5** | X12 | Armatūrinis karkasas | t | 0,1 |  |  |
| **6** | F9-4 (S9=1,0255) | Smulkios plieno konstrukcijos (gruntuojant ir dažant du kartus) | t | 0,68 |  |  |
| **7** | F12-3-1 | Stogas, įrengiant konstrukciją ir skardinimą (kompleksinis-100 m2 stogo)/ detalė St1 | 100 m2 | 0,11 |  |  |
| **8** | N12P-0703- 1 | Šlaitinių stogų šoninių ir galinių karnizų elementų tvirtinimas, kai karnizų elementai skardos profiliai/stogo krašto skardinimas ir izoliavimas | 100 m | 0,12 |  |  |
| **9** | N27P-9-1-1 (S10=1,15) | Smėlio-žvyro mišinio pagrindo ar dangos įrengimas. Viensluoksnis, 10 cm storio | 100 m2 | 0,085 |  |  |
| **10** | N10P-0201- 1 | Sienų medinių karkasų įrengimas, gaminant elementus iš tašų, kai skerspjūvio plotas iki 75 cm2/ Pavėsinės sienos: Medžio tašai 150x45 | m3 | 0,7155 |  |  |
| **11** | N9-203 | Aptaisymas lakštais/apsiuvimas ir apdaila Corten | 100 m2 | 0,1082 |  |  |
| **12** | C1-751-59 | Apdaila: Corten plienas | kv. m | 10,82 |  |  |
| **Suma Eur be PVM** | | | | | |  |
| **PVM** | | | | | |  |
| **Suma Eur su PVM** | | | | | |  |

Sudarė:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)

\*Kaina nurodoma 2 skaičių po kablelio tikslumu

# L o k a l i n ė s ą m a t a N r. 2

|  |  |
| --- | --- |
| *Žiniaraštis* | **Mažosios architektūros kiti elementai Kidulių pažintiniam takui** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Darbo kodas** | **Darbų ir išlaidų aprašymai** | **Mato vienetas** | **Kiekis** | **Vieneto kaina Eur be PVM\*** | **Kaina Eur be PVM** |
| **1** |  | Suoliukas | vnt. | 6 |  |  |
| **2** |  | Stalas | vnt. | 2 |  |  |
| **3** |  | Informacinis stendas (nekintamos informacijos) | vnt. | 7 |  |  |
| **4** |  | Informacinių skydų gamybą, jų maketavimas ir pritvirtinimas prie nekintamos informacijos stendų | vnt. | 7 |  |  |
| **5** |  | Rodyklė nurodanti kryptį | vnt. | 1 |  |  |
| **6** |  | Mažosios architektūros elementų (1-3, 5) įrengimas | vnt. | 16 |  |  |
| **Suma Eur be PVM** | | | | | |  |
| **PVM** | | | | | |  |
| **Suma Eur su PVM** | | | | | |  |

Sudarė:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)

\*Kaina nurodoma 2 skaičių po kablelio tikslumu