TVIRTINU:
UAB „Giraitės vandenys“ 
Direktoriaus pavaduotoja Evelina Verenienė

2025 m. kovo mėn. 27 d.

PROJEKTAVIMO/STATYBOS UŽDUOTIS (TECHNINĖ SPECIFIKACIJA)

Eil. Nr. 	Pavadinimas 	Reikalavimai 	
I. Bendra informacija apie pirkimo objektą 	
1. 	Projekto organizatorius (statytojas): 	UAB „Giraitės vandenys“
	
	Statytojo adresas:	Topolių g. 5, Giraitės k., Kauno r., 54310	
	Projekto pavadinimas:	Vandentiekio tinklų Beržų g., Rasų g., Panevėžiuko k., Babtų sen., Kauno r. sav. rekonstrukcija ir plėtra	
2.	Statinio (-ių) ar statinių grupės paskirtis ir bendrieji (techniniai ir paskirties) rodikliai:	Inžineriniai tinklai: vandentiekio tinklai; 	
3. 	Statinio statybos rūšis:	Rekonstrukcija, nauja statyba;
	
4. 	Statinio kategorija: 	-	
5. 	Projekto rengimo etapas:	techninis darbo projektas (TDP);

II. Perkamų projektavimo paslaugų apimtis, trukmė ir perkančiosios organizacijos pateikiami duomenys	
6. 	Projektavimo paslaugų apimtis :		
6.1. 	projektavimo paslaugos	Techninis projektas turi būti parengtas vadovaujantis: Statybos techninis reglamentas STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“; Sutarties nuostatomis; Specialiaisiais Užsakovo reikalavimais; Projektas turi atitikti visus Lietuvos Respublikoje galiojančius, aplinkosaugos bei statybos teisę reglamentuojančius teisės aktus.

Projekto etapas (etapai), dalys:
   bendroji; [B] 
 sklypo sutvarkymas (sklypo planas); [SP] 
 vandentiekio tinklai; [V] 
 pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo;[SO]

6.2. 	kitos paslaugos, susijusios su projektavimo paslaugomis /jeigu užsakomos/ :	gauti (ar atlikti) privalomuosius projekto rengimo dokumentus: 
 topografinius tyrinėjimus;
 projektuojant/rekonstruojant tinklus privačioje ir/ar valstybinėje žemėje suformuoti ir įregistruoti VĮ Registrų centre tinklų servitutus UAB „Giraitės vandenys“ vardu gavus įgaliojimą. Projekto sprendiniai neturi pažeisti trečiųjų šalių interesų. Tuo atveju, jei projekto sprendiniai gali įtakoti ar įtakoja trečiųjų asmenų interesus, gauti visus būtinus suinteresuotų asmenų sutikimus tokiems sprendimams įgyvendinti (forma pridedama);

prisijungimo sąlygos:
UAB „Giraitės vandenys“;

 Vadovaujantis  Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 8 straipsniu, įregistruoti VĮ Registrų centre naujai nustatytas ir (ar) pasikeitusias (panaikintas) specialiąsias žemės naudojimo sąlygas;

Pastaba: perkančiajai organizacijai nepažymėjus kokių nors prisijungimo sąlygų, tačiau jei jos privalomos/būtinos, jos turi būti gautos.
	
III. Reikalavimai projektavimo paslaugoms ir darbams	
7. 	Projekto rengimo dokumentams taikomi teisės aktai, normatyviniai statybos techniniai dokumentai bei normatyviniai statinio saugos ir paskirties dokumentai. 	 parengti projektą vadovautis tuo metu galiojančiais normatyviniais dokumentais (LR Statybos įstatymu, statybos techniniais reglamentais, normomis ir taisyklėmis);
 vadovautis pirkimo dokumentais;
 pridedama schema (schema yra preliminari)

8. 	Nurodymai sprendinių derinimui, jų pritarimui, darbams ir pan. 	 Rangovas turi suprojektuoti ir pastatyti/rekonstruoti esamą vandentiekio trasą (unik. Nr. 4400-2102-2392), šulinius, sklendes srautui reguliuoti (2-3 vnt. viename šulinyje), nuorinimo sklendes, išleidimo sklendes, žemiausiose vamzdyno vietose suprojektuoti/įrengti išleidimo čiaupą vamzdynui ištuštinti, aukščiausiuose tiekiamojo vamzdyno taškuose įrengti orlaidžius. Suprojektuoti ir pastatyti naujus įvadus su uždarymo įtaisais prie sklypų ribų. Perjungti esamus vartotojus ir suprojektuoti/pastatyti uždarymo įtaisus prie sklypų ribų. Įvado vietą derinti su sklypo savininku (-ais) ar bendrasavininku (-ais) (jeigu jie yra) raštiškai. Dėl naujų/esamų abonementų skaičiaus patikslinimo kreiptis į  UAB "Giraitės vandenys“;
 Demontuoti/užaklinti atjungtus vandentiekio tinklus, šulinius, armatūras;
 projektus derinimui siųsti el. p. projektuderinimas@giraitesvandenys.lt, pakomentuoti pagrindinius projektinius sprendinius bei nurodyti Projekto sprendinių atitiktį projektavimo užduočiai, darbai pradedami tik užbaigus ir susiderinus projektą; 
 Informuoti apie statybos darbų pradžią objektų priežiūros inžinierių el. paštu kestutis.orzekauskas@giraitesvandenys.lt ne vėliau nei prieš 5 d. d.;
Rangovas privalo susiderinti objekte naudojamų medžiagų sąrašą;
  Rangovas privalo atlikti vandentiekio tinklų hidraulinius bandymus;
 Rangovas privalo atlikti naujų vandentiekio magistralinių vamzdynų dezinfekciją;
 Rangovas privalo atlikti magistralinių vamzdynų vandens tyrimų analizę;
 Atlikus darbus, Rangovas privalės pagal Užsakovo nurodytus reikalavimus: parengti inžinerinių tinklų kontrolines geodezines nuotraukas su šulinių kortelėmis ir demontuotomis trasomis (jos turi būti parengtos ir suderintos vadovaujantis  Geodezijos ir kartografijos techninių reikalavimų reglamentu GKTR 2.01:2020 „Inžinerinių tinklų objektų geodezinių matavimų atlikimo ir inžinerinių tinklų planų sudarymo tvarka“, prieš keliant derinti į inžinerinės infrastruktūros sistemą (TIIIS), turi būti suderinti su užsakovu UAB „Giraitės vandenys“  atsakingu asmeniu asta.liutkevice@giraitesvandenys.lt), atnaujinti/parengti kadastrinę (-es) bylą (-as), gauti statybos užbaigimo dokumentus. Atnaujinti esamų ir įregistruoti naujų tinklų informaciją VĮ Registrų centre UAB „Giraitės vandenys“ vardu, gavus įgaliojimą;
 Rangovas teikdamas aktus kartu pateikia ir aktuojamą dokumentaciją.
	
9. 	Reikalavimai projekto rengimo dokumentų kalbai (-oms). 	Projektas rengiamas valstybine kalba 	
10. 	Reikalavimai projekto rengimo dokumentų įforminimui, sudėčiai ir pan. 	 lydraštis (registruoja UAB „Giraitės vandenys“ administratorė)
 perdavimo – priėmimo aktas;
  pateikti 1 el. laikmeną su įrašyta dokumentacija (pageidautina USB laikmenoje);
 pateikti pilnos sudėties projektą (-ų) 1egz., 1 elektroninėje laikmenoje: 
•	projektas suderintas su reikalingomis organizacijomis (PDF ir pasirašytas PV/PDV el. parašu);
•	topografinė nuotrauka su projektuojamais tinklais (DWG formatu);
•	nacionalinės žemės tarnybos sutikimas patvirtintas el. parašu;
•	dokumentą patvirtinantį SŽNS registraciją/ atnaujinimą/ panaikinimą/ koregavimą Nekilnojamo turto registrų centre (pdf);
•	servituto sutartį  UAB „Giraitės vandenys“ vardu (jei taikoma);
•	kitų suinteresuotų organizacijų derinimai (pdf, adoc);
•	kiti sutikimai (pdf);
•	redaguotus failus (word, dwg, exel)
•	pateikti projekto kiekių žiniaraščius exel formatu;
  pateikti išpildomąsias vandentiekio tinklų nuotraukas su šulinių kortelėmis ir naikinamais vandentiekio tinklais suderintą TIIIS sistemoje, atnaujinti pasijungimo vietų šulinių korteles 1 egz. (bylas) ir 1 elektroninėje laikmenoje (dwg failas);
 pateikti atnaujintą kadastrinę bylą 1 egz. (bylas) ir 1 elektroninėje laikmenoje pdf ir dwg failas;
 pateikti naujai statomų tinklų kadastrinę bylą 1 egz. (bylas) ir 1 elektroninėje laikmenoje pdf ir dwg failas;
 pateikti dokumentą patvirtinantį tinklų įregistravimą/ atnaujinimą Registrų centre UAB „Giraitės vandenys“, 1 elektroninėje laikmenoje;
  pateikti vandentiekio tinklų hidraulinių bandymų aktus 1 egz. (byla) ir 1 elektroninėje laikmenoje;
 pateikti naujų vandentiekio magistralinių vamzdynų dezinfekcijos aktus, 1 elektroninėje laikmenoje;
 Pateikti magistralinių vamzdynų vandens tyrimų analizės aktus, 1 elektroninėje laikmenoje;