AB „Miesto gijos“ vykdomų darbų taisyklių

7 priedas

**AKTAS-LEIDIMAS**

Statybos darbams vykdyti veikiančioje įmonėje

202\_ m. \_\_\_\_\_\_\_\_\_ mėn. \_\_\_ d.

UAB „\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_“

(Rangovinės organizacijos pavadinimas)

Rangovinės organizacijos statybos darbų vadovas \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, pažymėjimo (atestato) Nr. *(tik jei reikalinga pvz. aukštalipis)*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Užsakovo statybos darbų atlikimo vietą: pvz. Sandėlis-stoginė (un.nr. 1395-1000-1673) - objektas Elektrinės g. 2, Vilnius.

Pavedama atlikti statybos darbus (aprašyti vykdomus darbus): *pvz. pakeisti langus ir stogo dangą*

Statybos darbų atlikimo terminai:

Darbus pradėti 202\_ m. mėn. d.

Darbus baigti 202\_ m. mėn. d.

Iki darbų pradžios įgyvendinti priemones, užtikrinančias darbų saugą.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Priemonių pavadinimas** | **Atlikimo terminai** | **Atsakingas** |
|  | **PRIEŠ PRADEDANT DARBUS:** |  |  |
| 1. | Suderinti darbų atlikimo zoną, nurodant tai atitinkame dokumente (*pvz. sutartyje, užsakyme, šiame akte-leidime, el. pašte ar kitu abiem pusėms tinkamu būdu*) | Prieš pradedant darbus | Užsakovas/ Statybos darbų vadovas |
| 2. | Darbo vietoje (zonoje) instruktuoti (rangovo) statybos darbų vadovą pagal pavestų darbų tematiką ir galimus pavojus, susipažinti su pastato evakuacijos planu, statybos darbų vadovui pasirašant šiame akte leidime | Prieš pradedant darbus | Užsakovas |
| 3. | Statybos darbų vadovui susipažinti su Užsakovo lokaliniais teisės aktais, vadovautis jais ir vykdyti jų reikalavimus | Prieš pradedant darbus | Statybos darbų vadovas |
| 4. | Statybos darbų vadovui instruktuoti visus brigados darbuotojus, susipažindinant su Užsakovo lokaliniais teisės aktų reikalavimais, pavestų statybos darbų tematika ir pavojais, pastato evakuacijos planu | Prieš pradedant darbus | Statybos darbų vadovas |
| 5. | Statybos darbų vadovui darbo vietoje instruktuoti visus brigados darbuotojus, susipažindinant apie pavestų statybos darbų tematiką, pavojus, darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos ir aplinkosaugos reikalavimus Bendrovėje | Prieš pradedant darbus | Statybos darbų vadovas |
| 6. | Ant stogų rangovinių organizacijų atliekami statybos darbai turi būti vykdomi pagal rangovo išduotus darbų saugai nurodymus (paskyras) arba pavedimus | Prieš pradedant darbus | Statybos darbų vadovas |
| 7. | Darbo zona atskirti apsaugine juosta arba apsauginiu aptvėrimu | Prieš pradedant darbus ir iki darbų pabaigos | Statybos darbų vadovas |
| 8 | Jei darbo metu bus vykdomi ugnies darbai, prie šio akto-leidimo privalo būti pridėtas Leidimas atlikti ugnies darbus | Prieš pradedant darbus | Užsakovas/ Statybos darbų vadovas |
|  | **DARBO METU:** |  |  |
| 9. | Rangovo visi darbuotojai privalo dėvėti šalmus, spec. drabužius, ir visas kitas asmenines apsaugos priemones, kokios turi būti naudojamos šiam darbui atlikti, pagal norminius teisės aktus ir/ar Užsakovo lokalinius teisės aktus. | Pastoviai | Statybos darbų vadovas |
| 10. | Saugoti užsakovo turtą nuo visų galimų pažeidimų vykdant darbus. | Pastoviai | Statybos darbų vadovas |
| 11. | Vykdyti ugnies darbus pagal gaisrinių saugos taisyklių ir Užsakovo „Ugnies darbų atlikimo instrukcijos“ reikalavimus. | Pastoviai | Statybos darbų vadovas |
|  | **YPATINGOS SĄLYGOS** |  |  |
| 12. | Atliekant suvirinimo ar darbus atvira ugnimi, darbo vietoje turėti angliarūgštės ar miltelinį gesintuvą ir nedegų audeklą. Esant poreikiui uždengti veikiančias komunikacijas ugniai atspariu audiniu. | Pastoviai | Statybos darbų vadovas |
| 10. | Dirbti užsilipus ant paaukštinimo galima tik prisirišus saugos diržą prie stabilios konstrukcijos. | Pastoviai | Statybos darbų vadovas |
| 12. | Draudžiama be priežiūros palikti darbo vietą | Pastoviai | Statybos darbų vadovas |
| 13. | Draudžiama sandėliuoti medžiagas, įrengimus, įrankius prie veikiančių vamzdynų. | Pastoviai | Statybos darbų vadovas |
| 14. | Baigus ugnies darbus, atidžiai apžiūrėti darbo vietą. Dirbant su elektros stotelėmis prieš pradedant dirbti generatorių būtiną įžeminti. Generatoriaus neliesti šlapiomis rankomis. | Pastoviai | Statybos darbų vadovas |
| 15. | Draudžiama užtverti praėjimą medžiagomis ir įrengimais, draudžiamą sandėliuoti medžiagas ir įrengimus nesuderintoje vietoje. | Pastoviai | Statybos darbų vadovas |
| 16. | Išvalyti darbo zoną ir išvežti visas šiukšlės atitinkamai išrūšiavus ir utilizuoti pagal sutarties reikalavimus | Pastoviai | Statybos darbų vadovas |
| 17. | Rizikos veiksniai – darbas šalia veikiančių komunikacijų (elektros srovė, karštas vanduo T 70-120 laipsnių C, cheminės medžiagos, degios dujos), slidžios grindys, ribotas aukštis, paaukštėjimas, nepakankamas apšvietimas, dulkėtumas, vibracija, triukšmas, vėdinimas, skersvėjis. | Pastoviai | Statybos darbų vadovas |
| 18. | Turi būti užtikrintas saugus patekimas į darbo zoną. Dirbant ant stogų (kur nėra galimybės saugiai užlipti) turi būti įrengtos laikinos laiptinės, saugiam užlipimui ir medžiagų pristatymui į darbo zoną. | Prieš pradedant darbus ir iki darbų pabaigos | Darbų vykdytojas |
|  | **APRANGA IR KITOS SAUGUMO PRIEMONĖS** |  |  |
| 19. | Apsauginiai šalmai | Iki darbų pradžios | Statybos darbų vadovas |
| 20. | Darbo rūbai | Iki darbų pradžios | Statybos darbų vadovas |
| 21. | Darbiniai batai | Iki darbų pradžios | Statybos darbų vadovas |
| 22. | Darbinės pirštinės | Iki darbų pradžios | Statybos darbų vadovas |
| 23. | Apraišai (skirti darbui aukštyje) | Iki darbų pradžios | Statybos darbų vadovas |
| 25. | Respiratoriai kvėpavimo takų apsaugai | Iki darbų pradžios | Statybos darbų vadovas |

Aš, užsakovo atsakingas asmuo patvirtinu, kad instruktavau Rangovinės organizacijos statybos darbų vadovą, apie pavestų darbų specifiką, darbo zoną, galimus pavojus, veiksmus evakuacijos atveju.

Užsakovo atsakingas asmuo \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*Vardas, pavardė, parašas, data*

Aš, statybos darbų vadovas, patvirtinu, kad su Užsakovo lokaliniais teisės aktais susipažinau ir supratau. Su pavestų darbų specifika, darbo zona, veiksmais evakuacijos atveju ir kitais pavojais susipažinau ir supratau. Visi brigados darbuotojai instruktuoti, supažindinti su Užsakovo teisės aktų reikalavimais, su pavestų darbų specifika ir pavojais, veiksmais evakuacijos atveju, privalomomis naudoti asmeninėmis apsaugos priemonėmis. Už bet kokius Lietuvos Respublikos norminių teisės aktų ir/ar Užsakovo lokalinių teisės aktų reikalavimų nevykdymą atsakingas būsiu aš.

Statybos darbų vadovas \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*Vardas, pavardė, parašas, data*