**BENDRIEJI STATINIŲ RODIKLIAI**

| **Pavadinimas** | **Mato vienetas** | **Kiekis** | **Pastabos** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. **SKLYPAS[[1]](#footnote-1)** |  |  |  |
| * 1. Sklypo plotas | m2 | xxx | Un. Nr. xxxx-xxxx-xxxx, Kad. Nr. xxxx/xxxx:xx XXXX k.v., XXXX sav. teritorija |
| * 1. Sklypo plotas | m2 | xxx | Un. Nr. xxxx-xxxx-xxxx, Kad. Nr. xxxx/xxxx:xx XXXX k.v., XXXX sav. teritorija |
| * 1. Sklypo plotas   (kelio Nr.xxxx)[[2]](#footnote-2) | m2 | xxx | Un. Nr. xxxx-xxxx-xxxx, Kad. Nr. xxxx/xxxx:xx XXXX k.v., XXXX sav. teritorija |
| 1. **PASTATAI[[3]](#footnote-3)** |  |  |  |
| **Nauja statyba:** |  |  |  |
| * 1. **Aptarnaujantis pastatas (tualetai, dušai)** |  |  | Ypatingasis[[4]](#footnote-4) statinys, ***SLD reikalingas[[5]](#footnote-5).***  (pastabos) |
| * + 1. pastato bendrasis plotas\* | m2 | xxx |
| * + 1. pastato naudingasis plotas\* | m2 | xxx |
| * + 1. pastato tūris\* | m3 | xxx |
| * + 1. aukštų skaičius\* | vnt. | xxx |
| * + 1. pastato aukštis\* | m | xxx |
| * + 1. energinio naudingumo klasė | - | xxx |
| * + 1. pastato (patalpų) akustinio komforto sąlygų klasė | - | xxx |
| * + 1. statinio atsparumo ugniai laipsnis | - | xxx |  |
| * + 1. kiti papildomi pastato rodikliai | - | xxx |  |
| 1. **SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS** |  |  |  |
| **Rekonstravimas[[6]](#footnote-6):** |  |  |  |
| * 1. **xxxx kelias Nr. xxxx xxxx - xxxx - xxxx[[7]](#footnote-7)** | | | Un. Nr. xxxx-xxxx-xxxx[[8]](#footnote-8),  Ypatingasis statinys,  ***SLD reikalingas***  Statinio riba ties Pk xxx+xx |
| * + 1. kelio kategorija | - | xxx |
| * + 1. kelio ilgis\* | km | **xxx** |
| * + 1. kelio juostos plotis | m | xxx |
| * + 1. eismo juostų skaičius | vnt. | xxx |
| * + 1. eismo juostos plotis | m | xxx |
| * + 1. tilto, viaduko ar estakados ilgis[[9]](#footnote-9) | m | xxx | Kelio sudėtinė dalis |
| * 1. **xxxx kelias Nr. xxxx xxxx - xxxx - xxxx** | | | Un. Nr. xxxx-xxxx-xxxx,  Ypatingasis statinys,  ***SLD reikalingas***  Statinio ribos Pk xxx+xx – Pkx xx+xx  Kelio elementai – pėsčiųjų (dviračių) takas, žiedinės sankryžos (ŽS) Nr.xxx, Nr.xxx, |
| * + 1. kelio kategorija | - | xxx |
| * + 1. kelio ilgis\* | km | xxx |
| * + 1. kelio juostos plotis | m | xxx |
| * + 1. eismo juostų skaičius | vnt. | xxx |
| * + 1. eismo juostos plotis | m | xxx |
| * + 1. AP1 ilgis[[10]](#footnote-10) | km | xxx | Kelio sudėtinės dalys |
| * + - 1. iki viaduko 58,11 km | km | xxx |
| * + - 1. nuo viaduko 58,11km | km | xxx |
| * + 1. viadukų ilgis[[11]](#footnote-11) | m | xxx | (Kelio statiniai, Tunelinis  pravažiavimas xxx km) |
| * 1. **Viadukas[[12]](#footnote-12)** |  |  | Un. Nr. xxxx-xxxx-xxxx[[13]](#footnote-13),  Ypatingasis statinys,  ***SLD reikalingas****.*  (pastabos – kokiam kelyje, kokiam km ir pan. |
| * + 1. Ilgis\* | m | xxx |
| * + 1. plotis | m | xxx |
| **Nauja statyba[[14]](#footnote-14):** |  |  |  |
| * 1. **Tiltas** |  |  | Ypatingasis statinys[[15]](#footnote-15),  ***SLD******reikalingas.***  X= xxxxx, Y= xxxxx,  Tiltas per xxxxx xxxxx km |
| * + 1. Ilgis\* | m | xxx |
| * + 1. plotis | m | xxx |
| **Griovimas[[16]](#footnote-16):** |  |  |  |
| * 1. **Liepų gatvė** |  |  | Un. Nr. xxxx-xxxx-xxxx,  II gr. nesudėtingasis statinys,  *SLD nereikalingas.*  (pastabos) |
| * + 1. kategorija | - | xxx |
| * + 1. ilgis\* | km | xxx |
| * + 1. važiuojamosios dalies plotis | m | xxx |
| * + 1. eismo juostų skaičius | vnt. | xxx |
| * + 1. eismo juostos plotis | m | xxx |
| 1. **INŽINERINIAI TINKLAI[[17]](#footnote-17)** |  |  |  |
| **Nauja statyba** |  |  |  |
| * 1. **Lietaus tinklas** |  |  | Neypatingasis statinys  ***SLD******reikalingas.***  ŠL1-318a, ŠL1-320a – ŠL1-329 ir  ŠL1-331a, ŠL1-333a ir b, ŠL1-334a, ŠL1-335a ir b, ŠL1-340a ir b – EŠ12 |
| * + 1. ilgis\* | m | xxx |
| * + 1. vamzdžių skersmuo | mm | xxx; xxx; xxx |
| * 1. **Lietaus nuotekų linija** |  |  | Neypatingasis statinys  ***SLD******reikalingas.***  ŠL1-317a – EŠ182a |
| * + 1. ilgis\* | m | xxx |
| * + 1. vamzdžių skersmuo | mm | xxx |
| **Rekonstravimas** |  |  |  |
| * 1. **Buitinio vandentiekio magistraliniai tinklai** |  |  | Un. Nr. xxxx-xxxx-xxx,  II gr. nesudėtingasis statinys, nuosavybė – UAB „xxxxxxx“, *SLD nereikalingas.*  T5-T6-T7 ir T8-T9 |
| * + 1. vandentiekio tinklų ilgis\* | m | xxx |
| * + 1. vamzdžio skersmuo | mm | xxx; xxx |
| * 1. **Vandentiekio tinklai** |  |  | Un. Nr. xxxx-xxxx-xxxx,  Ypatingasis statinys, nuosavybė – UAB „xxxxxx“, ***SLD reikalingas****.*  T12-T13 |
| * + 1. vandentiekio tinklų ilgis\* | m | xxx |
| * + 1. vamzdžio skersmuo | mm | xxx |
| * 1. **Didelio slėgio skirstomasis dujotiekis** |  |  | Un. Nr. xxxx-xxxx-xxxx,  Neypatingasis statinys, nuosavybė – AB „Energijos skirstymo operatorius“,, ***SLD reikalingas****.* |
| * + 1. dujotiekio tinklų ilgis\* | m | xxx |
| * + 1. vamzdžio skersmuo | mm | xxx |
| **Kapitalinis remontas:** |  |  |  |
| * 1. **Buitinių ir gamybinių nuotekų kolektorius** |  |  | Un. Nr. xxxx-xxxx-xxxx,  Ypatingasis statinys, nuosavybė – UAB „xxxxx“, *SLD nereikalingas.* |
| * + 1. nuotekų tinklų ilgis\* | m | xxx |
| * + 1. vamzdžio skersmuo | mm | xxx |
| 1. **KITI STATINIAI[[18]](#footnote-18)** |  |  |  |
| **Nauja statyba:** |  |  |  |
| * 1. **Automobilių stovėjimo aikštelė** |  |  | Neypatingasis statinys,  ***SLD reikalingas.***  64 km automobilių stovėjimo aikštelė su priklausiniais – privažiavimai ir ŽS Nr. 10 |
| * + 1. Plotas\* | m | xxxxx |
| * 1. **Stoginė** |  |  | I gr. nesudėtingasis statinys,  SLD nereikalingas.  64 km automobilių stovėjimo aikštelėje |
| * + 1. užstatymo plotas\* | m2 | xxx |
| * + 1. aukštis\* | m | xxx |
| * 1. **Nuotekų valymo įrenginys** | l/s | xxx | Neypatingasis statinys\*\*  ***SLD reikalingas.***  NG1, 57 lietaus nuotekų linijoje |
| **Rekonstravimas:** |  |  |  |
| * 1. **Melioracijos statiniai** |  |  | Neypatingasis statinys  ***SLD reikalingas.*** |
| * + 1. tinklų ilgis\* | m | 19484 |
| * + 1. vamzdžio skersmuo | mm | 58/50; 92/80; 126/113;  160/145;  200/180;  110; 160;  200; 250;  315; 400;  500; 200/237;  90; 125;  140; 180;  225; 280;  355; 450;  560 |
| * 1. **Kiemo statiniai** |  |  | Un. Nr. xxxx-xxxx-xxxx,  I gr. nesudėtingasis statinys, SLD nereikalingas  Nuosavybės teisė – UAB „xxxxx“ |
| * + 1. tvora | m | xxx |
| * 1. **Kiemo statiniai** |  |  | Un. Nr. xxxx-xxxx-xxxx,  II gr. nesudėtingasis statinys, *SLD reikalingas*  Statinio bendrasavininkas – UAB „xxxxxx“ |
| * + 1. asfaltbetonio danga | m2 | xxx |
| **Griovimas:** |  |  |  |
| * 1. **Kiemo statiniai** |  |  | Un. Nr. xxxx-xxxx-xxxx,  I gr. nesudėtingasis statinys, SLD nereikalingas  Nuosavybės teisė – xxxx |
| * + 1. šulinys | vnt. | xxx |
| * 1. **Kiemo statiniai** |  |  | Un. Nr. xxxx-xxxx-xxxx,  I gr. nesudėtingasis statinys, SLD nereikalingas  Nuosavybės teisė – xxxx |
| * + 1. rūkykla | vnt. | xxx |
| * + 1. tvora | m | xxx |
| * 1. **Kiemo statiniai** |  |  | Un. Nr. xxxx-xxxx-xxxx,  I gr. nesudėtingasis statinys, *SLD nereikalingas*  Nuosavybės teisė – xxx |
| * + 1. šulinys | vnt. | xxx |
| * + 1. lauko tualetas | vnt. | xxx |
| * 1. **Automobilių stovėjimo aikštelė** |  |  | Un. Nr. xxxx-xxxx-xxxx,  II gr. nesudėtingasis statinys, *SLD nereikalingas*  Nuosavybės teisė – xxx |
| * + 1. Plotas | m2 | xxx |
| * 1. **Automobilių stovėjimo aikštelė** |  |  | Un. Nr. xxxx-xxxx-xxxx,  I gr. nesudėtingasis statinys, *SLD nereikalingas*  Nuosavybės teisė – xxx |
| * + 1. Plotas | m2 | xxx |

**Pastaba**: \* Žvaigždute pažymėti rodikliai apskaičiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo taisyklėmis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras. Baigus statybą ir atlikus kadastrinius matavimus šie rodikliai gali turėti neesminių nukrypimų.

Statinio projekto vadovas xxxxxxx kval. atest. Nr. xxxxxx

(vardas, pavardė, parašas, kvalifikacijos atestato Nr.)

1. Surašomi visi sklypai, kuriuos kerta projektuojamas statinys [↑](#footnote-ref-1)
2. Jeigu kertamas ir kito kelio sklypas (pvz sankryžos zonoje), nurodoma kurio kelio sklypas ar kt. informacija ar pastabos [↑](#footnote-ref-2)
3. Jeigu projekte nėra remontuojamų, rekonstruojamų, griaunamų ar naujai statomų pastatų šis skyrius neformuojamas [↑](#footnote-ref-3)
4. Nesudėtingas, neypatingasis ar ypatingasis statinys. Remonto, rekonstravimo ar griovimo atveju nurodomas ir statinio Un. Nr. [↑](#footnote-ref-4)
5. Nurodoma reikalingas ar nereikalingas SLD. [↑](#footnote-ref-5)
6. Nurodama statybos rūšis – paprastasis ar kapitalinis remontas, rekonstravimas, nauja statyba ar griovimas. [↑](#footnote-ref-6)
7. Nurodomas kelio pavadinimas [↑](#footnote-ref-7)
8. Pastabose nurodoma, statinio Un. Nr., rūšis, reikalingas ar nereikalingas SLD, kitos pastabos bei komentarai. [↑](#footnote-ref-8)
9. Jeigu esamas remontuojamas/rekonstruojamas/griaunamas tiltas ar viadukas yra kelio sudėtinė dalis, BSR nurodoma prie pagrindinio kelio kaip sudėtinė dalis, tai pažymint pastabose. Jeigu tilto ar viaduko nėra kaip sudėtinės dalies, tokiu atveju 3.1.6 eilutė neformuojama. [↑](#footnote-ref-9)
10. Jeigu yra jungiamieji keliai, jie yra pagrindinio kelio priklausiniai ir BSR įtraukiami nauja eilute prie pagrindinio statinio nurodant jungiamojo kelio ilgį. [↑](#footnote-ref-10)
11. Jeigu viaduko nėra, eilutė neformuojama [↑](#footnote-ref-11)
12. Nurodomas ilgis ir plotis [↑](#footnote-ref-12)
13. Pastabose nurodoma, statinio Un. Nr., rūšis, reikalingas ar nereikalingas SLD, kitos pastabos bei komentarai [↑](#footnote-ref-13)
14. Pavyzdys. Jeigu naujos statybos nėra tiesiog ta dalis neformuojama [↑](#footnote-ref-14)
15. Kai tilto, viaduko, estakados remonto rūšis „nauja statyba“, pastabose nurodoma statinio centro koordinatė x.y. [↑](#footnote-ref-15)
16. Pavyzdys. Jeigu griovimo nėra tiesiog ta dalis ištrinama iš BSR. [↑](#footnote-ref-16)
17. Jeigu inžineriniai tinklai neprojektuojami, eilutė/skyrius neformuojamas. Nurodomi tik tie tinklai , kurie registruoti registre kaip STATINIAI. Kadangi elektra iki 110 kV yra kilnojamieji daiktai, todėl į BSR nepildome. Pagal Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo 42 straipsnio 4 dalį, ryšių linijos, kabeliai, ryšių kabelių kanalų sistemos yra laikomi kilnojamaisiais daiktais, todėl į BSR nepildom ir nepateikiame jokių TELIA, PLAČIAJUOSČIO ar pan tinklų. Pagal Lietuvos Respublikos Gamtinių dujų įstatymo 131 dalį mažo ir vidutinio slėgio dujotiekiai laikomi kilnojamaisiais daiktais, todėl į BSR irgi nepateikiami. . [↑](#footnote-ref-17)
18. Prie kitų statinių visi kiti statiniai, kurie netinka prie kitų skyrių pagal STR „Statinių klasifikavimas“. Pildoma vadovaujantis tais pačiais principais, kaip ir prie kitų skyrių. Jeigu šito skyriaus nėra, tiesiog ištrinamas. Prie „KITI STATINIAI“ įtraukiame ir melioraciją. Nors melioracijos įrenginiai unikalių Nr neturi, tačiau pagal Melioracijos įstatymą, tai yra statiniai, todėl melioraciją pildome. [↑](#footnote-ref-18)