Priedas Nr. 4

Triukšmo norminiai duomenys

1. Triukšmo ribiniai dydžiai, kurie taikomi planuojamai ūkinei veiklai vertinti nurodyti 1 lentelėje.

**Lentelė 1. Lietuvos higienos normoje HN 33:2011 nustatyti didžiausi leidžiami triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamųjų ir visuomeninės paskirties pastatų aplinkoje**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Objekto pavadinimas** | **Paros laikas** | **Ekvivalentinis garso slėgio lygis (LAeqT), dBA** | **Maksimalus garso slėgio lygis (LAFmax), dBA** |
| Gyvenamųjų pastatų ir visuomeninės paskirties pastatų (išskyrus maitinimo ir kultūros paskirties pastatus) aplinkoje, išskyrus transporto sukeliamą triukšmą | diena  vakaras  naktis | 55  50  45 | 60  55  50 |

Pastaba: Teikėjas įsipareigoja vykdyti projektą laikydamasis Lietuvos higienos normos HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ reikalavimų, ir, jei teisės aktas keičiasi per projekto vykdymo laikotarpį, užtikrinti, kad būtų laikomasi naujausios šio teisės akto redakcijos.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_