{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":2,"sheets":["Pasiūlymas","Subtiekėjai"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":1,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Pasiūlymas","index":0,"n_rows":182,"n_cols":13,"rows_kept":182,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[18,0,18,1],[18,2,18,4],[19,0,19,1],[19,2,19,4],[22,0,22,5],[15,2,15,4],[16,0,16,1],[16,2,16,4],[17,0,17,1],[17,2,17,4],[28,1,28,5],[132,1,132,5],[151,1,151,5],[9,0,9,1],[9,2,9,4],[10,0,10,1],[10,2,10,4],[11,0,11,1],[11,2,11,4],[12,0,12,1],[12,2,12,4],[13,0,13,1],[13,2,13,4],[14,0,14,1],[14,2,14,4],[15,0,15,1]]}
["Perkančioji organizacija, kuriai teikiamas pasiūlymas:",null,"VŠĮ Kauno klinikinė ligoninė"]
[]
[null,"PASIŪLYMAS"]
[null,"Chirurginiai siuvimo - pjovimo aparatai, priemonės"]
[]
["Data:","2018-08-21"]
["Nr.:","2018/08/21-1"]
["Vieta:","Vilnius "]
[]
["Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/",null,"UAB „Johnson & Johnson“"]
["Įmonės kodas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių kodai/",null,111778459]
["PVM mokėtojo kodas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių kodai/",null,"PVM LT117784515"]
["Banko pavadinimas, banko kodas, sąskaitos Nr.",null,"Swedbank,LT527300010073308228 Banko kodas 73000"]
["Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/",null,"Konstitucijos pr. 21C, Vilnius, LT-08130"]
["Telefono numeris",null,"(8 5) 2758304"]
["Fakso numeris",null,"(8 5) 2755008"]
["El. pašto adresas",null,"dkalisau@its.jnj.com  "]
["Asmens, pasirašiusio pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, vardas, pavardė, pareigos ",null,"Rasa Indilaitė, viešųjų pirkimų specialistė"]
["Asmens, įgalioto pasirašyti sutartį, vardas, pavardė, pareigos",null,"Eglė Aleknaitė, verslo plėtros vadovė/prokuristė"]
[]
[]
[]
["1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:\n1) pirkimo skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka;\n2) pirkimo sąlygose ir kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).\n"]
[]
["Siūlomas pirkimo objektas visiškai atitinka pirkimo sąlygose nustatytus reikalavimus ir jo kaina yra:"]
[]
[]
["Nr.","Pavadinimas","Maksimalus kiekis","Mato vienetas","Vieneto kaina be PVM","Suma be PVM",null,null,null,null,"","",""]
["1.","Chirurginė siuvimo įranga"]
["1.1.","Vienkartinis išvaržų tinklelio fiksavimo instrumentas 5mm diametro",50,"Vnt",null,null,"","","",""]
["1.1.1."," 355mm±5mm ilgio su 30 vnt. titaninių spiralės formos sraigtukų"]
["1.1.2.","Sraigto skersmuo 4,0±0,1mm, ilgis 3,8mm±0,1mm"]
["1.2.","Kasetė linijiniam siuvimo įrenginiui",10,"Vnt",null,null,"","","",""]
["1.2.1.","Ilgis 45mm, kabutės aukštis 4,8mm",null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
["1.2.2.","Uždarant dėl stačiakampio vielos skerspjūvio susiformuoja taisyklinga „B“ raidės formos kabutė",null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
["1.3.","Linijinis siuvimo aparatas",50,"Vnt",null,null,"","","","","",""]
["1.3.1.","Linijinis siuvimo aparatas, leidžiantis atlikti ne mažiau 8 šūvius",null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
["1.3.2.","Uužtaisomas 45±1mm ilgio kasetėmis, kabutės aukštis 4,8±0,1mm, titaninės",null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
["1.3.3.","Uždarant dėl stačiakampio vielos skerspjūvio susiformuoja taisyklinga „B“ raidės formos kabutė"]
["1.4.","Vienkartinis, cirkuliarus organų siuvimo aparatas 21mm",5,"Vnt",null,null,"","","",""]
["1.4.1."," Sterilus, vienkartinis, cirkuliarus siuvimo-pjovimo aparatas, susiuvantis dviguba persidengiančių titaninių kabučių siūle",null,null,null,null,null,null,null,""]
["1.4.2."," Išorinės siūlės skersmuo 21mm (±0,5mm), anatomiškai išlenkto instrumento koto ilgis ne mažiau 35cm"]
["1.4.3.","Speciali šiurkštuma leidžianti patogiau paimti priekalą laparoskopiniu instrumentu. Priekalas po susiuvimo palenkiamas",null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
["1.4.4.","Aktyvi apsauga nuo priešlaikinio aparato panaudojimo",null,null,null,null,null,null,null,"",null,""]
["1.4.5.","Vizualinis ir taktinis aparato uždarymo indikatoriai",null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
["1.4.6.","Kabutės skerspjūvis kvadratinis, dėl to suformuojama tiksli „B“ raidės formos kabutė. Atidarytos kabutės dydis 4,8mm(±0,01mm), uždarytos kabutės dydis 2mm(±0,01mm)"]
["1.5.","Vienkartinis, cirkuliarus organų siuvimo aparatas 25mm",5,"Vnt",null,null,"","","","","",""]
["1.5.1."," Sterilus, vienkartinis, cirkuliarus siuvimo-pjovimo aparatas, susiuvantis dviguba persidengiančių titaninių kabučių siūle",null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
["1.5.2.","Išorinės siūlės skersmuo 25mm (±0,5mm), anatomiškai išlenkto instrumento koto ilgis ne mažiau 35cm",null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
["1.5.3.","Speciali šiurkštuma leidžianti patogiau paimti priekalą laparoskopiniu instrumentu. Priekalas po susiuvimo palenkiamas"]
["1.5.4.","Aktyvi apsauga nuo priešlaikinio aparato panaudojimo"]
["1.5.5.","Vizualinis ir taktinis aparato uždarymo indikatoriai"]
["1.5.6.","Kabutės skerspjūvis kvadratinis, dėl to suformuojama tiksli „B“ raidės formos kabutė. Atidarytos kabutės dydis 3,5mm(±0,01mm), uždarytos kabutės dydis 1,5mm(±0,01mm)"]
["1.6.","Vienkartinis, cirkuliarus organų siuvimo aparatas 28mm",10,"Vnt",null,null,"","","",""]
["1.6.1."," Sterilus, vienkartinis, cirkuliarus siuvimo-pjovimo aparatas, susiuvantis dviguba persidengiančių titaninių kabučių siūle"]
["1.6.2.","Išorinės siūlės skersmuo 28mm (±0,5mm), anatomiškai išlenkto instrumento koto ilgis ne mažiau 35cm"]
["1.6.3."," Speciali šiurkštuma leidžianti patogiau paimti priekalą laparoskopiniu instrumentu. Priekalas po susiuvimo palenkiamas"]
["1.6.4.","Aktyvi apsauga nuo priešlaikinio aparato panaudojimo"]
["1.6.5.","Vizualinis ir taktinis aparato uždarymo indikatoriai"]
["1.6.6.","Kabutės skerspjūvis kvadratinis, dėl to suformuojama tiksli „B“ raidės formos kabutė. Atidarytos kabutės dydis 4,8mm(±0,01mm), uždarytos kabutės dydis 2mm(±0,01mm)"]
["1.7.","Vienkartinis, cirkuliarus organų siuvimo aparatas 31mm",30,"Vnt",null,null,"","","",""]
["1.7.1.","Sterilus, vienkartinis, cirkuliarus siuvimo-pjovimo aparatas, susiuvantis dviguba persidengiančių titaninių kabučių siūle"]
["1.7.2.","Išorinės siūlės skersmuo 31mm (±0,5mm), anatomiškai išlenkto instrumento koto ilgis ne mažiau 35cm"]
["1.7.3."," Speciali šiurkštuma leidžianti patogiau paimti priekalą laparoskopiniu instrumentu. Priekalas po susiuvimo palenkiamas"]
["1.7.4.","Aktyvi apsauga nuo priešlaikinio aparato panaudojimo"]
["1.7.5.","Vizualinis ir taktinis aparato uždarymo indikatoriai"]
["1.7.6.","Kabutės skerspjūvis kvadratinis, dėl to suformuojama tiksli „B“ raidės formos kabutė. Atidarytos kabutės dydis 4,8mm(±0,01mm), uždarytos kabutės dydis 2mm(±0,01mm)"]
["1.8.","Laparoskopinis ištraukėjas",3,"Vnt",null,null,"","","",""]
["1.8.1.","Skirtas naudoti laparoskopinių operacijų metu"]
["1.8.2.","Ištraukimo maišelio talpa 200±5ml"]
["1.8.3.","Įvedimas per 10 ir 12mm troakarą"]
["1.8.4.","Ištraukimo maišelis atsiskiria nuo įvedimo instrumento žiedo ir užsidaro užtraukiant specialų sandarinimo siūlą"]
["1.9.","Laparoskopinis ištraukėjas",3,"Vnt",null,null,"","","",""]
["1.9.1.","Skirtas naudoti laparoskopinių operacijų metu"]
["1.9.2.","Ištraukimo maišelio talpa 400±5ml"]
["1.9.3.","Įvedimas per 10 ir 12mm troakarą"]
["1.9.4.","Ištraukimo maišelis atsiskiria nuo įvedimo instrumento žiedo ir užsidaro užtraukiant specialų sandarinimo siūlą"]
["1.10.","Laparoskopinis ištraukėjas",2,"Vnt",null,null,"","","",""]
["1.10.1.","Skirtas naudoti laparoskopinių operacijų metu"]
["1.10.2.","Ištraukimo maišelio talpa 800±5ml"]
["1.10.3.","Įvedimas per 10 ir 12mm troakarą"]
["1.10.4.","Ištraukimo maišelis atsiskiria nuo įvedimo instrumento žiedo ir užsidaro užtraukiant specialų sandarinimo siūlą"]
["1.11.","Laparoskopinis ištraukėjas",2,"Vnt",null,null,"","","",""]
["1.11.1.","Skirtas naudoti laparoskopinių operacijų metu"]
["1.11.2.","Ištraukimo maišelio talpa 1200±5ml"]
["1.11.3.","Įvedimas per 10 ir 12mm troakarą"]
["1.11.4.","Ištraukimo maišelis atsiskiria nuo įvedimo instrumento žiedo ir užsidaro užtraukiant specialų sandarinimo siūlą"]
["1.12.","Transoralinis priekalas",1,"Vnt",null,null,"","","",""]
["1.12.1.","Transoralinis priekalas, skirtas naudoti  su cirkuliarui 21mmXL dydžio instrumentu"]
["1.12.2.","Priekalas tiekiamas palenktoje formoje, sujungtas su 90cm polivinilchlorido zondu"]
["1.12.3.","Paruoštas naudoti sterilioje pakuotėje"]
["1.13.","Endoskopinė siuvimo-pjovimo aparato rankena",10,"Vnt",null,null,"","","",""]
["1.13.1.","Vienkartinis laparoskopinis siuvimo-pjovimo aparatas gali būti užtaisytas/“iššautas“ ir tiesiomis, ir pasisukančiomis kasetėmis ne mažiau kaip 25 kartus"]
["1.13.2.","Darbinės dalies ilgis 15,5cm(±0,5cm)"]
["1.13.3.","Pasuka kasetę 5 pozicijas iki 45° į abi puses"]
["1.13.4.","Darbinė dalis sukasi apie savo ašį 360°"]
["1.13.5.","Kasetė uždaroma/atidaroma viena ranka; kilpinę rankeną spaudžiant/pastumiant nuo savęs"]
["1.13.6.","Su tuo pačiu aparatu galima panaudoti įvairaus ilgio/kabučių aukščio/pasisukančias/tiesias kasetes, turinčias vienkartinį peilį"]
["1.14.","Siuvimo-pjovimo aparato kasetė 45mm",2,"Vnt",null,null,"","","",""]
["1.14.1.","Tinkančios laparoskopiniam siuvimo-pjovimo aparatui"]
["1.14.2.","Vienkartinės"]
["1.14.3.","Siūlės ilgis 45mm. Siuva 3 titaninių kabučių siūlėmis iš abiejų peilio pusių"]
["1.14.4.","Vienkartinis peilis integruotas kasetėje"]
["1.14.5.","Nesuspaustų kabučių aukštis 2,5mm. Kasetė baltos spalvos. Pasisuka į abi puses iki 45°"]
["1.15.","Siuvimo-pjovimo aparato kasetė 45mm",10,"Vnt",null,null,"","","",""]
["1.15.1.","Tinkančios laparoskopiniam siuvimo-pjovimo aparatui"]
["1.15.2.","Vienkartinės"]
["1.15.3.","Siūlės ilgis 45mm. Siuva 3 titaninių kabučių siūlėmis iš abiejų peilio pusių"]
["1.15.4.","Vienkartinis peilis integruotas kasetėje"]
["1.15.5.","Nesuspaustų kabučių aukštis 3,5mm. Kasetė mėlynos spalvos. Pasisuka į abi puses iki 45°"]
["1.16.","Siuvimo-pjovimo aparato kasetė 45mm",5,"Vnt",null,null,"","","",""]
["1.16.1.","Tinkančios laparoskopiniam siuvimo-pjovimo aparatui"]
["1.16.2.","Vienkartinės"]
["1.16.3.","Siūlės ilgis 45mm. Siuva 3 titaninių kabučių siūlėmis iš abiejų peilio pusių"]
["1.16.4.","Vienkartinis peilis integruotas kasetėje"]
["1.16.5.","Nesuspaustų kabučių aukštis 4,8mm. Kasetė žalios spalvos. Pasisuka į abi puses iki 45°"]
["1.17.","Siuvimo-pjovimo aparato kasetė 60mm",10,"Vnt",null,null,"","","",""]
["1.17.1.","Tinkančios laparoskopiniam siuvimo-pjovimo aparatui"]
["1.17.2.","Vienkartinės"]
["1.17.3.","Siūlės ilgis 60mm. Siuva 3 titaninių kabučių siūlėmis iš abiejų peilio pusių"]
["1.17.4.","Vienkartinis peilis integruotas kasetėje"]
["1.17.5.","Nesuspaustų kabučių aukštis 3,5mm. Kasetė mėlynos spalvos. Pasisuka į abi puses iki 45°"]
["1.18.","Siuvimo-pjovimo aparato kasetė 60mm",5,"Vnt",null,null,"","","",""]
["1.18.1.","Tinkančios laparoskopiniam siuvimo-pjovimo aparatui"]
["1.18.2.","Vienkartinės"]
["1.18.3.","Siūlės ilgis 60mm. Siuva 3 titaninių kabučių siūlėmis iš abiejų peilio pusių"]
["1.18.4.","Vienkartinis peilis integruotas kasetėje"]
["1.18.5.","Nesuspaustų kabučių aukštis 4,8mm. Kasetė žalios spalvos. Pasisuka į abi puses iki 45°"]
[null,"","","","Suma be PVM",null,"","","","","",""]
[null,"","","","PVM suma",null,"","","","","",""]
[null,"","","","Suma su PVM",null,"","","","","",""]
[]
["2.","Chirurginė siuvimo įranga laparoskopinėms operacijoms"]
["2.1.","Ultragarsinis disekcinis kabliukas atviroms operacijoms",10,"Vnt",226,{"$f":"E134*10","v":2260},"","","",""]
["2.1.1.","Darbinis ilgis reguliuojamas nuo 4 iki 9 cm (ne siauresnėse už nurodytas ribose)"]
["2.1.2.","Instrumentas techniškai suderinamas su firmos “Ethicon Endosurgery” generatoriais G-300, GEN11"]
["2.2.","Ilgos ultragarsinės koaguliuojančios žirklės laparoskopinėms operacijoms",40,"Vnt",450,{"$f":"E137*40","v":18000},"","","",""]
["2.2.1.","Darbinis ilgis 35±3 cm, skersmuo 5 mm, žiotys lenktos"]
["2.2.2.","Instrumentas  techniškai suderinamas su firmos “Ethicon Endosurgery” generatoriumi  GEN11"]
["2.3.","Bipoliarinis instrumentas skirtas laparoskopinėms operacijoms, minkštųjų audinių pjovimui ir koaguliacijai",10,"Vnt",345,{"$f":"E140*10","v":3450},"","","",""]
["2.3.1.","Darbinis ilgis 35±3 cm, skersmuo 5 mm, žiotys lenktos arba tiesios (pasirinktinai)"]
["2.3.2.","Instrumentas koaguliuoja imtinai iki 7 mm skersmens kraujagysles"]
["2.3.3.","Iinstrumentas techniškai suderinamas su firmos “Ethicon Endosurgery generatoriumi GEN11"]
["2.4.","Darbinė rankena (ultragarsinis keitiklis su jungiamuoju kabeliu)",1,"Vnt",1750,{"$f":"E144*1","v":1750},"","","",""]
["2.4.1.","Skirta darbui su laparoskopinės ir atviros chirurgijos instrumentais 2.1, 2.2 ir 2.3 poz.)"]
["2.4.2.","Autoklavuojama"]
["2.4.3.","Techniškai suderinama su firmos „Ethicon Endosurgery” generatoriumi GEN11"]
[null,"","","","Suma be PVM",{"$f":"F134+F137+F140+F144","v":25460},"","","","","",""]
[null,"","","","PVM suma",{"$f":"F134*0.05+F137*0.05+F140*0.05+F144*0.21","v":1553},"","","","","",""]
[null,"","","","Suma su PVM",{"$f":"F148+F149","v":27013},"","","","","",""]
[]
["3.","Bipoliarinės koaguliuojančios žnyplės, tinkančios prie generatoriaus Force Triad"]
["3.1.","Bipolinės žnyplės skirtos laparoskopinėms  operacijoms",30,"Vnt",null,null,"","","",""]
["3.1.1.","llgis 37cm, diametras 5mm, žiaunų ilgis 20±0,1mm, pjovimo ilgis 18±-0,1mm"]
["3.1.2.","Žnyplės anatomiškai lenktos, turi būti galimybė naudoti peilį audinių nupjovimui, be energijos aktyvacijos"]
["3.1.3.","Aktyvacija ranka arba kojiniu pedalu"]
["3.1.4.","Tinkančios prie Covidien FORCE TRIAD generatoriaus"]
["3.2.","Bipolinės žnyplės skirtos atviroms  operacijoms",30,"Vnt",null,null,"","","",""]
["3.2.1.","Ilgis 23cm, diametras 5mm, žiaunų ilgis 20±0,1mm, pjovimo ilgis 18±-0,1mm"]
["3.2.2.","Žnyplės anatomiškai lenktos, turi būti galimybė naudoti peilį audinių nupjovimui, be energijos aktyvacijos"]
["3.2.3.","Aktyvacija ranka arba kojiniu pedalu"]
["3.2.4.","Tinkančios prie Covidien FORCE TRIAD generatoriaus"]
["3.3.","Bipolinės žnyplės skirtos atviroms  operacijoms",5,"Vnt",null,null,"","","",""]
["3.3.1."," Ilgis 18,8±-0,1mm, audinių poveikio zona žnyplių priekyje ne daugiau 1mm ir ne daugiau 4mm bazėje"]
["3.3.2.","Lenktos, pjovimo ilgis 14,7±0,1mm, turi būti galimybė naudoti peilį audinių nupjovimui, be energijos aktyvacijos"]
["3.3.3.","Aktyvacija ranka arba kojiniu pedalu"]
["3.3.4.","Tinkančios prie Covidien FORCE TRIAD generatoriaus"]
["3.4.","Bipolinės žirklės skirtos atviroms  operacijoms",30,"Vnt",null,null,"","","",""]
["3.4.1."," Ilgis 18cm, diametras 13,5±0,1mm, žiaunų ilgis 20±0,1mm, ovalus, audinių poveikio zona žnyplių bazėje 36mm"]
["3.4.2.","Turi būti galimybė naudoti peilį audinių nupjovimui, be energijos aktyvacijos, audinių nupjovimo diametras 34mm"]
["3.4.3.","Aktyvacija ranka arba kojiniu pedalu"]
["3.4.4.","Tinkančios prie Covidien FORCE TRIAD generatoriaus"]
["3.5.","Vienkartinis bipoliarinis elektrodas",50,"Vnt",null,null,"","","",""]
["3.5.1.","Skirtas audiniams sulydyti ir tinkantis dirbti su ligoninėje esančiu Force Triad generatoriumi"]
["3.5.2.","Elektrodas yra užmaunamas ant daugkartinio naudojimo Covidien gamintojo žnyplių"]
["3.6.","Audinių ligavimo instrumentas",1,"Vnt",null,null,"","","",""]
["3.6.1.","Daugkartinio naudojimo"]
["3.6.2.","Darbinis ilgis 23±°°1cm, lenktas, aktyvuojamas"]
["3.6.3.","Tinkančios prie Covidien FORCE TRIAD generatoriaus"]
[null,"","","","Suma be PVM",null,"","","","","",""]
[null,"","","","PVM suma",null,"","","","","",""]
[null,"","","","Suma su PVM",null,"","","","","",""]

{"sheet":"Subtiekėjai","index":1,"n_rows":100,"n_cols":9,"rows_kept":100,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[38,0,38,9],[21,1,21,6],[21,7,21,9],[24,0,24,3],[24,4,24,9],[25,0,25,9],[26,0,26,9],[28,0,28,9],[32,0,32,3],[32,4,32,9],[35,0,35,3],[35,4,35,9],[18,1,18,6],[18,7,18,9],[19,1,19,6],[19,7,19,9],[20,1,20,6],[20,7,20,9],[10,0,10,9],[12,0,12,9],[14,0,14,9],[16,1,16,6],[16,7,16,9],[7,2,7,4],[7,5,7,7],[7,8,7,9],[8,0,8,1],[8,2,8,4],[8,5,8,7],[8,8,8,9],[1,0,1,9],[3,0,3,1],[3,2,3,4],[3,5,3,7],[3,8,3,9],[99,1,99,5],[4,0,4,1],[4,2,4,4],[4,5,4,7],[4,8,4,9],[5,0,5,1],[5,2,5,4],[5,5,5,7],[5,8,5,9],[6,0,6,1],[6,2,6,4],[6,5,6,7],[6,8,6,9],[17,1,17,6],[17,7,17,9],[7,0,7,1]]}
[]
["Sutarties vykdymui numatome pasitelkti šiuos subtiekėjus / subteikėjus / subrangovus (įrašyti visus subtiekėjus / subteikėjus / subrangovus nepriklausomai nuo tiekiamų prekių/ teikiamų paslaugų/ atliekamų darbų vertės):"]
[]
["Subtiekėjo / subteikėjo / subrangovo (-ų) pavadinimas (-ai)",null,"Adresas",null,null,"Trumpas aprašymas",null,null,"Procentas nuo pasiūlymo kainos be PVM"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["Jeigu pirkimo dokumentų 18 punkte numatytas subtiekimo / subteikimo / subrangos apribojimas:\nMes patvirtiname, kad subtiekėjams / subteikėjams / subrangovams (tiekėjams, kuriuos pasamdysime dalies sutartyje numatytų prekių tiekimui /paslaugų teikimui / darbų atlikimui) perduodamų tiekti prekių / teikti paslaugų/ atlikti darbų dalis neviršys       proc. pasiūlymo kainos be PVM."]
[]
["Mes patvirtiname, kad esame / nesame (nereikalingą išbraukti) laikomi asocijuotais (susijusiais) su Perkančiąja organizacija pagal Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų (Lietuvos Respublikos pelno mokesčio, Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio ir Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymų) nuostatas. "]
[]
["Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:"]
[]
["Eil.Nr.","\"Pateiktų skaitmeninių dokumentų (ar jų kopijų) pavadinimas\n(pasiūlymą sudarančių konfidencialių dokumentų pavadinimai pažymėti prierašu KONFIDENCIALU)\"",null,null,null,null,null,"Prisegtos bylos (failo) pavadinimas "]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["Pasiūlymo galiojimo užtikrinimui pateikiame :"]
[]
["(Nurodyti užtikrinimo būdą, dydį, dokumentus)"]
[]
["\nPasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.\n\nPasiūlymo neatskiriama dalis yra (rašoma, jeigu buvo reikalauta prie pasiūlymo pridėti atitinkamą dokumentą)"]
[]
[]
[]
["Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas"]
[]
[]
["Pasirašančio asmens vardas ir pavardė"]
[]
[]
["**kadangi visas pasiūlymas pasirašomas saugiu elektroniniu parašu, šio dokumento atskirai pasirašyti neprivaloma."]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["1715"]