{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":2,"sheets":["Pasiūlymas","Subtiekėjai"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Pasiūlymas","index":0,"n_rows":4090,"n_cols":13,"rows_kept":4090,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[9,0,9,1],[9,2,9,4],[10,0,10,1],[10,2,10,4],[11,0,11,1],[11,2,11,4],[12,0,12,1],[12,2,12,4],[13,0,13,1],[13,2,13,4],[14,0,14,1],[14,2,14,4],[18,0,18,1],[18,2,18,4],[19,0,19,1],[19,2,19,4],[15,0,15,1],[15,2,15,4],[16,0,16,1],[16,2,16,4],[17,0,17,1],[17,2,17,4],[3920,1,3920,7],[3960,1,3960,7],[3993,1,3993,7],[4024,1,4024,7],[28,1,28,7],[1844,1,1844,7],[2653,1,2653,7],[3145,1,3145,7],[3856,1,3856,7]]}
["Perkančioji organizacija, kuriai teikiamas pasiūlymas:",null,"VŠĮ Kauno klinikinė ligoninė"]
[]
[null,"PASIŪLYMAS"]
[null,"Artroskopinių ir traumatologinių implantų su įrangos panauda pirkimas"]
[]
["Data:","2019 04 06"]
["Nr.:","Nr.4/1"]
["Vieta:","Klaipėda"]
[]
["Tiekėjo arba tiekėjų grupės narių pavadinimas (-ai)",null,"uab\"Dre Design & Consulting\""]
["Tiekėjo arba tiekėjo grupės narių juridinio asmens kodas (-ai) (tuo atveju, jei pasiūlymą teikia fizinis asmuo - verslo pažymėjimo Nr. ar pan.)",null,302777591]
["Tiekėjo arba tiekėjo grupės narių PVM mokėtojo kodas (-ai)",null,"LT100007329412"]
["Tiekėjų grupės narys, atstovaujantis arba vadovaujantis  tiekėjų grupei (pildoma, jei pasiūlymą teikia tiekėjų grupė)"]
["Tiekėjo valdymo ar priežiūros organo narys (-iai) ar kitas asmuo (-ys), turintis (-ys) teisę atstovauti tiekėjui ar jį kontroliuoti, jo vardu priimti sprendimą, sudaryti sandorį"]
["Tiekėjo arba atstovaujančio tiekėjų grupės nario adresas, telefono numeris, fakso numeris, el. Paštas",null,"869938792  dr@dre-design.lt"]
["Tiekėjo arba atstovaujančio tiekėjų grupės nario banko pavadinimas, banko kodas, sąskaitos Nr.",null,"AB\"Sewdbankas\" 7300 a.s :LT547300010138205363"]
["Asmens, įgalioto pasirašyti sutartį, vardas, pavardė, pareigos",null,"Romas Daugnora Direktorius"]
["Asmens, atsakingo už pirkimą, vardas, pavardė,  telefono numeris, el. Paštas",null,"Romas Daugnora direktorius:  dr@dre-design.lt  869938792"]
[]
[]
[]
[]
[]
["Siūlomas pirkimo objektas visiškai atitinka pirkimo sąlygose nustatytus reikalavimus ir jo kaina yra:"]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
["Nr.","Pavadinimas","Maksimalus kiekis","Mato vienetas","Vieneto įkainis be PVM, Eur","Suma be PVM, Eur","Siūlomos prekės pavadinimas, gamintojas, prekės kodas, katalogo psl.","Siūlomo produkto parametrai"]
["1.","Plokštelės, sraigtai ir instrumentai, skirti smulkiųjų kaulų osteosintezėms. Plokštelės, užrakinamos plokštelės, kortikaliniai sraigtai, užrakinami sraigtai ir instrumentai, skirti rankų ir pėdų kaulams fiksuoti. Plokštelės, sraigtai, užrakinami sraigtai ir instrumentai privalo būti to paties gamintojo.",null,null,null,null,null,null,null,""]
["1.1.","Diametro 1,5 mm rinkinys. 0,85 mm storio plokštelės. 1,5 mm storio kortikaliniai sraigtai, pilnu sriegiu. Plokštelės pagamintos iš titano, sraigtai - iš titano lydinio: ",10,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E30),\"\", PRODUCT(C30,E30))","v":""},"nesiūlome"]
["1.1.1.","Trumpa „T“ formos plokštelė, 4 skylių, 16 ± 1,0 mm ilgio"]
["1.2.","Diametro 1,5 mm rinkinys. 0,85 mm storio plokštelės. 1,5 mm storio kortikaliniai sraigtai, pilnu sriegiu. Plokštelės pagamintos iš titano, sraigtai - iš titano lydinio: ",10,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E32),\"\", PRODUCT(C32,E32))","v":""},"nesiūlome",null,null,""]
["1.2.1.","„H“ formos plokštelė, 4 skylių, 8,2 ± 1,0 mm ilgio",null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
["1.3.","Diametro 1,5 mm rinkinys. 0,85 mm storio plokštelės. 1,5 mm storio kortikaliniai sraigtai, pilnu sriegiu. Plokštelės pagamintos iš titano, sraigtai - iš titano lydinio: ",10,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E34),\"\", PRODUCT(C34,E34))","v":""},"nesiūlome",null,null,null,null,""]
["1.3.1.","Tiesi plokštelė, 6 skylių, 31 ± 1,0 mm ilgio, 4 mm pločio",null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
["1.4.","Diametro 1,5 mm rinkinys. 0,85 mm storio plokštelės. 1,5 mm storio kortikaliniai sraigtai, pilnu sriegiu. Plokštelės pagamintos iš titano, sraigtai - iš titano lydinio: ",10,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E36),\"\", PRODUCT(C36,E36))","v":""},"nesiūlome",null,null,"","",""]
["1.4.1.","106° ,,L“ formos plokštelė, 4 skylių, dešinės pusės, 16 ± 1,0 mm ilgio",null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
["1.5.","Diametro 1,5 mm rinkinys. 0,85 mm storio plokštelės. 1,5 mm storio kortikaliniai sraigtai, pilnu sriegiu. Plokštelės pagamintos iš titano, sraigtai - iš titano lydinio: ",10,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E38),\"\", PRODUCT(C38,E38))","v":""},"nesiūlome"]
["1.5.1.","106° ,,L“ formos plokštelė, 4 skylių, kairės pusės, 16 ± 1,0 mm ilgio"]
["1.6.","Diametro 1,5 mm rinkinys. 0,85 mm storio plokštelės. 1,5 mm storio kortikaliniai sraigtai, pilnu sriegiu. Plokštelės pagamintos iš titano, sraigtai - iš titano lydinio: ",5,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E40),\"\", PRODUCT(C40,E40))","v":""},null,null,null,""]
["1.6.1.","Tiesi plokštelė, 3 skylių, 16 ± 1,0 mm ilgio, 4 mm pločio"]
["1.7.","Diametro 1,5 mm rinkinys. 0,85 mm storio plokštelės. 1,5 mm storio kortikaliniai sraigtai, pilnu sriegiu. Plokštelės pagamintos iš titano, sraigtai - iš titano lydinio: ",10,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E42),\"\", PRODUCT(C42,E42))","v":""},null,null,null,null,null,""]
["1.7.1.","Tiesi plokštelė, 4 skylių, 21 ± 1,0 mm ilgio, 4 mm pločio",null,null,null,null,null,null,null,"",null,""]
["1.8.","Diametro 1,5 mm rinkinys. 0,85 mm storio plokštelės. 1,5 mm storio kortikaliniai sraigtai, pilnu sriegiu. Plokštelės pagamintos iš titano, sraigtai - iš titano lydinio: ",10,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E44),\"\", PRODUCT(C44,E44))","v":""},null,null,null,null,null,""]
["1.8.1.","Tiesi plokštelė, 5 skylių, 26 ± 1,0 mm ilgio, 4 mm pločio"]
["1.9.","Diametro 1,5 mm rinkinys. 0,85 mm storio plokštelės. 1,5 mm storio kortikaliniai sraigtai, pilnu sriegiu. Plokštelės pagamintos iš titano, sraigtai - iš titano lydinio: ",5,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E46),\"\", PRODUCT(C46,E46))","v":""},null,null,null,"","",""]
["1.9.1.","Tiesi plokštelė, 20 skylių, 99 ± 1,0 mm ilgio, 4 mm pločio",null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
["1.10.","Diametro 1,5 mm rinkinys. 0,85 mm storio plokštelės. 1,5 mm storio kortikaliniai sraigtai, pilnu sriegiu. Plokštelės pagamintos iš titano, sraigtai - iš titano lydinio: ",10,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E48),\"\", PRODUCT(C48,E48))","v":""},null,null,null,"","",""]
["1.10.1.","Ilga „T“ formos plokštelė, 3 skylių \"galvoje\", 49 ± 1,0 mm ilgio"]
["1.11.","Diametro 1,5 mm rinkinys. 0,85 mm storio plokštelės. 1,5 mm storio kortikaliniai sraigtai, pilnu sriegiu. Plokštelės pagamintos iš titano, sraigtai - iš titano lydinio: ",10,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E50),\"\", PRODUCT(C50,E50))","v":""}]
["1.11.1.","Ilga „T“ formos plokštelė, 4 skylių \"galvoje\", 49 ± 1,0 mm ilgio"]
["1.12.","Diametro 1,5 mm rinkinys. 0,85 mm storio plokštelės. 1,5 mm storio kortikaliniai sraigtai, pilnu sriegiu. Plokštelės pagamintos iš titano, sraigtai - iš titano lydinio: ",10,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E52),\"\", PRODUCT(C52,E52))","v":""}]
["1.12.1.","90° ,,L“ formos plokštelė, 4 skylių, dešinės pusės, 16 ± 1,0 mm ilgio"]
["1.13.","Diametro 1,5 mm rinkinys. 0,85 mm storio plokštelės. 1,5 mm storio kortikaliniai sraigtai, pilnu sriegiu. Plokštelės pagamintos iš titano, sraigtai - iš titano lydinio: ",10,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E54),\"\", PRODUCT(C54,E54))","v":""}]
["1.13.1.","90° ,,L“ formos plokštelė, 4 skylių, kairės pusės, 16 ± 1,0 mm ilgio"]
["1.14.","Diametro 1,5 mm rinkinys. 0,85 mm storio plokštelės. 1,5 mm storio kortikaliniai sraigtai, pilnu sriegiu. Plokštelės pagamintos iš titano, sraigtai - iš titano lydinio: ",420,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E56),\"\", PRODUCT(C56,E56))","v":""}]
["1.14.1.","1,5 mm kortikaliniai sraigtai, pilnu sriegiu, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14 mm ilgio"]
["1.15.","Tiesi užrakinama plokštelė smulkiems kaulams, pagaminta iš titano.  Fiksuojama Ø 1,5 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 1,5 mm kortikaliniais sraigtais:",5,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E58),\"\", PRODUCT(C58,E58))","v":""}]
["1.15.1.","4 kiaurymių"]
["1.16.","Tiesi užrakinama plokštelė smulkiems kaulams, pagaminta iš titano.  Fiksuojama Ø 1,5 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 1,5 mm kortikaliniais sraigtais:",5,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E60),\"\", PRODUCT(C60,E60))","v":""}]
["1.16.1.","6 kiaurymių"]
["1.17.","Tiesi užrakinama (visos kiaurymės užrakinamos) plokštelė smulkiems kaulams, pagaminta iš titano.  Fiksuojama Ø 1,5 mm užrakinamais sraigtais.",5,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E62),\"\", PRODUCT(C62,E62))","v":""}]
["1.17.1.","6 kiaurymių"]
["1.18.","Tiesi užrakinama (visos kiaurymės užrakinamos) plokštelė smulkiems kaulams, pagaminta iš titano.  Fiksuojama Ø 1,5 mm užrakinamais sraigtais.",5,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E64),\"\", PRODUCT(C64,E64))","v":""}]
["1.18.1.","12 kiaurymių"]
["1.19.","T formos užrakinama plokštelė smulkiems kaulams, pagaminta iš titano.  Fiksuojama Ø 1,5 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 1,5 mm kortikaliniais sraigtais",15,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E66),\"\", PRODUCT(C66,E66))","v":""}]
["1.19.1.","8 kiaurymių, 3 kiaurymės \"galvoje\""]
["1.20.","T formos užrakinama plokštelė smulkiems kaulams, pagaminta iš titano.  Fiksuojama Ø 1,5 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 1,5 mm kortikaliniais sraigtais",15,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E68),\"\", PRODUCT(C68,E68))","v":""}]
["1.20.1.","8 kiaurymių, 4 kiaurymės \"galvoje\""]
["1.21.","Y formos užrakinama plokštelė smulkiems kaulams, pagaminta iš titano.  Fiksuojama Ø 1,5 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 1,5 mm kortikaliniais sraigtais.",5,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E70),\"\", PRODUCT(C70,E70))","v":""}]
["1.21.1.","8 kiaurymių, 3 kiaurymės \"galvoje\""]
["1.22.","H formos, užrakinama plokštelė, pagaminta iš titano.  Fiksuojama Ø 1,5 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 1,5 mm kortikaliniais sraigtais.",15,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E72),\"\", PRODUCT(C72,E72))","v":""}]
["1.22.1.","8 kiaurymių"]
["1.23.","T formos užrakinama kondiliarinė plokštelė smulkiems kaulams, pagaminta iš titano.  Fiksuojama Ø 1,5 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 1,5 mm kortikaliniais sraigtais.",10,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E74),\"\", PRODUCT(C74,E74))","v":""}]
["1.23.1.","6 kiaurymių, 2 kiaurymės \"galvoje\""]
["1.24.","1,5 mm užrakinami sraigtai, pilnu sriegiu, pagaminti iš titano lydinio.",380,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E76),\"\", PRODUCT(C76,E76))","v":""}]
["1.24.1.","Nuo 6 mm iki 13 mm kas 1 mm"]
["1.25.","1,5 mm užrakinami sraigtai, pilnu sriegiu, pagaminti iš titano lydinio.",240,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E78),\"\", PRODUCT(C78,E78))","v":""}]
["1.25.1.","Nuo 14 mm iki 24 mm kas 2 mm"]
["1.26.","1,5 mm kortikaliniai sraigtai, pilnu sriegiu, pagaminti iš titano lydinio.",120,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E80),\"\", PRODUCT(C80,E80))","v":""}]
["1.26.1.","Nuo 6 mm iki 13 mm kas 1 mm"]
["1.27.","1,5 mm kortikaliniai sraigtai, pilnu sriegiu, pagaminti iš titano lydinio.",40,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E82),\"\", PRODUCT(C82,E82))","v":""}]
["1.27.1.","Nuo 14 mm iki 24 mm kas 2 mm"]
["1.28.","Atsuktuvas Ø 1,5 mm kortikaliniams sraigtams",5,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E84),\"\", PRODUCT(C84,E84))","v":""}]
["1.28.1.","1,2 mm pločio, sraigtams su kvadratiniu sukimu"]
["1.29.","Grąžtas",20,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E86),\"\", PRODUCT(C86,E86))","v":""}]
["1.29.1.","Ø 1,1 mm "]
["1.30.","Diametro 2,0 mm rinkinys. 1,0 mm storio plokštelės. 2,0 mm storio kortikaliniai sraigtai, pilnu sriegiu. Plokštelės pagamintos iš titano, sraigtai - iš titano lydinio. ",10,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E88),\"\", PRODUCT(C88,E88))","v":""}]
["1.30.1.","106° ,,L“ formos plokštelė, 4 skylių, kairės pusės, 21 ± 1,0 mm ilgio"]
["1.31.","Diametro 2,0 mm rinkinys. 1,0 mm storio plokštelės. 2,0 mm storio kortikaliniai sraigtai, pilnu sriegiu. Plokštelės pagamintos iš titano, sraigtai - iš titano lydinio. ",10,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E90),\"\", PRODUCT(C90,E90))","v":""}]
["1.31.1.","106° ,,L“ formos plokštelė, 4 skylių, dešinės pusės, 21 ± 1,0 mm ilgio"]
["1.32.","Diametro 2,0 mm rinkinys. 1,0 mm storio plokštelės. 2,0 mm storio kortikaliniai sraigtai, pilnu sriegiu. Plokštelės pagamintos iš titano, sraigtai - iš titano lydinio. ",10,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E92),\"\", PRODUCT(C92,E92))","v":""}]
["1.32.1.","„H“ formos plokštelė, 4 skylių, 12 ± 1,0 mm ilgio"]
["1.33.","Diametro 2,0 mm rinkinys. 1,0 mm storio plokštelės. 2,0 mm storio kortikaliniai sraigtai, pilnu sriegiu. Plokštelės pagamintos iš titano, sraigtai - iš titano lydinio. ",5,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E94),\"\", PRODUCT(C94,E94))","v":""}]
["1.33.1.","Tiesi plokštelė, 2 skylių, 13 ± 1,0 mm ilgio, 5 mm pločio"]
["1.34.","Diametro 2,0 mm rinkinys. 1,0 mm storio plokštelės. 2,0 mm storio kortikaliniai sraigtai, pilnu sriegiu. Plokštelės pagamintos iš titano, sraigtai - iš titano lydinio. ",10,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E96),\"\", PRODUCT(C96,E96))","v":""}]
["1.34.1.","Tiesi plokštelė, 3 skylių, 19 ± 1,0 mm ilgio, 5 mm pločio"]
["1.35.","Diametro 2,0 mm rinkinys. 1,0 mm storio plokštelės. 2,0 mm storio kortikaliniai sraigtai, pilnu sriegiu. Plokštelės pagamintos iš titano, sraigtai - iš titano lydinio. ",10,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E98),\"\", PRODUCT(C98,E98))","v":""}]
["1.35.1.","106° ,,L“ formos plokštelė, 5 skylių, kairės pusės, 27 ± 1,0 mm ilgio"]
["1.36.","Diametro 2,0 mm rinkinys. 1,0 mm storio plokštelės. 2,0 mm storio kortikaliniai sraigtai, pilnu sriegiu. Plokštelės pagamintos iš titano, sraigtai - iš titano lydinio. ",10,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E100),\"\", PRODUCT(C100,E100))","v":""}]
["1.36.1.","106° ,,L“ formos plokštelė, 5 skylių, dešinės pusės, 27 ± 1,0 mm ilgio"]
["1.37.","Diametro 2,0 mm rinkinys. 1,0 mm storio plokštelės. 2,0 mm storio kortikaliniai sraigtai, pilnu sriegiu. Plokštelės pagamintos iš titano, sraigtai - iš titano lydinio. ",10,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E102),\"\", PRODUCT(C102,E102))","v":""}]
["1.37.1.","Tiesi plokštelė, 4 skylių, 25 ± 1,0 mm ilgio, 5 mm pločio"]
["1.38.","Diametro 2,0 mm rinkinys. 1,0 mm storio plokštelės. 2,0 mm storio kortikaliniai sraigtai, pilnu sriegiu. Plokštelės pagamintos iš titano, sraigtai - iš titano lydinio. ",10,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E104),\"\", PRODUCT(C104,E104))","v":""}]
["1.38.1.","Tiesi plokštelė, 5 skylių, 31 ± 1,0 mm ilgio, 5 mm pločio"]
["1.39.","Diametro 2,0 mm rinkinys. 1,0 mm storio plokštelės. 2,0 mm storio kortikaliniai sraigtai, pilnu sriegiu. Plokštelės pagamintos iš titano, sraigtai - iš titano lydinio. ",10,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E106),\"\", PRODUCT(C106,E106))","v":""}]
["1.39.1.","90° ,,L“ formos plokštelė, 5 skylių, kairės pusės, 25 ± 1,0 mm ilgio"]
["1.40.","Diametro 2,0 mm rinkinys. 1,0 mm storio plokštelės. 2,0 mm storio kortikaliniai sraigtai, pilnu sriegiu. Plokštelės pagamintos iš titano, sraigtai - iš titano lydinio. ",10,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E108),\"\", PRODUCT(C108,E108))","v":""}]
["1.40.1.","90° ,,L“ formos plokštelė, 5 skylių, dešinės pusės, 25 ± 1,0  mm ilgio"]
["1.41.","Diametro 2,0 mm rinkinys. 1,0 mm storio plokštelės. 2,0 mm storio kortikaliniai sraigtai, pilnu sriegiu. Plokštelės pagamintos iš titano, sraigtai - iš titano lydinio. ",5,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E110),\"\", PRODUCT(C110,E110))","v":""}]
["1.41.1.","„H“ formos plokštelė, 6 skylių, 23 ± 1,0 mm ilgio"]
["1.42.","Diametro 2,0 mm rinkinys. 1,0 mm storio plokštelės. 2,0 mm storio kortikaliniai sraigtai, pilnu sriegiu. Plokštelės pagamintos iš titano, sraigtai - iš titano lydinio. ",10,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E112),\"\", PRODUCT(C112,E112))","v":""}]
["1.42.1.","„T“ formos plokštelė, 6 skylių, 23 ± 1,0 mm ilgio"]
["1.43.","Diametro 2,0 mm rinkinys. 1,0 mm storio plokštelės. 2,0 mm storio kortikaliniai sraigtai, pilnu sriegiu. Plokštelės pagamintos iš titano, sraigtai - iš titano lydinio. ",10,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E114),\"\", PRODUCT(C114,E114))","v":""}]
["1.43.1.","Trumpa „T“ formos plokštelė, 4 skylių, 19 ± 1,0 mm ilgio"]
["1.44.","Diametro 2,0 mm rinkinys. 1,0 mm storio plokštelės. 2,0 mm storio kortikaliniai sraigtai, pilnu sriegiu. Plokštelės pagamintos iš titano, sraigtai - iš titano lydinio. ",10,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E116),\"\", PRODUCT(C116,E116))","v":""}]
["1.44.1.","Tiesi plokštelė, 6 skylių, 37 ± 1,0 mm ilgio, 5 mm pločio"]
["1.45.","Diametro 2,0 mm rinkinys. 1,0 mm storio plokštelės. 2,0 mm storio kortikaliniai sraigtai, pilnu sriegiu. Plokštelės pagamintos iš titano, sraigtai - iš titano lydinio. ",10,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E118),\"\", PRODUCT(C118,E118))","v":""}]
["1.45.1.","Ilga „T“ formos plokštelė, 4 skylių, 23 ± 1,0 mm ilgio"]
["1.46.","Diametro 2,0 mm rinkinys. 1,0 mm storio plokštelės. 2,0 mm storio kortikaliniai sraigtai, pilnu sriegiu. Plokštelės pagamintos iš titano, sraigtai - iš titano lydinio. ",5,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E120),\"\", PRODUCT(C120,E120))","v":""}]
["1.46.1.","90° ,,L“ formos plokštelė, 4 skylių, kairės pusės, 19 ± 1,0 mm ilgio"]
["1.47.","Diametro 2,0 mm rinkinys. 1,0 mm storio plokštelės. 2,0 mm storio kortikaliniai sraigtai, pilnu sriegiu. Plokštelės pagamintos iš titano, sraigtai - iš titano lydinio. ",5,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E122),\"\", PRODUCT(C122,E122))","v":""}]
["1.47.1.","90° ,,L“ formos plokštelė, 4 skylių, dešinės pusės, 19 ± 1,0 mm ilgio"]
["1.48.","Diametro 2,0 mm rinkinys. 1,0 mm storio plokštelės. 2,0 mm storio kortikaliniai sraigtai, pilnu sriegiu. Plokštelės pagamintos iš titano, sraigtai - iš titano lydinio. ",10,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E124),\"\", PRODUCT(C124,E124))","v":""}]
["1.48.1.","„T“ formos plokštelė, 5 skylių, 18 ± 1,0 mm ilgio"]
["1.49.","Diametro 2,0 mm rinkinys. 1,0 mm storio plokštelės. 2,0 mm storio kortikaliniai sraigtai, pilnu sriegiu. Plokštelės pagamintos iš titano, sraigtai - iš titano lydinio. ",440,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E126),\"\", PRODUCT(C126,E126))","v":""}]
["1.49.1.","2,0  mm kortikaliniai sraigtai, pilnu sriegiu, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 mm ilgio"]
["1.50.","Tiesi užrakinama kompresinė plokštelė smulkiems kaulams, pagaminta iš titano.  Fiksuojama Ø 2,0 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 2,0 mm kortikaliniais sraigtais.",15,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E128),\"\", PRODUCT(C128,E128))","v":""}]
["1.50.1.","4 kiaurymių"]
["1.51.","Tiesi užrakinama kompresinė plokštelė smulkiems kaulams, pagaminta iš titano.  Fiksuojama Ø 2,0 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 2,0 mm kortikaliniais sraigtais.",50,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E130),\"\", PRODUCT(C130,E130))","v":""}]
["1.51.1.","5 kiaurymių"]
["1.52.","Tiesi užrakinama kompresinė plokštelė smulkiems kaulams, pagaminta iš titano.  Fiksuojama Ø 2,0 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 2,0 mm kortikaliniais sraigtais.",45,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E132),\"\", PRODUCT(C132,E132))","v":""}]
["1.52.1.","6 kiaurymių"]
["1.53.","Tiesi užrakinama kompresinė plokštelė smulkiems kaulams, pagaminta iš titano.  Fiksuojama Ø 2,0 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 2,0 mm kortikaliniais sraigtais.",5,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E134),\"\", PRODUCT(C134,E134))","v":""}]
["1.53.1.","7 kiaurymių"]
["1.54.","Tiesi užrakinama kompresinė plokštelė smulkiems kaulams, pagaminta iš titano.  Fiksuojama Ø 2,0 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 2,0 mm kortikaliniais sraigtais.",5,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E136),\"\", PRODUCT(C136,E136))","v":""}]
["1.54.1.","8 kiaurymių"]
["1.55.","T formos užrakinama plokštelė smulkiems kaulams, pagaminta iš titano.  Fiksuojama Ø 2,0 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 2,0 mm kortikaliniais sraigtais.",50,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E138),\"\", PRODUCT(C138,E138))","v":""}]
["1.55.1.","7 kiaurymės plokštelės \"stiebe\", 2 kiaurymės \"galvoje\""]
["1.56.","T formos užrakinama plokštelė smulkiems kaulams, pagaminta iš titano.  Fiksuojama Ø 2,0 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 2,0 mm kortikaliniais sraigtais.",20,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E140),\"\", PRODUCT(C140,E140))","v":""}]
["1.56.1.","7 kiaurymės plokštelės \"stiebe\", 3 kiaurymės \"galvoje\""]
["1.57.","T formos užrakinama plokštelė smulkiems kaulams, pagaminta iš titano.  Fiksuojama Ø 2,0 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 2,0 mm kortikaliniais sraigtais.",5,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E142),\"\", PRODUCT(C142,E142))","v":""}]
["1.57.1.","5 kiaurymės, iš kurių viena kompresinė, plokštelės \"stiebe\", 2 kiaurymės \"galvoje\""]
["1.58.","T formos užrakinama kondiliarinė plokštelė smulkiems kaulams, pagaminta iš titano.  Fiksuojama Ø 2,0 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 2,0 mm kortikaliniais sraigtais.",150,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E144),\"\", PRODUCT(C144,E144))","v":""}]
["1.58.1.","7 kiaurymių, 2 kiaurymės \"galvoje\""]
["1.59.","Y formos užrakinama plokštelė smulkiems kaulams, pagaminta iš titano.  Fiksuojama Ø 2,0 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 2,0 mm kortikaliniais sraigtais.",15,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E146),\"\", PRODUCT(C146,E146))","v":""}]
["1.59.1.","7 kiaurymių, 3 kiaurymės \"galvoje\""]
["1.60.","Mini kondiliarinė užrakinama plokštelė, pagaminta iš titano.  Fiksuojama Ø 2,0 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 2,0 mm kortikaliniais sraigtais.",1,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E148),\"\", PRODUCT(C148,E148))","v":""}]
["1.60.1.","7 kiaurymių, iš kurių viena kompresinė, dešinės pusės"]
["1.61.","Mini kondiliarinė užrakinama plokštelė, pagaminta iš titano.  Fiksuojama Ø 2,0 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 2,0 mm kortikaliniais sraigtais.",1,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E150),\"\", PRODUCT(C150,E150))","v":""}]
["1.61.1.","7 kiaurymių, iš kurių viena kompresinė, kairės pusės"]
["1.62.","H formos užrakinama plokštelė, pagaminta iš titano.  Fiksuojama Ø 2,0 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 2,0 mm kortikaliniais sraigtais.",1,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E152),\"\", PRODUCT(C152,E152))","v":""}]
["1.62.1.","4 kiaurymių"]
["1.63.","Y formos užrakinama plokštelė, pagaminta iš titano.  Fiksuojama Ø 2,4 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 2,4 mm kortikaliniais sraigtais.",1,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E154),\"\", PRODUCT(C154,E154))","v":""}]
["1.63.1.","7 kiaurymės plokštelės \"stiebe\", 3 kiaurymės \"galvoje\""]
["1.64.","Tiesi užrakinama kompresinė plokštelė, pagaminta iš titano.  Fiksuojama Ø 2,4 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 2,4 mm kortikaliniais sraigtais.",1,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E156),\"\", PRODUCT(C156,E156))","v":""}]
["1.64.1.","4 kiaurymių"]
["1.65.","Tiesi užrakinama kompresinė plokštelė, pagaminta iš titano.  Fiksuojama Ø 2,4 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 2,4 mm kortikaliniais sraigtais.",1,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E158),\"\", PRODUCT(C158,E158))","v":""}]
["1.65.1.","5 kiaurymių"]
["1.66.","Tiesi užrakinama kompresinė plokštelė, pagaminta iš titano.  Fiksuojama Ø 2,4 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 2,4 mm kortikaliniais sraigtais.",1,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E160),\"\", PRODUCT(C160,E160))","v":""}]
["1.66.1.","6 kiaurymių"]
["1.67.","Tiesi užrakinama kompresinė plokštelė, pagaminta iš titano.  Fiksuojama Ø 2,4 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 2,4 mm kortikaliniais sraigtais.",1,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E162),\"\", PRODUCT(C162,E162))","v":""}]
["1.67.1.","7 kiaurymių"]
["1.68.","Tiesi užrakinama kompresinė plokštelė, pagaminta iš titano.  Fiksuojama Ø 2,4 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 2,4 mm kortikaliniais sraigtais.",1,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E164),\"\", PRODUCT(C164,E164))","v":""}]
["1.68.1.","8 kiaurymių"]
["1.69.","Tiesi užrakinama kompresinė plokštelė, pagaminta iš titano.  Fiksuojama Ø 2,4 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 2,4 mm kortikaliniais sraigtais.",1,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E166),\"\", PRODUCT(C166,E166))","v":""}]
["1.69.1.","10 kiaurymių"]
["1.70.","T formos užrakinama kondiliarinė plokštelė, pagaminta iš titano.  Fiksuojama Ø 2,4 mm užrakinamais ir Ø 2,4 mm kortikaliniais sraigtais.",1,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E168),\"\", PRODUCT(C168,E168))","v":""}]
["1.70.1.","7 kiaurymės plokštelės \"stiebe\", 2 kiaurymės \"galvoje\""]
["1.71.","T formos užrakinama plokštelė, pagaminta iš titano.  Fiksuojama Ø 2,4 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 2,4 mm kortikaliniais sraigtais.",1,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E170),\"\", PRODUCT(C170,E170))","v":""}]
["1.71.1.","7 kiaurymės plokštelės \"stiebe\", 2 kiaurymės \"galvoje\""]
["1.72.","T formos užrakinama plokštelė, pagaminta iš titano.  Fiksuojama Ø 2,4 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 2,4 mm kortikaliniais sraigtais.",1,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E172),\"\", PRODUCT(C172,E172))","v":""}]
["1.72.1.","7 kiaurymės plokštelės \"stiebe\", 3 kiaurymės \"galvoje\""]
["1.73.","T formos užrakinama kondiliarinė plokštelė, pagaminta iš titano.  Fiksuojama Ø 2,7 mm užrakinamais ir Ø 2,7 mm kortikaliniais sraigtais.",15,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E174),\"\", PRODUCT(C174,E174))","v":""}]
["1.73.1.","7 kiaurymės plokštelės \"stiebe\", 2 kiaurymės \"galvoje\""]
["1.74.","T formos užrakinama plokštelė, pagaminta iš titano.  Fiksuojama Ø 2,7 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 2,7 mm kortikaliniais sraigtais.",15,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E176),\"\", PRODUCT(C176,E176))","v":""}]
["1.74.1.","3 kiaurymės plokštelės \"stiebe\", 2 kiaurymės \"galvoje\""]
["1.75.","Tiesi užrakinama kompresinė plokštelė, pagaminta iš titano.  Fiksuojama Ø 2,7 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 2,7 mm kortikaliniais sraigtais.",1,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E178),\"\", PRODUCT(C178,E178))","v":""}]
["1.75.1.","4 kiaurymių"]
["1.76.","Tiesi užrakinama kompresinė plokštelė, pagaminta iš titano.  Fiksuojama Ø 2,7 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 2,7 mm kortikaliniais sraigtais.",2,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E180),\"\", PRODUCT(C180,E180))","v":""}]
["1.76.1.","5 kiaurymių"]
["1.77.","Tiesi užrakinama kompresinė plokštelė, pagaminta iš titano.  Fiksuojama Ø 2,7 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 2,7 mm kortikaliniais sraigtais.",2,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E182),\"\", PRODUCT(C182,E182))","v":""}]
["1.77.1.","6 kiaurymių"]
["1.78.","Tiesi užrakinama kompresinė plokštelė, pagaminta iš titano.  Fiksuojama Ø 2,7 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 2,7 mm kortikaliniais sraigtais.",2,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E184),\"\", PRODUCT(C184,E184))","v":""}]
["1.78.1.","7 kiaurymių"]
["1.79.","Tiesi užrakinama kompresinė plokštelė, pagaminta iš titano.  Fiksuojama Ø 2,7 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 2,7 mm kortikaliniais sraigtais.",1,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E186),\"\", PRODUCT(C186,E186))","v":""}]
["1.79.1.","8 kiaurymių"]
["1.80.","Tiesi užrakinama kompresinė plokštelė, pagaminta iš titano.  Fiksuojama Ø 2,7 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 2,7 mm kortikaliniais sraigtais.",1,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E188),\"\", PRODUCT(C188,E188))","v":""}]
["1.80.1.","9 kiaurymių"]
["1.81.","Tiesi užrakinama kompresinė plokštelė, pagaminta iš titano.  Fiksuojama Ø 2,7 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 2,7 mm kortikaliniais sraigtais.",1,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E190),\"\", PRODUCT(C190,E190))","v":""}]
["1.81.1.","10 kiaurymių"]
["1.82.","L formos užrakinama plokštelė, pagaminta iš titano.  Fiksuojama Ø 2,7 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 2,7 mm kortikaliniais sraigtais.",2,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E192),\"\", PRODUCT(C192,E192))","v":""}]
["1.82.1.","3 kiaurymės plokštelės \"stiebe\", 2 kiaurymės \"galvoje\", dešinės pusės"]
["1.83.","L formos užrakinama plokštelė, pagaminta iš titano.  Fiksuojama Ø 2,7 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 2,7 mm kortikaliniais sraigtais.",2,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E194),\"\", PRODUCT(C194,E194))","v":""}]
["1.83.1.","3 kiaurymės plokštelės \"stiebe\", 2 kiaurymės \"galvoje\", kairės pusės"]
["1.84.","L formos užrakinama plokštelė, 106º, pagaminta iš titano.  Fiksuojama Ø 2,7 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 2,7 mm kortikaliniais sraigtais.",50,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E196),\"\", PRODUCT(C196,E196))","v":""}]
["1.84.1.","3 kiaurymės plokštelės \"stiebe\", 2 kiaurymės \"galvoje\", dešinės pusės"]
["1.85.","L formos užrakinama plokštelė, 106º, pagaminta iš titano.  Fiksuojama Ø 2,7 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 2,7 mm kortikaliniais sraigtais.",50,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E198),\"\", PRODUCT(C198,E198))","v":""}]
["1.85.1.","3 kiaurymės plokštelės \"stiebe\", 2 kiaurymės \"galvoje\", kairės pusės"]
["1.86.","X formos užrakinama plokštelė, pagaminta iš titano.  Fiksuojama Ø 2,7 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 2,7 mm kortikaliniais sraigtais.",3,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E200),\"\", PRODUCT(C200,E200))","v":""}]
["1.86.1.","4 kiaurymių, 24 ± 1,0 mm ilgio"]
["1.87.","X formos užrakinama plokštelė, pagaminta iš titano.  Fiksuojama Ø 2,7 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 2,7 mm kortikaliniais sraigtais.",3,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E202),\"\", PRODUCT(C202,E202))","v":""}]
["1.87.1.","4 kiaurymių, 30 ± 1,0 mm ilgio"]
["1.88.","X formos užrakinama plokštelė, pagaminta iš titano.  Fiksuojama Ø 2,7 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 2,7 mm kortikaliniais sraigtais.",3,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E204),\"\", PRODUCT(C204,E204))","v":""}]
["1.88.1.","4 kiaurymių, 36 ± 1,0 mm ilgio"]
["1.89.","Tiesi užrakinama plokštelė, pagaminta iš titano.  Fiksuojama Ø 2,7 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 2,7 mm kortikaliniais sraigtais.",1,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E206),\"\", PRODUCT(C206,E206))","v":""}]
["1.89.1.","2 kiaurymių"]
["1.90.","2,0 mm užrakinami sraigtai, pilnu sriegiu, pagaminti iš titano lydinio.",1300,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E208),\"\", PRODUCT(C208,E208))","v":""}]
["1.90.1.","Nuo 6 mm iki 13 mm kas 1 mm"]
["1.91.","2,0 mm užrakinami sraigtai, pilnu sriegiu, pagaminti iš titano lydinio.",560,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E210),\"\", PRODUCT(C210,E210))","v":""}]
["1.91.1.","Nuo 14 mm iki 30 mm kas 2 mm"]
["1.92.","2,0 mm kortikaliniai sraigtai, pilnu sriegiu, pagaminti iš titano lydinio.",740,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E212),\"\", PRODUCT(C212,E212))","v":""}]
["1.92.1.","Nuo 6 mm iki 13 mm kas 1 mm"]
["1.93.","2,0 mm kortikaliniai sraigtai, pilnu sriegiu, pagaminti iš titano lydinio.",580,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E214),\"\", PRODUCT(C214,E214))","v":""}]
["1.93.1.","Nuo 14 mm iki 38 mm kas 2 mm"]
["1.94.","Atsuktuvas Ø 2,0 mm kortikaliniams sraigtams",5,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E216),\"\", PRODUCT(C216,E216))","v":""}]
["1.94.1.","1,5 mm pločio, sraigtams su kvadratiniu sukimu"]
["1.95.","Grąžtas",20,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E218),\"\", PRODUCT(C218,E218))","v":""}]
["1.95.1.","Ø 1,5 mm"]
["1.96.","Diametro 2,7 mm rinkinys. 1,2 mm ir 2,0 mm storio plokštelės. 2,7 mm storio sraigtai. Plokštelės pagamintos iš titano, sraigtai - iš titano lydinio. ",10,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E220),\"\", PRODUCT(C220,E220))","v":""}]
["1.96.1.","„W“ formos plokštelė, 1,2 mm storio, 7 skylių, 44 ± 1,0 mm ilgio, 15 mm pločio"]
["1.97.","Diametro 2,7 mm rinkinys. 1,2 mm ir 2,0 mm storio plokštelės. 2,7 mm storio sraigtai. Plokštelės pagamintos iš titano, sraigtai - iš titano lydinio. ",5,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E222),\"\", PRODUCT(C222,E222))","v":""}]
["1.97.1.","106° ,,L“ formos plokštelė, 1,2 mm storio, 5 skylių, kairės pusės"]
["1.98.","Diametro 2,7 mm rinkinys. 1,2 mm ir 2,0 mm storio plokštelės. 2,7 mm storio sraigtai. Plokštelės pagamintos iš titano, sraigtai - iš titano lydinio. ",5,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E224),\"\", PRODUCT(C224,E224))","v":""}]
["1.98.1.","106° ,,L“ formos plokštelė, 1,2 mm storio, 5 skylių, dešinės pusės"]
["1.99.","Diametro 2,7 mm rinkinys. 1,2 mm ir 2,0 mm storio plokštelės. 2,7 mm storio sraigtai. Plokštelės pagamintos iš titano, sraigtai - iš titano lydinio. ",5,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E226),\"\", PRODUCT(C226,E226))","v":""}]
["1.99.1.","Tiesi plokštelė, 2,0 mm storio, 6 skylių, 53 ± 1,0 mm ilgio, 8 mm pločio"]
["1.100.","Diametro 2,7 mm rinkinys. 1,2 mm ir 2,0 mm storio plokštelės. 2,7 mm storio sraigtai. Plokštelės pagamintos iš titano, sraigtai - iš titano lydinio. ",5,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E228),\"\", PRODUCT(C228,E228))","v":""}]
["1.100.1.","Maža „T“ formos plokštelė, 5 skylių, 23 ± 1,0 mm ilgio"]
["1.101.","Diametro 2,7 mm rinkinys. 1,2 mm ir 2,0 mm storio plokštelės. 2,7 mm storio sraigtai. Plokštelės pagamintos iš titano, sraigtai - iš titano lydinio. ",5,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E230),\"\", PRODUCT(C230,E230))","v":""}]
["1.101.1.","Tiesi plokštelė, 2,0 mm storio, 2 skylių, 21 ± 1,0 mm ilgio, 8 mm pločio"]
["1.102.","Diametro 2,7 mm rinkinys. 1,2 mm ir 2,0 mm storio plokštelės. 2,7 mm storio sraigtai. Plokštelės pagamintos iš titano, sraigtai - iš titano lydinio. ",5,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E232),\"\", PRODUCT(C232,E232))","v":""}]
["1.102.1.","90° ,,L“ formos plokštelė, 1,2 mm storio, 5 skylių, kairės pusės"]
["1.103.","Diametro 2,7 mm rinkinys. 1,2 mm ir 2,0 mm storio plokštelės. 2,7 mm storio sraigtai. Plokštelės pagamintos iš titano, sraigtai - iš titano lydinio. ",5,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E234),\"\", PRODUCT(C234,E234))","v":""}]
["1.103.1.","90° ,,L“ formos plokštelė, 1,2 mm storio, 5 skylių, dešinės pusės"]
["1.104.","Diametro 2,7 mm rinkinys. 1,2 mm ir 2,0 mm storio plokštelės. 2,7 mm storio sraigtai. Plokštelės pagamintos iš titano, sraigtai - iš titano lydinio. ",5,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E236),\"\", PRODUCT(C236,E236))","v":""}]
["1.104.1.","Tiesi plokštelė, 2,0 mm storio, 3 skylių, 29 ± 1,0 mm ilgio, 8 mm pločio"]
["1.105.","Diametro 2,7 mm rinkinys. 1,2 mm ir 2,0 mm storio plokštelės. 2,7 mm storio sraigtai. Plokštelės pagamintos iš titano, sraigtai - iš titano lydinio. ",5,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E238),\"\", PRODUCT(C238,E238))","v":""}]
["1.105.1.","Tiesi plokštelė, 2,0 mm storio, 4 skylių, 37 ± 1,0 mm ilgio, 8 mm pločio"]
["1.106.","Diametro 2,7 mm rinkinys. 1,2 mm ir 2,0 mm storio plokštelės. 2,7 mm storio sraigtai. Plokštelės pagamintos iš titano, sraigtai - iš titano lydinio. ",5,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E240),\"\", PRODUCT(C240,E240))","v":""}]
["1.106.1.","Tiesi plokštelė, 2,0 mm storio, 5 skylių, 45 ± 1,0 mm ilgio, 8 mm pločio"]
["1.107.","Diametro 2,7 mm rinkinys. 1,2 mm ir 2,0 mm storio plokštelės. 2,7 mm storio sraigtai. Plokštelės pagamintos iš titano, sraigtai - iš titano lydinio. ",320,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E242),\"\", PRODUCT(C242,E242))","v":""}]
["1.107.1.","2,7 mm kortikaliniai sraigtai, pilnu sriegiu,  6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 mm ilgio"]
["1.108.","Diametro 2,7 mm rinkinys. 1,2 mm ir 2,0 mm storio plokštelės. 2,7 mm storio sraigtai. Plokštelės pagamintos iš titano, sraigtai - iš titano lydinio. ",80,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E244),\"\", PRODUCT(C244,E244))","v":""}]
["1.108.1.","2,7 mm kortikaliniai sraigtai, daliniu sriegiu,  10, 12, 14, 16, 20, 24 mm ilgio"]
["1.109.","Ø 2,4 mm kaniuliuoti kompresiniai sraigtai, savisriegiai, dvejų skirtingų sriegių, pagaminti iš titano lydinio. Sukami šešiakampės žvaigždės formos atsuktuvu",150,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E246),\"\", PRODUCT(C246,E246))","v":""}]
["1.109.1.","Sraigtų ilgis nuo 10 mm iki 19 mm kas 1 mm, apatinio sriegio ilgis 4,0 mm."]
["1.110.","Ø 2,4 mm kaniuliuoti kompresiniai sraigtai, savisriegiai, dvejų skirtingų sriegių, pagaminti iš titano lydinio. Sukami šešiakampės žvaigždės formos atsuktuvu",50,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E248),\"\", PRODUCT(C248,E248))","v":""}]
["1.110.1.","Sraigtų ilgis nuo 20 mm iki 29 mm kas 1 mm, apatinio sriegio ilgis nuo 4,0 mm iki 6,0 mm."]
["1.111.","Ø 2,4 mm kaniuliuoti kompresiniai sraigtai, savisriegiai, dvejų skirtingų sriegių, pagaminti iš titano lydinio. Sukami šešiakampės žvaigždės formos atsuktuvu",40,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E250),\"\", PRODUCT(C250,E250))","v":""}]
["1.111.1.","Sraigtų ilgis nuo 30 mm iki 40 mm kas 2 mm, apatinio sriegio ilgis nuo 7,0 mm iki 10 mm."]
["1.112.","Ø 2,4 mm kaniuliuoti kompresiniai sraigtai, savisriegiai, dvejų skirtingų sriegių, pagaminti iš titano lydinio. Sukami šešiakampės žvaigždės formos atsuktuvu",130,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E252),\"\", PRODUCT(C252,E252))","v":""}]
["1.112.1.","Sraigtų ilgis nuo 16 mm iki 19 mm kas 1 mm, apatinio sriegio ilgis nuo 5,0 mm iki 7,0 mm."]
["1.113.","Ø 2,4 mm kaniuliuoti kompresiniai sraigtai, savisriegiai, dvejų skirtingų sriegių, pagaminti iš titano lydinio. Sukami šešiakampės žvaigždės formos atsuktuvu",160,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E254),\"\", PRODUCT(C254,E254))","v":""}]
["1.113.1.","Sraigtų ilgis nuo 20 mm iki 29 mm kas 1 mm, apatinio sriegio ilgis nuo 7,0 mm iki 10 mm."]
["1.114.","Ø 2,4 mm kaniuliuoti kompresiniai sraigtai, savisriegiai, dvejų skirtingų sriegių, pagaminti iš titano lydinio. Sukami šešiakampės žvaigždės formos atsuktuvu",60,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E256),\"\", PRODUCT(C256,E256))","v":""}]
["1.114.1.","Sraigtų ilgis nuo 30 mm iki 40 mm kas 2 mm, apatinio sriegio ilgis nuo 12 mm iki 16 mm."]
["1.115.","Ø 3,0 mm kaniuliuoti kompresiniai sraigtai, savisriegiai, dvejų skirtingų sriegių, pagaminti iš titano lydinio. Sukami šešiakampės žvaigždės formos atsuktuvu.",100,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E258),\"\", PRODUCT(C258,E258))","v":""}]
["1.115.1.","Sraigtų ilgis nuo 10 mm iki 19 mm kas 1 mm, apatinio sriegio ilgis 4,0 mm."]
["1.116.","Ø 3,0 mm kaniuliuoti kompresiniai sraigtai, savisriegiai, dvejų skirtingų sriegių, pagaminti iš titano lydinio. Sukami šešiakampės žvaigždės formos atsuktuvu.",50,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E260),\"\", PRODUCT(C260,E260))","v":""}]
["1.116.1.","Sraigtų ilgis nuo 20 mm iki 29 mm kas 1 mm, apatinio sriegio ilgis nuo 4,0 mm iki 6,0 mm."]
["1.117.","Ø 3,0 mm kaniuliuoti kompresiniai sraigtai, savisriegiai, dvejų skirtingų sriegių, pagaminti iš titano lydinio. Sukami šešiakampės žvaigždės formos atsuktuvu.",50,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E262),\"\", PRODUCT(C262,E262))","v":""}]
["1.117.1.","Sraigtų ilgis nuo 30 mm iki 40 mm kas 2 mm, apatinio sriegio ilgis nuo 7,0 mm iki 10 mm."]
["1.118.","Ø 3,0 mm kaniuliuoti kompresiniai sraigtai, savisriegiai, dvejų skirtingų sriegių, pagaminti iš titano lydinio. Sukami šešiakampės žvaigždės formos atsuktuvu.",120,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E264),\"\", PRODUCT(C264,E264))","v":""}]
["1.118.1.","Sraigtų ilgis nuo 16 mm iki 19 mm kas 1 mm, apatinio sriegio ilgis nuo 5,0 mm iki 7,0 mm."]
["1.119.","Ø 3,0 mm kaniuliuoti kompresiniai sraigtai, savisriegiai, dvejų skirtingų sriegių, pagaminti iš titano lydinio. Sukami šešiakampės žvaigždės formos atsuktuvu.",380,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E266),\"\", PRODUCT(C266,E266))","v":""}]
["1.119.1.","Sraigtų ilgis nuo 20 mm iki 29 mm kas 1 mm, apatinio sriegio ilgis nuo 7,0 mm iki 10 mm."]
["1.120.","Ø 3,0 mm kaniuliuoti kompresiniai sraigtai, savisriegiai, dvejų skirtingų sriegių, pagaminti iš titano lydinio. Sukami šešiakampės žvaigždės formos atsuktuvu.",90,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E268),\"\", PRODUCT(C268,E268))","v":""}]
["1.120.1.","Sraigtų ilgis nuo 30 mm iki 40 mm kas 2 mm, apatinio sriegio ilgis nuo 12 mm iki 16 mm."]
["1.121.","Atsuktuvas Ø 2,7 mm kortikaliniams sraigtams",5,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E270),\"\", PRODUCT(C270,E270))","v":""}]
["1.121.1.","2,5 mm pločio, šešiabriaunis"]
["1.122.","Kaniuliuotas šešiakampės žvaigždės formos atsuktuvas kompresiniams sraigtams",5,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E272),\"\", PRODUCT(C272,E272))","v":""}]
["1.122.1.","Kaniuliuotas šešiakampės žvaigždės formos atsuktuvas kompresiniams sraigtams"]
["1.123.","Kaniuliuotas grąžtas",12,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E274),\"\", PRODUCT(C274,E274))","v":""}]
["1.123.1.","Ø 2,0 mm"]
["1.124.","Kiršnerio viela su sriegiu ir aštriu trikampiu išgalandinimu",20,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E276),\"\", PRODUCT(C276,E276))","v":""}]
["1.124.1.","Ø 1,1 mm"]
["1.125.","Kiršnerio viela su aštriu trikampiu išgalandinimu, Ø 1,1 mm",1500,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E278),\"\", PRODUCT(C278,E278))","v":""}]
["1.125.1.","Ø 1,1 mm"]
["1.126.","Grąžtas",20,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E280),\"\", PRODUCT(C280,E280))","v":""}]
["1.126.1.","Ø 2,0 mm"]
["1.127.","Distalinio žąstikaulio galo dorsolateralinė užrakinama plokštelė, pagaminta iš titano.  Fiksuojama Ø 2,7 ir 3,5 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais.",3,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E282),\"\", PRODUCT(C282,E282))","v":""}]
["1.127.1.","Kairės pusės, 3 kiaurymių, 65 ± 1,0 mm ilgio"]
["1.128.","Distalinio žąstikaulio galo dorsolateralinė užrakinama plokštelė, pagaminta iš titano.  Fiksuojama Ø 2,7 ir 3,5 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais.",3,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E284),\"\", PRODUCT(C284,E284))","v":""}]
["1.128.1.","Kairės pusės, 5 kiaurymių, 91 ± 1,0 mm ilgio"]
["1.129.","Distalinio žąstikaulio galo dorsolateralinė užrakinama plokštelė, pagaminta iš titano.  Fiksuojama Ø 2,7 ir 3,5 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais.",3,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E286),\"\", PRODUCT(C286,E286))","v":""}]
["1.129.1.","Kairės pusės, 7 kiaurymių, 117 ± 1,0 mm ilgio"]
["1.130.","Distalinio žąstikaulio galo dorsolateralinė užrakinama plokštelė, pagaminta iš titano.  Fiksuojama Ø 2,7 ir 3,5 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais.",2,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E288),\"\", PRODUCT(C288,E288))","v":""}]
["1.130.1.","Kairės pusės, 9 kiaurymių, 143 ± 1,0 mm ilgio"]
["1.131.","Distalinio žąstikaulio galo dorsolateralinė užrakinama plokštelė, pagaminta iš titano.  Fiksuojama Ø 2,7 ir 3,5 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais.",3,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E290),\"\", PRODUCT(C290,E290))","v":""}]
["1.131.1.","Dešinės pusės, 3 kiaurymių, 65 ± 1,0 mm ilgio"]
["1.132.","Distalinio žąstikaulio galo dorsolateralinė užrakinama plokštelė, pagaminta iš titano.  Fiksuojama Ø 2,7 ir 3,5 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais.",3,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E292),\"\", PRODUCT(C292,E292))","v":""}]
["1.132.1.","Dešinės pusės, 5 kiaurymių, 91 ± 1,0 mm ilgio"]
["1.133.","Distalinio žąstikaulio galo dorsolateralinė užrakinama plokštelė, pagaminta iš titano.  Fiksuojama Ø 2,7 ir 3,5 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais.",3,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E294),\"\", PRODUCT(C294,E294))","v":""}]
["1.133.1.","Dešinės pusės, 7 kiaurymių, 117 ± 1,0 mm ilgio"]
["1.134.","Distalinio žąstikaulio galo dorsolateralinė užrakinama plokštelė, pagaminta iš titano.  Fiksuojama Ø 2,7 ir 3,5 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais.",2,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E296),\"\", PRODUCT(C296,E296))","v":""}]
["1.134.1.","Dešinės pusės, 9 kiaurymių, 143 ± 1,0 mm ilgio"]
["1.135.","Distalinio blauzdikaulio galo medialinė užrakinama plokštelė, 4,2 mm storio, su išsikišusiu trikampiu vienam užrakinamam sraigtui distalinėje dalyje, pagaminta iš titano.  Fiksuojama Ø 3,5 mm užrakinamais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais.",8,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E298),\"\", PRODUCT(C298,E298))","v":""}]
["1.135.1.","Dešinės pusės, 4 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje"]
["1.136.","Distalinio blauzdikaulio galo medialinė užrakinama plokštelė, 4,2 mm storio, su išsikišusiu trikampiu vienam užrakinamam sraigtui distalinėje dalyje, pagaminta iš titano.  Fiksuojama Ø 3,5 mm užrakinamais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais.",8,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E300),\"\", PRODUCT(C300,E300))","v":""}]
["1.136.1.","Dešinės pusės, 6 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje"]
["1.137.","Distalinio blauzdikaulio galo medialinė užrakinama plokštelė, 4,2 mm storio, su išsikišusiu trikampiu vienam užrakinamam sraigtui distalinėje dalyje, pagaminta iš titano.  Fiksuojama Ø 3,5 mm užrakinamais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais.",8,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E302),\"\", PRODUCT(C302,E302))","v":""}]
["1.137.1.","Dešinės pusės, 8 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje"]
["1.138.","Distalinio blauzdikaulio galo medialinė užrakinama plokštelė, 4,2 mm storio, su išsikišusiu trikampiu vienam užrakinamam sraigtui distalinėje dalyje, pagaminta iš titano.  Fiksuojama Ø 3,5 mm užrakinamais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais.",8,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E304),\"\", PRODUCT(C304,E304))","v":""}]
["1.138.1.","Dešinės pusės, 10 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje"]
["1.139.","Distalinio blauzdikaulio galo medialinė užrakinama plokštelė, 4,2 mm storio, su išsikišusiu trikampiu vienam užrakinamam sraigtui distalinėje dalyje, pagaminta iš titano.  Fiksuojama Ø 3,5 mm užrakinamais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais.",8,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E306),\"\", PRODUCT(C306,E306))","v":""}]
["1.139.1.","Dešinės pusės, 12 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje"]
["1.140.","Distalinio blauzdikaulio galo medialinė užrakinama plokštelė, 4,2 mm storio, su išsikišusiu trikampiu vienam užrakinamam sraigtui distalinėje dalyje, pagaminta iš titano.  Fiksuojama Ø 3,5 mm užrakinamais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais.",8,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E308),\"\", PRODUCT(C308,E308))","v":""}]
["1.140.1.","Dešinės pusės, 14 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje"]
["1.141.","Distalinio blauzdikaulio galo medialinė užrakinama plokštelė, 4,2 mm storio, su išsikišusiu trikampiu vienam užrakinamam sraigtui distalinėje dalyje, pagaminta iš titano.  Fiksuojama Ø 3,5 mm užrakinamais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais.",8,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E310),\"\", PRODUCT(C310,E310))","v":""}]
["1.141.1.","Kairės pusės, 4 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje"]
["1.142.","Distalinio blauzdikaulio galo medialinė užrakinama plokštelė, 4,2 mm storio, su išsikišusiu trikampiu vienam užrakinamam sraigtui distalinėje dalyje, pagaminta iš titano.  Fiksuojama Ø 3,5 mm užrakinamais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais.",8,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E312),\"\", PRODUCT(C312,E312))","v":""}]
["1.142.1.","Kairės pusės, 6 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje"]
["1.143.","Distalinio blauzdikaulio galo medialinė užrakinama plokštelė, 4,2 mm storio, su išsikišusiu trikampiu vienam užrakinamam sraigtui distalinėje dalyje, pagaminta iš titano.  Fiksuojama Ø 3,5 mm užrakinamais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais.",8,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E314),\"\", PRODUCT(C314,E314))","v":""}]
["1.143.1.","Kairės pusės, 8 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje"]
["1.144.","Distalinio blauzdikaulio galo medialinė užrakinama plokštelė, 4,2 mm storio, su išsikišusiu trikampiu vienam užrakinamam sraigtui distalinėje dalyje, pagaminta iš titano.  Fiksuojama Ø 3,5 mm užrakinamais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais.",8,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E316),\"\", PRODUCT(C316,E316))","v":""}]
["1.144.1.","Kairės pusės, 10 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje"]
["1.145.","Distalinio blauzdikaulio galo medialinė užrakinama plokštelė, 4,2 mm storio, su išsikišusiu trikampiu vienam užrakinamam sraigtui distalinėje dalyje, pagaminta iš titano.  Fiksuojama Ø 3,5 mm užrakinamais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais.",8,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E318),\"\", PRODUCT(C318,E318))","v":""}]
["1.145.1.","Kairės pusės, 12 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje"]
["1.146.","Distalinio blauzdikaulio galo medialinė užrakinama plokštelė, 4,2 mm storio, su išsikišusiu trikampiu vienam užrakinamam sraigtui distalinėje dalyje, pagaminta iš titano.  Fiksuojama Ø 3,5 mm užrakinamais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais.",8,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E320),\"\", PRODUCT(C320,E320))","v":""}]
["1.146.1.","Kairės pusės, 14 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje"]
["1.147.","Distalinio blauzdikaulio galo medialinė kintamo kampo užrakinama plokštelė, su išsikišusiu trikampiu vienam užrakinamam sraigtui distalinėje dalyje, pagaminta iš titano.  Fiksuojama Ø 2,7 mm užrakinamais kintamo kampo sraigtais, Ø 3,5 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais.",1,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E322),\"\", PRODUCT(C322,E322))","v":""}]
["1.147.1.","Dešinės pusės, 4 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje"]
["1.148.","Distalinio blauzdikaulio galo medialinė kintamo kampo užrakinama plokštelė, su išsikišusiu trikampiu vienam užrakinamam sraigtui distalinėje dalyje, pagaminta iš titano.  Fiksuojama Ø 2,7 mm užrakinamais kintamo kampo sraigtais, Ø 3,5 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais.",1,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E324),\"\", PRODUCT(C324,E324))","v":""}]
["1.148.1.","Dešinės pusės, 6 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje"]
["1.149.","Distalinio blauzdikaulio galo medialinė kintamo kampo užrakinama plokštelė, su išsikišusiu trikampiu vienam užrakinamam sraigtui distalinėje dalyje, pagaminta iš titano.  Fiksuojama Ø 2,7 mm užrakinamais kintamo kampo sraigtais, Ø 3,5 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais.",1,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E326),\"\", PRODUCT(C326,E326))","v":""}]
["1.149.1.","Dešinės pusės, 8 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje"]
["1.150.","Distalinio blauzdikaulio galo medialinė kintamo kampo užrakinama plokštelė, su išsikišusiu trikampiu vienam užrakinamam sraigtui distalinėje dalyje, pagaminta iš titano.  Fiksuojama Ø 2,7 mm užrakinamais kintamo kampo sraigtais, Ø 3,5 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais.",1,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E328),\"\", PRODUCT(C328,E328))","v":""}]
["1.150.1.","Dešinės pusės, 10 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje"]
["1.151.","Distalinio blauzdikaulio galo medialinė kintamo kampo užrakinama plokštelė, su išsikišusiu trikampiu vienam užrakinamam sraigtui distalinėje dalyje, pagaminta iš titano.  Fiksuojama Ø 2,7 mm užrakinamais kintamo kampo sraigtais, Ø 3,5 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais.",1,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E330),\"\", PRODUCT(C330,E330))","v":""}]
["1.151.1.","Dešinės pusės, 12 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje"]
["1.152.","Distalinio blauzdikaulio galo medialinė kintamo kampo užrakinama plokštelė, su išsikišusiu trikampiu vienam užrakinamam sraigtui distalinėje dalyje, pagaminta iš titano.  Fiksuojama Ø 2,7 mm užrakinamais kintamo kampo sraigtais, Ø 3,5 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais.",1,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E332),\"\", PRODUCT(C332,E332))","v":""}]
["1.152.1.","Dešinės pusės, 14 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje"]
["1.153.","Distalinio blauzdikaulio galo medialinė kintamo kampo užrakinama plokštelė, su išsikišusiu trikampiu vienam užrakinamam sraigtui distalinėje dalyje, pagaminta iš titano.  Fiksuojama Ø 2,7 mm užrakinamais kintamo kampo sraigtais, Ø 3,5 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais.",1,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E334),\"\", PRODUCT(C334,E334))","v":""}]
["1.153.1.","Kairės pusės, 4 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje"]
["1.154.","Distalinio blauzdikaulio galo medialinė kintamo kampo užrakinama plokštelė, su išsikišusiu trikampiu vienam užrakinamam sraigtui distalinėje dalyje, pagaminta iš titano.  Fiksuojama Ø 2,7 mm užrakinamais kintamo kampo sraigtais, Ø 3,5 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais.",1,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E336),\"\", PRODUCT(C336,E336))","v":""}]
["1.154.1.","Kairės pusės, 6 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje"]
["1.155.","Distalinio blauzdikaulio galo medialinė kintamo kampo užrakinama plokštelė, su išsikišusiu trikampiu vienam užrakinamam sraigtui distalinėje dalyje, pagaminta iš titano.  Fiksuojama Ø 2,7 mm užrakinamais kintamo kampo sraigtais, Ø 3,5 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais.",1,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E338),\"\", PRODUCT(C338,E338))","v":""}]
["1.155.1.","Kairės pusės, 8 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje"]
["1.156.","Distalinio blauzdikaulio galo medialinė kintamo kampo užrakinama plokštelė, su išsikišusiu trikampiu vienam užrakinamam sraigtui distalinėje dalyje, pagaminta iš titano.  Fiksuojama Ø 2,7 mm užrakinamais kintamo kampo sraigtais, Ø 3,5 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais.",1,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E340),\"\", PRODUCT(C340,E340))","v":""}]
["1.156.1.","Kairės pusės, 10 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje"]
["1.157.","Distalinio blauzdikaulio galo medialinė kintamo kampo užrakinama plokštelė, su išsikišusiu trikampiu vienam užrakinamam sraigtui distalinėje dalyje, pagaminta iš titano.  Fiksuojama Ø 2,7 mm užrakinamais kintamo kampo sraigtais, Ø 3,5 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais.",1,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E342),\"\", PRODUCT(C342,E342))","v":""}]
["1.157.1.","Kairės pusės, 12 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje"]
["1.158.","Distalinio blauzdikaulio galo medialinė kintamo kampo užrakinama plokštelė, su išsikišusiu trikampiu vienam užrakinamam sraigtui distalinėje dalyje, pagaminta iš titano.  Fiksuojama Ø 2,7 mm užrakinamais kintamo kampo sraigtais, Ø 3,5 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais.",1,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E344),\"\", PRODUCT(C344,E344))","v":""}]
["1.158.1.","Kairės pusės, 14 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje"]
["1.159.","Distalinio blauzdikaulio galo medialinė užrakinama plokštelė, be išsikišusio trikampio vienam užrakinamam sraigtui distalinėje dalyje, pagaminta iš titano.  Fiksuojama Ø 3,5 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais.",2,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E346),\"\", PRODUCT(C346,E346))","v":""}]
["1.159.1.","Dešinės pusės, 4 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje"]
["1.160.","Distalinio blauzdikaulio galo medialinė užrakinama plokštelė, be išsikišusio trikampio vienam užrakinamam sraigtui distalinėje dalyje, pagaminta iš titano.  Fiksuojama Ø 3,5 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais.",2,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E348),\"\", PRODUCT(C348,E348))","v":""}]
["1.160.1.","Dešinės pusės, 6 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje"]
["1.161.","Distalinio blauzdikaulio galo medialinė užrakinama plokštelė, be išsikišusio trikampio vienam užrakinamam sraigtui distalinėje dalyje, pagaminta iš titano.  Fiksuojama Ø 3,5 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais.",2,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E350),\"\", PRODUCT(C350,E350))","v":""}]
["1.161.1.","Dešinės pusės, 8 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje"]
["1.162.","Distalinio blauzdikaulio galo medialinė užrakinama plokštelė, be išsikišusio trikampio vienam užrakinamam sraigtui distalinėje dalyje, pagaminta iš titano.  Fiksuojama Ø 3,5 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais.",2,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E352),\"\", PRODUCT(C352,E352))","v":""}]
["1.162.1.","Dešinės pusės, 10 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje"]
["1.163.","Distalinio blauzdikaulio galo medialinė užrakinama plokštelė, be išsikišusio trikampio vienam užrakinamam sraigtui distalinėje dalyje, pagaminta iš titano.  Fiksuojama Ø 3,5 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais.",2,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E354),\"\", PRODUCT(C354,E354))","v":""}]
["1.163.1.","Kairės pusės, 4 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje"]
["1.164.","Distalinio blauzdikaulio galo medialinė užrakinama plokštelė, be išsikišusio trikampio vienam užrakinamam sraigtui distalinėje dalyje, pagaminta iš titano.  Fiksuojama Ø 3,5 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais.",2,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E356),\"\", PRODUCT(C356,E356))","v":""}]
["1.164.1.","Kairės pusės, 6 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje"]
["1.165.","Distalinio blauzdikaulio galo medialinė užrakinama plokštelė, be išsikišusio trikampio vienam užrakinamam sraigtui distalinėje dalyje, pagaminta iš titano.  Fiksuojama Ø 3,5 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais.",2,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E358),\"\", PRODUCT(C358,E358))","v":""}]
["1.165.1.","Kairės pusės, 8 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje"]
["1.166.","Distalinio blauzdikaulio galo medialinė užrakinama plokštelė, be išsikišusio trikampio vienam užrakinamam sraigtui distalinėje dalyje, pagaminta iš titano.  Fiksuojama Ø 3,5 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais.",2,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E360),\"\", PRODUCT(C360,E360))","v":""}]
["1.166.1.","Kairės pusės, 10 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje"]
["1.167.","Distalinio blauzdikaulio galo medialinė kintamo kampo užrakinama plokštelė, be išsikišusio trikampio vienam užrakinamam sraigtui distalinėje dalyje, pagaminta iš titano.  Fiksuojama Ø 2,7 mm užrakinamais kintamo kampo sraigtais, Ø 3,5 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais.",1,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E362),\"\", PRODUCT(C362,E362))","v":""}]
["1.167.1.","Dešinės pusės, 4 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje"]
["1.168.","Distalinio blauzdikaulio galo medialinė kintamo kampo užrakinama plokštelė, be išsikišusio trikampio vienam užrakinamam sraigtui distalinėje dalyje, pagaminta iš titano.  Fiksuojama Ø 2,7 mm užrakinamais kintamo kampo sraigtais, Ø 3,5 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais.",1,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E364),\"\", PRODUCT(C364,E364))","v":""}]
["1.168.1.","Dešinės pusės, 6 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje"]
["1.169.","Distalinio blauzdikaulio galo medialinė kintamo kampo užrakinama plokštelė, be išsikišusio trikampio vienam užrakinamam sraigtui distalinėje dalyje, pagaminta iš titano.  Fiksuojama Ø 2,7 mm užrakinamais kintamo kampo sraigtais, Ø 3,5 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais.",1,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E366),\"\", PRODUCT(C366,E366))","v":""}]
["1.169.1.","Dešinės pusės, 8 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje"]
["1.170.","Distalinio blauzdikaulio galo medialinė kintamo kampo užrakinama plokštelė, be išsikišusio trikampio vienam užrakinamam sraigtui distalinėje dalyje, pagaminta iš titano.  Fiksuojama Ø 2,7 mm užrakinamais kintamo kampo sraigtais, Ø 3,5 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais.",1,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E368),\"\", PRODUCT(C368,E368))","v":""}]
["1.170.1.","Dešinės pusės, 10 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje"]
["1.171.","Distalinio blauzdikaulio galo medialinė kintamo kampo užrakinama plokštelė, be išsikišusio trikampio vienam užrakinamam sraigtui distalinėje dalyje, pagaminta iš titano.  Fiksuojama Ø 2,7 mm užrakinamais kintamo kampo sraigtais, Ø 3,5 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais.",1,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E370),\"\", PRODUCT(C370,E370))","v":""}]
["1.171.1.","Dešinės pusės, 12 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje"]
["1.172.","Distalinio blauzdikaulio galo medialinė kintamo kampo užrakinama plokštelė, be išsikišusio trikampio vienam užrakinamam sraigtui distalinėje dalyje, pagaminta iš titano.  Fiksuojama Ø 2,7 mm užrakinamais kintamo kampo sraigtais, Ø 3,5 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais.",1,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E372),\"\", PRODUCT(C372,E372))","v":""}]
["1.172.1.","Kairės pusės, 4 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje"]
["1.173.","Distalinio blauzdikaulio galo medialinė kintamo kampo užrakinama plokštelė, be išsikišusio trikampio vienam užrakinamam sraigtui distalinėje dalyje, pagaminta iš titano.  Fiksuojama Ø 2,7 mm užrakinamais kintamo kampo sraigtais, Ø 3,5 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais.",1,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E374),\"\", PRODUCT(C374,E374))","v":""}]
["1.173.1.","Kairės pusės, 6 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje"]
["1.174.","Distalinio blauzdikaulio galo medialinė kintamo kampo užrakinama plokštelė, be išsikišusio trikampio vienam užrakinamam sraigtui distalinėje dalyje, pagaminta iš titano.  Fiksuojama Ø 2,7 mm užrakinamais kintamo kampo sraigtais, Ø 3,5 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais.",1,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E376),\"\", PRODUCT(C376,E376))","v":""}]
["1.174.1.","Kairės pusės, 8 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje"]
["1.175.","Distalinio blauzdikaulio galo medialinė kintamo kampo užrakinama plokštelė, be išsikišusio trikampio vienam užrakinamam sraigtui distalinėje dalyje, pagaminta iš titano.  Fiksuojama Ø 2,7 mm užrakinamais kintamo kampo sraigtais, Ø 3,5 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais.",1,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E378),\"\", PRODUCT(C378,E378))","v":""}]
["1.175.1.","Kairės pusės, 10 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje"]
["1.176.","Distalinio blauzdikaulio galo medialinė kintamo kampo užrakinama plokštelė, be išsikišusio trikampio vienam užrakinamam sraigtui distalinėje dalyje, pagaminta iš titano.  Fiksuojama Ø 2,7 mm užrakinamais kintamo kampo sraigtais, Ø 3,5 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais.",1,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E380),\"\", PRODUCT(C380,E380))","v":""}]
["1.176.1.","Kairės pusės, 12 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje"]
["1.177.","Tiesi užrakinama kompresinė plokštelė, riboto kontakto, 3,6 mm storio, 11 mm pločio,  pagaminta iš titano.  Fiksuojama Ø 3,5 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais.",5,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E382),\"\", PRODUCT(C382,E382))","v":""}]
["1.177.1.","4 kiaurymės, plokštelės ilgis 51 ± 1,0 mm"]
["1.178.","Tiesi užrakinama kompresinė plokštelė, riboto kontakto, 3,6 mm storio, 11 mm pločio,  pagaminta iš titano.  Fiksuojama Ø 3,5 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais.",5,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E384),\"\", PRODUCT(C384,E384))","v":""}]
["1.178.1.","5 kiaurymės, plokštelės ilgis 64 ± 1,0 mm"]
["1.179.","Tiesi užrakinama kompresinė plokštelė, riboto kontakto, 3,6 mm storio, 11 mm pločio,  pagaminta iš titano.  Fiksuojama Ø 3,5 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais.",5,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E386),\"\", PRODUCT(C386,E386))","v":""}]
["1.179.1.","6 kiaurymės, plokštelės ilgis 77 ± 1,0 mm"]
["1.180.","Tiesi užrakinama kompresinė plokštelė, riboto kontakto, 3,6 mm storio, 11 mm pločio,  pagaminta iš titano.  Fiksuojama Ø 3,5 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais.",5,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E388),\"\", PRODUCT(C388,E388))","v":""}]
["1.180.1.","7 kiaurymės, plokštelės ilgis 90 ± 1,0 mm"]
["1.181.","Tiesi užrakinama kompresinė plokštelė, riboto kontakto, 3,6 mm storio, 11 mm pločio,  pagaminta iš titano.  Fiksuojama Ø 3,5 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais.",5,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E390),\"\", PRODUCT(C390,E390))","v":""}]
["1.181.1.","8 kiaurymės, plokštelės ilgis 103 ± 1,0 mm"]
["1.182.","Tiesi užrakinama kompresinė plokštelė, riboto kontakto, 3,6 mm storio, 11 mm pločio,  pagaminta iš titano.  Fiksuojama Ø 3,5 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais.",5,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E392),\"\", PRODUCT(C392,E392))","v":""}]
["1.182.1.","9 kiaurymės, plokštelės ilgis 116 ± 1,0 mm"]
["1.183.","Tiesi užrakinama kompresinė plokštelė, riboto kontakto, 3,6 mm storio, 11 mm pločio,  pagaminta iš titano.  Fiksuojama Ø 3,5 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais.",5,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E394),\"\", PRODUCT(C394,E394))","v":""}]
["1.183.1.","10 kiaurymių, plokštelės ilgis 129 ± 1,0 mm"]
["1.184.","Tiesi užrakinama kompresinė plokštelė, riboto kontakto, 3,6 mm storio, 11 mm pločio,  pagaminta iš titano.  Fiksuojama Ø 3,5 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais.",5,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E396),\"\", PRODUCT(C396,E396))","v":""}]
["1.184.1.","11 kiaurymių, plokštelės ilgis 142 ± 1,0 mm"]
["1.185.","Tiesi užrakinama kompresinė plokštelė, riboto kontakto, 3,6 mm storio, 11 mm pločio,  pagaminta iš titano.  Fiksuojama Ø 3,5 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais.",5,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E398),\"\", PRODUCT(C398,E398))","v":""}]
["1.185.1.","12 kiaurymių, plokštelės ilgis 155 ± 1,0 mm"]
["1.186.","Tiesi užrakinama kompresinė plokštelė, riboto kontakto, 1,8 mm storio, 9,5 mm pločio,  pagaminta iš titano.  Fiksuojama Ø 3,5 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais.",1,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E400),\"\", PRODUCT(C400,E400))","v":""}]
["1.186.1.","4 kiaurymės, plokštelės ilgis 60 ± 1,0 mm"]
["1.187.","Tiesi užrakinama kompresinė plokštelė, riboto kontakto, 1,8 mm storio, 9,5 mm pločio,  pagaminta iš titano.  Fiksuojama Ø 3,5 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais.",1,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E402),\"\", PRODUCT(C402,E402))","v":""}]
["1.187.1.","5 kiaurymės, plokštelės ilgis 73 ± 1,0 mm"]
["1.188.","Tiesi užrakinama kompresinė plokštelė, riboto kontakto, 1,8 mm storio, 9,5 mm pločio,  pagaminta iš titano.  Fiksuojama Ø 3,5 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais.",1,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E404),\"\", PRODUCT(C404,E404))","v":""}]
["1.188.1.","6 kiaurymės, plokštelės ilgis 86 ± 1,0 mm"]
["1.189.","Tiesi užrakinama kompresinė plokštelė, riboto kontakto, 1,8 mm storio, 9,5 mm pločio,  pagaminta iš titano.  Fiksuojama Ø 3,5 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais.",1,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E406),\"\", PRODUCT(C406,E406))","v":""}]
["1.189.1.","7 kiaurymės, plokštelės ilgis 99 ± 1,0 mm"]
["1.190.","Tiesi užrakinama kompresinė plokštelė, riboto kontakto, 1,8 mm storio, 9,5 mm pločio,  pagaminta iš titano.  Fiksuojama Ø 3,5 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais.",1,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E408),\"\", PRODUCT(C408,E408))","v":""}]
["1.190.1.","8 kiaurymės, plokštelės ilgis 112 ± 1,0  mm"]
["1.191.","Tiesi užrakinama kompresinė plokštelė, riboto kontakto, 1,8 mm storio, 9,5 mm pločio,  pagaminta iš titano.  Fiksuojama Ø 3,5 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais.",1,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E410),\"\", PRODUCT(C410,E410))","v":""}]
["1.191.1.","10 kiaurymių, plokštelės ilgis 138 ± 1,0 mm"]
["1.192.","Tiesi užrakinama kompresinė plokštelė, riboto kontakto, 1,8 mm storio, 9,5 mm pločio,  pagaminta iš titano.  Fiksuojama Ø 3,5 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais.",1,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E412),\"\", PRODUCT(C412,E412))","v":""}]
["1.192.1.","12 kiaurymių, plokštelės ilgis 164 ± 1,0 mm"]
["1.193.","Tiesi užrakinama kompresinė plokštelė, riboto kontakto, 3,0 mm storio, 9,5 mm pločio,  pagaminta iš titano.  Fiksuojama Ø 3,5 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais.",1,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E414),\"\", PRODUCT(C414,E414))","v":""}]
["1.193.1.","4 kiaurymės, plokštelės ilgis 60 ± 1,0 mm"]
["1.194.","Tiesi užrakinama kompresinė plokštelė, riboto kontakto, 3,0 mm storio, 9,5 mm pločio,  pagaminta iš titano.  Fiksuojama Ø 3,5 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais.",1,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E416),\"\", PRODUCT(C416,E416))","v":""}]
["1.194.1.","5 kiaurymės, plokštelės ilgis 73 ± 1,0 mm"]
["1.195.","Tiesi užrakinama kompresinė plokštelė, riboto kontakto, 3,0 mm storio, 9,5 mm pločio,  pagaminta iš titano.  Fiksuojama Ø 3,5 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais.",1,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E418),\"\", PRODUCT(C418,E418))","v":""}]
["1.195.1.","6 kiaurymės, plokštelės ilgis 86 ± 1,0 mm"]
["1.196.","Tiesi užrakinama kompresinė plokštelė, riboto kontakto, 3,0 mm storio, 9,5 mm pločio,  pagaminta iš titano.  Fiksuojama Ø 3,5 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais.",1,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E420),\"\", PRODUCT(C420,E420))","v":""}]
["1.196.1.","7 kiaurymės, plokštelės ilgis 99 ± 1,0 mm"]
["1.197.","Tiesi užrakinama kompresinė plokštelė, riboto kontakto, 3,0 mm storio, 9,5 mm pločio,  pagaminta iš titano.  Fiksuojama Ø 3,5 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais.",1,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E422),\"\", PRODUCT(C422,E422))","v":""}]
["1.197.1.","8 kiaurymės, plokštelės ilgis 112 ± 1,0 mm"]
["1.198.","Tiesi užrakinama kompresinė plokštelė, riboto kontakto, 3,0 mm storio, 9,5 mm pločio,  pagaminta iš titano.  Fiksuojama Ø 3,5 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais.",1,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E424),\"\", PRODUCT(C424,E424))","v":""}]
["1.198.1.","9 kiaurymės, plokštelės ilgis 125 ± 1,0 mm"]
["1.199.","Tiesi užrakinama kompresinė plokštelė, riboto kontakto, 3,0 mm storio, 9,5 mm pločio,  pagaminta iš titano.  Fiksuojama Ø 3,5 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais.",1,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E426),\"\", PRODUCT(C426,E426))","v":""}]
["1.199.1.","10 kiaurymių, plokštelės ilgis 138 ± 1,0 mm"]
["1.200.","Tiesi užrakinama kompresinė plokštelė, riboto kontakto, 3,0 mm storio, 9,5 mm pločio,  pagaminta iš titano.  Fiksuojama Ø 3,5 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais.",1,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E428),\"\", PRODUCT(C428,E428))","v":""}]
["1.200.1.","11 kiaurymių, plokštelės ilgis 151 ± 1,0 mm"]
["1.201.","Tiesi užrakinama kompresinė plokštelė, riboto kontakto, 3,0 mm storio, 9,5 mm pločio,  pagaminta iš titano.  Fiksuojama Ø 3,5 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais.",1,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E430),\"\", PRODUCT(C430,E430))","v":""}]
["1.201.1.","12 kiaurymių, plokštelės ilgis 164 ± 1,0 mm"]
["1.202.","Alkūnkaulio užrakinama plokštelė, anatomiškai išlenkta, 3,2 mm storio, pagaminta iš titano.  8 kiaurymės prosimalinėje dalyje.  Fiksuojama 3,5 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais.",5,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E432),\"\", PRODUCT(C432,E432))","v":""}]
["1.202.1.","4 kiaurymių, 112 ± 1,0 mm ilgio, dešinės pusės"]
["1.203.","Alkūnkaulio užrakinama plokštelė, anatomiškai išlenkta, 3,2 mm storio, pagaminta iš titano.  8 kiaurymės prosimalinėje dalyje.  Fiksuojama 3,5 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais.",5,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E434),\"\", PRODUCT(C434,E434))","v":""}]
["1.203.1.","6 kiaurymių, 138 ± 1,0 mm ilgio, dešinės pusės"]
["1.204.","Alkūnkaulio užrakinama plokštelė, anatomiškai išlenkta, 3,2 mm storio, pagaminta iš titano.  8 kiaurymės prosimalinėje dalyje.  Fiksuojama 3,5 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais.",3,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E436),\"\", PRODUCT(C436,E436))","v":""}]
["1.204.1.","8 kiaurymių, 164 ± 1,0 mm ilgio, dešinės pusės"]
["1.205.","Alkūnkaulio užrakinama plokštelė, anatomiškai išlenkta, 3,2 mm storio, pagaminta iš titano.  8 kiaurymės prosimalinėje dalyje.  Fiksuojama 3,5 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais.",1,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E438),\"\", PRODUCT(C438,E438))","v":""}]
["1.205.1.","10 kiaurymių, 190 ± 1,0 mm ilgio, dešinės pusės"]
["1.206.","Alkūnkaulio užrakinama plokštelė, anatomiškai išlenkta, 3,2 mm storio, pagaminta iš titano.  8 kiaurymės prosimalinėje dalyje.  Fiksuojama 3,5 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais.",1,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E440),\"\", PRODUCT(C440,E440))","v":""}]
["1.206.1.","12 kiaurymių, 216 ± 1,0 mm ilgio, dešinės pusės"]
["1.207.","Alkūnkaulio užrakinama plokštelė, anatomiškai išlenkta, 3,2 mm storio, pagaminta iš titano.  8 kiaurymės prosimalinėje dalyje.  Fiksuojama 3,5 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais.",5,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E442),\"\", PRODUCT(C442,E442))","v":""}]
["1.207.1.","4 kiaurymių, 112 ± 1,0 mm ilgio, kairės pusės"]
["1.208.","Alkūnkaulio užrakinama plokštelė, anatomiškai išlenkta, 3,2 mm storio, pagaminta iš titano.  8 kiaurymės prosimalinėje dalyje.  Fiksuojama 3,5 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais.",5,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E444),\"\", PRODUCT(C444,E444))","v":""}]
["1.208.1.","6 kiaurymių, 138 ± 1,0 mm ilgio, kairės pusės"]
["1.209.","Alkūnkaulio užrakinama plokštelė, anatomiškai išlenkta, 3,2 mm storio, pagaminta iš titano.  8 kiaurymės prosimalinėje dalyje.  Fiksuojama 3,5 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais.",3,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E446),\"\", PRODUCT(C446,E446))","v":""}]
["1.209.1.","8 kiaurymių, 164 ± 1,0 mm ilgio, kairės pusės"]
["1.210.","Alkūnkaulio užrakinama plokštelė, anatomiškai išlenkta, 3,2 mm storio, pagaminta iš titano.  8 kiaurymės prosimalinėje dalyje.  Fiksuojama 3,5 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais.",1,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E448),\"\", PRODUCT(C448,E448))","v":""}]
["1.210.1.","10 kiaurymių, 190 ± 1,0 mm ilgio, kairės pusės"]
["1.211.","Alkūnkaulio užrakinama plokštelė, anatomiškai išlenkta, 3,2 mm storio, pagaminta iš titano.  8 kiaurymės prosimalinėje dalyje.  Fiksuojama 3,5 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais.",1,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E450),\"\", PRODUCT(C450,E450))","v":""}]
["1.211.1.","12 kiaurymių, 216 ± 1,0 mm ilgio, kairės pusės"]
["1.212.","Anatomiškai išlenkta stipinkaulio distalinio galo voliarinė užrakinama plokštelė.  2,0 mm storio, 9 mm pločio siaurojoje plokštelės dalyje, pagaminta iš titano.  Fiksuojama Ø 2,7 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 2,7 mm kortikaliniais sraigtais.  Plokštelės \"galvoje\" yra 9 kiaurymės užrakinamiems sraigtams, kurie įsukami įvairiais nustatytais kampais.",2,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E452),\"\", PRODUCT(C452,E452))","v":""}]
["1.212.1.","Kairės pusės, 3 kiaurymių"]
["1.213.","Anatomiškai išlenkta stipinkaulio distalinio galo voliarinė užrakinama plokštelė.  2,0 mm storio, 9 mm pločio siaurojoje plokštelės dalyje, pagaminta iš titano.  Fiksuojama Ø 2,7 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 2,7 mm kortikaliniais sraigtais.  Plokštelės \"galvoje\" yra 9 kiaurymės užrakinamiems sraigtams, kurie įsukami įvairiais nustatytais kampais.",2,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E454),\"\", PRODUCT(C454,E454))","v":""}]
["1.213.1.","Kairės pusės, 4 kiaurymių"]
["1.214.","Anatomiškai išlenkta stipinkaulio distalinio galo voliarinė užrakinama plokštelė.  2,0 mm storio, 9 mm pločio siaurojoje plokštelės dalyje, pagaminta iš titano.  Fiksuojama Ø 2,7 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 2,7 mm kortikaliniais sraigtais.  Plokštelės \"galvoje\" yra 9 kiaurymės užrakinamiems sraigtams, kurie įsukami įvairiais nustatytais kampais.",2,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E456),\"\", PRODUCT(C456,E456))","v":""}]
["1.214.1.","Kairės pusės, 5 kiaurymių"]
["1.215.","Anatomiškai išlenkta stipinkaulio distalinio galo voliarinė užrakinama plokštelė.  2,0 mm storio, 9 mm pločio siaurojoje plokštelės dalyje, pagaminta iš titano.  Fiksuojama Ø 2,7 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 2,7 mm kortikaliniais sraigtais.  Plokštelės \"galvoje\" yra 9 kiaurymės užrakinamiems sraigtams, kurie įsukami įvairiais nustatytais kampais.",2,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E458),\"\", PRODUCT(C458,E458))","v":""}]
["1.215.1.","Dešinės pusės, 3 kiaurymių"]
["1.216.","Anatomiškai išlenkta stipinkaulio distalinio galo voliarinė užrakinama plokštelė.  2,0 mm storio, 9 mm pločio siaurojoje plokštelės dalyje, pagaminta iš titano.  Fiksuojama Ø 2,7 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 2,7 mm kortikaliniais sraigtais.  Plokštelės \"galvoje\" yra 9 kiaurymės užrakinamiems sraigtams, kurie įsukami įvairiais nustatytais kampais.",2,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E460),\"\", PRODUCT(C460,E460))","v":""}]
["1.216.1.","Dešinės pusės, 4 kiaurymių"]
["1.217.","Anatomiškai išlenkta stipinkaulio distalinio galo voliarinė užrakinama plokštelė.  2,0 mm storio, 9 mm pločio siaurojoje plokštelės dalyje, pagaminta iš titano.  Fiksuojama Ø 2,7 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 2,7 mm kortikaliniais sraigtais.  Plokštelės \"galvoje\" yra 9 kiaurymės užrakinamiems sraigtams, kurie įsukami įvairiais nustatytais kampais.",2,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E462),\"\", PRODUCT(C462,E462))","v":""}]
["1.217.1.","Dešinės pusės, 5 kiaurymių"]
["1.218.","Anatomiškai išlenkta stipinkaulio distalinio galo voliarinė kintamo kampo užrakinama plokštelė.  1,7 mm storio, pagaminta iš titano.  Fiksuojama Ø 2,4 ir 2,7 mm užrakinamais kintamo kampo sraigtais ir Ø 2,4 ir 2,7 mm kortikaliniais sraigtais.  Plokštelės \"galvoje\" yra 7 kiaurymės užrakinamiems kintamo kampo sraigtams.",1,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E464),\"\", PRODUCT(C464,E464))","v":""}]
["1.218.1.","Kairės pusės, 2 kiaurymių"]
["1.219.","Anatomiškai išlenkta stipinkaulio distalinio galo voliarinė kintamo kampo užrakinama plokštelė.  1,7 mm storio, pagaminta iš titano.  Fiksuojama Ø 2,4 ir 2,7 mm užrakinamais kintamo kampo sraigtais ir Ø 2,4 ir 2,7 mm kortikaliniais sraigtais.  Plokštelės \"galvoje\" yra 7 kiaurymės užrakinamiems kintamo kampo sraigtams.",2,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E466),\"\", PRODUCT(C466,E466))","v":""}]
["1.219.1.","Kairės pusės, 3 kiaurymių"]
["1.220.","Anatomiškai išlenkta stipinkaulio distalinio galo voliarinė kintamo kampo užrakinama plokštelė.  1,7 mm storio, pagaminta iš titano.  Fiksuojama Ø 2,4 ir 2,7 mm užrakinamais kintamo kampo sraigtais ir Ø 2,4 ir 2,7 mm kortikaliniais sraigtais.  Plokštelės \"galvoje\" yra 7 kiaurymės užrakinamiems kintamo kampo sraigtams.",2,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E468),\"\", PRODUCT(C468,E468))","v":""}]
["1.220.1.","Kairės pusės, 4 kiaurymių"]
["1.221.","Anatomiškai išlenkta stipinkaulio distalinio galo voliarinė kintamo kampo užrakinama plokštelė.  1,7 mm storio, pagaminta iš titano.  Fiksuojama Ø 2,4 ir 2,7 mm užrakinamais kintamo kampo sraigtais ir Ø 2,4 ir 2,7 mm kortikaliniais sraigtais.  Plokštelės \"galvoje\" yra 7 kiaurymės užrakinamiems kintamo kampo sraigtams.",1,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E470),\"\", PRODUCT(C470,E470))","v":""}]
["1.221.1.","Kairės pusės, 5 kiaurymių"]
["1.222.","Anatomiškai išlenkta stipinkaulio distalinio galo voliarinė kintamo kampo užrakinama plokštelė.  1,7 mm storio, pagaminta iš titano.  Fiksuojama Ø 2,4 ir 2,7 mm užrakinamais kintamo kampo sraigtais ir Ø 2,4 ir 2,7 mm kortikaliniais sraigtais.  Plokštelės \"galvoje\" yra 7 kiaurymės užrakinamiems kintamo kampo sraigtams.",1,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E472),\"\", PRODUCT(C472,E472))","v":""}]
["1.222.1.","Dešinės pusės, 2 kiaurymių"]
["1.223.","Anatomiškai išlenkta stipinkaulio distalinio galo voliarinė kintamo kampo užrakinama plokštelė.  1,7 mm storio, pagaminta iš titano.  Fiksuojama Ø 2,4 ir 2,7 mm užrakinamais kintamo kampo sraigtais ir Ø 2,4 ir 2,7 mm kortikaliniais sraigtais.  Plokštelės \"galvoje\" yra 7 kiaurymės užrakinamiems kintamo kampo sraigtams.",2,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E474),\"\", PRODUCT(C474,E474))","v":""}]
["1.223.1.","Dešinės pusės, 3 kiaurymių"]
["1.224.","Anatomiškai išlenkta stipinkaulio distalinio galo voliarinė kintamo kampo užrakinama plokštelė.  1,7 mm storio, pagaminta iš titano.  Fiksuojama Ø 2,4 ir 2,7 mm užrakinamais kintamo kampo sraigtais ir Ø 2,4 ir 2,7 mm kortikaliniais sraigtais.  Plokštelės \"galvoje\" yra 7 kiaurymės užrakinamiems kintamo kampo sraigtams.",2,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E476),\"\", PRODUCT(C476,E476))","v":""}]
["1.224.1.","Dešinės pusės, 4 kiaurymių"]
["1.225.","Anatomiškai išlenkta stipinkaulio distalinio galo voliarinė kintamo kampo užrakinama plokštelė.  1,7 mm storio, pagaminta iš titano.  Fiksuojama Ø 2,4 ir 2,7 mm užrakinamais kintamo kampo sraigtais ir Ø 2,4 ir 2,7 mm kortikaliniais sraigtais.  Plokštelės \"galvoje\" yra 7 kiaurymės užrakinamiems kintamo kampo sraigtams.",1,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E478),\"\", PRODUCT(C478,E478))","v":""}]
["1.225.1.","Dešinės pusės, 5 kiaurymių"]
["1.226.","Anatomiškai išlenkta stipinkaulio distalinio galo voliarinė kintamo kampo užrakinama plokštelė.  2,0 mm storio, pagaminta iš titano.  Fiksuojama Ø 2,4 ir 2,7 mm užrakinamais kintamo kampo sraigtais ir Ø 2,4 ir 2,7 mm kortikaliniais sraigtais.  Plokštelės \"galvoje\" yra 7 kiaurymės užrakinamiems kintamo kampo sraigtams.",1,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E480),\"\", PRODUCT(C480,E480))","v":""}]
["1.226.1.","Kairės pusės, 2 kiaurymių"]
["1.227.","Anatomiškai išlenkta stipinkaulio distalinio galo voliarinė kintamo kampo užrakinama plokštelė.  2,0 mm storio, pagaminta iš titano.  Fiksuojama Ø 2,4 ir 2,7 mm užrakinamais kintamo kampo sraigtais ir Ø 2,4 ir 2,7 mm kortikaliniais sraigtais.  Plokštelės \"galvoje\" yra 7 kiaurymės užrakinamiems kintamo kampo sraigtams.",2,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E482),\"\", PRODUCT(C482,E482))","v":""}]
["1.227.1.","Kairės pusės, 3 kiaurymių"]
["1.228.","Anatomiškai išlenkta stipinkaulio distalinio galo voliarinė kintamo kampo užrakinama plokštelė.  2,0 mm storio, pagaminta iš titano.  Fiksuojama Ø 2,4 ir 2,7 mm užrakinamais kintamo kampo sraigtais ir Ø 2,4 ir 2,7 mm kortikaliniais sraigtais.  Plokštelės \"galvoje\" yra 7 kiaurymės užrakinamiems kintamo kampo sraigtams.",2,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E484),\"\", PRODUCT(C484,E484))","v":""}]
["1.228.1.","Kairės pusės, 4 kiaurymių"]
["1.229.","Anatomiškai išlenkta stipinkaulio distalinio galo voliarinė kintamo kampo užrakinama plokštelė.  2,0 mm storio, pagaminta iš titano.  Fiksuojama Ø 2,4 ir 2,7 mm užrakinamais kintamo kampo sraigtais ir Ø 2,4 ir 2,7 mm kortikaliniais sraigtais.  Plokštelės \"galvoje\" yra 7 kiaurymės užrakinamiems kintamo kampo sraigtams.",1,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E486),\"\", PRODUCT(C486,E486))","v":""}]
["1.229.1.","Kairės pusės, 5 kiaurymių"]
["1.230.","Anatomiškai išlenkta stipinkaulio distalinio galo voliarinė kintamo kampo užrakinama plokštelė.  2,0 mm storio, pagaminta iš titano.  Fiksuojama Ø 2,4 ir 2,7 mm užrakinamais kintamo kampo sraigtais ir Ø 2,4 ir 2,7 mm kortikaliniais sraigtais.  Plokštelės \"galvoje\" yra 7 kiaurymės užrakinamiems kintamo kampo sraigtams.",1,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E488),\"\", PRODUCT(C488,E488))","v":""}]
["1.230.1.","Dešinės pusės, 2 kiaurymių"]
["1.231.","Anatomiškai išlenkta stipinkaulio distalinio galo voliarinė kintamo kampo užrakinama plokštelė.  2,0 mm storio, pagaminta iš titano.  Fiksuojama Ø 2,4 ir 2,7 mm užrakinamais kintamo kampo sraigtais ir Ø 2,4 ir 2,7 mm kortikaliniais sraigtais.  Plokštelės \"galvoje\" yra 7 kiaurymės užrakinamiems kintamo kampo sraigtams.",2,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E490),\"\", PRODUCT(C490,E490))","v":""}]
["1.231.1.","Dešinės pusės, 3 kiaurymių"]
["1.232.","Anatomiškai išlenkta stipinkaulio distalinio galo voliarinė kintamo kampo užrakinama plokštelė.  2,0 mm storio, pagaminta iš titano.  Fiksuojama Ø 2,4 ir 2,7 mm užrakinamais kintamo kampo sraigtais ir Ø 2,4 ir 2,7 mm kortikaliniais sraigtais.  Plokštelės \"galvoje\" yra 7 kiaurymės užrakinamiems kintamo kampo sraigtams.",2,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E492),\"\", PRODUCT(C492,E492))","v":""}]
["1.232.1.","Dešinės pusės, 4 kiaurymių"]
["1.233.","Anatomiškai išlenkta stipinkaulio distalinio galo voliarinė kintamo kampo užrakinama plokštelė.  2,0 mm storio, pagaminta iš titano.  Fiksuojama Ø 2,4 ir 2,7 mm užrakinamais kintamo kampo sraigtais ir Ø 2,4 ir 2,7 mm kortikaliniais sraigtais.  Plokštelės \"galvoje\" yra 7 kiaurymės užrakinamiems kintamo kampo sraigtams.",1,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E494),\"\", PRODUCT(C494,E494))","v":""}]
["1.233.1.","Dešinės pusės, 5 kiaurymių"]
["1.234.","Anatomiškai išlenkta stipinkaulio distalinio galo voliarinė kintamo kampo užrakinama plokštelė.  2,3 mm storio, pagaminta iš titano.  Fiksuojama Ø 2,4 ir 2,7 mm užrakinamais kintamo kampo sraigtais ir Ø 2,4 ir 2,7 mm kortikaliniais sraigtais.  Plokštelės \"galvoje\" yra 7 kiaurymės užrakinamiems kintamo kampo sraigtams.",1,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E496),\"\", PRODUCT(C496,E496))","v":""}]
["1.234.1.","Kairės pusės, 2 kiaurymių"]
["1.235.","Anatomiškai išlenkta stipinkaulio distalinio galo voliarinė kintamo kampo užrakinama plokštelė.  2,3 mm storio, pagaminta iš titano.  Fiksuojama Ø 2,4 ir 2,7 mm užrakinamais kintamo kampo sraigtais ir Ø 2,4 ir 2,7 mm kortikaliniais sraigtais.  Plokštelės \"galvoje\" yra 7 kiaurymės užrakinamiems kintamo kampo sraigtams.",2,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E498),\"\", PRODUCT(C498,E498))","v":""}]
["1.235.1.","Kairės pusės, 3 kiaurymių"]
["1.236.","Anatomiškai išlenkta stipinkaulio distalinio galo voliarinė kintamo kampo užrakinama plokštelė.  2,3 mm storio, pagaminta iš titano.  Fiksuojama Ø 2,4 ir 2,7 mm užrakinamais kintamo kampo sraigtais ir Ø 2,4 ir 2,7 mm kortikaliniais sraigtais.  Plokštelės \"galvoje\" yra 7 kiaurymės užrakinamiems kintamo kampo sraigtams.",2,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E500),\"\", PRODUCT(C500,E500))","v":""}]
["1.236.1.","Kairės pusės, 4 kiaurymių"]
["1.237.","Anatomiškai išlenkta stipinkaulio distalinio galo voliarinė kintamo kampo užrakinama plokštelė.  2,3 mm storio, pagaminta iš titano.  Fiksuojama Ø 2,4 ir 2,7 mm užrakinamais kintamo kampo sraigtais ir Ø 2,4 ir 2,7 mm kortikaliniais sraigtais.  Plokštelės \"galvoje\" yra 7 kiaurymės užrakinamiems kintamo kampo sraigtams.",1,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E502),\"\", PRODUCT(C502,E502))","v":""}]
["1.237.1.","Kairės pusės, 5 kiaurymių"]
["1.238.","Anatomiškai išlenkta stipinkaulio distalinio galo voliarinė kintamo kampo užrakinama plokštelė.  2,3 mm storio, pagaminta iš titano.  Fiksuojama Ø 2,4 ir 2,7 mm užrakinamais kintamo kampo sraigtais ir Ø 2,4 ir 2,7 mm kortikaliniais sraigtais.  Plokštelės \"galvoje\" yra 7 kiaurymės užrakinamiems kintamo kampo sraigtams.",1,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E504),\"\", PRODUCT(C504,E504))","v":""}]
["1.238.1.","Dešinės pusės, 2 kiaurymių"]
["1.239.","Anatomiškai išlenkta stipinkaulio distalinio galo voliarinė kintamo kampo užrakinama plokštelė.  2,3 mm storio, pagaminta iš titano.  Fiksuojama Ø 2,4 ir 2,7 mm užrakinamais kintamo kampo sraigtais ir Ø 2,4 ir 2,7 mm kortikaliniais sraigtais.  Plokštelės \"galvoje\" yra 7 kiaurymės užrakinamiems kintamo kampo sraigtams.",2,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E506),\"\", PRODUCT(C506,E506))","v":""}]
["1.239.1.","Dešinės pusės, 3 kiaurymių"]
["1.240.","Anatomiškai išlenkta stipinkaulio distalinio galo voliarinė kintamo kampo užrakinama plokštelė.  2,3 mm storio, pagaminta iš titano.  Fiksuojama Ø 2,4 ir 2,7 mm užrakinamais kintamo kampo sraigtais ir Ø 2,4 ir 2,7 mm kortikaliniais sraigtais.  Plokštelės \"galvoje\" yra 7 kiaurymės užrakinamiems kintamo kampo sraigtams.",2,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E508),\"\", PRODUCT(C508,E508))","v":""}]
["1.240.1.","Dešinės pusės, 4 kiaurymių"]
["1.241.","Anatomiškai išlenkta stipinkaulio distalinio galo voliarinė kintamo kampo užrakinama plokštelė.  2,3 mm storio, pagaminta iš titano.  Fiksuojama Ø 2,4 ir 2,7 mm užrakinamais kintamo kampo sraigtais ir Ø 2,4 ir 2,7 mm kortikaliniais sraigtais.  Plokštelės \"galvoje\" yra 7 kiaurymės užrakinamiems kintamo kampo sraigtams.",1,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E510),\"\", PRODUCT(C510,E510))","v":""}]
["1.241.1.","Dešinės pusės, 5 kiaurymių"]
["1.242.","Anatomiškai išlenkta stipinkaulio distalinio galo voliarinė kintamo kampo užrakinama plokštelė.  1,8 mm storio, pagaminta iš titano.  Fiksuojama Ø 2,4 ir 2,7 mm užrakinamais kintamo kampo sraigtais ir Ø 2,4 ir 2,7 mm kortikaliniais sraigtais.  Plokštelės \"galvoje\" yra 8 kiaurymės užrakinamiems kintamo kampo sraigtams.",2,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E512),\"\", PRODUCT(C512,E512))","v":""}]
["1.242.1.","Kairės pusės, 3 kiaurymių"]
["1.243.","Anatomiškai išlenkta stipinkaulio distalinio galo voliarinė kintamo kampo užrakinama plokštelė.  1,8 mm storio, pagaminta iš titano.  Fiksuojama Ø 2,4 ir 2,7 mm užrakinamais kintamo kampo sraigtais ir Ø 2,4 ir 2,7 mm kortikaliniais sraigtais.  Plokštelės \"galvoje\" yra 8 kiaurymės užrakinamiems kintamo kampo sraigtams.",2,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E514),\"\", PRODUCT(C514,E514))","v":""}]
["1.243.1.","Kairės pusės, 4 kiaurymių"]
["1.244.","Anatomiškai išlenkta stipinkaulio distalinio galo voliarinė kintamo kampo užrakinama plokštelė.  1,8 mm storio, pagaminta iš titano.  Fiksuojama Ø 2,4 ir 2,7 mm užrakinamais kintamo kampo sraigtais ir Ø 2,4 ir 2,7 mm kortikaliniais sraigtais.  Plokštelės \"galvoje\" yra 8 kiaurymės užrakinamiems kintamo kampo sraigtams.",2,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E516),\"\", PRODUCT(C516,E516))","v":""}]
["1.244.1.","Kairės pusės, 5 kiaurymių"]
["1.245.","Anatomiškai išlenkta stipinkaulio distalinio galo voliarinė kintamo kampo užrakinama plokštelė.  1,8 mm storio, pagaminta iš titano.  Fiksuojama Ø 2,4 ir 2,7 mm užrakinamais kintamo kampo sraigtais ir Ø 2,4 ir 2,7 mm kortikaliniais sraigtais.  Plokštelės \"galvoje\" yra 8 kiaurymės užrakinamiems kintamo kampo sraigtams.",2,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E518),\"\", PRODUCT(C518,E518))","v":""}]
["1.245.1.","Kairės pusės, 6 kiaurymių"]
["1.246.","Anatomiškai išlenkta stipinkaulio distalinio galo voliarinė kintamo kampo užrakinama plokštelė.  1,8 mm storio, pagaminta iš titano.  Fiksuojama Ø 2,4 ir 2,7 mm užrakinamais kintamo kampo sraigtais ir Ø 2,4 ir 2,7 mm kortikaliniais sraigtais.  Plokštelės \"galvoje\" yra 8 kiaurymės užrakinamiems kintamo kampo sraigtams.",1,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E520),\"\", PRODUCT(C520,E520))","v":""}]
["1.246.1.","Kairės pusės, 7 kiaurymių"]
["1.247.","Anatomiškai išlenkta stipinkaulio distalinio galo voliarinė kintamo kampo užrakinama plokštelė.  1,8 mm storio, pagaminta iš titano.  Fiksuojama Ø 2,4 ir 2,7 mm užrakinamais kintamo kampo sraigtais ir Ø 2,4 ir 2,7 mm kortikaliniais sraigtais.  Plokštelės \"galvoje\" yra 8 kiaurymės užrakinamiems kintamo kampo sraigtams.",1,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E522),\"\", PRODUCT(C522,E522))","v":""}]
["1.247.1.","Kairės pusės, 8 kiaurymių"]
["1.248.","Anatomiškai išlenkta stipinkaulio distalinio galo voliarinė kintamo kampo užrakinama plokštelė.  1,8 mm storio, pagaminta iš titano.  Fiksuojama Ø 2,4 ir 2,7 mm užrakinamais kintamo kampo sraigtais ir Ø 2,4 ir 2,7 mm kortikaliniais sraigtais.  Plokštelės \"galvoje\" yra 8 kiaurymės užrakinamiems kintamo kampo sraigtams.",1,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E524),\"\", PRODUCT(C524,E524))","v":""}]
["1.248.1.","Kairės pusės, 9 kiaurymių"]
["1.249.","Anatomiškai išlenkta stipinkaulio distalinio galo voliarinė kintamo kampo užrakinama plokštelė.  1,8 mm storio, pagaminta iš titano.  Fiksuojama Ø 2,4 ir 2,7 mm užrakinamais kintamo kampo sraigtais ir Ø 2,4 ir 2,7 mm kortikaliniais sraigtais.  Plokštelės \"galvoje\" yra 8 kiaurymės užrakinamiems kintamo kampo sraigtams.",1,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E526),\"\", PRODUCT(C526,E526))","v":""}]
["1.249.1.","Kairės pusės, 10 kiaurymių"]
["1.250.","Anatomiškai išlenkta stipinkaulio distalinio galo voliarinė kintamo kampo užrakinama plokštelė.  1,8 mm storio, pagaminta iš titano.  Fiksuojama Ø 2,4 ir 2,7 mm užrakinamais kintamo kampo sraigtais ir Ø 2,4 ir 2,7 mm kortikaliniais sraigtais.  Plokštelės \"galvoje\" yra 8 kiaurymės užrakinamiems kintamo kampo sraigtams.",1,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E528),\"\", PRODUCT(C528,E528))","v":""}]
["1.250.1.","Kairės pusės, 11 kiaurymių"]
["1.251.","Anatomiškai išlenkta stipinkaulio distalinio galo voliarinė kintamo kampo užrakinama plokštelė.  1,8 mm storio, pagaminta iš titano.  Fiksuojama Ø 2,4 ir 2,7 mm užrakinamais kintamo kampo sraigtais ir Ø 2,4 ir 2,7 mm kortikaliniais sraigtais.  Plokštelės \"galvoje\" yra 8 kiaurymės užrakinamiems kintamo kampo sraigtams.",1,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E530),\"\", PRODUCT(C530,E530))","v":""}]
["1.251.1.","Kairės pusės, 12 kiaurymių"]
["1.252.","Anatomiškai išlenkta stipinkaulio distalinio galo voliarinė kintamo kampo užrakinama plokštelė.  1,8 mm storio, pagaminta iš titano.  Fiksuojama Ø 2,4 ir 2,7 mm užrakinamais kintamo kampo sraigtais ir Ø 2,4 ir 2,7 mm kortikaliniais sraigtais.  Plokštelės \"galvoje\" yra 8 kiaurymės užrakinamiems kintamo kampo sraigtams.",1,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E532),\"\", PRODUCT(C532,E532))","v":""}]
["1.252.1.","Dešinės pusės, 3 kiaurymių"]
["1.253.","Anatomiškai išlenkta stipinkaulio distalinio galo voliarinė kintamo kampo užrakinama plokštelė.  1,8 mm storio, pagaminta iš titano.  Fiksuojama Ø 2,4 ir 2,7 mm užrakinamais kintamo kampo sraigtais ir Ø 2,4 ir 2,7 mm kortikaliniais sraigtais.  Plokštelės \"galvoje\" yra 8 kiaurymės užrakinamiems kintamo kampo sraigtams.",1,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E534),\"\", PRODUCT(C534,E534))","v":""}]
["1.253.1.","Dešinės pusės, 4 kiaurymių"]
["1.254.","Anatomiškai išlenkta stipinkaulio distalinio galo voliarinė kintamo kampo užrakinama plokštelė.  1,8 mm storio, pagaminta iš titano.  Fiksuojama Ø 2,4 ir 2,7 mm užrakinamais kintamo kampo sraigtais ir Ø 2,4 ir 2,7 mm kortikaliniais sraigtais.  Plokštelės \"galvoje\" yra 8 kiaurymės užrakinamiems kintamo kampo sraigtams.",1,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E536),\"\", PRODUCT(C536,E536))","v":""}]
["1.254.1.","Dešinės pusės, 5 kiaurymių"]
["1.255.","Anatomiškai išlenkta stipinkaulio distalinio galo voliarinė kintamo kampo užrakinama plokštelė.  1,8 mm storio, pagaminta iš titano.  Fiksuojama Ø 2,4 ir 2,7 mm užrakinamais kintamo kampo sraigtais ir Ø 2,4 ir 2,7 mm kortikaliniais sraigtais.  Plokštelės \"galvoje\" yra 8 kiaurymės užrakinamiems kintamo kampo sraigtams.",1,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E538),\"\", PRODUCT(C538,E538))","v":""}]
["1.255.1.","Dešinės pusės, 6 kiaurymių"]
["1.256.","Anatomiškai išlenkta stipinkaulio distalinio galo voliarinė kintamo kampo užrakinama plokštelė.  1,8 mm storio, pagaminta iš titano.  Fiksuojama Ø 2,4 ir 2,7 mm užrakinamais kintamo kampo sraigtais ir Ø 2,4 ir 2,7 mm kortikaliniais sraigtais.  Plokštelės \"galvoje\" yra 8 kiaurymės užrakinamiems kintamo kampo sraigtams.",1,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E540),\"\", PRODUCT(C540,E540))","v":""}]
["1.256.1.","Dešinės pusės, 7 kiaurymių"]
["1.257.","Anatomiškai išlenkta stipinkaulio distalinio galo voliarinė kintamo kampo užrakinama plokštelė.  1,8 mm storio, pagaminta iš titano.  Fiksuojama Ø 2,4 ir 2,7 mm užrakinamais kintamo kampo sraigtais ir Ø 2,4 ir 2,7 mm kortikaliniais sraigtais.  Plokštelės \"galvoje\" yra 8 kiaurymės užrakinamiems kintamo kampo sraigtams.",1,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E542),\"\", PRODUCT(C542,E542))","v":""}]
["1.257.1.","Dešinės pusės, 8 kiaurymių"]
["1.258.","Anatomiškai išlenkta stipinkaulio distalinio galo voliarinė kintamo kampo užrakinama plokštelė.  1,8 mm storio, pagaminta iš titano.  Fiksuojama Ø 2,4 ir 2,7 mm užrakinamais kintamo kampo sraigtais ir Ø 2,4 ir 2,7 mm kortikaliniais sraigtais.  Plokštelės \"galvoje\" yra 8 kiaurymės užrakinamiems kintamo kampo sraigtams.",1,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E544),\"\", PRODUCT(C544,E544))","v":""}]
["1.258.1.","Dešinės pusės, 9 kiaurymių"]
["1.259.","Anatomiškai išlenkta stipinkaulio distalinio galo voliarinė kintamo kampo užrakinama plokštelė.  1,8 mm storio, pagaminta iš titano.  Fiksuojama Ø 2,4 ir 2,7 mm užrakinamais kintamo kampo sraigtais ir Ø 2,4 ir 2,7 mm kortikaliniais sraigtais.  Plokštelės \"galvoje\" yra 8 kiaurymės užrakinamiems kintamo kampo sraigtams.",1,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E546),\"\", PRODUCT(C546,E546))","v":""}]
["1.259.1.","Dešinės pusės, 10 kiaurymių"]
["1.260.","Anatomiškai išlenkta stipinkaulio distalinio galo voliarinė kintamo kampo užrakinama plokštelė.  1,8 mm storio, pagaminta iš titano.  Fiksuojama Ø 2,4 ir 2,7 mm užrakinamais kintamo kampo sraigtais ir Ø 2,4 ir 2,7 mm kortikaliniais sraigtais.  Plokštelės \"galvoje\" yra 8 kiaurymės užrakinamiems kintamo kampo sraigtams.",1,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E548),\"\", PRODUCT(C548,E548))","v":""}]
["1.260.1.","Dešinės pusės, 11 kiaurymių"]
["1.261.","Anatomiškai išlenkta stipinkaulio distalinio galo voliarinė kintamo kampo užrakinama plokštelė.  1,8 mm storio, pagaminta iš titano.  Fiksuojama Ø 2,4 ir 2,7 mm užrakinamais kintamo kampo sraigtais ir Ø 2,4 ir 2,7 mm kortikaliniais sraigtais.  Plokštelės \"galvoje\" yra 8 kiaurymės užrakinamiems kintamo kampo sraigtams.",1,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E550),\"\", PRODUCT(C550,E550))","v":""}]
["1.261.1.","Dešinės pusės, 12 kiaurymių"]
["1.262.","T formos užrakinama kintamo kampo plokštelė, įstrižu kampu, pagaminta iš titano.  5 užrakinamos kiaurymės “galvoje”, vienoje eilėje.  Fiksuojama Ø 2,4 ir 2,7 mm užrakinamais kintamo kampo sraigtais ir Ø 2,4 ir 2,7 mm kortikaliniais sraigtais.",2,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E552),\"\", PRODUCT(C552,E552))","v":""}]
["1.262.1.","Dešinės pusės, 3 kiaurymių"]
["1.263.","T formos užrakinama kintamo kampo plokštelė, įstrižu kampu, pagaminta iš titano.  5 užrakinamos kiaurymės “galvoje”, vienoje eilėje.  Fiksuojama Ø 2,4 ir 2,7 mm užrakinamais kintamo kampo sraigtais ir Ø 2,4 ir 2,7 mm kortikaliniais sraigtais.",2,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E554),\"\", PRODUCT(C554,E554))","v":""}]
["1.263.1.","Dešinės pusės, 4 kiaurymių"]
["1.264.","T formos užrakinama kintamo kampo plokštelė, įstrižu kampu, pagaminta iš titano.  5 užrakinamos kiaurymės “galvoje”, vienoje eilėje.  Fiksuojama Ø 2,4 ir 2,7 mm užrakinamais kintamo kampo sraigtais ir Ø 2,4 ir 2,7 mm kortikaliniais sraigtais.",2,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E556),\"\", PRODUCT(C556,E556))","v":""}]
["1.264.1.","Dešinės pusės, 5 kiaurymių"]
["1.265.","T formos užrakinama kintamo kampo plokštelė, įstrižu kampu, pagaminta iš titano.  5 užrakinamos kiaurymės “galvoje”, vienoje eilėje.  Fiksuojama Ø 2,4 ir 2,7 mm užrakinamais kintamo kampo sraigtais ir Ø 2,4 ir 2,7 mm kortikaliniais sraigtais.",1,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E558),\"\", PRODUCT(C558,E558))","v":""}]
["1.265.1.","Dešinės pusės, 6 kiaurymių"]
["1.266.","T formos užrakinama kintamo kampo plokštelė, įstrižu kampu, pagaminta iš titano.  5 užrakinamos kiaurymės “galvoje”, vienoje eilėje.  Fiksuojama Ø 2,4 ir 2,7 mm užrakinamais kintamo kampo sraigtais ir Ø 2,4 ir 2,7 mm kortikaliniais sraigtais.",1,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E560),\"\", PRODUCT(C560,E560))","v":""}]
["1.266.1.","Dešinės pusės, 8 kiaurymių"]
["1.267.","T formos užrakinama kintamo kampo plokštelė, įstrižu kampu, pagaminta iš titano.  5 užrakinamos kiaurymės “galvoje”, vienoje eilėje.  Fiksuojama Ø 2,4 ir 2,7 mm užrakinamais kintamo kampo sraigtais ir Ø 2,4 ir 2,7 mm kortikaliniais sraigtais.",1,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E562),\"\", PRODUCT(C562,E562))","v":""}]
["1.267.1.","Dešinės pusės, 10 kiaurymių"]
["1.268.","T formos užrakinama kintamo kampo plokštelė, įstrižu kampu, pagaminta iš titano.  5 užrakinamos kiaurymės “galvoje”, vienoje eilėje.  Fiksuojama Ø 2,4 ir 2,7 mm užrakinamais kintamo kampo sraigtais ir Ø 2,4 ir 2,7 mm kortikaliniais sraigtais.",1,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E564),\"\", PRODUCT(C564,E564))","v":""}]
["1.268.1.","Dešinės pusės, 12 kiaurymių"]
["1.269.","T formos užrakinama kintamo kampo plokštelė, įstrižu kampu, pagaminta iš titano.  5 užrakinamos kiaurymės “galvoje”, vienoje eilėje.  Fiksuojama Ø 2,4 ir 2,7 mm užrakinamais kintamo kampo sraigtais ir Ø 2,4 ir 2,7 mm kortikaliniais sraigtais.",2,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E566),\"\", PRODUCT(C566,E566))","v":""}]
["1.269.1.","Kairės pusės, 3 kiaurymių"]
["1.270.","T formos užrakinama kintamo kampo plokštelė, įstrižu kampu, pagaminta iš titano.  5 užrakinamos kiaurymės “galvoje”, vienoje eilėje.  Fiksuojama Ø 2,4 ir 2,7 mm užrakinamais kintamo kampo sraigtais ir Ø 2,4 ir 2,7 mm kortikaliniais sraigtais.",2,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E568),\"\", PRODUCT(C568,E568))","v":""}]
["1.270.1.","Kairės pusės, 4 kiaurymių"]
["1.271.","T formos užrakinama kintamo kampo plokštelė, įstrižu kampu, pagaminta iš titano.  5 užrakinamos kiaurymės “galvoje”, vienoje eilėje.  Fiksuojama Ø 2,4 ir 2,7 mm užrakinamais kintamo kampo sraigtais ir Ø 2,4 ir 2,7 mm kortikaliniais sraigtais.",2,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E570),\"\", PRODUCT(C570,E570))","v":""}]
["1.271.1.","Kairės pusės, 5 kiaurymių"]
["1.272.","T formos užrakinama kintamo kampo plokštelė, įstrižu kampu, pagaminta iš titano.  5 užrakinamos kiaurymės “galvoje”, vienoje eilėje.  Fiksuojama Ø 2,4 ir 2,7 mm užrakinamais kintamo kampo sraigtais ir Ø 2,4 ir 2,7 mm kortikaliniais sraigtais.",1,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E572),\"\", PRODUCT(C572,E572))","v":""}]
["1.272.1.","Kairės pusės, 6 kiaurymių"]
["1.273.","T formos užrakinama kintamo kampo plokštelė, įstrižu kampu, pagaminta iš titano.  5 užrakinamos kiaurymės “galvoje”, vienoje eilėje.  Fiksuojama Ø 2,4 ir 2,7 mm užrakinamais kintamo kampo sraigtais ir Ø 2,4 ir 2,7 mm kortikaliniais sraigtais.",1,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E574),\"\", PRODUCT(C574,E574))","v":""}]
["1.273.1.","Kairės pusės, 8 kiaurymių"]
["1.274.","T formos užrakinama kintamo kampo plokštelė, įstrižu kampu, pagaminta iš titano.  5 užrakinamos kiaurymės “galvoje”, vienoje eilėje.  Fiksuojama Ø 2,4 ir 2,7 mm užrakinamais kintamo kampo sraigtais ir Ø 2,4 ir 2,7 mm kortikaliniais sraigtais.",1,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E576),\"\", PRODUCT(C576,E576))","v":""}]
["1.274.1.","Kairės pusės, 10 kiaurymių"]
["1.275.","T formos užrakinama kintamo kampo plokštelė, įstrižu kampu, pagaminta iš titano.  5 užrakinamos kiaurymės “galvoje”, vienoje eilėje.  Fiksuojama Ø 2,4 ir 2,7 mm užrakinamais kintamo kampo sraigtais ir Ø 2,4 ir 2,7 mm kortikaliniais sraigtais.",1,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E578),\"\", PRODUCT(C578,E578))","v":""}]
["1.275.1.","Kairės pusės, 12 kiaurymių"]
["1.276.","Tiesi metafizinė užrakinama kompresinė plokštelė, storėjanti iš vieno galo į kitą iki 4,2 mm storio, 13 mm pločio, pagaminta iš titano.  Fiksuojama Ø 3,5 ir 5,0 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 4,5 mm kortikaliniais sraigtais.",1,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E580),\"\", PRODUCT(C580,E580))","v":""}]
["1.276.1.","5+3 kiaurymių, 118 ± 1,0 mm ilgio"]
["1.277.","Tiesi metafizinė užrakinama kompresinė plokštelė, storėjanti iš vieno galo į kitą iki 4,2 mm storio, 13 mm pločio, pagaminta iš titano.  Fiksuojama Ø 3,5 ir 5,0 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 4,5 mm kortikaliniais sraigtais.",2,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E582),\"\", PRODUCT(C582,E582))","v":""}]
["1.277.1.","5+4 kiaurymių, 136 ± 1,0 mm ilgio"]
["1.278.","Tiesi metafizinė užrakinama kompresinė plokštelė, storėjanti iš vieno galo į kitą iki 4,2 mm storio, 13 mm pločio, pagaminta iš titano.  Fiksuojama Ø 3,5 ir 5,0 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 4,5 mm kortikaliniais sraigtais.",1,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E584),\"\", PRODUCT(C584,E584))","v":""}]
["1.278.1.","5+5 kiaurymių, 154 ± 1,0 mm ilgio"]
["1.279.","Tiesi metafizinė užrakinama kompresinė plokštelė, storėjanti iš vieno galo į kitą iki 4,2 mm storio, 13 mm pločio, pagaminta iš titano.  Fiksuojama Ø 3,5 ir 5,0 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 4,5 mm kortikaliniais sraigtais.",2,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E586),\"\", PRODUCT(C586,E586))","v":""}]
["1.279.1.","5+6 kiaurymių, 172 ± 1,0 mm ilgio"]
["1.280.","Tiesi metafizinė užrakinama kompresinė plokštelė, storėjanti iš vieno galo į kitą iki 4,2 mm storio, 13 mm pločio, pagaminta iš titano.  Fiksuojama Ø 3,5 ir 5,0 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 4,5 mm kortikaliniais sraigtais.",1,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E588),\"\", PRODUCT(C588,E588))","v":""}]
["1.280.1.","5+7 kiaurymių, 190 ± 1,0 mm ilgio"]
["1.281.","Tiesi metafizinė užrakinama kompresinė plokštelė, storėjanti iš vieno galo į kitą iki 4,2 mm storio, 13 mm pločio, pagaminta iš titano.  Fiksuojama Ø 3,5 ir 5,0 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 4,5 mm kortikaliniais sraigtais.",2,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E590),\"\", PRODUCT(C590,E590))","v":""}]
["1.281.1.","5+8 kiaurymių, 208 ± 1,0 mm ilgio"]
["1.282.","Tiesi metafizinė užrakinama kompresinė plokštelė, storėjanti iš vieno galo į kitą iki 4,2 mm storio, 13 mm pločio, pagaminta iš titano.  Fiksuojama Ø 3,5 ir 5,0 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 4,5 mm kortikaliniais sraigtais.",1,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E592),\"\", PRODUCT(C592,E592))","v":""}]
["1.282.1.","5+9 kiaurymių, 226 ± 1,0 mm ilgio"]
["1.283.","Tiesi metafizinė užrakinama kompresinė plokštelė, storėjanti iš vieno galo į kitą iki 4,2 mm storio, 13 mm pločio, pagaminta iš titano.  Fiksuojama Ø 3,5 ir 5,0 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 4,5 mm kortikaliniais sraigtais.",1,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E594),\"\", PRODUCT(C594,E594))","v":""}]
["1.283.1.","5+11 kiaurymių, 262 ± 1,0 mm ilgio"]
["1.284.","Tiesi metafizinė užrakinama kompresinė plokštelė, storėjanti iš vieno galo į kitą iki 4,2 mm storio, 13 mm pločio, pagaminta iš titano.  Fiksuojama Ø 3,5 ir 5,0 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 4,5 mm kortikaliniais sraigtais.",1,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E596),\"\", PRODUCT(C596,E596))","v":""}]
["1.284.1.","5+13 kiaurymių, 298 ± 1,0 mm ilgio"]
["1.285.","Tiesi metafizinė užrakinama kompresinė plokštelė, storėjanti iš vieno galo į kitą iki 4,2 mm storio, 13 mm pločio, pagaminta iš titano.  Fiksuojama Ø 3,5 ir 5,0 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 4,5 mm kortikaliniais sraigtais.",1,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E598),\"\", PRODUCT(C598,E598))","v":""}]
["1.285.1.","5+15 kiaurymių, 334 ± 1,0 mm ilgio"]
["1.286.","Distalinio blauzdikaulio galo užrakinama kompresinė plokštelė, anterolateralinė, limituoto kontakto, 4,2 mm storio, 14 mm pločio siaurojoje dalyje, pagaminta iš titano.  Fiksuojama Ø 3,5 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais.",4,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E600),\"\", PRODUCT(C600,E600))","v":""}]
["1.286.1.","Kairės pusės, 9 kiaurymių"]
["1.287.","Distalinio blauzdikaulio galo užrakinama kompresinė plokštelė, anterolateralinė, limituoto kontakto, 4,2 mm storio, 14 mm pločio siaurojoje dalyje, pagaminta iš titano.  Fiksuojama Ø 3,5 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais.",4,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E602),\"\", PRODUCT(C602,E602))","v":""}]
["1.287.1.","Kairės pusės, 11 kiaurymių"]
["1.288.","Distalinio blauzdikaulio galo užrakinama kompresinė plokštelė, anterolateralinė, limituoto kontakto, 4,2 mm storio, 14 mm pločio siaurojoje dalyje, pagaminta iš titano.  Fiksuojama Ø 3,5 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais.",3,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E604),\"\", PRODUCT(C604,E604))","v":""}]
["1.288.1.","Kairės pusės, 13 kiaurymių"]
["1.289.","Distalinio blauzdikaulio galo užrakinama kompresinė plokštelė, anterolateralinė, limituoto kontakto, 4,2 mm storio, 14 mm pločio siaurojoje dalyje, pagaminta iš titano.  Fiksuojama Ø 3,5 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais.",3,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E606),\"\", PRODUCT(C606,E606))","v":""}]
["1.289.1.","Kairės pusės, 15 kiaurymių"]
["1.290.","Distalinio blauzdikaulio galo užrakinama kompresinė plokštelė, anterolateralinė, limituoto kontakto, 4,2 mm storio, 14 mm pločio siaurojoje dalyje, pagaminta iš titano.  Fiksuojama Ø 3,5 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais.",1,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E608),\"\", PRODUCT(C608,E608))","v":""}]
["1.290.1.","Kairės pusės, 17 kiaurymių"]
["1.291.","Distalinio blauzdikaulio galo užrakinama kompresinė plokštelė, anterolateralinė, limituoto kontakto, 4,2 mm storio, 14 mm pločio siaurojoje dalyje, pagaminta iš titano.  Fiksuojama Ø 3,5 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais.",1,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E610),\"\", PRODUCT(C610,E610))","v":""}]
["1.291.1.","Kairės pusės, 19 kiaurymių"]
["1.292.","Distalinio blauzdikaulio galo užrakinama kompresinė plokštelė, anterolateralinė, limituoto kontakto, 4,2 mm storio, 14 mm pločio siaurojoje dalyje, pagaminta iš titano.  Fiksuojama Ø 3,5 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais.",4,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E612),\"\", PRODUCT(C612,E612))","v":""}]
["1.292.1.","Dešinės pusės, 9 kiaurymių"]
["1.293.","Distalinio blauzdikaulio galo užrakinama kompresinė plokštelė, anterolateralinė, limituoto kontakto, 4,2 mm storio, 14 mm pločio siaurojoje dalyje, pagaminta iš titano.  Fiksuojama Ø 3,5 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais.",4,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E614),\"\", PRODUCT(C614,E614))","v":""}]
["1.293.1.","Dešinės pusės, 11 kiaurymių"]
["1.294.","Distalinio blauzdikaulio galo užrakinama kompresinė plokštelė, anterolateralinė, limituoto kontakto, 4,2 mm storio, 14 mm pločio siaurojoje dalyje, pagaminta iš titano.  Fiksuojama Ø 3,5 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais.",3,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E616),\"\", PRODUCT(C616,E616))","v":""}]
["1.294.1.","Dešinės pusės, 13 kiaurymių"]
["1.295.","Distalinio blauzdikaulio galo užrakinama kompresinė plokštelė, anterolateralinė, limituoto kontakto, 4,2 mm storio, 14 mm pločio siaurojoje dalyje, pagaminta iš titano.  Fiksuojama Ø 3,5 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais.",3,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E618),\"\", PRODUCT(C618,E618))","v":""}]
["1.295.1.","Dešinės pusės, 15 kiaurymių"]
["1.296.","Distalinio blauzdikaulio galo užrakinama kompresinė plokštelė, anterolateralinė, limituoto kontakto, 4,2 mm storio, 14 mm pločio siaurojoje dalyje, pagaminta iš titano.  Fiksuojama Ø 3,5 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais.",1,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E620),\"\", PRODUCT(C620,E620))","v":""}]
["1.296.1.","Dešinės pusės, 17 kiaurymių"]
["1.297.","Distalinio blauzdikaulio galo užrakinama kompresinė plokštelė, anterolateralinė, limituoto kontakto, 4,2 mm storio, 14 mm pločio siaurojoje dalyje, pagaminta iš titano.  Fiksuojama Ø 3,5 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais.",1,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E622),\"\", PRODUCT(C622,E622))","v":""}]
["1.297.1.","Dešinės pusės, 19 kiaurymių"]
["1.298.","Distalinio blauzdikaulio galo anterolateralinė kintamo kampo užrakinama plokštelė, 4,0 mm storio, pagaminta iš titano.  Fiksuojama Ø 4,0 mm kaniuliuotais užrakinamais sraigtais daliniu sriegiu, Ø 3,5 mm užrakinamais kintamo kampo sraigtais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais.",1,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E624),\"\", PRODUCT(C624,E624))","v":""}]
["1.298.1.","Kairės pusės, 9 kiaurymių"]
["1.299.","Distalinio blauzdikaulio galo anterolateralinė kintamo kampo užrakinama plokštelė, 4,0 mm storio, pagaminta iš titano.  Fiksuojama Ø 4,0 mm kaniuliuotais užrakinamais sraigtais daliniu sriegiu, Ø 3,5 mm užrakinamais kintamo kampo sraigtais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais.",1,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E626),\"\", PRODUCT(C626,E626))","v":""}]
["1.299.1.","Kairės pusės, 11 kiaurymių"]
["1.300.","Distalinio blauzdikaulio galo anterolateralinė kintamo kampo užrakinama plokštelė, 4,0 mm storio, pagaminta iš titano.  Fiksuojama Ø 4,0 mm kaniuliuotais užrakinamais sraigtais daliniu sriegiu, Ø 3,5 mm užrakinamais kintamo kampo sraigtais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais.",1,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E628),\"\", PRODUCT(C628,E628))","v":""}]
["1.300.1.","Kairės pusės, 13 kiaurymių"]
["1.301.","Distalinio blauzdikaulio galo anterolateralinė kintamo kampo užrakinama plokštelė, 4,0 mm storio, pagaminta iš titano.  Fiksuojama Ø 4,0 mm kaniuliuotais užrakinamais sraigtais daliniu sriegiu, Ø 3,5 mm užrakinamais kintamo kampo sraigtais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais.",1,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E630),\"\", PRODUCT(C630,E630))","v":""}]
["1.301.1.","Kairės pusės, 15 kiaurymių"]
["1.302.","Distalinio blauzdikaulio galo anterolateralinė kintamo kampo užrakinama plokštelė, 4,0 mm storio, pagaminta iš titano.  Fiksuojama Ø 4,0 mm kaniuliuotais užrakinamais sraigtais daliniu sriegiu, Ø 3,5 mm užrakinamais kintamo kampo sraigtais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais.",1,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E632),\"\", PRODUCT(C632,E632))","v":""}]
["1.302.1.","Kairės pusės, 17 kiaurymių"]
["1.303.","Distalinio blauzdikaulio galo anterolateralinė kintamo kampo užrakinama plokštelė, 4,0 mm storio, pagaminta iš titano.  Fiksuojama Ø 4,0 mm kaniuliuotais užrakinamais sraigtais daliniu sriegiu, Ø 3,5 mm užrakinamais kintamo kampo sraigtais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais.",1,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E634),\"\", PRODUCT(C634,E634))","v":""}]
["1.303.1.","Kairės pusės, 19 kiaurymių"]
["1.304.","Distalinio blauzdikaulio galo anterolateralinė kintamo kampo užrakinama plokštelė, 4,0 mm storio, pagaminta iš titano.  Fiksuojama Ø 4,0 mm kaniuliuotais užrakinamais sraigtais daliniu sriegiu, Ø 3,5 mm užrakinamais kintamo kampo sraigtais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais.",1,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E636),\"\", PRODUCT(C636,E636))","v":""}]
["1.304.1.","Dešinės pusės, 9 kiaurymių"]
["1.305.","Distalinio blauzdikaulio galo anterolateralinė kintamo kampo užrakinama plokštelė, 4,0 mm storio, pagaminta iš titano.  Fiksuojama Ø 4,0 mm kaniuliuotais užrakinamais sraigtais daliniu sriegiu, Ø 3,5 mm užrakinamais kintamo kampo sraigtais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais.",1,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E638),\"\", PRODUCT(C638,E638))","v":""}]
["1.305.1.","Dešinės pusės, 11 kiaurymių"]
["1.306.","Distalinio blauzdikaulio galo anterolateralinė kintamo kampo užrakinama plokštelė, 4,0 mm storio, pagaminta iš titano.  Fiksuojama Ø 4,0 mm kaniuliuotais užrakinamais sraigtais daliniu sriegiu, Ø 3,5 mm užrakinamais kintamo kampo sraigtais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais.",1,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E640),\"\", PRODUCT(C640,E640))","v":""}]
["1.306.1.","Dešinės pusės, 13 kiaurymių"]
["1.307.","Distalinio blauzdikaulio galo anterolateralinė kintamo kampo užrakinama plokštelė, 4,0 mm storio, pagaminta iš titano.  Fiksuojama Ø 4,0 mm kaniuliuotais užrakinamais sraigtais daliniu sriegiu, Ø 3,5 mm užrakinamais kintamo kampo sraigtais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais.",1,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E642),\"\", PRODUCT(C642,E642))","v":""}]
["1.307.1.","Dešinės pusės, 15 kiaurymių"]
["1.308.","Distalinio blauzdikaulio galo anterolateralinė kintamo kampo užrakinama plokštelė, 4,0 mm storio, pagaminta iš titano.  Fiksuojama Ø 4,0 mm kaniuliuotais užrakinamais sraigtais daliniu sriegiu, Ø 3,5 mm užrakinamais kintamo kampo sraigtais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais.",1,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E644),\"\", PRODUCT(C644,E644))","v":""}]
["1.308.1.","Dešinės pusės, 17 kiaurymių"]
["1.309.","Distalinio blauzdikaulio galo anterolateralinė kintamo kampo užrakinama plokštelė, 4,0 mm storio, pagaminta iš titano.  Fiksuojama Ø 4,0 mm kaniuliuotais užrakinamais sraigtais daliniu sriegiu, Ø 3,5 mm užrakinamais kintamo kampo sraigtais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais.",1,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E646),\"\", PRODUCT(C646,E646))","v":""}]
["1.309.1.","Dešinės pusės, 19 kiaurymių"]
["1.310.","T formos užrakinama plokštelė, anatomiškai išlenkta (viengubo lenkimo), 2 mm storio, 10 mm pločio siaurojoje dalyje, pagaminta iš titano.  3 užrakinamos kiaurymės “galvoje”.  Fiksuojama Ø 3,5 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais.",2,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E648),\"\", PRODUCT(C648,E648))","v":""}]
["1.310.1.","3 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje"]
["1.311.","T formos užrakinama plokštelė, anatomiškai išlenkta (viengubo lenkimo), 2 mm storio, 10 mm pločio siaurojoje dalyje, pagaminta iš titano.  3 užrakinamos kiaurymės “galvoje”.  Fiksuojama Ø 3,5 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais.",2,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E650),\"\", PRODUCT(C650,E650))","v":""}]
["1.311.1.","4 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje"]
["1.312.","T formos užrakinama plokštelė, anatomiškai išlenkta (viengubo lenkimo), 2 mm storio, 10 mm pločio siaurojoje dalyje, pagaminta iš titano.  3 užrakinamos kiaurymės “galvoje”.  Fiksuojama Ø 3,5 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais.",1,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E652),\"\", PRODUCT(C652,E652))","v":""}]
["1.312.1.","5 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje"]
["1.313.","T formos užrakinama plokštelė, anatomiškai išlenkta (viengubo lenkimo), 2 mm storio, 10 mm pločio siaurojoje dalyje, pagaminta iš titano.  3 užrakinamos kiaurymės “galvoje”.  Fiksuojama Ø 3,5 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais.",1,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E654),\"\", PRODUCT(C654,E654))","v":""}]
["1.313.1.","6 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje"]
["1.314.","Raktikaulinė S formos užrakinama (visos kiaurymės užrakinamos) plokštelė, 2,5 mm storio, 10 mm pločio, pagaminta iš titano.  Fiksuojama Ø 3,5 mm užrakinamais sraigtais.",2,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E656),\"\", PRODUCT(C656,E656))","v":""}]
["1.314.1.","Kairės pusės, 6 kiaurymių"]
["1.315.","Raktikaulinė S formos užrakinama (visos kiaurymės užrakinamos) plokštelė, 2,5 mm storio, 10 mm pločio, pagaminta iš titano.  Fiksuojama Ø 3,5 mm užrakinamais sraigtais.",2,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E658),\"\", PRODUCT(C658,E658))","v":""}]
["1.315.1.","Kairės pusės, 7 kiaurymių"]
["1.316.","Raktikaulinė S formos užrakinama (visos kiaurymės užrakinamos) plokštelė, 2,5 mm storio, 10 mm pločio, pagaminta iš titano.  Fiksuojama Ø 3,5 mm užrakinamais sraigtais.",2,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E660),\"\", PRODUCT(C660,E660))","v":""}]
["1.316.1.","Kairės pusės, 8 kiaurymių"]
["1.317.","Raktikaulinė S formos užrakinama (visos kiaurymės užrakinamos) plokštelė, 2,5 mm storio, 10 mm pločio, pagaminta iš titano.  Fiksuojama Ø 3,5 mm užrakinamais sraigtais.",1,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E662),\"\", PRODUCT(C662,E662))","v":""}]
["1.317.1.","Kairės pusės, 9 kiaurymių"]
["1.318.","Raktikaulinė S formos užrakinama (visos kiaurymės užrakinamos) plokštelė, 2,5 mm storio, 10 mm pločio, pagaminta iš titano.  Fiksuojama Ø 3,5 mm užrakinamais sraigtais.",1,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E664),\"\", PRODUCT(C664,E664))","v":""}]
["1.318.1.","Kairės pusės, 10 kiaurymių"]
["1.319.","Raktikaulinė S formos užrakinama (visos kiaurymės užrakinamos) plokštelė, 2,5 mm storio, 10 mm pločio, pagaminta iš titano.  Fiksuojama Ø 3,5 mm užrakinamais sraigtais.",1,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E666),\"\", PRODUCT(C666,E666))","v":""}]
["1.319.1.","Kairės pusės, 12 kiaurymių"]
["1.320.","Raktikaulinė S formos užrakinama (visos kiaurymės užrakinamos) plokštelė, 2,5 mm storio, 10 mm pločio, pagaminta iš titano.  Fiksuojama Ø 3,5 mm užrakinamais sraigtais.",2,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E668),\"\", PRODUCT(C668,E668))","v":""}]
["1.320.1.","Dešinės pusės, 6 kiaurymių"]
["1.321.","Raktikaulinė S formos užrakinama (visos kiaurymės užrakinamos) plokštelė, 2,5 mm storio, 10 mm pločio, pagaminta iš titano.  Fiksuojama Ø 3,5 mm užrakinamais sraigtais.",2,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E670),\"\", PRODUCT(C670,E670))","v":""}]
["1.321.1.","Dešinės pusės, 7 kiaurymių"]
["1.322.","Raktikaulinė S formos užrakinama (visos kiaurymės užrakinamos) plokštelė, 2,5 mm storio, 10 mm pločio, pagaminta iš titano.  Fiksuojama Ø 3,5 mm užrakinamais sraigtais.",2,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E672),\"\", PRODUCT(C672,E672))","v":""}]
["1.322.1.","Dešinės pusės, 8 kiaurymių"]
["1.323.","Raktikaulinė S formos užrakinama (visos kiaurymės užrakinamos) plokštelė, 2,5 mm storio, 10 mm pločio, pagaminta iš titano.  Fiksuojama Ø 3,5 mm užrakinamais sraigtais.",1,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E674),\"\", PRODUCT(C674,E674))","v":""}]
["1.323.1.","Dešinės pusės, 9 kiaurymių"]
["1.324.","Raktikaulinė S formos užrakinama (visos kiaurymės užrakinamos) plokštelė, 2,5 mm storio, 10 mm pločio, pagaminta iš titano.  Fiksuojama Ø 3,5 mm užrakinamais sraigtais.",1,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E676),\"\", PRODUCT(C676,E676))","v":""}]
["1.324.1.","Dešinės pusės, 10 kiaurymių"]
["1.325.","Raktikaulinė S formos užrakinama (visos kiaurymės užrakinamos) plokštelė, 2,5 mm storio, 10 mm pločio, pagaminta iš titano.  Fiksuojama Ø 3,5 mm užrakinamais sraigtais.",1,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E678),\"\", PRODUCT(C678,E678))","v":""}]
["1.325.1.","Dešinės pusės, 12 kiaurymių"]
["1.326.","Stipinkaulio distalinio galo šoninė užrakinama plokštelė, pagaminta iš titano.  Fiksuojama Ø 2,7 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 2,7 mm kortikaliniais sraigtais",2,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E680),\"\", PRODUCT(C680,E680))","v":""}]
["1.326.1.","5 kiaurymių"]
["1.327.","Stipinkaulio distalinio galo šoninė užrakinama plokštelė, pagaminta iš titano.  Fiksuojama Ø 2,7 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 2,7 mm kortikaliniais sraigtais",2,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E682),\"\", PRODUCT(C682,E682))","v":""}]
["1.327.1.","6 kiaurymių"]
["1.328.","Raktikaulio S formos užrakinama, anatomiškai išlenkta, dinaminė kompresinė plokštelė, 3,0 mm storio, pagaminta iš titano, pasukta išilgai savo ašies pagal laikrodžio rodyklę.  Fiksuojama Ø 3,5 mm užrakinamais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais.",3,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E684),\"\", PRODUCT(C684,E684))","v":""}]
["1.328.1.","Kairės pusės, 6 kiaurymių, užrakinamų kiaurymių skaičius 4"]
["1.329.","Raktikaulio S formos užrakinama, anatomiškai išlenkta, dinaminė kompresinė plokštelė, 3,0 mm storio, pagaminta iš titano, pasukta išilgai savo ašies pagal laikrodžio rodyklę.  Fiksuojama Ø 3,5 mm užrakinamais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais.",8,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E686),\"\", PRODUCT(C686,E686))","v":""}]
["1.329.1.","Kairės pusės, 7 kiaurymių, užrakinamų kiaurymių skaičius 5"]
["1.330.","Raktikaulio S formos užrakinama, anatomiškai išlenkta, dinaminė kompresinė plokštelė, 3,0 mm storio, pagaminta iš titano, pasukta išilgai savo ašies pagal laikrodžio rodyklę.  Fiksuojama Ø 3,5 mm užrakinamais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais.",5,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E688),\"\", PRODUCT(C688,E688))","v":""}]
["1.330.1.","Kairės pusės, 8 kiaurymių, užrakinamų kiaurymių skaičius 6"]
["1.331.","Raktikaulio S formos užrakinama, anatomiškai išlenkta, dinaminė kompresinė plokštelė, 3,0 mm storio, pagaminta iš titano, pasukta išilgai savo ašies pagal laikrodžio rodyklę.  Fiksuojama Ø 3,5 mm užrakinamais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais.",3,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E690),\"\", PRODUCT(C690,E690))","v":""}]
["1.331.1.","Dešinės pusės, 6 kiaurymių, užrakinamų kiaurymių skaičius 4"]
["1.332.","Raktikaulio S formos užrakinama, anatomiškai išlenkta, dinaminė kompresinė plokštelė, 3,0 mm storio, pagaminta iš titano, pasukta išilgai savo ašies pagal laikrodžio rodyklę.  Fiksuojama Ø 3,5 mm užrakinamais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais.",8,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E692),\"\", PRODUCT(C692,E692))","v":""}]
["1.332.1.","Dešinės pusės, 7 kiaurymių, užrakinamų kiaurymių skaičius 5"]
["1.333.","Raktikaulio S formos užrakinama, anatomiškai išlenkta, dinaminė kompresinė plokštelė, 3,0 mm storio, pagaminta iš titano, pasukta išilgai savo ašies pagal laikrodžio rodyklę.  Fiksuojama Ø 3,5 mm užrakinamais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais.",5,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E694),\"\", PRODUCT(C694,E694))","v":""}]
["1.333.1.","Dešinės pusės, 8 kiaurymių, užrakinamų kiaurymių skaičius 6"]
["1.334.","Distalinio žąstikaulio galo dorsolateralinė užrakinama plokštelė, su papildoma atrama apgaubiančia žąstikaulį  (su 2 skylėmis užrakinamiems sraigtams), riboto kontakto, 3,2 mm storio, 11 mm pločio, pagaminta iš titano.  Fiksuojama Ø 3,5 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais.",10,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E696),\"\", PRODUCT(C696,E696))","v":""}]
["1.334.1.","Kairės pusės, 6+3 kiaurymių"]
["1.335.","Distalinio žąstikaulio galo dorsolateralinė užrakinama plokštelė, su papildoma atrama apgaubiančia žąstikaulį  (su 2 skylėmis užrakinamiems sraigtams), riboto kontakto, 3,2 mm storio, 11 mm pločio, pagaminta iš titano.  Fiksuojama Ø 3,5 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais.",10,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E698),\"\", PRODUCT(C698,E698))","v":""}]
["1.335.1.","Kairės pusės, 6+5 kiaurymių"]
["1.336.","Distalinio žąstikaulio galo dorsolateralinė užrakinama plokštelė, su papildoma atrama apgaubiančia žąstikaulį  (su 2 skylėmis užrakinamiems sraigtams), riboto kontakto, 3,2 mm storio, 11 mm pločio, pagaminta iš titano.  Fiksuojama Ø 3,5 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais.",5,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E700),\"\", PRODUCT(C700,E700))","v":""}]
["1.336.1.","Kairės pusės, 6+7 kiaurymių"]
["1.337.","Distalinio žąstikaulio galo dorsolateralinė užrakinama plokštelė, su papildoma atrama apgaubiančia žąstikaulį  (su 2 skylėmis užrakinamiems sraigtams), riboto kontakto, 3,2 mm storio, 11 mm pločio, pagaminta iš titano.  Fiksuojama Ø 3,5 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais.",2,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E702),\"\", PRODUCT(C702,E702))","v":""}]
["1.337.1.","Kairės pusės, 6+9 kiaurymių"]
["1.338.","Distalinio žąstikaulio galo dorsolateralinė užrakinama plokštelė, su papildoma atrama apgaubiančia žąstikaulį  (su 2 skylėmis užrakinamiems sraigtams), riboto kontakto, 3,2 mm storio, 11 mm pločio, pagaminta iš titano.  Fiksuojama Ø 3,5 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais.",1,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E704),\"\", PRODUCT(C704,E704))","v":""}]
["1.338.1.","Kairės pusės, 6+14 kiaurymių"]
["1.339.","Distalinio žąstikaulio galo dorsolateralinė užrakinama plokštelė, su papildoma atrama apgaubiančia žąstikaulį  (su 2 skylėmis užrakinamiems sraigtams), riboto kontakto, 3,2 mm storio, 11 mm pločio, pagaminta iš titano.  Fiksuojama Ø 3,5 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais.",10,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E706),\"\", PRODUCT(C706,E706))","v":""}]
["1.339.1.","Dešinės pusės, 6+3 kiaurymių"]
["1.340.","Distalinio žąstikaulio galo dorsolateralinė užrakinama plokštelė, su papildoma atrama apgaubiančia žąstikaulį  (su 2 skylėmis užrakinamiems sraigtams), riboto kontakto, 3,2 mm storio, 11 mm pločio, pagaminta iš titano.  Fiksuojama Ø 3,5 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais.",10,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E708),\"\", PRODUCT(C708,E708))","v":""}]
["1.340.1.","Dešinės pusės, 6+5 kiaurymių"]
["1.341.","Distalinio žąstikaulio galo dorsolateralinė užrakinama plokštelė, su papildoma atrama apgaubiančia žąstikaulį  (su 2 skylėmis užrakinamiems sraigtams), riboto kontakto, 3,2 mm storio, 11 mm pločio, pagaminta iš titano.  Fiksuojama Ø 3,5 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais.",5,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E710),\"\", PRODUCT(C710,E710))","v":""}]
["1.341.1.","Dešinės pusės, 6+7 kiaurymių"]
["1.342.","Distalinio žąstikaulio galo dorsolateralinė užrakinama plokštelė, su papildoma atrama apgaubiančia žąstikaulį  (su 2 skylėmis užrakinamiems sraigtams), riboto kontakto, 3,2 mm storio, 11 mm pločio, pagaminta iš titano.  Fiksuojama Ø 3,5 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais.",2,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E712),\"\", PRODUCT(C712,E712))","v":""}]
["1.342.1.","Dešinės pusės, 6+9 kiaurymių"]
["1.343.","Distalinio žąstikaulio galo dorsolateralinė užrakinama plokštelė, su papildoma atrama apgaubiančia žąstikaulį  (su 2 skylėmis užrakinamiems sraigtams), riboto kontakto, 3,2 mm storio, 11 mm pločio, pagaminta iš titano.  Fiksuojama Ø 3,5 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais.",1,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E714),\"\", PRODUCT(C714,E714))","v":""}]
["1.343.1.","Dešinės pusės, 6+14 kiaurymių"]
["1.344.","Tiesi metafizinė užrakinama kompresinė plokštelė, storėjanti iš vieno galo į kitą iki 3,6 mm storio, pagaminta iš titano.  Fiksuojama Ø 3,5 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais.",2,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E716),\"\", PRODUCT(C716,E716))","v":""}]
["1.344.1.","6 kiaurymių"]
["1.345.","Tiesi metafizinė užrakinama kompresinė plokštelė, storėjanti iš vieno galo į kitą iki 3,6 mm storio, pagaminta iš titano.  Fiksuojama Ø 3,5 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais.",2,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E718),\"\", PRODUCT(C718,E718))","v":""}]
["1.345.1.","7 kiaurymių"]
["1.346.","Tiesi metafizinė užrakinama kompresinė plokštelė, storėjanti iš vieno galo į kitą iki 3,6 mm storio, pagaminta iš titano.  Fiksuojama Ø 3,5 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais.",2,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E720),\"\", PRODUCT(C720,E720))","v":""}]
["1.346.1.","8 kiaurymių"]
["1.347.","Tiesi metafizinė užrakinama kompresinė plokštelė, storėjanti iš vieno galo į kitą iki 3,6 mm storio, pagaminta iš titano.  Fiksuojama Ø 3,5 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais.",1,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E722),\"\", PRODUCT(C722,E722))","v":""}]
["1.347.1.","9 kiaurymių"]
["1.348.","Tiesi metafizinė užrakinama kompresinė plokštelė, storėjanti iš vieno galo į kitą iki 3,6 mm storio, pagaminta iš titano.  Fiksuojama Ø 3,5 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais.",1,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E724),\"\", PRODUCT(C724,E724))","v":""}]
["1.348.1.","10 kiaurymių"]
["1.349.","Tiesi metafizinė užrakinama kompresinė plokštelė, storėjanti iš vieno galo į kitą iki 3,6 mm storio, pagaminta iš titano.  Fiksuojama Ø 3,5 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais.",1,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E726),\"\", PRODUCT(C726,E726))","v":""}]
["1.349.1.","11 kiaurymių"]
["1.350.","Tiesi metafizinė užrakinama kompresinė plokštelė, storėjanti iš vieno galo į kitą iki 3,6 mm storio, pagaminta iš titano.  Fiksuojama Ø 3,5 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais.",1,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E728),\"\", PRODUCT(C728,E728))","v":""}]
["1.350.1.","12 kiaurymių"]
["1.351.","Tiesi metafizinė užrakinama kompresinė plokštelė, storėjanti iš vieno galo į kitą iki 3,6 mm storio, pagaminta iš titano.  Fiksuojama Ø 3,5 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais.",1,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E730),\"\", PRODUCT(C730,E730))","v":""}]
["1.351.1.","14 kiaurymių"]
["1.352.","Tiesi metafizinė užrakinama kompresinė plokštelė, storėjanti iš vieno galo į kitą iki 3,6 mm storio, pagaminta iš titano.  Fiksuojama Ø 3,5 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais.",1,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E732),\"\", PRODUCT(C732,E732))","v":""}]
["1.352.1.","16 kiaurymių"]
["1.353.","Tiesi metafizinė užrakinama kompresinė plokštelė, storėjanti iš vieno galo į kitą iki 3,6 mm storio, pagaminta iš titano.  Fiksuojama Ø 3,5 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais.",1,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E734),\"\", PRODUCT(C734,E734))","v":""}]
["1.353.1.","18 kiaurymių"]
["1.354.","Lenkta rekonstrukcinė dubens užrakinama plokštelė, pagaminta iš titano. Fiksuojama Ø 3,5 mm užrakinamais sraigtais.",1,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E736),\"\", PRODUCT(C736,E736))","v":""}]
["1.354.1.","8 kiaurymių"]
["1.355.","Lenkta rekonstrukcinė dubens užrakinama plokštelė, pagaminta iš titano. Fiksuojama Ø 3,5 mm užrakinamais sraigtais.",1,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E738),\"\", PRODUCT(C738,E738))","v":""}]
["1.355.1.","10 kiaurymių"]
["1.356.","Lenkta rekonstrukcinė dubens užrakinama plokštelė, pagaminta iš titano. Fiksuojama Ø 3,5 mm užrakinamais sraigtais.",1,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E740),\"\", PRODUCT(C740,E740))","v":""}]
["1.356.1.","12 kiaurymių"]
["1.357.","Lenkta rekonstrukcinė dubens užrakinama plokštelė, pagaminta iš titano. Fiksuojama Ø 3,5 mm užrakinamais sraigtais.",1,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E742),\"\", PRODUCT(C742,E742))","v":""}]
["1.357.1.","14 kiaurymių"]
["1.358.","Lenkta rekonstrukcinė dubens užrakinama plokštelė, pagaminta iš titano. Fiksuojama Ø 3,5 mm užrakinamais sraigtais.",1,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E744),\"\", PRODUCT(C744,E744))","v":""}]
["1.358.1.","16 kiaurymių"]
["1.359.","Proksimalinio žąstikaulio galo užrakinama plokštelė, 3,6 mm storio,  pagaminta iš titano.  Fiksuojama Ø 3,5 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais.",300,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E746),\"\", PRODUCT(C746,E746))","v":""}]
["1.359.1.","3 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, bendras užrakinamų kiaurymių skaičius 11"]
["1.360.","Proksimalinio žąstikaulio galo užrakinama plokštelė, 3,6 mm storio,  pagaminta iš titano.  Fiksuojama Ø 3,5 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais.",60,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E748),\"\", PRODUCT(C748,E748))","v":""}]
["1.360.1.","5 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, bendras užrakinamų kiaurymių skaičius 13"]
["1.361.","Proksimalinio žąstikaulio galo užrakinama plokštelė, pagaminta iš titano. Naudojama su proksimalinės dalies devynių sraigtų nukreipimo blokeliu.  Fiksuojama Ø 3,5 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais.",1,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E750),\"\", PRODUCT(C750,E750))","v":""}]
["1.361.1.","3 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, bendras užrakinamų kiaurymių skaičius 11"]
["1.362.","Proksimalinio žąstikaulio galo užrakinama plokštelė, pagaminta iš titano. Naudojama su proksimalinės dalies devynių sraigtų nukreipimo blokeliu.  Fiksuojama Ø 3,5 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais.",1,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E752),\"\", PRODUCT(C752,E752))","v":""}]
["1.362.1.","5 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, bendras užrakinamų kiaurymių skaičius 13"]
["1.363.","Proksimalinio žąstikaulio galo užrakinama plokštelė, pagaminta iš titano.  Naudojama su proksimalinės dalies devynių sraigtų nukreipimo blokeliu.  Fiksuojama Ø 3,5 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais.",1,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E754),\"\", PRODUCT(C754,E754))","v":""}]
["1.363.1.","5 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje"]
["1.364.","Proksimalinio žąstikaulio galo užrakinama plokštelė, pagaminta iš titano.  Naudojama su proksimalinės dalies devynių sraigtų nukreipimo blokeliu.  Fiksuojama Ø 3,5 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais.",1,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E756),\"\", PRODUCT(C756,E756))","v":""}]
["1.364.1.","6 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje"]
["1.365.","Proksimalinio žąstikaulio galo užrakinama plokštelė, pagaminta iš titano.  Naudojama su proksimalinės dalies devynių sraigtų nukreipimo blokeliu.  Fiksuojama Ø 3,5 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais.",1,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E758),\"\", PRODUCT(C758,E758))","v":""}]
["1.365.1.","8 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje"]
["1.366.","Proksimalinio žąstikaulio galo užrakinama plokštelė, pagaminta iš titano.  Naudojama su proksimalinės dalies devynių sraigtų nukreipimo blokeliu.  Fiksuojama Ø 3,5 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais.",1,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E760),\"\", PRODUCT(C760,E760))","v":""}]
["1.366.1.","10 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje"]
["1.367.","Proksimalinio žąstikaulio galo kintamo kampo užrakinama plokštelė, pagaminta iš titano.  9 užrakinamos kiaurymės plokštelės \"galvoje\". Fiksuojama Ø 3,5 mm užrakinamais kintamo kampo sraigtais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais.",2,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E762),\"\", PRODUCT(C762,E762))","v":""}]
["1.367.1.","3 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje"]
["1.368.","Proksimalinio žąstikaulio galo kintamo kampo užrakinama plokštelė, pagaminta iš titano.  9 užrakinamos kiaurymės plokštelės \"galvoje\". Fiksuojama Ø 3,5 mm užrakinamais kintamo kampo sraigtais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais.",2,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E764),\"\", PRODUCT(C764,E764))","v":""}]
["1.368.1.","4 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje"]
["1.369.","Proksimalinio žąstikaulio galo kintamo kampo užrakinama plokštelė, pagaminta iš titano.  9 užrakinamos kiaurymės plokštelės \"galvoje\". Fiksuojama Ø 3,5 mm užrakinamais kintamo kampo sraigtais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais.",2,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E766),\"\", PRODUCT(C766,E766))","v":""}]
["1.369.1.","5 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje"]
["1.370.","Proksimalinio žąstikaulio galo kintamo kampo užrakinama plokštelė, pagaminta iš titano.  9 užrakinamos kiaurymės plokštelės \"galvoje\". Fiksuojama Ø 3,5 mm užrakinamais kintamo kampo sraigtais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais.",1,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E768),\"\", PRODUCT(C768,E768))","v":""}]
["1.370.1.","6 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje"]
["1.371.","Proksimalinio žąstikaulio galo kintamo kampo užrakinama plokštelė, pagaminta iš titano.  9 užrakinamos kiaurymės plokštelės \"galvoje\". Fiksuojama Ø 3,5 mm užrakinamais kintamo kampo sraigtais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais.",1,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E770),\"\", PRODUCT(C770,E770))","v":""}]
["1.371.1.","8 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje"]
["1.372.","Proksimalinio žąstikaulio galo kintamo kampo užrakinama plokštelė, pagaminta iš titano.  9 užrakinamos kiaurymės plokštelės \"galvoje\". Fiksuojama Ø 3,5 mm užrakinamais kintamo kampo sraigtais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais.",1,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E772),\"\", PRODUCT(C772,E772))","v":""}]
["1.372.1.","10 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje"]
["1.373.","Proksimalinio žąstikaulio galo kintamo kampo užrakinama plokštelė, pagaminta iš titano.  9 užrakinamos kiaurymės plokštelės \"galvoje\". Fiksuojama Ø 3,5 mm užrakinamais kintamo kampo sraigtais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais.",1,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E774),\"\", PRODUCT(C774,E774))","v":""}]
["1.373.1.","12 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje"]
["1.374.","Anterolateralinė raktikaulio S formos užrakinama plokštelė, anatomiškai išlenkta, pagaminta iš titano.  7 kiaurymės Ø 2,7 mm sraigtams plokštelės lateralinėje dalyje.  Fiksuojama Ø 2,7 ir 3,5 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais.",5,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E776),\"\", PRODUCT(C776,E776))","v":""}]
["1.374.1.","Kairės pusės, bendras kiaurymių skaičius 10"]
["1.375.","Anterolateralinė raktikaulio S formos užrakinama plokštelė, anatomiškai išlenkta, pagaminta iš titano.  7 kiaurymės Ø 2,7 mm sraigtams plokštelės lateralinėje dalyje.  Fiksuojama Ø 2,7 ir 3,5 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais.",5,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E778),\"\", PRODUCT(C778,E778))","v":""}]
["1.375.1.","Kairės pusės, bendras kiaurymių skaičius 11"]
["1.376.","Anterolateralinė raktikaulio S formos užrakinama plokštelė, anatomiškai išlenkta, pagaminta iš titano.  7 kiaurymės Ø 2,7 mm sraigtams plokštelės lateralinėje dalyje.  Fiksuojama Ø 2,7 ir 3,5 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais.",3,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E780),\"\", PRODUCT(C780,E780))","v":""}]
["1.376.1.","Kairės pusės, bendras kiaurymių skaičius 12"]
["1.377.","Anterolateralinė raktikaulio S formos užrakinama plokštelė, anatomiškai išlenkta, pagaminta iš titano.  7 kiaurymės Ø 2,7 mm sraigtams plokštelės lateralinėje dalyje.  Fiksuojama Ø 2,7 ir 3,5 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais.",1,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E782),\"\", PRODUCT(C782,E782))","v":""}]
["1.377.1.","Kairės pusės, bendras kiaurymių skaičius 13"]
["1.378.","Anterolateralinė raktikaulio S formos užrakinama plokštelė, anatomiškai išlenkta, pagaminta iš titano.  7 kiaurymės Ø 2,7 mm sraigtams plokštelės lateralinėje dalyje.  Fiksuojama Ø 2,7 ir 3,5 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais.",1,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E784),\"\", PRODUCT(C784,E784))","v":""}]
["1.378.1.","Kairės pusės, bendras kiaurymių skaičius 14"]
["1.379.","Anterolateralinė raktikaulio S formos užrakinama plokštelė, anatomiškai išlenkta, pagaminta iš titano.  7 kiaurymės Ø 2,7 mm sraigtams plokštelės lateralinėje dalyje.  Fiksuojama Ø 2,7 ir 3,5 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais.",1,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E786),\"\", PRODUCT(C786,E786))","v":""}]
["1.379.1.","Kairės pusės, bendras kiaurymių skaičius 15"]
["1.380.","Anterolateralinė raktikaulio S formos užrakinama plokštelė, anatomiškai išlenkta, pagaminta iš titano.  7 kiaurymės Ø 2,7 mm sraigtams plokštelės lateralinėje dalyje.  Fiksuojama Ø 2,7 ir 3,5 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais.",5,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E788),\"\", PRODUCT(C788,E788))","v":""}]
["1.380.1.","Dešinės pusės, bendras kiaurymių skaičius 10"]
["1.381.","Anterolateralinė raktikaulio S formos užrakinama plokštelė, anatomiškai išlenkta, pagaminta iš titano.  7 kiaurymės Ø 2,7 mm sraigtams plokštelės lateralinėje dalyje.  Fiksuojama Ø 2,7 ir 3,5 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais.",5,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E790),\"\", PRODUCT(C790,E790))","v":""}]
["1.381.1.","Dešinės pusės, bendras kiaurymių skaičius 11"]
["1.382.","Anterolateralinė raktikaulio S formos užrakinama plokštelė, anatomiškai išlenkta, pagaminta iš titano.  7 kiaurymės Ø 2,7 mm sraigtams plokštelės lateralinėje dalyje.  Fiksuojama Ø 2,7 ir 3,5 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais.",3,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E792),\"\", PRODUCT(C792,E792))","v":""}]
["1.382.1.","Dešinės pusės, bendras kiaurymių skaičius 12"]
["1.383.","Anterolateralinė raktikaulio S formos užrakinama plokštelė, anatomiškai išlenkta, pagaminta iš titano.  7 kiaurymės Ø 2,7 mm sraigtams plokštelės lateralinėje dalyje.  Fiksuojama Ø 2,7 ir 3,5 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais.",1,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E794),\"\", PRODUCT(C794,E794))","v":""}]
["1.383.1.","Dešinės pusės, bendras kiaurymių skaičius 13"]
["1.384.","Anterolateralinė raktikaulio S formos užrakinama plokštelė, anatomiškai išlenkta, pagaminta iš titano.  7 kiaurymės Ø 2,7 mm sraigtams plokštelės lateralinėje dalyje.  Fiksuojama Ø 2,7 ir 3,5 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais.",1,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E796),\"\", PRODUCT(C796,E796))","v":""}]
["1.384.1.","Dešinės pusės, bendras kiaurymių skaičius 14"]
["1.385.","Anterolateralinė raktikaulio S formos užrakinama plokštelė, anatomiškai išlenkta, pagaminta iš titano.  7 kiaurymės Ø 2,7 mm sraigtams plokštelės lateralinėje dalyje.  Fiksuojama Ø 2,7 ir 3,5 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais.",1,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E798),\"\", PRODUCT(C798,E798))","v":""}]
["1.385.1.","Dešinės pusės, bendras kiaurymių skaičius 15"]
["1.386.","Anterolateralinė raktikaulio S formos užrakinama kintamo kampo plokštelė, anatomiškai išlenkta, pagaminta iš titano.   Fiksuojama Ø 2,7 užrakinamais kintamo kampo sraigtais, Ø 3,5 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais.",1,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E800),\"\", PRODUCT(C800,E800))","v":""}]
["1.386.1.","Kairės pusės, bendras kiaurymių skaičius 10"]
["1.387.","Anterolateralinė raktikaulio S formos užrakinama kintamo kampo plokštelė, anatomiškai išlenkta, pagaminta iš titano.   Fiksuojama Ø 2,7 užrakinamais kintamo kampo sraigtais, Ø 3,5 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais.",1,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E802),\"\", PRODUCT(C802,E802))","v":""}]
["1.387.1.","Kairės pusės, bendras kiaurymių skaičius 11"]
["1.388.","Anterolateralinė raktikaulio S formos užrakinama kintamo kampo plokštelė, anatomiškai išlenkta, pagaminta iš titano.   Fiksuojama Ø 2,7 užrakinamais kintamo kampo sraigtais, Ø 3,5 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais.",1,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E804),\"\", PRODUCT(C804,E804))","v":""}]
["1.388.1.","Kairės pusės, bendras kiaurymių skaičius 12"]
["1.389.","Anterolateralinė raktikaulio S formos užrakinama kintamo kampo plokštelė, anatomiškai išlenkta, pagaminta iš titano.   Fiksuojama Ø 2,7 užrakinamais kintamo kampo sraigtais, Ø 3,5 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais.",1,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E806),\"\", PRODUCT(C806,E806))","v":""}]
["1.389.1.","Kairės pusės, bendras kiaurymių skaičius 13"]
["1.390.","Anterolateralinė raktikaulio S formos užrakinama kintamo kampo plokštelė, anatomiškai išlenkta, pagaminta iš titano.   Fiksuojama Ø 2,7 užrakinamais kintamo kampo sraigtais, Ø 3,5 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais.",1,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E808),\"\", PRODUCT(C808,E808))","v":""}]
["1.390.1.","Kairės pusės, bendras kiaurymių skaičius 14"]
["1.391.","Anterolateralinė raktikaulio S formos užrakinama kintamo kampo plokštelė, anatomiškai išlenkta, pagaminta iš titano.   Fiksuojama Ø 2,7 užrakinamais kintamo kampo sraigtais, Ø 3,5 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais.",1,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E810),\"\", PRODUCT(C810,E810))","v":""}]
["1.391.1.","Kairės pusės, bendras kiaurymių skaičius 15"]
["1.392.","Anterolateralinė raktikaulio S formos užrakinama kintamo kampo plokštelė, anatomiškai išlenkta, pagaminta iš titano.   Fiksuojama Ø 2,7 užrakinamais kintamo kampo sraigtais, Ø 3,5 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais.",1,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E812),\"\", PRODUCT(C812,E812))","v":""}]
["1.392.1.","Dešinės pusės, bendras kiaurymių skaičius 10"]
["1.393.","Anterolateralinė raktikaulio S formos užrakinama kintamo kampo plokštelė, anatomiškai išlenkta, pagaminta iš titano.   Fiksuojama Ø 2,7 užrakinamais kintamo kampo sraigtais, Ø 3,5 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais.",1,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E814),\"\", PRODUCT(C814,E814))","v":""}]
["1.393.1.","Dešinės pusės, bendras kiaurymių skaičius 11"]
["1.394.","Anterolateralinė raktikaulio S formos užrakinama kintamo kampo plokštelė, anatomiškai išlenkta, pagaminta iš titano.   Fiksuojama Ø 2,7 užrakinamais kintamo kampo sraigtais, Ø 3,5 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais.",1,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E816),\"\", PRODUCT(C816,E816))","v":""}]
["1.394.1.","Dešinės pusės, bendras kiaurymių skaičius 12"]
["1.395.","Anterolateralinė raktikaulio S formos užrakinama kintamo kampo plokštelė, anatomiškai išlenkta, pagaminta iš titano.   Fiksuojama Ø 2,7 užrakinamais kintamo kampo sraigtais, Ø 3,5 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais.",1,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E818),\"\", PRODUCT(C818,E818))","v":""}]
["1.395.1.","Dešinės pusės, bendras kiaurymių skaičius 13"]
["1.396.","Anterolateralinė raktikaulio S formos užrakinama kintamo kampo plokštelė, anatomiškai išlenkta, pagaminta iš titano.   Fiksuojama Ø 2,7 užrakinamais kintamo kampo sraigtais, Ø 3,5 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais.",1,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E820),\"\", PRODUCT(C820,E820))","v":""}]
["1.396.1.","Dešinės pusės, bendras kiaurymių skaičius 14"]
["1.397.","Anterolateralinė raktikaulio S formos užrakinama kintamo kampo plokštelė, anatomiškai išlenkta, pagaminta iš titano.   Fiksuojama Ø 2,7 užrakinamais kintamo kampo sraigtais, Ø 3,5 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais.",1,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E822),\"\", PRODUCT(C822,E822))","v":""}]
["1.397.1.","Dešinės pusės, bendras kiaurymių skaičius 15"]
["1.398.","Distalinio žąstikaulio galo medialinė užrakinama kompresinė plokštelė, pagaminta iš titano.  Fiksuojama Ø 2,7 ir 3,5 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais.",3,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E824),\"\", PRODUCT(C824,E824))","v":""}]
["1.398.1.","Kairės pusės, 3 kiaurymių, 59 ± 1,0 mm ilgio"]
["1.399.","Distalinio žąstikaulio galo medialinė užrakinama kompresinė plokštelė, pagaminta iš titano.  Fiksuojama Ø 2,7 ir 3,5 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais.",3,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E826),\"\", PRODUCT(C826,E826))","v":""}]
["1.399.1.","Kairės pusės, 5 kiaurymių, 84 ± 1,0 mm ilgio"]
["1.400.","Distalinio žąstikaulio galo medialinė užrakinama kompresinė plokštelė, pagaminta iš titano.  Fiksuojama Ø 2,7 ir 3,5 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais.",2,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E828),\"\", PRODUCT(C828,E828))","v":""}]
["1.400.1.","Kairės pusės, 7 kiaurymių, 110 ± 1,0 mm ilgio"]
["1.401.","Distalinio žąstikaulio galo medialinė užrakinama kompresinė plokštelė, pagaminta iš titano.  Fiksuojama Ø 2,7 ir 3,5 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais.",1,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E830),\"\", PRODUCT(C830,E830))","v":""}]
["1.401.1.","Kairės pusės, 9 kiaurymių, 136 ± 1,0 mm ilgio"]
["1.402.","Distalinio žąstikaulio galo medialinė užrakinama kompresinė plokštelė, pagaminta iš titano.  Fiksuojama Ø 2,7 ir 3,5 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais.",3,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E832),\"\", PRODUCT(C832,E832))","v":""}]
["1.402.1.","Dešinės pusės, 3 kiaurymių, 59 ± 1,0 mm ilgio"]
["1.403.","Distalinio žąstikaulio galo medialinė užrakinama kompresinė plokštelė, pagaminta iš titano.  Fiksuojama Ø 2,7 ir 3,5 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais.",3,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E834),\"\", PRODUCT(C834,E834))","v":""}]
["1.403.1.","Dešinės pusės, 5 kiaurymių, 84 ± 1,0 mm ilgio"]
["1.404.","Distalinio žąstikaulio galo medialinė užrakinama kompresinė plokštelė, pagaminta iš titano.  Fiksuojama Ø 2,7 ir 3,5 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais.",2,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E836),\"\", PRODUCT(C836,E836))","v":""}]
["1.404.1.","Dešinės pusės, 7 kiaurymių, 110 ± 1,0 mm ilgio"]
["1.405.","Distalinio žąstikaulio galo medialinė užrakinama kompresinė plokštelė, pagaminta iš titano.  Fiksuojama Ø 2,7 ir 3,5 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais.",1,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E838),\"\", PRODUCT(C838,E838))","v":""}]
["1.405.1.","Dešinės pusės, 9 kiaurymių, 136 ± 1,0 mm ilgio"]
["1.406.","Tiesi rekonstrukcinė užrakinama (visos kiaurymės užrakinamos) plokštelė, 3,0 mm storio, 10 mm pločio, pagaminta iš titano.  Fiksuojama Ø 3,5 mm užrakinamais sraigtais.",3,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E840),\"\", PRODUCT(C840,E840))","v":""}]
["1.406.1.","5 kiaurymių, 64 ± 1,0  mm ilgio"]
["1.407.","Tiesi rekonstrukcinė užrakinama (visos kiaurymės užrakinamos) plokštelė, 3,0 mm storio, 10 mm pločio, pagaminta iš titano.  Fiksuojama Ø 3,5 mm užrakinamais sraigtais.",3,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E842),\"\", PRODUCT(C842,E842))","v":""}]
["1.407.1.","6 kiaurymių, 77 ± 1,0 mm ilgio"]
["1.408.","Tiesi rekonstrukcinė užrakinama (visos kiaurymės užrakinamos) plokštelė, 3,0 mm storio, 10 mm pločio, pagaminta iš titano.  Fiksuojama Ø 3,5 mm užrakinamais sraigtais.",3,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E844),\"\", PRODUCT(C844,E844))","v":""}]
["1.408.1.","7 kiaurymių, 90 ± 1,0 mm ilgio"]
["1.409.","Tiesi rekonstrukcinė užrakinama (visos kiaurymės užrakinamos) plokštelė, 3,0 mm storio, 10 mm pločio, pagaminta iš titano.  Fiksuojama Ø 3,5 mm užrakinamais sraigtais.",3,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E846),\"\", PRODUCT(C846,E846))","v":""}]
["1.409.1.","8 kiaurymių, 103 ± 1,0 mm ilgio"]
["1.410.","Tiesi rekonstrukcinė užrakinama (visos kiaurymės užrakinamos) plokštelė, 3,0 mm storio, 10 mm pločio, pagaminta iš titano.  Fiksuojama Ø 3,5 mm užrakinamais sraigtais.",2,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E848),\"\", PRODUCT(C848,E848))","v":""}]
["1.410.1.","9 kiaurymių, 116 ± 1,0 mm ilgio"]
["1.411.","Tiesi rekonstrukcinė užrakinama (visos kiaurymės užrakinamos) plokštelė, 3,0 mm storio, 10 mm pločio, pagaminta iš titano.  Fiksuojama Ø 3,5 mm užrakinamais sraigtais.",1,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E850),\"\", PRODUCT(C850,E850))","v":""}]
["1.411.1.","10 kiaurymių, 129 ± 1,0 mm ilgio"]
["1.412.","Tiesi rekonstrukcinė užrakinama (visos kiaurymės užrakinamos) plokštelė, 3,0 mm storio, 10 mm pločio, pagaminta iš titano.  Fiksuojama Ø 3,5 mm užrakinamais sraigtais.",1,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E852),\"\", PRODUCT(C852,E852))","v":""}]
["1.412.1.","11 kiaurymių, 142 ± 1,0 mm ilgio"]
["1.413.","Tiesi rekonstrukcinė užrakinama (visos kiaurymės užrakinamos) plokštelė, 3,0 mm storio, 10 mm pločio, pagaminta iš titano.  Fiksuojama Ø 3,5 mm užrakinamais sraigtais.",1,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E854),\"\", PRODUCT(C854,E854))","v":""}]
["1.413.1.","12 kiaurymių, 155 ± 1,0 mm ilgio"]
["1.414.","Tiesi rekonstrukcinė užrakinama (visos kiaurymės užrakinamos) plokštelė, 3,0 mm storio, 10 mm pločio, pagaminta iš titano.  Fiksuojama Ø 3,5 mm užrakinamais sraigtais.",1,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E856),\"\", PRODUCT(C856,E856))","v":""}]
["1.414.1.","13 kiaurymių, 168 ± 1,0 mm ilgio"]
["1.415.","Tiesi rekonstrukcinė užrakinama (visos kiaurymės užrakinamos) plokštelė, 3,0 mm storio, 10 mm pločio, pagaminta iš titano.  Fiksuojama Ø 3,5 mm užrakinamais sraigtais.",1,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E858),\"\", PRODUCT(C858,E858))","v":""}]
["1.415.1.","14 kiaurymių, 181 ± 1,0 mm ilgio"]
["1.416.","Tiesi rekonstrukcinė užrakinama (visos kiaurymės užrakinamos) plokštelė, 3,0 mm storio, 10 mm pločio, pagaminta iš titano.  Fiksuojama Ø 3,5 mm užrakinamais sraigtais.",1,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E860),\"\", PRODUCT(C860,E860))","v":""}]
["1.416.1.","15 kiaurymių, 194 ± 1,0 mm ilgio"]
["1.417.","Tiesi rekonstrukcinė užrakinama (visos kiaurymės užrakinamos) plokštelė, 3,0 mm storio, 10 mm pločio, pagaminta iš titano.  Fiksuojama Ø 3,5 mm užrakinamais sraigtais.",1,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E862),\"\", PRODUCT(C862,E862))","v":""}]
["1.417.1.","16 kiaurymių, 207 ± 1,0 mm ilgio"]
["1.418.","Tiesi rekonstrukcinė užrakinama (visos kiaurymės užrakinamos) plokštelė, 3,0 mm storio, 10 mm pločio, pagaminta iš titano.  Fiksuojama Ø 3,5 mm užrakinamais sraigtais.",1,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E864),\"\", PRODUCT(C864,E864))","v":""}]
["1.418.1.","18 kiaurymių, 233 ± 1,0 mm ilgio"]
["1.419.","Anatomiškai išlenkta stipinkaulio distalinio galo plokštelė.  2,5 mm storio, pagaminta iš titano.  Fiksuojama Ø 2,7 mm užrakinamais sraigtais, Ø 2,0 mm užrakinamais besriegiais kaišteliais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais.  Plokštelės \"galvoje\" yra 2 eilės sraigtams, kurie įsukami įvairiais nustatytais kampais.",160,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E866),\"\", PRODUCT(C866,E866))","v":""}]
["1.419.1.","7 užrakinamų kiaurymių \"galvoje\", 3 kiaurymių kortikaliniams sraigtams plokštelės stiebe, kairės pusės"]
["1.420.","Anatomiškai išlenkta stipinkaulio distalinio galo plokštelė.  2,5 mm storio, pagaminta iš titano.  Fiksuojama Ø 2,7 mm užrakinamais sraigtais, Ø 2,0 mm užrakinamais besriegiais kaišteliais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais.  Plokštelės \"galvoje\" yra 2 eilės sraigtams, kurie įsukami įvairiais nustatytais kampais.",160,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E868),\"\", PRODUCT(C868,E868))","v":""}]
["1.420.1.","7 užrakinamų kiaurymių \"galvoje\", 3 kiaurymių kortikaliniams sraigtams plokštelės stiebe, dešinės pusės"]
["1.421.","Anatomiškai išlenkta stipinkaulio distalinio galo plokštelė.  2,5 mm storio, pagaminta iš titano.  Fiksuojama Ø 2,7 mm užrakinamais sraigtais, Ø 2,0 mm užrakinamais besriegiais kaišteliais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais.  Plokštelės \"galvoje\" yra 2 eilės sraigtams, kurie įsukami įvairiais nustatytais kampais.",120,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E870),\"\", PRODUCT(C870,E870))","v":""}]
["1.421.1.","7 užrakinamų kiaurymių \"galvoje\", 4 kiaurymių kortikaliniams sraigtams plokštelės stiebe, kairės pusės"]
["1.422.","Anatomiškai išlenkta stipinkaulio distalinio galo plokštelė.  2,5 mm storio, pagaminta iš titano.  Fiksuojama Ø 2,7 mm užrakinamais sraigtais, Ø 2,0 mm užrakinamais besriegiais kaišteliais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais.  Plokštelės \"galvoje\" yra 2 eilės sraigtams, kurie įsukami įvairiais nustatytais kampais.",120,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E872),\"\", PRODUCT(C872,E872))","v":""}]
["1.422.1.","7 užrakinamų kiaurymių \"galvoje\", 4 kiaurymių kortikaliniams sraigtams plokštelės stiebe, dešinės pusės"]
["1.423.","Anatomiškai išlenkta stipinkaulio distalinio galo plokštelė.  2,5 mm storio, pagaminta iš titano.  Fiksuojama Ø 2,7 mm užrakinamais sraigtais, Ø 2,0 mm užrakinamais besriegiais kaišteliais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais.  Plokštelės \"galvoje\" yra 2 eilės sraigtams, kurie įsukami įvairiais nustatytais kampais.",15,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E874),\"\", PRODUCT(C874,E874))","v":""}]
["1.423.1.","7 užrakinamų kiaurymių \"galvoje\", 7 kiaurymių kortikaliniams sraigtams plokštelės stiebe, kairės pusės"]
["1.424.","Anatomiškai išlenkta stipinkaulio distalinio galo plokštelė.  2,5 mm storio, pagaminta iš titano.  Fiksuojama Ø 2,7 mm užrakinamais sraigtais, Ø 2,0 mm užrakinamais besriegiais kaišteliais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais.  Plokštelės \"galvoje\" yra 2 eilės sraigtams, kurie įsukami įvairiais nustatytais kampais.",15,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E876),\"\", PRODUCT(C876,E876))","v":""}]
["1.424.1.","7 užrakinamų kiaurymių \"galvoje\", 7 kiaurymių kortikaliniams sraigtams plokštelės stiebe, dešinės pusės"]
["1.425.","Stipinkaulio distalinio galo dorsalinė užrakinama kompresinė plokštelė, T formos, pagaminta iš titano.  3 kiaurymės distalinėje dalyje.  Fiksuojama Ø 2,7 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 2,7 mm kortikaliniais sraigtais.",5,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E878),\"\", PRODUCT(C878,E878))","v":""}]
["1.425.1.","3 kiaurymių"]
["1.426.","Stipinkaulio distalinio galo dorsalinė užrakinama kompresinė plokštelė, T formos, pagaminta iš titano.  3 kiaurymės distalinėje dalyje.  Fiksuojama Ø 2,7 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 2,7 mm kortikaliniais sraigtais.",5,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E880),\"\", PRODUCT(C880,E880))","v":""}]
["1.426.1.","4 kiaurymių"]
["1.427.","Stipinkaulio distalinio galo dorsalinė užrakinama kompresinė plokštelė, T formos, pagaminta iš titano.  3 kiaurymės distalinėje dalyje.  Fiksuojama Ø 2,7 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 2,7 mm kortikaliniais sraigtais.",5,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E882),\"\", PRODUCT(C882,E882))","v":""}]
["1.427.1.","5 kiaurymių"]
["1.428.","Stipinkaulio distalinio galo dorsalinė užrakinama kompresinė plokštelė, T formos, pagaminta iš titano.  3 kiaurymės distalinėje dalyje.  Fiksuojama Ø 2,7 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 2,7 mm kortikaliniais sraigtais.",3,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E884),\"\", PRODUCT(C884,E884))","v":""}]
["1.428.1.","6 kiaurymių"]
["1.429.","Stipinkaulio distalinio galo dorsalinė užrakinama kompresinė plokštelė, T formos, pagaminta iš titano.  3 kiaurymės distalinėje dalyje.  Fiksuojama Ø 2,7 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 2,7 mm kortikaliniais sraigtais.",2,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E886),\"\", PRODUCT(C886,E886))","v":""}]
["1.429.1.","7 kiaurymių"]
["1.430.","Stipinkaulio distalinio galo dorsalinė užrakinama kompresinė plokštelė, T formos, pagaminta iš titano.  3 kiaurymės distalinėje dalyje.  Fiksuojama Ø 2,7 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 2,7 mm kortikaliniais sraigtais.",1,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E888),\"\", PRODUCT(C888,E888))","v":""}]
["1.430.1.","8 kiaurymių"]
["1.431.","Stipinkaulio distalinio galo dorsalinė užrakinama kompresinė plokštelė, 106° L formos, riboto kontakto, pagaminta iš titano.  3 kiaurymės distalinėje dalyje.  Fiksuojama Ø 2,7 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 2,7 mm kortikaliniais sraigtais.",3,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E890),\"\", PRODUCT(C890,E890))","v":""}]
["1.431.1.","Kairės pusės, 3 kiaurymių"]
["1.432.","Stipinkaulio distalinio galo dorsalinė užrakinama kompresinė plokštelė, 106° L formos, riboto kontakto, pagaminta iš titano.  3 kiaurymės distalinėje dalyje.  Fiksuojama Ø 2,7 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 2,7 mm kortikaliniais sraigtais.",2,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E892),\"\", PRODUCT(C892,E892))","v":""}]
["1.432.1.","Kairės pusės, 4 kiaurymių"]
["1.433.","Stipinkaulio distalinio galo dorsalinė užrakinama kompresinė plokštelė, 106° L formos, riboto kontakto, pagaminta iš titano.  3 kiaurymės distalinėje dalyje.  Fiksuojama Ø 2,7 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 2,7 mm kortikaliniais sraigtais.",3,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E894),\"\", PRODUCT(C894,E894))","v":""}]
["1.433.1.","Dešinės pusės, 3 kiaurymių"]
["1.434.","Stipinkaulio distalinio galo dorsalinė užrakinama kompresinė plokštelė, 106° L formos, riboto kontakto, pagaminta iš titano.  3 kiaurymės distalinėje dalyje.  Fiksuojama Ø 2,7 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 2,7 mm kortikaliniais sraigtais.",2,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E896),\"\", PRODUCT(C896,E896))","v":""}]
["1.434.1.","Dešinės pusės, 4 kiaurymių"]
["1.435.","Stipinkaulio distalinio galo dorsalinė užrakinama kompresinė plokštelė, 90° L formos, riboto kontakto, pagaminta iš titano.  2 kiaurymės distalinėje dalyje.  Fiksuojama Ø 2,7 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 2,7 mm kortikaliniais sraigtais.",5,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E898),\"\", PRODUCT(C898,E898))","v":""}]
["1.435.1.","Kairės pusės, 3 kiaurymių"]
["1.436.","Stipinkaulio distalinio galo dorsalinė užrakinama kompresinė plokštelė, 90° L formos, riboto kontakto, pagaminta iš titano.  2 kiaurymės distalinėje dalyje.  Fiksuojama Ø 2,7 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 2,7 mm kortikaliniais sraigtais.",12,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E900),\"\", PRODUCT(C900,E900))","v":""}]
["1.436.1.","Kairės pusės, 4 kiaurymių"]
["1.437.","Stipinkaulio distalinio galo dorsalinė užrakinama kompresinė plokštelė, 90° L formos, riboto kontakto, pagaminta iš titano.  2 kiaurymės distalinėje dalyje.  Fiksuojama Ø 2,7 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 2,7 mm kortikaliniais sraigtais.",5,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E902),\"\", PRODUCT(C902,E902))","v":""}]
["1.437.1.","Dešinės pusės, 3 kiaurymių"]
["1.438.","Stipinkaulio distalinio galo dorsalinė užrakinama kompresinė plokštelė, 90° L formos, riboto kontakto, pagaminta iš titano.  2 kiaurymės distalinėje dalyje.  Fiksuojama Ø 2,7 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 2,7 mm kortikaliniais sraigtais.",12,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E904),\"\", PRODUCT(C904,E904))","v":""}]
["1.438.1.","Dešinės pusės, 4 kiaurymių"]
["1.439.","T formos užrakinama kompresinė plokštelė, įstrižu kampu, pagaminta iš titano.  5 užrakinamos kiaurymės “galvoje”, vienoje eilėje.  Fiksuojama Ø 2,7 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 2,7 mm kortikaliniais sraigtais.",3,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E906),\"\", PRODUCT(C906,E906))","v":""}]
["1.439.1.","Dešinės pusės, 3 kiaurymių"]
["1.440.","T formos užrakinama kompresinė plokštelė, įstrižu kampu, pagaminta iš titano.  5 užrakinamos kiaurymės “galvoje”, vienoje eilėje.  Fiksuojama Ø 2,7 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 2,7 mm kortikaliniais sraigtais.",3,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E908),\"\", PRODUCT(C908,E908))","v":""}]
["1.440.1.","Dešinės pusės, 4 kiaurymių"]
["1.441.","T formos užrakinama kompresinė plokštelė, įstrižu kampu, pagaminta iš titano.  5 užrakinamos kiaurymės “galvoje”, vienoje eilėje.  Fiksuojama Ø 2,7 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 2,7 mm kortikaliniais sraigtais.",2,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E910),\"\", PRODUCT(C910,E910))","v":""}]
["1.441.1.","Dešinės pusės, 5 kiaurymių"]
["1.442.","T formos užrakinama kompresinė plokštelė, įstrižu kampu, pagaminta iš titano.  5 užrakinamos kiaurymės “galvoje”, vienoje eilėje.  Fiksuojama Ø 2,7 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 2,7 mm kortikaliniais sraigtais.",2,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E912),\"\", PRODUCT(C912,E912))","v":""}]
["1.442.1.","Dešinės pusės, 6 kiaurymių"]
["1.443.","T formos užrakinama kompresinė plokštelė, įstrižu kampu, pagaminta iš titano.  5 užrakinamos kiaurymės “galvoje”, vienoje eilėje.  Fiksuojama Ø 2,7 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 2,7 mm kortikaliniais sraigtais.",1,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E914),\"\", PRODUCT(C914,E914))","v":""}]
["1.443.1.","Dešinės pusės, 8 kiaurymių"]
["1.444.","T formos užrakinama kompresinė plokštelė, įstrižu kampu, pagaminta iš titano.  5 užrakinamos kiaurymės “galvoje”, vienoje eilėje.  Fiksuojama Ø 2,7 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 2,7 mm kortikaliniais sraigtais.",1,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E916),\"\", PRODUCT(C916,E916))","v":""}]
["1.444.1.","Dešinės pusės, 10 kiaurymių"]
["1.445.","T formos užrakinama kompresinė plokštelė, įstrižu kampu, pagaminta iš titano.  5 užrakinamos kiaurymės “galvoje”, vienoje eilėje.  Fiksuojama Ø 2,7 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 2,7 mm kortikaliniais sraigtais.",1,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E918),\"\", PRODUCT(C918,E918))","v":""}]
["1.445.1.","Dešinės pusės, 12 kiaurymių"]
["1.446.","T formos užrakinama kompresinė plokštelė, įstrižu kampu, pagaminta iš titano.  5 užrakinamos kiaurymės “galvoje”, vienoje eilėje.  Fiksuojama Ø 2,7 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 2,7 mm kortikaliniais sraigtais.",3,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E920),\"\", PRODUCT(C920,E920))","v":""}]
["1.446.1.","Kairės pusės, 3 kiaurymių"]
["1.447.","T formos užrakinama kompresinė plokštelė, įstrižu kampu, pagaminta iš titano.  5 užrakinamos kiaurymės “galvoje”, vienoje eilėje.  Fiksuojama Ø 2,7 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 2,7 mm kortikaliniais sraigtais.",3,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E922),\"\", PRODUCT(C922,E922))","v":""}]
["1.447.1.","Kairės pusės, 4 kiaurymių"]
["1.448.","T formos užrakinama kompresinė plokštelė, įstrižu kampu, pagaminta iš titano.  5 užrakinamos kiaurymės “galvoje”, vienoje eilėje.  Fiksuojama Ø 2,7 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 2,7 mm kortikaliniais sraigtais.",2,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E924),\"\", PRODUCT(C924,E924))","v":""}]
["1.448.1.","Kairės pusės, 5 kiaurymių"]
["1.449.","T formos užrakinama kompresinė plokštelė, įstrižu kampu, pagaminta iš titano.  5 užrakinamos kiaurymės “galvoje”, vienoje eilėje.  Fiksuojama Ø 2,7 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 2,7 mm kortikaliniais sraigtais.",2,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E926),\"\", PRODUCT(C926,E926))","v":""}]
["1.449.1.","Kairės pusės, 6 kiaurymių"]
["1.450.","T formos užrakinama kompresinė plokštelė, įstrižu kampu, pagaminta iš titano.  5 užrakinamos kiaurymės “galvoje”, vienoje eilėje.  Fiksuojama Ø 2,7 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 2,7 mm kortikaliniais sraigtais.",1,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E928),\"\", PRODUCT(C928,E928))","v":""}]
["1.450.1.","Kairės pusės, 8 kiaurymių"]
["1.451.","T formos užrakinama kompresinė plokštelė, įstrižu kampu, pagaminta iš titano.  5 užrakinamos kiaurymės “galvoje”, vienoje eilėje.  Fiksuojama Ø 2,7 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 2,7 mm kortikaliniais sraigtais.",1,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E930),\"\", PRODUCT(C930,E930))","v":""}]
["1.451.1.","Kairės pusės, 10 kiaurymių"]
["1.452.","T formos užrakinama kompresinė plokštelė, įstrižu kampu, pagaminta iš titano.  5 užrakinamos kiaurymės “galvoje”, vienoje eilėje.  Fiksuojama Ø 2,7 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 2,7 mm kortikaliniais sraigtais.",1,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E932),\"\", PRODUCT(C932,E932))","v":""}]
["1.452.1.","Kairės pusės, 12 kiaurymių"]
["1.453.","Raktikaulio užrakinama kompresinė plokštelė, kablio formos, riboto kontakto, 3,2 mm storio, 10 mm pločio siaurojoje dalyje, pagaminta iš titano.  Kablio aukštis 15 mm. 3 kiaurymės plačiojoje plokštelės dalyje.  Fiksuojama Ø 3,5 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais.",1,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E934),\"\", PRODUCT(C934,E934))","v":""}]
["1.453.1.","Kairės pusės, 2 kiaurymių, 45 ± 1,0 mm ilgio, užrakinamų kiaurymių skaičius 4"]
["1.454.","Raktikaulio užrakinama kompresinė plokštelė, kablio formos, riboto kontakto, 3,2 mm storio, 10 mm pločio siaurojoje dalyje, pagaminta iš titano.  Kablio aukštis 15 mm. 3 kiaurymės plačiojoje plokštelės dalyje.  Fiksuojama Ø 3,5 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais.",1,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E936),\"\", PRODUCT(C936,E936))","v":""}]
["1.454.1.","Kairės pusės, 3 kiaurymių, 55 ± 1,0 mm ilgio, užrakinamų kiaurymių skaičius 5"]
["1.455.","Raktikaulio užrakinama kompresinė plokštelė, kablio formos, riboto kontakto, 3,2 mm storio, 10 mm pločio siaurojoje dalyje, pagaminta iš titano.  Kablio aukštis 15 mm. 3 kiaurymės plačiojoje plokštelės dalyje.  Fiksuojama Ø 3,5 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais.",1,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E938),\"\", PRODUCT(C938,E938))","v":""}]
["1.455.1.","Kairės pusės, 5 kiaurymių, 75 ± 1,0 mm ilgio, užrakinamų kiaurymių skaičius 6"]
["1.456.","Raktikaulio užrakinama kompresinė plokštelė, kablio formos, riboto kontakto, 3,2 mm storio, 10 mm pločio siaurojoje dalyje, pagaminta iš titano.  Kablio aukštis 15 mm. 3 kiaurymės plačiojoje plokštelės dalyje.  Fiksuojama Ø 3,5 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais.",1,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E940),\"\", PRODUCT(C940,E940))","v":""}]
["1.456.1.","Kairės pusės, 7 kiaurymių, 95 ± 1,0 mm ilgio, užrakinamų kiaurymių skaičius 6"]
["1.457.","Raktikaulio užrakinama kompresinė plokštelė, kablio formos, riboto kontakto, 3,2 mm storio, 10 mm pločio siaurojoje dalyje, pagaminta iš titano.  Kablio aukštis 15 mm. 3 kiaurymės plačiojoje plokštelės dalyje.  Fiksuojama Ø 3,5 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais.",1,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E942),\"\", PRODUCT(C942,E942))","v":""}]
["1.457.1.","Dešinės pusės, 2 kiaurymių, 45 ± 1,0 mm ilgio, užrakinamų kiaurymių skaičius 4"]
["1.458.","Raktikaulio užrakinama kompresinė plokštelė, kablio formos, riboto kontakto, 3,2 mm storio, 10 mm pločio siaurojoje dalyje, pagaminta iš titano.  Kablio aukštis 15 mm. 3 kiaurymės plačiojoje plokštelės dalyje.  Fiksuojama Ø 3,5 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais.",1,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E944),\"\", PRODUCT(C944,E944))","v":""}]
["1.458.1.","Dešinės pusės, 3 kiaurymių, 55 ± 1,0 mm ilgio, užrakinamų kiaurymių skaičius 5"]
["1.459.","Raktikaulio užrakinama kompresinė plokštelė, kablio formos, riboto kontakto, 3,2 mm storio, 10 mm pločio siaurojoje dalyje, pagaminta iš titano.  Kablio aukštis 15 mm. 3 kiaurymės plačiojoje plokštelės dalyje.  Fiksuojama Ø 3,5 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais.",1,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E946),\"\", PRODUCT(C946,E946))","v":""}]
["1.459.1.","Dešinės pusės, 5 kiaurymių, 75 ± 1,0 mm ilgio, užrakinamų kiaurymių skaičius 6"]
["1.460.","Raktikaulio užrakinama kompresinė plokštelė, kablio formos, riboto kontakto, 3,2 mm storio, 10 mm pločio siaurojoje dalyje, pagaminta iš titano.  Kablio aukštis 15 mm. 3 kiaurymės plačiojoje plokštelės dalyje.  Fiksuojama Ø 3,5 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais.",1,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E948),\"\", PRODUCT(C948,E948))","v":""}]
["1.460.1.","Dešinės pusės, 7 kiaurymių, 95 ± 1,0 mm ilgio, užrakinamų kiaurymių skaičius 6"]
["1.461.","Raktikaulio užrakinama kompresinė plokštelė, kablio formos, 3,6 mm storio,  pagaminta iš titano.  Kablio aukštis 12 mm. 3 kiaurymės plačiojoje plokštelės dalyje.  Fiksuojama Ø 3,5 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais.",1,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E950),\"\", PRODUCT(C950,E950))","v":""}]
["1.461.1.","Kairės pusės, 2 kiaurymių, 44 ± 1,0 mm ilgio"]
["1.462.","Raktikaulio užrakinama kompresinė plokštelė, kablio formos, 3,6 mm storio,  pagaminta iš titano.  Kablio aukštis 12 mm. 3 kiaurymės plačiojoje plokštelės dalyje.  Fiksuojama Ø 3,5 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais.",1,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E952),\"\", PRODUCT(C952,E952))","v":""}]
["1.462.1.","Kairės pusės, 3 kiaurymių, 54 ± 1,0 mm ilgio"]
["1.463.","Raktikaulio užrakinama kompresinė plokštelė, kablio formos, 3,6 mm storio,  pagaminta iš titano.  Kablio aukštis 12 mm. 3 kiaurymės plačiojoje plokštelės dalyje.  Fiksuojama Ø 3,5 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais.",1,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E954),\"\", PRODUCT(C954,E954))","v":""}]
["1.463.1.","Kairės pusės, 4 kiaurymių, 64 ± 1,0 mm ilgio"]
["1.464.","Raktikaulio užrakinama kompresinė plokštelė, kablio formos, 3,6 mm storio,  pagaminta iš titano.  Kablio aukštis 12 mm. 3 kiaurymės plačiojoje plokštelės dalyje.  Fiksuojama Ø 3,5 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais.",1,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E956),\"\", PRODUCT(C956,E956))","v":""}]
["1.464.1.","Kairės pusės, 5 kiaurymių, 74 ± 1,0 mm ilgio"]
["1.465.","Raktikaulio užrakinama kompresinė plokštelė, kablio formos, 3,6 mm storio,  pagaminta iš titano.  Kablio aukštis 12 mm. 3 kiaurymės plačiojoje plokštelės dalyje.  Fiksuojama Ø 3,5 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais.",1,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E958),\"\", PRODUCT(C958,E958))","v":""}]
["1.465.1.","Kairės pusės, 6 kiaurymių, 84 ± 1,0 mm ilgio"]
["1.466.","Raktikaulio užrakinama kompresinė plokštelė, kablio formos, 3,6 mm storio,  pagaminta iš titano.  Kablio aukštis 12 mm. 3 kiaurymės plačiojoje plokštelės dalyje.  Fiksuojama Ø 3,5 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais.",1,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E960),\"\", PRODUCT(C960,E960))","v":""}]
["1.466.1.","Kairės pusės, 7 kiaurymių, 94 ± 1,0 mm ilgio"]
["1.467.","Raktikaulio užrakinama kompresinė plokštelė, kablio formos, 3,6 mm storio,  pagaminta iš titano.  Kablio aukštis 12 mm. 3 kiaurymės plačiojoje plokštelės dalyje.  Fiksuojama Ø 3,5 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais.",1,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E962),\"\", PRODUCT(C962,E962))","v":""}]
["1.467.1.","Dešinės pusės, 2 kiaurymių, 44 ± 1,0 mm ilgio"]
["1.468.","Raktikaulio užrakinama kompresinė plokštelė, kablio formos, 3,6 mm storio,  pagaminta iš titano.  Kablio aukštis 12 mm. 3 kiaurymės plačiojoje plokštelės dalyje.  Fiksuojama Ø 3,5 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais.",1,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E964),\"\", PRODUCT(C964,E964))","v":""}]
["1.468.1.","Dešinės pusės, 3 kiaurymių, 54 ± 1,0 mm ilgio"]
["1.469.","Raktikaulio užrakinama kompresinė plokštelė, kablio formos, 3,6 mm storio,  pagaminta iš titano.  Kablio aukštis 12 mm. 3 kiaurymės plačiojoje plokštelės dalyje.  Fiksuojama Ø 3,5 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais.",1,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E966),\"\", PRODUCT(C966,E966))","v":""}]
["1.469.1.","Dešinės pusės, 4 kiaurymių, 64 ± 1,0 mm ilgio"]
["1.470.","Raktikaulio užrakinama kompresinė plokštelė, kablio formos, 3,6 mm storio,  pagaminta iš titano.  Kablio aukštis 12 mm. 3 kiaurymės plačiojoje plokštelės dalyje.  Fiksuojama Ø 3,5 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais.",1,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E968),\"\", PRODUCT(C968,E968))","v":""}]
["1.470.1.","Dešinės pusės, 5 kiaurymių, 74 ± 1,0 mm ilgio"]
["1.471.","Raktikaulio užrakinama kompresinė plokštelė, kablio formos, 3,6 mm storio,  pagaminta iš titano.  Kablio aukštis 12 mm. 3 kiaurymės plačiojoje plokštelės dalyje.  Fiksuojama Ø 3,5 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais.",1,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E970),\"\", PRODUCT(C970,E970))","v":""}]
["1.471.1.","Dešinės pusės, 6 kiaurymių, 84 ± 1,0 mm ilgio"]
["1.472.","Raktikaulio užrakinama kompresinė plokštelė, kablio formos, 3,6 mm storio,  pagaminta iš titano.  Kablio aukštis 12 mm. 3 kiaurymės plačiojoje plokštelės dalyje.  Fiksuojama Ø 3,5 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais.",1,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E972),\"\", PRODUCT(C972,E972))","v":""}]
["1.472.1.","Dešinės pusės, 7 kiaurymių, 94 ± 1,0 mm ilgio"]
["1.473.","Raktikaulio užrakinama kompresinė plokštelė, kablio formos, 3,6 mm storio,  pagaminta iš titano.  Kablio aukštis 15 mm. 3 kiaurymės plačiojoje plokštelės dalyje.  Fiksuojama Ø 3,5 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais.",1,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E974),\"\", PRODUCT(C974,E974))","v":""}]
["1.473.1.","Kairės pusės, 2 kiaurymių, 45 ± 1,0 mm ilgio"]
["1.474.","Raktikaulio užrakinama kompresinė plokštelė, kablio formos, 3,6 mm storio,  pagaminta iš titano.  Kablio aukštis 15 mm. 3 kiaurymės plačiojoje plokštelės dalyje.  Fiksuojama Ø 3,5 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais.",1,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E976),\"\", PRODUCT(C976,E976))","v":""}]
["1.474.1.","Kairės pusės, 3 kiaurymių, 55 ± 1,0 mm ilgio"]
["1.475.","Raktikaulio užrakinama kompresinė plokštelė, kablio formos, 3,6 mm storio,  pagaminta iš titano.  Kablio aukštis 15 mm. 3 kiaurymės plačiojoje plokštelės dalyje.  Fiksuojama Ø 3,5 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais.",1,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E978),\"\", PRODUCT(C978,E978))","v":""}]
["1.475.1.","Kairės pusės, 4 kiaurymių, 65 ± 1,0 mm ilgio"]
["1.476.","Raktikaulio užrakinama kompresinė plokštelė, kablio formos, 3,6 mm storio,  pagaminta iš titano.  Kablio aukštis 15 mm. 3 kiaurymės plačiojoje plokštelės dalyje.  Fiksuojama Ø 3,5 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais.",1,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E980),\"\", PRODUCT(C980,E980))","v":""}]
["1.476.1.","Kairės pusės, 5 kiaurymių, 75 ± 1,0 mm ilgio"]
["1.477.","Raktikaulio užrakinama kompresinė plokštelė, kablio formos, 3,6 mm storio,  pagaminta iš titano.  Kablio aukštis 15 mm. 3 kiaurymės plačiojoje plokštelės dalyje.  Fiksuojama Ø 3,5 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais.",1,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E982),\"\", PRODUCT(C982,E982))","v":""}]
["1.477.1.","Kairės pusės, 6 kiaurymių, 85 ± 1,0 mm ilgio"]
["1.478.","Raktikaulio užrakinama kompresinė plokštelė, kablio formos, 3,6 mm storio,  pagaminta iš titano.  Kablio aukštis 15 mm. 3 kiaurymės plačiojoje plokštelės dalyje.  Fiksuojama Ø 3,5 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais.",1,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E984),\"\", PRODUCT(C984,E984))","v":""}]
["1.478.1.","Kairės pusės, 7 kiaurymių, 95 ± 1,0 mm ilgio"]
["1.479.","Raktikaulio užrakinama kompresinė plokštelė, kablio formos, 3,6 mm storio,  pagaminta iš titano.  Kablio aukštis 15 mm. 3 kiaurymės plačiojoje plokštelės dalyje.  Fiksuojama Ø 3,5 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais.",1,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E986),\"\", PRODUCT(C986,E986))","v":""}]
["1.479.1.","Dešinės pusės, 2 kiaurymių, 45 ± 1,0 mm ilgio"]
["1.480.","Raktikaulio užrakinama kompresinė plokštelė, kablio formos, 3,6 mm storio,  pagaminta iš titano.  Kablio aukštis 15 mm. 3 kiaurymės plačiojoje plokštelės dalyje.  Fiksuojama Ø 3,5 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais.",1,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E988),\"\", PRODUCT(C988,E988))","v":""}]
["1.480.1.","Dešinės pusės, 3 kiaurymių, 55 ± 1,0 mm ilgio"]
["1.481.","Raktikaulio užrakinama kompresinė plokštelė, kablio formos, 3,6 mm storio,  pagaminta iš titano.  Kablio aukštis 15 mm. 3 kiaurymės plačiojoje plokštelės dalyje.  Fiksuojama Ø 3,5 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais.",1,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E990),\"\", PRODUCT(C990,E990))","v":""}]
["1.481.1.","Dešinės pusės, 4 kiaurymių, 65 ± 1,0 mm ilgio"]
["1.482.","Raktikaulio užrakinama kompresinė plokštelė, kablio formos, 3,6 mm storio,  pagaminta iš titano.  Kablio aukštis 15 mm. 3 kiaurymės plačiojoje plokštelės dalyje.  Fiksuojama Ø 3,5 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais.",1,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E992),\"\", PRODUCT(C992,E992))","v":""}]
["1.482.1.","Dešinės pusės, 5 kiaurymių, 75 ± 1,0 mm ilgio"]
["1.483.","Raktikaulio užrakinama kompresinė plokštelė, kablio formos, 3,6 mm storio,  pagaminta iš titano.  Kablio aukštis 15 mm. 3 kiaurymės plačiojoje plokštelės dalyje.  Fiksuojama Ø 3,5 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais.",1,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E994),\"\", PRODUCT(C994,E994))","v":""}]
["1.483.1.","Dešinės pusės, 6 kiaurymių, 85 ± 1,0 mm ilgio"]
["1.484.","Raktikaulio užrakinama kompresinė plokštelė, kablio formos, 3,6 mm storio,  pagaminta iš titano.  Kablio aukštis 15 mm. 3 kiaurymės plačiojoje plokštelės dalyje.  Fiksuojama Ø 3,5 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais.",1,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E996),\"\", PRODUCT(C996,E996))","v":""}]
["1.484.1.","Dešinės pusės, 7 kiaurymių, 95 ± 1,0 mm ilgio"]
["1.485.","Raktikaulio užrakinama kompresinė plokštelė, kablio formos, 3,6 mm storio,  pagaminta iš titano.  Kablio aukštis 18 mm. 3 kiaurymės plačiojoje plokštelės dalyje.  Fiksuojama Ø 3,5 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais.",1,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E998),\"\", PRODUCT(C998,E998))","v":""}]
["1.485.1.","Kairės pusės, 2 kiaurymių, 46 ± 1,0 mm ilgio"]
["1.486.","Raktikaulio užrakinama kompresinė plokštelė, kablio formos, 3,6 mm storio,  pagaminta iš titano.  Kablio aukštis 18 mm. 3 kiaurymės plačiojoje plokštelės dalyje.  Fiksuojama Ø 3,5 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais.",1,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E1000),\"\", PRODUCT(C1000,E1000))","v":""}]
["1.486.1.","Kairės pusės, 3 kiaurymių, 56 ± 1,0 mm ilgio"]
["1.487.","Raktikaulio užrakinama kompresinė plokštelė, kablio formos, 3,6 mm storio,  pagaminta iš titano.  Kablio aukštis 18 mm. 3 kiaurymės plačiojoje plokštelės dalyje.  Fiksuojama Ø 3,5 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais.",1,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E1002),\"\", PRODUCT(C1002,E1002))","v":""}]
["1.487.1.","Kairės pusės, 4 kiaurymių, 66 ± 1,0 mm ilgio"]
["1.488.","Raktikaulio užrakinama kompresinė plokštelė, kablio formos, 3,6 mm storio,  pagaminta iš titano.  Kablio aukštis 18 mm. 3 kiaurymės plačiojoje plokštelės dalyje.  Fiksuojama Ø 3,5 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais.",1,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E1004),\"\", PRODUCT(C1004,E1004))","v":""}]
["1.488.1.","Kairės pusės, 5 kiaurymių, 76 ± 1,0 mm ilgio"]
["1.489.","Raktikaulio užrakinama kompresinė plokštelė, kablio formos, 3,6 mm storio,  pagaminta iš titano.  Kablio aukštis 18 mm. 3 kiaurymės plačiojoje plokštelės dalyje.  Fiksuojama Ø 3,5 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais.",1,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E1006),\"\", PRODUCT(C1006,E1006))","v":""}]
["1.489.1.","Kairės pusės, 6 kiaurymių, 86 ± 1,0 mm ilgio"]
["1.490.","Raktikaulio užrakinama kompresinė plokštelė, kablio formos, 3,6 mm storio,  pagaminta iš titano.  Kablio aukštis 18 mm. 3 kiaurymės plačiojoje plokštelės dalyje.  Fiksuojama Ø 3,5 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais.",1,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E1008),\"\", PRODUCT(C1008,E1008))","v":""}]
["1.490.1.","Kairės pusės, 7 kiaurymių, 96 ± 1,0 mm ilgio"]
["1.491.","Raktikaulio užrakinama kompresinė plokštelė, kablio formos, 3,6 mm storio,  pagaminta iš titano.  Kablio aukštis 18 mm. 3 kiaurymės plačiojoje plokštelės dalyje.  Fiksuojama Ø 3,5 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais.",1,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E1010),\"\", PRODUCT(C1010,E1010))","v":""}]
["1.491.1.","Dešinės pusės, 2 kiaurymių, 46 ± 1,0 mm ilgio"]
["1.492.","Raktikaulio užrakinama kompresinė plokštelė, kablio formos, 3,6 mm storio,  pagaminta iš titano.  Kablio aukštis 18 mm. 3 kiaurymės plačiojoje plokštelės dalyje.  Fiksuojama Ø 3,5 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais.",1,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E1012),\"\", PRODUCT(C1012,E1012))","v":""}]
["1.492.1.","Dešinės pusės, 3 kiaurymių, 56 ± 1,0 mm ilgio"]
["1.493.","Raktikaulio užrakinama kompresinė plokštelė, kablio formos, 3,6 mm storio,  pagaminta iš titano.  Kablio aukštis 18 mm. 3 kiaurymės plačiojoje plokštelės dalyje.  Fiksuojama Ø 3,5 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais.",1,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E1014),\"\", PRODUCT(C1014,E1014))","v":""}]
["1.493.1.","Dešinės pusės, 4 kiaurymių, 66 ± 1,0 mm ilgio"]
["1.494.","Raktikaulio užrakinama kompresinė plokštelė, kablio formos, 3,6 mm storio,  pagaminta iš titano.  Kablio aukštis 18 mm. 3 kiaurymės plačiojoje plokštelės dalyje.  Fiksuojama Ø 3,5 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais.",1,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E1016),\"\", PRODUCT(C1016,E1016))","v":""}]
["1.494.1.","Dešinės pusės, 5 kiaurymių, 76 ± 1,0 mm ilgio"]
["1.495.","Raktikaulio užrakinama kompresinė plokštelė, kablio formos, 3,6 mm storio,  pagaminta iš titano.  Kablio aukštis 18 mm. 3 kiaurymės plačiojoje plokštelės dalyje.  Fiksuojama Ø 3,5 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais.",1,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E1018),\"\", PRODUCT(C1018,E1018))","v":""}]
["1.495.1.","Dešinės pusės, 6 kiaurymių, 86 ± 1,0 mm ilgio"]
["1.496.","Raktikaulio užrakinama kompresinė plokštelė, kablio formos, 3,6 mm storio,  pagaminta iš titano.  Kablio aukštis 18 mm. 3 kiaurymės plačiojoje plokštelės dalyje.  Fiksuojama Ø 3,5 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais.",1,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E1020),\"\", PRODUCT(C1020,E1020))","v":""}]
["1.496.1.","Dešinės pusės, 7 kiaurymių, 96 ± 1,0 mm ilgio"]
["1.497.","Kulnikaulio užrakinama plokštelė (visos kiaurymės užrakinamos), universali, pagaminta iš titano. Fiksuojama Ø 3,5 mm užrakinamais sraigtais.",15,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E1022),\"\", PRODUCT(C1022,E1022))","v":""}]
["1.497.1.","12 kiaurymių, 60 ± 1,0 mm ilgio"]
["1.498.","Kulnikaulio užrakinama plokštelė (visos kiaurymės užrakinamos), universali, pagaminta iš titano. Fiksuojama Ø 3,5 mm užrakinamais sraigtais.",15,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E1024),\"\", PRODUCT(C1024,E1024))","v":""}]
["1.498.1.","12 kiaurymių, 68 ± 1,0 mm ilgio"]
["1.499.","Kulnikaulio užrakinama plokštelė (visos kiaurymės užrakinamos), universali, pagaminta iš titano. Fiksuojama Ø 3,5 mm užrakinamais sraigtais.",5,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E1026),\"\", PRODUCT(C1026,E1026))","v":""}]
["1.499.1.","13 kiaurymių, 60 ± 1,0 mm ilgio"]
["1.500.","Kulnikaulio užrakinama plokštelė (visos kiaurymės užrakinamos), universali, pagaminta iš titano. Fiksuojama Ø 3,5 mm užrakinamais sraigtais.",5,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E1028),\"\", PRODUCT(C1028,E1028))","v":""}]
["1.500.1.","14 kiaurymių, 64 ± 1,0 mm ilgio"]
["1.501.","Kulnikaulio užrakinama plokštelė (visos kiaurymės užrakinamos), universali, pagaminta iš titano. Fiksuojama Ø 3,5 mm užrakinamais sraigtais.",3,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E1030),\"\", PRODUCT(C1030,E1030))","v":""}]
["1.501.1.","15 kiaurymių, 70 ± 1,0 mm ilgio"]
["1.502.","Kulnikaulio užrakinama plokštelė (visos kiaurymės užrakinamos), universali, pagaminta iš titano. Fiksuojama Ø 3,5 mm užrakinamais sraigtais.",1,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E1032),\"\", PRODUCT(C1032,E1032))","v":""}]
["1.502.1.","16 kiaurymių, 78 ± 1,0 mm ilgio"]
["1.503.","Kulnikaulio užrakinama plokštelė (visos kiaurymės užrakinamos), 2,0 mm storio, 68 mm ilgio, pagaminta iš titano.  Fiksuojama Ø 3,5 mm užrakinamais sraigtais.",30,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E1034),\"\", PRODUCT(C1034,E1034))","v":""}]
["1.503.1.","Kairės pusės, 15 kiaurymių"]
["1.504.","Kulnikaulio užrakinama plokštelė (visos kiaurymės užrakinamos), 2,0 mm storio, 68 mm ilgio, pagaminta iš titano.  Fiksuojama Ø 3,5 mm užrakinamais sraigtais.",30,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E1036),\"\", PRODUCT(C1036,E1036))","v":""}]
["1.504.1.","Dešinės pusės, 15 kiaurymių"]
["1.505.","Distalinio šeivikaulio galo užrakinama plokštelė (su praplatėjimu distaliniame gale), 2,5 mm storio, 10,5 mm pločio, pagaminta iš titano.  Fiksuojama Ø 2,7 ir 3,5 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais.",5,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E1038),\"\", PRODUCT(C1038,E1038))","v":""}]
["1.505.1.","Kairės pusės, 5+3 kiaurymių"]
["1.506.","Distalinio šeivikaulio galo užrakinama plokštelė (su praplatėjimu distaliniame gale), 2,5 mm storio, 10,5 mm pločio, pagaminta iš titano.  Fiksuojama Ø 2,7 ir 3,5 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais.",5,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E1040),\"\", PRODUCT(C1040,E1040))","v":""}]
["1.506.1.","Kairės pusės, 5+4 kiaurymių"]
["1.507.","Distalinio šeivikaulio galo užrakinama plokštelė (su praplatėjimu distaliniame gale), 2,5 mm storio, 10,5 mm pločio, pagaminta iš titano.  Fiksuojama Ø 2,7 ir 3,5 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais.",7,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E1042),\"\", PRODUCT(C1042,E1042))","v":""}]
["1.507.1.","Kairės pusės, 5+5 kiaurymių"]
["1.508.","Distalinio šeivikaulio galo užrakinama plokštelė (su praplatėjimu distaliniame gale), 2,5 mm storio, 10,5 mm pločio, pagaminta iš titano.  Fiksuojama Ø 2,7 ir 3,5 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais.",7,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E1044),\"\", PRODUCT(C1044,E1044))","v":""}]
["1.508.1.","Kairės pusės, 5+6 kiaurymių"]
["1.509.","Distalinio šeivikaulio galo užrakinama plokštelė (su praplatėjimu distaliniame gale), 2,5 mm storio, 10,5 mm pločio, pagaminta iš titano.  Fiksuojama Ø 2,7 ir 3,5 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais.",7,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E1046),\"\", PRODUCT(C1046,E1046))","v":""}]
["1.509.1.","Kairės pusės, 5+7 kiaurymių"]
["1.510.","Distalinio šeivikaulio galo užrakinama plokštelė (su praplatėjimu distaliniame gale), 2,5 mm storio, 10,5 mm pločio, pagaminta iš titano.  Fiksuojama Ø 2,7 ir 3,5 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais.",5,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E1048),\"\", PRODUCT(C1048,E1048))","v":""}]
["1.510.1.","Kairės pusės, 5+9 kiaurymių"]
["1.511.","Distalinio šeivikaulio galo užrakinama plokštelė (su praplatėjimu distaliniame gale), 2,5 mm storio, 10,5 mm pločio, pagaminta iš titano.  Fiksuojama Ø 2,7 ir 3,5 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais.",5,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E1050),\"\", PRODUCT(C1050,E1050))","v":""}]
["1.511.1.","Kairės pusės, 5+11 kiaurymių"]
["1.512.","Distalinio šeivikaulio galo užrakinama plokštelė (su praplatėjimu distaliniame gale), 2,5 mm storio, 10,5 mm pločio, pagaminta iš titano.  Fiksuojama Ø 2,7 ir 3,5 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais.",3,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E1052),\"\", PRODUCT(C1052,E1052))","v":""}]
["1.512.1.","Kairės pusės, 5+13 kiaurymių"]
["1.513.","Distalinio šeivikaulio galo užrakinama plokštelė (su praplatėjimu distaliniame gale), 2,5 mm storio, 10,5 mm pločio, pagaminta iš titano.  Fiksuojama Ø 2,7 ir 3,5 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais.",1,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E1054),\"\", PRODUCT(C1054,E1054))","v":""}]
["1.513.1.","Kairės pusės, 5+15 kiaurymių"]
["1.514.","Distalinio šeivikaulio galo užrakinama plokštelė (su praplatėjimu distaliniame gale), 2,5 mm storio, 10,5 mm pločio, pagaminta iš titano.  Fiksuojama Ø 2,7 ir 3,5 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais.",5,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E1056),\"\", PRODUCT(C1056,E1056))","v":""}]
["1.514.1.","Dešinės pusės, 5+3 kiaurymių"]
["1.515.","Distalinio šeivikaulio galo užrakinama plokštelė (su praplatėjimu distaliniame gale), 2,5 mm storio, 10,5 mm pločio, pagaminta iš titano.  Fiksuojama Ø 2,7 ir 3,5 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais.",5,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E1058),\"\", PRODUCT(C1058,E1058))","v":""}]
["1.515.1.","Dešinės pusės, 5+4 kiaurymių"]
["1.516.","Distalinio šeivikaulio galo užrakinama plokštelė (su praplatėjimu distaliniame gale), 2,5 mm storio, 10,5 mm pločio, pagaminta iš titano.  Fiksuojama Ø 2,7 ir 3,5 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais.",7,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E1060),\"\", PRODUCT(C1060,E1060))","v":""}]
["1.516.1.","Dešinės pusės, 5+5 kiaurymių"]
["1.517.","Distalinio šeivikaulio galo užrakinama plokštelė (su praplatėjimu distaliniame gale), 2,5 mm storio, 10,5 mm pločio, pagaminta iš titano.  Fiksuojama Ø 2,7 ir 3,5 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais.",7,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E1062),\"\", PRODUCT(C1062,E1062))","v":""}]
["1.517.1.","Dešinės pusės, 5+6 kiaurymių"]
["1.518.","Distalinio šeivikaulio galo užrakinama plokštelė (su praplatėjimu distaliniame gale), 2,5 mm storio, 10,5 mm pločio, pagaminta iš titano.  Fiksuojama Ø 2,7 ir 3,5 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais.",7,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E1064),\"\", PRODUCT(C1064,E1064))","v":""}]
["1.518.1.","Dešinės pusės, 5+7 kiaurymių"]
["1.519.","Distalinio šeivikaulio galo užrakinama plokštelė (su praplatėjimu distaliniame gale), 2,5 mm storio, 10,5 mm pločio, pagaminta iš titano.  Fiksuojama Ø 2,7 ir 3,5 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais.",5,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E1066),\"\", PRODUCT(C1066,E1066))","v":""}]
["1.519.1.","Dešinės pusės, 5+9 kiaurymių"]
["1.520.","Distalinio šeivikaulio galo užrakinama plokštelė (su praplatėjimu distaliniame gale), 2,5 mm storio, 10,5 mm pločio, pagaminta iš titano.  Fiksuojama Ø 2,7 ir 3,5 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais.",5,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E1068),\"\", PRODUCT(C1068,E1068))","v":""}]
["1.520.1.","Dešinės pusės, 5+11 kiaurymių"]
["1.521.","Distalinio šeivikaulio galo užrakinama plokštelė (su praplatėjimu distaliniame gale), 2,5 mm storio, 10,5 mm pločio, pagaminta iš titano.  Fiksuojama Ø 2,7 ir 3,5 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais.",3,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E1070),\"\", PRODUCT(C1070,E1070))","v":""}]
["1.521.1.","Dešinės pusės, 5+13 kiaurymių"]
["1.522.","Distalinio šeivikaulio galo užrakinama plokštelė (su praplatėjimu distaliniame gale), 2,5 mm storio, 10,5 mm pločio, pagaminta iš titano.  Fiksuojama Ø 2,7 ir 3,5 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais.",1,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E1072),\"\", PRODUCT(C1072,E1072))","v":""}]
["1.522.1.","Dešinės pusės, 5+15 kiaurymių"]
["1.523.","Anatomiškai išlenkta stipinkaulio distalinio galo voliarinė užrakinama kompresinė plokštelė.  2,0 mm storio, 8 mm pločio siaurojoje plokštelės dalyje, pagaminta iš titano.  Fiksuojama Ø 2,4 ir 2,7 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 2,4 ir 2,7 mm kortikaliniais  sraigtais.  Plokštelės \"galvoje\" yra 8 kiaurymės užrakinamiems sraigtams, kurie įsukami įvairiais nustatytais kampais.",2,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E1074),\"\", PRODUCT(C1074,E1074))","v":""}]
["1.523.1.","Kairės pusės, 3 kiaurymių"]
["1.524.","Anatomiškai išlenkta stipinkaulio distalinio galo voliarinė užrakinama kompresinė plokštelė.  2,0 mm storio, 8 mm pločio siaurojoje plokštelės dalyje, pagaminta iš titano.  Fiksuojama Ø 2,4 ir 2,7 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 2,4 ir 2,7 mm kortikaliniais  sraigtais.  Plokštelės \"galvoje\" yra 8 kiaurymės užrakinamiems sraigtams, kurie įsukami įvairiais nustatytais kampais.",2,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E1076),\"\", PRODUCT(C1076,E1076))","v":""}]
["1.524.1.","Kairės pusės, 4 kiaurymių"]
["1.525.","Anatomiškai išlenkta stipinkaulio distalinio galo voliarinė užrakinama kompresinė plokštelė.  2,0 mm storio, 8 mm pločio siaurojoje plokštelės dalyje, pagaminta iš titano.  Fiksuojama Ø 2,4 ir 2,7 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 2,4 ir 2,7 mm kortikaliniais  sraigtais.  Plokštelės \"galvoje\" yra 8 kiaurymės užrakinamiems sraigtams, kurie įsukami įvairiais nustatytais kampais.",1,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E1078),\"\", PRODUCT(C1078,E1078))","v":""}]
["1.525.1.","Kairės pusės, 5 kiaurymių"]
["1.526.","Anatomiškai išlenkta stipinkaulio distalinio galo voliarinė užrakinama kompresinė plokštelė.  2,0 mm storio, 8 mm pločio siaurojoje plokštelės dalyje, pagaminta iš titano.  Fiksuojama Ø 2,4 ir 2,7 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 2,4 ir 2,7 mm kortikaliniais  sraigtais.  Plokštelės \"galvoje\" yra 8 kiaurymės užrakinamiems sraigtams, kurie įsukami įvairiais nustatytais kampais.",1,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E1080),\"\", PRODUCT(C1080,E1080))","v":""}]
["1.526.1.","Kairės pusės, 6 kiaurymių"]
["1.527.","Anatomiškai išlenkta stipinkaulio distalinio galo voliarinė užrakinama kompresinė plokštelė.  2,0 mm storio, 8 mm pločio siaurojoje plokštelės dalyje, pagaminta iš titano.  Fiksuojama Ø 2,4 ir 2,7 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 2,4 ir 2,7 mm kortikaliniais  sraigtais.  Plokštelės \"galvoje\" yra 8 kiaurymės užrakinamiems sraigtams, kurie įsukami įvairiais nustatytais kampais.",1,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E1082),\"\", PRODUCT(C1082,E1082))","v":""}]
["1.527.1.","Kairės pusės, 8 kiaurymių"]
["1.528.","Anatomiškai išlenkta stipinkaulio distalinio galo voliarinė užrakinama kompresinė plokštelė.  2,0 mm storio, 8 mm pločio siaurojoje plokštelės dalyje, pagaminta iš titano.  Fiksuojama Ø 2,4 ir 2,7 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 2,4 ir 2,7 mm kortikaliniais  sraigtais.  Plokštelės \"galvoje\" yra 8 kiaurymės užrakinamiems sraigtams, kurie įsukami įvairiais nustatytais kampais.",1,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E1084),\"\", PRODUCT(C1084,E1084))","v":""}]
["1.528.1.","Kairės pusės, 10 kiaurymių"]
["1.529.","Anatomiškai išlenkta stipinkaulio distalinio galo voliarinė užrakinama kompresinė plokštelė.  2,0 mm storio, 8 mm pločio siaurojoje plokštelės dalyje, pagaminta iš titano.  Fiksuojama Ø 2,4 ir 2,7 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 2,4 ir 2,7 mm kortikaliniais  sraigtais.  Plokštelės \"galvoje\" yra 8 kiaurymės užrakinamiems sraigtams, kurie įsukami įvairiais nustatytais kampais.",1,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E1086),\"\", PRODUCT(C1086,E1086))","v":""}]
["1.529.1.","Kairės pusės, 12 kiaurymių"]
["1.530.","Anatomiškai išlenkta stipinkaulio distalinio galo voliarinė užrakinama kompresinė plokštelė.  2,0 mm storio, 8 mm pločio siaurojoje plokštelės dalyje, pagaminta iš titano.  Fiksuojama Ø 2,4 ir 2,7 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 2,4 ir 2,7 mm kortikaliniais  sraigtais.  Plokštelės \"galvoje\" yra 8 kiaurymės užrakinamiems sraigtams, kurie įsukami įvairiais nustatytais kampais.",2,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E1088),\"\", PRODUCT(C1088,E1088))","v":""}]
["1.530.1.","Dešinės pusės, 3 kiaurymių"]
["1.531.","Anatomiškai išlenkta stipinkaulio distalinio galo voliarinė užrakinama kompresinė plokštelė.  2,0 mm storio, 8 mm pločio siaurojoje plokštelės dalyje, pagaminta iš titano.  Fiksuojama Ø 2,4 ir 2,7 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 2,4 ir 2,7 mm kortikaliniais  sraigtais.  Plokštelės \"galvoje\" yra 8 kiaurymės užrakinamiems sraigtams, kurie įsukami įvairiais nustatytais kampais.",2,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E1090),\"\", PRODUCT(C1090,E1090))","v":""}]
["1.531.1.","Dešinės pusės, 4 kiaurymių"]
["1.532.","Anatomiškai išlenkta stipinkaulio distalinio galo voliarinė užrakinama kompresinė plokštelė.  2,0 mm storio, 8 mm pločio siaurojoje plokštelės dalyje, pagaminta iš titano.  Fiksuojama Ø 2,4 ir 2,7 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 2,4 ir 2,7 mm kortikaliniais  sraigtais.  Plokštelės \"galvoje\" yra 8 kiaurymės užrakinamiems sraigtams, kurie įsukami įvairiais nustatytais kampais.",1,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E1092),\"\", PRODUCT(C1092,E1092))","v":""}]
["1.532.1.","Dešinės pusės, 5 kiaurymių"]
["1.533.","Anatomiškai išlenkta stipinkaulio distalinio galo voliarinė užrakinama kompresinė plokštelė.  2,0 mm storio, 8 mm pločio siaurojoje plokštelės dalyje, pagaminta iš titano.  Fiksuojama Ø 2,4 ir 2,7 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 2,4 ir 2,7 mm kortikaliniais  sraigtais.  Plokštelės \"galvoje\" yra 8 kiaurymės užrakinamiems sraigtams, kurie įsukami įvairiais nustatytais kampais.",1,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E1094),\"\", PRODUCT(C1094,E1094))","v":""}]
["1.533.1.","Dešinės pusės, 6 kiaurymių"]
["1.534.","Anatomiškai išlenkta stipinkaulio distalinio galo voliarinė užrakinama kompresinė plokštelė.  2,0 mm storio, 8 mm pločio siaurojoje plokštelės dalyje, pagaminta iš titano.  Fiksuojama Ø 2,4 ir 2,7 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 2,4 ir 2,7 mm kortikaliniais  sraigtais.  Plokštelės \"galvoje\" yra 8 kiaurymės užrakinamiems sraigtams, kurie įsukami įvairiais nustatytais kampais.",1,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E1096),\"\", PRODUCT(C1096,E1096))","v":""}]
["1.534.1.","Dešinės pusės, 8 kiaurymių"]
["1.535.","Anatomiškai išlenkta stipinkaulio distalinio galo voliarinė užrakinama kompresinė plokštelė.  2,0 mm storio, 8 mm pločio siaurojoje plokštelės dalyje, pagaminta iš titano.  Fiksuojama Ø 2,4 ir 2,7 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 2,4 ir 2,7 mm kortikaliniais  sraigtais.  Plokštelės \"galvoje\" yra 8 kiaurymės užrakinamiems sraigtams, kurie įsukami įvairiais nustatytais kampais.",1,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E1098),\"\", PRODUCT(C1098,E1098))","v":""}]
["1.535.1.","Dešinės pusės, 10 kiaurymių"]
["1.536.","Anatomiškai išlenkta stipinkaulio distalinio galo voliarinė užrakinama kompresinė plokštelė.  2,0 mm storio, 8 mm pločio siaurojoje plokštelės dalyje, pagaminta iš titano.  Fiksuojama Ø 2,4 ir 2,7 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 2,4 ir 2,7 mm kortikaliniais  sraigtais.  Plokštelės \"galvoje\" yra 8 kiaurymės užrakinamiems sraigtams, kurie įsukami įvairiais nustatytais kampais.",1,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E1100),\"\", PRODUCT(C1100,E1100))","v":""}]
["1.536.1.","Dešinės pusės, 12 kiaurymių"]
["1.537.","Proksimalinio žąstikaulio galo užrakinama kompresinė plokštelė, 3,6 mm storio, 12 mm pločio siaurojoje dalyje, pagaminta iš titano.  Fiksuojama Ø 3,5mm užrakinamais sraigtais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais.",10,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E1102),\"\", PRODUCT(C1102,E1102))","v":""}]
["1.537.1.","5 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, bendras  užrakinamų kiaurymių skaičius 13, plokštelės ilgis 132 ± 1,0 mm"]
["1.538.","Proksimalinio žąstikaulio galo užrakinama kompresinė plokštelė, 3,6 mm storio, 12 mm pločio siaurojoje dalyje, pagaminta iš titano.  Fiksuojama Ø 3,5mm užrakinamais sraigtais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais.",10,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E1104),\"\", PRODUCT(C1104,E1104))","v":""}]
["1.538.1.","6 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, bendras užrakinamų kiaurymių skaičius 13, plokštelės ilgis 150 ± 1,0 mm"]
["1.539.","Proksimalinio žąstikaulio galo užrakinama kompresinė plokštelė, 3,6 mm storio, 12 mm pločio siaurojoje dalyje, pagaminta iš titano.  Fiksuojama Ø 3,5mm užrakinamais sraigtais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais.",10,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E1106),\"\", PRODUCT(C1106,E1106))","v":""}]
["1.539.1.","8 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, bendras užrakinamų kiaurymių skaičius 15, plokštelės ilgis 186 ± 1,0 mm"]
["1.540.","Proksimalinio žąstikaulio galo užrakinama kompresinė plokštelė, 3,6 mm storio, 12 mm pločio siaurojoje dalyje, pagaminta iš titano.  Fiksuojama Ø 3,5mm užrakinamais sraigtais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais.",5,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E1108),\"\", PRODUCT(C1108,E1108))","v":""}]
["1.540.1.","10 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, bendras  užrakinamų kiaurymių skaičius 16, plokštelės ilgis 222 ± 1,0 mm"]
["1.541.","Proksimalinio žąstikaulio galo užrakinama kompresinė plokštelė, 3,6 mm storio, 12 mm pločio siaurojoje dalyje, pagaminta iš titano.  Fiksuojama Ø 3,5mm užrakinamais sraigtais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais.",5,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E1110),\"\", PRODUCT(C1110,E1110))","v":""}]
["1.541.1.","12 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, bendras užrakinamų kiaurymių skaičius 17, plokštelės ilgis 258 ± 1,0 mm"]
["1.542.","Žąstikaulio vidurinės dalies - distalinio galo užrakinama kompresinė plokštelė, 3,2 mm storio, 11 mm pločio, pagaminta iš titano.  Fiksuojama 3,5 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais.",25,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E1112),\"\", PRODUCT(C1112,E1112))","v":""}]
["1.542.1.","4+3 kiaurymių, 80 ± 1,0 mm ilgio, užrakinamų kiaurymių skaičius 6"]
["1.543.","Žąstikaulio vidurinės dalies - distalinio galo užrakinama kompresinė plokštelė, 3,2 mm storio, 11 mm pločio, pagaminta iš titano.  Fiksuojama 3,5 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais.",15,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E1114),\"\", PRODUCT(C1114,E1114))","v":""}]
["1.543.1.","4+5 kiaurymių, 106 ± 1,0 mm ilgio, užrakinamų kiaurymių skaičius 8"]
["1.544.","Žąstikaulio vidurinės dalies - distalinio galo užrakinama kompresinė plokštelė, 3,2 mm storio, 11 mm pločio, pagaminta iš titano.  Fiksuojama 3,5 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais.",5,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E1116),\"\", PRODUCT(C1116,E1116))","v":""}]
["1.544.1.","4+7 kiaurymių, 132 ± 1,0 mm ilgio, užrakinamų kiaurymių skaičius 9"]
["1.545.","Žąstikaulio vidurinės dalies - distalinio galo užrakinama kompresinė plokštelė, 3,2 mm storio, 11 mm pločio, pagaminta iš titano.  Fiksuojama 3,5 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais.",3,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E1118),\"\", PRODUCT(C1118,E1118))","v":""}]
["1.545.1.","4+9 kiaurymių, 158 ± 1,0 mm ilgio, užrakinamų kiaurymių skaičius 10"]
["1.546.","Žąstikaulio vidurinės dalies - distalinio galo užrakinama kompresinė plokštelė, 3,2 mm storio, 11 mm pločio, pagaminta iš titano.  Fiksuojama 3,5 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais.",1,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E1120),\"\", PRODUCT(C1120,E1120))","v":""}]
["1.546.1.","4+11 kiaurymių, 184 ± 1,0 mm ilgio, užrakinamų kiaurymių skaičius 11"]
["1.547.","Proksimalinio blauzdikaulio galo šoninė, anatomiškai išlenkta, kintamo kampo užrakinama plokštelė, L formos, 4,0 mm storio, pagaminta iš titano.  Fiksuojama Ø 4,0 mm kaniuliuotais užrakinamais sraigtais daliniu sriegiu, Ø 3,5 mm užrakinamais kintamo kampo sraigtais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais.",1,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E1122),\"\", PRODUCT(C1122,E1122))","v":""}]
["1.547.1.","Dešinės pusės, 9 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje"]
["1.548.","Proksimalinio blauzdikaulio galo šoninė, anatomiškai išlenkta, kintamo kampo užrakinama plokštelė, L formos, 4,0 mm storio, pagaminta iš titano.  Fiksuojama Ø 4,0 mm kaniuliuotais užrakinamais sraigtais daliniu sriegiu, Ø 3,5 mm užrakinamais kintamo kampo sraigtais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais.",1,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E1124),\"\", PRODUCT(C1124,E1124))","v":""}]
["1.548.1.","Dešinės pusės, 10 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje"]
["1.549.","Proksimalinio blauzdikaulio galo šoninė, anatomiškai išlenkta, kintamo kampo užrakinama plokštelė, L formos, 4,0 mm storio, pagaminta iš titano.  Fiksuojama Ø 4,0 mm kaniuliuotais užrakinamais sraigtais daliniu sriegiu, Ø 3,5 mm užrakinamais kintamo kampo sraigtais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais.",1,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E1126),\"\", PRODUCT(C1126,E1126))","v":""}]
["1.549.1.","Dešinės pusės, 11 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje"]
["1.550.","Proksimalinio blauzdikaulio galo šoninė, anatomiškai išlenkta, kintamo kampo užrakinama plokštelė, L formos, 4,0 mm storio, pagaminta iš titano.  Fiksuojama Ø 4,0 mm kaniuliuotais užrakinamais sraigtais daliniu sriegiu, Ø 3,5 mm užrakinamais kintamo kampo sraigtais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais.",1,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E1128),\"\", PRODUCT(C1128,E1128))","v":""}]
["1.550.1.","Dešinės pusės, 12 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje"]
["1.551.","Proksimalinio blauzdikaulio galo šoninė, anatomiškai išlenkta, kintamo kampo užrakinama plokštelė, L formos, 4,0 mm storio, pagaminta iš titano.  Fiksuojama Ø 4,0 mm kaniuliuotais užrakinamais sraigtais daliniu sriegiu, Ø 3,5 mm užrakinamais kintamo kampo sraigtais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais.",1,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E1130),\"\", PRODUCT(C1130,E1130))","v":""},"nesiūlome"]
["1.551.1.","Dešinės pusės, 13 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje"]
["1.552.","Proksimalinio blauzdikaulio galo šoninė, anatomiškai išlenkta, kintamo kampo užrakinama plokštelė, L formos, 4,0 mm storio, pagaminta iš titano.  Fiksuojama Ø 4,0 mm kaniuliuotais užrakinamais sraigtais daliniu sriegiu, Ø 3,5 mm užrakinamais kintamo kampo sraigtais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais.",1,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E1132),\"\", PRODUCT(C1132,E1132))","v":""}]
["1.552.1.","Dešinės pusės, 14 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje"]
["1.553.","Proksimalinio blauzdikaulio galo šoninė, anatomiškai išlenkta, kintamo kampo užrakinama plokštelė, L formos, 4,0 mm storio, pagaminta iš titano.  Fiksuojama Ø 4,0 mm kaniuliuotais užrakinamais sraigtais daliniu sriegiu, Ø 3,5 mm užrakinamais kintamo kampo sraigtais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais.",1,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E1134),\"\", PRODUCT(C1134,E1134))","v":""}]
["1.553.1.","Dešinės pusės, 15 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje"]
["1.554.","Proksimalinio blauzdikaulio galo šoninė, anatomiškai išlenkta, kintamo kampo užrakinama plokštelė, L formos, 4,0 mm storio, pagaminta iš titano.  Fiksuojama Ø 4,0 mm kaniuliuotais užrakinamais sraigtais daliniu sriegiu, Ø 3,5 mm užrakinamais kintamo kampo sraigtais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais.",1,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E1136),\"\", PRODUCT(C1136,E1136))","v":""}]
["1.554.1.","Kairės pusės, 9 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje"]
["1.555.","Proksimalinio blauzdikaulio galo šoninė, anatomiškai išlenkta, kintamo kampo užrakinama plokštelė, L formos, 4,0 mm storio, pagaminta iš titano.  Fiksuojama Ø 4,0 mm kaniuliuotais užrakinamais sraigtais daliniu sriegiu, Ø 3,5 mm užrakinamais kintamo kampo sraigtais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais.",1,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E1138),\"\", PRODUCT(C1138,E1138))","v":""}]
["1.555.1.","Kairės pusės, 10 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje"]
["1.556.","Proksimalinio blauzdikaulio galo šoninė, anatomiškai išlenkta, kintamo kampo užrakinama plokštelė, L formos, 4,0 mm storio, pagaminta iš titano.  Fiksuojama Ø 4,0 mm kaniuliuotais užrakinamais sraigtais daliniu sriegiu, Ø 3,5 mm užrakinamais kintamo kampo sraigtais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais.",1,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E1140),\"\", PRODUCT(C1140,E1140))","v":""}]
["1.556.1.","Kairės pusės, 11 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje"]
["1.557.","Proksimalinio blauzdikaulio galo šoninė, anatomiškai išlenkta, kintamo kampo užrakinama plokštelė, L formos, 4,0 mm storio, pagaminta iš titano.  Fiksuojama Ø 4,0 mm kaniuliuotais užrakinamais sraigtais daliniu sriegiu, Ø 3,5 mm užrakinamais kintamo kampo sraigtais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais.",1,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E1142),\"\", PRODUCT(C1142,E1142))","v":""}]
["1.557.1.","Kairės pusės, 12 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje"]
["1.558.","Proksimalinio blauzdikaulio galo šoninė, anatomiškai išlenkta, kintamo kampo užrakinama plokštelė, L formos, 4,0 mm storio, pagaminta iš titano.  Fiksuojama Ø 4,0 mm kaniuliuotais užrakinamais sraigtais daliniu sriegiu, Ø 3,5 mm užrakinamais kintamo kampo sraigtais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais.",1,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E1144),\"\", PRODUCT(C1144,E1144))","v":""}]
["1.558.1.","Kairės pusės, 13 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje"]
["1.559.","Proksimalinio blauzdikaulio galo šoninė, anatomiškai išlenkta, kintamo kampo užrakinama plokštelė, L formos, 4,0 mm storio, pagaminta iš titano.  Fiksuojama Ø 4,0 mm kaniuliuotais užrakinamais sraigtais daliniu sriegiu, Ø 3,5 mm užrakinamais kintamo kampo sraigtais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais.",1,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E1146),\"\", PRODUCT(C1146,E1146))","v":""}]
["1.559.1.","Kairės pusės, 14 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje"]
["1.560.","Proksimalinio blauzdikaulio galo šoninė, anatomiškai išlenkta, kintamo kampo užrakinama plokštelė, L formos, 4,0 mm storio, pagaminta iš titano.  Fiksuojama Ø 4,0 mm kaniuliuotais užrakinamais sraigtais daliniu sriegiu, Ø 3,5 mm užrakinamais kintamo kampo sraigtais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais.",1,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E1148),\"\", PRODUCT(C1148,E1148))","v":""}]
["1.560.1.","Kairės pusės, 15 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje"]
["1.561.","Ø 1,8 mm besriegiai kaišteliai, su užrakinama galvute, pagaminti iš titano lydinio.",60,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E1150),\"\", PRODUCT(C1150,E1150))","v":""}]
["1.561.1.","Nuo 10 mm iki 30 mm kas 2 mm"]
["1.562.","Ø 2,0 mm besriegiai kaišteliai, su užrakinama galvute, pagaminti iš titano lydinio.",130,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E1152),\"\", PRODUCT(C1152,E1152))","v":""}]
["1.562.1.","Nuo 10 mm iki 30 mm kas 2 mm"]
["1.563.","Ø 2,4 mm užrakinami savisriegiai sraigtai, pilnu sriegiu, pagaminti iš titano lydinio.",140,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E1154),\"\", PRODUCT(C1154,E1154))","v":""}]
["1.563.1.","Nuo 6 mm iki 14 mm kas 1 mm"]
["1.564.","Ø 2,4 mm užrakinami savisriegiai sraigtai, pilnu sriegiu, pagaminti iš titano lydinio.",90,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E1156),\"\", PRODUCT(C1156,E1156))","v":""}]
["1.564.1.","Nuo 16 mm iki 40 mm kas 2 mm"]
["1.565.","Ø 2,4 mm kortikaliniai savisriegiai sraigtai, pilnu sriegiu, pagaminti iš titano lydinio. ",110,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E1158),\"\", PRODUCT(C1158,E1158))","v":""}]
["1.565.1.","Nuo 6 mm iki 20 mm kas 2 mm"]
["1.566.","Ø 2,4 mm kortikaliniai savisriegiai sraigtai, pilnu sriegiu, pagaminti iš titano lydinio. ",70,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E1160),\"\", PRODUCT(C1160,E1160))","v":""}]
["1.566.1.","Nuo 22 mm iki 40 mm kas 2 mm"]
["1.567.","Ø 2,4 mm užrakinami kintamo kampo sraigtai, pilnu sriegiu, pagaminti iš titano lydinio.",380,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E1162),\"\", PRODUCT(C1162,E1162))","v":""}]
["1.567.1.","Nuo 6 mm iki 20 mm kas 2 mm"]
["1.568.","Ø 2,4 mm užrakinami kintamo kampo sraigtai, pilnu sriegiu, pagaminti iš titano lydinio.",380,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E1164),\"\", PRODUCT(C1164,E1164))","v":""}]
["1.568.1.","Nuo 22 mm iki 40 mm kas 2 mm"]
["1.569.","Ø 2,7 mm užrakinami savisriegiai sraigtai, pilnu sriegiu, pagaminti iš titano lydinio. Sukami šešiakampės žvaigždės formos atsuktuvu",3900,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E1166),\"\", PRODUCT(C1166,E1166))","v":""}]
["1.569.1.","Nuo 6 mm iki 30 mm kas 2 mm"]
["1.570.","Ø 2,7 mm užrakinami savisriegiai sraigtai, pilnu sriegiu, pagaminti iš titano lydinio. Sukami šešiakampės žvaigždės formos atsuktuvu",50,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E1168),\"\", PRODUCT(C1168,E1168))","v":""}]
["1.570.1.","Nuo 32 mm iki 50 mm kas 2 mm"]
["1.571.","Ø 2,7 mm užrakinami savisriegiai sraigtai, pilnu sriegiu, pagaminti iš titano lydinio. Naudojami su kintamo kampo plokštelėmis. ",300,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E1170),\"\", PRODUCT(C1170,E1170))","v":""}]
["1.571.1.","Nuo 6 mm iki 14 mm kas 1 mm"]
["1.572.","Ø 2,7 mm užrakinami savisriegiai sraigtai, pilnu sriegiu, pagaminti iš titano lydinio. Naudojami su kintamo kampo plokštelėmis. ",300,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E1172),\"\", PRODUCT(C1172,E1172))","v":""}]
["1.572.1.","Nuo 16 mm iki 40 mm kas 2 mm"]
["1.573.","Ø 2,7 mm užrakinami kintamo kampo savisriegiai sraigtai, pilnu sriegiu, pagaminti iš titano lydinio. ",200,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E1174),\"\", PRODUCT(C1174,E1174))","v":""}]
["1.573.1.","Nuo 6 mm iki 20 mm kas 2 mm"]
["1.574.","Ø 2,7 mm užrakinami kintamo kampo savisriegiai sraigtai, pilnu sriegiu, pagaminti iš titano lydinio. ",140,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E1176),\"\", PRODUCT(C1176,E1176))","v":""}]
["1.574.1.","Nuo 22 mm iki 40 mm kas 2 mm"]
["1.575.","Ø 2,7 mm kortikaliniai savisriegiai sraigtai, pilnu sriegiu, pagaminti iš titano lydinio.",200,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E1178),\"\", PRODUCT(C1178,E1178))","v":""}]
["1.575.1.","Nuo 6 mm iki 20 mm kas 2 mm"]
["1.576.","Ø 2,7 mm kortikaliniai savisriegiai sraigtai, pilnu sriegiu, pagaminti iš titano lydinio.",140,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E1180),\"\", PRODUCT(C1180,E1180))","v":""}]
["1.576.1.","Nuo 22 mm iki 40 mm kas 2 mm"]
["1.577.","Ø 3,5 mm užrakinami savisriegiai sraigtai, pilnu sriegiu, pagaminti iš titano lydinio. Sukami šešiakampės žvaigždės formos atsuktuvu",3800,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E1182),\"\", PRODUCT(C1182,E1182))","v":""}]
["1.577.1.","Nuo 10 mm iki 40 mm kas 2 mm"]
["1.578.","Ø 3,5 mm užrakinami savisriegiai sraigtai, pilnu sriegiu, pagaminti iš titano lydinio. Sukami šešiakampės žvaigždės formos atsuktuvu",1200,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E1184),\"\", PRODUCT(C1184,E1184))","v":""}]
["1.578.1.","Nuo 45 mm iki 80 mm kas 5 mm"]
["1.579.","Ø 3,5 mm užrakinami savigręžiai sraigtai, pilnu sriegiu, pagaminti iš titano lydinio.  Sukami šešiakampės žvaigždės formos atsuktuvu.",20,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E1186),\"\", PRODUCT(C1186,E1186))","v":""}]
["1.579.1.","Nuo 12 mm iki 38 mm kas 2 mm"]
["1.580.","Ø 3,5 mm užrakinami savigręžiai sraigtai, pilnu sriegiu, pagaminti iš titano lydinio.  Sukami šešiakampės žvaigždės formos atsuktuvu.",20,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E1188),\"\", PRODUCT(C1188,E1188))","v":""}]
["1.580.1.","Nuo 40 mm iki 70 mm kas 5 mm"]
["1.581.","Ø 3,5 mm užrakinami savisriegiai sraigtai, pilnu sriegiu, pagaminti iš titano lydinio. Naudojami su kintamo kampo plokštelėmis. ",100,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E1190),\"\", PRODUCT(C1190,E1190))","v":""}]
["1.581.1.","Nuo 10 mm iki 40 mm kas 2 mm"]
["1.582.","Ø 3,5 mm užrakinami savisriegiai sraigtai, pilnu sriegiu, pagaminti iš titano lydinio. Naudojami su kintamo kampo plokštelėmis. ",50,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E1192),\"\", PRODUCT(C1192,E1192))","v":""}]
["1.582.1.","Nuo 45 mm iki 80 mm kas 5 mm"]
["1.583.","Ø 3,5 mm užrakinami kintamo kampo savisriegiai sraigtai, pilnu sriegiu, pagaminti iš titano lydinio. ",200,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E1194),\"\", PRODUCT(C1194,E1194))","v":""}]
["1.583.1.","Nuo 10 mm iki 40 mm kas 2 mm"]
["1.584.","Ø 3,5 mm užrakinami kintamo kampo savisriegiai sraigtai, pilnu sriegiu, pagaminti iš titano lydinio. ",140,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E1196),\"\", PRODUCT(C1196,E1196))","v":""}]
["1.584.1.","Nuo 45 mm iki 80 mm, ne mažiau 8 ilgių"]
["1.585.","Ø 3,5 mm kortikaliniai sraigtai, pilnu sriegiu, pagaminti iš titano lydinio. ",3680,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E1198),\"\", PRODUCT(C1198,E1198))","v":""}]
["1.585.1.","Nuo 10 mm iki 38 mm kas 2 mm"]
["1.586.","Ø 3,5 mm kortikaliniai sraigtai, pilnu sriegiu, pagaminti iš titano lydinio. ",160,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E1200),\"\", PRODUCT(C1200,E1200))","v":""}]
["1.586.1.","Nuo 40 mm iki 50 mm kas 5 mm"]
["1.587.","Ø 3,5 mm kortikaliniai savisriegiai sraigtai, pilnu sriegiu, pagaminti iš titano lydinio.",190,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E1202),\"\", PRODUCT(C1202,E1202))","v":""}]
["1.587.1.","Nuo 10 mm iki 30 mm kas 2 mm"]
["1.588.","Ø 3,5 mm kortikaliniai savisriegiai sraigtai, pilnu sriegiu, pagaminti iš titano lydinio.",90,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E1204),\"\", PRODUCT(C1204,E1204))","v":""}]
["1.588.1.","Nuo 32 mm iki 44 mm kas 2 mm"]
["1.589.","Ø 3,5 mm kortikaliniai savisriegiai sraigtai, pilnu sriegiu, pagaminti iš titano lydinio.",70,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E1206),\"\", PRODUCT(C1206,E1206))","v":""}]
["1.589.1.","Nuo 45 mm iki 70 mm kas 5 mm"]
["1.590.","Ø 3,5 mm kortikaliniai savisriegiai sraigtai, pilnu sriegiu, pagaminti iš titano lydinio. Naudojami su kintamo kampo plokštelėmis.",140,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E1208),\"\", PRODUCT(C1208,E1208))","v":""}]
["1.590.1.","Nuo 10 mm iki 40 mm kas 2 mm"]
["1.591.","Ø 3,5 mm kortikaliniai savisriegiai sraigtai, pilnu sriegiu, pagaminti iš titano lydinio. Naudojami su kintamo kampo plokštelėmis.",70,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E1210),\"\", PRODUCT(C1210,E1210))","v":""}]
["1.591.1.","Nuo 45 mm iki 60 mm kas 5 mm"]
["1.592.","Ø 4,0 mm spongioziniai sraigtai, pilnu sriegiu, pagaminti iš titano lydinio.",80,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E1212),\"\", PRODUCT(C1212,E1212))","v":""}]
["1.592.1.","Nuo 10 mm iki 50 mm kas 2 mm"]
["1.593.","Ø 4,0 mm spongioziniai sraigtai, pilnu sriegiu, pagaminti iš titano lydinio.",30,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E1214),\"\", PRODUCT(C1214,E1214))","v":""}]
["1.593.1.","Nuo 55 mm iki 70 mm kas 5 mm"]
["1.594.","Ø 4,0 mm kaniuliuoti užrakinami sraigtai, daliniu sriegiu, pagaminti iš titano lydinio.",10,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E1216),\"\", PRODUCT(C1216,E1216))","v":""}]
["1.594.1.","Nuo 32 mm iki 85 mm, ne mažiau 12 ilgių"]
["1.595.","Sraigtas tuščiai užrakinamai kiaurymei užpildyti, pagamintas iš titano lydinio, Ø 3,5 mm.",50,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E1218),\"\", PRODUCT(C1218,E1218))","v":""}]
["1.595.1.","Sraigtas tuščiai užrakinamai kiaurymei užpildyti, pagamintas iš titano lydinio, Ø 3,5 mm."]
["1.596.","Ø 4,0 mm kaniuliuoti spongioziniai sraigtai, daliniu sriegiu, savisriegiai, pagaminti iš titano lydinio.  Sraigtai yra savisriegiai ir įsukant ir išsukant sraigtą. ",15,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E1220),\"\", PRODUCT(C1220,E1220))","v":""}]
["1.596.1.","Sraigto ilgis 25 mm "]
["1.596.2."," Įsriegtos dalies ilgis 10 mm"]
["1.597.","Ø 4,0 mm kaniuliuoti spongioziniai sraigtai, daliniu sriegiu, savisriegiai, pagaminti iš titano lydinio.  Sraigtai yra savisriegiai ir įsukant ir išsukant sraigtą. ",30,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E1223),\"\", PRODUCT(C1223,E1223))","v":""}]
["1.597.1.","Sraigto ilgis 30 mm "]
["1.597.2."," Įsriegtos dalies ilgis 12 mm"]
["1.598.","Ø 4,0 mm kaniuliuoti spongioziniai sraigtai, daliniu sriegiu, savisriegiai, pagaminti iš titano lydinio.  Sraigtai yra savisriegiai ir įsukant ir išsukant sraigtą. ",60,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E1226),\"\", PRODUCT(C1226,E1226))","v":""}]
["1.598.1.","Sraigto ilgis 35 mm "]
["1.598.2."," Įsriegtos dalies ilgis 14 mm"]
["1.599.","Ø 4,0 mm kaniuliuoti spongioziniai sraigtai, daliniu sriegiu, savisriegiai, pagaminti iš titano lydinio.  Sraigtai yra savisriegiai ir įsukant ir išsukant sraigtą. ",60,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E1229),\"\", PRODUCT(C1229,E1229))","v":""}]
["1.599.1.","Sraigto ilgis 40 mm "]
["1.599.2."," Įsriegtos dalies ilgis 16 mm"]
["1.600.","Ø 4,0 mm kaniuliuoti spongioziniai sraigtai, daliniu sriegiu, savisriegiai, pagaminti iš titano lydinio.  Sraigtai yra savisriegiai ir įsukant ir išsukant sraigtą. ",230,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E1232),\"\", PRODUCT(C1232,E1232))","v":""}]
["1.600.1.","Sraigto ilgis 45 mm "]
["1.600.2."," Įsriegtos dalies ilgis 18 mm"]
["1.601.","Ø 4,0 mm kaniuliuoti spongioziniai sraigtai, daliniu sriegiu, savisriegiai, pagaminti iš titano lydinio.  Sraigtai yra savisriegiai ir įsukant ir išsukant sraigtą. ",110,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E1235),\"\", PRODUCT(C1235,E1235))","v":""}]
["1.601.1.","Sraigto ilgis 50 mm "]
["1.601.2."," Įsriegtos dalies ilgis 20 mm"]
["1.602.","Ø 4,0 mm kaniuliuoti spongioziniai sraigtai, daliniu sriegiu, savisriegiai, pagaminti iš titano lydinio.  Sraigtai yra savisriegiai ir įsukant ir išsukant sraigtą. ",30,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E1238),\"\", PRODUCT(C1238,E1238))","v":""}]
["1.602.1.","Sraigto ilgis 55 mm "]
["1.602.2."," Įsriegtos dalies ilgis 22 mm"]
["1.603.","Ø 4,0 mm kaniuliuoti spongioziniai sraigtai, daliniu sriegiu, savisriegiai, pagaminti iš titano lydinio.  Sraigtai yra savisriegiai ir įsukant ir išsukant sraigtą. ",30,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E1241),\"\", PRODUCT(C1241,E1241))","v":""}]
["1.603.1.","Sraigto ilgis 60 mm "]
["1.603.2."," Įsriegtos dalies ilgis 24 mm"]
["1.604.","Ø 4,0 mm kaniuliuoti spongioziniai sraigtai, daliniu sriegiu, savisriegiai, pagaminti iš titano lydinio.  Sraigtai yra savisriegiai ir įsukant ir išsukant sraigtą. ",10,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E1244),\"\", PRODUCT(C1244,E1244))","v":""}]
["1.604.1.","Sraigto ilgis 65 mm "]
["1.604.2."," Įsriegtos dalies ilgis 26 mm"]
["1.605.","Ø 4,0 mm kaniuliuoti spongioziniai sraigtai, daliniu sriegiu, savisriegiai, pagaminti iš titano lydinio.  Sraigtai yra savisriegiai ir įsukant ir išsukant sraigtą. ",10,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E1247),\"\", PRODUCT(C1247,E1247))","v":""}]
["1.605.1.","Sraigto ilgis 70 mm "]
["1.605.2."," Įsriegtos dalies ilgis 28 mm"]
["1.606.","Poveržlė 4,0 mm kaniuliuotiems sraigtams, pagaminta iš titano lydinio",90,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E1250),\"\", PRODUCT(C1250,E1250))","v":""}]
["1.606.1.","Poveržlė 4,0 mm kaniuliuotiems sraigtams, pagaminta iš titano lydinio"]
["1.607.","Ø 4,5 mm kaniuliuoti spongioziniai sraigtai, daliniu sriegiu, savisriegiai, pagaminti iš titano lydinio.  Sraigtai yra savisriegiai ir įsukant ir išsukant sraigtą. ",10,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E1252),\"\", PRODUCT(C1252,E1252))","v":""}]
["1.607.1.","Sraigto ilgis 20 mm  "]
["1.607.2.","Įsriegtos dalies ilgis 6 mm"]
["1.608.","Ø 4,5 mm kaniuliuoti spongioziniai sraigtai, daliniu sriegiu, savisriegiai, pagaminti iš titano lydinio.  Sraigtai yra savisriegiai ir įsukant ir išsukant sraigtą. ",10,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E1255),\"\", PRODUCT(C1255,E1255))","v":""}]
["1.608.1.","Sraigto ilgis 25 mm  "]
["1.608.2.","Įsriegtos dalies ilgis 8 mm"]
["1.609.","Ø 4,5 mm kaniuliuoti spongioziniai sraigtai, daliniu sriegiu, savisriegiai, pagaminti iš titano lydinio.  Sraigtai yra savisriegiai ir įsukant ir išsukant sraigtą. ",20,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E1258),\"\", PRODUCT(C1258,E1258))","v":""}]
["1.609.1.","Sraigto ilgis 30 mm  "]
["1.609.2.","Įsriegtos dalies ilgis 10 mm"]
["1.610.","Ø 4,5 mm kaniuliuoti spongioziniai sraigtai, daliniu sriegiu, savisriegiai, pagaminti iš titano lydinio.  Sraigtai yra savisriegiai ir įsukant ir išsukant sraigtą. ",40,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E1261),\"\", PRODUCT(C1261,E1261))","v":""}]
["1.610.1.","Sraigto ilgis 35 mm  "]
["1.610.2.","Įsriegtos dalies ilgis 12 mm"]
["1.611.","Ø 4,5 mm kaniuliuoti spongioziniai sraigtai, daliniu sriegiu, savisriegiai, pagaminti iš titano lydinio.  Sraigtai yra savisriegiai ir įsukant ir išsukant sraigtą. ",150,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E1264),\"\", PRODUCT(C1264,E1264))","v":""}]
["1.611.1.","Sraigto ilgis 40 mm  "]
["1.611.2.","Įsriegtos dalies ilgis 13 mm"]
["1.612.","Ø 4,5 mm kaniuliuoti spongioziniai sraigtai, daliniu sriegiu, savisriegiai, pagaminti iš titano lydinio.  Sraigtai yra savisriegiai ir įsukant ir išsukant sraigtą. ",230,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E1267),\"\", PRODUCT(C1267,E1267))","v":""}]
["1.612.1.","Sraigto ilgis 45 mm  "]
["1.612.2.","Įsriegtos dalies ilgis 15 mm"]
["1.613.","Ø 4,5 mm kaniuliuoti spongioziniai sraigtai, daliniu sriegiu, savisriegiai, pagaminti iš titano lydinio.  Sraigtai yra savisriegiai ir įsukant ir išsukant sraigtą. ",140,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E1270),\"\", PRODUCT(C1270,E1270))","v":""}]
["1.613.1.","Sraigto ilgis 50 mm  "]
["1.613.2.","Įsriegtos dalies ilgis 17 mm"]
["1.614.","Ø 4,5 mm kaniuliuoti spongioziniai sraigtai, daliniu sriegiu, savisriegiai, pagaminti iš titano lydinio.  Sraigtai yra savisriegiai ir įsukant ir išsukant sraigtą. ",60,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E1273),\"\", PRODUCT(C1273,E1273))","v":""}]
["1.614.1.","Sraigto ilgis 55 mm  "]
["1.614.2.","Įsriegtos dalies ilgis 18 mm"]
["1.615.","Ø 4,5 mm kaniuliuoti spongioziniai sraigtai, daliniu sriegiu, savisriegiai, pagaminti iš titano lydinio.  Sraigtai yra savisriegiai ir įsukant ir išsukant sraigtą. ",20,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E1276),\"\", PRODUCT(C1276,E1276))","v":""}]
["1.615.1.","Sraigto ilgis 60 mm  "]
["1.615.2.","Įsriegtos dalies ilgis 20 mm"]
["1.616.","Ø 4,5 mm kaniuliuoti spongioziniai sraigtai, daliniu sriegiu, savisriegiai, pagaminti iš titano lydinio.  Sraigtai yra savisriegiai ir įsukant ir išsukant sraigtą. ",10,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E1279),\"\", PRODUCT(C1279,E1279))","v":""}]
["1.616.1.","Sraigto ilgis 65 mm  "]
["1.616.2.","Įsriegtos dalies ilgis 21 mm"]
["1.617.","Ø 4,5 mm kaniuliuoti spongioziniai sraigtai, daliniu sriegiu, savisriegiai, pagaminti iš titano lydinio.  Sraigtai yra savisriegiai ir įsukant ir išsukant sraigtą. ",5,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E1282),\"\", PRODUCT(C1282,E1282))","v":""}]
["1.617.1.","Sraigto ilgis 70 mm  "]
["1.617.2.","Įsriegtos dalies ilgis 23 mm"]
["1.618.","Ø 4,5 mm kaniuliuoti spongioziniai sraigtai, daliniu sriegiu, savisriegiai, pagaminti iš titano lydinio.  Sraigtai yra savisriegiai ir įsukant ir išsukant sraigtą. ",5,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E1285),\"\", PRODUCT(C1285,E1285))","v":""}]
["1.618.1.","Sraigto ilgis 75 mm  "]
["1.618.2.","Įsriegtos dalies ilgis 25 mm"]
["1.619.","Poveržlė 4,5 mm kanuliuotiems sraigtams, pagaminta iš titano lydinio",90,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E1288),\"\", PRODUCT(C1288,E1288))","v":""}]
["1.619.1.","Poveržlė 4,5 mm kanuliuotiems sraigtams, pagaminta iš titano lydinio"]
["1.620.","Iškirsta dalimi poveržlė 4,5 mm kaniuliuotiems sraigtams, pagaminta iš titano lydinio",10,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E1290),\"\", PRODUCT(C1290,E1290))","v":""}]
["1.620.1.","Iškirsta dalimi poveržlė 4,5 mm kaniuliuotiems sraigtams, pagaminta iš titano lydinio"]
["1.621.","Grąžtas Ø 2,0 mm",20,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E1292),\"\", PRODUCT(C1292,E1292))","v":""}]
["1.621.1.","Grąžtas Ø 2,0 mm"]
["1.622.","Grąžtas Ø 1,8 mm",3,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E1294),\"\", PRODUCT(C1294,E1294))","v":""}]
["1.622.1.","Grąžtas Ø 1,8 mm"]
["1.623.","Šešiakampės žvaigždės formos atsuktuvas, apribojantis priveržimo jėgą",5,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E1296),\"\", PRODUCT(C1296,E1296))","v":""}]
["1.623.1.","Šešiakampės žvaigždės formos atsuktuvas, apribojantis priveržimo jėgą"]
["1.624.","Ø 2,7 mm užrakinamų sraigtų laikymo įvorė",5,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E1298),\"\", PRODUCT(C1298,E1298))","v":""}]
["1.624.1.","Ø 2,7 mm užrakinamų sraigtų laikymo įvorė"]
["1.625.","Atsuktuvas 2,4 ir 2,7 mm užrakinamiems sraigtams, įsistatantis į elektrinį jėgos instrumentą",10,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E1300),\"\", PRODUCT(C1300,E1300))","v":""}]
["1.625.1.","Atsuktuvas 2,4 ir 2,7 mm užrakinamiems sraigtams, įsistatantis į elektrinį jėgos instrumentą"]
["1.626.","Specialus T formos atsuktuvas, skirtas užrakinamų sraigtų išsukimui",15,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E1302),\"\", PRODUCT(C1302,E1302))","v":""}]
["1.626.1.","Specialus T formos atsuktuvas, skirtas užrakinamų sraigtų išsukimui"]
["1.627.","Kiršnerio viela su aštriu trikampiu išgalandinimu, Ø 1,8 mm",200,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E1304),\"\", PRODUCT(C1304,E1304))","v":""}]
["1.627.1.","Kiršnerio viela su aštriu trikampiu išgalandinimu, Ø 1,8 mm"]
["1.628.","Kiršnerio viela, kurios vienas galas užaštrintas",40,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E1306),\"\", PRODUCT(C1306,E1306))","v":""}]
["1.628.1.","Vielos ilgis 70 mm"]
["1.628.2.","Skersmuo 0,8 mm"]
["1.629.","Kiršnerio viela, kurios vienas galas užaštrintas",60,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E1309),\"\", PRODUCT(C1309,E1309))","v":""}]
["1.629.1.","Vielos ilgis 120 mm"]
["1.629.2.","Skersmuo 0,8 mm"]
["1.630.","Kiršnerio viela, kurios vienas galas užaštrintas",60,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E1312),\"\", PRODUCT(C1312,E1312))","v":""}]
["1.630.1.","Vielos ilgis 120 mm"]
["1.630.2.","Skersmuo 1,2 mm"]
["1.631.","Kiršnerio viela, kurios vienas galas užaštrintas",60,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E1315),\"\", PRODUCT(C1315,E1315))","v":""}]
["1.631.1.","Vielos ilgis 150 mm"]
["1.631.2.","Skersmuo 1,2 mm"]
["1.632.","Kiršnerio viela, kurios vienas galas užaštrintas",50,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E1318),\"\", PRODUCT(C1318,E1318))","v":""}]
["1.632.1.","Vielos ilgis 200 mm"]
["1.632.2.","Skersmuo 1,2 mm"]
["1.633.","Kiršnerio viela, kurios vienas galas užaštrintas",50,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E1321),\"\", PRODUCT(C1321,E1321))","v":""}]
["1.633.1.","Vielos ilgis 250 mm"]
["1.633.2.","Skersmuo 1,2 mm"]
["1.634.","Cirkliažinė viela ritinėliais. ",5,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E1324),\"\", PRODUCT(C1324,E1324))","v":""}]
["1.634.1.","Ritinėlyje ≥ 5 m vielos- Vielos skersmuo 0,6 mm"]
["1.635.","Cirkliažinė viela ritinėliais.",10,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E1326),\"\", PRODUCT(C1326,E1326))","v":""}]
["1.635.1."," Ritinėlyje ≥ 5 m vielos- Vielos skersmuo 0,7 mm"]
["1.636.","Cirkliažinė viela ritinėliais",20,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E1328),\"\", PRODUCT(C1328,E1328))","v":""}]
["1.636.1."," Ritinėlyje ≥ 5 m vielos- Vielos skersmuo 0,8 mm"]
["1.637.","Grąžtas Ø 2,6 mm",10,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E1330),\"\", PRODUCT(C1330,E1330))","v":""}]
["1.637.1.","Grąžtas Ø 2,6 mm"]
["1.638.","Grąžtas Ø 2,5 mm",80,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E1332),\"\", PRODUCT(C1332,E1332))","v":""}]
["1.638.1.","Grąžtas Ø 2,5 mm"]
["1.639.","Šešiabriaunis atsuktuvas, 195 mm ilgio, atstumas tarp šešiabriaunio plokštumų 2,5 mm",15,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E1334),\"\", PRODUCT(C1334,E1334))","v":""}]
["1.639.1.","Šešiabriaunis atsuktuvas, 195 mm ilgio, atstumas tarp šešiabriaunio plokštumų 2,5 mm"]
["1.640.","Ø 3,5 mm kortikalinių sraigtų laikymo įvorė atsuktuvui",15,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E1336),\"\", PRODUCT(C1336,E1336))","v":""}]
["1.640.1.","Ø 3,5 mm kortikalinių sraigtų laikymo įvorė atsuktuvui"]
["1.641.","Grąžtas su atrama gręžimo gylio apribojimui",80,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E1338),\"\", PRODUCT(C1338,E1338))","v":""}]
["1.641.1.","Grąžtas su atrama gręžimo gylio apribojimui, Ø 2,6 mm, 165 ± 3,0 mm ilgio, su gylio matavimo skale (12 ÷ 60) mm1"]
["1.642.","Šešiakampės žvaigždės formos atsuktuvas Ø 3,5 mm užrakinamiems sraigtams, apribojantis priveržimo jėgą",3,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E1340),\"\", PRODUCT(C1340,E1340))","v":""}]
["1.642.1.","Šešiakampės žvaigždės formos atsuktuvas Ø 3,5 mm užrakinamiems sraigtams, apribojantis priveržimo jėgą"]
["1.643.","Užrakinamų sraigtų laikymo įvorė atsuktuvui",3,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E1342),\"\", PRODUCT(C1342,E1342))","v":""}]
["1.643.1.","Užrakinamų sraigtų laikymo įvorė atsuktuvui"]
["1.644.","Šešiakampės žvaigždės T formos atsuktuvas, skirtas užrakinamų sraigtų išsukimui",10,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E1344),\"\", PRODUCT(C1344,E1344))","v":""}]
["1.644.1.","Šešiakampės žvaigždės T formos atsuktuvas, skirtas užrakinamų sraigtų išsukimui"]
["1.645.","Atsuktuvas 3,5 mm užrakinamiems sraigtams, įsistatantis į elektrinį jėgos instrumentą",10,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E1346),\"\", PRODUCT(C1346,E1346))","v":""}]
["1.645.1.","Atsuktuvas 3,5 mm užrakinamiems sraigtams, įsistatantis į elektrinį jėgos instrumentą"]
["1.646.","Kiršnerio viela su sriegiu ir aštriu trikampiu išgalandinimu, Ø 1,2 mm, 220 mm ilgio",120,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E1348),\"\", PRODUCT(C1348,E1348))","v":""}]
["1.646.1.","Kiršnerio viela su sriegiu ir aštriu trikampiu išgalandinimu, Ø 1,2 mm, 220 mm ilgio"]
["1.647.","Viela su aštriu trikampiu išgalandinimu, Ø 1,6 x 150 mm",20,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E1350),\"\", PRODUCT(C1350,E1350))","v":""}]
["1.647.1.","Viela su aštriu trikampiu išgalandinimu, Ø 1,6 x 150 mm"]
["1.648.","Kiršnerio viela, kurios vienas galas užaštrintas",60,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E1352),\"\", PRODUCT(C1352,E1352))","v":""}]
["1.648.1."," Vielos ilgis 100 mm"]
["1.648.2.","Skersmuo 1,5 mm"]
["1.649.","Kiršnerio viela, kurios vienas galas užaštrintas",80,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E1355),\"\", PRODUCT(C1355,E1355))","v":""}]
["1.649.1."," Vielos ilgis 120 mm"]
["1.649.2.","Skersmuo 1,5 mm"]
["1.650.","Kiršnerio viela, kurios vienas galas užaštrintas",1500,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E1358),\"\", PRODUCT(C1358,E1358))","v":""}]
["1.650.1."," Vielos ilgis 150 mm"]
["1.650.2.","Skersmuo 1,5 mm"]
["1.651.","Kiršnerio viela, kurios vienas galas užaštrintas",70,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E1361),\"\", PRODUCT(C1361,E1361))","v":""}]
["1.651.1."," Vielos ilgis 200 mm"]
["1.651.2.","Skersmuo 1,5 mm"]
["1.652.","Kiršnerio viela, kurios vienas galas užaštrintas",50,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E1364),\"\", PRODUCT(C1364,E1364))","v":""}]
["1.652.1."," Vielos ilgis 250 mm"]
["1.652.2.","Skersmuo 1,5 mm"]
["1.653.","Kiršnerio viela, kurios vienas galas užaštrintas",20,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E1367),\"\", PRODUCT(C1367,E1367))","v":""}]
["1.653.1."," Vielos ilgis 300 mm"]
["1.653.2.","Skersmuo 1,5 mm"]
["1.654.","Kiršnerio viela, kurios vienas galas užaštrintas",50,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E1370),\"\", PRODUCT(C1370,E1370))","v":""}]
["1.654.1."," Vielos ilgis 180 mm"]
["1.654.2.","Skersmuo 1,6 mm"]
["1.655.","Kiršnerio viela, kurios vienas galas su sriegiu",20,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E1373),\"\", PRODUCT(C1373,E1373))","v":""}]
["1.655.1."," Vielos ilgis 180 mm"]
["1.655.2.","Skersmuo 1,6 mm"]
["1.656.","Cirkliažinė viela ritinėliais",60,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E1376),\"\", PRODUCT(C1376,E1376))","v":""}]
["1.656.1."," Ritinėlyje ≥ 5 m vielos - Vielos skersmuo 0,9 mm"]
["1.657.","Cirkliažinė viela ritinėliais",20,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E1378),\"\", PRODUCT(C1378,E1378))","v":""}]
["1.657.1."," Ritinėlyje ≥ 5 m vielos - Vielos skersmuo 1,0 mm"]
["1.658.","Cirkliažinė viela ritinėliais",15,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E1380),\"\", PRODUCT(C1380,E1380))","v":""}]
["1.658.1."," Ritinėlyje ≥ 5 m vielos - Vielos skersmuo 1,25 mm"]
["1.659.","Cirkliažinė viela ritinėliais",10,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E1382),\"\", PRODUCT(C1382,E1382))","v":""}]
["1.659.1."," Ritinėlyje ≥ 5 m vielos - Vielos skersmuo 1,5 mm"]
["1.660.","Plokštelės smulkųjų laulų osteosintezei. Plokštelės dinaminės, kompresinės, 3 mm storio, 11 mm pločio, su kompresinėm kiaurymėm, pagamintos iš titano.  Fiksuojamos  Ø 3,5 mm kortikaliniais ir Ø 4,0mm spongioziniais sraigtais.",3,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E1384),\"\", PRODUCT(C1384,E1384))","v":""}]
["1.660.1.","4 skylių"]
["1.661.","Plokštelės smulkųjų laulų osteosintezei. Plokštelės dinaminės, kompresinės, 3 mm storio, 11 mm pločio, su kompresinėm kiaurymėm, pagamintos iš titano.  Fiksuojamos  Ø 3,5 mm kortikaliniais ir Ø 4,0mm spongioziniais sraigtais.",3,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E1386),\"\", PRODUCT(C1386,E1386))","v":""}]
["1.661.1.","5 skylių"]
["1.662.","Plokštelės smulkųjų laulų osteosintezei. Plokštelės dinaminės, kompresinės, 3 mm storio, 11 mm pločio, su kompresinėm kiaurymėm, pagamintos iš titano.  Fiksuojamos  Ø 3,5 mm kortikaliniais ir Ø 4,0mm spongioziniais sraigtais.",3,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E1388),\"\", PRODUCT(C1388,E1388))","v":""}]
["1.662.1.","6 skylių"]
["1.663.","Plokštelės smulkųjų laulų osteosintezei. Plokštelės dinaminės, kompresinės, 3 mm storio, 11 mm pločio, su kompresinėm kiaurymėm, pagamintos iš titano.  Fiksuojamos  Ø 3,5 mm kortikaliniais ir Ø 4,0mm spongioziniais sraigtais.",3,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E1390),\"\", PRODUCT(C1390,E1390))","v":""}]
["1.663.1.","7 skylių"]
["1.664.","Plokštelės smulkųjų laulų osteosintezei. Plokštelės dinaminės, kompresinės, 3 mm storio, 11 mm pločio, su kompresinėm kiaurymėm, pagamintos iš titano.  Fiksuojamos  Ø 3,5 mm kortikaliniais ir Ø 4,0mm spongioziniais sraigtais.",3,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E1392),\"\", PRODUCT(C1392,E1392))","v":""}]
["1.664.1.","8 skylių"]
["1.665.","Plokštelės smulkųjų laulų osteosintezei. Plokštelės dinaminės, kompresinės, 3 mm storio, 11 mm pločio, su kompresinėm kiaurymėm, pagamintos iš titano.  Fiksuojamos  Ø 3,5 mm kortikaliniais ir Ø 4,0mm spongioziniais sraigtais.",3,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E1394),\"\", PRODUCT(C1394,E1394))","v":""}]
["1.665.1.","9 skylių"]
["1.666.","Plokštelės smulkųjų laulų osteosintezei. Plokštelės dinaminės, kompresinės, 3 mm storio, 11 mm pločio, su kompresinėm kiaurymėm, pagamintos iš titano.  Fiksuojamos  Ø 3,5 mm kortikaliniais ir Ø 4,0mm spongioziniais sraigtais.",3,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E1396),\"\", PRODUCT(C1396,E1396))","v":""}]
["1.666.1.","10 skylių"]
["1.667.","Plokštelės rekonstrukcinės, tiesios, 10 mm pločio, pagamintos iš plieno. Fiksuojamos Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais.",30,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E1398),\"\", PRODUCT(C1398,E1398))","v":""}]
["1.667.1.","5 skylių"]
["1.668.","Plokštelės rekonstrukcinės, tiesios, 10 mm pločio, pagamintos iš plieno. Fiksuojamos Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais.",30,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E1400),\"\", PRODUCT(C1400,E1400))","v":""}]
["1.668.1.","6 skylių"]
["1.669.","Plokštelės rekonstrukcinės, tiesios, 10 mm pločio, pagamintos iš plieno. Fiksuojamos Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais.",30,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E1402),\"\", PRODUCT(C1402,E1402))","v":""}]
["1.669.1.","7 skylių"]
["1.670.","Plokštelės rekonstrukcinės, tiesios, 10 mm pločio, pagamintos iš plieno. Fiksuojamos Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais.",30,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E1404),\"\", PRODUCT(C1404,E1404))","v":""}]
["1.670.1.","8 skylių"]
["1.671.","Plokštelės rekonstrukcinės, tiesios, 10 mm pločio, pagamintos iš plieno. Fiksuojamos Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais.",15,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E1406),\"\", PRODUCT(C1406,E1406))","v":""}]
["1.671.1.","9 skylių"]
["1.672.","Plokštelės rekonstrukcinės, tiesios, 10 mm pločio, pagamintos iš plieno. Fiksuojamos Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais.",15,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E1408),\"\", PRODUCT(C1408,E1408))","v":""}]
["1.672.1.","10 skylių"]
["1.673.","Plokštelės rekonstrukcinės, tiesios, 10 mm pločio, pagamintos iš plieno. Fiksuojamos Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais.",15,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E1410),\"\", PRODUCT(C1410,E1410))","v":""}]
["1.673.1.","12 skylių"]
["1.674.","Plokštelės rekonstrukcinės, tiesios, 10 mm pločio, pagamintos iš plieno. Fiksuojamos Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais.",5,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E1412),\"\", PRODUCT(C1412,E1412))","v":""}]
["1.674.1.","14 skylių"]
["1.675.","Plokštelės rekonstrukcinės, tiesios, 10 mm pločio, pagamintos iš plieno. Fiksuojamos Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais.",1,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E1414),\"\", PRODUCT(C1414,E1414))","v":""}]
["1.675.1.","16 skylių"]
["1.676.","Plokštelės rekonstrukcinės, tiesios, 10 mm pločio, pagamintos iš plieno. Fiksuojamos Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais.",1,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E1416),\"\", PRODUCT(C1416,E1416))","v":""}]
["1.676.1.","18 skylių"]
["1.677.","Plokštelės rekonstrukcinės, tiesios, 3 mm storio, 10 mm pločio, pagamintos iš titano. Fiksuojamos Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais.",1,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E1418),\"\", PRODUCT(C1418,E1418))","v":""}]
["1.677.1.","4 skylių, 48 ± 1,0 mm ilgio"]
["1.678.","Plokštelės rekonstrukcinės, tiesios, 3 mm storio, 10 mm pločio, pagamintos iš titano. Fiksuojamos Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais.",2,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E1420),\"\", PRODUCT(C1420,E1420))","v":""}]
["1.678.1.","5 skylių, 60 ± 1,0 mm ilgio"]
["1.679.","Plokštelės rekonstrukcinės, tiesios, 3 mm storio, 10 mm pločio, pagamintos iš titano. Fiksuojamos Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais.",5,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E1422),\"\", PRODUCT(C1422,E1422))","v":""}]
["1.679.1.","6 skylių, 72 ± 1,0 mm ilgio"]
["1.680.","Plokštelės rekonstrukcinės, tiesios, 3 mm storio, 10 mm pločio, pagamintos iš titano. Fiksuojamos Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais.",5,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E1424),\"\", PRODUCT(C1424,E1424))","v":""}]
["1.680.1.","7 skylių, 84 ± 1,0 mm ilgio"]
["1.681.","Plokštelės rekonstrukcinės, tiesios, 3 mm storio, 10 mm pločio, pagamintos iš titano. Fiksuojamos Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais.",5,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E1426),\"\", PRODUCT(C1426,E1426))","v":""}]
["1.681.1.","8 skylių, 96 ± 1,0 mm ilgio"]
["1.682.","Plokštelės rekonstrukcinės, tiesios, 3 mm storio, 10 mm pločio, pagamintos iš titano. Fiksuojamos Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais.",5,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E1428),\"\", PRODUCT(C1428,E1428))","v":""}]
["1.682.1.","9 skylių, 108 ± 1,0 mm ilgio"]
["1.683.","Plokštelės rekonstrukcinės, tiesios, 3 mm storio, 10 mm pločio, pagamintos iš titano. Fiksuojamos Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais.",5,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E1430),\"\", PRODUCT(C1430,E1430))","v":""}]
["1.683.1.","10 skylių, 120 ± 1,0 mm ilgio"]
["1.684.","Plokštelės rekonstrukcinės, tiesios, 3 mm storio, 10 mm pločio, pagamintos iš titano. Fiksuojamos Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais.",4,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E1432),\"\", PRODUCT(C1432,E1432))","v":""}]
["1.684.1.","12 skylių, 144 ± 1,0 mm ilgio"]
["1.685.","Plokštelės rekonstrukcinės, tiesios, 3 mm storio, 10 mm pločio, pagamintos iš titano. Fiksuojamos Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais.",3,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E1434),\"\", PRODUCT(C1434,E1434))","v":""}]
["1.685.1.","14 skylių, 168 ± 1,0 mm ilgio"]
["1.686.","Plokštelės rekonstrukcinės, tiesios, 3 mm storio, 10 mm pločio, pagamintos iš titano. Fiksuojamos Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais.",2,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E1436),\"\", PRODUCT(C1436,E1436))","v":""}]
["1.686.1.","16 skylių, 192 ± 1,0 mm ilgio"]
["1.687.","Plokštelės rekonstrukcinės, tiesios, 3 mm storio, 10 mm pločio, pagamintos iš titano. Fiksuojamos Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais.",1,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E1438),\"\", PRODUCT(C1438,E1438))","v":""}]
["1.687.1.","18 skylių, 216 ± 1,0 mm ilgio"]
["1.688.","Rekonstrukcinės plokštelės raktikauliui, S formos, 10 mm pločio, pagamintos iš titano.  Fiksuojamos Ø 3,5 mm kortikaliniais ir Ø 4,0 mm spongioziniais sraigtais.",1,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E1440),\"\", PRODUCT(C1440,E1440))","v":""}]
["1.688.1.","dešinės pusės, 6 skylių"]
["1.689.","Rekonstrukcinės plokštelės raktikauliui, S formos, 10 mm pločio, pagamintos iš titano.  Fiksuojamos Ø 3,5 mm kortikaliniais ir Ø 4,0 mm spongioziniais sraigtais.",1,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E1442),\"\", PRODUCT(C1442,E1442))","v":""}]
["1.689.1.","dešinės pusės, 7 skylių"]
["1.690.","Rekonstrukcinės plokštelės raktikauliui, S formos, 10 mm pločio, pagamintos iš titano.  Fiksuojamos Ø 3,5 mm kortikaliniais ir Ø 4,0 mm spongioziniais sraigtais.",1,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E1444),\"\", PRODUCT(C1444,E1444))","v":""}]
["1.690.1.","dešinės pusės, 8 skylių"]
["1.691.","Rekonstrukcinės plokštelės raktikauliui, S formos, 10 mm pločio, pagamintos iš titano.  Fiksuojamos Ø 3,5 mm kortikaliniais ir Ø 4,0 mm spongioziniais sraigtais.",1,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E1446),\"\", PRODUCT(C1446,E1446))","v":""}]
["1.691.1.","dešinės pusės, 9 skylių"]
["1.692.","Rekonstrukcinės plokštelės raktikauliui, S formos, 10 mm pločio, pagamintos iš titano.  Fiksuojamos Ø 3,5 mm kortikaliniais ir Ø 4,0 mm spongioziniais sraigtais.",1,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E1448),\"\", PRODUCT(C1448,E1448))","v":""}]
["1.692.1.","dešinės pusės, 10 skylių"]
["1.693.","Rekonstrukcinės plokštelės raktikauliui, S formos, 10 mm pločio, pagamintos iš titano.  Fiksuojamos Ø 3,5 mm kortikaliniais ir Ø 4,0 mm spongioziniais sraigtais.",1,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E1450),\"\", PRODUCT(C1450,E1450))","v":""}]
["1.693.1.","kairės pusės, 6 skylių"]
["1.694.","Rekonstrukcinės plokštelės raktikauliui, S formos, 10 mm pločio, pagamintos iš titano.  Fiksuojamos Ø 3,5 mm kortikaliniais ir Ø 4,0 mm spongioziniais sraigtais.",1,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E1452),\"\", PRODUCT(C1452,E1452))","v":""}]
["1.694.1.","kairės pusės, 7 skylių"]
["1.695.","Rekonstrukcinės plokštelės raktikauliui, S formos, 10 mm pločio, pagamintos iš titano.  Fiksuojamos Ø 3,5 mm kortikaliniais ir Ø 4,0 mm spongioziniais sraigtais.",1,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E1454),\"\", PRODUCT(C1454,E1454))","v":""}]
["1.695.1.","kairės pusės, 8 skylių"]
["1.696.","Rekonstrukcinės plokštelės raktikauliui, S formos, 10 mm pločio, pagamintos iš titano.  Fiksuojamos Ø 3,5 mm kortikaliniais ir Ø 4,0 mm spongioziniais sraigtais.",1,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E1456),\"\", PRODUCT(C1456,E1456))","v":""}]
["1.696.1.","kairės pusės, 9 skylių"]
["1.697.","Rekonstrukcinės plokštelės raktikauliui, S formos, 10 mm pločio, pagamintos iš titano.  Fiksuojamos Ø 3,5 mm kortikaliniais ir Ø 4,0 mm spongioziniais sraigtais.",1,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E1458),\"\", PRODUCT(C1458,E1458))","v":""}]
["1.697.1.","kairės pusės, 10 skylių"]
["1.698.","Plokštelės tubuliarinės 1/3, pagamintos iš plieno.  Fiksuojamos Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais.",10,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E1460),\"\", PRODUCT(C1460,E1460))","v":""}]
["1.698.1.","4 skylių"]
["1.699.","Plokštelės tubuliarinės 1/3, pagamintos iš plieno.  Fiksuojamos Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais.",220,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E1462),\"\", PRODUCT(C1462,E1462))","v":""}]
["1.699.1.","5 skylių"]
["1.700.","Plokštelės tubuliarinės 1/3, pagamintos iš plieno.  Fiksuojamos Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais.",260,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E1464),\"\", PRODUCT(C1464,E1464))","v":""}]
["1.700.1.","6 skylių"]
["1.701.","Plokštelės tubuliarinės 1/3, pagamintos iš plieno.  Fiksuojamos Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais.",260,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E1466),\"\", PRODUCT(C1466,E1466))","v":""}]
["1.701.1.","7 skylių"]
["1.702.","Plokštelės tubuliarinės 1/3, pagamintos iš plieno.  Fiksuojamos Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais.",130,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E1468),\"\", PRODUCT(C1468,E1468))","v":""}]
["1.702.1.","8 skylių"]
["1.703.","Plokštelės tubuliarinės 1/3, pagamintos iš plieno.  Fiksuojamos Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais.",40,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E1470),\"\", PRODUCT(C1470,E1470))","v":""}]
["1.703.1.","9 skylių"]
["1.704.","Plokštelės tubuliarinės 1/3, pagamintos iš plieno.  Fiksuojamos Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais.",30,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E1472),\"\", PRODUCT(C1472,E1472))","v":""}]
["1.704.1.","10 skylių"]
["1.705.","Plokštelės tubuliarinės 1/3, pagamintos iš plieno.  Fiksuojamos Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais.",30,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E1474),\"\", PRODUCT(C1474,E1474))","v":""}]
["1.705.1.","11 skylių"]
["1.706.","Plokštelės tubuliarinės 1/3, pagamintos iš plieno.  Fiksuojamos Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais.",10,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E1476),\"\", PRODUCT(C1476,E1476))","v":""}]
["1.706.1.","12 skylių"]
["1.707.","Plokštelės tubuliarinės 1/3, pagamintos iš titano.  Fiksuojamos Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais.",10,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E1478),\"\", PRODUCT(C1478,E1478))","v":""}]
["1.707.1.","4 skylių, 50 ± 1,0 mm ilgio"]
["1.708.","Plokštelės tubuliarinės 1/3, pagamintos iš titano.  Fiksuojamos Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais.",40,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E1480),\"\", PRODUCT(C1480,E1480))","v":""}]
["1.708.1.","5 skylių, 62 ± 1,0 mm ilgio"]
["1.709.","Plokštelės tubuliarinės 1/3, pagamintos iš titano.  Fiksuojamos Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais.",60,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E1482),\"\", PRODUCT(C1482,E1482))","v":""}]
["1.709.1.","6 skylių, 74 ± 1,0 mm ilgio"]
["1.710.","Plokštelės tubuliarinės 1/3, pagamintos iš titano.  Fiksuojamos Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais.",60,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E1484),\"\", PRODUCT(C1484,E1484))","v":""}]
["1.710.1.","7 skylių, 86 ± 1,0 mm ilgio"]
["1.711.","Plokštelės tubuliarinės 1/3, pagamintos iš titano.  Fiksuojamos Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais.",20,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E1486),\"\", PRODUCT(C1486,E1486))","v":""}]
["1.711.1.","8 skylių, 98 ± 1,0 mm ilgio"]
["1.712.","Plokštelės tubuliarinės 1/3, pagamintos iš titano.  Fiksuojamos Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais.",10,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E1488),\"\", PRODUCT(C1488,E1488))","v":""}]
["1.712.1.","9 skylių, 110 ± 1,0 mm ilgio"]
["1.713.","Plokštelės tubuliarinės 1/3, pagamintos iš titano.  Fiksuojamos Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais.",7,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E1490),\"\", PRODUCT(C1490,E1490))","v":""}]
["1.713.1.","10 skylių, 122 ± 1,0 mm ilgio"]
["1.714.","Plokštelės tubuliarinės 1/3, pagamintos iš titano.  Fiksuojamos Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais.",5,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E1492),\"\", PRODUCT(C1492,E1492))","v":""}]
["1.714.1.","11 skylių, 134 ± 1,0 mm ilgio"]
["1.715.","Plokštelės tubuliarinės 1/3, pagamintos iš titano.  Fiksuojamos Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais.",5,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E1494),\"\", PRODUCT(C1494,E1494))","v":""}]
["1.715.1.","12 skylių, 146 ± 1,0 mm ilgio"]
["1.716.","Plokštelės dinaminės, kompresinės, mažo kontakto, apatinė plokštelės dalis su įkirtomis, pagamintos iš plieno.  Fiksuojamos Ø 3,5 mm kortikaliniais ir Ø 4,0 mm spongioziniais sraigtais.",1,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E1496),\"\", PRODUCT(C1496,E1496))","v":""}]
["1.716.1.","4 skylių"]
["1.717.","Plokštelės dinaminės, kompresinės, mažo kontakto, apatinė plokštelės dalis su įkirtomis, pagamintos iš plieno.  Fiksuojamos Ø 3,5 mm kortikaliniais ir Ø 4,0 mm spongioziniais sraigtais.",2,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E1498),\"\", PRODUCT(C1498,E1498))","v":""}]
["1.717.1.","5 skylių"]
["1.718.","Plokštelės dinaminės, kompresinės, mažo kontakto, apatinė plokštelės dalis su įkirtomis, pagamintos iš plieno.  Fiksuojamos Ø 3,5 mm kortikaliniais ir Ø 4,0 mm spongioziniais sraigtais.",3,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E1500),\"\", PRODUCT(C1500,E1500))","v":""}]
["1.718.1.","6 skylių"]
["1.719.","Plokštelės dinaminės, kompresinės, mažo kontakto, apatinė plokštelės dalis su įkirtomis, pagamintos iš plieno.  Fiksuojamos Ø 3,5 mm kortikaliniais ir Ø 4,0 mm spongioziniais sraigtais.",3,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E1502),\"\", PRODUCT(C1502,E1502))","v":""}]
["1.719.1.","7 skylių"]
["1.720.","Plokštelės dinaminės, kompresinės, mažo kontakto, apatinė plokštelės dalis su įkirtomis, pagamintos iš plieno.  Fiksuojamos Ø 3,5 mm kortikaliniais ir Ø 4,0 mm spongioziniais sraigtais.",3,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E1504),\"\", PRODUCT(C1504,E1504))","v":""}]
["1.720.1.","8 skylių"]
["1.721.","Plokštelės dinaminės, kompresinės, mažo kontakto, apatinė plokštelės dalis su įkirtomis, pagamintos iš plieno.  Fiksuojamos Ø 3,5 mm kortikaliniais ir Ø 4,0 mm spongioziniais sraigtais.",2,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E1506),\"\", PRODUCT(C1506,E1506))","v":""}]
["1.721.1.","9 skylių"]
["1.722.","Plokštelės dinaminės, kompresinės, mažo kontakto, apatinė plokštelės dalis su įkirtomis, pagamintos iš plieno.  Fiksuojamos Ø 3,5 mm kortikaliniais ir Ø 4,0 mm spongioziniais sraigtais.",1,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E1508),\"\", PRODUCT(C1508,E1508))","v":""}]
["1.722.1.","10 skylių"]
["1.723.","Plokštelės dinaminės, kompresinės, 3 mm storio, 11 mm pločio, mažo kontakto, apatinė plokštelės dalis su įkirtomis, pagamintos iš titano.  Fiksuojamos Ø 3,5 mm kortikaliniais ir Ø 4,0 mm spongioziniais sraigtais.",1,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E1510),\"\", PRODUCT(C1510,E1510))","v":""}]
["1.723.1.","4 skylių, 51 ± 1,0 mm ilgio"]
["1.724.","Plokštelės dinaminės, kompresinės, 3 mm storio, 11 mm pločio, mažo kontakto, apatinė plokštelės dalis su įkirtomis, pagamintos iš titano.  Fiksuojamos Ø 3,5 mm kortikaliniais ir Ø 4,0 mm spongioziniais sraigtais.",2,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E1512),\"\", PRODUCT(C1512,E1512))","v":""}]
["1.724.1.","5 skylių, 64 ± 1,0 mm ilgio"]
["1.725.","Plokštelės dinaminės, kompresinės, 3 mm storio, 11 mm pločio, mažo kontakto, apatinė plokštelės dalis su įkirtomis, pagamintos iš titano.  Fiksuojamos Ø 3,5 mm kortikaliniais ir Ø 4,0 mm spongioziniais sraigtais.",2,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E1514),\"\", PRODUCT(C1514,E1514))","v":""}]
["1.725.1.","6 skylių, 77 ± 1,0 mm ilgio"]
["1.726.","Plokštelės dinaminės, kompresinės, 3 mm storio, 11 mm pločio, mažo kontakto, apatinė plokštelės dalis su įkirtomis, pagamintos iš titano.  Fiksuojamos Ø 3,5 mm kortikaliniais ir Ø 4,0 mm spongioziniais sraigtais.",2,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E1516),\"\", PRODUCT(C1516,E1516))","v":""}]
["1.726.1.","7 skylių, 90 ± 1,0 mm ilgio"]
["1.727.","Plokštelės dinaminės, kompresinės, 3 mm storio, 11 mm pločio, mažo kontakto, apatinė plokštelės dalis su įkirtomis, pagamintos iš titano.  Fiksuojamos Ø 3,5 mm kortikaliniais ir Ø 4,0 mm spongioziniais sraigtais.",2,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E1518),\"\", PRODUCT(C1518,E1518))","v":""}]
["1.727.1.","8 skylių, 103 ± 1,0 mm ilgio"]
["1.728.","Plokštelės dinaminės, kompresinės, 3 mm storio, 11 mm pločio, mažo kontakto, apatinė plokštelės dalis su įkirtomis, pagamintos iš titano.  Fiksuojamos Ø 3,5 mm kortikaliniais ir Ø 4,0 mm spongioziniais sraigtais.",2,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E1520),\"\", PRODUCT(C1520,E1520))","v":""}]
["1.728.1.","9 skylių, 116 ± 1,0 mm ilgio"]
["1.729.","Plokštelės dinaminės, kompresinės, 3 mm storio, 11 mm pločio, mažo kontakto, apatinė plokštelės dalis su įkirtomis, pagamintos iš titano.  Fiksuojamos Ø 3,5 mm kortikaliniais ir Ø 4,0 mm spongioziniais sraigtais.",1,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E1522),\"\", PRODUCT(C1522,E1522))","v":""}]
["1.729.1.","10 skylių, 129 ± 1,0 mm ilgio"]
["1.730.","Plokštelės dinaminės, kompresinės, pagamintos iš plieno.  Fiksuojamos Ø 3,5 mm kortikaliniais ir Ø 4,0 mm spongioziniais sraigtais.",1,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E1524),\"\", PRODUCT(C1524,E1524))","v":""}]
["1.730.1.","4 skylių"]
["1.731.","Plokštelės dinaminės, kompresinės, pagamintos iš plieno.  Fiksuojamos Ø 3,5 mm kortikaliniais ir Ø 4,0 mm spongioziniais sraigtais.",2,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E1526),\"\", PRODUCT(C1526,E1526))","v":""}]
["1.731.1.","5 skylių"]
["1.732.","Plokštelės dinaminės, kompresinės, pagamintos iš plieno.  Fiksuojamos Ø 3,5 mm kortikaliniais ir Ø 4,0 mm spongioziniais sraigtais.",3,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E1528),\"\", PRODUCT(C1528,E1528))","v":""}]
["1.732.1.","6 skylių"]
["1.733.","Plokštelės dinaminės, kompresinės, pagamintos iš plieno.  Fiksuojamos Ø 3,5 mm kortikaliniais ir Ø 4,0 mm spongioziniais sraigtais.",3,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E1530),\"\", PRODUCT(C1530,E1530))","v":""}]
["1.733.1.","7 skylių"]
["1.734.","Plokštelės dinaminės, kompresinės, pagamintos iš plieno.  Fiksuojamos Ø 3,5 mm kortikaliniais ir Ø 4,0 mm spongioziniais sraigtais.",3,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E1532),\"\", PRODUCT(C1532,E1532))","v":""}]
["1.734.1.","8 skylių"]
["1.735.","Plokštelės dinaminės, kompresinės, pagamintos iš plieno.  Fiksuojamos Ø 3,5 mm kortikaliniais ir Ø 4,0 mm spongioziniais sraigtais.",3,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E1534),\"\", PRODUCT(C1534,E1534))","v":""}]
["1.735.1.","9 skylių"]
["1.736.","Plokštelės dinaminės, kompresinės, pagamintos iš plieno.  Fiksuojamos Ø 3,5 mm kortikaliniais ir Ø 4,0 mm spongioziniais sraigtais.",1,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E1536),\"\", PRODUCT(C1536,E1536))","v":""}]
["1.736.1.","10 skylių"]
["1.737.","Plokštelės dinaminės, kompresinės, pagamintos iš titano.  Fiksuojamos Ø 3,5 mm kortikaliniais ir Ø 4,0 mm spongioziniais sraigtais.",1,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E1538),\"\", PRODUCT(C1538,E1538))","v":""}]
["1.737.1.","4 skylių"]
["1.738.","Plokštelės dinaminės, kompresinės, pagamintos iš titano.  Fiksuojamos Ø 3,5 mm kortikaliniais ir Ø 4,0 mm spongioziniais sraigtais.",2,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E1540),\"\", PRODUCT(C1540,E1540))","v":""}]
["1.738.1.","5 skylių"]
["1.739.","Plokštelės dinaminės, kompresinės, pagamintos iš titano.  Fiksuojamos Ø 3,5 mm kortikaliniais ir Ø 4,0 mm spongioziniais sraigtais.",2,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E1542),\"\", PRODUCT(C1542,E1542))","v":""}]
["1.739.1.","6 skylių"]
["1.740.","Plokštelės dinaminės, kompresinės, pagamintos iš titano.  Fiksuojamos Ø 3,5 mm kortikaliniais ir Ø 4,0 mm spongioziniais sraigtais.",2,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E1544),\"\", PRODUCT(C1544,E1544))","v":""}]
["1.740.1.","7 skylių"]
["1.741.","Plokštelės dinaminės, kompresinės, pagamintos iš titano.  Fiksuojamos Ø 3,5 mm kortikaliniais ir Ø 4,0 mm spongioziniais sraigtais.",2,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E1546),\"\", PRODUCT(C1546,E1546))","v":""}]
["1.741.1.","8 skylių"]
["1.742.","Plokštelės dinaminės, kompresinės, pagamintos iš titano.  Fiksuojamos Ø 3,5 mm kortikaliniais ir Ø 4,0 mm spongioziniais sraigtais.",2,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E1548),\"\", PRODUCT(C1548,E1548))","v":""}]
["1.742.1.","9 skylių"]
["1.743.","Plokštelės dinaminės, kompresinės, pagamintos iš titano.  Fiksuojamos Ø 3,5 mm kortikaliniais ir Ø 4,0 mm spongioziniais sraigtais.",1,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E1550),\"\", PRODUCT(C1550,E1550))","v":""}]
["1.743.1.","10 skylių"]
["1.744.","Plokštelės raktikaulio išnirimams ir lūžiams tvirtinti, 3,2 mm storio, pagamintos iš titano.  Siauroji plokštelės dalis yra anatomiškai lenkta. Fiksuojamos Ø 3,5 mm kortikaliniais ir Ø 4,0 mm spongioziniais sraigtais.",1,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E1552),\"\", PRODUCT(C1552,E1552))","v":""}]
["1.744.1.","3 kiaurymės plačiojoje plokštelės dalyje, 2 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, kairės pusės"]
["1.745.","Plokštelės raktikaulio išnirimams ir lūžiams tvirtinti, 3,2 mm storio, pagamintos iš titano.  Siauroji plokštelės dalis yra anatomiškai lenkta. Fiksuojamos Ø 3,5 mm kortikaliniais ir Ø 4,0 mm spongioziniais sraigtais.",1,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E1554),\"\", PRODUCT(C1554,E1554))","v":""}]
["1.745.1.","3 kiaurymės plačiojoje plokštelės dalyje, 2 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, dešinės pusės"]
["1.746.","Plokštelės raktikaulio išnirimams ir lūžiams tvirtinti, 3,2 mm storio, pagamintos iš titano.  Siauroji plokštelės dalis yra anatomiškai lenkta. Fiksuojamos Ø 3,5 mm kortikaliniais ir Ø 4,0 mm spongioziniais sraigtais.",1,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E1556),\"\", PRODUCT(C1556,E1556))","v":""}]
["1.746.1.","3 kiaurymės plačiojoje plokštelės dalyje, 3 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, kairės pusės"]
["1.747.","Plokštelės raktikaulio išnirimams ir lūžiams tvirtinti, 3,2 mm storio, pagamintos iš titano.  Siauroji plokštelės dalis yra anatomiškai lenkta. Fiksuojamos Ø 3,5 mm kortikaliniais ir Ø 4,0 mm spongioziniais sraigtais.",1,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E1558),\"\", PRODUCT(C1558,E1558))","v":""}]
["1.747.1.","3 kiaurymės plačiojoje plokštelės dalyje, 3 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, dešinės pusės"]
["1.748.","Plokštelės raktikaulio išnirimams ir lūžiams tvirtinti, 3,2 mm storio, pagamintos iš titano.  Siauroji plokštelės dalis yra anatomiškai lenkta. Fiksuojamos Ø 3,5 mm kortikaliniais ir Ø 4,0 mm spongioziniais sraigtais.",1,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E1560),\"\", PRODUCT(C1560,E1560))","v":""}]
["1.748.1.","3 kiaurymės plačiojoje plokštelės dalyje, 5 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, kairės pusės"]
["1.749.","Plokštelės raktikaulio išnirimams ir lūžiams tvirtinti, 3,2 mm storio, pagamintos iš titano.  Siauroji plokštelės dalis yra anatomiškai lenkta. Fiksuojamos Ø 3,5 mm kortikaliniais ir Ø 4,0 mm spongioziniais sraigtais.",1,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E1562),\"\", PRODUCT(C1562,E1562))","v":""}]
["1.749.1.","3 kiaurymės plačiojoje plokštelės dalyje, 5 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, dešinės pusės"]
["1.750.","Plokštelės raktikaulio išnirimams ir lūžiams tvirtinti, 3,2 mm storio, pagamintos iš titano.  Siauroji plokštelės dalis yra anatomiškai lenkta. Fiksuojamos Ø 3,5 mm kortikaliniais ir Ø 4,0 mm spongioziniais sraigtais.",1,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E1564),\"\", PRODUCT(C1564,E1564))","v":""}]
["1.750.1.","3 kiaurymės plačiojoje plokštelės dalyje, 7 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, kairės pusės"]
["1.751.","Plokštelės raktikaulio išnirimams ir lūžiams tvirtinti, 3,2 mm storio, pagamintos iš titano.  Siauroji plokštelės dalis yra anatomiškai lenkta. Fiksuojamos Ø 3,5 mm kortikaliniais ir Ø 4,0 mm spongioziniais sraigtais.",1,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E1566),\"\", PRODUCT(C1566,E1566))","v":""}]
["1.751.1.","3 kiaurymės plačiojoje plokštelės dalyje, 7 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, dešinės pusės"]
["1.752.","Anatomiškai išlenktos plokštelės raktikaulio išnirimams ir lūžiams tvirtinti, pagamintos iš titano.  Siauroji plokštelės dalis yra tiesi, su įkirtomis tarp kiaurymių.  Fiksuojamos Ø 3,5 mm kortikaliniais ir Ø 4,0 mm spongioziniais sraigtais.",1,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E1568),\"\", PRODUCT(C1568,E1568))","v":""}]
["1.752.1.","3 kiaurymės plačiojoje plokštelės dalyje, kairės pusės"]
["1.753.","Anatomiškai išlenktos plokštelės raktikaulio išnirimams ir lūžiams tvirtinti, pagamintos iš titano.  Siauroji plokštelės dalis yra tiesi, su įkirtomis tarp kiaurymių.  Fiksuojamos Ø 3,5 mm kortikaliniais ir Ø 4,0 mm spongioziniais sraigtais.",1,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E1570),\"\", PRODUCT(C1570,E1570))","v":""}]
["1.753.1.","3 kiaurymės plačiojoje plokštelės dalyje, dešinės pusės"]
["1.754.","Anatomiškai išlenktos plokštelės raktikaulio išnirimams ir lūžiams tvirtinti, pagamintos iš titano.  Siauroji plokštelės dalis yra tiesi, su įkirtomis tarp kiaurymių.  Fiksuojamos Ø 3,5 mm kortikaliniais ir Ø 4,0 mm spongioziniais sraigtais.",1,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E1572),\"\", PRODUCT(C1572,E1572))","v":""}]
["1.754.1.","3 kiaurymės plačiojoje plokštelės dalyje, 2 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, kairės pusės"]
["1.755.","Anatomiškai išlenktos plokštelės raktikaulio išnirimams ir lūžiams tvirtinti, pagamintos iš titano.  Siauroji plokštelės dalis yra tiesi, su įkirtomis tarp kiaurymių.  Fiksuojamos Ø 3,5 mm kortikaliniais ir Ø 4,0 mm spongioziniais sraigtais.",1,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E1574),\"\", PRODUCT(C1574,E1574))","v":""}]
["1.755.1.","3 kiaurymės plačiojoje plokštelės dalyje, 2 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, dešinės pusės"]
["1.756.","Anatomiškai išlenktos plokštelės raktikaulio išnirimams ir lūžiams tvirtinti, pagamintos iš titano.  Siauroji plokštelės dalis yra tiesi, su įkirtomis tarp kiaurymių.  Fiksuojamos Ø 3,5 mm kortikaliniais ir Ø 4,0 mm spongioziniais sraigtais.",1,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E1576),\"\", PRODUCT(C1576,E1576))","v":""}]
["1.756.1.","3 kiaurymės plačiojoje plokštelės dalyje, 4 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, kairės pusės"]
["1.757.","Anatomiškai išlenktos plokštelės raktikaulio išnirimams ir lūžiams tvirtinti, pagamintos iš titano.  Siauroji plokštelės dalis yra tiesi, su įkirtomis tarp kiaurymių.  Fiksuojamos Ø 3,5 mm kortikaliniais ir Ø 4,0 mm spongioziniais sraigtais.",1,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E1578),\"\", PRODUCT(C1578,E1578))","v":""}]
["1.757.1.","3 kiaurymės plačiojoje plokštelės dalyje, 4 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, dešinės pusės"]
["1.758.","Anatomiškai išlenktos plokštelės raktikaulio išnirimams ir lūžiams tvirtinti, pagamintos iš titano.  Siauroji plokštelės dalis yra tiesi, su įkirtomis tarp kiaurymių.  Fiksuojamos Ø 3,5 mm kortikaliniais ir Ø 4,0 mm spongioziniais sraigtais.",1,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E1580),\"\", PRODUCT(C1580,E1580))","v":""}]
["1.758.1.","3 kiaurymės plačiojoje plokštelės dalyje, 6 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, kairės pusės"]
["1.759.","Anatomiškai išlenktos plokštelės raktikaulio išnirimams ir lūžiams tvirtinti, pagamintos iš titano.  Siauroji plokštelės dalis yra tiesi, su įkirtomis tarp kiaurymių.  Fiksuojamos Ø 3,5 mm kortikaliniais ir Ø 4,0 mm spongioziniais sraigtais.",1,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E1582),\"\", PRODUCT(C1582,E1582))","v":""}]
["1.759.1.","3 kiaurymės plačiojoje plokštelės dalyje, 6 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, dešinės pusės"]
["1.760.","Distalinės šoninės šeivikaulio plokštelės, tiesios, viename plokštelės gale su įkirtomis tarp skylių, pagamintos iš titano.  Fiksuojamos Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais.",1,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E1584),\"\", PRODUCT(C1584,E1584))","v":""}]
["1.760.1.","5 skylių"]
["1.761.","Distalinės šoninės šeivikaulio plokštelės, tiesios, viename plokštelės gale su įkirtomis tarp skylių, pagamintos iš titano.  Fiksuojamos Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais.",2,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E1586),\"\", PRODUCT(C1586,E1586))","v":""}]
["1.761.1.","6 skylių"]
["1.762.","Distalinės šoninės šeivikaulio plokštelės, tiesios, viename plokštelės gale su įkirtomis tarp skylių, pagamintos iš titano.  Fiksuojamos Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais.",2,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E1588),\"\", PRODUCT(C1588,E1588))","v":""}]
["1.762.1.","7 skylių"]
["1.763.","Distalinės šoninės šeivikaulio plokštelės, tiesios, viename plokštelės gale su įkirtomis tarp skylių, pagamintos iš titano.  Fiksuojamos Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais.",1,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E1590),\"\", PRODUCT(C1590,E1590))","v":""}]
["1.763.1.","8 skylių"]
["1.764.","Distalinės šoninės šeivikaulio plokštelės, tiesios, viename plokštelės gale su įkirtomis tarp skylių, pagamintos iš titano.  Fiksuojamos Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais.",1,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E1592),\"\", PRODUCT(C1592,E1592))","v":""}]
["1.764.1.","9 skylių"]
["1.765.","Distalinės šoninės šeivikaulio plokštelės, tiesios, viename plokštelės gale su įkirtomis tarp skylių, pagamintos iš titano.  Fiksuojamos Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais.",2,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E1594),\"\", PRODUCT(C1594,E1594))","v":""}]
["1.765.1.","10 skylių"]
["1.766.","Distalinės šoninės šeivikaulio plokštelės, tiesios, viename plokštelės gale su įkirtomis tarp skylių, pagamintos iš titano.  Fiksuojamos Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais.",2,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E1596),\"\", PRODUCT(C1596,E1596))","v":""}]
["1.766.1.","11 skylių"]
["1.767.","Distalinės šoninės šeivikaulio plokštelės, tiesios, viename plokštelės gale su įkirtomis tarp skylių, pagamintos iš titano.  Fiksuojamos Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais.",1,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E1598),\"\", PRODUCT(C1598,E1598))","v":""}]
["1.767.1.","12 skylių"]
["1.768.","Distalinės šoninės šeivikaulio plokštelės, tiesios, viename plokštelės gale su įkirtomis tarp skylių, pagamintos iš titano.  Fiksuojamos Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais.",1,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E1600),\"\", PRODUCT(C1600,E1600))","v":""}]
["1.768.1.","13 skylių"]
["1.769.","Distalinės šoninės šeivikaulio plokštelės, tiesios, viename plokštelės gale su įkirtomis tarp skylių, pagamintos iš titano.  Fiksuojamos Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais.",1,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E1602),\"\", PRODUCT(C1602,E1602))","v":""}]
["1.769.1.","14 skylių"]
["1.770.","Kulninės plokštelės, 1,5 mm storio, universalios (tinka kairei ir dešinei kojai), turinti 3 atšakas (fiksuojamas 3, 4, 3 sraigtais), pagamintos iš titano.  Fiksuojamos Ø 3,5 mm kortikaliniais ir Ø 4,0 mm spongioziniais titaniniais sraigtais.",5,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E1604),\"\", PRODUCT(C1604,E1604))","v":""}]
["1.770.1.","11 skylių"]
["1.771.","Kulninės plokštelės, 1,5 mm storio, universalios (tinka kairei ir dešinei kojai), turinti 3 atšakas (fiksuojamas 3, 4, 3 sraigtais), pagamintos iš titano.  Fiksuojamos Ø 3,5 mm kortikaliniais ir Ø 4,0 mm spongioziniais titaniniais sraigtais.",5,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E1606),\"\", PRODUCT(C1606,E1606))","v":""}]
["1.771.1.","13 skylių, 68-69 mm ilgio, 43-44 mm pločio"]
["1.772.","Kulninės plokštelės, 1,5 mm storio, universalios (tinka kairei ir dešinei kojai), turinti 3 atšakas (fiksuojamas 3, 4, 3 sraigtais), pagamintos iš titano.  Fiksuojamos Ø 3,5 mm kortikaliniais ir Ø 4,0 mm spongioziniais titaniniais sraigtais.",3,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E1608),\"\", PRODUCT(C1608,E1608))","v":""}]
["1.772.1.","13 skylių, 78-79 mm ilgio, 38-39 mm pločio"]
["1.773.","Kulninės plokštelės, 1,5 mm storio, universalios (tinka kairei ir dešinei kojai), turinti 3 atšakas (fiksuojamas 3, 4, 3 sraigtais), pagamintos iš titano.  Fiksuojamos Ø 3,5 mm kortikaliniais ir Ø 4,0 mm spongioziniais titaniniais sraigtais.",1,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E1610),\"\", PRODUCT(C1610,E1610))","v":""}]
["1.773.1.","15 skylių, 88-89 mm ilgio, 42-43 mm pločio"]
["1.774.","Distalinės dorsalinės delta stipinkaulio plokštelės, 2 mm storio, 10 mm pločio, 30 mm galvos pločio (“galva” trikampio formos, aštuonių kiaurymių), pagamintos iš titano.  Fiksuojamos Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais.",1,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E1612),\"\", PRODUCT(C1612,E1612))","v":""}]
["1.774.1.","dešinės pusės, 3 skylių siaurojoje plokštelės dalyje, 68 ± 1,0 mm ilgio"]
["1.775.","Distalinės dorsalinės delta stipinkaulio plokštelės, 2 mm storio, 10 mm pločio, 30 mm galvos pločio (“galva” trikampio formos, aštuonių kiaurymių), pagamintos iš titano.  Fiksuojamos Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais.",1,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E1614),\"\", PRODUCT(C1614,E1614))","v":""}]
["1.775.1.","dešinės pusės, 5 skylių siaurojoje plokštelės dalyje, 90 ± 1,0 mm ilgio"]
["1.776.","Distalinės dorsalinės delta stipinkaulio plokštelės, 2 mm storio, 10 mm pločio, 30 mm galvos pločio (“galva” trikampio formos, aštuonių kiaurymių), pagamintos iš titano.  Fiksuojamos Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais.",1,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E1616),\"\", PRODUCT(C1616,E1616))","v":""}]
["1.776.1.","dešinės pusės, 7 skylių siaurojoje plokštelės dalyje, 112 ± 1,0 mm ilgio"]
["1.777.","Distalinės dorsalinės delta stipinkaulio plokštelės, 2 mm storio, 10 mm pločio, 30 mm galvos pločio (“galva” trikampio formos, aštuonių kiaurymių), pagamintos iš titano.  Fiksuojamos Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais.",1,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E1618),\"\", PRODUCT(C1618,E1618))","v":""}]
["1.777.1.","kairės pusės, 3 skylių siaurojoje plokštelės dalyje, 68 ± 1,0 mm ilgio"]
["1.778.","Distalinės dorsalinės delta stipinkaulio plokštelės, 2 mm storio, 10 mm pločio, 30 mm galvos pločio (“galva” trikampio formos, aštuonių kiaurymių), pagamintos iš titano.  Fiksuojamos Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais.",1,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E1620),\"\", PRODUCT(C1620,E1620))","v":""}]
["1.778.1.","kairės pusės, 5 skylių siaurojoje plokštelės dalyje, 90 ± 1,0 mm ilgio"]
["1.779.","Distalinės dorsalinės delta stipinkaulio plokštelės, 2 mm storio, 10 mm pločio, 30 mm galvos pločio (“galva” trikampio formos, aštuonių kiaurymių), pagamintos iš titano.  Fiksuojamos Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais.",1,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E1622),\"\", PRODUCT(C1622,E1622))","v":""}]
["1.779.1.","kairės pusės, 7 skylių siaurojoje plokštelės dalyje, 112 ± 1,0 mm ilgio"]
["1.780.","Alkūnės plokštelės, 2 mm storio, pagamintos iš titano.  Fiksuojamos Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais.",1,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E1624),\"\", PRODUCT(C1624,E1624))","v":""}]
["1.780.1.","3 skylių"]
["1.781.","Alkūnės plokštelės, 2 mm storio, pagamintos iš titano.  Fiksuojamos Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais.",1,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E1626),\"\", PRODUCT(C1626,E1626))","v":""}]
["1.781.1.","4 skylių"]
["1.782.","Alkūnės plokštelės, 2 mm storio, pagamintos iš titano.  Fiksuojamos Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais.",1,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E1628),\"\", PRODUCT(C1628,E1628))","v":""}]
["1.782.1.","5 skylių"]
["1.783.","Alkūnės plokštelės, 2 mm storio, pagamintos iš titano.  Fiksuojamos Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais.",1,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E1630),\"\", PRODUCT(C1630,E1630))","v":""}]
["1.783.1.","6 skylių"]
["1.784.","Alkūnės plokštelės, 2 mm storio, pagamintos iš titano.  Fiksuojamos Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais.",1,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E1632),\"\", PRODUCT(C1632,E1632))","v":""}]
["1.784.1.","7 skylių"]
["1.785.","Alkūnės plokštelės, 2 mm storio, pagamintos iš titano.  Fiksuojamos Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais.",1,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E1634),\"\", PRODUCT(C1634,E1634))","v":""}]
["1.785.1.","8 skylių"]
["1.786.","Anatomiškai išlenktos vidurinės stulpelinės plokštelės distaliniam žastikaulio galui fiksuoti, 2 mm storio, 11 mm pločio, pagamintos iš titano.  Fiksuojamos Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais.",2,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E1636),\"\", PRODUCT(C1636,E1636))","v":""}]
["1.786.1.","3 skylių, 79 ± 1,0 mm ilgio"]
["1.787.","Anatomiškai išlenktos vidurinės stulpelinės plokštelės distaliniam žastikaulio galui fiksuoti, 2 mm storio, 11 mm pločio, pagamintos iš titano.  Fiksuojamos Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais.",2,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E1638),\"\", PRODUCT(C1638,E1638))","v":""}]
["1.787.1.","4 skylių, 95 ± 1,0 mm ilgio"]
["1.788.","Anatomiškai išlenktos vidurinės stulpelinės plokštelės distaliniam žastikaulio galui fiksuoti, 2 mm storio, 11 mm pločio, pagamintos iš titano.  Fiksuojamos Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais.",1,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E1640),\"\", PRODUCT(C1640,E1640))","v":""}]
["1.788.1.","5 skylių, 111 ± 1,0 mm ilgio"]
["1.789.","Anatomiškai išlenktos šoninės stulpelinės plokštelės distaliniam žastikaulio galui fiksuoti, 2,0 mm storio, 11 mm pločio, pagamintos iš titano.  Fiksuojamos Ø 3,5 mm kortikaliniais ir Ø 4,0 mm spongioziniais sraigtais.",2,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E1642),\"\", PRODUCT(C1642,E1642))","v":""}]
["1.789.1.","dešinės pusės, 3 skylių"]
["1.790.","Anatomiškai išlenktos šoninės stulpelinės plokštelės distaliniam žastikaulio galui fiksuoti, 2,0 mm storio, 11 mm pločio, pagamintos iš titano.  Fiksuojamos Ø 3,5 mm kortikaliniais ir Ø 4,0 mm spongioziniais sraigtais.",1,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E1644),\"\", PRODUCT(C1644,E1644))","v":""}]
["1.790.1.","dešinės pusės, 5 skylių"]
["1.791.","Anatomiškai išlenktos šoninės stulpelinės plokštelės distaliniam žastikaulio galui fiksuoti, 2,0 mm storio, 11 mm pločio, pagamintos iš titano.  Fiksuojamos Ø 3,5 mm kortikaliniais ir Ø 4,0 mm spongioziniais sraigtais.",2,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E1646),\"\", PRODUCT(C1646,E1646))","v":""}]
["1.791.1.","kairės pusės, 3 skylių"]
["1.792.","Anatomiškai išlenktos šoninės stulpelinės plokštelės distaliniam žastikaulio galui fiksuoti, 2,0 mm storio, 11 mm pločio, pagamintos iš titano.  Fiksuojamos Ø 3,5 mm kortikaliniais ir Ø 4,0 mm spongioziniais sraigtais.",1,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E1648),\"\", PRODUCT(C1648,E1648))","v":""}]
["1.792.1.","kairės pusės, 5 skylių"]
["1.793.","3,5 mm kortikaliniai sraigtai, pilnu sriegiu, pagaminti iš plieno.",5900,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E1650),\"\", PRODUCT(C1650,E1650))","v":""}]
["1.793.1.","Nuo 10 mm iki 40 mm kas 2 mm"]
["1.794.","3,5 mm kortikaliniai sraigtai, pilnu sriegiu, pagaminti iš plieno.",610,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E1652),\"\", PRODUCT(C1652,E1652))","v":""}]
["1.794.1.","Nuo 45 mm iki 60 mm kas 5 mm"]
["1.795.","4,0 mm spongioziniai sraigtai, pilnu sriegiu, pagaminti iš plieno.",200,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E1654),\"\", PRODUCT(C1654,E1654))","v":""}]
["1.795.1.","Nuo 10 mm iki 30 mm kas 2 mm"]
["1.796.","4,0 mm spongioziniai sraigtai, pilnu sriegiu, pagaminti iš plieno.",50,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E1656),\"\", PRODUCT(C1656,E1656))","v":""}]
["1.796.1.","Nuo 35 mm iki 60 mm kas 5 mm"]
["1.797.","4,0 mm spongioziniai sraigtai, daliniu sriegiu, pagaminti iš plieno.",100,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E1658),\"\", PRODUCT(C1658,E1658))","v":""}]
["1.797.1.","Nuo 10 mm iki 30 mm kas 2 mm"]
["1.798.","4,0 mm spongioziniai sraigtai, daliniu sriegiu, pagaminti iš plieno.",140,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E1660),\"\", PRODUCT(C1660,E1660))","v":""}]
["1.798.1.","Nuo 35 mm iki 60 mm kas 5 mm"]
["1.799.","4,0 mm spongioziniai sraigtai, daliniu sriegiu, pagaminti iš titano lydinio.",30,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E1662),\"\", PRODUCT(C1662,E1662))","v":""}]
["1.799.1.","Nuo 10 mm iki 48 mm kas 2 mm"]
["1.800.","4,0 mm spongioziniai sraigtai, daliniu sriegiu, pagaminti iš titano lydinio.",10,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E1664),\"\", PRODUCT(C1664,E1664))","v":""}]
["1.800.1.","Nuo 50 mm iki 65 mm kas 5 mm"]
["1.801.","Tarpiklis 4,0 mm spongioziniams sraigtams, pagamintas iš plieno.",10,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E1666),\"\", PRODUCT(C1666,E1666))","v":""}]
["1.801.1.","Tarpiklis 4,0 mm spongioziniams sraigtams, pagamintas iš plieno."]
["1.802.","Privaloma pateikti instrumentus panaudos būdu. Instrumentai, skirti rankų ir pėdų kaulams fiksuoti. Plokštelės, sraigtai ir instrumentai privalo būti pagaminti to paties gamintojo. Privaloma pateikti 3 rinkinius. Vieno rinkinio sudėtis:",3,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E1668),\"\", PRODUCT(C1668,E1668))","v":""}]
["1.802.1.","ortikali+D942:D1023nis sriegiklis - Ø 1,5 mm sraigtams - vnt. 1"]
["1.802.2.","1.5 mm implantų ir instrumentų sterilizavimo konteineris - vnt. 1"]
["1.802.3.","Atsuktuvas Ø 1,5 mm kortikaliniams sraigtams- 1,2 mm pločio, sraigtams su kvadratiniu sukimu - vnt. 2"]
["1.802.4.","Grąžtas  -Ø 1,1 mm nerūdyjančio plieno - vnt. 2"]
["1.802.5.","Universalus grąžto nukreipėjas -Ø 1,5 mm  - vnt. 1"]
["1.802.6.","Sterilizavimo konteineris 1,5 mm rinkinio instrumentams, plokštelėms ir sraigtams - Su skylutėmis sraigtams ir vietomis plokštelėms ir instrumentams.  Su sraigtų ilgio matuokle.  - vnt. 1"]
["1.802.7.","Sriegiklis, kortikalinis- Ø 2,0 mm sraigtams  - vnt. 1"]
["1.802.8.","2.0 mm implantų ir instrumentų sterilizavimo konteineris  - vnt. 1"]
["1.802.9.","Atsuktuvas - 1,5 mm pločio, sraigtams su kvadratiniu sukimu - vnt. 2"]
["1.802.10.","Grąžtas- Ø 1,5 mm nerūdyjančio plieno- vnt. 2"]
["1.802.11.","Universalus grąžto nukreipėjas - Ø 2,0 mm - vnt. 1"]
["1.802.12.","Sraigto prasukta galva išėmėjas - Ø 2,0 mm sraigtams - vnt. 1"]
["1.802.13.","Sterilizavimo konteineris 2,0 mm rinkinio instrumentams, plokštelėms ir sraigtams. Su skylutėmis sraigtams ir vietomis plokštelėms ir instrumentams.  Su sraigtų ilgio matuokle. - vnt. 1"]
["1.802.14.","Sriegiklis, kortikalinis - Ø 2,7 mm sraigtams - vnt. 1"]
["1.802.15.","Atsuktuvas - 2,5 mm pločio, šešiabriaunis  - vnt. 2"]
["1.802.16.","Grąžtas -Ø 2,0 mm nerūdyjančio plieno - vnt. 2"]
["1.802.17.","Grąžtas - Ø 2,7 mm nerūdyjančio plieno - vnt. 2"]
["1.802.18.","Universalus grąžto nukreipėjas - Ø 2,7 mm - vnt. 1"]
["1.802.19.","Sraigto prasukta galva išėmėjas - Ø 2,7 mm sraigtams - vnt. 1"]
["1.802.20.","Sraigto galvos angos platintojas  - Ø 2,7 mm sraigtams - vnt. 1"]
["1.802.21.","Sterilizavimo konteineris 2,7 mm rinkinio instrumentams, plokštelėms ir sraigtams - Su skylutėmis sraigtams ir vietomis plokštelėms ir instrumentams.  Su sraigtų ilgio matuokle. - vnt. 1"]
["1.802.22.","Dėžė instrumentų ir 3 rinkinių dėklų sterilizavimui - vnt. 1"]
["1.802.23.","Dėžė 1.5 / 2.0 LCP instrumentų sterilizavimui - vnt. 1"]
["1.802.24.","Rankenėlė su greito prijungimo mova - vnt. 2"]
["1.802.25.","Lenkimo ir kirpimo replės - vnt. 1"]
["1.802.26.","Replės (kairės pusės) - vnt. 1"]
["1.802.27.","Replės (dešinės pusės) - vnt. 1"]
["1.802.28.","Sraigtų laikymo replės - vnt. 1"]
["1.802.29.","Plokštelių laikymo replės 1.5 - vnt. 1"]
["1.802.30.","Plokštelių laikymo replės 2.0 - vnt. 1"]
["1.802.31.","Užsifiksuojančios plokštelių laikymo replės - vnt. 1"]
["1.802.32.","Kirpimo replės - vnt. 1"]
["1.802.33.","Rankenėlė su greito prijungimo mova - Ø 4,5 mm - vnt. 2"]
["1.802.34.","Plokštelių lenkimo replės - vnt. 1"]
["1.802.35.","Sulenkimo ir kirpimo plokščiareplės - vnt. 1"]
["1.802.36.","Žnyplės sraigtams - vnt. 1"]
["1.802.37.","Lenkėjai plokštelėms - vnt. 2"]
["1.802.38.","Aštrios žnyplės lūžgalių reparacijai ir fiksacijai (siauros) - 150 ± 3,0 mm ilgio, užsifiksuojančios - vnt. 1"]
["1.802.39.","Aštrios žnyplės dantytais galais- 150 ± 3,0 mm ilgio, užsifiksuojančios - vnt. 1"]
["1.802.40.","Aštrus kabliukas- 155 ± 3,0 mm ilgio - vnt. 1"]
["1.802.41.","Antkaulio elevatorius 160 ± 3,0 mm ilgio, 3 mm pločio, vienas galas tiesus, kitas galas apvalus - vnt. 1"]
["1.802.42.","Antkaulio elevatorius- 160 ± 3,0  mm ilgio,  6 mm pločio, vienas galas tiesus, kitas galas apvalus - vnt. 1"]
["1.802.43.","Gylio matuoklis Skalė 0 - 40 mm - vnt. 1"]
["1.802.44.","Plokštelės laikiklis- 165 ± 3,0 mm ilgio, užsifiksuojantis - vnt. 1"]
["1.802.45.","Retraktorius - Ilgis 160 ± 3,0 mm, plotis  6 mm - vnt. 1"]
["1.802.46.","Retraktorius -Ilgis 160 ± 3,0 mm, plotis 8 mm - vnt. 1"]
["1.802.47.","Retraktorius - Ilgis 160 ± 3,0 mm, plotis 15  mm - vnt. 1"]
["1.802.48.","Ø 1,5 mm grąžto nukreipiklis, įsisukantis į plokštelę - Ø 1,1 mm grąžtams - vnt. 2"]
["1.802.49.","Atsuktuvas - Ø 1,5 mm - vnt. 2"]
["1.802.50.","Sraigtų laikymo įvore - Ø 1,5 mm sraigtams - vnt. 2"]
["1.802.51.","Plokštelių lenkiklis, įsisukantis į plokštelę - Ø 1,5 mm - vnt. 2"]
["1.802.52.","Grąžtas Ø 1,1 mm nerūdyjančio plieno - vnt. 2"]
["1.802.53.","Kiaurymės platintuvas - vnt. 1"]
["1.802.54.","Dvipusis grąžto kreiptuvas Ø 1,1 ir 1,5 mm grąžtams - vnt. 1"]
["1.802.55.","Kiaurymės gylio matuoklis Ø 1,5 mm sraigtams - vnt. 1"]
["1.802.56.","Ø 2,0 mm grąžto nukreipiklis, įsisukantis į plokštelę Ø 1,5 mm grąžtams - vnt. 2"]
["1.802.57.","Plokštelių lenkiklis, įsisukantis į plokštelę Ø 2,0 mm - vnt. 2"]
["1.802.58.","Kiaurymės gylio matuoklis Ø 2,0 mm sraigtams - vnt. 1"]
["1.802.59.","Dvipusis grąžto kreiptuvas su slankiojančiu nukreipėju Ø 1,5 ir 2,0 mm grąžtams - vnt. 1"]
["1.802.60.","Grąžtas Ø 1,5 mm nerūdyjančio plieno - vnt. 2"]
["1.802.61.","Grąžtas Ø 2,0 mm nerūdyjančio plieno- vnt. 2"]
["1.802.62.","Angos platintuvas kaule Ø 2,0 mm - vnt. 2"]
["1.802.63.","Atsuktuvas Ø 2,0 mm - vnt. 2"]
["1.802.64.","Sraigtų laikymo įvore Ø 2,0 mm - vnt. 2"]
["1.802.65.","2.4/3.0 kompresinių sraigtų instrumentų sterilizavimo konteineris - vnt. 1"]
["1.802.66.","Ø 2.4 mm kompresinių sraigtų sterilizavimo konteineris - vnt. 1"]
["1.802.67.","Ø 3.0 mm kompresinių sraigtų sterilizavimo konteineris - vnt. 1"]
["1.802.68.","Kompresijos atsuktuvas - vnt. 1"]
["1.802.69.","Gylio matuoklis - vnt. 1"]
["1.802.70.","Kompresinė įvorė - vnt. 1"]
["1.802.71.","Kompresijos atsuktuvo rankenėlė - vnt. 1"]
["1.802.72.","Rankenėlė su greito pajungimo jungtimi - vnt. 1"]
["1.802.73.","Dvigubas grąžto nukreipėjas, 2.0/1.1 mm skersmens - vnt. 1"]
["1.802.74.","Atsuktuvas įsistatantis į jėgos instrumentą - vnt. 1"]
["1.802.75.","Valymo viela Ø 1,1 mm - vnt. 1"]
["1.802.76.","Sraigtų laikymo replės - vnt. 1"]
["1.802.77.","Elevatorius  Ø 3 mm - vnt. 1"]
["1.802.78.","Kabliukas - vnt. 1"]
["1.802.79.","Kaniuliuotas atsuktuvas - vnt. 2"]
["1.802.80.","Kaniuliuotas grąžtas Ø 2 mm - vnt. 2"]
["1.802.81.","\"Kiršnerio\" viela su sriegiu ir aštriu trikampiu išgalandinimu  Ø 1,1 mm - vnt. 3"]
["1.802.82.","\"Kiršnerio\" viela su aštriu trikampiu išgalandinimu, Ø 1,1 mm - vnt. 3"]
["1.802.83.","Garantija 12 mėn. "]
["1.802.84.","Žymėjimas CE ženklu - būtina"]
["1.802.85.","Vartotojo (naudotojo) instrukcijos lietuvių ir originalo kalbomis."]
["1.803.","Instrumentai, skirti darbui su užrakinamų titaninių plokštelių sistema, naudojama su Ø 2,4 mm ir Ø 2,7 mm sraigtais. Privaloma pateikti 3 rinkinius. Vieno rinkinio sudėtis:",3,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E1754),\"\", PRODUCT(C1754,E1754))","v":""}]
["1.803.1.","Konteineris instrumentų sterilizavimui - vnt. 1"]
["1.803.2.","Sraigtų sterilizavimo konteineris - vnt. 1"]
["1.803.3.","Plokštelių sterilizavimo padėklas - vnt. 1"]
["1.803.4.","Ø 2,0 mm grąžto nukreipiklis - vnt. 2"]
["1.803.5.","Grąžtas Ø 2,0 mm nerūdyjančio plieno - vnt. 2"]
["1.803.6.","Ø 1,8 mm grąžto nukreipiklis - vnt. 2"]
["1.803.7.","Grąžtas Ø 1,8 mm nerūdyjančio plieno- vnt. 2"]
["1.803.8.","Šešiakampės žvaigždės formos atsuktuvas, apribojantis priveržimo jėgą - vnt. 1"]
["1.803.9.","Ø 2,7 mm užrakinamų sraigtų laikymo įvorė - vnt. 1"]
["1.803.10.","Kiaurymės gylio matuoklis, matavimo skalė 10÷60 mm - vnt. 1"]
["1.803.11.","Atsuktuvas 2,4 ir 2,7 mm užrakinamiems sraigtams, įsistatantis į elektrinį jėgos instrumentą - vnt. 1"]
["1.803.12.","Universali T formos rankena su instrumento greito pajungimo jungtimi - vnt. 2"]
["1.803.13.","Instrumentas sraigto su prasukta galvute išėmimui, tinkantis 2,4 mm ir 2,7 mm skersmens sraigtams - vnt. 1"]
["1.803.14.","Grąžtas Ø 2,4 mm nerūdyjančio plieno - vnt. 2"]
["1.803.15.","Grąžtas Ø 2,7 mm nerūdyjančio plieno - vnt. 2"]
["1.803.16.","Sriegiklis Ø 2,4 mm - vnt. 1"]
["1.803.17.","Sriegiklis Ø 2,7 mm - vnt. 1"]
["1.803.18.","Angos platintuvas kaule - vnt. 1"]
["1.803.19.","Specialus T formos atsuktuvas, skirtas užrakinamų sraigtų išsukimui - vnt. 1"]
["1.803.20.","Dvipusis grąžto kreiptuvas, tinkantis Ø 2,0 ir 2,7 mm grąžtams - vnt. 1"]
["1.803.21.","Dvipusis grąžto kreiptuvas, tinkantis Ø 2,4 ir 1,8 mm grąžtams - vnt. 1"]
["1.803.22.","Garantija 12 mėn. "]
["1.803.23.","Žymėjimas CE ženklu - būtina"]
["1.803.24.","Vartotojo (naudotojo) instrukcijos lietuvių ir originalo kalbomis."]
["1.804.","Instrumentai, skirti darbui su užrakinamų titaninių plokštelių sistema, naudojama su Ø 3,5 mm sraigtais. Privaloma pateikti 3 rinkinius. Vieno rinkinio sudėtis:",3,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E1779),\"\", PRODUCT(C1779,E1779))","v":""}]
["1.804.1.","Konteineris instrumentų sterilizavimui - vnt. 1"]
["1.804.2.","Dėklas 3,5 mm ir 4,0 mm skersmens sraigtams, įstatomas į instrumentų ir sraigtų sterilizavimo konteinerį, su sraigtų ilgio matuokle - vnt. 1"]
["1.804.3.","Universalus (dvipusis) grąžto kreiptuvas, tinkantis Ø 2,5 ir 3,5 mm grąžtams - vnt. 1"]
["1.804.4.","Dvipusis Ø 2,5 mm grąžto kreiptuvas su išcentruota anga viename iš dviejų kreiptuvo galų - vnt. 1"]
["1.804.5.","Instrumentas sraigto su prasukta galvute išėmimui, tinkantis 3,5 mm ir 4,0 mm skersmens sraigtams - vnt. 1"]
["1.804.6.","Grąžtas Ø 3,5 mm, nerūdyjančio plieno - vnt. 2"]
["1.804.7.","Grąžtas Ø 2,6 mm nerūdyjančio plieno - vnt. 2"]
["1.804.8.","Grąžtas Ø 2,5 mm nerūdyjančio plieno - vnt. 2"]
["1.804.9.","Aštrios žnyplės lūžgalių repozicijai ir fiksacijai, 145 mm ilgio, dantytais galais - vnt. 2"]
["1.804.10.","Aštrios žnyplės lūžgalių reparacijai ir fiksacijai, siauros, smailais galais - vnt. 1"]
["1.804.11.","Kiaurymės gylio matuoklis, matavimo skalė 0÷60 mm - vnt. 1"]
["1.804.12.","Trepanas lūžusio sraigto pašalinimui, Ø 6 mm - vnt. 1"]
["1.804.13.","Sriegiklis Ø 4,0 mm - vnt. 1"]
["1.804.14.","Sriegiklis Ø 3,5 mm - vnt. 1"]
["1.804.15.","Lenkikliai plokštelei, komplekte 2 vnt. - vnt. 1"]
["1.804.16.","Šešiabriaunis atsuktuvas, 195 mm ilgio, atstumas tarp šešiabriaunio plokštumų 2,5 mm - vnt. 1"]
["1.804.17.","Ø 3,5 mm kortikalinių sraigtų laikymo įvorė atsuktuvui - vnt. 1"]
["1.804.18.","Žnyplės, skirtos kaulo ir plokštelės fiksacijai, dantytais galais, 190 mm ilgio - vnt. 1"]
["1.804.19.","Ø 2,6 mm grąžto nukreipiklis, 60 mm ilgio - vnt. 2"]
["1.804.20.","Grąžtas su atrama gręžimo gylio apribojimui, Ø 2,6 mm, 165 ± 3,0 mm ilgio, su gylio matavimo skale (12 ÷ 60) mm1 - vnt. 2"]
["1.804.21.","Ø 1,2 mm \"Kiršnerio\" vielų nukreipiklis, 87 ± 1,0 mm ilgio - vnt. 1"]
["1.804.22.","Šešiakampės žvaigždės formos atsuktuvas Ø 3,5 mm užrakinamiems sraigtams, apribojantis priveržimo jėgą - vnt. 1"]
["1.804.23.","Užrakinamų sraigtų laikymo įvorė atsuktuvui - vnt. 1"]
["1.804.24.","Šešiakampės žvaigždės T formos atsuktuvas, skirtas užrakinamų sraigtų išsukimui - vnt. 1"]
["1.804.25.","Lenktas raktas su šešiakampiu galu, atstumas tarp šešiabriaunio plokštumų 2,5 mm - vnt. 1"]
["1.804.26.","Grąžtas metalui, skirtas prasukto sraigto galvutės nugręžimui - vnt. 1"]
["1.804.27.","Atsuktuvas 3,5 mm užrakinamiems sraigtams, įsistatantis į elektrinį jėgos instrumentą - vnt. 1"]
["1.804.28.","\"Kiršnerio\" viela su sriegiu ir aštriu trikampiu išgalandinimu, Ø 1,2 mm, 220 mm ilgio - vnt. 3"]
["1.804.29.","Proksimalinio žąstikaulio instrumentų sterilizavimo konteineris - vnt. 1"]
["1.804.30.","Devynių užrakinamų sraigtų nukreipimo blokelis - vnt. 1"]
["1.804.31.","Sraigtų nukreipėjas - vnt. 1"]
["1.804.32.","Grąžtų nukreipėjas - vnt. 1"]
["1.804.33.","Vielos nukreipėjas - vnt. 1"]
["1.804.34.","Sraigtų ilgio matuoklė - vnt. 1"]
["1.804.35.","Šešiakampis atsuktuvas - vnt. 1"]
["1.804.36.","Garantija 12 mėn. "]
["1.804.37.","Žymėjimas CE ženklu - būtina"]
["1.804.38.","Vartotojo (naudotojo) instrukcijos lietuvių ir originalo kalbomis."]
["1.805.","Jėgos instrumentas stambiems kaulams. Gręžimo / vielų įvedimo / frezavimo rankena: 1. Modulinė - suderinama su ne mažiau nei 24 skirtingų adapterių - Pagal poreikį gali būti suderinama su 8 rūšių gręžimo, 5 rūšių frezavimo, 2 dydžių vielų pravedimo, 3 pjovimo, 1 reciprokinio pjovimo, 1 adapteris DHS sraigtams įvesti ir įsukti. Pagrindiniam komplektui reikalingi 4: vielų įvedimo, pjovimo, gręžimo ir frezavimo. Adapterių prijungimas prie rankenos turi turėti galimybę suktis kas 45°.",1,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E1818),\"\", PRODUCT(C1818,E1818))","v":""}]
["1.805.1.","Rankena: Rankenos svoris turi būti ne daugiau nei 950 g. Maksimalus gręžimo greitis ne mažesnis nei 950 rpm (sukimo momentas ne mažiau nei 4nM), pjovimo greitis ne mažesnis nei 13000 cpm, frezavimo greitis ne mažesnis nei 250 rpm (sukimo momentas ne mažesnis nei 17 nM), vielų įvedimo greitis ne mažesnis nei 950 rpm. Rankena pagaminta iš lengvos, neslidžios PEEK arba lygiavertės medžiagos. Kaniuliuota per visą rankeną iki 4 mm ± 0,1 mm. Lubrikavimas nereikalingas. Privalo būti autoklavuojama. Funkcijos: Turi būti atbulinis ir priekinis funkcijos valdomos and rankenos esančios mygtuku. Privalo būti neutrali funkcija, kurios metu neaktyvios kitos funkcijos - vnt. 1"]
["1.805.2.","Adapteriai. Pjovimo adapteris stambiems kaulams: Peiliukai fiksuojasi ant adapterio užsukama rakinamo funkcija adapterio apačioje. Turi būti peiliukai nuo 60 iki 120 mm ± 5 mm  - vnt. 1"]
["1.805.3.","Pjovimo adapteris smulkiems kaulams: Peiliukai fiksuojasi mygtuko pagalba. Turi tikti peiliukai kurių ilgis nuo 15 iki 40 mm ± 1 mm, o plotis nuo 5 iki 19 mm ± 1 mm  - vnt. 1"]
["1.805.4.","Gręžimo adapteris: Turi tikti grąžtai iki 7,4 mm  - vnt. 1"]
["1.805.5.","Vielų įvedimo adapteris: Turi tikti vielos nuo 0,8 - 4,0 mm  - vnt. 1"]
["1.805.6.","Baterinė - baterijos: Ličio jonų baterijos arba lygiavertės. Talpa ne mažesnė nei 2,2 amp per valandą. Svoris ne didesnis nei 250 g. Nesterilizuojamos  - vnt. 2"]
["1.805.7.","Baterijų dėklai: Nepralaidūs skysčiams  - vnt. 2"]
["1.805.8.","Baterijų krovimo stotis: Vienu metu gali būti kraunamos keturios baterijos, esant galimybei prie krovimo stoties galima prijungti dar vieną krovimo stotį. Turi liečiamą ekraną, kuriame galima matyti baterijos pakrovimo statusą, galimas klaidų peržiūrėjimas, baterijos krovimų ciklų skaičiavimas  - vnt. 1"]
["1.805.9.","Garantija 12 mėn. "]
["1.805.10.","Žymėjimas CE ženklu - būtina"]
["1.805.11.","Vartotojo (naudotojo) instrukcijos lietuvių ir originalo kalbomis."]
["1.805.12.",""]
["1.806.","Jėgos instrumentas smulkiems kaulams. Gręžimo/ vielų įvedimo/ frezavimo rankena: Modulinė – suderinama su ne mažiau nei 14 skirtingų adapterių. Pagal poreikį gali būti suderinama su 6 rūšių gręžimo, 2 rūšių frezavimo, 2 dydžių vielų pravedimo, 1 pjovimo, 1 reciprokinio pjovimo, 1 boro. Pagrindiniam komplektui reikalingi 4: vielų įvedimo, pjovimo, du skirtingi gręžimo. Adapterių prijungimas prie rankenos turi turėti galimybę suktis kas 450:",1,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E1831),\"\", PRODUCT(C1831,E1831))","v":""}]
["1.806.1.","Rankena:Rankenos svoris turi būti nedaugiau nei 550g. Maksimalus gręžimo greitis ne mažesnis nei 1300 rpm, pjovimo greitis ne mažesnis nei 15000 cpm, frezavimo greitis ne mažesnis nei 500 rpm, vielų įvedimo greitis ne mažesnis nei 1300 rpm. Rankena pagaminta iš lengvos, neslidžios PEEK medžiagos. Nereikalingas lubrikavimas. Autoklavuojama.Funkcijos: Turi būti atbulinis ir priekinis funkcijos valdomos ant rankenos esančia svirtele. Privalo būti neutrali funkcija, kurios metu neaktyvios kitos funkcijos  - vnt. 1"]
["1.806.2.","Adapteriai: pjovimo adapteris - Peiliukai fiksuojasi and adapterio mygtuko pagalba. Turi tikti peiliukai, kurių plotis nuo 5 mm iki 19 mm, o ilgis 15-40 mm ± 1mm  - vnt. 1"]
["1.806.3.","Gręžimo adapteris: Turi tikti grąžtai iki 5 mm ± 0,5 mm  - vnt. 1"]
["1.806.4.","Vielų įvedimo adapteris: Turi tikti vielos nuo 0,6 – 1,6 mm ± 0,5 mm  - vnt. 1"]
["1.806.5.","Baterijos: Ličio jonų baterijos arba lygiavertės. Talpa ne mažesnė nei 700 mAh. Svoris ne didesnis nei 90 g. Nesterilizuojamos  - vnt. 2"]
["1.806.6.","Baterijų dėklai: Nepralaidūs skysčiams  - vnt. 2"]
["1.806.7.","Garantija 12 mėn. "]
["1.806.8.","Žymėjimas CE ženklu - būtina"]
["1.806.9.","Vartotojo (naudotojo) instrukcijos lietuvių ir originalo kalbomis."]
[null,null,null,null,"Suma be PVM",{"$f":"SUM(F30:F1840)","v":0}]
[null,null,null,null,"PVM suma"]
[null,null,null,null,"Suma su PVM",{"$f":"IF(ISBLANK(F1842), \"\", SUM(F1841:F1842))","v":""}]
[]
["2.","Užrakinamų plokštelių sistema stambiųjų kaulų osteosintezei. Plokštelės, užrakinami sraigtai ir instrumentai panaudai turi būti to paties gamintojo."]
["2.1.","Proksimalinio blauzdikaulio galo šoninė užrakinama kompresinė plokštelė, L formos, pagaminta iš titano. 3 kiaurymės užrakinamiems sraigtams proksimalinėje plokštelės dalyje. Fiksuojama Ø 5,0 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 4,5 mm kortikaliniais sraigtais:",6,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E1846),\"\", PRODUCT(C1846,E1846))","v":""}]
["2.1.1.","Dešinės pusės, 4 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje"]
["2.2.","Proksimalinio blauzdikaulio galo šoninė užrakinama kompresinė plokštelė, L formos, pagaminta iš titano. 3 kiaurymės užrakinamiems sraigtams proksimalinėje plokštelės dalyje. Fiksuojama Ø 5,0 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 4,5 mm kortikaliniais sraigtais:",6,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E1848),\"\", PRODUCT(C1848,E1848))","v":""}]
["2.2.1.","Dešinės pusės, 5 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje"]
["2.3.","Proksimalinio blauzdikaulio galo šoninė užrakinama kompresinė plokštelė, L formos, pagaminta iš titano. 3 kiaurymės užrakinamiems sraigtams proksimalinėje plokštelės dalyje. Fiksuojama Ø 5,0 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 4,5 mm kortikaliniais sraigtais:",3,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E1850),\"\", PRODUCT(C1850,E1850))","v":""}]
["2.3.1.","Dešinės pusės, 6 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje"]
["2.4.","Proksimalinio blauzdikaulio galo šoninė užrakinama kompresinė plokštelė, L formos, pagaminta iš titano. 3 kiaurymės užrakinamiems sraigtams proksimalinėje plokštelės dalyje. Fiksuojama Ø 5,0 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 4,5 mm kortikaliniais sraigtais:",1,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E1852),\"\", PRODUCT(C1852,E1852))","v":""}]
["2.4.1.","Dešinės pusės, 7 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje"]
["2.5.","Proksimalinio blauzdikaulio galo šoninė užrakinama kompresinė plokštelė, L formos, pagaminta iš titano. 3 kiaurymės užrakinamiems sraigtams proksimalinėje plokštelės dalyje. Fiksuojama Ø 5,0 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 4,5 mm kortikaliniais sraigtais:",1,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E1854),\"\", PRODUCT(C1854,E1854))","v":""}]
["2.5.1.","Dešinės pusės, 8 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje"]
["2.6.","Proksimalinio blauzdikaulio galo šoninė užrakinama kompresinė plokštelė, L formos, pagaminta iš titano. 3 kiaurymės užrakinamiems sraigtams proksimalinėje plokštelės dalyje. Fiksuojama Ø 5,0 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 4,5 mm kortikaliniais sraigtais:",1,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E1856),\"\", PRODUCT(C1856,E1856))","v":""}]
["2.6.1.","Dešinės pusės, 9 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje"]
["2.7.","Proksimalinio blauzdikaulio galo šoninė užrakinama kompresinė plokštelė, L formos, pagaminta iš titano. 3 kiaurymės užrakinamiems sraigtams proksimalinėje plokštelės dalyje. Fiksuojama Ø 5,0 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 4,5 mm kortikaliniais sraigtais:",1,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E1858),\"\", PRODUCT(C1858,E1858))","v":""}]
["2.7.1.","Dešinės pusės, 10 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje"]
["2.8.","Proksimalinio blauzdikaulio galo šoninė užrakinama kompresinė plokštelė, L formos, pagaminta iš titano. 3 kiaurymės užrakinamiems sraigtams proksimalinėje plokštelės dalyje. Fiksuojama Ø 5,0 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 4,5 mm kortikaliniais sraigtais:",6,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E1860),\"\", PRODUCT(C1860,E1860))","v":""}]
["2.8.1.","Kairės pusės, 4 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje"]
["2.9.","Proksimalinio blauzdikaulio galo šoninė užrakinama kompresinė plokštelė, L formos, pagaminta iš titano. 3 kiaurymės užrakinamiems sraigtams proksimalinėje plokštelės dalyje. Fiksuojama Ø 5,0 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 4,5 mm kortikaliniais sraigtais:",6,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E1862),\"\", PRODUCT(C1862,E1862))","v":""}]
["2.9.1.","Kairės pusės, 5 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje"]
["2.10.","Proksimalinio blauzdikaulio galo šoninė užrakinama kompresinė plokštelė, L formos, pagaminta iš titano. 3 kiaurymės užrakinamiems sraigtams proksimalinėje plokštelės dalyje. Fiksuojama Ø 5,0 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 4,5 mm kortikaliniais sraigtais:",3,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E1864),\"\", PRODUCT(C1864,E1864))","v":""}]
["2.10.1.","Kairės pusės, 6 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje"]
["2.11.","Proksimalinio blauzdikaulio galo šoninė užrakinama kompresinė plokštelė, L formos, pagaminta iš titano. 3 kiaurymės užrakinamiems sraigtams proksimalinėje plokštelės dalyje. Fiksuojama Ø 5,0 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 4,5 mm kortikaliniais sraigtais:",1,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E1866),\"\", PRODUCT(C1866,E1866))","v":""}]
["2.11.1.","Kairės pusės, 7 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje"]
["2.12.","Proksimalinio blauzdikaulio galo šoninė užrakinama kompresinė plokštelė, L formos, pagaminta iš titano. 3 kiaurymės užrakinamiems sraigtams proksimalinėje plokštelės dalyje. Fiksuojama Ø 5,0 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 4,5 mm kortikaliniais sraigtais:",1,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E1868),\"\", PRODUCT(C1868,E1868))","v":""}]
["2.12.1.","Kairės pusės, 8 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje"]
["2.13.","Proksimalinio blauzdikaulio galo šoninė užrakinama kompresinė plokštelė, L formos, pagaminta iš titano. 3 kiaurymės užrakinamiems sraigtams proksimalinėje plokštelės dalyje. Fiksuojama Ø 5,0 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 4,5 mm kortikaliniais sraigtais:",1,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E1870),\"\", PRODUCT(C1870,E1870))","v":""}]
["2.13.1.","Kairės pusės, 9 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje"]
["2.14.","Proksimalinio blauzdikaulio galo šoninė užrakinama kompresinė plokštelė, L formos, pagaminta iš titano. 3 kiaurymės užrakinamiems sraigtams proksimalinėje plokštelės dalyje. Fiksuojama Ø 5,0 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 4,5 mm kortikaliniais sraigtais:",1,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E1872),\"\", PRODUCT(C1872,E1872))","v":""}]
["2.14.1.","Kairės pusės, 10 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje"]
["2.15.","Proksimalinio šlaunikaulio galo šoninė užrakinama kompresinė plokštelė, pagaminta iš titano.  Fiksuojama Ø 5,0 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 4,5 mm kortikaliniais sraigtais.",1,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E1874),\"\", PRODUCT(C1874,E1874))","v":""}]
["2.15.1.","Kairės pusės, 5+4 kiaurymių"]
["2.16.","Proksimalinio šlaunikaulio galo šoninė užrakinama kompresinė plokštelė, pagaminta iš titano.  Fiksuojama Ø 5,0 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 4,5 mm kortikaliniais sraigtais.",1,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E1876),\"\", PRODUCT(C1876,E1876))","v":""}]
["2.16.1.","Kairės pusės, 5+6 kiaurymių"]
["2.17.","Proksimalinio šlaunikaulio galo šoninė užrakinama kompresinė plokštelė, pagaminta iš titano.  Fiksuojama Ø 5,0 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 4,5 mm kortikaliniais sraigtais.",1,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E1878),\"\", PRODUCT(C1878,E1878))","v":""}]
["2.17.1.","Kairės pusės, 5+8 kiaurymių"]
["2.18.","Proksimalinio šlaunikaulio galo šoninė užrakinama kompresinė plokštelė, pagaminta iš titano.  Fiksuojama Ø 5,0 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 4,5 mm kortikaliniais sraigtais.",1,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E1880),\"\", PRODUCT(C1880,E1880))","v":""}]
["2.18.1.","Kairės pusės, 5+10 kiaurymių"]
["2.19.","Proksimalinio šlaunikaulio galo šoninė užrakinama kompresinė plokštelė, pagaminta iš titano.  Fiksuojama Ø 5,0 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 4,5 mm kortikaliniais sraigtais.",1,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E1882),\"\", PRODUCT(C1882,E1882))","v":""}]
["2.19.1.","Kairės pusės, 5+12 kiaurymių"]
["2.20.","Proksimalinio šlaunikaulio galo šoninė užrakinama kompresinė plokštelė, pagaminta iš titano.  Fiksuojama Ø 5,0 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 4,5 mm kortikaliniais sraigtais.",1,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E1884),\"\", PRODUCT(C1884,E1884))","v":""}]
["2.20.1.","Dešinės pusės, 5+4 kiaurymių"]
["2.21.","Proksimalinio šlaunikaulio galo šoninė užrakinama kompresinė plokštelė, pagaminta iš titano.  Fiksuojama Ø 5,0 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 4,5 mm kortikaliniais sraigtais.",1,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E1886),\"\", PRODUCT(C1886,E1886))","v":""}]
["2.21.1.","Dešinės pusės, 5+6 kiaurymių"]
["2.22.","Proksimalinio šlaunikaulio galo šoninė užrakinama kompresinė plokštelė, pagaminta iš titano.  Fiksuojama Ø 5,0 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 4,5 mm kortikaliniais sraigtais.",1,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E1888),\"\", PRODUCT(C1888,E1888))","v":""}]
["2.22.1.","Dešinės pusės, 5+8 kiaurymių"]
["2.23.","Proksimalinio šlaunikaulio galo šoninė užrakinama kompresinė plokštelė, pagaminta iš titano.  Fiksuojama Ø 5,0 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 4,5 mm kortikaliniais sraigtais.",1,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E1890),\"\", PRODUCT(C1890,E1890))","v":""}]
["2.23.1.","Dešinės pusės, 5+10 kiaurymių"]
["2.24.","Proksimalinio šlaunikaulio galo šoninė užrakinama kompresinė plokštelė, pagaminta iš titano.  Fiksuojama Ø 5,0 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 4,5 mm kortikaliniais sraigtais.",1,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E1892),\"\", PRODUCT(C1892,E1892))","v":""}]
["2.24.1.","Dešinės pusės, 5+12 kiaurymių"]
["2.25.","Proksimalinio šlaunikaulio galo šoninė kintamo kampo užrakinama plokštelė, pagaminta iš titano.   Fiksuojama Ø 5,5 mm kaniuliuotais užrakinamais sraigtais daliniu sriegiu, Ø 5,0 mm užrakinamais kintamo kampo sraigtais ir Ø 4,5 mm kortikaliniais sraigtais.",1,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E1894),\"\", PRODUCT(C1894,E1894))","v":""}]
["2.25.1.","Kairės pusės, 5+3 kiaurymių"]
["2.26.","Proksimalinio šlaunikaulio galo šoninė kintamo kampo užrakinama plokštelė, pagaminta iš titano.   Fiksuojama Ø 5,5 mm kaniuliuotais užrakinamais sraigtais daliniu sriegiu, Ø 5,0 mm užrakinamais kintamo kampo sraigtais ir Ø 4,5 mm kortikaliniais sraigtais.",1,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E1896),\"\", PRODUCT(C1896,E1896))","v":""}]
["2.26.1.","Kairės pusės, 5+4 kiaurymių"]
["2.27.","Proksimalinio šlaunikaulio galo šoninė kintamo kampo užrakinama plokštelė, pagaminta iš titano.   Fiksuojama Ø 5,5 mm kaniuliuotais užrakinamais sraigtais daliniu sriegiu, Ø 5,0 mm užrakinamais kintamo kampo sraigtais ir Ø 4,5 mm kortikaliniais sraigtais.",1,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E1898),\"\", PRODUCT(C1898,E1898))","v":""}]
["2.27.1.","Kairės pusės, 5+6 kiaurymių"]
["2.28.","Proksimalinio šlaunikaulio galo šoninė kintamo kampo užrakinama plokštelė, pagaminta iš titano.   Fiksuojama Ø 5,5 mm kaniuliuotais užrakinamais sraigtais daliniu sriegiu, Ø 5,0 mm užrakinamais kintamo kampo sraigtais ir Ø 4,5 mm kortikaliniais sraigtais.",1,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E1900),\"\", PRODUCT(C1900,E1900))","v":""}]
["2.28.1.","Kairės pusės, 5+8 kiaurymių"]
["2.29.","Proksimalinio šlaunikaulio galo šoninė kintamo kampo užrakinama plokštelė, pagaminta iš titano.   Fiksuojama Ø 5,5 mm kaniuliuotais užrakinamais sraigtais daliniu sriegiu, Ø 5,0 mm užrakinamais kintamo kampo sraigtais ir Ø 4,5 mm kortikaliniais sraigtais.",1,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E1902),\"\", PRODUCT(C1902,E1902))","v":""}]
["2.29.1.","Kairės pusės, 5+10 kiaurymių"]
["2.30.","Proksimalinio šlaunikaulio galo šoninė kintamo kampo užrakinama plokštelė, pagaminta iš titano.   Fiksuojama Ø 5,5 mm kaniuliuotais užrakinamais sraigtais daliniu sriegiu, Ø 5,0 mm užrakinamais kintamo kampo sraigtais ir Ø 4,5 mm kortikaliniais sraigtais.",1,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E1904),\"\", PRODUCT(C1904,E1904))","v":""}]
["2.30.1.","Kairės pusės, 5+12 kiaurymių"]
["2.31.","Proksimalinio šlaunikaulio galo šoninė kintamo kampo užrakinama plokštelė, pagaminta iš titano.   Fiksuojama Ø 5,5 mm kaniuliuotais užrakinamais sraigtais daliniu sriegiu, Ø 5,0 mm užrakinamais kintamo kampo sraigtais ir Ø 4,5 mm kortikaliniais sraigtais.",1,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E1906),\"\", PRODUCT(C1906,E1906))","v":""}]
["2.31.1.","Dešinės pusės, 5+3 kiaurymių"]
["2.32.","Proksimalinio šlaunikaulio galo šoninė kintamo kampo užrakinama plokštelė, pagaminta iš titano.   Fiksuojama Ø 5,5 mm kaniuliuotais užrakinamais sraigtais daliniu sriegiu, Ø 5,0 mm užrakinamais kintamo kampo sraigtais ir Ø 4,5 mm kortikaliniais sraigtais.",1,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E1908),\"\", PRODUCT(C1908,E1908))","v":""}]
["2.32.1.","Dešinės pusės, 5+4 kiaurymių"]
["2.33.","Proksimalinio šlaunikaulio galo šoninė kintamo kampo užrakinama plokštelė, pagaminta iš titano.   Fiksuojama Ø 5,5 mm kaniuliuotais užrakinamais sraigtais daliniu sriegiu, Ø 5,0 mm užrakinamais kintamo kampo sraigtais ir Ø 4,5 mm kortikaliniais sraigtais.",1,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E1910),\"\", PRODUCT(C1910,E1910))","v":""}]
["2.33.1.","Dešinės pusės, 5+6 kiaurymių"]
["2.34.","Proksimalinio šlaunikaulio galo šoninė kintamo kampo užrakinama plokštelė, pagaminta iš titano.   Fiksuojama Ø 5,5 mm kaniuliuotais užrakinamais sraigtais daliniu sriegiu, Ø 5,0 mm užrakinamais kintamo kampo sraigtais ir Ø 4,5 mm kortikaliniais sraigtais.",1,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E1912),\"\", PRODUCT(C1912,E1912))","v":""}]
["2.34.1.","Dešinės pusės, 5+8 kiaurymių"]
["2.35.","Proksimalinio šlaunikaulio galo šoninė kintamo kampo užrakinama plokštelė, pagaminta iš titano.   Fiksuojama Ø 5,5 mm kaniuliuotais užrakinamais sraigtais daliniu sriegiu, Ø 5,0 mm užrakinamais kintamo kampo sraigtais ir Ø 4,5 mm kortikaliniais sraigtais.",1,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E1914),\"\", PRODUCT(C1914,E1914))","v":""}]
["2.35.1.","Dešinės pusės, 5+10 kiaurymių"]
["2.36.","Proksimalinio šlaunikaulio galo šoninė kintamo kampo užrakinama plokštelė, pagaminta iš titano.   Fiksuojama Ø 5,5 mm kaniuliuotais užrakinamais sraigtais daliniu sriegiu, Ø 5,0 mm užrakinamais kintamo kampo sraigtais ir Ø 4,5 mm kortikaliniais sraigtais.",1,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E1916),\"\", PRODUCT(C1916,E1916))","v":""}]
["2.36.1.","Dešinės pusės, 5+12 kiaurymių"]
["2.37.","Proksimalinio šlaunikaulio galo šoninė užrakinama kompresinė plokštelė, 5,2 mm storio, pagaminta iš titano.  Fiksuojama Ø 5,0 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 4,5 mm kortikaliniais sraigtais.",1,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E1918),\"\", PRODUCT(C1918,E1918))","v":""}]
["2.37.1.","Kairės pusės, 5+5 kiaurymių, 165 ± 1,0 mm ilgio"]
["2.38.","Proksimalinio šlaunikaulio galo šoninė užrakinama kompresinė plokštelė, 5,2 mm storio, pagaminta iš titano.  Fiksuojama Ø 5,0 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 4,5 mm kortikaliniais sraigtais.",1,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E1920),\"\", PRODUCT(C1920,E1920))","v":""}]
["2.38.1.","Kairės pusės, 5+7 kiaurymių, 205 ± 1,0 mm ilgio"]
["2.39.","Proksimalinio šlaunikaulio galo šoninė užrakinama kompresinė plokštelė, 5,2 mm storio, pagaminta iš titano.  Fiksuojama Ø 5,0 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 4,5 mm kortikaliniais sraigtais.",2,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E1922),\"\", PRODUCT(C1922,E1922))","v":""}]
["2.39.1.","Kairės pusės, 5+9 kiaurymių, 245 ± 1,0 mm ilgio"]
["2.40.","Proksimalinio šlaunikaulio galo šoninė užrakinama kompresinė plokštelė, 5,2 mm storio, pagaminta iš titano.  Fiksuojama Ø 5,0 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 4,5 mm kortikaliniais sraigtais.",2,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E1924),\"\", PRODUCT(C1924,E1924))","v":""}]
["2.40.1.","Kairės pusės, 5+11 kiaurymių, 285 ± 1,0 mm ilgio"]
["2.41.","Proksimalinio šlaunikaulio galo šoninė užrakinama kompresinė plokštelė, 5,2 mm storio, pagaminta iš titano.  Fiksuojama Ø 5,0 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 4,5 mm kortikaliniais sraigtais.",2,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E1926),\"\", PRODUCT(C1926,E1926))","v":""}]
["2.41.1.","Kairės pusės, 5+13 kiaurymių, 325 ± 1,0 mm ilgio"]
["2.42.","Proksimalinio šlaunikaulio galo šoninė užrakinama kompresinė plokštelė, 5,2 mm storio, pagaminta iš titano.  Fiksuojama Ø 5,0 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 4,5 mm kortikaliniais sraigtais.",1,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E1928),\"\", PRODUCT(C1928,E1928))","v":""}]
["2.42.1.","Dešinės pusės, 5+5 kiaurymių, 165 ± 1,0 mm ilgio"]
["2.43.","Proksimalinio šlaunikaulio galo šoninė užrakinama kompresinė plokštelė, 5,2 mm storio, pagaminta iš titano.  Fiksuojama Ø 5,0 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 4,5 mm kortikaliniais sraigtais.",1,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E1930),\"\", PRODUCT(C1930,E1930))","v":""}]
["2.43.1.","Dešinės pusės, 5+7 kiaurymių, 205 ± 1,0 mm ilgio"]
["2.44.","Proksimalinio šlaunikaulio galo šoninė užrakinama kompresinė plokštelė, 5,2 mm storio, pagaminta iš titano.  Fiksuojama Ø 5,0 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 4,5 mm kortikaliniais sraigtais.",2,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E1932),\"\", PRODUCT(C1932,E1932))","v":""}]
["2.44.1.","Dešinės pusės, 5+9 kiaurymių, 245 ± 1,0 mm ilgio"]
["2.45.","Proksimalinio šlaunikaulio galo šoninė užrakinama kompresinė plokštelė, 5,2 mm storio, pagaminta iš titano.  Fiksuojama Ø 5,0 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 4,5 mm kortikaliniais sraigtais.",2,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E1934),\"\", PRODUCT(C1934,E1934))","v":""}]
["2.45.1.","Dešinės pusės, 5+11 kiaurymių, 285 ± 1,0 mm ilgio"]
["2.46.","Proksimalinio šlaunikaulio galo šoninė užrakinama kompresinė plokštelė, 5,2 mm storio, pagaminta iš titano.  Fiksuojama Ø 5,0 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 4,5 mm kortikaliniais sraigtais.",2,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E1936),\"\", PRODUCT(C1936,E1936))","v":""}]
["2.46.1.","Dešinės pusės, 5+13 kiaurymių, 325 ± 1,0 mm ilgio"]
["2.47.","Proksimalinio blauzdikaulio galo medialinė užrakinama kompresinė plokštelė, T formos, pagaminta iš titano. 3 kiaurymės užrakinamiems sraigtams proksimalinėje plokštelės dalyje. Fiksuojama Ø 5,0 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 4,5 mm kortikaliniais sraigtais.",3,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E1938),\"\", PRODUCT(C1938,E1938))","v":""}]
["2.47.1.","Dešinės pusės, 4 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje"]
["2.48.","Proksimalinio blauzdikaulio galo medialinė užrakinama kompresinė plokštelė, T formos, pagaminta iš titano. 3 kiaurymės užrakinamiems sraigtams proksimalinėje plokštelės dalyje. Fiksuojama Ø 5,0 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 4,5 mm kortikaliniais sraigtais.",2,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E1940),\"\", PRODUCT(C1940,E1940))","v":""}]
["2.48.1.","Dešinės pusės, 5 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje"]
["2.49.","Proksimalinio blauzdikaulio galo medialinė užrakinama kompresinė plokštelė, T formos, pagaminta iš titano. 3 kiaurymės užrakinamiems sraigtams proksimalinėje plokštelės dalyje. Fiksuojama Ø 5,0 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 4,5 mm kortikaliniais sraigtais.",2,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E1942),\"\", PRODUCT(C1942,E1942))","v":""}]
["2.49.1.","Dešinės pusės, 6 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje"]
["2.50.","Proksimalinio blauzdikaulio galo medialinė užrakinama kompresinė plokštelė, T formos, pagaminta iš titano. 3 kiaurymės užrakinamiems sraigtams proksimalinėje plokštelės dalyje. Fiksuojama Ø 5,0 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 4,5 mm kortikaliniais sraigtais.",2,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E1944),\"\", PRODUCT(C1944,E1944))","v":""}]
["2.50.1.","Dešinės pusės, 7 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje"]
["2.51.","Proksimalinio blauzdikaulio galo medialinė užrakinama kompresinė plokštelė, T formos, pagaminta iš titano. 3 kiaurymės užrakinamiems sraigtams proksimalinėje plokštelės dalyje. Fiksuojama Ø 5,0 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 4,5 mm kortikaliniais sraigtais.",1,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E1946),\"\", PRODUCT(C1946,E1946))","v":""}]
["2.51.1.","Dešinės pusės, 8 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje"]
["2.52.","Proksimalinio blauzdikaulio galo medialinė užrakinama kompresinė plokštelė, T formos, pagaminta iš titano. 3 kiaurymės užrakinamiems sraigtams proksimalinėje plokštelės dalyje. Fiksuojama Ø 5,0 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 4,5 mm kortikaliniais sraigtais.",1,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E1948),\"\", PRODUCT(C1948,E1948))","v":""}]
["2.52.1.","Dešinės pusės, 9 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje"]
["2.53.","Proksimalinio blauzdikaulio galo medialinė užrakinama kompresinė plokštelė, T formos, pagaminta iš titano. 3 kiaurymės užrakinamiems sraigtams proksimalinėje plokštelės dalyje. Fiksuojama Ø 5,0 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 4,5 mm kortikaliniais sraigtais.",1,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E1950),\"\", PRODUCT(C1950,E1950))","v":""}]
["2.53.1.","Dešinės pusės, 10 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje"]
["2.54.","Proksimalinio blauzdikaulio galo medialinė užrakinama kompresinė plokštelė, T formos, pagaminta iš titano. 3 kiaurymės užrakinamiems sraigtams proksimalinėje plokštelės dalyje. Fiksuojama Ø 5,0 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 4,5 mm kortikaliniais sraigtais.",1,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E1952),\"\", PRODUCT(C1952,E1952))","v":""}]
["2.54.1.","Dešinės pusės, 11 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje"]
["2.55.","Proksimalinio blauzdikaulio galo medialinė užrakinama kompresinė plokštelė, T formos, pagaminta iš titano. 3 kiaurymės užrakinamiems sraigtams proksimalinėje plokštelės dalyje. Fiksuojama Ø 5,0 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 4,5 mm kortikaliniais sraigtais.",1,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E1954),\"\", PRODUCT(C1954,E1954))","v":""}]
["2.55.1.","Dešinės pusės, 12 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje"]
["2.56.","Proksimalinio blauzdikaulio galo medialinė užrakinama kompresinė plokštelė, T formos, pagaminta iš titano. 3 kiaurymės užrakinamiems sraigtams proksimalinėje plokštelės dalyje. Fiksuojama Ø 5,0 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 4,5 mm kortikaliniais sraigtais.",1,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E1956),\"\", PRODUCT(C1956,E1956))","v":""}]
["2.56.1.","Dešinės pusės, 13 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje"]
["2.57.","Proksimalinio blauzdikaulio galo medialinė užrakinama kompresinė plokštelė, T formos, pagaminta iš titano. 3 kiaurymės užrakinamiems sraigtams proksimalinėje plokštelės dalyje. Fiksuojama Ø 5,0 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 4,5 mm kortikaliniais sraigtais.",3,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E1958),\"\", PRODUCT(C1958,E1958))","v":""}]
["2.57.1.","Kairės pusės, 4 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje"]
["2.58.","Proksimalinio blauzdikaulio galo medialinė užrakinama kompresinė plokštelė, T formos, pagaminta iš titano. 3 kiaurymės užrakinamiems sraigtams proksimalinėje plokštelės dalyje. Fiksuojama Ø 5,0 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 4,5 mm kortikaliniais sraigtais.",2,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E1960),\"\", PRODUCT(C1960,E1960))","v":""}]
["2.58.1.","Kairės pusės, 5 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje"]
["2.59.","Proksimalinio blauzdikaulio galo medialinė užrakinama kompresinė plokštelė, T formos, pagaminta iš titano. 3 kiaurymės užrakinamiems sraigtams proksimalinėje plokštelės dalyje. Fiksuojama Ø 5,0 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 4,5 mm kortikaliniais sraigtais.",2,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E1962),\"\", PRODUCT(C1962,E1962))","v":""}]
["2.59.1.","Kairės pusės, 6 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje"]
["2.60.","Proksimalinio blauzdikaulio galo medialinė užrakinama kompresinė plokštelė, T formos, pagaminta iš titano. 3 kiaurymės užrakinamiems sraigtams proksimalinėje plokštelės dalyje. Fiksuojama Ø 5,0 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 4,5 mm kortikaliniais sraigtais.",2,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E1964),\"\", PRODUCT(C1964,E1964))","v":""}]
["2.60.1.","Kairės pusės, 7 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje"]
["2.61.","Proksimalinio blauzdikaulio galo medialinė užrakinama kompresinė plokštelė, T formos, pagaminta iš titano. 3 kiaurymės užrakinamiems sraigtams proksimalinėje plokštelės dalyje. Fiksuojama Ø 5,0 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 4,5 mm kortikaliniais sraigtais.",1,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E1966),\"\", PRODUCT(C1966,E1966))","v":""}]
["2.61.1.","Kairės pusės, 8 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje"]
["2.62.","Proksimalinio blauzdikaulio galo medialinė užrakinama kompresinė plokštelė, T formos, pagaminta iš titano. 3 kiaurymės užrakinamiems sraigtams proksimalinėje plokštelės dalyje. Fiksuojama Ø 5,0 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 4,5 mm kortikaliniais sraigtais.",1,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E1968),\"\", PRODUCT(C1968,E1968))","v":""}]
["2.62.1.","Kairės pusės, 9 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje"]
["2.63.","Proksimalinio blauzdikaulio galo medialinė užrakinama kompresinė plokštelė, T formos, pagaminta iš titano. 3 kiaurymės užrakinamiems sraigtams proksimalinėje plokštelės dalyje. Fiksuojama Ø 5,0 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 4,5 mm kortikaliniais sraigtais.",1,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E1970),\"\", PRODUCT(C1970,E1970))","v":""}]
["2.63.1.","Kairės pusės, 10 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje"]
["2.64.","Proksimalinio blauzdikaulio galo medialinė užrakinama kompresinė plokštelė, T formos, pagaminta iš titano. 3 kiaurymės užrakinamiems sraigtams proksimalinėje plokštelės dalyje. Fiksuojama Ø 5,0 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 4,5 mm kortikaliniais sraigtais.",1,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E1972),\"\", PRODUCT(C1972,E1972))","v":""}]
["2.64.1.","Kairės pusės, 11 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje"]
["2.65.","Proksimalinio blauzdikaulio galo medialinė užrakinama kompresinė plokštelė, T formos, pagaminta iš titano. 3 kiaurymės užrakinamiems sraigtams proksimalinėje plokštelės dalyje. Fiksuojama Ø 5,0 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 4,5 mm kortikaliniais sraigtais.",1,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E1974),\"\", PRODUCT(C1974,E1974))","v":""}]
["2.65.1.","Kairės pusės, 12 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje"]
["2.66.","Proksimalinio blauzdikaulio galo medialinė užrakinama kompresinė plokštelė, T formos, pagaminta iš titano. 3 kiaurymės užrakinamiems sraigtams proksimalinėje plokštelės dalyje. Fiksuojama Ø 5,0 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 4,5 mm kortikaliniais sraigtais.",1,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E1976),\"\", PRODUCT(C1976,E1976))","v":""}]
["2.66.1.","Kairės pusės, 13 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje"]
["2.67.","Užrakinama DHS pertrochanterinė 135° plokštelė, limituoto kontakto (su įkirtomis), su kompresinėmis ir užrakinamomis kiaurymėmis, pagaminta iš titano.  Fiksuojama DHS/DCS sraigtu, Ø 5,0 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 4,5 mm kortikaliniais sraigtais.",195,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E1978),\"\", PRODUCT(C1978,E1978))","v":""}]
["2.67.1.","3 kiaurymių"]
["2.68.","Užrakinama DHS pertrochanterinė 135° plokštelė, limituoto kontakto (su įkirtomis), su kompresinėmis ir užrakinamomis kiaurymėmis, pagaminta iš titano.  Fiksuojama DHS/DCS sraigtu, Ø 5,0 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 4,5 mm kortikaliniais sraigtais.",60,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E1980),\"\", PRODUCT(C1980,E1980))","v":""}]
["2.68.1.","4 kiaurymių"]
["2.69.","Užrakinama DHS pertrochanterinė 135° plokštelė, limituoto kontakto (su įkirtomis), su kompresinėmis ir užrakinamomis kiaurymėmis, pagaminta iš titano.  Fiksuojama DHS/DCS sraigtu, Ø 5,0 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 4,5 mm kortikaliniais sraigtais.",5,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E1982),\"\", PRODUCT(C1982,E1982))","v":""}]
["2.69.1.","5 kiaurymių"]
["2.70.","Užrakinama DHS pertrochanterinė 135° plokštelė, limituoto kontakto (su įkirtomis), su kompresinėmis ir užrakinamomis kiaurymėmis, pagaminta iš titano.  Fiksuojama DHS/DCS sraigtu, Ø 5,0 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 4,5 mm kortikaliniais sraigtais.",3,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E1984),\"\", PRODUCT(C1984,E1984))","v":""}]
["2.70.1.","6 kiaurymių"]
["2.71.","Užrakinama DHS pertrochanterinė 135° plokštelė, limituoto kontakto (su įkirtomis), su kompresinėmis ir užrakinamomis kiaurymėmis, pagaminta iš titano.  Fiksuojama DHS/DCS sraigtu, Ø 5,0 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 4,5 mm kortikaliniais sraigtais.",2,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E1986),\"\", PRODUCT(C1986,E1986))","v":""}]
["2.71.1.","8 kiaurymių"]
["2.72.","Užrakinama DHS pertrochanterinė 135° plokštelė, limituoto kontakto (su įkirtomis), su kompresinėmis ir užrakinamomis kiaurymėmis, pagaminta iš titano.  Fiksuojama DHS/DCS sraigtu, Ø 5,0 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 4,5 mm kortikaliniais sraigtais.",1,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E1988),\"\", PRODUCT(C1988,E1988))","v":""}]
["2.72.1.","10 kiaurymių"]
["2.73.","Užrakinama DHS pertrochanterinė 135° plokštelė, limituoto kontakto (su įkirtomis), su kompresinėmis ir užrakinamomis kiaurymėmis, pagaminta iš titano.  Fiksuojama DHS/DCS sraigtu, Ø 5,0 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 4,5 mm kortikaliniais sraigtais.",1,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E1990),\"\", PRODUCT(C1990,E1990))","v":""}]
["2.73.1.","12 kiaurymių"]
["2.74.","Užrakinama DHS pertrochanterinė 135° plokštelė, limituoto kontakto (su įkirtomis), su kompresinėmis ir užrakinamomis kiaurymėmis, pagaminta iš titano.  Fiksuojama DHS/DCS sraigtu, Ø 5,0 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 4,5 mm kortikaliniais sraigtais.",1,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E1992),\"\", PRODUCT(C1992,E1992))","v":""}]
["2.74.1.","14 kiaurymių"]
["2.75.","Distalinio šlaunikaulio galo užrakinama plokštelė, anatomiškai išlenkta, skirta lūžiams prie sąnario, pagaminta iš titano. Bendras užrakinamų kiaurymių skaičius 10.  Fiksuojama Ø 5,0 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 4,5 mm kortikaliniais sraigtais.",1,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E1994),\"\", PRODUCT(C1994,E1994))","v":""}]
["2.75.1.","Kairės pusės, 4 kiaurymių, 141 ± 1,0 mm ilgio"]
["2.76.","Distalinio šlaunikaulio galo užrakinama plokštelė, anatomiškai išlenkta, skirta lūžiams prie sąnario, pagaminta iš titano. Bendras užrakinamų kiaurymių skaičius 10.  Fiksuojama Ø 5,0 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 4,5 mm kortikaliniais sraigtais.",1,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E1996),\"\", PRODUCT(C1996,E1996))","v":""}]
["2.76.1.","Dešinės pusės, 4 kiaurymių, 141 ± 1,0 mm ilgio"]
["2.77.","Proksimalinio blauzdikaulio galo užrakinama plokštelė, anatomiškai išlenkta, skirta lūžiams prie sąnario, pagaminta iš titano.  5 užrakinamos kiaurymės proksimalinėje dalyje, bendras užrakinamų kiaurymių skaičius 7.   Fiksuojama Ø 5,0 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 4,5 mm kortikaliniais sraigtais.",1,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E1998),\"\", PRODUCT(C1998,E1998))","v":""}]
["2.77.1.","Kairės pusės, 3 kiaurymių"]
["2.78.","Proksimalinio blauzdikaulio galo užrakinama plokštelė, anatomiškai išlenkta, skirta lūžiams prie sąnario, pagaminta iš titano.  5 užrakinamos kiaurymės proksimalinėje dalyje, bendras užrakinamų kiaurymių skaičius 7.   Fiksuojama Ø 5,0 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 4,5 mm kortikaliniais sraigtais.",1,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E2000),\"\", PRODUCT(C2000,E2000))","v":""}]
["2.78.1.","Dešinės pusės, 3 kiaurymių"]
["2.79.","Proksimalinio blauzdikaulio galo užrakinama plokštelė, anatomiškai išlenkta, skirta lūžiams prie sąnario,  pagaminta iš titano.  5 užrakinamos kiaurymės proksimalinėje dalyje, bendras užrakinamų kiaurymių skaičius 8.  Fiksuojama Ø 5,0 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 4,5 mm kortikaliniais sraigtais.",2,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E2002),\"\", PRODUCT(C2002,E2002))","v":""}]
["2.79.1.","Kairės pusės, 102 ± 1,0 mm ilgio"]
["2.80.","Proksimalinio blauzdikaulio galo užrakinama plokštelė, anatomiškai išlenkta, skirta lūžiams prie sąnario,  pagaminta iš titano.  5 užrakinamos kiaurymės proksimalinėje dalyje, bendras užrakinamų kiaurymių skaičius 8.  Fiksuojama Ø 5,0 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 4,5 mm kortikaliniais sraigtais.",2,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E2004),\"\", PRODUCT(C2004,E2004))","v":""}]
["2.80.1.","Dešinės pusės, 102 ± 1,0 mm ilgio"]
["2.81.","Distalinio blauzdikaulio galo šoninė užrakinama kompresinė plokštelė, pagaminta iš titano.  Fiksuojama Ø 5,0 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 4,5 mm kortikaliniais sraigtais.",1,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E2006),\"\", PRODUCT(C2006,E2006))","v":""}]
["2.81.1.","Kairės pusės, 5+2 kiaurymių, 108 ± 1,0 mm ilgio, užrakinamų kiaurymių skaičius 6"]
["2.82.","Distalinio blauzdikaulio galo šoninė užrakinama kompresinė plokštelė, pagaminta iš titano.  Fiksuojama Ø 5,0 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 4,5 mm kortikaliniais sraigtais.",1,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E2008),\"\", PRODUCT(C2008,E2008))","v":""}]
["2.82.1.","Kairės pusės, 5+4 kiaurymių, 140 ± 1,0 mm ilgio, užrakinamų kiaurymių skaičius 8"]
["2.83.","Distalinio blauzdikaulio galo šoninė užrakinama kompresinė plokštelė, pagaminta iš titano.  Fiksuojama Ø 5,0 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 4,5 mm kortikaliniais sraigtais.",1,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E2010),\"\", PRODUCT(C2010,E2010))","v":""}]
["2.83.1.","Kairės pusės, 5+6 kiaurymių, 172 ± 1,0 mm ilgio, užrakinamų kiaurymių skaičius 9"]
["2.84.","Distalinio blauzdikaulio galo šoninė užrakinama kompresinė plokštelė, pagaminta iš titano.  Fiksuojama Ø 5,0 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 4,5 mm kortikaliniais sraigtais.",1,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E2012),\"\", PRODUCT(C2012,E2012))","v":""}]
["2.84.1.","Kairės pusės, 5+8 kiaurymių, 208 ± 1,0 mm ilgio, užrakinamų kiaurymių skaičius 10"]
["2.85.","Distalinio blauzdikaulio galo šoninė užrakinama kompresinė plokštelė, pagaminta iš titano.  Fiksuojama Ø 5,0 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 4,5 mm kortikaliniais sraigtais.",1,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E2014),\"\", PRODUCT(C2014,E2014))","v":""}]
["2.85.1.","Dešinės pusės, 5+2 kiaurymių, 108 ± 1,0 mm ilgio, užrakinamų kiaurymių skaičius 6"]
["2.86.","Distalinio blauzdikaulio galo šoninė užrakinama kompresinė plokštelė, pagaminta iš titano.  Fiksuojama Ø 5,0 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 4,5 mm kortikaliniais sraigtais.",1,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E2016),\"\", PRODUCT(C2016,E2016))","v":""}]
["2.86.1.","Dešinės pusės, 5+4 kiaurymių, 140 ± 1,0 mm ilgio, užrakinamų kiaurymių skaičius 8"]
["2.87.","Distalinio blauzdikaulio galo šoninė užrakinama kompresinė plokštelė, pagaminta iš titano.  Fiksuojama Ø 5,0 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 4,5 mm kortikaliniais sraigtais.",1,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E2018),\"\", PRODUCT(C2018,E2018))","v":""}]
["2.87.1.","Dešinės pusės, 5+6 kiaurymių, 172 ± 1,0 mm ilgio, užrakinamų kiaurymių skaičius 9"]
["2.88.","Distalinio blauzdikaulio galo šoninė užrakinama kompresinė plokštelė, pagaminta iš titano.  Fiksuojama Ø 5,0 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 4,5 mm kortikaliniais sraigtais.",1,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E2020),\"\", PRODUCT(C2020,E2020))","v":""}]
["2.88.1.","Dešinės pusės, 5+8 kiaurymių, 208 ± 1,0 mm ilgio, užrakinamų kiaurymių skaičius 10"]
["2.89.","Užrakinama DCS kondiliarinė 95° plokštelė, kompresinėmis kiaurymėmis, vertikalios dalies storis 6 mm, plotis 16 mm, pagaminta iš titano. Fiksuojama DHS/DCS sraigtu, Ø 5,0 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 4,5 mm kortikaliniais sraigtais.",1,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E2022),\"\", PRODUCT(C2022,E2022))","v":""}]
["2.89.1.","4 kiaurymių"]
["2.90.","Užrakinama DCS kondiliarinė 95° plokštelė, kompresinėmis kiaurymėmis, vertikalios dalies storis 6 mm, plotis 16 mm, pagaminta iš titano. Fiksuojama DHS/DCS sraigtu, Ø 5,0 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 4,5 mm kortikaliniais sraigtais.",1,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E2024),\"\", PRODUCT(C2024,E2024))","v":""}]
["2.90.1.","5 kiaurymių"]
["2.91.","Užrakinama DCS kondiliarinė 95° plokštelė, kompresinėmis kiaurymėmis, vertikalios dalies storis 6 mm, plotis 16 mm, pagaminta iš titano. Fiksuojama DHS/DCS sraigtu, Ø 5,0 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 4,5 mm kortikaliniais sraigtais.",1,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E2026),\"\", PRODUCT(C2026,E2026))","v":""}]
["2.91.1.","6 kiaurymių"]
["2.92.","Užrakinama DCS kondiliarinė 95° plokštelė, kompresinėmis kiaurymėmis, vertikalios dalies storis 6 mm, plotis 16 mm, pagaminta iš titano. Fiksuojama DHS/DCS sraigtu, Ø 5,0 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 4,5 mm kortikaliniais sraigtais.",1,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E2028),\"\", PRODUCT(C2028,E2028))","v":""}]
["2.92.1.","8 kiaurymių"]
["2.93.","Užrakinama DCS kondiliarinė 95° plokštelė, kompresinėmis kiaurymėmis, vertikalios dalies storis 6 mm, plotis 16 mm, pagaminta iš titano. Fiksuojama DHS/DCS sraigtu, Ø 5,0 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 4,5 mm kortikaliniais sraigtais.",1,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E2030),\"\", PRODUCT(C2030,E2030))","v":""}]
["2.93.1.","10 kiaurymių"]
["2.94.","Užrakinama DCS kondiliarinė 95° plokštelė, kompresinėmis kiaurymėmis, vertikalios dalies storis 6 mm, plotis 16 mm, pagaminta iš titano. Fiksuojama DHS/DCS sraigtu, Ø 5,0 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 4,5 mm kortikaliniais sraigtais.",1,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E2032),\"\", PRODUCT(C2032,E2032))","v":""}]
["2.94.1.","12 kiaurymių"]
["2.95.","Užrakinama DCS kondiliarinė 95° plokštelė, kompresinėmis kiaurymėmis, vertikalios dalies storis 6 mm, plotis 16 mm, pagaminta iš titano. Fiksuojama DHS/DCS sraigtu, Ø 5,0 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 4,5 mm kortikaliniais sraigtais.",1,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E2034),\"\", PRODUCT(C2034,E2034))","v":""}]
["2.95.1.","14 kiaurymių"]
["2.96.","Blauzdikaulio medialinė T formos užrakinama plokštelė proksimalinei korekcinei osteotomijai fiksuoti, 3,2 mm storio, 16,2 mm pločio siaurojoje dalyje, pagaminta iš titano.  4 užrakinamos kiaurymės “galvoje”.  Fiksuojama Ø 5,0 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 4,5 mm kortikaliniais sraigtais.",5,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E2036),\"\", PRODUCT(C2036,E2036))","v":""}]
["2.96.1.","Bendras užrakinamų kiaurymių skaičius 7, 115 ± 1,0  mm ilgio"]
["2.97.","T formos užrakinama kompresinė plokštelė, anatomiškai išlenkta (viengubo lenkimo), 3,2 mm storio, pagaminta iš titano.  3 užrakinamos kiaurymės “galvoje”.  Fiksuojama Ø 5,0 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 4,5 mm kortikaliniais sraigtais.",1,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E2038),\"\", PRODUCT(C2038,E2038))","v":""}]
["2.97.1.","3 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje"]
["2.98.","T formos užrakinama kompresinė plokštelė, anatomiškai išlenkta (viengubo lenkimo), 3,2 mm storio, pagaminta iš titano.  3 užrakinamos kiaurymės “galvoje”.  Fiksuojama Ø 5,0 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 4,5 mm kortikaliniais sraigtais.",1,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E2040),\"\", PRODUCT(C2040,E2040))","v":""}]
["2.98.1.","4 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje"]
["2.99.","T formos užrakinama kompresinė plokštelė, anatomiškai išlenkta (viengubo lenkimo), 3,2 mm storio, pagaminta iš titano.  3 užrakinamos kiaurymės “galvoje”.  Fiksuojama Ø 5,0 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 4,5 mm kortikaliniais sraigtais.",1,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E2042),\"\", PRODUCT(C2042,E2042))","v":""}]
["2.99.1.","5 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje"]
["2.100.","T formos užrakinama kompresinė plokštelė, anatomiškai išlenkta (viengubo lenkimo), 3,2 mm storio, pagaminta iš titano.  3 užrakinamos kiaurymės “galvoje”.  Fiksuojama Ø 5,0 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 4,5 mm kortikaliniais sraigtais.",1,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E2044),\"\", PRODUCT(C2044,E2044))","v":""}]
["2.100.1.","6 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje"]
["2.101.","T formos užrakinama kompresinė plokštelė, anatomiškai išlenkta (viengubo lenkimo), 3,2 mm storio, pagaminta iš titano.  3 užrakinamos kiaurymės “galvoje”.  Fiksuojama Ø 5,0 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 4,5 mm kortikaliniais sraigtais.",1,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E2046),\"\", PRODUCT(C2046,E2046))","v":""}]
["2.101.1.","7 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje"]
["2.102.","T formos užrakinama kompresinė plokštelė, anatomiškai išlenkta (viengubo lenkimo), 3,2 mm storio, pagaminta iš titano.  3 užrakinamos kiaurymės “galvoje”.  Fiksuojama Ø 5,0 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 4,5 mm kortikaliniais sraigtais.",1,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E2048),\"\", PRODUCT(C2048,E2048))","v":""}]
["2.102.1.","8 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje"]
["2.103.","L formos užrakinama kompresinė plokštelė, anatomiškai išlenkta (dvigubo lenkimo), 3,2 mm storio, pagaminta iš titano.  3 užrakinamos kiaurymės “galvoje”.  Fiksuojama Ø 5,0 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 4,5 mm kortikaliniais sraigtais.",1,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E2050),\"\", PRODUCT(C2050,E2050))","v":""}]
["2.103.1.","Kairės pusės, 3 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje"]
["2.104.","L formos užrakinama kompresinė plokštelė, anatomiškai išlenkta (dvigubo lenkimo), 3,2 mm storio, pagaminta iš titano.  3 užrakinamos kiaurymės “galvoje”.  Fiksuojama Ø 5,0 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 4,5 mm kortikaliniais sraigtais.",2,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E2052),\"\", PRODUCT(C2052,E2052))","v":""}]
["2.104.1.","Kairės pusės, 4 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje"]
["2.105.","L formos užrakinama kompresinė plokštelė, anatomiškai išlenkta (dvigubo lenkimo), 3,2 mm storio, pagaminta iš titano.  3 užrakinamos kiaurymės “galvoje”.  Fiksuojama Ø 5,0 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 4,5 mm kortikaliniais sraigtais.",3,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E2054),\"\", PRODUCT(C2054,E2054))","v":""}]
["2.105.1.","Kairės pusės, 5 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje"]
["2.106.","L formos užrakinama kompresinė plokštelė, anatomiškai išlenkta (dvigubo lenkimo), 3,2 mm storio, pagaminta iš titano.  3 užrakinamos kiaurymės “galvoje”.  Fiksuojama Ø 5,0 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 4,5 mm kortikaliniais sraigtais.",2,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E2056),\"\", PRODUCT(C2056,E2056))","v":""}]
["2.106.1.","Kairės pusės, 6 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje"]
["2.107.","L formos užrakinama kompresinė plokštelė, anatomiškai išlenkta (dvigubo lenkimo), 3,2 mm storio, pagaminta iš titano.  3 užrakinamos kiaurymės “galvoje”.  Fiksuojama Ø 5,0 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 4,5 mm kortikaliniais sraigtais.",1,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E2058),\"\", PRODUCT(C2058,E2058))","v":""}]
["2.107.1.","Dešinės pusės, 3 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje"]
["2.108.","L formos užrakinama kompresinė plokštelė, anatomiškai išlenkta (dvigubo lenkimo), 3,2 mm storio, pagaminta iš titano.  3 užrakinamos kiaurymės “galvoje”.  Fiksuojama Ø 5,0 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 4,5 mm kortikaliniais sraigtais.",2,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E2060),\"\", PRODUCT(C2060,E2060))","v":""}]
["2.108.1.","Dešinės pusės, 4 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje"]
["2.109.","L formos užrakinama kompresinė plokštelė, anatomiškai išlenkta (dvigubo lenkimo), 3,2 mm storio, pagaminta iš titano.  3 užrakinamos kiaurymės “galvoje”.  Fiksuojama Ø 5,0 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 4,5 mm kortikaliniais sraigtais.",3,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E2062),\"\", PRODUCT(C2062,E2062))","v":""}]
["2.109.1.","Dešinės pusės, 5 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje"]
["2.110.","L formos užrakinama kompresinė plokštelė, anatomiškai išlenkta (dvigubo lenkimo), 3,2 mm storio, pagaminta iš titano.  3 užrakinamos kiaurymės “galvoje”.  Fiksuojama Ø 5,0 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 4,5 mm kortikaliniais sraigtais.",2,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E2064),\"\", PRODUCT(C2064,E2064))","v":""}]
["2.110.1.","Dešinės pusės, 6 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje"]
["2.111.","Proksimalinio blauzdikaulio galo šoninė užrakinama kompresinė plokštelė, 4,2 mm storio, pagaminta iš titano.  Fiksuojama Ø 5,0 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 4,5 mm kortikaliniais sraigtais.",10,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E2066),\"\", PRODUCT(C2066,E2066))","v":""}]
["2.111.1.","Kairės pusės, 5 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, bendras užrakinamų kiaurymių  skaičius 9"]
["2.112.","Proksimalinio blauzdikaulio galo šoninė užrakinama kompresinė plokštelė, 4,2 mm storio, pagaminta iš titano.  Fiksuojama Ø 5,0 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 4,5 mm kortikaliniais sraigtais.",10,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E2068),\"\", PRODUCT(C2068,E2068))","v":""}]
["2.112.1.","Kairės pusės, 7 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, bendras užrakinamų kiaurymių  skaičius 10"]
["2.113.","Proksimalinio blauzdikaulio galo šoninė užrakinama kompresinė plokštelė, 4,2 mm storio, pagaminta iš titano.  Fiksuojama Ø 5,0 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 4,5 mm kortikaliniais sraigtais.",5,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E2070),\"\", PRODUCT(C2070,E2070))","v":""}]
["2.113.1.","Kairės pusės, 9 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, bendras užrakinamų kiaurymių  skaičius 11"]
["2.114.","Proksimalinio blauzdikaulio galo šoninė užrakinama kompresinė plokštelė, 4,2 mm storio, pagaminta iš titano.  Fiksuojama Ø 5,0 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 4,5 mm kortikaliniais sraigtais.",5,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E2072),\"\", PRODUCT(C2072,E2072))","v":""}]
["2.114.1.","Kairės pusės, 11 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje, bendras užrakinamų kiaurymių  skaičius 13"]
["2.115.","Proksimalinio blauzdikaulio galo šoninė užrakinama kompresinė plokštelė, 4,2 mm storio, pagaminta iš titano.  Fiksuojama Ø 5,0 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 4,5 mm kortikaliniais sraigtais.",5,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E2074),\"\", PRODUCT(C2074,E2074))","v":""}]
["2.115.1.","Kairės pusės, 13 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje, bendras užrakinamų kiaurymių  skaičius 14"]
["2.116.","Proksimalinio blauzdikaulio galo šoninė užrakinama kompresinė plokštelė, 4,2 mm storio, pagaminta iš titano.  Fiksuojama Ø 5,0 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 4,5 mm kortikaliniais sraigtais.",10,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E2076),\"\", PRODUCT(C2076,E2076))","v":""}]
["2.116.1.","Dešinės pusės, 5 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, bendras užrakinamų kiaurymių  skaičius 9"]
["2.117.","Proksimalinio blauzdikaulio galo šoninė užrakinama kompresinė plokštelė, 4,2 mm storio, pagaminta iš titano.  Fiksuojama Ø 5,0 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 4,5 mm kortikaliniais sraigtais.",10,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E2078),\"\", PRODUCT(C2078,E2078))","v":""}]
["2.117.1.","Dešinės pusės, 7 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, bendras užrakinamų kiaurymių  skaičius 10"]
["2.118.","Proksimalinio blauzdikaulio galo šoninė užrakinama kompresinė plokštelė, 4,2 mm storio, pagaminta iš titano.  Fiksuojama Ø 5,0 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 4,5 mm kortikaliniais sraigtais.",5,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E2080),\"\", PRODUCT(C2080,E2080))","v":""}]
["2.118.1.","Dešinės pusės, 9 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, bendras užrakinamų kiaurymių  skaičius 11"]
["2.119.","Proksimalinio blauzdikaulio galo šoninė užrakinama kompresinė plokštelė, 4,2 mm storio, pagaminta iš titano.  Fiksuojama Ø 5,0 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 4,5 mm kortikaliniais sraigtais.",5,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E2082),\"\", PRODUCT(C2082,E2082))","v":""}]
["2.119.1.","Dešinės pusės, 11 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje, bendras užrakinamų kiaurymių  skaičius 13"]
["2.120.","Proksimalinio blauzdikaulio galo šoninė užrakinama kompresinė plokštelė, 4,2 mm storio, pagaminta iš titano.  Fiksuojama Ø 5,0 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 4,5 mm kortikaliniais sraigtais.",5,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E2084),\"\", PRODUCT(C2084,E2084))","v":""}]
["2.120.1.","Dešinės pusės, 13 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje, bendras užrakinamų kiaurymių  skaičius 14"]
["2.121.","Proksimalinio blauzdikaulio galo šoninė, anatomiškai išlenkta, kintamo kampo užrakinama plokštelė, 4,4 mm storio, pagaminta iš titano.  Fiksuojama Ø 5,5 mm kaniuliuotais užrakinamais sraigtais daliniu sriegiu, Ø 5,0 mm užrakinamais kintamo kampo sraigtais ir Ø 4,5 mm kortikaliniais sraigtais.",1,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E2086),\"\", PRODUCT(C2086,E2086))","v":""}]
["2.121.1.","Kairės pusės, 3 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje"]
["2.122.","Proksimalinio blauzdikaulio galo šoninė, anatomiškai išlenkta, kintamo kampo užrakinama plokštelė, 4,4 mm storio, pagaminta iš titano.  Fiksuojama Ø 5,5 mm kaniuliuotais užrakinamais sraigtais daliniu sriegiu, Ø 5,0 mm užrakinamais kintamo kampo sraigtais ir Ø 4,5 mm kortikaliniais sraigtais.",1,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E2088),\"\", PRODUCT(C2088,E2088))","v":""}]
["2.122.1.","Kairės pusės, 4 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje"]
["2.123.","Proksimalinio blauzdikaulio galo šoninė, anatomiškai išlenkta, kintamo kampo užrakinama plokštelė, 4,4 mm storio, pagaminta iš titano.  Fiksuojama Ø 5,5 mm kaniuliuotais užrakinamais sraigtais daliniu sriegiu, Ø 5,0 mm užrakinamais kintamo kampo sraigtais ir Ø 4,5 mm kortikaliniais sraigtais.",1,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E2090),\"\", PRODUCT(C2090,E2090))","v":""}]
["2.123.1.","Kairės pusės, 5 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje"]
["2.124.","Proksimalinio blauzdikaulio galo šoninė, anatomiškai išlenkta, kintamo kampo užrakinama plokštelė, 4,4 mm storio, pagaminta iš titano.  Fiksuojama Ø 5,5 mm kaniuliuotais užrakinamais sraigtais daliniu sriegiu, Ø 5,0 mm užrakinamais kintamo kampo sraigtais ir Ø 4,5 mm kortikaliniais sraigtais.",1,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E2092),\"\", PRODUCT(C2092,E2092))","v":""}]
["2.124.1.","Kairės pusės, 7 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje"]
["2.125.","Proksimalinio blauzdikaulio galo šoninė, anatomiškai išlenkta, kintamo kampo užrakinama plokštelė, 4,4 mm storio, pagaminta iš titano.  Fiksuojama Ø 5,5 mm kaniuliuotais užrakinamais sraigtais daliniu sriegiu, Ø 5,0 mm užrakinamais kintamo kampo sraigtais ir Ø 4,5 mm kortikaliniais sraigtais.",1,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E2094),\"\", PRODUCT(C2094,E2094))","v":""}]
["2.125.1.","Kairės pusės, 9 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje"]
["2.126.","Proksimalinio blauzdikaulio galo šoninė, anatomiškai išlenkta, kintamo kampo užrakinama plokštelė, 4,4 mm storio, pagaminta iš titano.  Fiksuojama Ø 5,5 mm kaniuliuotais užrakinamais sraigtais daliniu sriegiu, Ø 5,0 mm užrakinamais kintamo kampo sraigtais ir Ø 4,5 mm kortikaliniais sraigtais.",1,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E2096),\"\", PRODUCT(C2096,E2096))","v":""}]
["2.126.1.","Kairės pusės, 11 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje"]
["2.127.","Proksimalinio blauzdikaulio galo šoninė, anatomiškai išlenkta, kintamo kampo užrakinama plokštelė, 4,4 mm storio, pagaminta iš titano.  Fiksuojama Ø 5,5 mm kaniuliuotais užrakinamais sraigtais daliniu sriegiu, Ø 5,0 mm užrakinamais kintamo kampo sraigtais ir Ø 4,5 mm kortikaliniais sraigtais.",1,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E2098),\"\", PRODUCT(C2098,E2098))","v":""}]
["2.127.1.","Kairės pusės, 13 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje"]
["2.128.","Proksimalinio blauzdikaulio galo šoninė, anatomiškai išlenkta, kintamo kampo užrakinama plokštelė, 4,4 mm storio, pagaminta iš titano.  Fiksuojama Ø 5,5 mm kaniuliuotais užrakinamais sraigtais daliniu sriegiu, Ø 5,0 mm užrakinamais kintamo kampo sraigtais ir Ø 4,5 mm kortikaliniais sraigtais.",1,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E2100),\"\", PRODUCT(C2100,E2100))","v":""}]
["2.128.1.","Dešinės pusės, 3 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje"]
["2.129.","Proksimalinio blauzdikaulio galo šoninė, anatomiškai išlenkta, kintamo kampo užrakinama plokštelė, 4,4 mm storio, pagaminta iš titano.  Fiksuojama Ø 5,5 mm kaniuliuotais užrakinamais sraigtais daliniu sriegiu, Ø 5,0 mm užrakinamais kintamo kampo sraigtais ir Ø 4,5 mm kortikaliniais sraigtais.",1,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E2102),\"\", PRODUCT(C2102,E2102))","v":""}]
["2.129.1.","Dešinės pusės, 4 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje"]
["2.130.","Proksimalinio blauzdikaulio galo šoninė, anatomiškai išlenkta, kintamo kampo užrakinama plokštelė, 4,4 mm storio, pagaminta iš titano.  Fiksuojama Ø 5,5 mm kaniuliuotais užrakinamais sraigtais daliniu sriegiu, Ø 5,0 mm užrakinamais kintamo kampo sraigtais ir Ø 4,5 mm kortikaliniais sraigtais.",1,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E2104),\"\", PRODUCT(C2104,E2104))","v":""}]
["2.130.1.","Dešinės pusės, 5 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje"]
["2.131.","Proksimalinio blauzdikaulio galo šoninė, anatomiškai išlenkta, kintamo kampo užrakinama plokštelė, 4,4 mm storio, pagaminta iš titano.  Fiksuojama Ø 5,5 mm kaniuliuotais užrakinamais sraigtais daliniu sriegiu, Ø 5,0 mm užrakinamais kintamo kampo sraigtais ir Ø 4,5 mm kortikaliniais sraigtais.",1,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E2106),\"\", PRODUCT(C2106,E2106))","v":""}]
["2.131.1.","Dešinės pusės, 7 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje"]
["2.132.","Proksimalinio blauzdikaulio galo šoninė, anatomiškai išlenkta, kintamo kampo užrakinama plokštelė, 4,4 mm storio, pagaminta iš titano.  Fiksuojama Ø 5,5 mm kaniuliuotais užrakinamais sraigtais daliniu sriegiu, Ø 5,0 mm užrakinamais kintamo kampo sraigtais ir Ø 4,5 mm kortikaliniais sraigtais.",1,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E2108),\"\", PRODUCT(C2108,E2108))","v":""}]
["2.132.1.","Dešinės pusės, 9 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje"]
["2.133.","Proksimalinio blauzdikaulio galo šoninė, anatomiškai išlenkta, kintamo kampo užrakinama plokštelė, 4,4 mm storio, pagaminta iš titano.  Fiksuojama Ø 5,5 mm kaniuliuotais užrakinamais sraigtais daliniu sriegiu, Ø 5,0 mm užrakinamais kintamo kampo sraigtais ir Ø 4,5 mm kortikaliniais sraigtais.",1,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E2110),\"\", PRODUCT(C2110,E2110))","v":""}]
["2.133.1.","Dešinės pusės, 11 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje"]
["2.134.","Proksimalinio blauzdikaulio galo šoninė, anatomiškai išlenkta, kintamo kampo užrakinama plokštelė, 4,4 mm storio, pagaminta iš titano.  Fiksuojama Ø 5,5 mm kaniuliuotais užrakinamais sraigtais daliniu sriegiu, Ø 5,0 mm užrakinamais kintamo kampo sraigtais ir Ø 4,5 mm kortikaliniais sraigtais.",1,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E2112),\"\", PRODUCT(C2112,E2112))","v":""}]
["2.134.1.","Dešinės pusės, 13 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje"]
["2.135.","Distalinio šlaunikaulio galo užrakinama kompresinė plokštelė, 6,0 mm storio,  pagaminta iš titano.  Fiksuojama Ø 5,0 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 4,5 mm kortikaliniais sraigtais.",3,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E2114),\"\", PRODUCT(C2114,E2114))","v":""}]
["2.135.1.","Kairės pusės, 5 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, plokštelės ilgis 156 ± 1,0 mm"]
["2.136.","Distalinio šlaunikaulio galo užrakinama kompresinė plokštelė, 6,0 mm storio,  pagaminta iš titano.  Fiksuojama Ø 5,0 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 4,5 mm kortikaliniais sraigtais.",3,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E2116),\"\", PRODUCT(C2116,E2116))","v":""}]
["2.136.1.","Kairės pusės, 7 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, plokštelės ilgis 196 ± 1,0  mm"]
["2.137.","Distalinio šlaunikaulio galo užrakinama kompresinė plokštelė, 6,0 mm storio,  pagaminta iš titano.  Fiksuojama Ø 5,0 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 4,5 mm kortikaliniais sraigtais.",10,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E2118),\"\", PRODUCT(C2118,E2118))","v":""}]
["2.137.1.","Kairės pusės, 9 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, plokštelės ilgis 236 ± 1,0  mm"]
["2.138.","Distalinio šlaunikaulio galo užrakinama kompresinė plokštelė, 6,0 mm storio,  pagaminta iš titano.  Fiksuojama Ø 5,0 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 4,5 mm kortikaliniais sraigtais.",10,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E2120),\"\", PRODUCT(C2120,E2120))","v":""}]
["2.138.1.","Kairės pusės, 11 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje, plokštelės ilgis 276 ± 1,0 mm"]
["2.139.","Distalinio šlaunikaulio galo užrakinama kompresinė plokštelė, 6,0 mm storio,  pagaminta iš titano.  Fiksuojama Ø 5,0 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 4,5 mm kortikaliniais sraigtais.",5,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E2122),\"\", PRODUCT(C2122,E2122))","v":""}]
["2.139.1.","Kairės pusės, 13 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje, plokštelės ilgis 316 ± 1,0 mm"]
["2.140.","Distalinio šlaunikaulio galo užrakinama kompresinė plokštelė, 6,0 mm storio,  pagaminta iš titano.  Fiksuojama Ø 5,0 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 4,5 mm kortikaliniais sraigtais.",3,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E2124),\"\", PRODUCT(C2124,E2124))","v":""}]
["2.140.1.","Dešinės pusės, 5 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, plokštelės ilgis 156 ± 1,0 mm"]
["2.141.","Distalinio šlaunikaulio galo užrakinama kompresinė plokštelė, 6,0 mm storio,  pagaminta iš titano.  Fiksuojama Ø 5,0 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 4,5 mm kortikaliniais sraigtais.",3,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E2126),\"\", PRODUCT(C2126,E2126))","v":""}]
["2.141.1.","Dešinės pusės, 7 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, plokštelės ilgis 196 ± 1,0 mm"]
["2.142.","Distalinio šlaunikaulio galo užrakinama kompresinė plokštelė, 6,0 mm storio,  pagaminta iš titano.  Fiksuojama Ø 5,0 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 4,5 mm kortikaliniais sraigtais.",10,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E2128),\"\", PRODUCT(C2128,E2128))","v":""}]
["2.142.1.","Dešinės pusės, 9 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, plokštelės ilgis 236 ± 1,0 mm"]
["2.143.","Distalinio šlaunikaulio galo užrakinama kompresinė plokštelė, 6,0 mm storio,  pagaminta iš titano.  Fiksuojama Ø 5,0 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 4,5 mm kortikaliniais sraigtais.",10,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E2130),\"\", PRODUCT(C2130,E2130))","v":""}]
["2.143.1.","Dešinės pusės, 11 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje, plokštelės ilgis 276 ± 1,0 mm"]
["2.144.","Distalinio šlaunikaulio galo užrakinama kompresinė plokštelė, 6,0 mm storio,  pagaminta iš titano.  Fiksuojama Ø 5,0 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 4,5 mm kortikaliniais sraigtais.",5,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E2132),\"\", PRODUCT(C2132,E2132))","v":""}]
["2.144.1.","Dešinės pusės, 13 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje, plokštelės ilgis 316 ± 1,0 mm"]
["2.145.","Distalinio šlaunikaulio galo šoninė kintamo kampo užrakinama plokštelė, 5,8 mm storio,  pagaminta iš titano.  Fiksuojama Ø 5,5 mm kaniuliuotais užrakinamais sraigtais daliniu sriegiu, Ø 5,0 mm užrakinamais kintamo kampo sraigtais ir Ø 4,5 mm kortikaliniais sraigtais.",2,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E2134),\"\", PRODUCT(C2134,E2134))","v":""}]
["2.145.1.","Kairės pusės, 5 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje"]
["2.146.","Distalinio šlaunikaulio galo šoninė kintamo kampo užrakinama plokštelė, 5,8 mm storio,  pagaminta iš titano.  Fiksuojama Ø 5,5 mm kaniuliuotais užrakinamais sraigtais daliniu sriegiu, Ø 5,0 mm užrakinamais kintamo kampo sraigtais ir Ø 4,5 mm kortikaliniais sraigtais.",2,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E2136),\"\", PRODUCT(C2136,E2136))","v":""}]
["2.146.1.","Kairės pusės, 7 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje"]
["2.147.","Distalinio šlaunikaulio galo šoninė kintamo kampo užrakinama plokštelė, 5,8 mm storio,  pagaminta iš titano.  Fiksuojama Ø 5,5 mm kaniuliuotais užrakinamais sraigtais daliniu sriegiu, Ø 5,0 mm užrakinamais kintamo kampo sraigtais ir Ø 4,5 mm kortikaliniais sraigtais.",2,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E2138),\"\", PRODUCT(C2138,E2138))","v":""}]
["2.147.1.","Kairės pusės, 9 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje"]
["2.148.","Distalinio šlaunikaulio galo šoninė kintamo kampo užrakinama plokštelė, 5,8 mm storio,  pagaminta iš titano.  Fiksuojama Ø 5,5 mm kaniuliuotais užrakinamais sraigtais daliniu sriegiu, Ø 5,0 mm užrakinamais kintamo kampo sraigtais ir Ø 4,5 mm kortikaliniais sraigtais.",2,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E2140),\"\", PRODUCT(C2140,E2140))","v":""}]
["2.148.1.","Kairės pusės, 11 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje"]
["2.149.","Distalinio šlaunikaulio galo šoninė kintamo kampo užrakinama plokštelė, 5,8 mm storio,  pagaminta iš titano.  Fiksuojama Ø 5,5 mm kaniuliuotais užrakinamais sraigtais daliniu sriegiu, Ø 5,0 mm užrakinamais kintamo kampo sraigtais ir Ø 4,5 mm kortikaliniais sraigtais.",2,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E2142),\"\", PRODUCT(C2142,E2142))","v":""}]
["2.149.1.","Kairės pusės, 13 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje"]
["2.150.","Distalinio šlaunikaulio galo šoninė kintamo kampo užrakinama plokštelė, 5,8 mm storio,  pagaminta iš titano.  Fiksuojama Ø 5,5 mm kaniuliuotais užrakinamais sraigtais daliniu sriegiu, Ø 5,0 mm užrakinamais kintamo kampo sraigtais ir Ø 4,5 mm kortikaliniais sraigtais.",2,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E2144),\"\", PRODUCT(C2144,E2144))","v":""}]
["2.150.1.","Dešinės pusės, 5 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje"]
["2.151.","Distalinio šlaunikaulio galo šoninė kintamo kampo užrakinama plokštelė, 5,8 mm storio,  pagaminta iš titano.  Fiksuojama Ø 5,5 mm kaniuliuotais užrakinamais sraigtais daliniu sriegiu, Ø 5,0 mm užrakinamais kintamo kampo sraigtais ir Ø 4,5 mm kortikaliniais sraigtais.",2,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E2146),\"\", PRODUCT(C2146,E2146))","v":""}]
["2.151.1.","Dešinės pusės, 7 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje"]
["2.152.","Distalinio šlaunikaulio galo šoninė kintamo kampo užrakinama plokštelė, 5,8 mm storio,  pagaminta iš titano.  Fiksuojama Ø 5,5 mm kaniuliuotais užrakinamais sraigtais daliniu sriegiu, Ø 5,0 mm užrakinamais kintamo kampo sraigtais ir Ø 4,5 mm kortikaliniais sraigtais.",2,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E2148),\"\", PRODUCT(C2148,E2148))","v":""}]
["2.152.1.","Dešinės pusės, 9 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje"]
["2.153.","Distalinio šlaunikaulio galo šoninė kintamo kampo užrakinama plokštelė, 5,8 mm storio,  pagaminta iš titano.  Fiksuojama Ø 5,5 mm kaniuliuotais užrakinamais sraigtais daliniu sriegiu, Ø 5,0 mm užrakinamais kintamo kampo sraigtais ir Ø 4,5 mm kortikaliniais sraigtais.",2,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E2150),\"\", PRODUCT(C2150,E2150))","v":""}]
["2.153.1.","Dešinės pusės, 11 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje"]
["2.154.","Distalinio šlaunikaulio galo šoninė kintamo kampo užrakinama plokštelė, 5,8 mm storio,  pagaminta iš titano.  Fiksuojama Ø 5,5 mm kaniuliuotais užrakinamais sraigtais daliniu sriegiu, Ø 5,0 mm užrakinamais kintamo kampo sraigtais ir Ø 4,5 mm kortikaliniais sraigtais.",2,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E2152),\"\", PRODUCT(C2152,E2152))","v":""}]
["2.154.1.","Dešinės pusės, 13 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje"]
["2.155.","Tiesi užrakinama kompresinė plokštelė, riboto kontakto, 6 mm storio, 17,5 mm pločio,  pagaminta iš titano.  Fiksuojama Ø 5,0 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 4,5 mm kortikaliniais sraigtais.",5,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E2154),\"\", PRODUCT(C2154,E2154))","v":""}]
["2.155.1.","6 kiaurymių"]
["2.156.","Tiesi užrakinama kompresinė plokštelė, riboto kontakto, 6 mm storio, 17,5 mm pločio,  pagaminta iš titano.  Fiksuojama Ø 5,0 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 4,5 mm kortikaliniais sraigtais.",3,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E2156),\"\", PRODUCT(C2156,E2156))","v":""}]
["2.156.1.","7 kiaurymių"]
["2.157.","Tiesi užrakinama kompresinė plokštelė, riboto kontakto, 6 mm storio, 17,5 mm pločio,  pagaminta iš titano.  Fiksuojama Ø 5,0 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 4,5 mm kortikaliniais sraigtais.",5,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E2158),\"\", PRODUCT(C2158,E2158))","v":""}]
["2.157.1.","8 kiaurymių"]
["2.158.","Tiesi užrakinama kompresinė plokštelė, riboto kontakto, 6 mm storio, 17,5 mm pločio,  pagaminta iš titano.  Fiksuojama Ø 5,0 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 4,5 mm kortikaliniais sraigtais.",3,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E2160),\"\", PRODUCT(C2160,E2160))","v":""}]
["2.158.1.","9 kiaurymių"]
["2.159.","Tiesi užrakinama kompresinė plokštelė, riboto kontakto, 6 mm storio, 17,5 mm pločio,  pagaminta iš titano.  Fiksuojama Ø 5,0 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 4,5 mm kortikaliniais sraigtais.",5,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E2162),\"\", PRODUCT(C2162,E2162))","v":""}]
["2.159.1.","10 kiaurymių"]
["2.160.","Tiesi užrakinama kompresinė plokštelė, riboto kontakto, 6 mm storio, 17,5 mm pločio,  pagaminta iš titano.  Fiksuojama Ø 5,0 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 4,5 mm kortikaliniais sraigtais.",3,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E2164),\"\", PRODUCT(C2164,E2164))","v":""}]
["2.160.1.","11 kiaurymių"]
["2.161.","Tiesi užrakinama kompresinė plokštelė, riboto kontakto, 6 mm storio, 17,5 mm pločio,  pagaminta iš titano.  Fiksuojama Ø 5,0 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 4,5 mm kortikaliniais sraigtais.",5,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E2166),\"\", PRODUCT(C2166,E2166))","v":""}]
["2.161.1.","12 kiaurymių"]
["2.162.","Tiesi užrakinama kompresinė plokštelė, riboto kontakto, 6 mm storio, 17,5 mm pločio,  pagaminta iš titano.  Fiksuojama Ø 5,0 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 4,5 mm kortikaliniais sraigtais.",3,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E2168),\"\", PRODUCT(C2168,E2168))","v":""}]
["2.162.1.","13 kiaurymių"]
["2.163.","Tiesi užrakinama kompresinė plokštelė, riboto kontakto, 6 mm storio, 17,5 mm pločio,  pagaminta iš titano.  Fiksuojama Ø 5,0 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 4,5 mm kortikaliniais sraigtais.",5,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E2170),\"\", PRODUCT(C2170,E2170))","v":""}]
["2.163.1.","14 kiaurymių"]
["2.164.","Tiesi užrakinama kompresinė plokštelė, riboto kontakto, 6 mm storio, 17,5 mm pločio,  pagaminta iš titano.  Fiksuojama Ø 5,0 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 4,5 mm kortikaliniais sraigtais.",3,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E2172),\"\", PRODUCT(C2172,E2172))","v":""}]
["2.164.1.","15 kiaurymių"]
["2.165.","Tiesi užrakinama kompresinė plokštelė, riboto kontakto, 6 mm storio, 17,5 mm pločio,  pagaminta iš titano.  Fiksuojama Ø 5,0 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 4,5 mm kortikaliniais sraigtais.",5,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E2174),\"\", PRODUCT(C2174,E2174))","v":""}]
["2.165.1.","16 kiaurymių"]
["2.166.","Tiesi užrakinama kompresinė plokštelė, riboto kontakto, 6 mm storio, 17,5 mm pločio,  pagaminta iš titano.  Fiksuojama Ø 5,0 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 4,5 mm kortikaliniais sraigtais.",3,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E2176),\"\", PRODUCT(C2176,E2176))","v":""}]
["2.166.1.","17 kiaurymių"]
["2.167.","Tiesi užrakinama kompresinė plokštelė, riboto kontakto, 6 mm storio, 17,5 mm pločio,  pagaminta iš titano.  Fiksuojama Ø 5,0 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 4,5 mm kortikaliniais sraigtais.",1,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E2178),\"\", PRODUCT(C2178,E2178))","v":""}]
["2.167.1.","18 kiaurymių"]
["2.168.","Tiesi metafizinė užrakinama kompresinė plokštelė, storėjanti iš vieno galo į kitą iki 4,2 mm storio, 13 mm pločio,  pagaminta iš titano.  Fiksuojama Ø 3,5 ir 5,0 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 4,5 mm kortikaliniais sraigtais.",1,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E2180),\"\", PRODUCT(C2180,E2180))","v":""}]
["2.168.1.","5+3 kiaurymių, 118 ± 1,0 mm ilgio"]
["2.169.","Tiesi metafizinė užrakinama kompresinė plokštelė, storėjanti iš vieno galo į kitą iki 4,2 mm storio, 13 mm pločio,  pagaminta iš titano.  Fiksuojama Ø 3,5 ir 5,0 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 4,5 mm kortikaliniais sraigtais.",2,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E2182),\"\", PRODUCT(C2182,E2182))","v":""}]
["2.169.1.","5+4 kiaurymių, 136 ± 1,0 mm ilgio"]
["2.170.","Tiesi metafizinė užrakinama kompresinė plokštelė, storėjanti iš vieno galo į kitą iki 4,2 mm storio, 13 mm pločio,  pagaminta iš titano.  Fiksuojama Ø 3,5 ir 5,0 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 4,5 mm kortikaliniais sraigtais.",3,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E2184),\"\", PRODUCT(C2184,E2184))","v":""}]
["2.170.1.","5+5 kiaurymių,, 154 ± 1,0 mm ilgio"]
["2.171.","Tiesi metafizinė užrakinama kompresinė plokštelė, storėjanti iš vieno galo į kitą iki 4,2 mm storio, 13 mm pločio,  pagaminta iš titano.  Fiksuojama Ø 3,5 ir 5,0 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 4,5 mm kortikaliniais sraigtais.",3,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E2186),\"\", PRODUCT(C2186,E2186))","v":""}]
["2.171.1.","5+6 kiaurymių, 172 ± 1,0 mm ilgio"]
["2.172.","Tiesi metafizinė užrakinama kompresinė plokštelė, storėjanti iš vieno galo į kitą iki 4,2 mm storio, 13 mm pločio,  pagaminta iš titano.  Fiksuojama Ø 3,5 ir 5,0 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 4,5 mm kortikaliniais sraigtais.",3,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E2188),\"\", PRODUCT(C2188,E2188))","v":""}]
["2.172.1.","5+7 kiaurymių, 190 ± 1,0 mm ilgio"]
["2.173.","Tiesi metafizinė užrakinama kompresinė plokštelė, storėjanti iš vieno galo į kitą iki 4,2 mm storio, 13 mm pločio,  pagaminta iš titano.  Fiksuojama Ø 3,5 ir 5,0 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 4,5 mm kortikaliniais sraigtais.",3,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E2190),\"\", PRODUCT(C2190,E2190))","v":""}]
["2.173.1.","5+8 kiaurymių, 208 ± 1,0 mm ilgio"]
["2.174.","Tiesi metafizinė užrakinama kompresinė plokštelė, storėjanti iš vieno galo į kitą iki 4,2 mm storio, 13 mm pločio,  pagaminta iš titano.  Fiksuojama Ø 3,5 ir 5,0 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 4,5 mm kortikaliniais sraigtais.",2,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E2192),\"\", PRODUCT(C2192,E2192))","v":""}]
["2.174.1.","5+9 kiaurymių, 226 ± 1,0 mm ilgio"]
["2.175.","Tiesi metafizinė užrakinama kompresinė plokštelė, storėjanti iš vieno galo į kitą iki 4,2 mm storio, 13 mm pločio,  pagaminta iš titano.  Fiksuojama Ø 3,5 ir 5,0 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 4,5 mm kortikaliniais sraigtais.",1,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E2194),\"\", PRODUCT(C2194,E2194))","v":""}]
["2.175.1.","5+11 kiaurymių, 262 ± 1,0 mm ilgio"]
["2.176.","Tiesi metafizinė užrakinama kompresinė plokštelė, storėjanti iš vieno galo į kitą iki 4,2 mm storio, 13 mm pločio,  pagaminta iš titano.  Fiksuojama Ø 3,5 ir 5,0 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 4,5 mm kortikaliniais sraigtais.",1,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E2196),\"\", PRODUCT(C2196,E2196))","v":""}]
["2.176.1.","5+13 kiaurymių, 298 ± 1,0 mm ilgio"]
["2.177.","Tiesi metafizinė užrakinama kompresinė plokštelė, storėjanti iš vieno galo į kitą iki 4,2 mm storio, 13 mm pločio,  pagaminta iš titano.  Fiksuojama Ø 3,5 ir 5,0 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 4,5 mm kortikaliniais sraigtais.",1,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E2198),\"\", PRODUCT(C2198,E2198))","v":""}]
["2.177.1.","5+15 kiaurymių, 334 ± 1,0 mm ilgio"]
["2.178.","Tiesi rekonstrukcinė užrakinama (visos kiaurymės užrakinamos) plokštelė, 3,3 mm storio, 12 mm pločio,  pagaminta iš titano.  Fiksuojama Ø 5,0 mm užrakinamais sraigtais.",1,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E2200),\"\", PRODUCT(C2200,E2200))","v":""}]
["2.178.1.","3 kiaurymių, 48 ± 1,0 mm ilgio "]
["2.179.","Tiesi rekonstrukcinė užrakinama (visos kiaurymės užrakinamos) plokštelė, 3,3 mm storio, 12 mm pločio,  pagaminta iš titano.  Fiksuojama Ø 5,0 mm užrakinamais sraigtais.",1,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E2202),\"\", PRODUCT(C2202,E2202))","v":""}]
["2.179.1.","4 kiaurymių, 64 ± 1,0 mm ilgio"]
["2.180.","Tiesi rekonstrukcinė užrakinama (visos kiaurymės užrakinamos) plokštelė, 3,3 mm storio, 12 mm pločio,  pagaminta iš titano.  Fiksuojama Ø 5,0 mm užrakinamais sraigtais.",1,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E2204),\"\", PRODUCT(C2204,E2204))","v":""}]
["2.180.1.","5 kiaurymių, 80 ± 1,0 mm ilgio"]
["2.181.","Tiesi rekonstrukcinė užrakinama (visos kiaurymės užrakinamos) plokštelė, 3,3 mm storio, 12 mm pločio,  pagaminta iš titano.  Fiksuojama Ø 5,0 mm užrakinamais sraigtais.",1,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E2206),\"\", PRODUCT(C2206,E2206))","v":""}]
["2.181.1.","6 kiaurymių, 96 ± 1,0 mm ilgio"]
["2.182.","Tiesi rekonstrukcinė užrakinama (visos kiaurymės užrakinamos) plokštelė, 3,3 mm storio, 12 mm pločio,  pagaminta iš titano.  Fiksuojama Ø 5,0 mm užrakinamais sraigtais.",1,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E2208),\"\", PRODUCT(C2208,E2208))","v":""}]
["2.182.1.","7 kiaurymių, 112 ± 1,0 mm ilgio"]
["2.183.","Tiesi rekonstrukcinė užrakinama (visos kiaurymės užrakinamos) plokštelė, 3,3 mm storio, 12 mm pločio,  pagaminta iš titano.  Fiksuojama Ø 5,0 mm užrakinamais sraigtais.",1,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E2210),\"\", PRODUCT(C2210,E2210))","v":""}]
["2.183.1.","8 kiaurymių, 128 ± 1,0 mm ilgio"]
["2.184.","Tiesi rekonstrukcinė užrakinama (visos kiaurymės užrakinamos) plokštelė, 3,3 mm storio, 12 mm pločio,  pagaminta iš titano.  Fiksuojama Ø 5,0 mm užrakinamais sraigtais.",1,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E2212),\"\", PRODUCT(C2212,E2212))","v":""}]
["2.184.1.","9 kiaurymių, 144 ± 1,0 mm ilgio"]
["2.185.","Tiesi rekonstrukcinė užrakinama (visos kiaurymės užrakinamos) plokštelė, 3,3 mm storio, 12 mm pločio,  pagaminta iš titano.  Fiksuojama Ø 5,0 mm užrakinamais sraigtais.",1,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E2214),\"\", PRODUCT(C2214,E2214))","v":""}]
["2.185.1.","10 kiaurymių, 160 ± 1,0 mm ilgio"]
["2.186.","Tiesi rekonstrukcinė užrakinama (visos kiaurymės užrakinamos) plokštelė, 3,3 mm storio, 12 mm pločio,  pagaminta iš titano.  Fiksuojama Ø 5,0 mm užrakinamais sraigtais.",1,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E2216),\"\", PRODUCT(C2216,E2216))","v":""}]
["2.186.1.","11 kiaurymių, 176 ± 1,0 mm ilgio"]
["2.187.","Tiesi rekonstrukcinė užrakinama (visos kiaurymės užrakinamos) plokštelė, 3,3 mm storio, 12 mm pločio,  pagaminta iš titano.  Fiksuojama Ø 5,0 mm užrakinamais sraigtais.",1,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E2218),\"\", PRODUCT(C2218,E2218))","v":""}]
["2.187.1.","12 kiaurymių, 192 ± 1,0 mm ilgio"]
["2.188.","Tiesi rekonstrukcinė užrakinama (visos kiaurymės užrakinamos) plokštelė, 3,3 mm storio, 12 mm pločio,  pagaminta iš titano.  Fiksuojama Ø 5,0 mm užrakinamais sraigtais.",1,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E2220),\"\", PRODUCT(C2220,E2220))","v":""}]
["2.188.1.","13 kiaurymių, 208 ± 1,0 mm ilgio"]
["2.189.","Tiesi rekonstrukcinė užrakinama (visos kiaurymės užrakinamos) plokštelė, 3,3 mm storio, 12 mm pločio,  pagaminta iš titano.  Fiksuojama Ø 5,0 mm užrakinamais sraigtais.",1,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E2222),\"\", PRODUCT(C2222,E2222))","v":""}]
["2.189.1.","14 kiaurymių, 224 ± 1,0 mm ilgio"]
["2.190.","Tiesi rekonstrukcinė užrakinama (visos kiaurymės užrakinamos) plokštelė, 3,3 mm storio, 12 mm pločio,  pagaminta iš titano.  Fiksuojama Ø 5,0 mm užrakinamais sraigtais.",1,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E2224),\"\", PRODUCT(C2224,E2224))","v":""}]
["2.190.1.","15 kiaurymių, 240 ± 1,0 mm ilgio"]
["2.191.","Tiesi rekonstrukcinė užrakinama (visos kiaurymės užrakinamos) plokštelė, 3,3 mm storio, 12 mm pločio,  pagaminta iš titano.  Fiksuojama Ø 5,0 mm užrakinamais sraigtais.",1,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E2226),\"\", PRODUCT(C2226,E2226))","v":""}]
["2.191.1.","16 kiaurymių, 256 ± 1,0 mm ilgio"]
["2.192.","Tiesi užrakinama kompresinė plokštelė, riboto kontakto, 4,8 mm storio, 13,5 mm pločio,  pagaminta iš titano.  Fiksuojama Ø 5,0 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 4,5 mm kortikaliniais sraigtais.",1,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E2228),\"\", PRODUCT(C2228,E2228))","v":""}]
["2.192.1.","4 kiaurymių"]
["2.193.","Tiesi užrakinama kompresinė plokštelė, riboto kontakto, 4,8 mm storio, 13,5 mm pločio,  pagaminta iš titano.  Fiksuojama Ø 5,0 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 4,5 mm kortikaliniais sraigtais.",3,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E2230),\"\", PRODUCT(C2230,E2230))","v":""}]
["2.193.1.","5 kiaurymių"]
["2.194.","Tiesi užrakinama kompresinė plokštelė, riboto kontakto, 4,8 mm storio, 13,5 mm pločio,  pagaminta iš titano.  Fiksuojama Ø 5,0 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 4,5 mm kortikaliniais sraigtais.",5,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E2232),\"\", PRODUCT(C2232,E2232))","v":""}]
["2.194.1.","6 kiaurymių"]
["2.195.","Tiesi užrakinama kompresinė plokštelė, riboto kontakto, 4,8 mm storio, 13,5 mm pločio,  pagaminta iš titano.  Fiksuojama Ø 5,0 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 4,5 mm kortikaliniais sraigtais.",3,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E2234),\"\", PRODUCT(C2234,E2234))","v":""}]
["2.195.1.","7 kiaurymių"]
["2.196.","Tiesi užrakinama kompresinė plokštelė, riboto kontakto, 4,8 mm storio, 13,5 mm pločio,  pagaminta iš titano.  Fiksuojama Ø 5,0 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 4,5 mm kortikaliniais sraigtais.",5,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E2236),\"\", PRODUCT(C2236,E2236))","v":""}]
["2.196.1.","8 kiaurymių"]
["2.197.","Tiesi užrakinama kompresinė plokštelė, riboto kontakto, 4,8 mm storio, 13,5 mm pločio,  pagaminta iš titano.  Fiksuojama Ø 5,0 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 4,5 mm kortikaliniais sraigtais.",5,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E2238),\"\", PRODUCT(C2238,E2238))","v":""}]
["2.197.1.","9 kiaurymių"]
["2.198.","Tiesi užrakinama kompresinė plokštelė, riboto kontakto, 4,8 mm storio, 13,5 mm pločio,  pagaminta iš titano.  Fiksuojama Ø 5,0 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 4,5 mm kortikaliniais sraigtais.",5,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E2240),\"\", PRODUCT(C2240,E2240))","v":""}]
["2.198.1.","10 kiaurymių"]
["2.199.","Tiesi užrakinama kompresinė plokštelė, riboto kontakto, 4,8 mm storio, 13,5 mm pločio,  pagaminta iš titano.  Fiksuojama Ø 5,0 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 4,5 mm kortikaliniais sraigtais.",3,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E2242),\"\", PRODUCT(C2242,E2242))","v":""}]
["2.199.1.","11 kiaurymių"]
["2.200.","Tiesi užrakinama kompresinė plokštelė, riboto kontakto, 4,8 mm storio, 13,5 mm pločio,  pagaminta iš titano.  Fiksuojama Ø 5,0 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 4,5 mm kortikaliniais sraigtais.",3,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E2244),\"\", PRODUCT(C2244,E2244))","v":""}]
["2.200.1.","12 kiaurymių"]
["2.201.","Tiesi užrakinama kompresinė plokštelė, riboto kontakto, 4,8 mm storio, 13,5 mm pločio,  pagaminta iš titano.  Fiksuojama Ø 5,0 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 4,5 mm kortikaliniais sraigtais.",2,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E2246),\"\", PRODUCT(C2246,E2246))","v":""}]
["2.201.1.","13 kiaurymių"]
["2.202.","Tiesi užrakinama kompresinė plokštelė, riboto kontakto, 4,8 mm storio, 13,5 mm pločio,  pagaminta iš titano.  Fiksuojama Ø 5,0 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 4,5 mm kortikaliniais sraigtais.",1,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E2248),\"\", PRODUCT(C2248,E2248))","v":""}]
["2.202.1.","14 kiaurymių"]
["2.203.","Tiesi užrakinama kompresinė plokštelė, riboto kontakto, 4,8 mm storio, 13,5 mm pločio,  pagaminta iš titano.  Fiksuojama Ø 5,0 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 4,5 mm kortikaliniais sraigtais.",1,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E2250),\"\", PRODUCT(C2250,E2250))","v":""}]
["2.203.1.","16 kiaurymių"]
["2.204.","Ø 4,5 mm kortikaliniai sraigtai, pilnu sriegiu, pagaminti iš titano lydinio.",600,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E2252),\"\", PRODUCT(C2252,E2252))","v":""}]
["2.204.1.","Nuo 16 mm iki 44 mm kas 2 mm"]
["2.205.","Ø 4,5 mm kortikaliniai sraigtai, pilnu sriegiu, pagaminti iš titano lydinio.",240,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E2254),\"\", PRODUCT(C2254,E2254))","v":""}]
["2.205.1.","Nuo 46 mm iki 60 mm kas 2 mm"]
["2.206.","Ø 4,5 mm kortikaliniai savisriegiai sraigtai, pilnu sriegiu, pagaminti iš titano lydinio.",80,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E2256),\"\", PRODUCT(C2256,E2256))","v":""}]
["2.206.1.","Nuo 14 mm iki 36 mm kas 2 mm"]
["2.207.","Ø 4,5 mm kortikaliniai savisriegiai sraigtai, pilnu sriegiu, pagaminti iš titano lydinio.",60,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E2258),\"\", PRODUCT(C2258,E2258))","v":""}]
["2.207.1.","Nuo 38 mm iki 60 mm kas 2 mm"]
["2.208.","Ø 4,5 mm kortikaliniai savisriegiai sraigtai, pilnu sriegiu, pagaminti iš titano lydinio.",40,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E2260),\"\", PRODUCT(C2260,E2260))","v":""}]
["2.208.1.","Nuo 65 mm iki 75 mm kas 5 mm"]
["2.209.","Ø 4,5 mm kortikaliniai savisriegiai sraigtai, pilnu sriegiu, pagaminti iš titano lydinio. Naudojami su kintamo kampo plokštelėmis",50,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E2262),\"\", PRODUCT(C2262,E2262))","v":""}]
["2.209.1.","Nuo 12 mm iki 36 mm kas 2 mm"]
["2.210.","Ø 4,5 mm kortikaliniai savisriegiai sraigtai, pilnu sriegiu, pagaminti iš titano lydinio. Naudojami su kintamo kampo plokštelėmis",50,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E2264),\"\", PRODUCT(C2264,E2264))","v":""}]
["2.210.1.","Nuo 38 mm iki 60 mm kas 2 mm"]
["2.211.","Ø 4,5 mm kortikaliniai savisriegiai sraigtai, pilnu sriegiu, pagaminti iš titano lydinio. Naudojami su kintamo kampo plokštelėmis",20,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E2266),\"\", PRODUCT(C2266,E2266))","v":""}]
["2.211.1.","Nuo 65 mm iki 80 mm kas 5 mm"]
["2.212.","Ø 5,0 mm užrakinami savisriegiai sraigtai, pilnu sriegiu, pagaminti iš titano lydinio. Sukami šešiakampės žvaigždės formos atsuktuvu.",1050,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E2268),\"\", PRODUCT(C2268,E2268))","v":""}]
["2.212.1.","Nuo 14 mm iki 40 mm kas 2 mm"]
["2.213.","Ø 5,0 mm užrakinami savisriegiai sraigtai, pilnu sriegiu, pagaminti iš titano lydinio. Sukami šešiakampės žvaigždės formos atsuktuvu.",280,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E2270),\"\", PRODUCT(C2270,E2270))","v":""}]
["2.213.1.","Nuo 42 mm iki 50 mm kas 2 mm"]
["2.214.","Ø 5,0 mm užrakinami savisriegiai sraigtai, pilnu sriegiu, pagaminti iš titano lydinio. Sukami šešiakampės žvaigždės formos atsuktuvu.",440,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E2272),\"\", PRODUCT(C2272,E2272))","v":""}]
["2.214.1.","Nuo 55 mm iki 90 mm kas 5 mm"]
["2.215.","Ø 5,0 mm užrakinami savigręžiai sraigtai, pilnu sriegiu, pagaminti iš titano lydinio. Sukami šešiakampės žvaigždės formos atsuktuvu.",50,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E2274),\"\", PRODUCT(C2274,E2274))","v":""}]
["2.215.1.","Nuo 14 mm iki 48 mm kas 2 mm\n"]
["2.216.","Ø 5,0 mm užrakinami savigręžiai sraigtai, pilnu sriegiu, pagaminti iš titano lydinio. Sukami šešiakampės žvaigždės formos atsuktuvu.",30,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E2276),\"\", PRODUCT(C2276,E2276))","v":""}]
["2.216.1.","Nuo 50 mm iki 85 mm kas 5 mm"]
["2.217.","Ø 5,0 mm užrakinami savisriegiai sraigtai, pilnu sriegiu, pagaminti iš titano lydinio. Naudojami su kintamo kampo plokštelėmis.",50,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E2278),\"\", PRODUCT(C2278,E2278))","v":""}]
["2.217.1.","Nuo 14 mm iki 50 mm kas 2 mm\n"]
["2.218.","Ø 5,0 mm užrakinami savisriegiai sraigtai, pilnu sriegiu, pagaminti iš titano lydinio. Naudojami su kintamo kampo plokštelėmis.",30,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E2280),\"\", PRODUCT(C2280,E2280))","v":""}]
["2.218.1.","Nuo 55 mm iki 90 mm kas 5 mm\n"]
["2.219.","Ø 5,0 mm užrakinami kintamo kampo savisriegiai sraigtai, pilnu sriegiu, pagaminti iš titano lydinio. ",50,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E2282),\"\", PRODUCT(C2282,E2282))","v":""}]
["2.219.1.","Nuo 12 mm iki 50 mm, ne mažiau 16 ilgių"]
["2.220.","Ø 5,0 mm užrakinami kintamo kampo savisriegiai sraigtai, pilnu sriegiu, pagaminti iš titano lydinio. ",30,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E2284),\"\", PRODUCT(C2284,E2284))","v":""}]
["2.220.1.","Nuo 55 mm iki 100 mm kas 5 mm\n"]
["2.221.","Sraigtas tuščiai užrakinamai kiaurymei užpildyti, pagamintas iš titano lydinio, Ø 5,0 mm.",120,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E2286),\"\", PRODUCT(C2286,E2286))","v":""}]
["2.221.1.","Sraigtas tuščiai užrakinamai kiaurymei užpildyti, pagamintas iš titano lydinio, Ø 5,0 mm."]
["2.222.","Ø 6,5 mm spongioziniai sraigtai, pilnu sriegiu, pagaminti iš titano lydinio.",30,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E2288),\"\", PRODUCT(C2288,E2288))","v":""}]
["2.222.1.","Nuo 35 mm iki 75 mm kas 5 mm"]
["2.223.","Ø 6,5 mm spongioziniai sraigtai, pilnu sriegiu, pagaminti iš titano lydinio.",30,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E2290),\"\", PRODUCT(C2290,E2290))","v":""}]
["2.223.1.","Nuo 80 mm iki 120 mm kas 5 mm"]
["2.224.","Ø 6,5 mm spongioziniai sraigtai, sriegio ilgis 16 mm, pagaminti iš titano lydinio. ",30,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E2292),\"\", PRODUCT(C2292,E2292))","v":""}]
["2.224.1.","Nuo 35 mm iki 75 mm kas 5 mm"]
["2.225.","Ø 6,5 mm spongioziniai sraigtai, sriegio ilgis 16 mm, pagaminti iš titano lydinio. ",30,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E2294),\"\", PRODUCT(C2294,E2294))","v":""}]
["2.225.1.","Nuo 80 mm iki 120 mm kas 5 mm"]
["2.226.","Ø 6,5 mm spongioziniai sraigtai, sriegio ilgis 32 mm, pagaminti iš titano lydinio. ",30,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E2296),\"\", PRODUCT(C2296,E2296))","v":""}]
["2.226.1.","Nuo 40 mm iki 75 mm kas 5 mm"]
["2.227.","Ø 6,5 mm spongioziniai sraigtai, sriegio ilgis 32 mm, pagaminti iš titano lydinio. ",30,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E2298),\"\", PRODUCT(C2298,E2298))","v":""}]
["2.227.1.","Nuo 80 mm iki 110 mm kas 5 mm"]
["2.228.","DHS/DCS sraigtas.  Pagamintas iš titano lydinio.",180,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E2300),\"\", PRODUCT(C2300,E2300))","v":""}]
["2.228.1.","Nuo 50 mm iki 95 mm kas 5 mm"]
["2.229.","DHS/DCS sraigtas.  Pagamintas iš titano lydinio.",60,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E2302),\"\", PRODUCT(C2302,E2302))","v":""}]
["2.229.1.","Nuo 100 mm iki 120 mm kas 5 mm"]
["2.230.","Kompresinis DHS/DCS sraigtas, pagamintas iš titano lydinio. Ø 4 x 36 mm",130,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E2304),\"\", PRODUCT(C2304,E2304))","v":""}]
["2.230.1.","Kompresinis DHS/DCS sraigtas, pagamintas iš titano lydinio. Ø 4 x 36 mm"]
["2.231.","Ø 7,3 mm kaniuliuoti spongioziniai sraigtai, daliniu sriegiu, savisriegiai, pagaminti iš titano lydinio.  Sraigtai yra savisriegiai ir įsukant ir išsukant sraigtą. Ašies Ø 5,0 mm, kaniulės Ø 2,6 mm.",30,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E2306),\"\", PRODUCT(C2306,E2306))","v":""}]
["2.231.1.","Sraigto ilgis 40 mm"]
["2.231.2.","Įsriegtos dalies ilgis 16 mm"]
["2.232.","Ø 7,3 mm kaniuliuoti spongioziniai sraigtai, daliniu sriegiu, savisriegiai, pagaminti iš titano lydinio.  Sraigtai yra savisriegiai ir įsukant ir išsukant sraigtą. Ašies Ø 5,0 mm, kaniulės Ø 2,6 mm.",30,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E2309),\"\", PRODUCT(C2309,E2309))","v":""}]
["2.232.1.","Sraigto ilgis 45 mm"]
["2.232.2.","Įsriegtos dalies ilgis 16 mm"]
["2.233.","Ø 7,3 mm kaniuliuoti spongioziniai sraigtai, daliniu sriegiu, savisriegiai, pagaminti iš titano lydinio.  Sraigtai yra savisriegiai ir įsukant ir išsukant sraigtą. Ašies Ø 5,0 mm, kaniulės Ø 2,6 mm.",10,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E2312),\"\", PRODUCT(C2312,E2312))","v":""}]
["2.233.1.","Sraigto ilgis 50 mm"]
["2.233.2.","Įsriegtos dalies ilgis 16 mm"]
["2.234.","Ø 7,3 mm kaniuliuoti spongioziniai sraigtai, daliniu sriegiu, savisriegiai, pagaminti iš titano lydinio.  Sraigtai yra savisriegiai ir įsukant ir išsukant sraigtą. Ašies Ø 5,0 mm, kaniulės Ø 2,6 mm.",10,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E2315),\"\", PRODUCT(C2315,E2315))","v":""}]
["2.234.1.","Sraigto ilgis 55 mm"]
["2.234.2.","Įsriegtos dalies ilgis 16 mm"]
["2.235.","Ø 7,3 mm kaniuliuoti spongioziniai sraigtai, daliniu sriegiu, savisriegiai, pagaminti iš titano lydinio.  Sraigtai yra savisriegiai ir įsukant ir išsukant sraigtą. Ašies Ø 5,0 mm, kaniulės Ø 2,6 mm.",20,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E2318),\"\", PRODUCT(C2318,E2318))","v":""}]
["2.235.1.","Sraigto ilgis 60 mm"]
["2.235.2.","Įsriegtos dalies ilgis 16 mm"]
["2.236.","Ø 7,3 mm kaniuliuoti spongioziniai sraigtai, daliniu sriegiu, savisriegiai, pagaminti iš titano lydinio.  Sraigtai yra savisriegiai ir įsukant ir išsukant sraigtą. Ašies Ø 5,0 mm, kaniulės Ø 2,6 mm.",20,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E2321),\"\", PRODUCT(C2321,E2321))","v":""}]
["2.236.1.","Sraigto ilgis 65 mm"]
["2.236.2.","Įsriegtos dalies ilgis 16 mm"]
["2.237.","Ø 7,3 mm kaniuliuoti spongioziniai sraigtai, daliniu sriegiu, savisriegiai, pagaminti iš titano lydinio.  Sraigtai yra savisriegiai ir įsukant ir išsukant sraigtą. Ašies Ø 5,0 mm, kaniulės Ø 2,6 mm.",20,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E2324),\"\", PRODUCT(C2324,E2324))","v":""}]
["2.237.1.","Sraigto ilgis 70 mm"]
["2.237.2.","Įsriegtos dalies ilgis 16 mm"]
["2.238.","Ø 7,3 mm kaniuliuoti spongioziniai sraigtai, daliniu sriegiu, savisriegiai, pagaminti iš titano lydinio.  Sraigtai yra savisriegiai ir įsukant ir išsukant sraigtą. Ašies Ø 5,0 mm, kaniulės Ø 2,6 mm.",40,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E2327),\"\", PRODUCT(C2327,E2327))","v":""}]
["2.238.1.","Sraigto ilgis 75 mm"]
["2.238.2.","Įsriegtos dalies ilgis 16 mm"]
["2.239.","Ø 7,3 mm kaniuliuoti spongioziniai sraigtai, daliniu sriegiu, savisriegiai, pagaminti iš titano lydinio.  Sraigtai yra savisriegiai ir įsukant ir išsukant sraigtą. Ašies Ø 5,0 mm, kaniulės Ø 2,6 mm.",50,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E2330),\"\", PRODUCT(C2330,E2330))","v":""}]
["2.239.1.","Sraigto ilgis 80 mm"]
["2.239.2.","Įsriegtos dalies ilgis 16 mm"]
["2.240.","Ø 7,3 mm kaniuliuoti spongioziniai sraigtai, daliniu sriegiu, savisriegiai, pagaminti iš titano lydinio.  Sraigtai yra savisriegiai ir įsukant ir išsukant sraigtą. Ašies Ø 5,0 mm, kaniulės Ø 2,6 mm.",50,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E2333),\"\", PRODUCT(C2333,E2333))","v":""}]
["2.240.1.","Sraigto ilgis 85 mm"]
["2.240.2.","Įsriegtos dalies ilgis 16 mm"]
["2.241.","Ø 7,3 mm kaniuliuoti spongioziniai sraigtai, daliniu sriegiu, savisriegiai, pagaminti iš titano lydinio.  Sraigtai yra savisriegiai ir įsukant ir išsukant sraigtą. Ašies Ø 5,0 mm, kaniulės Ø 2,6 mm.",50,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E2336),\"\", PRODUCT(C2336,E2336))","v":""}]
["2.241.1.","Sraigto ilgis 90 mm"]
["2.241.2.","Įsriegtos dalies ilgis 16 mm"]
["2.242.","Ø 7,3 mm kaniuliuoti spongioziniai sraigtai, daliniu sriegiu, savisriegiai, pagaminti iš titano lydinio.  Sraigtai yra savisriegiai ir įsukant ir išsukant sraigtą. Ašies Ø 5,0 mm, kaniulės Ø 2,6 mm.",60,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E2339),\"\", PRODUCT(C2339,E2339))","v":""}]
["2.242.1.","Sraigto ilgis 95 mm"]
["2.242.2.","Įsriegtos dalies ilgis 16 mm"]
["2.243.","Ø 7,3 mm kaniuliuoti spongioziniai sraigtai, daliniu sriegiu, savisriegiai, pagaminti iš titano lydinio.  Sraigtai yra savisriegiai ir įsukant ir išsukant sraigtą. Ašies Ø 5,0 mm, kaniulės Ø 2,6 mm.",40,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E2342),\"\", PRODUCT(C2342,E2342))","v":""}]
["2.243.1.","Sraigto ilgis 100 mm"]
["2.243.2.","Įsriegtos dalies ilgis 16 mm"]
["2.244.","Ø 7,3 mm kaniuliuoti spongioziniai sraigtai, daliniu sriegiu, savisriegiai, pagaminti iš titano lydinio.  Sraigtai yra savisriegiai ir įsukant ir išsukant sraigtą. Ašies Ø 5,0 mm, kaniulės Ø 2,6 mm.",30,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E2345),\"\", PRODUCT(C2345,E2345))","v":""}]
["2.244.1.","Sraigto ilgis 105 mm"]
["2.244.2.","Įsriegtos dalies ilgis 16 mm"]
["2.245.","Ø 7,3 mm kaniuliuoti spongioziniai sraigtai, daliniu sriegiu, savisriegiai, pagaminti iš titano lydinio.  Sraigtai yra savisriegiai ir įsukant ir išsukant sraigtą. Ašies Ø 5,0 mm, kaniulės Ø 2,6 mm.",20,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E2348),\"\", PRODUCT(C2348,E2348))","v":""}]
["2.245.1.","Sraigto ilgis 110 mm"]
["2.245.2.","Įsriegtos dalies ilgis 16 mm"]
["2.246.","Ø 7,3 mm kaniuliuoti spongioziniai sraigtai, daliniu sriegiu, savisriegiai, pagaminti iš titano lydinio.  Sraigtai yra savisriegiai ir įsukant ir išsukant sraigtą. Ašies Ø 5,0 mm, kaniulės Ø 2,6 mm.",15,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E2351),\"\", PRODUCT(C2351,E2351))","v":""}]
["2.246.1.","Sraigto ilgis 115 mm"]
["2.246.2.","Įsriegtos dalies ilgis 16 mm"]
["2.247.","Ø 7,3 mm kaniuliuoti spongioziniai sraigtai, daliniu sriegiu, savisriegiai, pagaminti iš titano lydinio.  Sraigtai yra savisriegiai ir įsukant ir išsukant sraigtą. Ašies Ø 5,0 mm, kaniulės Ø 2,6 mm.",10,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E2354),\"\", PRODUCT(C2354,E2354))","v":""}]
["2.247.1.","Sraigto ilgis 120 mm"]
["2.247.2.","Įsriegtos dalies ilgis 16 mm"]
["2.248.","Ø 7,3 mm kaniuliuoti spongioziniai sraigtai, daliniu sriegiu, savisriegiai, pagaminti iš titano lydinio.  Sraigtai yra savisriegiai ir įsukant ir išsukant sraigtą. Ašies Ø 5,0 mm, kaniulės Ø 2,6 mm.",10,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E2357),\"\", PRODUCT(C2357,E2357))","v":""}]
["2.248.1.","Sraigto ilgis 50 mm"]
["2.248.2.","Įsriegtos dalies ilgis 32 mm"]
["2.249.","Ø 7,3 mm kaniuliuoti spongioziniai sraigtai, daliniu sriegiu, savisriegiai, pagaminti iš titano lydinio.  Sraigtai yra savisriegiai ir įsukant ir išsukant sraigtą. Ašies Ø 5,0 mm, kaniulės Ø 2,6 mm.",10,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E2360),\"\", PRODUCT(C2360,E2360))","v":""}]
["2.249.1.","Sraigto ilgis 55 mm"]
["2.249.2.","Įsriegtos dalies ilgis 32 mm"]
["2.250.","Ø 7,3 mm kaniuliuoti spongioziniai sraigtai, daliniu sriegiu, savisriegiai, pagaminti iš titano lydinio.  Sraigtai yra savisriegiai ir įsukant ir išsukant sraigtą. Ašies Ø 5,0 mm, kaniulės Ø 2,6 mm.",20,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E2363),\"\", PRODUCT(C2363,E2363))","v":""}]
["2.250.1.","Sraigto ilgis 60 mm"]
["2.250.2.","Įsriegtos dalies ilgis 32 mm"]
["2.251.","Ø 7,3 mm kaniuliuoti spongioziniai sraigtai, daliniu sriegiu, savisriegiai, pagaminti iš titano lydinio.  Sraigtai yra savisriegiai ir įsukant ir išsukant sraigtą. Ašies Ø 5,0 mm, kaniulės Ø 2,6 mm.",30,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E2366),\"\", PRODUCT(C2366,E2366))","v":""}]
["2.251.1.","Sraigto ilgis 65 mm"]
["2.251.2.","Įsriegtos dalies ilgis 32 mm"]
["2.252.","Ø 7,3 mm kaniuliuoti spongioziniai sraigtai, daliniu sriegiu, savisriegiai, pagaminti iš titano lydinio.  Sraigtai yra savisriegiai ir įsukant ir išsukant sraigtą. Ašies Ø 5,0 mm, kaniulės Ø 2,6 mm.",30,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E2369),\"\", PRODUCT(C2369,E2369))","v":""}]
["2.252.1.","Sraigto ilgis 70 mm"]
["2.252.2.","Įsriegtos dalies ilgis 32 mm"]
["2.253.","Ø 7,3 mm kaniuliuoti spongioziniai sraigtai, daliniu sriegiu, savisriegiai, pagaminti iš titano lydinio.  Sraigtai yra savisriegiai ir įsukant ir išsukant sraigtą. Ašies Ø 5,0 mm, kaniulės Ø 2,6 mm.",30,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E2372),\"\", PRODUCT(C2372,E2372))","v":""}]
["2.253.1.","Sraigto ilgis 75 mm"]
["2.253.2.","Įsriegtos dalies ilgis 32 mm"]
["2.254.","Ø 7,3 mm kaniuliuoti spongioziniai sraigtai, daliniu sriegiu, savisriegiai, pagaminti iš titano lydinio.  Sraigtai yra savisriegiai ir įsukant ir išsukant sraigtą. Ašies Ø 5,0 mm, kaniulės Ø 2,6 mm.",40,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E2375),\"\", PRODUCT(C2375,E2375))","v":""}]
["2.254.1.","Sraigto ilgis 80 mm"]
["2.254.2.","Įsriegtos dalies ilgis 32 mm"]
["2.255.","Ø 7,3 mm kaniuliuoti spongioziniai sraigtai, daliniu sriegiu, savisriegiai, pagaminti iš titano lydinio.  Sraigtai yra savisriegiai ir įsukant ir išsukant sraigtą. Ašies Ø 5,0 mm, kaniulės Ø 2,6 mm.",40,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E2378),\"\", PRODUCT(C2378,E2378))","v":""}]
["2.255.1.","Sraigto ilgis 85 mm"]
["2.255.2.","Įsriegtos dalies ilgis 32 mm"]
["2.256.","Ø 7,3 mm kaniuliuoti spongioziniai sraigtai, daliniu sriegiu, savisriegiai, pagaminti iš titano lydinio.  Sraigtai yra savisriegiai ir įsukant ir išsukant sraigtą. Ašies Ø 5,0 mm, kaniulės Ø 2,6 mm.",40,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E2381),\"\", PRODUCT(C2381,E2381))","v":""}]
["2.256.1.","Sraigto ilgis 90 mm"]
["2.256.2.","Įsriegtos dalies ilgis 32 mm"]
["2.257.","Ø 7,3 mm kaniuliuoti spongioziniai sraigtai, daliniu sriegiu, savisriegiai, pagaminti iš titano lydinio.  Sraigtai yra savisriegiai ir įsukant ir išsukant sraigtą. Ašies Ø 5,0 mm, kaniulės Ø 2,6 mm.",30,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E2384),\"\", PRODUCT(C2384,E2384))","v":""}]
["2.257.1.","Sraigto ilgis 95 mm"]
["2.257.2.","Įsriegtos dalies ilgis 32 mm"]
["2.258.","Ø 7,3 mm kaniuliuoti spongioziniai sraigtai, daliniu sriegiu, savisriegiai, pagaminti iš titano lydinio.  Sraigtai yra savisriegiai ir įsukant ir išsukant sraigtą. Ašies Ø 5,0 mm, kaniulės Ø 2,6 mm.",30,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E2387),\"\", PRODUCT(C2387,E2387))","v":""}]
["2.258.1.","Sraigto ilgis 100 mm"]
["2.258.2.","Įsriegtos dalies ilgis 32 mm"]
["2.259.","Ø 7,3 mm kaniuliuoti spongioziniai sraigtai, daliniu sriegiu, savisriegiai, pagaminti iš titano lydinio.  Sraigtai yra savisriegiai ir įsukant ir išsukant sraigtą. Ašies Ø 5,0 mm, kaniulės Ø 2,6 mm.",20,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E2390),\"\", PRODUCT(C2390,E2390))","v":""}]
["2.259.1.","Sraigto ilgis 105 mm"]
["2.259.2.","Įsriegtos dalies ilgis 32 mm"]
["2.260.","Ø 7,3 mm kaniuliuoti spongioziniai sraigtai, daliniu sriegiu, savisriegiai, pagaminti iš titano lydinio.  Sraigtai yra savisriegiai ir įsukant ir išsukant sraigtą. Ašies Ø 5,0 mm, kaniulės Ø 2,6 mm.",10,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E2393),\"\", PRODUCT(C2393,E2393))","v":""}]
["2.260.1.","Sraigto ilgis 110 mm"]
["2.260.2.","Įsriegtos dalies ilgis 32 mm"]
["2.261.","Ø 7,3 mm kaniuliuoti spongioziniai sraigtai, daliniu sriegiu, savisriegiai, pagaminti iš titano lydinio.  Sraigtai yra savisriegiai ir įsukant ir išsukant sraigtą. Ašies Ø 5,0 mm, kaniulės Ø 2,6 mm.",10,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E2396),\"\", PRODUCT(C2396,E2396))","v":""}]
["2.261.1.","Sraigto ilgis 115 mm"]
["2.261.2.","Įsriegtos dalies ilgis 32 mm"]
["2.262.","Ø 7,3 mm kaniuliuoti spongioziniai sraigtai, daliniu sriegiu, savisriegiai, pagaminti iš titano lydinio.  Sraigtai yra savisriegiai ir įsukant ir išsukant sraigtą. Ašies Ø 5,0 mm, kaniulės Ø 2,6 mm.",10,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E2399),\"\", PRODUCT(C2399,E2399))","v":""}]
["2.262.1.","Sraigto ilgis 120 mm"]
["2.262.2.","Įsriegtos dalies ilgis 32 mm"]
["2.263.","Poveržlė 7,3 mm kaniuliuotiems sraigtams, pagaminta iš titano lydinio",200,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E2402),\"\", PRODUCT(C2402,E2402))","v":""}]
["2.263.1.","Poveržlė 7,3 mm kaniuliuotiems sraigtams, pagaminta iš titano lydinio"]
["2.264.","Poveržlė su iškirsta dalimi, 7,3 mm kaniuliuotiems sraigtams, pagaminta iš titano lydinio",20,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E2404),\"\", PRODUCT(C2404,E2404))","v":""}]
["2.264.1.","Poveržlė su iškirsta dalimi, 7,3 mm kaniuliuotiems sraigtams, pagaminta iš titano lydinio"]
["2.265.","Grąžtas Ø 4,5 mm, 145 ± 3,0 mm ilgio ",5,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E2406),\"\", PRODUCT(C2406,E2406))","v":""}]
["2.265.1.","Grąžtas Ø 4,5 mm, 145 ± 3,0 mm ilgio "]
["2.266.","Grąžtas Ø 4,1 mm",20,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E2408),\"\", PRODUCT(C2408,E2408))","v":""}]
["2.266.1.","Grąžtas Ø 4,1 mm"]
["2.267.","Grąžtas Ø 3,2 mm, 145 ± 3,0 mm ilgio",40,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E2410),\"\", PRODUCT(C2410,E2410))","v":""}]
["2.267.1.","Grąžtas Ø 3,2 mm, 145 ± 3,0 mm ilgio"]
["2.268.","Šešiabriaunis atsuktuvas 245 ± 3,0 mm ilgio, atstumas  tarp šešiabriaunio plokštumų 3,5 mm",10,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E2412),\"\", PRODUCT(C2412,E2412))","v":""}]
["2.268.1.","Šešiabriaunis atsuktuvas 245 ± 3,0 mm ilgio, atstumas  tarp šešiabriaunio plokštumų 3,5 mm"]
["2.269.","Sraigtų laikymo įvorė",2,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E2414),\"\", PRODUCT(C2414,E2414))","v":""}]
["2.269.1.","Sraigtų laikymo įvorė"]
["2.270.","Grąžtas su atrama gręžimo gylio apribojimui, Ø 4,1 mm, 220 ± 1,0 mm ilgio, su gylio matavimo skale 8 ÷ 90 mm",25,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E2416),\"\", PRODUCT(C2416,E2416))","v":""}]
["2.270.1.","Grąžtas su atrama gręžimo gylio apribojimui, Ø 4,1 mm, 220 ± 1,0 mm ilgio, su gylio matavimo skale 8 ÷ 90 mm"]
["2.271.","Šešiakampės žvaigždės formos atsuktuvas užrakinamiems sraigtams, apribojantis priveržimo jėgą, 250 ± 2,0 mm ilgio  ",3,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E2418),\"\", PRODUCT(C2418,E2418))","v":""}]
["2.271.1.","Šešiakampės žvaigždės formos atsuktuvas užrakinamiems sraigtams, apribojantis priveržimo jėgą, 250 ± 2,0 mm ilgio  "]
["2.272.","Užrakinamų sraigtų laikymo įvorė",2,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E2420),\"\", PRODUCT(C2420,E2420))","v":""}]
["2.272.1.","Užrakinamų sraigtų laikymo įvorė"]
["2.273.","Specialus T formos atsuktuvas, skirtas užrakinamų sraigtų išsukimui",10,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E2422),\"\", PRODUCT(C2422,E2422))","v":""}]
["2.273.1.","Specialus T formos atsuktuvas, skirtas užrakinamų sraigtų išsukimui"]
["2.274.","Atsuktuvas 5,0 mm užrakinamiems sraigtams, įsistatantis į elektrinį jėgos instrumentą",2,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E2424),\"\", PRODUCT(C2424,E2424))","v":""}]
["2.274.1.","Atsuktuvas 5,0 mm užrakinamiems sraigtams, įsistatantis į elektrinį jėgos instrumentą"]
["2.275.","Kiršnerio viela su aštriu trikampiu išgalandinimu, 2,0 mm skersmens, 230 mm ilgio",100,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E2426),\"\", PRODUCT(C2426,E2426))","v":""}]
["2.275.1.","Kiršnerio viela su aštriu trikampiu išgalandinimu, 2,0 mm skersmens, 230 mm ilgio"]
["2.276.","Kiršnerio viela, kurios vienas galas užaštrintas ",200,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E2428),\"\", PRODUCT(C2428,E2428))","v":""}]
["2.276.1."," Vielos ilgis 150 mm, skersmuo 2,0 mm"]
["2.277.","Kiršnerio viela, kurios vienas galas užaštrintas ",200,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E2430),\"\", PRODUCT(C2430,E2430))","v":""}]
["2.277.1.","Vielos ilgis 180 mm, skersmuo 2,0 mm"]
["2.278.","Kiršnerio viela, kurios vienas galas užaštrintas ",200,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E2432),\"\", PRODUCT(C2432,E2432))","v":""}]
["2.278.1.","Vielos ilgis 200 mm, skersmuo 2,0 mm"]
["2.279.","Kiršnerio viela, kurios vienas galas užaštrintas ",200,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E2434),\"\", PRODUCT(C2434,E2434))","v":""}]
["2.279.1.","Vielos ilgis 220 mm, skersmuo 2,0 mm"]
["2.280.","Kiršnerio viela, kurios vienas galas užaštrintas ",200,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E2436),\"\", PRODUCT(C2436,E2436))","v":""}]
["2.280.1.","Vielos ilgis 250 mm, skersmuo 2,0 mm"]
["2.281.","Kiršnerio viela, kurios vienas galas užaštrintas ",2200,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E2438),\"\", PRODUCT(C2438,E2438))","v":""}]
["2.281.1.","Vielos ilgis 300 mm, skersmuo 2,0 mm"]
["2.282.","Kiršnerio viela, kurios vienas galas užaštrintas ",50,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E2440),\"\", PRODUCT(C2440,E2440))","v":""}]
["2.282.1.","Vielos ilgis 250 mm, skersmuo 2,5 mm"]
["2.283.","Kiršnerio viela, kurios vienas galas su sriegiu ",50,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E2442),\"\", PRODUCT(C2442,E2442))","v":""}]
["2.283.1.","Vielos ilgis 250 mm, skersmuo 2,5 mm"]
["2.284.","Kiršnerio viela, kurios vienas galas užaštrintas ",50,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E2444),\"\", PRODUCT(C2444,E2444))","v":""}]
["2.284.1.","Vielos ilgis 320 mm, skersmuo 2,5 mm"]
["2.285.","Kiršnerio viela, kurios vienas galas su sriegiu ",50,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E2446),\"\", PRODUCT(C2446,E2446))","v":""}]
["2.285.1.","Vielos ilgis 320 mm, skersmuo 2,5 mm"]
["2.286.","Kiršnerio viela, kurios vienas galas užaštrintas ",50,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E2448),\"\", PRODUCT(C2448,E2448))","v":""}]
["2.286.1.","Vielos ilgis 350 mm, skersmuo 2,5 mm"]
["2.287.","Kiršnerio viela, kurios vienas galas užaštrintas ",50,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E2450),\"\", PRODUCT(C2450,E2450))","v":""}]
["2.287.1.","Vielos ilgis 350 mm, skersmuo 3,2 mm"]
["2.288.","Kiršnerio viela, kurios vienas galas su sriegiu ",50,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E2452),\"\", PRODUCT(C2452,E2452))","v":""}]
["2.288.1.","Vielos ilgis 400 mm, skersmuo 3,2 mm"]
["2.289.","Distalinio šlaunikaulio galo užrakinama kompresinė plokštelė, pagaminta iš titano.  Fiksuojama naudojant Minivalios Invazinės sistemos (MIS) nukreipėjus.  Naudojami Ø 5,0 mm užrakinami sraigtai.",1,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E2454),\"\", PRODUCT(C2454,E2454))","v":""}]
["2.289.1.","Kairės pusės, 5 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje"]
["2.290.","Distalinio šlaunikaulio galo užrakinama kompresinė plokštelė, pagaminta iš titano.  Fiksuojama naudojant Minivalios Invazinės sistemos (MIS) nukreipėjus.  Naudojami Ø 5,0 mm užrakinami sraigtai.",1,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E2456),\"\", PRODUCT(C2456,E2456))","v":""}]
["2.290.1.","Kairės pusės, 7 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje"]
["2.291.","Distalinio šlaunikaulio galo užrakinama kompresinė plokštelė, pagaminta iš titano.  Fiksuojama naudojant Minivalios Invazinės sistemos (MIS) nukreipėjus.  Naudojami Ø 5,0 mm užrakinami sraigtai.",1,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E2458),\"\", PRODUCT(C2458,E2458))","v":""}]
["2.291.1.","Kairės pusės, 9 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje"]
["2.292.","Distalinio šlaunikaulio galo užrakinama kompresinė plokštelė, pagaminta iš titano.  Fiksuojama naudojant Minivalios Invazinės sistemos (MIS) nukreipėjus.  Naudojami Ø 5,0 mm užrakinami sraigtai.",1,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E2460),\"\", PRODUCT(C2460,E2460))","v":""}]
["2.292.1.","Kairės pusės, 11 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje"]
["2.293.","Distalinio šlaunikaulio galo užrakinama kompresinė plokštelė, pagaminta iš titano.  Fiksuojama naudojant Minivalios Invazinės sistemos (MIS) nukreipėjus.  Naudojami Ø 5,0 mm užrakinami sraigtai.",1,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E2462),\"\", PRODUCT(C2462,E2462))","v":""}]
["2.293.1.","Kairės pusės, 13 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje"]
["2.294.","Distalinio šlaunikaulio galo užrakinama kompresinė plokštelė, pagaminta iš titano.  Fiksuojama naudojant Minivalios Invazinės sistemos (MIS) nukreipėjus.  Naudojami Ø 5,0 mm užrakinami sraigtai.",1,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E2464),\"\", PRODUCT(C2464,E2464))","v":""}]
["2.294.1.","Dešinės pusės, 5 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje"]
["2.295.","Distalinio šlaunikaulio galo užrakinama kompresinė plokštelė, pagaminta iš titano.  Fiksuojama naudojant Minivalios Invazinės sistemos (MIS) nukreipėjus.  Naudojami Ø 5,0 mm užrakinami sraigtai.",1,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E2466),\"\", PRODUCT(C2466,E2466))","v":""}]
["2.295.1.","Dešinės pusės, 7 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje"]
["2.296.","Distalinio šlaunikaulio galo užrakinama kompresinė plokštelė, pagaminta iš titano.  Fiksuojama naudojant Minivalios Invazinės sistemos (MIS) nukreipėjus.  Naudojami Ø 5,0 mm užrakinami sraigtai.",1,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E2468),\"\", PRODUCT(C2468,E2468))","v":""}]
["2.296.1.","Dešinės pusės, 9 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje"]
["2.297.","Distalinio šlaunikaulio galo užrakinama kompresinė plokštelė, pagaminta iš titano.  Fiksuojama naudojant Minivalios Invazinės sistemos (MIS) nukreipėjus.  Naudojami Ø 5,0 mm užrakinami sraigtai.",1,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E2470),\"\", PRODUCT(C2470,E2470))","v":""}]
["2.297.1.","Dešinės pusės, 11 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje"]
["2.298.","Distalinio šlaunikaulio galo užrakinama kompresinė plokštelė, pagaminta iš titano.  Fiksuojama naudojant Minivalios Invazinės sistemos (MIS) nukreipėjus.  Naudojami Ø 5,0 mm užrakinami sraigtai.",1,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E2472),\"\", PRODUCT(C2472,E2472))","v":""}]
["2.298.1.","Dešinės pusės, 13 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje"]
["2.299.","Proksimalinio blauzdikaulio galo šoninė užrakinama kompresinė plokštelė,  pagaminta iš titano.  Fiksuojama naudojant Minivalios Invazinės sistemos (MIS) nukreipėjus.  Naudojami Ø 5,0 mm užrakinami sraigtai.",1,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E2474),\"\", PRODUCT(C2474,E2474))","v":""}]
["2.299.1.","Kairės pusės, 5 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje"]
["2.300.","Proksimalinio blauzdikaulio galo šoninė užrakinama kompresinė plokštelė,  pagaminta iš titano.  Fiksuojama naudojant Minivalios Invazinės sistemos (MIS) nukreipėjus.  Naudojami Ø 5,0 mm užrakinami sraigtai.",1,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E2476),\"\", PRODUCT(C2476,E2476))","v":""}]
["2.300.1.","Kairės pusės, 7 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje"]
["2.301.","Proksimalinio blauzdikaulio galo šoninė užrakinama kompresinė plokštelė,  pagaminta iš titano.  Fiksuojama naudojant Minivalios Invazinės sistemos (MIS) nukreipėjus.  Naudojami Ø 5,0 mm užrakinami sraigtai.",1,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E2478),\"\", PRODUCT(C2478,E2478))","v":""}]
["2.301.1.","Kairės pusės, 9 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje"]
["2.302.","Proksimalinio blauzdikaulio galo šoninė užrakinama kompresinė plokštelė,  pagaminta iš titano.  Fiksuojama naudojant Minivalios Invazinės sistemos (MIS) nukreipėjus.  Naudojami Ø 5,0 mm užrakinami sraigtai.",1,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E2480),\"\", PRODUCT(C2480,E2480))","v":""}]
["2.302.1.","Kairės pusės, 11 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje"]
["2.303.","Proksimalinio blauzdikaulio galo šoninė užrakinama kompresinė plokštelė,  pagaminta iš titano.  Fiksuojama naudojant Minivalios Invazinės sistemos (MIS) nukreipėjus.  Naudojami Ø 5,0 mm užrakinami sraigtai.",1,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E2482),\"\", PRODUCT(C2482,E2482))","v":""}]
["2.303.1.","Kairės pusės, 13 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje"]
["2.304.","Proksimalinio blauzdikaulio galo šoninė užrakinama kompresinė plokštelė,  pagaminta iš titano.  Fiksuojama naudojant Minivalios Invazinės sistemos (MIS) nukreipėjus.  Naudojami Ø 5,0 mm užrakinami sraigtai.",1,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E2484),\"\", PRODUCT(C2484,E2484))","v":""}]
["2.304.1.","Dešinės pusės, 5 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje"]
["2.305.","Proksimalinio blauzdikaulio galo šoninė užrakinama kompresinė plokštelė,  pagaminta iš titano.  Fiksuojama naudojant Minivalios Invazinės sistemos (MIS) nukreipėjus.  Naudojami Ø 5,0 mm užrakinami sraigtai.",1,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E2486),\"\", PRODUCT(C2486,E2486))","v":""}]
["2.305.1.","Dešinės pusės, 7 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje"]
["2.306.","Proksimalinio blauzdikaulio galo šoninė užrakinama kompresinė plokštelė,  pagaminta iš titano.  Fiksuojama naudojant Minivalios Invazinės sistemos (MIS) nukreipėjus.  Naudojami Ø 5,0 mm užrakinami sraigtai.",1,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E2488),\"\", PRODUCT(C2488,E2488))","v":""}]
["2.306.1.","Dešinės pusės, 9 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje"]
["2.307.","Proksimalinio blauzdikaulio galo šoninė užrakinama kompresinė plokštelė,  pagaminta iš titano.  Fiksuojama naudojant Minivalios Invazinės sistemos (MIS) nukreipėjus.  Naudojami Ø 5,0 mm užrakinami sraigtai.",1,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E2490),\"\", PRODUCT(C2490,E2490))","v":""}]
["2.307.1.","Dešinės pusės, 11 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje"]
["2.308.","Proksimalinio blauzdikaulio galo šoninė užrakinama kompresinė plokštelė,  pagaminta iš titano.  Fiksuojama naudojant Minivalios Invazinės sistemos (MIS) nukreipėjus.  Naudojami Ø 5,0 mm užrakinami sraigtai.",1,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E2492),\"\", PRODUCT(C2492,E2492))","v":""}]
["2.308.1.","Dešinės pusės, 13 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje"]
["2.309.","Plokštelės ir sraigtai stambiųjų kaulų osteosintezei. Plokštelės dinaminės, kompresinės, 5 mm storio, 17-18 mm pločio, mažo kontakto, pagamintos iš titano.  Fiksuojamos Ø 4,5 mm kortikaliniais ir Ø 6,5 mm spongioziniais sraigtais.",2,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E2494),\"\", PRODUCT(C2494,E2494))","v":""}]
["2.309.1.","5 skylių"]
["2.310.","Plokštelės ir sraigtai stambiųjų kaulų osteosintezei. Plokštelės dinaminės, kompresinės, 5 mm storio, 17-18 mm pločio, mažo kontakto, pagamintos iš titano.  Fiksuojamos Ø 4,5 mm kortikaliniais ir Ø 6,5 mm spongioziniais sraigtais.",2,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E2496),\"\", PRODUCT(C2496,E2496))","v":""}]
["2.310.1.","6 skylių"]
["2.311.","Plokštelės ir sraigtai stambiųjų kaulų osteosintezei. Plokštelės dinaminės, kompresinės, 5 mm storio, 17-18 mm pločio, mažo kontakto, pagamintos iš titano.  Fiksuojamos Ø 4,5 mm kortikaliniais ir Ø 6,5 mm spongioziniais sraigtais.",2,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E2498),\"\", PRODUCT(C2498,E2498))","v":""}]
["2.311.1.","7 skylių"]
["2.312.","Plokštelės ir sraigtai stambiųjų kaulų osteosintezei. Plokštelės dinaminės, kompresinės, 5 mm storio, 17-18 mm pločio, mažo kontakto, pagamintos iš titano.  Fiksuojamos Ø 4,5 mm kortikaliniais ir Ø 6,5 mm spongioziniais sraigtais.",2,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E2500),\"\", PRODUCT(C2500,E2500))","v":""}]
["2.312.1.","8 skylių"]
["2.313.","Plokštelės ir sraigtai stambiųjų kaulų osteosintezei. Plokštelės dinaminės, kompresinės, 5 mm storio, 17-18 mm pločio, mažo kontakto, pagamintos iš titano.  Fiksuojamos Ø 4,5 mm kortikaliniais ir Ø 6,5 mm spongioziniais sraigtais.",2,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E2502),\"\", PRODUCT(C2502,E2502))","v":""}]
["2.313.1.","9 skylių"]
["2.314.","Plokštelės ir sraigtai stambiųjų kaulų osteosintezei. Plokštelės dinaminės, kompresinės, 5 mm storio, 17-18 mm pločio, mažo kontakto, pagamintos iš titano.  Fiksuojamos Ø 4,5 mm kortikaliniais ir Ø 6,5 mm spongioziniais sraigtais.",2,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E2504),\"\", PRODUCT(C2504,E2504))","v":""}]
["2.314.1.","10 skylių"]
["2.315.","Plokštelės ir sraigtai stambiųjų kaulų osteosintezei. Plokštelės dinaminės, kompresinės, 5 mm storio, 17-18 mm pločio, mažo kontakto, pagamintos iš titano.  Fiksuojamos Ø 4,5 mm kortikaliniais ir Ø 6,5 mm spongioziniais sraigtais.",1,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E2506),\"\", PRODUCT(C2506,E2506))","v":""}]
["2.315.1.","12 skylių"]
["2.316.","Plokštelės ir sraigtai stambiųjų kaulų osteosintezei. Plokštelės dinaminės, kompresinės, 5 mm storio, 17-18 mm pločio, mažo kontakto, pagamintos iš titano.  Fiksuojamos Ø 4,5 mm kortikaliniais ir Ø 6,5 mm spongioziniais sraigtais.",1,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E2508),\"\", PRODUCT(C2508,E2508))","v":""}]
["2.316.1.","14 skylių"]
["2.317.","Plokštelės ir sraigtai stambiųjų kaulų osteosintezei. Plokštelės dinaminės, kompresinės, 5 mm storio, 17-18 mm pločio, mažo kontakto, pagamintos iš titano.  Fiksuojamos Ø 4,5 mm kortikaliniais ir Ø 6,5 mm spongioziniais sraigtais.",1,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E2510),\"\", PRODUCT(C2510,E2510))","v":""}]
["2.317.1.","16 skylių"]
["2.318.","Plokštelės dinaminės, kompresinės, 4 mm storio, 13-14 mm pločio, mažo kontakto, pagamintos iš titano.  Fiksuojamos Ø 4,5 mm kortikaliniais ir Ø 6,5 mm spongioziniais sraigtais.",1,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E2512),\"\", PRODUCT(C2512,E2512))","v":""}]
["2.318.1.","4 skylių"]
["2.319.","Plokštelės dinaminės, kompresinės, 4 mm storio, 13-14 mm pločio, mažo kontakto, pagamintos iš titano.  Fiksuojamos Ø 4,5 mm kortikaliniais ir Ø 6,5 mm spongioziniais sraigtais.",1,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E2514),\"\", PRODUCT(C2514,E2514))","v":""}]
["2.319.1.","5 skylių"]
["2.320.","Plokštelės dinaminės, kompresinės, 4 mm storio, 13-14 mm pločio, mažo kontakto, pagamintos iš titano.  Fiksuojamos Ø 4,5 mm kortikaliniais ir Ø 6,5 mm spongioziniais sraigtais.",1,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E2516),\"\", PRODUCT(C2516,E2516))","v":""}]
["2.320.1.","6 skylių"]
["2.321.","Plokštelės dinaminės, kompresinės, 4 mm storio, 13-14 mm pločio, mažo kontakto, pagamintos iš titano.  Fiksuojamos Ø 4,5 mm kortikaliniais ir Ø 6,5 mm spongioziniais sraigtais.",1,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E2518),\"\", PRODUCT(C2518,E2518))","v":""}]
["2.321.1.","7 skylių"]
["2.322.","Plokštelės dinaminės, kompresinės, 4 mm storio, 13-14 mm pločio, mažo kontakto, pagamintos iš titano.  Fiksuojamos Ø 4,5 mm kortikaliniais ir Ø 6,5 mm spongioziniais sraigtais.",1,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E2520),\"\", PRODUCT(C2520,E2520))","v":""}]
["2.322.1.","8 skylių"]
["2.323.","Plokštelės dinaminės, kompresinės, 4 mm storio, 13-14 mm pločio, mažo kontakto, pagamintos iš titano.  Fiksuojamos Ø 4,5 mm kortikaliniais ir Ø 6,5 mm spongioziniais sraigtais.",1,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E2522),\"\", PRODUCT(C2522,E2522))","v":""}]
["2.323.1.","9 skylių"]
["2.324.","Plokštelės dinaminės, kompresinės, 4 mm storio, 13-14 mm pločio, mažo kontakto, pagamintos iš titano.  Fiksuojamos Ø 4,5 mm kortikaliniais ir Ø 6,5 mm spongioziniais sraigtais.",1,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E2524),\"\", PRODUCT(C2524,E2524))","v":""}]
["2.324.1.","10 skylių"]
["2.325.","Plokštelės dinaminės, kompresinės, 4 mm storio, 13-14 mm pločio, mažo kontakto, pagamintos iš titano.  Fiksuojamos Ø 4,5 mm kortikaliniais ir Ø 6,5 mm spongioziniais sraigtais.",1,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E2526),\"\", PRODUCT(C2526,E2526))","v":""}]
["2.325.1.","12 skylių"]
["2.326.","Plokštelės dinaminės, kompresinės, 4 mm storio, 13-14 mm pločio, mažo kontakto, pagamintos iš titano.  Fiksuojamos Ø 4,5 mm kortikaliniais ir Ø 6,5 mm spongioziniais sraigtais.",1,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E2528),\"\", PRODUCT(C2528,E2528))","v":""}]
["2.326.1.","14 skylių"]
["2.327.","Plokštelės dinaminės, kompresinės, 4 mm storio, 13-14 mm pločio, mažo kontakto, pagamintos iš titano.  Fiksuojamos Ø 4,5 mm kortikaliniais ir Ø 6,5 mm spongioziniais sraigtais.",1,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E2530),\"\", PRODUCT(C2530,E2530))","v":""}]
["2.327.1.","16 skylių"]
["2.328.","Plokštelės dinaminės, kompresinės, 5,0 mm storio, 17-18 mm pločio, su kompresinėm kiaurymėm, pagamintos iš titano.  Fiksuojamos Ø 4,5 mm kortikaliniais ir Ø 6,5 mm spongioziniais sraigtais.",2,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E2532),\"\", PRODUCT(C2532,E2532))","v":""}]
["2.328.1.","5 skylių"]
["2.329.","Plokštelės dinaminės, kompresinės, 5,0 mm storio, 17-18 mm pločio, su kompresinėm kiaurymėm, pagamintos iš titano.  Fiksuojamos Ø 4,5 mm kortikaliniais ir Ø 6,5 mm spongioziniais sraigtais.",2,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E2534),\"\", PRODUCT(C2534,E2534))","v":""}]
["2.329.1.","6 skylių"]
["2.330.","Plokštelės dinaminės, kompresinės, 5,0 mm storio, 17-18 mm pločio, su kompresinėm kiaurymėm, pagamintos iš titano.  Fiksuojamos Ø 4,5 mm kortikaliniais ir Ø 6,5 mm spongioziniais sraigtais.",2,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E2536),\"\", PRODUCT(C2536,E2536))","v":""}]
["2.330.1.","7 skylių"]
["2.331.","Plokštelės dinaminės, kompresinės, 5,0 mm storio, 17-18 mm pločio, su kompresinėm kiaurymėm, pagamintos iš titano.  Fiksuojamos Ø 4,5 mm kortikaliniais ir Ø 6,5 mm spongioziniais sraigtais.",2,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E2538),\"\", PRODUCT(C2538,E2538))","v":""}]
["2.331.1.","8 skylių"]
["2.332.","Plokštelės dinaminės, kompresinės, 5,0 mm storio, 17-18 mm pločio, su kompresinėm kiaurymėm, pagamintos iš titano.  Fiksuojamos Ø 4,5 mm kortikaliniais ir Ø 6,5 mm spongioziniais sraigtais.",2,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E2540),\"\", PRODUCT(C2540,E2540))","v":""}]
["2.332.1.","9 skylių"]
["2.333.","Plokštelės dinaminės, kompresinės, 5,0 mm storio, 17-18 mm pločio, su kompresinėm kiaurymėm, pagamintos iš titano.  Fiksuojamos Ø 4,5 mm kortikaliniais ir Ø 6,5 mm spongioziniais sraigtais.",2,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E2542),\"\", PRODUCT(C2542,E2542))","v":""}]
["2.333.1.","10 skylių"]
["2.334.","Plokštelės dinaminės, kompresinės, 5,0 mm storio, 17-18 mm pločio, su kompresinėm kiaurymėm, pagamintos iš titano.  Fiksuojamos Ø 4,5 mm kortikaliniais ir Ø 6,5 mm spongioziniais sraigtais.",2,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E2544),\"\", PRODUCT(C2544,E2544))","v":""}]
["2.334.1.","12 skylių"]
["2.335.","Plokštelės dinaminės, kompresinės, 5,0 mm storio, 17-18 mm pločio, su kompresinėm kiaurymėm, pagamintos iš titano.  Fiksuojamos Ø 4,5 mm kortikaliniais ir Ø 6,5 mm spongioziniais sraigtais.",2,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E2546),\"\", PRODUCT(C2546,E2546))","v":""}]
["2.335.1.","14 skylių"]
["2.336.","Plokštelės dinaminės, kompresinės, 5,0 mm storio, 17-18 mm pločio, su kompresinėm kiaurymėm, pagamintos iš titano.  Fiksuojamos Ø 4,5 mm kortikaliniais ir Ø 6,5 mm spongioziniais sraigtais.",2,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E2548),\"\", PRODUCT(C2548,E2548))","v":""}]
["2.336.1.","16 skylių"]
["2.337.","Plokštelės dinaminės, kompresinės, 4 mm storio, 13-14 mm pločio, su kompresinėm kiaurymėm, pagamintos iš titano.  Fiksuojamos Ø 4,5 mm kortikaliniais ir Ø 6,5 mm spongioziniais sraigtais",1,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E2550),\"\", PRODUCT(C2550,E2550))","v":""}]
["2.337.1.","4 skylių"]
["2.338.","Plokštelės dinaminės, kompresinės, 4 mm storio, 13-14 mm pločio, su kompresinėm kiaurymėm, pagamintos iš titano.  Fiksuojamos Ø 4,5 mm kortikaliniais ir Ø 6,5 mm spongioziniais sraigtais",1,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E2552),\"\", PRODUCT(C2552,E2552))","v":""}]
["2.338.1.","5 skylių"]
["2.339.","Plokštelės dinaminės, kompresinės, 4 mm storio, 13-14 mm pločio, su kompresinėm kiaurymėm, pagamintos iš titano.  Fiksuojamos Ø 4,5 mm kortikaliniais ir Ø 6,5 mm spongioziniais sraigtais",2,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E2554),\"\", PRODUCT(C2554,E2554))","v":""}]
["2.339.1.","6 skylių"]
["2.340.","Plokštelės dinaminės, kompresinės, 4 mm storio, 13-14 mm pločio, su kompresinėm kiaurymėm, pagamintos iš titano.  Fiksuojamos Ø 4,5 mm kortikaliniais ir Ø 6,5 mm spongioziniais sraigtais",2,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E2556),\"\", PRODUCT(C2556,E2556))","v":""}]
["2.340.1.","7 skylių"]
["2.341.","Plokštelės dinaminės, kompresinės, 4 mm storio, 13-14 mm pločio, su kompresinėm kiaurymėm, pagamintos iš titano.  Fiksuojamos Ø 4,5 mm kortikaliniais ir Ø 6,5 mm spongioziniais sraigtais",2,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E2558),\"\", PRODUCT(C2558,E2558))","v":""}]
["2.341.1.","8 skylių"]
["2.342.","Plokštelės dinaminės, kompresinės, 4 mm storio, 13-14 mm pločio, su kompresinėm kiaurymėm, pagamintos iš titano.  Fiksuojamos Ø 4,5 mm kortikaliniais ir Ø 6,5 mm spongioziniais sraigtais",2,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E2560),\"\", PRODUCT(C2560,E2560))","v":""}]
["2.342.1.","9 skylių"]
["2.343.","Plokštelės dinaminės, kompresinės, 4 mm storio, 13-14 mm pločio, su kompresinėm kiaurymėm, pagamintos iš titano.  Fiksuojamos Ø 4,5 mm kortikaliniais ir Ø 6,5 mm spongioziniais sraigtais",2,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E2562),\"\", PRODUCT(C2562,E2562))","v":""}]
["2.343.1.","10 skylių"]
["2.344.","Plokštelės dinaminės, kompresinės, 4 mm storio, 13-14 mm pločio, su kompresinėm kiaurymėm, pagamintos iš titano.  Fiksuojamos Ø 4,5 mm kortikaliniais ir Ø 6,5 mm spongioziniais sraigtais",2,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E2564),\"\", PRODUCT(C2564,E2564))","v":""}]
["2.344.1.","12 skylių"]
["2.345.","Plokštelės dinaminės, kompresinės, 4 mm storio, 13-14 mm pločio, su kompresinėm kiaurymėm, pagamintos iš titano.  Fiksuojamos Ø 4,5 mm kortikaliniais ir Ø 6,5 mm spongioziniais sraigtais",2,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E2566),\"\", PRODUCT(C2566,E2566))","v":""}]
["2.345.1.","14 skylių"]
["2.346.","Plokštelės dinaminės, kompresinės, 4 mm storio, 13-14 mm pločio, su kompresinėm kiaurymėm, pagamintos iš titano.  Fiksuojamos Ø 4,5 mm kortikaliniais ir Ø 6,5 mm spongioziniais sraigtais",2,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E2568),\"\", PRODUCT(C2568,E2568))","v":""}]
["2.346.1.","16 skylių"]
["2.347.","L formos atraminės plokštelės, plokštelės kraštai su įkirtomis tarp skylių, 2,0 mm storio, 16,0 mm pločio, 3 kiaurymės “galvoje”, pagamintos iš titano.  Fiksuojamos Ø 4,5 mm kortikaliniais ir Ø 6,5 mm spongioziniais sraigtais.",2,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E2570),\"\", PRODUCT(C2570,E2570))","v":""}]
["2.347.1.","dešinės pusės, 4 skylių"]
["2.348.","L formos atraminės plokštelės, plokštelės kraštai su įkirtomis tarp skylių, 2,0 mm storio, 16,0 mm pločio, 3 kiaurymės “galvoje”, pagamintos iš titano.  Fiksuojamos Ø 4,5 mm kortikaliniais ir Ø 6,5 mm spongioziniais sraigtais.",2,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E2572),\"\", PRODUCT(C2572,E2572))","v":""}]
["2.348.1.","dešinės pusės, 6 skylių"]
["2.349.","L formos atraminės plokštelės, plokštelės kraštai su įkirtomis tarp skylių, 2,0 mm storio, 16,0 mm pločio, 3 kiaurymės “galvoje”, pagamintos iš titano.  Fiksuojamos Ø 4,5 mm kortikaliniais ir Ø 6,5 mm spongioziniais sraigtais.",2,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E2574),\"\", PRODUCT(C2574,E2574))","v":""}]
["2.349.1.","dešinės pusės, 8 skylių"]
["2.350.","L formos atraminės plokštelės, plokštelės kraštai su įkirtomis tarp skylių, 2,0 mm storio, 16,0 mm pločio, 3 kiaurymės “galvoje”, pagamintos iš titano.  Fiksuojamos Ø 4,5 mm kortikaliniais ir Ø 6,5 mm spongioziniais sraigtais.",2,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E2576),\"\", PRODUCT(C2576,E2576))","v":""}]
["2.350.1.","kairės pusės, 4 skylių"]
["2.351.","L formos atraminės plokštelės, plokštelės kraštai su įkirtomis tarp skylių, 2,0 mm storio, 16,0 mm pločio, 3 kiaurymės “galvoje”, pagamintos iš titano.  Fiksuojamos Ø 4,5 mm kortikaliniais ir Ø 6,5 mm spongioziniais sraigtais.",2,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E2578),\"\", PRODUCT(C2578,E2578))","v":""}]
["2.351.1.","kairės pusės, 6 skylių"]
["2.352.","L formos atraminės plokštelės, plokštelės kraštai su įkirtomis tarp skylių, 2,0 mm storio, 16,0 mm pločio, 3 kiaurymės “galvoje”, pagamintos iš titano.  Fiksuojamos Ø 4,5 mm kortikaliniais ir Ø 6,5 mm spongioziniais sraigtais.",2,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E2580),\"\", PRODUCT(C2580,E2580))","v":""}]
["2.352.1.","kairės pusės, 8 skylių"]
["2.353.","4,5 mm kortikaliniai sraigtai, pilnu sriegiu, pagaminti iš plieno.",400,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E2582),\"\", PRODUCT(C2582,E2582))","v":""}]
["2.353.1.","Nuo 12 mm iki 30"]
["2.354.","4,5 mm kortikaliniai sraigtai, pilnu sriegiu, pagaminti iš plieno.",400,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E2584),\"\", PRODUCT(C2584,E2584))","v":""}]
["2.354.1.","Nuo 32 mm iki 60 mm "]
["2.355.","4,5 mm kortikaliniai sraigtai, pilnu sriegiu, pagaminti iš plieno.",300,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E2586),\"\", PRODUCT(C2586,E2586))","v":""}]
["2.355.1.","Nuo 62 mm iki 80 mm"]
["2.356.","4,5 mm kortikaliniai sraigtai, daliniu sriegiu, pagaminti iš plieno. ",50,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E2588),\"\", PRODUCT(C2588,E2588))","v":""}]
["2.356.1."," Nuo 20 mm iki 60 mm kas 2 mm"]
["2.357.","4,5 mm kortikaliniai sraigtai, daliniu sriegiu, pagaminti iš titano lydinio. ",50,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E2590),\"\", PRODUCT(C2590,E2590))","v":""}]
["2.357.1."," Nuo 20 mm iki 60 mm kas 2 mm"]
["2.358.","4,5 mm maleoliariniai sraigtai, daliniu sriegiu, pagaminti iš plieno.",100,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E2592),\"\", PRODUCT(C2592,E2592))","v":""}]
["2.358.1."," Nuo 25 mm iki 80 mm kas 5mm"]
["2.359.","6,5 mm spongioziniai sraigtai, pilnu sriegiu, pagaminti iš medicininio plieno.",100,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E2594),\"\", PRODUCT(C2594,E2594))","v":""}]
["2.359.1."," Nuo 25 mm iki 110 mm kas 5 mm"]
["2.360.","6,5 mm spongioziniai sraigtai, sriegio ilgis 32 mm, pagaminti iš plieno.",50,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E2596),\"\", PRODUCT(C2596,E2596))","v":""}]
["2.360.1."," Nuo 35 mm iki 110 mm kas 5 mm"]
["2.361.","6,5 mm spongioziniai sraigtai, sriegio ilgis 16 mm, pagaminti iš plieno. ",50,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E2598),\"\", PRODUCT(C2598,E2598))","v":""}]
["2.361.1."," Nuo 35 mm iki 110 mm kas 5 mm"]
["2.362.","Tarpiklis 6,5 mm spongioziniams sraigtams, pagamintas iš plieno",20,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E2600),\"\", PRODUCT(C2600,E2600))","v":""}]
["2.362.1.","Tarpiklis 6,5 mm spongioziniams sraigtams, pagamintas iš plieno"]
["2.363.","Tarpiklis 6,5 mm spongioziniams sraigtams, pagamintas iš titano lydinio",20,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E2602),\"\", PRODUCT(C2602,E2602))","v":""}]
["2.363.1.","Tarpiklis 6,5 mm spongioziniams sraigtams, pagamintas iš titano lydinio"]
["2.364.","Privaloma pateikti instrumentus panaudos būdu. Instrumentai, skirti darbui su užrakinamų titaninių plokštelių sistema, naudojama su Ø 5,0 mm užrakinamais sraigtais. Privaloma pateikti 3 rinkinius. Vieno rinkinio sudėtis:",3,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E2604),\"\", PRODUCT(C2604,E2604))","v":""}]
["2.364.1.","Konteineris, skirtas instrumentų ir sraigtų sterilizavimui - vnt. 1"]
["2.364.2.","Dėklas Ø 4,5 mm, 5,0 mm ir 6,5 mm sraigtams, įstatomas į instrumentų ir sraigtų sterilizavimo konteinerį; su sraigtų ilgio matuokle  - vnt. 1"]
["2.364.3.","Plokštelių sterilizavimo konteineris  - vnt. 1"]
["2.364.4.","Universalus (dvipusis) grąžto kreiptuvas, tinkantis Ø 6,5 mm ir Ø 3,2 mm grąžtams  - vnt. 1"]
["2.364.5.","Universalus (dvipusis) grąžto kreiptuvas, tinkantis Ø 4,5 mm ir Ø 3,2 mm grąžtams  - vnt. 1"]
["2.364.6.","Instrumentas sraigto su prasukta galvute išėmimui, tinkantis 5,0 mm skersmens sraigtams  - vnt. 1"]
["2.364.7.","Grąžtas Ø 4,5 mm, 145 ± 3,0 mm ilgio, nerūdyjančio plieno - vnt. 2"]
["2.364.8.","Grąžtas Ø 4,1 mm, nerūdyjančio plieno  - vnt. 2"]
["2.364.9.","Grąžtas Ø 3,2 mm, 145 ± 3,0 mm ilgio, nerūdyjančio plieno  - vnt. 2"]
["2.364.10.","Aštrios žnyplės lūžgalių repozicijai ir fiksacijai, 215 ± 3,0 mm ilgio, praplatintos, dantytais galais  - vnt. 1"]
["2.364.11.","Aštrios žnyplės lūžgalių reparacijai ir fiksacijai, 220 ± 3,0 mm ilgio, siauros, smailais galais  - vnt. 1"]
["2.364.12.","Kiaurymės gylio matuoklis, matavimo skalė 10÷90 mm  - vnt. 1"]
["2.364.13.","Universali T formos rankena su instrumento greito pajungimo  jungtimi su Ø 4,5 mm fiksacine kiauryme  - vnt. 1"]
["2.364.14.","Trepanas lūžusio sraigto pašalinimui, Ø 8 mm, 150 mm ilgio  - vnt. 1"]
["2.364.15.","Sriegiklis Ø 6,5 mm  - vnt. 1"]
["2.364.16.","Sriegiklis Ø 4,5 mm  - vnt. 1"]
["2.364.17.","Lenkikliai plokštelei, kairės pusės  - vnt. 1"]
["2.364.18.","Lenkikliai plokštelei, dešinės pusės  - vnt. 1"]
["2.364.19.","Sunkaus svorio lenkiklis plokstelėms, su 290 ± 3,0 mm ilgio rankena, tinkantis iki 5 mm storio plokštelių lenkimui   - vnt. 1"]
["2.364.20.","Šešiabriaunis atsuktuvas 245 ± 3,0 mm ilgio, atstumas  tarp šešiabriaunio plokštumų 3,5 mm  - vnt. 1"]
["2.364.21.","Sraigtų laikymo įvorė  - vnt. 1"]
["2.364.22.","Žnyplės, skirtos kaulo ir plokštelės fiksacijai, dantytais galais, 260 ± 1,0 mm ilgio  - vnt. 2"]
["2.364.23.","Ø 4,1 mm grąžto nukreipiklis, 100 ± 1,0 mm ilgio  - vnt. 3"]
["2.364.24.","Grąžtas su atrama gręžimo gylio apribojimui, Ø 4,1 mm, 220 ± 1,0 mm ilgio, su gylio matavimo skale 8 ÷ 90 mm  - vnt. 2"]
["2.364.25.","Ø 2,0 mm \"Kiršnerio\" vielų nukreipiklis  - vnt. 1"]
["2.364.26.","Šešiakampės žvaigždės formos atsuktuvas užrakinamiems sraigtams, apribojantis priveržimo jėgą, 250 ± 2,0 mm ilgio  - vnt. 1"]
["2.364.27.","Užrakinamų sraigtų laikymo įvorė  - vnt. 1"]
["2.364.28.","Specialus T formos atsuktuvas, skirtas užrakinamų sraigtų išsukimui  - vnt. 1"]
["2.364.29.","Lenktas raktas su šešiakampiu galu, atstumas tarp šešiabriaunio plokštumų 3,5 mm  - vnt. 1"]
["2.364.30.","Atsuktuvas 5,0 mm užrakinamiems sraigtams, įsistatantis į elektrinį jėgos instrumentą  - vnt. 1"]
["2.364.31.","Grąžtas metalui, skirtas prasukto sraigto galvutės nugręžimui  - vnt. 1"]
["2.364.32.","Kiršnerio viela su aštriu trikampiu išgalandinimu, 2,0 mm skersmens, 230 mm ilgio  - vnt. 3"]
["2.364.33.","Konteineris, skirtas instrumentų sterilizavimui  - vnt. 1"]
["2.364.34.","Implantų sterilizavimo padėklas  - vnt. 1"]
["2.364.35.","Blauzdikaulio medialinės plokštelės proksimalinei korekcinei osteotomijai fiksuoti nukreipimo blokelis  - vnt. 1"]
["2.364.36.","Nukreipimo blokelis proksimalinio blauzdikaulio galo šoninei plokštelei, kairės pusės  - vnt. 1"]
["2.364.37.","Nukreipimo blokelis proksimalinio blauzdikaulio galo šoninei plokštelei, dešinės pusės  - vnt. 1"]
["2.364.38.","Nukreipimo blokelis distalinio šlaunikaulio galo šoninei plokštelei, kairės pusės  - vnt. 1"]
["2.364.39.","Nukreipimo blokelis distalinio šlaunikaulio galo šoninei plokštelei, dešinės pusės  - vnt. 1"]
["2.364.40.","Tarpo matuoklis  - vnt. 1"]
["2.364.41.","Praplėtėjas  - vnt. 1"]
["2.364.42.","Kaltas, 10 mm  - vnt. 1"]
["2.364.43.","Kaltas, 15 mm  - vnt. 1"]
["2.364.44.","Kaltas, 20 mm  - vnt. 1"]
["2.364.45.","Kaltas, 25 mm  - vnt. 1"]
[null,null,null,null,"Suma be PVM",{"$f":"SUM(F1846:F2649)","v":0}]
[null,null,null,null,"PVM suma"]
[null,null,null,null,"Suma su PVM",{"$f":"IF(ISBLANK(F2651), \"\", SUM(F2650:F2651))","v":""}]
[]
["3.","Intramedulinės vinys ir išorinės fiksacijos aparatai.  Intramedulinės vinys, sraigtai ir panaudos būdu pateikiami instrumentai privalo būti pagaminti to paties gamintojo."]
["3.1.","Ø 7,0 mm intramedulinės žąstikaulio vinys.  Intramedulinės žąstikaulio vinys, pagamintos iš titano lydinio.  3 kiaurymės proksimalinėje vinies dalyje ir 2 kiaurymės (iš kurių viena pailga) distalinėje vinies dalyje",1,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E2655),\"\", PRODUCT(C2655,E2655))","v":""}]
["3.1.1.","7 mm x 140 mm"]
["3.2.","Ø 7,0 mm intramedulinės žąstikaulio vinys.  Intramedulinės žąstikaulio vinys, pagamintos iš titano lydinio.  3 kiaurymės proksimalinėje vinies dalyje ir 2 kiaurymės (iš kurių viena pailga) distalinėje vinies dalyje",1,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E2657),\"\", PRODUCT(C2657,E2657))","v":""}]
["3.2.1.","7 mm x 160 mm"]
["3.3.","Ø 7,0 mm intramedulinės žąstikaulio vinys.  Intramedulinės žąstikaulio vinys, pagamintos iš titano lydinio.  3 kiaurymės proksimalinėje vinies dalyje ir 2 kiaurymės (iš kurių viena pailga) distalinėje vinies dalyje",1,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E2659),\"\", PRODUCT(C2659,E2659))","v":""}]
["3.3.1.","7 mm x 180 mm"]
["3.4.","Ø 7,0 mm intramedulinės žąstikaulio vinys.  Intramedulinės žąstikaulio vinys, pagamintos iš titano lydinio.  3 kiaurymės proksimalinėje vinies dalyje ir 2 kiaurymės (iš kurių viena pailga) distalinėje vinies dalyje",1,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E2661),\"\", PRODUCT(C2661,E2661))","v":""}]
["3.4.1.","7 mm x 200 mm"]
["3.5.","Ø 7,0 mm intramedulinės žąstikaulio vinys.  Intramedulinės žąstikaulio vinys, pagamintos iš titano lydinio.  3 kiaurymės proksimalinėje vinies dalyje ir 2 kiaurymės (iš kurių viena pailga) distalinėje vinies dalyje",1,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E2663),\"\", PRODUCT(C2663,E2663))","v":""}]
["3.5.1.","7 mm x 220 mm"]
["3.6.","Ø 7,0 mm intramedulinės žąstikaulio vinys.  Intramedulinės žąstikaulio vinys, pagamintos iš titano lydinio.  3 kiaurymės proksimalinėje vinies dalyje ir 2 kiaurymės (iš kurių viena pailga) distalinėje vinies dalyje",1,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E2665),\"\", PRODUCT(C2665,E2665))","v":""}]
["3.6.1.","7 mm x 240 mm"]
["3.7.","Ø 7,0 mm intramedulinės žąstikaulio vinys.  Intramedulinės žąstikaulio vinys, pagamintos iš titano lydinio.  3 kiaurymės proksimalinėje vinies dalyje ir 2 kiaurymės (iš kurių viena pailga) distalinėje vinies dalyje",1,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E2667),\"\", PRODUCT(C2667,E2667))","v":""}]
["3.7.1.","7 mm x 260 mm"]
["3.8.","Ø 7,0 mm intramedulinės žąstikaulio vinys.  Intramedulinės žąstikaulio vinys, pagamintos iš titano lydinio.  3 kiaurymės proksimalinėje vinies dalyje ir 2 kiaurymės (iš kurių viena pailga) distalinėje vinies dalyje",1,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E2669),\"\", PRODUCT(C2669,E2669))","v":""}]
["3.8.1.","7 mm x 280 mm"]
["3.9.","Ø 7,0 mm intramedulinės žąstikaulio vinys.  Intramedulinės žąstikaulio vinys, pagamintos iš titano lydinio.  3 kiaurymės proksimalinėje vinies dalyje ir 2 kiaurymės (iš kurių viena pailga) distalinėje vinies dalyje",1,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E2671),\"\", PRODUCT(C2671,E2671))","v":""}]
["3.9.1.","7 mm x 300 mm"]
["3.10.","Ø 8,0 mm intramedulinės žąstikaulio vinys.  Intramedulinės žąstikaulio vinys, pagamintos iš titano lydinio.  3 kiaurymės proksimalinėje vinies dalyje ir 2 kiaurymės (iš kurių viena pailga) distalinėje vinies dalyje",1,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E2673),\"\", PRODUCT(C2673,E2673))","v":""}]
["3.10.1.","8 mm x 140 mm"]
["3.11.","Ø 8,0 mm intramedulinės žąstikaulio vinys.  Intramedulinės žąstikaulio vinys, pagamintos iš titano lydinio.  3 kiaurymės proksimalinėje vinies dalyje ir 2 kiaurymės (iš kurių viena pailga) distalinėje vinies dalyje",2,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E2675),\"\", PRODUCT(C2675,E2675))","v":""}]
["3.11.1.","8 mm x 160 mm"]
["3.12.","Ø 8,0 mm intramedulinės žąstikaulio vinys.  Intramedulinės žąstikaulio vinys, pagamintos iš titano lydinio.  3 kiaurymės proksimalinėje vinies dalyje ir 2 kiaurymės (iš kurių viena pailga) distalinėje vinies dalyje",2,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E2677),\"\", PRODUCT(C2677,E2677))","v":""}]
["3.12.1.","8 mm x 180 mm"]
["3.13.","Ø 8,0 mm intramedulinės žąstikaulio vinys.  Intramedulinės žąstikaulio vinys, pagamintos iš titano lydinio.  3 kiaurymės proksimalinėje vinies dalyje ir 2 kiaurymės (iš kurių viena pailga) distalinėje vinies dalyje",2,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E2679),\"\", PRODUCT(C2679,E2679))","v":""}]
["3.13.1.","8 mm x 200 mm"]
["3.14.","Ø 8,0 mm intramedulinės žąstikaulio vinys.  Intramedulinės žąstikaulio vinys, pagamintos iš titano lydinio.  3 kiaurymės proksimalinėje vinies dalyje ir 2 kiaurymės (iš kurių viena pailga) distalinėje vinies dalyje",6,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E2681),\"\", PRODUCT(C2681,E2681))","v":""}]
["3.14.1.","8 mm x 220 mm"]
["3.15.","Ø 8,0 mm intramedulinės žąstikaulio vinys.  Intramedulinės žąstikaulio vinys, pagamintos iš titano lydinio.  3 kiaurymės proksimalinėje vinies dalyje ir 2 kiaurymės (iš kurių viena pailga) distalinėje vinies dalyje",8,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E2683),\"\", PRODUCT(C2683,E2683))","v":""}]
["3.15.1.","8 mm x 240 mm"]
["3.16.","Ø 8,0 mm intramedulinės žąstikaulio vinys.  Intramedulinės žąstikaulio vinys, pagamintos iš titano lydinio.  3 kiaurymės proksimalinėje vinies dalyje ir 2 kiaurymės (iš kurių viena pailga) distalinėje vinies dalyje",2,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E2685),\"\", PRODUCT(C2685,E2685))","v":""}]
["3.16.1.","8 mm x 260 mm"]
["3.17.","Ø 8,0 mm intramedulinės žąstikaulio vinys.  Intramedulinės žąstikaulio vinys, pagamintos iš titano lydinio.  3 kiaurymės proksimalinėje vinies dalyje ir 2 kiaurymės (iš kurių viena pailga) distalinėje vinies dalyje",2,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E2687),\"\", PRODUCT(C2687,E2687))","v":""}]
["3.17.1.","8 mm x 280 mm"]
["3.18.","Ø 8,0 mm intramedulinės žąstikaulio vinys.  Intramedulinės žąstikaulio vinys, pagamintos iš titano lydinio.  3 kiaurymės proksimalinėje vinies dalyje ir 2 kiaurymės (iš kurių viena pailga) distalinėje vinies dalyje",1,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E2689),\"\", PRODUCT(C2689,E2689))","v":""}]
["3.18.1.","8 mm x 300 mm"]
["3.19.","Ø 9,0 mm intramedulinės žąstikaulio vinys.  Intramedulinės žąstikaulio vinys, pagamintos iš titano lydinio.  3 kiaurymės proksimalinėje vinies dalyje ir 2 kiaurymės (iš kurių viena pailga) distalinėje vinies dalyje",1,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E2691),\"\", PRODUCT(C2691,E2691))","v":""}]
["3.19.1.","9 mm x 140 mm"]
["3.20.","Ø 9,0 mm intramedulinės žąstikaulio vinys.  Intramedulinės žąstikaulio vinys, pagamintos iš titano lydinio.  3 kiaurymės proksimalinėje vinies dalyje ir 2 kiaurymės (iš kurių viena pailga) distalinėje vinies dalyje",2,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E2693),\"\", PRODUCT(C2693,E2693))","v":""}]
["3.20.1.","9 mm x 160 mm"]
["3.21.","Ø 9,0 mm intramedulinės žąstikaulio vinys.  Intramedulinės žąstikaulio vinys, pagamintos iš titano lydinio.  3 kiaurymės proksimalinėje vinies dalyje ir 2 kiaurymės (iš kurių viena pailga) distalinėje vinies dalyje",3,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E2695),\"\", PRODUCT(C2695,E2695))","v":""}]
["3.21.1.","9 mm x 180 mm"]
["3.22.","Ø 9,0 mm intramedulinės žąstikaulio vinys.  Intramedulinės žąstikaulio vinys, pagamintos iš titano lydinio.  3 kiaurymės proksimalinėje vinies dalyje ir 2 kiaurymės (iš kurių viena pailga) distalinėje vinies dalyje",14,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E2697),\"\", PRODUCT(C2697,E2697))","v":""}]
["3.22.1.","9 mm x 200 mm"]
["3.23.","Ø 9,0 mm intramedulinės žąstikaulio vinys.  Intramedulinės žąstikaulio vinys, pagamintos iš titano lydinio.  3 kiaurymės proksimalinėje vinies dalyje ir 2 kiaurymės (iš kurių viena pailga) distalinėje vinies dalyje",25,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E2699),\"\", PRODUCT(C2699,E2699))","v":""}]
["3.23.1.","9 mm x 220 mm"]
["3.24.","Ø 9,0 mm intramedulinės žąstikaulio vinys.  Intramedulinės žąstikaulio vinys, pagamintos iš titano lydinio.  3 kiaurymės proksimalinėje vinies dalyje ir 2 kiaurymės (iš kurių viena pailga) distalinėje vinies dalyje",25,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E2701),\"\", PRODUCT(C2701,E2701))","v":""}]
["3.24.1.","9 mm x 240 mm"]
["3.25.","Ø 9,0 mm intramedulinės žąstikaulio vinys.  Intramedulinės žąstikaulio vinys, pagamintos iš titano lydinio.  3 kiaurymės proksimalinėje vinies dalyje ir 2 kiaurymės (iš kurių viena pailga) distalinėje vinies dalyje",15,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E2703),\"\", PRODUCT(C2703,E2703))","v":""}]
["3.25.1.","9 mm x 260 mm"]
["3.26.","Ø 9,0 mm intramedulinės žąstikaulio vinys.  Intramedulinės žąstikaulio vinys, pagamintos iš titano lydinio.  3 kiaurymės proksimalinėje vinies dalyje ir 2 kiaurymės (iš kurių viena pailga) distalinėje vinies dalyje",5,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E2705),\"\", PRODUCT(C2705,E2705))","v":""}]
["3.26.1.","9 mm x 280 mm"]
["3.27.","Ø 9,0 mm intramedulinės žąstikaulio vinys.  Intramedulinės žąstikaulio vinys, pagamintos iš titano lydinio.  3 kiaurymės proksimalinėje vinies dalyje ir 2 kiaurymės (iš kurių viena pailga) distalinėje vinies dalyje",1,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E2707),\"\", PRODUCT(C2707,E2707))","v":""}]
["3.27.1.","9 mm x 300 mm"]
["3.28.","Ø 3,5 mm sraigtai, pilnu sriegiu, savisriegiai, pagaminti iš titano lydinio. Naudojami Ø 7 mm ir Ø 8 mm vinių distaliniame gale.",60,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E2709),\"\", PRODUCT(C2709,E2709))","v":""}]
["3.28.1.","Nuo 20 mm iki 38 mm kas 2 mm"]
["3.29.","Ø 3,5 mm sraigtai, pilnu sriegiu, savisriegiai, pagaminti iš titano lydinio. Naudojami Ø 7 mm ir Ø 8 mm vinių distaliniame gale.",40,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E2711),\"\", PRODUCT(C2711,E2711))","v":""}]
["3.29.1.","Nuo 40 mm iki 60 mm kas 2 mm"]
["3.30.","Ø 4,8 mm sraigtai, pilnu sriegiu, savisriegiai, pagaminti iš titano lydinio. Naudojami Ø 7,0 mm ir Ø 8,0 mm vinių proksimaliniame gale, Ø 9,0 mm vinių proksimaliniame ir distaliniame galuose.",210,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E2713),\"\", PRODUCT(C2713,E2713))","v":""}]
["3.30.1.","Nuo 20 mm iki 38 mm kas 2 mm"]
["3.31.","Ø 4,8 mm sraigtai, pilnu sriegiu, savisriegiai, pagaminti iš titano lydinio. Naudojami Ø 7,0 mm ir Ø 8,0 mm vinių proksimaliniame gale, Ø 9,0 mm vinių proksimaliniame ir distaliniame galuose.",50,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E2715),\"\", PRODUCT(C2715,E2715))","v":""}]
["3.31.1.","Nuo 40 mm iki 60 mm kas 2 mm"]
["3.32.","Ø 5,0 mm sraigtai, daliniu sriegiu, savisriegiai, pagaminti iš titano lydinio. Naudojami Ø 7,0 mm, Ø 8,0 mm ir Ø 9,0 mm vinių proksimaliniame gale.",40,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E2717),\"\", PRODUCT(C2717,E2717))","v":""}]
["3.32.1.","Nuo 30 mm iki 38 mm kas 2 mm"]
["3.33.","Ø 5,0 mm sraigtai, daliniu sriegiu, savisriegiai, pagaminti iš titano lydinio. Naudojami Ø 7,0 mm, Ø 8,0 mm ir Ø 9,0 mm vinių proksimaliniame gale.",40,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E2719),\"\", PRODUCT(C2719,E2719))","v":""}]
["3.33.1.","Nuo 40 mm iki 60 mm kas 2 mm"]
["3.34.","Žąstikaulio vinies aklė, pagaminta iš titano lydinio",40,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E2721),\"\", PRODUCT(C2721,E2721))","v":""}]
["3.34.1.","Žąstikaulio vinies aklė, pagaminta iš titano lydinio"]
["3.35.","Delnakaulių išorinės fiksacijos aparatas pagamintas iš nerūdijančio plieno (arba analogiškos medžiagos), su dviem pagrindais, ant kurių veržlėmis užfiksuojami du vielų fiksatoriai, skirti 4 vieloms pritvirtinti. Fiksatoriaus pagrindai yra sujungti jungiamuoju mechanizmu, galinčiu reikiamu kampu fiksuoti abu pagrindus.",5,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E2723),\"\", PRODUCT(C2723,E2723))","v":""}]
["3.35.1.","65 mm ilgio fiksatorius"]
["3.36.","Delnakaulių išorinės fiksacijos aparatas pagamintas iš nerūdijančio plieno (arba analogiškos medžiagos), su dviem pagrindais, ant kurių veržlėmis užfiksuojami du vielų fiksatoriai, skirti 4 vieloms pritvirtinti. Fiksatoriaus pagrindai yra sujungti jungiamuoju mechanizmu, galinčiu reikiamu kampu fiksuoti abu pagrindus.",5,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E2725),\"\", PRODUCT(C2725,E2725))","v":""}]
["3.36.1.","75 mm ilgio fiksatorius"]
["3.37.","Delnakaulių išorinės fiksacijos aparatas pagamintas iš nerūdijančio plieno (arba analogiškos medžiagos), su dviem pagrindais, ant kurių veržlėmis užfiksuojami du vielų fiksatoriai, skirti 4 vieloms pritvirtinti. Fiksatoriaus pagrindai yra sujungti jungiamuoju mechanizmu, galinčiu reikiamu kampu fiksuoti abu pagrindus.",5,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E2727),\"\", PRODUCT(C2727,E2727))","v":""}]
["3.37.1.","85 mm ilgio fiksatorius"]
["3.38.","Kiršnerio viela, kurios vienas galas su sriegiu, Vielos ilgis 100 mm, skersmuo 2,0 mm",100,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E2729),\"\", PRODUCT(C2729,E2729))","v":""}]
["3.38.1.","Kiršnerio viela, kurios vienas galas su sriegiu, Vielos ilgis 100 mm, skersmuo 2,0 mm"]
["3.39."," Riešo išorinės fiksacijos aparatas pagamintas iš nerūdijančio plieno (arba analogiškos medžiagos).",5,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E2731),\"\", PRODUCT(C2731,E2731))","v":""}]
["3.39.1."," Riešo išorinės fiksacijos aparatas pagamintas iš nerūdijančio plieno (arba analogiškos medžiagos). Aparato pagrindas yra 2 pusiau nupjauti vamzdelio formos pagrindai. Vienas pagrindas yra 83 mm ilgio.  Kitas pagrindas yra 123 mm ilgio.  Pagrindai yra sujungti šarnyru, kuris, nustačius reikiamą kampą, yra sutvirtinamas, kad nejudėtų.  Du strypų fiksatoriai, 22 mm ilgio, skirti fiksuoti 2 strypams, atstumas tarp strypų 14 mm. Vienas fiksatorius tvirtinamas sraigtu ir gali judėti 80 mm atstumu.  Kitas fiksatorius tvirtinamas sraigtu ir gali judėti 40 mm atstumu.  Strypų fiksavimo kampas taip pat gali būti keičiamas strypų fiksatorius sukant 360° kampu."]
["3.40.","Strypo ašies Ø 4 mm, sriegio Ø platėjantis nuo 2,5 mm iki 3,0 mm, visas strypo ilgis 70 mm, sriegio ilgis 20 mm.",40,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E2733),\"\", PRODUCT(C2733,E2733))","v":""}]
["3.40.1.","Strypo ašies Ø 4 mm, sriegio Ø platėjantis nuo 2,5 mm iki 3,0 mm, visas strypo ilgis 70 mm, sriegio ilgis 20 mm."]
["3.41.","Strypo ašies Ø 4 mm, sriegio Ø platėjantis nuo 2,5 mm iki 3,0 mm, visas strypo ilgis 80 mm, sriegio ilgis 35 mm.",40,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E2735),\"\", PRODUCT(C2735,E2735))","v":""}]
["3.41.1.","Strypo ašies Ø 4 mm, sriegio Ø platėjantis nuo 2,5 mm iki 3,0 mm, visas strypo ilgis 80 mm, sriegio ilgis 35 mm."]
["3.42.","Kaniuliuotos intramedulinės vinys, pagamintos iš titano lydinio. Kaniuliuotos titaninės proksimalinio šlaunikaulio vinys. Vinies palinkimo kampas 4°.  Proksimalinio vinies galo Ø 15,5 mm.  Proksimaliniame vinies gale yra 1 kiaurymė rakinančiam sraigtui, kurio Ø 10,5 mm ir jis įvedamas 130° kampu.  Distaliniame vinies gale yra 2 kiaurymės skersinio rakinimo sraigtams, kurių Ø 5,0 mm.",80,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E2737),\"\", PRODUCT(C2737,E2737))","v":""}]
["3.42.1.","11 mm x 180 mm"]
["3.43.","Kaniuliuotos intramedulinės vinys, pagamintos iš titano lydinio. Kaniuliuotos titaninės proksimalinio šlaunikaulio vinys. Vinies palinkimo kampas 4°.  Proksimalinio vinies galo Ø 15,5 mm.  Proksimaliniame vinies gale yra 1 kiaurymė rakinančiam sraigtui, kurio Ø 10,5 mm ir jis įvedamas 130° kampu.  Distaliniame vinies gale yra 2 kiaurymės skersinio rakinimo sraigtams, kurių Ø 5,0 mm.",70,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E2739),\"\", PRODUCT(C2739,E2739))","v":""}]
["3.43.1.","11 mm x 240 mm"]
["3.44.","Ø 10,5 mm kaniuliuoti sraigtai, pagaminti iš titano lydinio",150,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E2741),\"\", PRODUCT(C2741,E2741))","v":""}]
["3.44.1.","Nuo 75 mm iki 120 mm kas 5 mm"]
["3.45.","Ø 5,0 mm skersinio tvirtinimo savisriegiai sraigtai, pilnu sriegiu, pagaminti iš titano lydinio. Sraigto galvutėje yra vidinis sriegis, skirtas sraigto prisukimui prie atsuktuvo.",10,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E2743),\"\", PRODUCT(C2743,E2743))","v":""}]
["3.45.1.","26 mm"]
["3.46.","Ø 5,0 mm skersinio tvirtinimo savisriegiai sraigtai, pilnu sriegiu, pagaminti iš titano lydinio. Sraigto galvutėje yra vidinis sriegis, skirtas sraigto prisukimui prie atsuktuvo.",420,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E2745),\"\", PRODUCT(C2745,E2745))","v":""}]
["3.46.1.","Nuo 30 mm iki 110 mm kas 5 mm"]
["3.47.","Proksimalinio galo aklė, pagaminta iš titano lydinio.  Ne mažiau 4 ilgių.",20,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E2747),\"\", PRODUCT(C2747,E2747))","v":""}]
["3.47.1.","Proksimalinio galo aklė, pagaminta iš titano lydinio.  Ne mažiau 4 ilgių."]
["3.48.","Kaniuliuotos titaninės PFNA vinys. Vinies palinkimo kampas 5°.  Proksimalinio vinies galo Ø 16,5 mm.  Proksimaliniame vinies gale yra 1 kiaurymė rakinančiam sraigtui, kurio Ø 10,3 mm ir jis įvedamas 130° kampu.  Distaliniame vinies gale yra 1 kiaurymė skersinio tvirtinimo sraigtui, kurio Ø 5,0 mm.",1,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E2749),\"\", PRODUCT(C2749,E2749))","v":""}]
["3.48.1.","9,3 mm x 170 mm"]
["3.49.","Kaniuliuotos titaninės PFNA vinys. Vinies palinkimo kampas 5°.  Proksimalinio vinies galo Ø 16,5 mm.  Proksimaliniame vinies gale yra 1 kiaurymė rakinančiam sraigtui, kurio Ø 10,3 mm ir jis įvedamas 130° kampu.  Distaliniame vinies gale yra 1 kiaurymė skersinio tvirtinimo sraigtui, kurio Ø 5,0 mm.",2,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E2751),\"\", PRODUCT(C2751,E2751))","v":""}]
["3.49.1.","9,3 mm x 200 mm"]
["3.50.","Kaniuliuotos titaninės PFNA vinys. Vinies palinkimo kampas 5°.  Proksimalinio vinies galo Ø 16,5 mm.  Proksimaliniame vinies gale yra 1 kiaurymė rakinančiam sraigtui, kurio Ø 10,3 mm ir jis įvedamas 130° kampu.  Distaliniame vinies gale yra 1 kiaurymė skersinio tvirtinimo sraigtui, kurio Ø 5,0 mm.",4,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E2753),\"\", PRODUCT(C2753,E2753))","v":""}]
["3.50.1.","9,3 mm x 240 mm"]
["3.51.","Kaniuliuotos titaninės PFNA vinys. Vinies palinkimo kampas 5°.  Proksimalinio vinies galo Ø 16,5 mm.  Proksimaliniame vinies gale yra 1 kiaurymė rakinančiam sraigtui, kurio Ø 10,3 mm ir jis įvedamas 130° kampu.  Distaliniame vinies gale yra 1 kiaurymė skersinio tvirtinimo sraigtui, kurio Ø 5,0 mm.",3,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E2755),\"\", PRODUCT(C2755,E2755))","v":""}]
["3.51.1.","10 mm x 170 mm"]
["3.52.","Kaniuliuotos titaninės PFNA vinys. Vinies palinkimo kampas 5°.  Proksimalinio vinies galo Ø 16,5 mm.  Proksimaliniame vinies gale yra 1 kiaurymė rakinančiam sraigtui, kurio Ø 10,3 mm ir jis įvedamas 130° kampu.  Distaliniame vinies gale yra 1 kiaurymė skersinio tvirtinimo sraigtui, kurio Ø 5,0 mm.",5,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E2757),\"\", PRODUCT(C2757,E2757))","v":""}]
["3.52.1.","10 mm x 200 mm"]
["3.53.","Kaniuliuotos titaninės PFNA vinys. Vinies palinkimo kampas 5°.  Proksimalinio vinies galo Ø 16,5 mm.  Proksimaliniame vinies gale yra 1 kiaurymė rakinančiam sraigtui, kurio Ø 10,3 mm ir jis įvedamas 130° kampu.  Distaliniame vinies gale yra 1 kiaurymė skersinio tvirtinimo sraigtui, kurio Ø 5,0 mm.",5,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E2759),\"\", PRODUCT(C2759,E2759))","v":""}]
["3.53.1.","10 mm x 240 mm"]
["3.54.","Kaniuliuotos titaninės PFNA vinys. Vinies palinkimo kampas 5°.  Proksimalinio vinies galo Ø 16,5 mm.  Proksimaliniame vinies gale yra 1 kiaurymė rakinančiam sraigtui, kurio Ø 10,3 mm ir jis įvedamas 130° kampu.  Distaliniame vinies gale yra 1 kiaurymė skersinio tvirtinimo sraigtui, kurio Ø 5,0 mm.",3,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E2761),\"\", PRODUCT(C2761,E2761))","v":""}]
["3.54.1.","11 mm x 170 mm"]
["3.55.","Kaniuliuotos titaninės PFNA vinys. Vinies palinkimo kampas 5°.  Proksimalinio vinies galo Ø 16,5 mm.  Proksimaliniame vinies gale yra 1 kiaurymė rakinančiam sraigtui, kurio Ø 10,3 mm ir jis įvedamas 130° kampu.  Distaliniame vinies gale yra 1 kiaurymė skersinio tvirtinimo sraigtui, kurio Ø 5,0 mm.",15,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E2763),\"\", PRODUCT(C2763,E2763))","v":""}]
["3.55.1.","11 mm x 200 mm"]
["3.56.","Kaniuliuotos titaninės PFNA vinys. Vinies palinkimo kampas 5°.  Proksimalinio vinies galo Ø 16,5 mm.  Proksimaliniame vinies gale yra 1 kiaurymė rakinančiam sraigtui, kurio Ø 10,3 mm ir jis įvedamas 130° kampu.  Distaliniame vinies gale yra 1 kiaurymė skersinio tvirtinimo sraigtui, kurio Ø 5,0 mm.",15,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E2765),\"\", PRODUCT(C2765,E2765))","v":""}]
["3.56.1.","11 mm x 240 mm"]
["3.57.","Kaniuliuotos titaninės PFNA vinys. Vinies palinkimo kampas 5°.  Proksimalinio vinies galo Ø 16,5 mm.  Proksimaliniame vinies gale yra 1 kiaurymė rakinančiam sraigtui, kurio Ø 10,3 mm ir jis įvedamas 130° kampu.  Distaliniame vinies gale yra 1 kiaurymė skersinio tvirtinimo sraigtui, kurio Ø 5,0 mm.",20,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E2767),\"\", PRODUCT(C2767,E2767))","v":""}]
["3.57.1.","12 mm x 170 mm"]
["3.58.","Kaniuliuotos titaninės PFNA vinys. Vinies palinkimo kampas 5°.  Proksimalinio vinies galo Ø 16,5 mm.  Proksimaliniame vinies gale yra 1 kiaurymė rakinančiam sraigtui, kurio Ø 10,3 mm ir jis įvedamas 130° kampu.  Distaliniame vinies gale yra 1 kiaurymė skersinio tvirtinimo sraigtui, kurio Ø 5,0 mm.",30,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E2769),\"\", PRODUCT(C2769,E2769))","v":""}]
["3.58.1.","12 mm x 200 mm"]
["3.59.","Kaniuliuotos titaninės PFNA vinys. Vinies palinkimo kampas 5°.  Proksimalinio vinies galo Ø 16,5 mm.  Proksimaliniame vinies gale yra 1 kiaurymė rakinančiam sraigtui, kurio Ø 10,3 mm ir jis įvedamas 130° kampu.  Distaliniame vinies gale yra 1 kiaurymė skersinio tvirtinimo sraigtui, kurio Ø 5,0 mm.",25,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E2771),\"\", PRODUCT(C2771,E2771))","v":""}]
["3.59.1.","12 mm x 240 mm"]
["3.60.","Kaniuliuotos titaninės PFNA vinys. Vinies palinkimo kampas 5°.  Proksimalinio vinies galo Ø 16,5 mm.  Proksimaliniame vinies gale yra 1 kiaurymė rakinančiam sraigtui, kurio Ø 10,3 mm ir jis įvedamas 130° kampu.  Distaliniame vinies gale yra 2 kiaurymės skersinio tvirtinimo sraigtams, kurių Ø 5,0 mm.",50,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E2773),\"\", PRODUCT(C2773,E2773))","v":""}]
["3.60.1.","Vinių skersmenys 9.5, 10, 11, 12 mm Vinių ilgiai 320 – 440 mm kas 20 mm Dešinės pusės                                                         Kairės pusė"]
["3.61.","Kaniuliuoti Ø 10,3 mm sraigtai, pagaminti iš titano lydinio. Naudojami PFNA vinių proksimaliniame gale.",3,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E2775),\"\", PRODUCT(C2775,E2775))","v":""}]
["3.61.1.","70 mm"]
["3.62.","Kaniuliuoti Ø 10,3 mm sraigtai, pagaminti iš titano lydinio. Naudojami PFNA vinių proksimaliniame gale.",3,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E2777),\"\", PRODUCT(C2777,E2777))","v":""}]
["3.62.1.","75 mm"]
["3.63.","Kaniuliuoti Ø 10,3 mm sraigtai, pagaminti iš titano lydinio. Naudojami PFNA vinių proksimaliniame gale.",3,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E2779),\"\", PRODUCT(C2779,E2779))","v":""}]
["3.63.1.","80 mm"]
["3.64.","Kaniuliuoti Ø 10,3 mm sraigtai, pagaminti iš titano lydinio. Naudojami PFNA vinių proksimaliniame gale.",10,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E2781),\"\", PRODUCT(C2781,E2781))","v":""}]
["3.64.1.","85 mm"]
["3.65.","Kaniuliuoti Ø 10,3 mm sraigtai, pagaminti iš titano lydinio. Naudojami PFNA vinių proksimaliniame gale.",15,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E2783),\"\", PRODUCT(C2783,E2783))","v":""}]
["3.65.1.","90 mm"]
["3.66.","Kaniuliuoti Ø 10,3 mm sraigtai, pagaminti iš titano lydinio. Naudojami PFNA vinių proksimaliniame gale.",25,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E2785),\"\", PRODUCT(C2785,E2785))","v":""}]
["3.66.1.","95 mm"]
["3.67.","Kaniuliuoti Ø 10,3 mm sraigtai, pagaminti iš titano lydinio. Naudojami PFNA vinių proksimaliniame gale.",50,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E2787),\"\", PRODUCT(C2787,E2787))","v":""}]
["3.67.1.","100 mm"]
["3.68.","Kaniuliuoti Ø 10,3 mm sraigtai, pagaminti iš titano lydinio. Naudojami PFNA vinių proksimaliniame gale.",30,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E2789),\"\", PRODUCT(C2789,E2789))","v":""}]
["3.68.1.","105 mm"]
["3.69.","Kaniuliuoti Ø 10,3 mm sraigtai, pagaminti iš titano lydinio. Naudojami PFNA vinių proksimaliniame gale.",20,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E2791),\"\", PRODUCT(C2791,E2791))","v":""}]
["3.69.1.","110 mm"]
["3.70.","Kaniuliuoti Ø 10,3 mm sraigtai, pagaminti iš titano lydinio. Naudojami PFNA vinių proksimaliniame gale.",5,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E2793),\"\", PRODUCT(C2793,E2793))","v":""}]
["3.70.1.","115 mm"]
["3.71.","Kaniuliuoti Ø 10,3 mm sraigtai, pagaminti iš titano lydinio. Naudojami PFNA vinių proksimaliniame gale.",3,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E2795),\"\", PRODUCT(C2795,E2795))","v":""}]
["3.71.1.","120 mm"]
["3.72.","Ø 5,0 mm skersinio tvirtinimo savisriegiai sraigtai, pilnu sriegiu, pagaminti iš titano lydinio.  Sraigto galvutėje yra vidinis sriegis, skirtas sraigto prisukimui prie atsuktuvo.  Naudojami PFNA vinių distaliniame gale.",10,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E2797),\"\", PRODUCT(C2797,E2797))","v":""}]
["3.72.1.","26 mm"]
["3.73.","Ø 5,0 mm skersinio tvirtinimo savisriegiai sraigtai, pilnu sriegiu, pagaminti iš titano lydinio.  Sraigto galvutėje yra vidinis sriegis, skirtas sraigto prisukimui prie atsuktuvo.  Naudojami PFNA vinių distaliniame gale.",420,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E2799),\"\", PRODUCT(C2799,E2799))","v":""}]
["3.73.1.","Nuo 30 mm iki 110 mm kas 5 mm"]
["3.74.","PFNA vinių proksimalinio galo aklė, pagaminta iš titano lydinio. Ne mažiau 4 ilgių",20,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E2801),\"\", PRODUCT(C2801,E2801))","v":""}]
["3.74.1.","PFNA vinių proksimalinio galo aklė, pagaminta iš titano lydinio. Ne mažiau 4 ilgių"]
["3.75.","Kaniuliuotos titaninės šlaunikaulio vinys, įvedamos anterogradiškai. Vinies proksimalinio galo palinkimo kampas 5°.  Proksimaliniame vinies gale yra 3 kiaurymės rakinantiems sraigtams.  Distaliniame vinies gale yra 2 kiaurymės (viena iš jų pailga) skersinio rakinimo sraigtams.  Būtina galimybė naudoti ir kaip rekonstrukcinę vinį, su dviem Ø 6,3 mm skersinio tvirtinimo sraigtais proksimaliniame vinies gale.",60,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E2803),\"\", PRODUCT(C2803,E2803))","v":""}]
["3.75.1.","Vinių skersmenys 9.5, 10, 11, 12 mm Vinių ilgiai 320 – 440 mm kas 20 mm Dešinės pusės                                                         Kairės pusė"]
["3.76.","Ø 4,5 mm savisriegiai sraigtai, pilnu sriegiu, pagaminti iš titano lydinio. Sraigto galvutėje yra vidinis sriegis, skirtas sraigto prisukimui prie atsuktuvo. Naudojami Ø 9 mm ir Ø 10 mm vinių distaliniame gale.",20,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E2805),\"\", PRODUCT(C2805,E2805))","v":""}]
["3.76.1.","26 mm"]
["3.77.","Ø 4,5 mm savisriegiai sraigtai, pilnu sriegiu, pagaminti iš titano lydinio. Sraigto galvutėje yra vidinis sriegis, skirtas sraigto prisukimui prie atsuktuvo. Naudojami Ø 9 mm ir Ø 10 mm vinių distaliniame gale.",220,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E2807),\"\", PRODUCT(C2807,E2807))","v":""}]
["3.77.1.","Nuo 30 mm iki 90 mm kas 5 mm"]
["3.78.","Ø 5,0 mm savisriegiai sraigtai, pilnu sriegiu, pagaminti iš titano lydinio. Sraigto galvutėje yra vidinis sriegis, skirtas sraigto prisukimui prie atsuktuvo. Naudojami Ø 9 mm ir Ø 10 mm vinių proksimaliniame gale, Ø 11 mm ir Ø 12 mm vinių proksimaliniame ir distaliniame galuose.",10,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E2809),\"\", PRODUCT(C2809,E2809))","v":""}]
["3.78.1.","26 mm"]
["3.79.","Ø 5,0 mm savisriegiai sraigtai, pilnu sriegiu, pagaminti iš titano lydinio. Sraigto galvutėje yra vidinis sriegis, skirtas sraigto prisukimui prie atsuktuvo. Naudojami Ø 9 mm ir Ø 10 mm vinių proksimaliniame gale, Ø 11 mm ir Ø 12 mm vinių proksimaliniame ir distaliniame galuose.",420,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E2811),\"\", PRODUCT(C2811,E2811))","v":""}]
["3.79.1.","Nuo 30 mm iki 110 mm kas 5 mm"]
["3.80.","Ø 6,3 mm savisriegiai sraigtai, daliniu sriegiu, pagaminti iš titano lydinio",80,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E2813),\"\", PRODUCT(C2813,E2813))","v":""}]
["3.80.1.","Nuo 65 mm iki 125 mm kas 5 mm"]
["3.81.","Šlaunikaulio vinies proksimalinio galo aklė, pagaminta iš titano lydinio.  Ne mažiau 4 ilgių.",80,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E2815),\"\", PRODUCT(C2815,E2815))","v":""}]
["3.81.1.","Šlaunikaulio vinies proksimalinio galo aklė, pagaminta iš titano lydinio.  Ne mažiau 4 ilgių."]
["3.82.","Intramedulinės kaniuliuotos blauzdikaulio vinys, pagamintos iš titano lydinio.  Vinies proksimalinio galo palinkimo kampas 10°.  Proksimaliniame vinies gale yra 3 kiaurymės sraigtams skirtingomis kryptimis.  Distaliniame vinies gale yra 3 kiaurymės (8 mm ir 9 mm skersmens vinyse) ir 4 kiaurymės (10 mm ir 11,5 mm skersmens vinyse). ",140,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E2817),\"\", PRODUCT(C2817,E2817))","v":""}]
["3.82.1.","Vinių skersmenys 8.3, 9, 10, 11.5 mm; Vinių ilgiai 260 – 420 mm kas 20 mm"]
["3.83.","Ø 4,5 mm savisriegiai sraigtai, pilnu sriegiu, pagaminti iš titano lydinio.  Sraigto galvutėje yra vidinis sriegis, skirtas sraigto prisukimui prie atsuktuvo.  Naudojami Ø 9 mm ir Ø 10 mm vinių distaliniame gale.",20,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E2819),\"\", PRODUCT(C2819,E2819))","v":""}]
["3.83.1.","26 mm"]
["3.84.","Ø 4,5 mm savisriegiai sraigtai, pilnu sriegiu, pagaminti iš titano lydinio.  Sraigto galvutėje yra vidinis sriegis, skirtas sraigto prisukimui prie atsuktuvo.  Naudojami Ø 9 mm ir Ø 10 mm vinių distaliniame gale.",220,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E2821),\"\", PRODUCT(C2821,E2821))","v":""}]
["3.84.1.","Nuo 30 mm iki 90 mm kas 5 mm"]
["3.85.","Ø 5,0 mm savisriegiai sraigtai, pilnu sriegiu, pagaminti iš titano lydinio.  Sraigto galvutėje yra vidinis sriegis, skirtas sraigto prisukimui prie atsuktuvo.  Naudojami Ø 9 mm ir Ø 10 mm vinių proksimaliniame gale, Ø 11 mm ir Ø 12 mm vinių proksimaliniame ir distaliniame galuose.",20,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E2823),\"\", PRODUCT(C2823,E2823))","v":""}]
["3.85.1.","26 mm"]
["3.86.","Ø 5,0 mm savisriegiai sraigtai, pilnu sriegiu, pagaminti iš titano lydinio.  Sraigto galvutėje yra vidinis sriegis, skirtas sraigto prisukimui prie atsuktuvo.  Naudojami Ø 9 mm ir Ø 10 mm vinių proksimaliniame gale, Ø 11 mm ir Ø 12 mm vinių proksimaliniame ir distaliniame galuose.",330,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E2825),\"\", PRODUCT(C2825,E2825))","v":""}]
["3.86.1.","Nuo 30 mm iki 110 mm kas 5 mm"]
["3.87.","Blauzdikaulio vinies proksimalinio galo aklė, pagaminta iš titano lydinio.  Ne mažiau 4 ilgių.",70,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E2827),\"\", PRODUCT(C2827,E2827))","v":""}]
["3.87.1.","Blauzdikaulio vinies proksimalinio galo aklė, pagaminta iš titano lydinio.  Ne mažiau 4 ilgių."]
["3.88.","Išorinės fiksacijos aparatai su įtempimo mechanizmu. Išorinė aparato dalis, pagaminta iš aliuminio ir nerūdijančio plieno, suformuojanti cilindro formos mechanizmą leidžiantį reponuoti kaulo lūžgalius, surenkama iš trijų vamzdelio formos pagrindų, kurių plotis 34 mm. Abiejuose galuose esantys du tiesūs fiksatoriai leidžia tvirtinti iki 5 kaulų strypų. Centrinė aparato dalis cilindro formos su mechanizmu, leidžiančiu atlikti kaulo lūžgalių tempimą ir suspaudimą.",1,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E2829),\"\", PRODUCT(C2829,E2829))","v":""}]
["3.88.1.","Fiksatoriaus ilgis 390 mm"]
["3.88.2.","Tempimo ilgis 80 mm"]
["3.89.","Išorinės fiksacijos aparatai su įtempimo mechanizmu. Išorinė aparato dalis, pagaminta iš aliuminio ir nerūdijančio plieno, suformuojanti cilindro formos mechanizmą leidžiantį reponuoti kaulo lūžgalius, surenkama iš trijų vamzdelio formos pagrindų, kurių plotis 34 mm. Abiejuose galuose esantys du tiesūs fiksatoriai leidžia tvirtinti iki 5 kaulų strypų. Centrinė aparato dalis cilindro formos su mechanizmu, leidžiančiu atlikti kaulo lūžgalių tempimą ir suspaudimą.",1,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E2832),\"\", PRODUCT(C2832,E2832))","v":""}]
["3.89.1.","Fiksatoriaus ilgis 310 mm"]
["3.89.2.","Tempimo ilgis 40 mm"]
["3.90.","Išorinės fiksacijos aparatai su įtempimo mechanizmu. Išorinė aparato dalis, pagaminta iš aliuminio ir nerūdijančio plieno, suformuojanti cilindro formos mechanizmą leidžiantį reponuoti kaulo lūžgalius, surenkama iš trijų vamzdelio formos pagrindų, kurių plotis 34 mm. Abiejuose galuose esantys du tiesūs fiksatoriai leidžia tvirtinti iki 5 kaulų strypų. Centrinė aparato dalis cilindro formos su mechanizmu, leidžiančiu atlikti kaulo lūžgalių tempimą ir suspaudimą.",1,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E2835),\"\", PRODUCT(C2835,E2835))","v":""}]
["3.90.1.","Fiksatoriaus ilgis 270 mm"]
["3.90.2.","Tempimo ilgis 20 mm"]
["3.91.","Išorinės fiksacijos aparatai su įtempimo mechanizmu. Išorinė aparato dalis, pagaminta iš aliuminio ir nerūdijančio plieno, suformuojanti cilindro formos mechanizmą leidžiantį reponuoti kaulo lūžgalius, surenkama iš trijų vamzdelio formos pagrindų, kurių plotis 34 mm. Abiejuose galuose esantys du tiesūs fiksatoriai leidžia tvirtinti iki 5 kaulų strypų. Centrinė aparato dalis cilindro formos su mechanizmu, leidžiančiu atlikti kaulo lūžgalių tempimą ir suspaudimą.",1,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E2838),\"\", PRODUCT(C2838,E2838))","v":""}]
["3.91.1.","Fiksatoriaus ilgis 220 mm"]
["3.91.2.","Tempimo ilgis 50 mm"]
["3.92.","Išorinė aparato dalis, pagaminta iš aliuminio ir nerūdijančio plieno, suformuojanti cilindro formos mechanizmą leidžiantį reponuoti kaulo lūžgalius, surenkama iš trijų vamzdelio formos pagrindų, kurių plotis 34 mm. Viename gale yra T formos fiksatorius, kitame gale yra tiesus fiksatorius, kurie leidžia tvirtinti iki 5 kaulų strypų. Centrinė aparato dalis cilindro formos su mechanizmu, leidžiančiu atlikti kaulo lūžgalių tempimą ir suspaudimą.",1,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E2841),\"\", PRODUCT(C2841,E2841))","v":""}]
["3.92.1."," Fiksatoriaus ilgis 350 mm"]
["3.92.2."," Tempimo ilgis 80 mm"]
["3.93.","Išorinė aparato dalis, pagaminta iš aliuminio ir nerūdijančio plieno, suformuojanti cilindro formos mechanizmą leidžiantį reponuoti kaulo lūžgalius, surenkama iš trijų vamzdelio formos pagrindų, kurių plotis 34 mm. Viename gale yra T formos fiksatorius, kitame gale yra tiesus fiksatorius, kurie leidžia tvirtinti iki 5 kaulų strypų. Centrinė aparato dalis cilindro formos su mechanizmu, leidžiančiu atlikti kaulo lūžgalių tempimą ir suspaudimą.",1,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E2844),\"\", PRODUCT(C2844,E2844))","v":""}]
["3.93.1."," Fiksatoriaus ilgis 320 mm"]
["3.93.2."," Tempimo ilgis 40 mm"]
["3.94.","Išorinė aparato dalis, pagaminta iš aliuminio ir nerūdijančio plieno, suformuojanti cilindro formos mechanizmą leidžiantį reponuoti kaulo lūžgalius, surenkama iš trijų vamzdelio formos pagrindų, kurių plotis 34 mm. Viename gale yra T formos fiksatorius, kitame gale yra tiesus fiksatorius, kurie leidžia tvirtinti iki 5 kaulų strypų. Centrinė aparato dalis cilindro formos su mechanizmu, leidžiančiu atlikti kaulo lūžgalių tempimą ir suspaudimą.",1,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E2847),\"\", PRODUCT(C2847,E2847))","v":""}]
["3.94.1."," Fiksatoriaus ilgis 270 mm"]
["3.94.2."," Tempimo ilgis 20 mm"]
["3.95.","Išorinė aparato dalis, pagaminta iš aliuminio ir nerūdijančio plieno, suformuojanti cilindro formos mechanizmą leidžiantį reponuoti kaulo lūžgalius, surenkama iš trijų vamzdelio formos pagrindų, kurių plotis 34 mm. Viename gale yra T formos fiksatorius, kitame gale yra tiesus fiksatorius, kurie leidžia tvirtinti iki 5 kaulų strypų. Centrinė aparato dalis cilindro formos su mechanizmu, leidžiančiu atlikti kaulo lūžgalių tempimą ir suspaudimą. Fiksatoriaus ilgis, mm / tempimo ilgis, mm",1,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E2850),\"\", PRODUCT(C2850,E2850))","v":""}]
["3.95.1."," Fiksatoriaus ilgis 355 mm"]
["3.95.2."," Tempimo ilgis 80 mm"]
["3.96.","Išorinė aparato dalis, pagaminta iš aliuminio ir nerūdijančio plieno, suformuojanti cilindro formos mechanizmą leidžiantį reponuoti kaulo lūžgalius, surenkama iš trijų vamzdelio formos pagrindų, kurių plotis 34 mm. Viename gale yra T formos fiksatorius, kitame gale yra tiesus fiksatorius, kurie leidžia tvirtinti iki 5 kaulų strypų. Centrinė aparato dalis cilindro formos su mechanizmu, leidžiančiu atlikti kaulo lūžgalių tempimą ir suspaudimą. Fiksatoriaus ilgis, mm / tempimo ilgis, mm",1,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E2853),\"\", PRODUCT(C2853,E2853))","v":""}]
["3.96.1."," Fiksatoriaus ilgis 275 mm"]
["3.96.2."," Tempimo ilgis 40 mm"]
["3.97.","Išorinė aparato dalis, pagaminta iš aliuminio ir nerūdijančio plieno, suformuojanti cilindro formos mechanizmą leidžiantį reponuoti kaulo lūžgalius, surenkama iš trijų vamzdelio formos pagrindų, kurių plotis 34 mm. Viename gale yra T formos fiksatorius, kitame gale yra tiesus fiksatorius, kurie leidžia tvirtinti iki 5 kaulų strypų. Centrinė aparato dalis cilindro formos su mechanizmu, leidžiančiu atlikti kaulo lūžgalių tempimą ir suspaudimą. Fiksatoriaus ilgis, mm / tempimo ilgis, mm",1,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E2856),\"\", PRODUCT(C2856,E2856))","v":""}]
["3.97.1."," Fiksatoriaus ilgis 235 mm"]
["3.97.2."," Tempimo ilgis 20 mm"]
["3.98.","Ø 4,5 mm kaulų strypas",5,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E2859),\"\", PRODUCT(C2859,E2859))","v":""}]
["3.98.1.","Strypo ašies Ø 6 mm, sriegio skersmuo platėjantis nuo 3,5 mm iki 4,5 mm, strypo ilgis 80 mm, sriegio ilgis 30 mm"]
["3.99.","Ø 4,5 mm kaulų strypas",5,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E2861),\"\", PRODUCT(C2861,E2861))","v":""}]
["3.99.1.","Strypo ašies Ø 6 mm, sriegio skersmuo platėjantis nuo 3,5 mm iki 4,5 mm, strypo ilgis 100 mm, sriegio ilgis 30 mm"]
["3.100.","Ø 4,5 mm kaulų strypas",5,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E2863),\"\", PRODUCT(C2863,E2863))","v":""}]
["3.100.1.","Strypo ašies Ø 6 mm, sriegio skersmuo platėjantis nuo 3,5 mm iki 4,5 mm, strypo ilgis 120 mm, sriegio ilgis 30 mm"]
["3.101.","Ø 6,0 mm kaulų strypas",5,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E2865),\"\", PRODUCT(C2865,E2865))","v":""}]
["3.101.1.","Strypo ašies Ø 6 mm, sriegio skersmuo platėjantis nuo 5,0 mm iki 6,0 mm, strypo ilgis 100 mm, sriegio ilgis 30 mm"]
["3.102.","Ø 6,0 mm kaulų strypas",5,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E2867),\"\", PRODUCT(C2867,E2867))","v":""}]
["3.102.1.","Strypo ašies Ø 6 mm, sriegio skersmuo platėjantis nuo 5,0 mm iki 6,0 mm, strypo ilgis 110 mm, sriegio ilgis 30 mm"]
["3.103.","Ø 6,0 mm kaulų strypas",5,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E2869),\"\", PRODUCT(C2869,E2869))","v":""}]
["3.103.1.","Strypo ašies Ø 6 mm, sriegio skersmuo platėjantis nuo 5,0 mm iki 6,0 mm, strypo ilgis 120 mm, sriegio ilgis 40 mm"]
["3.104.","Ø 6,0 mm kaulų strypas",5,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E2871),\"\", PRODUCT(C2871,E2871))","v":""}]
["3.104.1.","Strypo ašies Ø 6 mm, sriegio skersmuo platėjantis nuo 5,0 mm iki 6,0 mm, strypo ilgis 130 mm, sriegio ilgis 40 mm"]
["3.105.","Ø 6,0 mm kaulų strypas",5,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E2873),\"\", PRODUCT(C2873,E2873))","v":""}]
["3.105.1.","Strypo ašies Ø 6 mm, sriegio skersmuo platėjantis nuo 5,0 mm iki 6,0 mm, strypo ilgis 150 mm, sriegio ilgis 40 mm"]
["3.106.","Ø 6,0 mm kaulų strypas",5,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E2875),\"\", PRODUCT(C2875,E2875))","v":""}]
["3.106.1.","Strypo ašies Ø 6 mm, sriegio skersmuo platėjantis nuo 5,0 mm iki 6,0 mm, strypo ilgis 170 mm, sriegio ilgis 40 mm"]
["3.107.","Ø 6,0 mm kaulų strypas",5,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E2877),\"\", PRODUCT(C2877,E2877))","v":""}]
["3.107.1.","Strypo ašies Ø 6 mm, sriegio skersmuo platėjantis nuo 5,0 mm iki 6,0 mm, strypo ilgis 180 mm, sriegio ilgis 60 mm"]
["3.108.","Ø 6,0 mm kaulų strypas",5,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E2879),\"\", PRODUCT(C2879,E2879))","v":""}]
["3.108.1.","strypo ašies Ø 6 mm, sriegio skersmuo platėjantis nuo 5,0 mm iki 6,0 mm, strypo ilgis 200 mm, sriegio ilgis 60 mm"]
["3.109.","Ø 6,0 mm savisriegis kaulų strypas",5,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E2881),\"\", PRODUCT(C2881,E2881))","v":""}]
["3.109.1.","Strypo ašies Ø 6 mm, sriegio skersmuo platėjantis nuo 5,0 mm iki 6,0 mm, strypo ilgis 150 mm, sriegio ilgis 40 mm"]
["3.110.","Ø 6,0 mm savisriegis kaulų strypas",5,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E2883),\"\", PRODUCT(C2883,E2883))","v":""}]
["3.110.1.","Strypo ašies Ø 6 mm, sriegio skersmuo platėjantis nuo 5,0 mm iki 6,0 mm, strypo ilgis 160 mm, sriegio ilgis 50 mm"]
["3.111.","Ø 6,0 mm savisriegis kaulų strypas",5,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E2885),\"\", PRODUCT(C2885,E2885))","v":""}]
["3.111.1.","Strypo ašies Ø 6 mm, sriegio skersmuo platėjantis nuo 5,0 mm iki 6,0 mm, strypo ilgis 210 mm, sriegio ilgis 40 mm"]
["3.112.","Ø 6,0 mm savisriegis kaulų strypas, ",5,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E2887),\"\", PRODUCT(C2887,E2887))","v":""}]
["3.112.1.","Strypo ašies Ø 6 mm, sriegio skersmuo platėjantis nuo 5,0 mm iki 6,0 mm, strypo ilgis 220 mm, sriegio ilgis 50 mm"]
["3.113.","Ø 6,0 mm savisriegis kaulų strypas",5,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E2889),\"\", PRODUCT(C2889,E2889))","v":""}]
["3.113.1.","Strypo ašies Ø 6 mm, sriegio skersmuo platėjantis nuo 5,0 mm iki 6,0 mm, strypo ilgis 230 mm, sriegio ilgis 60 mm"]
["3.114.","Ø 6,0 mm savisriegis kaulų strypas",5,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E2891),\"\", PRODUCT(C2891,E2891))","v":""}]
["3.114.1.","Strypo ašies Ø 6 mm, sriegio skersmuo platėjantis nuo 5,0 mm iki 6,0 mm, strypo ilgis 250 mm, sriegio ilgis 80 mm"]
["3.115.","Apvalaus profilio strypai,  11,0 mm skersmens, pagaminti iš anglies pluošto. Stambiųjų ilgųjų kaulų fiksacijai naudojamų strypinių aparatų jungiamosios dalys",4,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E2893),\"\", PRODUCT(C2893,E2893))","v":""}]
["3.115.1.","100 mm"]
["3.116.","Apvalaus profilio strypai,  11,0 mm skersmens, pagaminti iš anglies pluošto. Stambiųjų ilgųjų kaulų fiksacijai naudojamų strypinių aparatų jungiamosios dalys",4,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E2895),\"\", PRODUCT(C2895,E2895))","v":""}]
["3.116.1.","125 mm"]
["3.117.","Apvalaus profilio strypai,  11,0 mm skersmens, pagaminti iš anglies pluošto. Stambiųjų ilgųjų kaulų fiksacijai naudojamų strypinių aparatų jungiamosios dalys",4,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E2897),\"\", PRODUCT(C2897,E2897))","v":""}]
["3.117.1.","150 mm"]
["3.118.","Apvalaus profilio strypai,  11,0 mm skersmens, pagaminti iš anglies pluošto. Stambiųjų ilgųjų kaulų fiksacijai naudojamų strypinių aparatų jungiamosios dalys",10,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E2899),\"\", PRODUCT(C2899,E2899))","v":""}]
["3.118.1.","200 mm"]
["3.119.","Apvalaus profilio strypai,  11,0 mm skersmens, pagaminti iš anglies pluošto. Stambiųjų ilgųjų kaulų fiksacijai naudojamų strypinių aparatų jungiamosios dalys",15,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E2901),\"\", PRODUCT(C2901,E2901))","v":""}]
["3.119.1.","250 mm"]
["3.120.","Apvalaus profilio strypai,  11,0 mm skersmens, pagaminti iš anglies pluošto. Stambiųjų ilgųjų kaulų fiksacijai naudojamų strypinių aparatų jungiamosios dalys",20,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E2903),\"\", PRODUCT(C2903,E2903))","v":""}]
["3.120.1.","300 mm"]
["3.121.","Apvalaus profilio strypai,  11,0 mm skersmens, pagaminti iš anglies pluošto. Stambiųjų ilgųjų kaulų fiksacijai naudojamų strypinių aparatų jungiamosios dalys",20,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E2905),\"\", PRODUCT(C2905,E2905))","v":""}]
["3.121.1.","350 mm"]
["3.122.","Apvalaus profilio strypai,  11,0 mm skersmens, pagaminti iš anglies pluošto. Stambiųjų ilgųjų kaulų fiksacijai naudojamų strypinių aparatų jungiamosios dalys",20,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E2907),\"\", PRODUCT(C2907,E2907))","v":""}]
["3.122.1.","400 mm"]
["3.123.","Apvalaus profilio strypai, 8,0 mm skersmens, pagaminti iš anglies pluošto.  Stambiųjų ilgųjų kaulų fiksacijai naudojamų strypinių aparatų jungiamosios dalys",5,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E2909),\"\", PRODUCT(C2909,E2909))","v":""}]
["3.123.1.","120 mm"]
["3.124.","Apvalaus profilio strypai, 8,0 mm skersmens, pagaminti iš anglies pluošto.  Stambiųjų ilgųjų kaulų fiksacijai naudojamų strypinių aparatų jungiamosios dalys",5,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E2911),\"\", PRODUCT(C2911,E2911))","v":""}]
["3.124.1.","160 mm"]
["3.125.","Apvalaus profilio strypai, 8,0 mm skersmens, pagaminti iš anglies pluošto.  Stambiųjų ilgųjų kaulų fiksacijai naudojamų strypinių aparatų jungiamosios dalys",5,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E2913),\"\", PRODUCT(C2913,E2913))","v":""}]
["3.125.1.","200 mm"]
["3.126.","Apvalaus profilio strypai, 8,0 mm skersmens, pagaminti iš anglies pluošto.  Stambiųjų ilgųjų kaulų fiksacijai naudojamų strypinių aparatų jungiamosios dalys",5,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E2915),\"\", PRODUCT(C2915,E2915))","v":""}]
["3.126.1.","220 mm"]
["3.127.","Apvalaus profilio strypai, 8,0 mm skersmens, pagaminti iš anglies pluošto.  Stambiųjų ilgųjų kaulų fiksacijai naudojamų strypinių aparatų jungiamosios dalys",5,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E2917),\"\", PRODUCT(C2917,E2917))","v":""}]
["3.127.1.","240 mm"]
["3.128.","Apvalaus profilio strypai, 8,0 mm skersmens, pagaminti iš anglies pluošto.  Stambiųjų ilgųjų kaulų fiksacijai naudojamų strypinių aparatų jungiamosios dalys",2,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E2919),\"\", PRODUCT(C2919,E2919))","v":""}]
["3.128.1.","280 mm"]
["3.129.","Apvalaus profilio strypai, 8,0 mm skersmens, pagaminti iš anglies pluošto.  Stambiųjų ilgųjų kaulų fiksacijai naudojamų strypinių aparatų jungiamosios dalys",2,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E2921),\"\", PRODUCT(C2921,E2921))","v":""}]
["3.129.1.","320 mm"]
["3.130.","Apvalaus profilio strypai, 8,0 mm skersmens, pagaminti iš anglies pluošto.  Stambiųjų ilgųjų kaulų fiksacijai naudojamų strypinių aparatų jungiamosios dalys",1,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E2923),\"\", PRODUCT(C2923,E2923))","v":""}]
["3.130.1.","360 mm"]
["3.131.","Apvalaus profilio strypai, 8,0 mm skersmens, pagaminti iš anglies pluošto.  Stambiųjų ilgųjų kaulų fiksacijai naudojamų strypinių aparatų jungiamosios dalys",1,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E2925),\"\", PRODUCT(C2925,E2925))","v":""}]
["3.131.1.","400 mm"]
["3.132.","Atviros išilginių ir kaulinių strypų jungtys, pagamintos iš titano.  Galimas 11,0 mm skersmens išilginių ir 5,0 mm skersmens \"Schanz\" tipo strypelių stabilus suspaudimas. ",50,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E2927),\"\", PRODUCT(C2927,E2927))","v":""}]
["3.132.1.","Atviros išilginių ir kaulinių strypų jungtys, pagamintos iš titano.  Galimas 11,0 mm skersmens išilginių ir 5,0 mm skersmens \"Schanz\" tipo strypelių stabilus suspaudimas. "]
["3.133.","Atviros išilginių ir kaulinių strypų jungtys, pagamintos iš titano.  Galimas 8,0 mm skersmens išilginių ir 4,0 mm skersmens \"Schanz\" tipo strypelių stabilus suspaudimas. ",5,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E2929),\"\", PRODUCT(C2929,E2929))","v":""}]
["3.133.1.","Atviros išilginių ir kaulinių strypų jungtys, pagamintos iš titano.  Galimas 8,0 mm skersmens išilginių ir 4,0 mm skersmens \"Schanz\" tipo strypelių stabilus suspaudimas. "]
["3.134.","Atvira jungtis dviejų išilginių Ø 11,0 mm strypų sujungimui bei fiksavimui, pagaminta iš titano.",10,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E2931),\"\", PRODUCT(C2931,E2931))","v":""}]
["3.134.1.","Galimos jungtys:  a) dviejų išilginių strypų tvirtinimui; b) dviejų \"Schanz\" strypelių tvirtinimui; c) vieno išilginio ir vieno \"Schanz\" strypelio tvirtinimui."]
["3.135.","Atvira jungtis dviejų išilginių Ø 8,0 mm strypų sujungimui bei fiksavimui, pagaminta iš titano. ",5,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E2933),\"\", PRODUCT(C2933,E2933))","v":""}]
["3.135.1.","Galimos jungtys:  a) dviejų išilginių strypų tvirtinimui; b) dviejų \"Schanz\" strypelių tvirtinimui; c) vieno išilginio ir vieno \"Schanz\" strypelio tvirtinimui."]
["3.136.","Uždara jungtis dviejų išilginių Ø 11,0 mm strypų sujungimui bei fiksavimui, pagaminta iš titano",20,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E2935),\"\", PRODUCT(C2935,E2935))","v":""}]
["3.136.1.","Uždara jungtis dviejų išilginių Ø 11,0 mm strypų sujungimui bei fiksavimui, pagaminta iš titano"]
["3.137.","Uždara jungtis dviejų išilginių Ø 8,0 mm strypų sujungimui bei fiksavimui, pagaminta iš titano",5,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E2937),\"\", PRODUCT(C2937,E2937))","v":""}]
["3.137.1.","Uždara jungtis dviejų išilginių Ø 8,0 mm strypų sujungimui bei fiksavimui, pagaminta iš titano"]
["3.138.","Apsaugos galvutės, pagamintos iš silikono, Ø 11,0 mm",10,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E2939),\"\", PRODUCT(C2939,E2939))","v":""}]
["3.138.1.","Apsaugos galvutės, pagamintos iš silikono, Ø 11,0 mm"]
["3.139.","Apsaugos galvutės, pagamintos iš silikono, Ø 8,0 mm",10,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E2941),\"\", PRODUCT(C2941,E2941))","v":""}]
["3.139.1.","Apsaugos galvutės, pagamintos iš silikono, Ø 8,0 mm"]
["3.140.","Apsaugos galvutės, pagamintos iš silikono, Ø 5,0 mm",10,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E2943),\"\", PRODUCT(C2943,E2943))","v":""}]
["3.140.1.","Apsaugos galvutės, pagamintos iš silikono, Ø 5,0 mm"]
["3.141.","Apsaugos galvutės, pagamintos iš silikono, Ø 4,0 mm",10,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E2945),\"\", PRODUCT(C2945,E2945))","v":""}]
["3.141.1.","Apsaugos galvutės, pagamintos iš silikono, Ø 4,0 mm"]
["3.142.","Kauliniai strypeliai stambiųjų kaulų fiksacijai: 5,0 mm skersmens, savisriegiai, atitinkantys strypelių jungtis",30,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E2947),\"\", PRODUCT(C2947,E2947))","v":""}]
["3.142.1.","125"]
["3.143.","Kauliniai strypeliai stambiųjų kaulų fiksacijai: 5,0 mm skersmens, savisriegiai, atitinkantys strypelių jungtis",30,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E2949),\"\", PRODUCT(C2949,E2949))","v":""}]
["3.143.1.","150"]
["3.144.","Kauliniai strypeliai stambiųjų kaulų fiksacijai: 5,0 mm skersmens, savisriegiai, atitinkantys strypelių jungtis",20,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E2951),\"\", PRODUCT(C2951,E2951))","v":""}]
["3.144.1.","175"]
["3.145.","Kauliniai strypeliai stambiųjų kaulų fiksacijai: 5,0 mm skersmens, savisriegiai, atitinkantys strypelių jungtis",20,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E2953),\"\", PRODUCT(C2953,E2953))","v":""}]
["3.145.1.","200"]
["3.146.","Kauliniai strypeliai stambiųjų kaulų fiksacijai: 4,0 mm skersmens, savisriegiai, atitinkantys strypelių jungtis",10,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E2955),\"\", PRODUCT(C2955,E2955))","v":""}]
["3.146.1.","100"]
["3.147.","Kauliniai strypeliai stambiųjų kaulų fiksacijai: 4,0 mm skersmens, savisriegiai, atitinkantys strypelių jungtis",10,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E2957),\"\", PRODUCT(C2957,E2957))","v":""}]
["3.147.1.","125"]
["3.148.","Kauliniai strypeliai stambiųjų kaulų fiksacijai: 4,0 mm skersmens, savisriegiai, atitinkantys strypelių jungtis",10,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E2959),\"\", PRODUCT(C2959,E2959))","v":""}]
["3.148.1.","150"]
["3.149.","Kauliniai strypeliai stambiųjų kaulų fiksacijai: 3,0 mm skersmens, savisriegiai, atitinkantys strypelių jungtis",5,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E2961),\"\", PRODUCT(C2961,E2961))","v":""}]
["3.149.1.","65"]
["3.150.","Kauliniai strypeliai stambiųjų kaulų fiksacijai: 3,0 mm skersmens, savisriegiai, atitinkantys strypelių jungtis",5,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E2963),\"\", PRODUCT(C2963,E2963))","v":""}]
["3.150.1.","80"]
["3.151.","Privaloma pateikti instrumentus panaudos būdu. Instrumentai, skirti darbui su intramedulinėmis šlaunikaulio ir blauzdikaulio vinimis. Privaloma pateikti 2 rinkinius. Vieno rinkinio sudėtis:",2,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E2965),\"\", PRODUCT(C2965,E2965))","v":""}]
["3.151.1.","Vinių instrumentų sterilizavimo konteineris - vnt. 2"]
["3.151.2.","Yla su rankena  - vnt. 1"]
["3.151.3.","L formos raktas  - vnt. 1"]
["3.151.4.","T-formos rankena su greito pajungimo jungtimi  - vnt. 1"]
["3.151.5.","T formos kaniuliuotas kanalo instrumentas  - vnt. 1"]
["3.151.6.","Nukreipimo viela su alyvuogės formos galu, 100 cm ilgio  - vnt. 1"]
["3.151.7.","Nukreipimo vielos rankena  - vnt. 1"]
["3.151.8.","Ø 12.5 mm lankstus kaniuliuotas grąžtas  - vnt. 1"]
["3.151.9.","Ø 8.5 mm kaniuliuota grąžto galvutė  - vnt. 1"]
["3.151.10.","Ø 9.0 mm kaniuliuota grąžto galvutė  - vnt. 1"]
["3.151.11.","Ø 9.5 mm kaniuliuota grąžto galvutė  - vnt. 1"]
["3.151.12.","Ø 10.0 mm kaniuliuota grąžto galvutė  - vnt. 1"]
["3.151.13.","Ø 10.5 mm kaniuliuota grąžto galvutė  - vnt. 1"]
["3.151.14.","Ø 11.0 mm kaniuliuota grąžto galvutė  - vnt. 1"]
["3.151.15.","Ø 11.5 mm kaniuliuota grąžto galvutė  - vnt. 1"]
["3.151.16.","Ø 12.0 mm kaniuliuota grąžto galvutė  - vnt. 1"]
["3.151.17.","Ø 12.5 mm kaniuliuota grąžto galvutė  - vnt. 1"]
["3.151.18.","Ø 13.0 mm kaniuliuota grąžto galvutė  - vnt. 1"]
["3.151.19.","Ø 13.5 mm kaniuliuota grąžto galvutė  - vnt. 1"]
["3.151.20.","Sraigtų ilgio matuoklis  - vnt. 1"]
["3.151.21.","Ø 4.5 mm sriegiklis  - vnt. 1"]
["3.151.22.","Ø 5.0 mm sriegiklis  - vnt. 1"]
["3.151.23.","T- formos kaniuliuotas atsuktuvas su sraigtų laikikliu, 255 mm ilgio  - vnt. 1"]
["3.151.24.","T- formos kaniuliuotas atsuktuvas su sraigtų laikikliu, 350 mm ilgio  - vnt. 1"]
["3.151.25.","Grąžto apsauga 2.5   - vnt. 1"]
["3.151.26.","Ø 2.5 mm viela   - vnt. 3"]
["3.151.27.","Ø 2.5 mm viela su sriegiu  - vnt. 3"]
["3.151.28.","Sraigtų ilgio matuoklis uždedamas ant vielos   - vnt. 1"]
["3.151.29.","Grąžto apsauga 6.4   - vnt. 2"]
["3.151.30.","Ø 6.4 mm grąžtas, nerūdyjančio plieno - vnt. 1"]
["3.151.31.","Ø 6.4 mm gręžimo gylio ribotuvas  - vnt. 1"]
["3.151.32.","Ø 6.4 mm sriegiklis  - vnt. 1"]
["3.151.33.","Atsuktuvo ašis rankenos sraigtui  - vnt. 1"]
["3.151.34.","Vinių ištraukėjas  - vnt. 1"]
["3.151.35.","Vinies įvedimo rankena  - vnt. 1"]
["3.151.36.","Vinies prisukimo prie rankenos veržlė  - vnt. 2"]
["3.151.37.","Plaktukas su 3 veržlėmis  - vnt. 1"]
["3.151.38.","Proksimalinės veržlės  - vnt. 2"]
["3.151.39.","Distalinės veržlės  - vnt. 3"]
["3.151.40.","Ø 5.0 mm šešiakampis L formos raktas  - vnt. 1"]
["3.151.41.","Ø 8.0 mm apsauga, 120 mm ilgio  - vnt. 1"]
["3.151.42.","Troakaras , Ø 8.1 mm, 140 mm ilgio  - vnt. 1"]
["3.151.43.","Ø 5.2 mm apsauga su rankena  - vnt. 1"]
["3.151.44.","Ø 5.2 mm grąžtas, 250 mm ilgio, nerūdyjančio plieno  - vnt. 1"]
["3.151.45.","Ø 5.2 mm T formos grąžtas vinies pozicijos fiksavimo instrumentui  - vnt. 1"]
["3.151.46.","Išorinė apsauga, 155 mm ilgio  - vnt. 1"]
["3.151.47.","Troakaras , Ø 8.1 mm, 174 mm ilgio  - vnt. 1"]
["3.151.48.","Ø 4.0 mm apsauga su rankena  - vnt. 1"]
["3.151.49.","Ø 4.3 mm apsauga su rankena  - vnt. 1"]
["3.151.50.","Ø 4.0 mm grąžtas, 300 mm ilgio, nerūdyjančio plieno  - vnt. 1"]
["3.151.51.","Ø 4.0 mm gręžimo gylio ribotuvas  - vnt. 1"]
["3.151.52.","Ø 4.3 mm grąžtas, 300 mm ilgio, nerūdyjančio plieno  - vnt. 1"]
["3.151.53.","Ø 4.3 mm gręžimo gylio ribotuvas  - vnt. 1"]
["3.151.54.","L formos vinies pozicijos fiksavimo instrumentas  - vnt. 1"]
["3.151.55.","Trokaras (šlaunikaulio)  - vnt. 1"]
["3.151.56.","Grąžto apsauga (šlaunikaulio)  - vnt. 1"]
["3.151.57.","Grąžtas (šlaunikaulio), nerūdyjančio plieno  - vnt. 1"]
["3.151.58.","Gręžimo gylio ribotuvas (šlaunikaulio)  - vnt. 1"]
["3.151.59.","Proksimalinis nukreipėjas (šlaunikaulio)  - vnt. 1"]
["3.151.60.","Distalinis nukreipėjas (šlaunikaulio)  - vnt. 1"]
["3.151.61.","Lenktas taikiklis (šlaunikaulio)  - vnt. 1"]
["3.151.62.","Vinies pozicijos fiksatorius (šlaunikaulio)  - vnt. 1"]
["3.151.63.","Fiksavimo blokelis (Ø 9/ Ø 10) (šlaunikaulio)  - vnt. 1"]
["3.151.64.","Fiksavimo blokelis (Ø 11/ Ø 12) (šlaunikaulio)  - vnt. 1"]
["3.151.65.","Trokaras (blauzdikaulio)  - vnt. 1"]
["3.151.66.","Grąžto apsauga (blauzdikaulio)  - vnt. 1"]
["3.151.67.","Grąžtas (blauzdikaulio), nerūdyjančio plieno  - vnt. 1"]
["3.151.68.","Proksimalinis nukreipėjas, kairė (blauzdikaulio)  - vnt. 1"]
["3.151.69.","Proksimalinis nukreipėjas, dešinė (blauzdikaulio)  - vnt. 1"]
["3.151.70.","Distalinis nukreipėjas (blauzdikaulio)  - vnt. 1"]
["3.151.71.","Lenktas taikiklis (blauzdikaulio)  - vnt. 1"]
["3.151.72.","Vinies pozicijos fiksatorius (blauzdikaulio)  - vnt. 1"]
["3.151.73.","Proksimalinis nukreipėjas (blauzdikaulio)  - vnt. 1"]
["3.151.74.","Fiksavimo blokelis (Φ8/Φ9) (blauzdikaulio)  - vnt. 1"]
["3.151.75.","Fiksavimo blokelis (Φ10/Φ11.5) (blauzdikaulio)  - vnt. 1"]
["3.152.","Instrumentai, skirti darbui su intramedulinėmis PFNA vinimis. Privaloma pateikti instrumentus panaudos būdu. Privaloma pateikti 2 rinkinius. Vieno rinkinio sudėtis:",2,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E3041),\"\", PRODUCT(C3041,E3041))","v":""}]
["3.152.1.","PFNA intramedulinių vinių instrumentų sterilizavimo konteineris  - vnt. 1"]
["3.152.2.","Sujungimo varžtas  - vnt. 1"]
["3.152.3.","Sujungimo detalė  - vnt. 1"]
["3.152.4.","130° nukreipėjo varžtas  - vnt. 1"]
["3.152.5.","Sraigto apsauga  - vnt. 1"]
["3.152.6.","Trokaro apsauga Ø 3.2  - vnt. 1"]
["3.152.7.","Trokaras, Ø 3.2mm  - vnt. 1 "]
["3.152.8.","Ilgio matuoklis  Ø 3.2mm vielai  - vnt. 1"]
["3.152.9.","Apsauga  - vnt. 2"]
["3.152.10.","Grąžto apsauga Ø 4.0  - vnt. 2"]
["3.152.11.","Trokaras, Ø 4.0mm  - vnt. 1"]
["3.152.12.","Distalinių sraigtų ilgio matuoklė  - vnt. 1"]
["3.152.13.","Distalinių sraigtų atsuktuvas  - vnt. 1"]
["3.152.14.","T formos atsuktuvas  - vnt. 1"]
["3.152.15.","Nukreipimo viela su kabliuku  - vnt. 1"]
["3.152.16.","Kaniuliuotas atsuktuvas vinies galo sraigtui  - vnt. 1"]
["3.152.17.","Kaniuliuotas ilgintuvas  - vnt. 1"]
["3.152.18.","Valymo viela  - vnt. 1"]
["3.152.19.","Vinies išėmėjas  - vnt. 1"]
["3.152.20.","Plaktukas  - vnt. 1"]
["3.152.21.","Sraigto išėmėjas  - vnt. 1"]
["3.152.22.","Šešiakampis atsuktuvas  - vnt. 1"]
["3.152.23.","Grąžtas, Ø 4.0mm, nerūdyjančio plieno  - vnt. 2"]
["3.152.24.","Proksimalinio sraigto atsuktuvas  - vnt. 1"]
["3.152.25.","Proksimalinio sraigto grąžtas, nerūdyjančio plieno  - vnt. 1"]
["3.152.26.","Kaniuliuotas grąžtas  - vnt. 1"]
["3.152.27.","Viela su sriegiu, Ø 3.2 mm  - vnt. 2"]
["3.152.28.","Gylio ribotuvas, Ø 10 mm  - vnt. 1"]
["3.152.29.","Priveržimo raktas  - vnt. 1"]
["3.152.30.","Plaktukas  - vnt. 1"]
["3.152.31.","Veržlė  - vnt. 1"]
["3.152.32.","Minkštųjų audinių apsauga  - vnt. 1"]
["3.152.33.","Proksimalinio sraigto raktas  - vnt. 1"]
["3.152.34.","Plaktuko ašis  - vnt. 1"]
["3.152.35.","Liniuotė  - vnt. 1"]
["3.152.36.","Kaniuliuota yla  - vnt. 1"]
["3.152.37.","Sujungimo varžtas  - vnt. 1"]
["3.152.38.","Nukreipimo viela, Ø 3.2 mm  - vnt. 2"]
["3.152.39.","Proksimalinis nukreipėjas ilgoms vinims  - vnt. 1"]
["3.152.40.","Distalinis nukreipėjas ilgoms vinims  - vnt. 1"]
["3.152.41.","Taikiklis  - vnt. 1"]
["3.152.42.","T formos grąžtas, Ø 5.2mm, nerūdyjančio plieno  - vnt. 1"]
["3.152.43.","Grąžtas, Ø 5.2mm, nerūdyjančio plieno  - vnt. 1"]
["3.152.44.","Trokaro apsauga Ø 8.1  - vnt. 1"]
["3.152.45.","Grąžto apsauga Ø 5.2  - vnt. 1"]
["3.152.46.","Trokaras Ø 8.1  - vnt. 1"]
["3.152.47.","Nukreipimo viela Ø 2.5  - vnt. 1"]
["3.152.48.","Kanalo instrumentas  - vnt. 1"]
["3.152.49.","Šešiakampis L formos raktas  - vnt. 1"]
["3.152.50.","Vielos laikymo rankena  - vnt. 1"]
["3.152.51.","Proksimalinė veržlė  - vnt. 1"]
["3.152.52.","Veržlė  - vnt. 1"]
["3.152.53.","Distalinė veržlė  - vnt. 1"]
["3.152.54.","Lankstus grąžtas  - vnt. 2"]
["3.152.55.","Grąžto antgalis, Ø 9mm  - vnt. 1"]
["3.152.56.","Grąžto antgalis, Ø 10mm  - vnt. 1"]
["3.152.57.","Grąžto antgalis, Ø 11mm  - vnt. 1"]
["3.152.58.","Grąžto antgalis, Ø 12mm  - vnt. 1"]
["3.152.59.","Grąžto antgalis, Ø 13mm  - vnt. 1"]
["3.152.60.","E forma  - vnt. 1"]
["3.152.61.","T formos fiksavimo instrumentas  - vnt. 1"]
["3.152.62.","Grąžtas, Ø 4.3mm, nerūdyjančio plieno  - vnt. 2"]
["3.152.63.","Grąžto apsauga, Ø 4.3  - vnt. 2"]
["3.152.64.","Šešiakampis L formos raktas  - vnt. 1"]
["3.152.65.","Gylio ribotuvas, Ø 4.3mm  - vnt. 1"]
["3.152.66.","Vinies įvedimo rankena  - vnt. 1"]
["3.152.67.","130° nukreipėjas statiniam užrakinimui  - vnt. 1"]
["3.152.68.","Sujungimo varžtas  - vnt. 1"]
["3.152.69.","T formos rankenėlė su greito pajungimo jungtimi  - vnt. 1"]
["3.152.70.","130° nukreipėjas dinaminiam užrakinimui  - vnt. 1"]
["3.152.71.","Grąžtas, Ø 17.0 mm, nerūdyjančio plieno  - vnt. 1"]
["3.152.72.","Grąžto apsauga  - vnt. 1"]
["3.152.73.","Apsauga  - vnt. 1"]
["3.152.74.","L formos fiksavimo instrumentas  - vnt. 1"]
["3.153.","Išorinės fiksacijos aparato instrumentai. Privaloma pateikti vieną rinkinį.",1,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E3116),\"\", PRODUCT(C3116,E3116))","v":""}]
["3.153.1.","Ø 2,0 mm vielos įvedimo rankena  - vnt. 1"]
["3.153.2.","Ø 2,0 mm grąžtas, nerūdyjančio plieno  - vnt. 2"]
["3.153.3.","Ø 2,0 mm grąžto apsauga  - vnt. 1"]
["3.153.4.","Ø 2,7 mm grąžtas, nerūdyjančio plieno  - vnt. 2"]
["3.153.5.","Ø 2,0 - 2,7 mm grąžto nukreipiklis  - vnt. 1"]
["3.153.6.","Raktas fiksacijos aparato sraigtams priveržti  - vnt. 1"]
["3.153.7.","T formos raktas strypams įsukti į kaulą  - vnt. 1"]
["3.153.8.","Konteineris išorinės fiksacijos instrumentų sterilizavimui  - vnt. 1"]
["3.153.9.","Raktas strypų jungčių suveržimui, vienoje pusėje uždaras, kitoje pusėje atviras, Ø 11,0 mm  - vnt. 1"]
["3.153.10.","Raktas strypų jungčių suveržimui, vienoje pusėje uždaras, kitoje pusėje atviras, Ø 8,0 mm  - vnt. 1"]
["3.153.11.","Specialus Ø 11,0 mm raktas  - vnt. 1"]
["3.153.12.","T-formos raktas strypų jungčių suveržimui, Ø 11,0 mm  - vnt. 1"]
["3.153.13.","T-formos raktas strypų jungčių suveržimui, Ø 8,0 mm  - vnt. 1"]
["3.153.14.","\"Schanz\" strypelio T-formos įvedimo instrumentas  - vnt. 1"]
["3.153.15.","Ø 3,5 troakaras, trumpas  - vnt. 1"]
["3.153.16.","Ø 2,5 troakaras  - vnt. 1"]
["3.153.17.","Grąžto apsauginis vamzdelis, Ø 5,0 / 3,5, trumpas  - vnt. 1"]
["3.153.18.","Grąžto apsauginis vamzdelis, Ø 4,0 / 2,5  - vnt. 1"]
["3.153.19.","Grąžto apsauginis vamzdelis, Ø 6,0 / 5,0, su sriegiu, trumpas  - vnt. 1"]
["3.153.20.","Ø 3,5 troakaras, ilgas  - vnt. 1"]
["3.153.21.","Grąžto apsauginis vamzdelis, Ø 5,0 / 3,5, ilgas  - vnt. 1"]
["3.153.22.","Grąžto apsauginis vamzdelis, Ø 6,0 / 5,0, su sriegiu, ilgas  - vnt. 1"]
["3.153.23.","Grąžto apsauginis vamzdelis, Ø 4,0 mm, su sriegiu  - vnt. 1"]
["3.153.24.","Grąžtas Ø 3,5 mm, nerūdyjančio plieno  - vnt. 2"]
["3.153.25.","Grąžtas Ø 2,0 mm, nerūdyjančio plieno  - vnt. 2"]
[null,null,null,null,"Suma be PVM",{"$f":"SUM(F2655:F3141)","v":0}]
[null,null,null,null,"PVM suma"]
[null,null,null,null,"Suma su PVM",{"$f":"IF(ISBLANK(F3143), \"\", SUM(F3142:F3143))","v":""}]
[]
["4.","Kintamo kampo užrakinamų metalo konstrukcijų ,skirtų pėdos traumoms gydyti. Visos siūlomos konstrukcijos ir panaudai pateikiami instrumentai turi būti to paties gamintojo."]
["4.1.","2.7 mm Ø, savisriegiai, užrakinami poliaksialinaikortikaliniai sraigtai, Heksogonalinė sraigto galvutė",10,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E3147),\"\", PRODUCT(C3147,E3147))","v":""}]
["4.1.1.","Sraigto galvutė 5.0 mm, šerdis 2.0 mm skersmens, Sriegio žingsnis 1.4 mm. Pagaminta iš titano lydinio"]
["4.1.2.","Ilgis 12 mm"]
["4.2.","2.7 mm Ø, savisriegiai, užrakinami poliaksialinaikortikaliniai sraigtai, Heksogonalinė sraigto galvutė",10,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E3150),\"\", PRODUCT(C3150,E3150))","v":""}]
["4.2.1.","Sraigto galvutė 5.0 mm, šerdis 2.0 mm skersmens, Sriegio žingsnis 1.4 mm. Pagaminta iš titano lydinio"]
["4.2.2.","Ilgis 14 mm"]
["4.3.","2.7 mm Ø, savisriegiai, užrakinami poliaksialinaikortikaliniai sraigtai, Heksogonalinė sraigto galvutė",10,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E3153),\"\", PRODUCT(C3153,E3153))","v":""}]
["4.3.1.","Sraigto galvutė 5.0 mm, šerdis 2.0 mm skersmens, Sriegio žingsnis 1.4 mm. Pagaminta iš titano lydinio"]
["4.3.2.","ilgis 16 mm"]
["4.4.","2.7 mm Ø, savisriegiai, užrakinami poliaksialinaikortikaliniai sraigtai, Heksogonalinė sraigto galvutė",10,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E3156),\"\", PRODUCT(C3156,E3156))","v":""}]
["4.4.1.","Sraigto galvutė 5.0 mm, šerdis 2.0 mm skersmens, Sriegio žingsnis 1.4 mm. Pagaminta iš titano lydinio"]
["4.4.2.","ilgis 18 mm"]
["4.5.","2.7 mm Ø, savisriegiai, užrakinami poliaksialinaikortikaliniai sraigtai, Heksogonalinė sraigto galvutė",10,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E3159),\"\", PRODUCT(C3159,E3159))","v":""}]
["4.5.1.","Sraigto galvutė 5.0 mm, šerdis 2.0 mm skersmens, Sriegio žingsnis 1.4 mm. Pagaminta iš titano lydinio"]
["4.5.2.","ilgis 20 mm"]
["4.6.","2.7 mm Ø, savisriegiai, užrakinami poliaksialinaikortikaliniai sraigtai, Heksogonalinė sraigto galvutė",10,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E3162),\"\", PRODUCT(C3162,E3162))","v":""}]
["4.6.1.","Sraigto galvutė 5.0 mm, šerdis 2.0 mm skersmens, Sriegio žingsnis 1.4 mm. Pagaminta iš titano lydinio"]
["4.6.2.","ilgis 22 mm"]
["4.7.","2.7 mm Ø, savisriegiai, užrakinami poliaksialinaikortikaliniai sraigtai, Heksogonalinė sraigto galvutė",10,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E3165),\"\", PRODUCT(C3165,E3165))","v":""}]
["4.7.1.","Sraigto galvutė 5.0 mm, šerdis 2.0 mm skersmens, Sriegio žingsnis 1.4 mm. Pagaminta iš titano lydinio"]
["4.7.2.","ilgis 24 mm"]
["4.8.","2.7 mm Ø, savisriegiai, užrakinami poliaksialinaikortikaliniai sraigtai, Heksogonalinė sraigto galvutė",10,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E3168),\"\", PRODUCT(C3168,E3168))","v":""}]
["4.8.1.","Sraigto galvutė 5.0 mm, šerdis 2.0 mm skersmens, Sriegio žingsnis 1.4 mm. Pagaminta iš titano lydinio"]
["4.8.2.","ilgis 26 mm"]
["4.9.","2.7 mm Ø, savisriegiai, užrakinami poliaksialinaikortikaliniai sraigtai, Heksogonalinė sraigto galvutė",10,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E3171),\"\", PRODUCT(C3171,E3171))","v":""}]
["4.9.1.","Sraigto galvutė 5.0 mm, šerdis 2.0 mm skersmens, Sriegio žingsnis 1.4 mm. Pagaminta iš titano lydinio"]
["4.9.2.","ilgis 28 mm"]
["4.10.","2.7 mm Ø, savisriegiai, užrakinami poliaksialinaikortikaliniai sraigtai, Heksogonalinė sraigto galvutė",10,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E3174),\"\", PRODUCT(C3174,E3174))","v":""}]
["4.10.1.","Sraigto galvutė 5.0 mm, šerdis 2.0 mm skersmens, Sriegio žingsnis 1.4 mm. Pagaminta iš titano lydinio"]
["4.10.2.","ilgis 30 mm"]
["4.11.","2.7 mm Ø, savisriegiai, užrakinami poliaksialinaikortikaliniai sraigtai, Heksogonalinė sraigto galvutė",10,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E3177),\"\", PRODUCT(C3177,E3177))","v":""}]
["4.11.1.","Sraigto galvutė 5.0 mm, šerdis 2.0 mm skersmens, Sriegio žingsnis 1.4 mm. Pagaminta iš titano lydinio"]
["4.11.2.","ilgis 32 mm"]
["4.12.","2.7 mm Ø, savisriegiai, užrakinami poliaksialinaikortikaliniai sraigtai, Heksogonalinė sraigto galvutė",10,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E3180),\"\", PRODUCT(C3180,E3180))","v":""}]
["4.12.1.","Sraigto galvutė 5.0 mm, šerdis 2.0 mm skersmens, Sriegio žingsnis 1.4 mm. Pagaminta iš titano lydinio"]
["4.12.2.","ilgis 34 mm"]
["4.13.","2.7 mm Ø, savisriegiai, užrakinami poliaksialinaikortikaliniai sraigtai, Heksogonalinė sraigto galvutė",10,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E3183),\"\", PRODUCT(C3183,E3183))","v":""}]
["4.13.1.","Sraigto galvutė 5.0 mm, šerdis 2.0 mm skersmens, Sriegio žingsnis 1.4 mm. Pagaminta iš titano lydinio"]
["4.13.2.","ilgis 35 mm"]
["4.14.","2.7 mm Ø, savisriegiai, užrakinami poliaksialinaikortikaliniai sraigtai, Heksogonalinė sraigto galvutė",10,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E3186),\"\", PRODUCT(C3186,E3186))","v":""}]
["4.14.1.","Sraigto galvutė 5.0 mm, šerdis 2.0 mm skersmens, Sriegio žingsnis 1.4 mm. Pagaminta iš titano lydinio"]
["4.14.2.","ilgis 36 mm"]
["4.15.","2.7 mm Ø, savisriegiai, užrakinami poliaksialinaikortikaliniai sraigtai, Heksogonalinė sraigto galvutė",10,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E3189),\"\", PRODUCT(C3189,E3189))","v":""}]
["4.15.1.","Sraigto galvutė 5.0 mm, šerdis 2.0 mm skersmens, Sriegio žingsnis 1.4 mm. Pagaminta iš titano lydinio"]
["4.15.2.","ilgis 38 mm"]
["4.16.","2.7 mm Ø, savisriegiai, užrakinami poliaksialinaikortikaliniai sraigtai, Heksogonalinė sraigto galvutė",10,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E3192),\"\", PRODUCT(C3192,E3192))","v":""}]
["4.16.1.","Sraigto galvutė 5.0 mm, šerdis 2.0 mm skersmens, Sriegio žingsnis 1.4 mm. Pagaminta iš titano lydinio"]
["4.16.2.","ilgis 40 mm"]
["4.17.","2.7 mm Ø, savisriegiai, užrakinami poliaksialinaikortikaliniai sraigtai, Heksogonalinė sraigto galvutė",10,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E3195),\"\", PRODUCT(C3195,E3195))","v":""}]
["4.17.1.","Sraigto galvutė 5.0 mm, šerdis 2.0 mm skersmens, Sriegio žingsnis 1.4 mm. Pagaminta iš titano lydinio"]
["4.17.2.","ilgis 45 mm"]
["4.18.","2.7 mm Ø, savisriegiai, užrakinami poliaksialinaikortikaliniai sraigtai, Heksogonalinė sraigto galvutė",10,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E3198),\"\", PRODUCT(C3198,E3198))","v":""}]
["4.18.1.","Sraigto galvutė 5.0 mm, šerdis 2.0 mm skersmens, Sriegio žingsnis 1.4 mm. Pagaminta iš titano lydinio"]
["4.18.2.","ilgis 50 mm"]
["4.19.","2.7 mm Ø, savisriegiai, užrakinami poliaksialinaikortikaliniai sraigtai, Heksogonalinė sraigto galvutė",10,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E3201),\"\", PRODUCT(C3201,E3201))","v":""}]
["4.19.1.","Sraigto galvutė 5.0 mm, šerdis 2.0 mm skersmens, Sriegio žingsnis 1.4 mm. Pagaminta iš titano lydinio"]
["4.19.2.","ilgis 55 mm"]
["4.20.","2.7 mm Ø, savisriegiai, užrakinami poliaksialinaikortikaliniai sraigtai, Heksogonalinė sraigto galvutė",10,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E3204),\"\", PRODUCT(C3204,E3204))","v":""}]
["4.20.1.","Sraigto galvutė 5.0 mm, šerdis 2.0 mm skersmens, Sriegio žingsnis 1.4 mm. Pagaminta iš titano lydinio"]
["4.20.2.","ilgis 60mm"]
["4.21.","2.7 mm Ø, savisriegiai, kintamo kampo, kortikaliniai sraigtai, StarDrive sraigto galvutė",5,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E3207),\"\", PRODUCT(C3207,E3207))","v":""}]
["4.21.1.","Sraigto galvutė 5.0  mm, žingsnis 1.25. Pagaminta iš titano lydinio"]
["4.21.2.","Ilgis 10 mm"]
["4.22.","2.7 mm Ø, savisriegiai, kintamo kampo, kortikaliniai sraigtai, StarDrive sraigto galvutė",5,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E3210),\"\", PRODUCT(C3210,E3210))","v":""}]
["4.22.1.","Sraigto galvutė 5.0  mm, žingsnis 1.25. Pagaminta iš titano lydinio"]
["4.22.2.","Ilgis 12 mm"]
["4.23.","2.7 mm Ø, savisriegiai, kintamo kampo, kortikaliniai sraigtai, StarDrive sraigto galvutė",5,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E3213),\"\", PRODUCT(C3213,E3213))","v":""}]
["4.23.1.","Sraigto galvutė 5.0  mm, žingsnis 1.25. Pagaminta iš titano lydinio"]
["4.23.2.","Ilgis 14 mm"]
["4.24.","2.7 mm Ø, savisriegiai, kintamo kampo, kortikaliniai sraigtai, StarDrive sraigto galvutė",5,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E3216),\"\", PRODUCT(C3216,E3216))","v":""}]
["4.24.1.","Sraigto galvutė 5.0  mm, žingsnis 1.25. Pagaminta iš titano lydinio"]
["4.24.2.","Ilgis 16 mm"]
["4.25.","2.7 mm Ø, savisriegiai, kintamo kampo, kortikaliniai sraigtai, StarDrive sraigto galvutė",5,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E3219),\"\", PRODUCT(C3219,E3219))","v":""}]
["4.25.1.","Sraigto galvutė 5.0  mm, žingsnis 1.25. Pagaminta iš titano lydinio"]
["4.25.2.","Ilgis 18 mm"]
["4.26.","2.7 mm Ø, savisriegiai, kintamo kampo, kortikaliniai sraigtai, StarDrive sraigto galvutė",5,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E3222),\"\", PRODUCT(C3222,E3222))","v":""}]
["4.26.1.","Sraigto galvutė 5.0  mm, žingsnis 1.25. Pagaminta iš titano lydinio"]
["4.26.2.","Ilgis 20 mm"]
["4.27.","2.7 mm Ø, savisriegiai, kintamo kampo, kortikaliniai sraigtai, StarDrive sraigto galvutė",5,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E3225),\"\", PRODUCT(C3225,E3225))","v":""}]
["4.27.1.","Sraigto galvutė 5.0  mm, žingsnis 1.25. Pagaminta iš titano lydinio"]
["4.27.2.","Ilgis 22 mm"]
["4.28.","2.7 mm Ø, savisriegiai, kintamo kampo, kortikaliniai sraigtai, StarDrive sraigto galvutė",5,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E3228),\"\", PRODUCT(C3228,E3228))","v":""}]
["4.28.1.","Sraigto galvutė 5.0  mm, žingsnis 1.25. Pagaminta iš titano lydinio"]
["4.28.2.","Ilgis 24 mm"]
["4.29.","2.7 mm Ø, savisriegiai, kintamo kampo, kortikaliniai sraigtai, StarDrive sraigto galvutė",5,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E3231),\"\", PRODUCT(C3231,E3231))","v":""}]
["4.29.1.","Sraigto galvutė 5.0  mm, žingsnis 1.25. Pagaminta iš titano lydinio"]
["4.29.2.","Ilgis 26 mm"]
["4.30.","2.7 mm Ø, savisriegiai, kintamo kampo, kortikaliniai sraigtai, StarDrive sraigto galvutė",5,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E3234),\"\", PRODUCT(C3234,E3234))","v":""}]
["4.30.1.","Sraigto galvutė 5.0  mm, žingsnis 1.25. Pagaminta iš titano lydinio"]
["4.30.2.","Ilgis 28 mm"]
["4.31.","2.7 mm Ø, savisriegiai, kintamo kampo, Spongioziniai sraigtai, StarDrive  sraigto galvutė ",4,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E3237),\"\", PRODUCT(C3237,E3237))","v":""}]
["4.31.1.","Sraigto galvutė 5.0  mm, žingsnis 1.75. Pagaminta iš titano lydinio"]
["4.31.2.","Ilgis 16 mm"]
["4.32.","2.7 mm Ø, savisriegiai, kintamo kampo, Spongioziniai sraigtai, StarDrive  sraigto galvutė ",4,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E3240),\"\", PRODUCT(C3240,E3240))","v":""}]
["4.32.1.","Sraigto galvutė 5.0  mm, žingsnis 1.75. Pagaminta iš titano lydinio"]
["4.32.2.","Ilgis 18 mm"]
["4.33.","2.7 mm Ø, savisriegiai, kintamo kampo, Spongioziniai sraigtai, StarDrive  sraigto galvutė ",4,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E3243),\"\", PRODUCT(C3243,E3243))","v":""}]
["4.33.1.","Sraigto galvutė 5.0  mm, žingsnis 1.75. Pagaminta iš titano lydinio"]
["4.33.2.","Ilgis 20 mm"]
["4.34.","2.7 mm Ø, savisriegiai, kintamo kampo, Spongioziniai sraigtai, StarDrive  sraigto galvutė ",4,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E3246),\"\", PRODUCT(C3246,E3246))","v":""}]
["4.34.1.","Sraigto galvutė 5.0  mm, žingsnis 1.75. Pagaminta iš titano lydinio"]
["4.34.2.","Ilgis 22 mm"]
["4.35.","2.7 mm Ø, savisriegiai, kintamo kampo, Spongioziniai sraigtai, StarDrive  sraigto galvutė ",4,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E3249),\"\", PRODUCT(C3249,E3249))","v":""}]
["4.35.1.","Sraigto galvutė 5.0  mm, žingsnis 1.75. Pagaminta iš titano lydinio"]
["4.35.2.","Ilgis 24 mm"]
["4.36.","2.7 mm Ø, savisriegiai, kintamo kampo, Spongioziniai sraigtai, StarDrive  sraigto galvutė ",4,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E3252),\"\", PRODUCT(C3252,E3252))","v":""}]
["4.36.1.","Sraigto galvutė 5.0  mm, žingsnis 1.75. Pagaminta iš titano lydinio"]
["4.36.2.","Ilgis 26 mm"]
["4.37.","2.7 mm Ø, savisriegiai, kintamo kampo, Spongioziniai sraigtai, StarDrive  sraigto galvutė ",4,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E3255),\"\", PRODUCT(C3255,E3255))","v":""}]
["4.37.1.","Sraigto galvutė 5.0  mm, žingsnis 1.75. Pagaminta iš titano lydinio"]
["4.37.2.","Ilgis 28 mm"]
["4.38.","2.7 mm Ø, savisriegiai, kintamo kampo, Spongioziniai sraigtai, StarDrive  sraigto galvutė ",4,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E3258),\"\", PRODUCT(C3258,E3258))","v":""}]
["4.38.1.","Sraigto galvutė 5.0  mm, žingsnis 1.75. Pagaminta iš titano lydinio"]
["4.38.2.","Ilgis 30 mm"]
["4.39.","2.7 mm Ø, savisriegiai, kintamo kampo, Spongioziniai sraigtai, StarDrive  sraigto galvutė ",4,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E3261),\"\", PRODUCT(C3261,E3261))","v":""}]
["4.39.1.","Sraigto galvutė 5.0  mm, žingsnis 1.75. Pagaminta iš titano lydinio"]
["4.39.2.","Ilgis 32 mm"]
["4.40.","2.7 mm Ø, savisriegiai, kintamo kampo, Spongioziniai sraigtai, StarDrive  sraigto galvutė ",4,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E3264),\"\", PRODUCT(C3264,E3264))","v":""}]
["4.40.1.","Sraigto galvutė 5.0  mm, žingsnis 1.75. Pagaminta iš titano lydinio"]
["4.40.2.","Ilgis 34 mm"]
["4.41.","2.7 mm Ø, savisriegiai, kintamo kampo, Spongioziniai sraigtai, StarDrive  sraigto galvutė ",4,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E3267),\"\", PRODUCT(C3267,E3267))","v":""}]
["4.41.1.","Sraigto galvutė 5.0  mm, žingsnis 1.75. Pagaminta iš titano lydinio"]
["4.41.2.","Ilgis 36 mm"]
["4.42.","3.5 mm Ø, savisriegiai, užrakinami  kortikaliniai sraigtai, Heksogonalinė sraigto galvutė ",10,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E3270),\"\", PRODUCT(C3270,E3270))","v":""}]
["4.42.1.","Sraigto galvutė 5.0  mm, šerdis 2.8 mm skersmens, Sriegio žingsnis 1.4 mm. Pagaminta iš titano lydinio"]
["4.42.2.","Ilgis 12 mm"]
["4.43.","3.5 mm Ø, savisriegiai, užrakinami  kortikaliniai sraigtai, Heksogonalinė sraigto galvutė ",10,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E3273),\"\", PRODUCT(C3273,E3273))","v":""}]
["4.43.1.","Sraigto galvutė 5.0  mm, šerdis 2.8 mm skersmens, Sriegio žingsnis 1.4 mm. Pagaminta iš titano lydinio"]
["4.43.2.","Ilgis 14 mm"]
["4.44.","3.5 mm Ø, savisriegiai, užrakinami  kortikaliniai sraigtai, Heksogonalinė sraigto galvutė ",10,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E3276),\"\", PRODUCT(C3276,E3276))","v":""}]
["4.44.1.","Sraigto galvutė 5.0  mm, šerdis 2.8 mm skersmens, Sriegio žingsnis 1.4 mm. Pagaminta iš titano lydinio"]
["4.44.2.","Ilgis 16 mm"]
["4.45.","3.5 mm Ø, savisriegiai, užrakinami  kortikaliniai sraigtai, Heksogonalinė sraigto galvutė ",10,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E3279),\"\", PRODUCT(C3279,E3279))","v":""}]
["4.45.1.","Sraigto galvutė 5.0  mm, šerdis 2.8 mm skersmens, Sriegio žingsnis 1.4 mm. Pagaminta iš titano lydinio"]
["4.45.2.","Ilgis 18 mm"]
["4.46.","3.5 mm Ø, savisriegiai, užrakinami  kortikaliniai sraigtai, Heksogonalinė sraigto galvutė ",10,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E3282),\"\", PRODUCT(C3282,E3282))","v":""}]
["4.46.1.","Sraigto galvutė 5.0  mm, šerdis 2.8 mm skersmens, Sriegio žingsnis 1.4 mm. Pagaminta iš titano lydinio"]
["4.46.2.","Ilgis 20 mm"]
["4.47.","3.5 mm Ø, savisriegiai, užrakinami  kortikaliniai sraigtai, Heksogonalinė sraigto galvutė ",10,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E3285),\"\", PRODUCT(C3285,E3285))","v":""}]
["4.47.1.","Sraigto galvutė 5.0  mm, šerdis 2.8 mm skersmens, Sriegio žingsnis 1.4 mm. Pagaminta iš titano lydinio"]
["4.47.2.","Ilgis 22 mm"]
["4.48.","3.5 mm Ø, savisriegiai, užrakinami  kortikaliniai sraigtai, Heksogonalinė sraigto galvutė ",10,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E3288),\"\", PRODUCT(C3288,E3288))","v":""}]
["4.48.1.","Sraigto galvutė 5.0  mm, šerdis 2.8 mm skersmens, Sriegio žingsnis 1.4 mm. Pagaminta iš titano lydinio"]
["4.48.2.","Ilgis 24 mm"]
["4.49.","3.5 mm Ø, savisriegiai, užrakinami  kortikaliniai sraigtai, Heksogonalinė sraigto galvutė ",10,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E3291),\"\", PRODUCT(C3291,E3291))","v":""}]
["4.49.1.","Sraigto galvutė 5.0  mm, šerdis 2.8 mm skersmens, Sriegio žingsnis 1.4 mm. Pagaminta iš titano lydinio"]
["4.49.2.","Ilgis 26 mm"]
["4.50.","3.5 mm Ø, savisriegiai, užrakinami  kortikaliniai sraigtai, Heksogonalinė sraigto galvutė ",10,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E3294),\"\", PRODUCT(C3294,E3294))","v":""}]
["4.50.1.","Sraigto galvutė 5.0  mm, šerdis 2.8 mm skersmens, Sriegio žingsnis 1.4 mm. Pagaminta iš titano lydinio"]
["4.50.2.","Ilgis 28 mm"]
["4.51.","3.5 mm Ø, savisriegiai, užrakinami  kortikaliniai sraigtai, Heksogonalinė sraigto galvutė ",10,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E3297),\"\", PRODUCT(C3297,E3297))","v":""}]
["4.51.1.","Sraigto galvutė 5.0  mm, šerdis 2.8 mm skersmens, Sriegio žingsnis 1.4 mm. Pagaminta iš titano lydinio"]
["4.51.2.","Ilgis 30 mm"]
["4.52.","3.5 mm Ø, savisriegiai, užrakinami  kortikaliniai sraigtai, Heksogonalinė sraigto galvutė ",10,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E3300),\"\", PRODUCT(C3300,E3300))","v":""}]
["4.52.1.","Sraigto galvutė 5.0  mm, šerdis 2.8 mm skersmens, Sriegio žingsnis 1.4 mm. Pagaminta iš titano lydinio"]
["4.52.2.","Ilgis 32 mm"]
["4.53.","3.5 mm Ø, savisriegiai, užrakinami  kortikaliniai sraigtai, Heksogonalinė sraigto galvutė ",10,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E3303),\"\", PRODUCT(C3303,E3303))","v":""}]
["4.53.1.","Sraigto galvutė 5.0  mm, šerdis 2.8 mm skersmens, Sriegio žingsnis 1.4 mm. Pagaminta iš titano lydinio"]
["4.53.2.","Ilgis 34 mm"]
["4.54.","3.5 mm Ø, savisriegiai, užrakinami  kortikaliniai sraigtai, Heksogonalinė sraigto galvutė ",10,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E3306),\"\", PRODUCT(C3306,E3306))","v":""}]
["4.54.1.","Sraigto galvutė 5.0  mm, šerdis 2.8 mm skersmens, Sriegio žingsnis 1.4 mm. Pagaminta iš titano lydinio"]
["4.54.2.","Ilgis 35mm"]
["4.55.","3.5 mm Ø, savisriegiai, užrakinami  kortikaliniai sraigtai, Heksogonalinė sraigto galvutė ",10,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E3309),\"\", PRODUCT(C3309,E3309))","v":""}]
["4.55.1.","Sraigto galvutė 5.0  mm, šerdis 2.8 mm skersmens, Sriegio žingsnis 1.4 mm. Pagaminta iš titano lydinio"]
["4.55.2.","Ilgis 36mm"]
["4.56.","3.5 mm Ø, savisriegiai, užrakinami  kortikaliniai sraigtai, Heksogonalinė sraigto galvutė ",10,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E3312),\"\", PRODUCT(C3312,E3312))","v":""}]
["4.56.1.","Sraigto galvutė 5.0  mm, šerdis 2.8 mm skersmens, Sriegio žingsnis 1.4 mm. Pagaminta iš titano lydinio"]
["4.56.2.","Ilgis 38mm"]
["4.57.","3.5 mm Ø, savisriegiai, užrakinami  kortikaliniai sraigtai, Heksogonalinė sraigto galvutė ",10,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E3315),\"\", PRODUCT(C3315,E3315))","v":""}]
["4.57.1.","Sraigto galvutė 5.0  mm, šerdis 2.8 mm skersmens, Sriegio žingsnis 1.4 mm. Pagaminta iš titano lydinio"]
["4.57.2.","Ilgis 40 mm"]
["4.58.","3.5 mm Ø, savisriegiai, užrakinami  kortikaliniai sraigtai, Heksogonalinė sraigto galvutė ",10,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E3318),\"\", PRODUCT(C3318,E3318))","v":""}]
["4.58.1.","Sraigto galvutė 5.0  mm, šerdis 2.8 mm skersmens, Sriegio žingsnis 1.4 mm. Pagaminta iš titano lydinio"]
["4.58.2.","Ilgis 45 mm"]
["4.59.","3.5 mm Ø, savisriegiai, užrakinami  kortikaliniai sraigtai, Heksogonalinė sraigto galvutė ",10,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E3321),\"\", PRODUCT(C3321,E3321))","v":""}]
["4.59.1.","Sraigto galvutė 5.0  mm, šerdis 2.8 mm skersmens, Sriegio žingsnis 1.4 mm. Pagaminta iš titano lydinio"]
["4.59.2.","Ilgis 50 mm"]
["4.60.","3.5 mm Ø, savisriegiai, užrakinami  kortikaliniai sraigtai, Heksogonalinė sraigto galvutė ",10,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E3324),\"\", PRODUCT(C3324,E3324))","v":""}]
["4.60.1.","Sraigto galvutė 5.0  mm, šerdis 2.8 mm skersmens, Sriegio žingsnis 1.4 mm. Pagaminta iš titano lydinio"]
["4.60.2.","Ilgis 55 mm"]
["4.61.","3.5 mm Ø, savisriegiai, užrakinami  kortikaliniai sraigtai, Heksogonalinė sraigto galvutė ",10,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E3327),\"\", PRODUCT(C3327,E3327))","v":""}]
["4.61.1.","Sraigto galvutė 5.0  mm, šerdis 2.8 mm skersmens, Sriegio žingsnis 1.4 mm. Pagaminta iš titano lydinio"]
["4.61.2.","Ilgis 60 mm"]
["4.62.","4.0 mm Ø, savisriegiai, užrakinami  kortikaliniai sraigtai, Heksogonalinė sraigto galvute",5,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E3330),\"\", PRODUCT(C3330,E3330))","v":""}]
["4.62.1.","Sraigto galvutė 5.0  mm, šerdis 3.3 mm skersmens, Sriegio žingsnis 1.4 mm. Pagaminta iš titano lydinio"]
["4.62.2.","Ilgis 12 mm"]
["4.63.","4.0 mm Ø, savisriegiai, užrakinami  kortikaliniai sraigtai, Heksogonalinė sraigto galvute",5,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E3333),\"\", PRODUCT(C3333,E3333))","v":""}]
["4.63.1.","Sraigto galvutė 5.0  mm, šerdis 3.3 mm skersmens, Sriegio žingsnis 1.4 mm. Pagaminta iš titano lydinio"]
["4.63.2.","Ilgis 14 mm"]
["4.64.","4.0 mm Ø, savisriegiai, užrakinami  kortikaliniai sraigtai, Heksogonalinė sraigto galvute",5,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E3336),\"\", PRODUCT(C3336,E3336))","v":""}]
["4.64.1.","Sraigto galvutė 5.0  mm, šerdis 3.3 mm skersmens, Sriegio žingsnis 1.4 mm. Pagaminta iš titano lydinio"]
["4.64.2.","Ilgis 16 mm"]
["4.65.","4.0 mm Ø, savisriegiai, užrakinami  kortikaliniai sraigtai, Heksogonalinė sraigto galvute",5,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E3339),\"\", PRODUCT(C3339,E3339))","v":""}]
["4.65.1.","Sraigto galvutė 5.0  mm, šerdis 3.3 mm skersmens, Sriegio žingsnis 1.4 mm. Pagaminta iš titano lydinio"]
["4.65.2.","Ilgis 18 mm"]
["4.66.","4.0 mm Ø, savisriegiai, užrakinami  kortikaliniai sraigtai, Heksogonalinė sraigto galvute",5,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E3342),\"\", PRODUCT(C3342,E3342))","v":""}]
["4.66.1.","Sraigto galvutė 5.0  mm, šerdis 3.3 mm skersmens, Sriegio žingsnis 1.4 mm. Pagaminta iš titano lydinio"]
["4.66.2.","Ilgis 20 mm"]
["4.67.","4.0 mm Ø, savisriegiai, užrakinami  kortikaliniai sraigtai, Heksogonalinė sraigto galvute",5,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E3345),\"\", PRODUCT(C3345,E3345))","v":""}]
["4.67.1.","Sraigto galvutė 5.0  mm, šerdis 3.3 mm skersmens, Sriegio žingsnis 1.4 mm. Pagaminta iš titano lydinio"]
["4.67.2.","Ilgis 22 mm"]
["4.68.","4.0 mm Ø, savisriegiai, užrakinami  kortikaliniai sraigtai, Heksogonalinė sraigto galvute",5,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E3348),\"\", PRODUCT(C3348,E3348))","v":""}]
["4.68.1.","Sraigto galvutė 5.0  mm, šerdis 3.3 mm skersmens, Sriegio žingsnis 1.4 mm. Pagaminta iš titano lydinio"]
["4.68.2.","Ilgis 24 mm"]
["4.69.","4.0 mm Ø, savisriegiai, užrakinami  kortikaliniai sraigtai, Heksogonalinė sraigto galvute",5,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E3351),\"\", PRODUCT(C3351,E3351))","v":""}]
["4.69.1.","Sraigto galvutė 5.0  mm, šerdis 3.3 mm skersmens, Sriegio žingsnis 1.4 mm. Pagaminta iš titano lydinio"]
["4.69.2.","Ilgis 26 mm"]
["4.70.","4.0 mm Ø, savisriegiai, užrakinami  kortikaliniai sraigtai, Heksogonalinė sraigto galvute",5,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E3354),\"\", PRODUCT(C3354,E3354))","v":""}]
["4.70.1.","Sraigto galvutė 5.0  mm, šerdis 3.3 mm skersmens, Sriegio žingsnis 1.4 mm. Pagaminta iš titano lydinio"]
["4.70.2.","Ilgis 28 mm"]
["4.71.","4.0 mm Ø, savisriegiai, užrakinami  kortikaliniai sraigtai, Heksogonalinė sraigto galvute",5,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E3357),\"\", PRODUCT(C3357,E3357))","v":""}]
["4.71.1.","Sraigto galvutė 5.0  mm, šerdis 3.3 mm skersmens, Sriegio žingsnis 1.4 mm. Pagaminta iš titano lydinio"]
["4.71.2.","Ilgis 30 mm"]
["4.72.","4.0 mm Ø, savisriegiai, užrakinami  kortikaliniai sraigtai, Heksogonalinė sraigto galvute",5,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E3360),\"\", PRODUCT(C3360,E3360))","v":""}]
["4.72.1.","Sraigto galvutė 5.0  mm, šerdis 3.3 mm skersmens, Sriegio žingsnis 1.4 mm. Pagaminta iš titano lydinio"]
["4.72.2.","Ilgis 32 mm"]
["4.73.","4.0 mm Ø, savisriegiai, užrakinami  kortikaliniai sraigtai, Heksogonalinė sraigto galvute",5,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E3363),\"\", PRODUCT(C3363,E3363))","v":""}]
["4.73.1.","Sraigto galvutė 5.0  mm, šerdis 3.3 mm skersmens, Sriegio žingsnis 1.4 mm. Pagaminta iš titano lydinio"]
["4.73.2.","Ilgis 34 mm"]
["4.74.","4.0 mm Ø, savisriegiai, užrakinami  kortikaliniai sraigtai, Heksogonalinė sraigto galvute",5,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E3366),\"\", PRODUCT(C3366,E3366))","v":""}]
["4.74.1.","Sraigto galvutė 5.0  mm, šerdis 3.3 mm skersmens, Sriegio žingsnis 1.4 mm. Pagaminta iš titano lydinio"]
["4.74.2.","Ilgis 35 mm"]
["4.75.","4.0 mm Ø, savisriegiai, užrakinami  kortikaliniai sraigtai, Heksogonalinė sraigto galvute",5,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E3369),\"\", PRODUCT(C3369,E3369))","v":""}]
["4.75.1.","Sraigto galvutė 5.0  mm, šerdis 3.3 mm skersmens, Sriegio žingsnis 1.4 mm. Pagaminta iš titano lydinio"]
["4.75.2.","Ilgis 36 mm"]
["4.76.","4.0 mm Ø, savisriegiai, užrakinami  kortikaliniai sraigtai, Heksogonalinė sraigto galvute",5,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E3372),\"\", PRODUCT(C3372,E3372))","v":""}]
["4.76.1.","Sraigto galvutė 5.0  mm, šerdis 3.3 mm skersmens, Sriegio žingsnis 1.4 mm. Pagaminta iš titano lydinio"]
["4.76.2.","Ilgis 38 mm"]
["4.77.","4.0 mm Ø, savisriegiai, užrakinami  kortikaliniai sraigtai, Heksogonalinė sraigto galvute",5,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E3375),\"\", PRODUCT(C3375,E3375))","v":""}]
["4.77.1.","Sraigto galvutė 5.0  mm, šerdis 3.3 mm skersmens, Sriegio žingsnis 1.4 mm. Pagaminta iš titano lydinio"]
["4.77.2.","Ilgis 40 mm"]
["4.78.","4.0 mm Ø, savisriegiai, užrakinami  kortikaliniai sraigtai, Heksogonalinė sraigto galvute",5,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E3378),\"\", PRODUCT(C3378,E3378))","v":""}]
["4.78.1.","Sraigto galvutė 5.0  mm, šerdis 3.3 mm skersmens, Sriegio žingsnis 1.4 mm. Pagaminta iš titano lydinio"]
["4.78.2.","Ilgis 45 mm"]
["4.79.","4.0 mm Ø, savisriegiai, užrakinami  kortikaliniai sraigtai, Heksogonalinė sraigto galvute",5,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E3381),\"\", PRODUCT(C3381,E3381))","v":""}]
["4.79.1.","Sraigto galvutė 5.0  mm, šerdis 3.3 mm skersmens, Sriegio žingsnis 1.4 mm. Pagaminta iš titano lydinio"]
["4.79.2.","Ilgis 50 mm"]
["4.80.","4.0 mm Ø, savisriegiai, užrakinami  kortikaliniai sraigtai, Heksogonalinė sraigto galvute",5,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E3384),\"\", PRODUCT(C3384,E3384))","v":""}]
["4.80.1.","Sraigto galvutė 5.0  mm, šerdis 3.3 mm skersmens, Sriegio žingsnis 1.4 mm. Pagaminta iš titano lydinio"]
["4.80.2.","Ilgis 55 mm"]
["4.81.","4.0 mm Ø, savisriegiai, užrakinami  kortikaliniai sraigtai, Heksogonalinė sraigto galvute",5,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E3387),\"\", PRODUCT(C3387,E3387))","v":""}]
["4.81.1.","Sraigto galvutė 5.0  mm, šerdis 3.3 mm skersmens, Sriegio žingsnis 1.4 mm. Pagaminta iš titano lydinio"]
["4.81.2.","Ilgis 60 mm"]
["4.82.","4.0 mm Ø, savisriegiai, užrakinami  spongioziniai sraigtai, Heksogonalinė sraigto galvutė ",5,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E3390),\"\", PRODUCT(C3390,E3390))","v":""}]
["4.82.1.","Sraigto galvutė 5.0  mm, šerdis 2.2 mm skersmens, Sriegio žingsnis 1.75 mm, Pagaminta iš titano lydinio"]
["4.82.2.","Ilgis 12 mm"]
["4.83.","4.0 mm Ø, savisriegiai, užrakinami  spongioziniai sraigtai, Heksogonalinė sraigto galvutė ",5,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E3393),\"\", PRODUCT(C3393,E3393))","v":""}]
["4.83.1.","Sraigto galvutė 5.0  mm, šerdis 2.2 mm skersmens, Sriegio žingsnis 1.75 mm, Pagaminta iš titano lydinio"]
["4.83.2.","Ilgis 14 mm"]
["4.84.","4.0 mm Ø, savisriegiai, užrakinami  spongioziniai sraigtai, Heksogonalinė sraigto galvutė ",5,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E3396),\"\", PRODUCT(C3396,E3396))","v":""}]
["4.84.1.","Sraigto galvutė 5.0  mm, šerdis 2.2 mm skersmens, Sriegio žingsnis 1.75 mm, Pagaminta iš titano lydinio"]
["4.84.2.","Ilgis 16 mm"]
["4.85.","4.0 mm Ø, savisriegiai, užrakinami  spongioziniai sraigtai, Heksogonalinė sraigto galvutė ",5,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E3399),\"\", PRODUCT(C3399,E3399))","v":""}]
["4.85.1.","Sraigto galvutė 5.0  mm, šerdis 2.2 mm skersmens, Sriegio žingsnis 1.75 mm, Pagaminta iš titano lydinio"]
["4.85.2.","Ilgis 18 mm"]
["4.86.","4.0 mm Ø, savisriegiai, užrakinami  spongioziniai sraigtai, Heksogonalinė sraigto galvutė ",5,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E3402),\"\", PRODUCT(C3402,E3402))","v":""}]
["4.86.1.","Sraigto galvutė 5.0  mm, šerdis 2.2 mm skersmens, Sriegio žingsnis 1.75 mm, Pagaminta iš titano lydinio"]
["4.86.2.","Ilgis 20 mm"]
["4.87.","4.0 mm Ø, savisriegiai, užrakinami  spongioziniai sraigtai, Heksogonalinė sraigto galvutė ",5,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E3405),\"\", PRODUCT(C3405,E3405))","v":""}]
["4.87.1.","Sraigto galvutė 5.0  mm, šerdis 2.2 mm skersmens, Sriegio žingsnis 1.75 mm, Pagaminta iš titano lydinio"]
["4.87.2.","Ilgis 22 mm"]
["4.88.","4.0 mm Ø, savisriegiai, užrakinami  spongioziniai sraigtai, Heksogonalinė sraigto galvutė ",5,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E3408),\"\", PRODUCT(C3408,E3408))","v":""}]
["4.88.1.","Sraigto galvutė 5.0  mm, šerdis 2.2 mm skersmens, Sriegio žingsnis 1.75 mm, Pagaminta iš titano lydinio"]
["4.88.2.","Ilgis 24 mm"]
["4.89.","4.0 mm Ø, savisriegiai, užrakinami  spongioziniai sraigtai, Heksogonalinė sraigto galvutė ",5,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E3411),\"\", PRODUCT(C3411,E3411))","v":""}]
["4.89.1.","Sraigto galvutė 5.0  mm, šerdis 2.2 mm skersmens, Sriegio žingsnis 1.75 mm, Pagaminta iš titano lydinio"]
["4.89.2.","Ilgis 26 mm"]
["4.90.","4.0 mm Ø, savisriegiai, užrakinami  spongioziniai sraigtai, Heksogonalinė sraigto galvutė ",5,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E3414),\"\", PRODUCT(C3414,E3414))","v":""}]
["4.90.1.","Sraigto galvutė 5.0  mm, šerdis 2.2 mm skersmens, Sriegio žingsnis 1.75 mm, Pagaminta iš titano lydinio"]
["4.90.2.","Ilgis 28 mm"]
["4.91.","4.0 mm Ø, savisriegiai, užrakinami  spongioziniai sraigtai, Heksogonalinė sraigto galvutė ",5,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E3417),\"\", PRODUCT(C3417,E3417))","v":""}]
["4.91.1.","Sraigto galvutė 5.0  mm, šerdis 2.2 mm skersmens, Sriegio žingsnis 1.75 mm, Pagaminta iš titano lydinio"]
["4.91.2.","Ilgis 30 mm"]
["4.92.","4.0 mm Ø, savisriegiai, užrakinami  spongioziniai sraigtai, Heksogonalinė sraigto galvutė ",5,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E3420),\"\", PRODUCT(C3420,E3420))","v":""}]
["4.92.1.","Sraigto galvutė 5.0  mm, šerdis 2.2 mm skersmens, Sriegio žingsnis 1.75 mm, Pagaminta iš titano lydinio"]
["4.92.2.","Ilgis 35 mm"]
["4.93.","4.0 mm Ø, savisriegiai, užrakinami  spongioziniai sraigtai, Heksogonalinė sraigto galvutė ",5,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E3423),\"\", PRODUCT(C3423,E3423))","v":""}]
["4.93.1.","Sraigto galvutė 5.0  mm, šerdis 2.2 mm skersmens, Sriegio žingsnis 1.75 mm, Pagaminta iš titano lydinio"]
["4.93.2.","Ilgis 40 mm"]
["4.94.","4.0 mm Ø, savisriegiai, užrakinami  spongioziniai sraigtai, Heksogonalinė sraigto galvutė ",5,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E3426),\"\", PRODUCT(C3426,E3426))","v":""}]
["4.94.1.","Sraigto galvutė 5.0  mm, šerdis 2.2 mm skersmens, Sriegio žingsnis 1.75 mm, Pagaminta iš titano lydinio"]
["4.94.2.","Ilgis 45 mm"]
["4.95.","4.0 mm Ø, savisriegiai, užrakinami  spongioziniai sraigtai, Heksogonalinė sraigto galvutė ",5,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E3429),\"\", PRODUCT(C3429,E3429))","v":""}]
["4.95.1.","Sraigto galvutė 5.0  mm, šerdis 2.2 mm skersmens, Sriegio žingsnis 1.75 mm, Pagaminta iš titano lydinio"]
["4.95.2.","Ilgis 50 mm"]
["4.96.","4.0 mm Ø, savisriegiai, užrakinami  spongioziniai sraigtai, Heksogonalinė sraigto galvutė ",5,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E3432),\"\", PRODUCT(C3432,E3432))","v":""}]
["4.96.1.","Sraigto galvutė 5.0  mm, šerdis 2.2 mm skersmens, Sriegio žingsnis 1.75 mm, Pagaminta iš titano lydinio"]
["4.96.2.","Ilgis 55 mm"]
["4.97.","4.0 mm Ø, savisriegiai, užrakinami  spongioziniai sraigtai, Heksogonalinė sraigto galvutė ",5,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E3435),\"\", PRODUCT(C3435,E3435))","v":""}]
["4.97.1.","Sraigto galvutė 5.0  mm, šerdis 2.2 mm skersmens, Sriegio žingsnis 1.75 mm, Pagaminta iš titano lydinio"]
["4.97.2.","Ilgis 60 mm"]
["4.98.","3.5 mm Ø, savisriegiai, kortikaliniai sraigtai Heksogonalinė sraigto galvutė ",5,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E3438),\"\", PRODUCT(C3438,E3438))","v":""}]
["4.98.1.","Sraigto galvutė 5.0  mm, šerdis 2.8 mm skersmens, Sriegio žingsnis 1.4 mm Pagaminta iš titano lydinio"]
["4.98.2.","Ilgis 12 mm"]
["4.99.","3.5 mm Ø, savisriegiai, kortikaliniai sraigtai Heksogonalinė sraigto galvutė ",5,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E3441),\"\", PRODUCT(C3441,E3441))","v":""}]
["4.99.1.","Sraigto galvutė 5.0  mm, šerdis 2.8 mm skersmens, Sriegio žingsnis 1.4 mm Pagaminta iš titano lydinio"]
["4.99.2.","Ilgis 14 mm"]
["4.100.","3.5 mm Ø, savisriegiai, kortikaliniai sraigtai Heksogonalinė sraigto galvutė ",5,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E3444),\"\", PRODUCT(C3444,E3444))","v":""}]
["4.100.1.","Sraigto galvutė 5.0  mm, šerdis 2.8 mm skersmens, Sriegio žingsnis 1.4 mm Pagaminta iš titano lydinio"]
["4.100.2.","Ilgis 16 mm"]
["4.101.","3.5 mm Ø, savisriegiai, kortikaliniai sraigtai Heksogonalinė sraigto galvutė ",5,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E3447),\"\", PRODUCT(C3447,E3447))","v":""}]
["4.101.1.","Sraigto galvutė 5.0  mm, šerdis 2.8 mm skersmens, Sriegio žingsnis 1.4 mm Pagaminta iš titano lydinio"]
["4.101.2.","Ilgis 18 mm"]
["4.102.","3.5 mm Ø, savisriegiai, kortikaliniai sraigtai Heksogonalinė sraigto galvutė ",5,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E3450),\"\", PRODUCT(C3450,E3450))","v":""}]
["4.102.1.","Sraigto galvutė 5.0  mm, šerdis 2.8 mm skersmens, Sriegio žingsnis 1.4 mm Pagaminta iš titano lydinio"]
["4.102.2.","Ilgis 20 mm"]
["4.103.","3.5 mm Ø, savisriegiai, kortikaliniai sraigtai Heksogonalinė sraigto galvutė ",5,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E3453),\"\", PRODUCT(C3453,E3453))","v":""}]
["4.103.1.","Sraigto galvutė 5.0  mm, šerdis 2.8 mm skersmens, Sriegio žingsnis 1.4 mm Pagaminta iš titano lydinio"]
["4.103.2.","Ilgis 22 mm"]
["4.104.","3.5 mm Ø, savisriegiai, kortikaliniai sraigtai Heksogonalinė sraigto galvutė ",5,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E3456),\"\", PRODUCT(C3456,E3456))","v":""}]
["4.104.1.","Sraigto galvutė 5.0  mm, šerdis 2.8 mm skersmens, Sriegio žingsnis 1.4 mm Pagaminta iš titano lydinio"]
["4.104.2.","Ilgis 24 mm"]
["4.105.","3.5 mm Ø, savisriegiai, kortikaliniai sraigtai Heksogonalinė sraigto galvutė ",5,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E3459),\"\", PRODUCT(C3459,E3459))","v":""}]
["4.105.1.","Sraigto galvutė 5.0  mm, šerdis 2.8 mm skersmens, Sriegio žingsnis 1.4 mm Pagaminta iš titano lydinio"]
["4.105.2.","Ilgis 26 mm"]
["4.106.","3.5 mm Ø, savisriegiai, kortikaliniai sraigtai Heksogonalinė sraigto galvutė ",5,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E3462),\"\", PRODUCT(C3462,E3462))","v":""}]
["4.106.1.","Sraigto galvutė 5.0  mm, šerdis 2.8 mm skersmens, Sriegio žingsnis 1.4 mm Pagaminta iš titano lydinio"]
["4.106.2.","Ilgis 28 mm"]
["4.107.","3.5 mm Ø, savisriegiai, kortikaliniai sraigtai Heksogonalinė sraigto galvutė ",5,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E3465),\"\", PRODUCT(C3465,E3465))","v":""}]
["4.107.1.","Sraigto galvutė 5.0  mm, šerdis 2.8 mm skersmens, Sriegio žingsnis 1.4 mm Pagaminta iš titano lydinio"]
["4.107.2.","Ilgis 30 mm"]
["4.108.","3.5 mm Ø, savisriegiai, kortikaliniai sraigtai Heksogonalinė sraigto galvutė ",5,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E3468),\"\", PRODUCT(C3468,E3468))","v":""}]
["4.108.1.","Sraigto galvutė 5.0  mm, šerdis 2.8 mm skersmens, Sriegio žingsnis 1.4 mm Pagaminta iš titano lydinio"]
["4.108.2.","Ilgis 32 mm"]
["4.109.","3.5 mm Ø, savisriegiai, kortikaliniai sraigtai Heksogonalinė sraigto galvutė ",5,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E3471),\"\", PRODUCT(C3471,E3471))","v":""}]
["4.109.1.","Sraigto galvutė 5.0  mm, šerdis 2.8 mm skersmens, Sriegio žingsnis 1.4 mm Pagaminta iš titano lydinio"]
["4.109.2.","Ilgis 34 mm"]
["4.110.","3.5 mm Ø, savisriegiai, kortikaliniai sraigtai Heksogonalinė sraigto galvutė ",5,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E3474),\"\", PRODUCT(C3474,E3474))","v":""}]
["4.110.1.","Sraigto galvutė 5.0  mm, šerdis 2.8 mm skersmens, Sriegio žingsnis 1.4 mm Pagaminta iš titano lydinio"]
["4.110.2.","Ilgis 35 mm"]
["4.111.","3.5 mm Ø, savisriegiai, kortikaliniai sraigtai Heksogonalinė sraigto galvutė ",5,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E3477),\"\", PRODUCT(C3477,E3477))","v":""}]
["4.111.1.","Sraigto galvutė 5.0  mm, šerdis 2.8 mm skersmens, Sriegio žingsnis 1.4 mm Pagaminta iš titano lydinio"]
["4.111.2.","Ilgis 36 mm"]
["4.112.","3.5 mm Ø, savisriegiai, kortikaliniai sraigtai Heksogonalinė sraigto galvutė ",5,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E3480),\"\", PRODUCT(C3480,E3480))","v":""}]
["4.112.1.","Sraigto galvutė 5.0  mm, šerdis 2.8 mm skersmens, Sriegio žingsnis 1.4 mm Pagaminta iš titano lydinio"]
["4.112.2.","Ilgis 38 mm"]
["4.113.","3.5 mm Ø, savisriegiai, kortikaliniai sraigtai Heksogonalinė sraigto galvutė ",5,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E3483),\"\", PRODUCT(C3483,E3483))","v":""}]
["4.113.1.","Sraigto galvutė 5.0  mm, šerdis 2.8 mm skersmens, Sriegio žingsnis 1.4 mm Pagaminta iš titano lydinio"]
["4.113.2.","Ilgis 40 mm"]
["4.114.","3.5 mm Ø, savisriegiai, kortikaliniai sraigtai Heksogonalinė sraigto galvutė ",5,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E3486),\"\", PRODUCT(C3486,E3486))","v":""}]
["4.114.1.","Sraigto galvutė 5.0  mm, šerdis 2.8 mm skersmens, Sriegio žingsnis 1.4 mm Pagaminta iš titano lydinio"]
["4.114.2.","Ilgis 45 mm"]
["4.115.","3.5 mm Ø, savisriegiai, kortikaliniai sraigtai Heksogonalinė sraigto galvutė ",5,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E3489),\"\", PRODUCT(C3489,E3489))","v":""}]
["4.115.1.","Sraigto galvutė 5.0  mm, šerdis 2.8 mm skersmens, Sriegio žingsnis 1.4 mm Pagaminta iš titano lydinio"]
["4.115.2.","Ilgis 50 mm"]
["4.116.","3.5 mm Ø, savisriegiai, kortikaliniai sraigtai Heksogonalinė sraigto galvutė ",5,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E3492),\"\", PRODUCT(C3492,E3492))","v":""}]
["4.116.1.","Sraigto galvutė 5.0  mm, šerdis 2.8 mm skersmens, Sriegio žingsnis 1.4 mm Pagaminta iš titano lydinio"]
["4.116.2.","Ilgis 55 mm"]
["4.117.","3.5 mm Ø, savisriegiai, kortikaliniai sraigtai Heksogonalinė sraigto galvutė ",5,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E3495),\"\", PRODUCT(C3495,E3495))","v":""}]
["4.117.1.","Sraigto galvutė 5.0  mm, šerdis 2.8 mm skersmens, Sriegio žingsnis 1.4 mm Pagaminta iš titano lydinio"]
["4.117.2.","Ilgis 60 mm"]
["4.118.","3.5 mm Ø, savisriegiai, kortikaliniai sraigtai Heksogonalinė sraigto galvutė ",5,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E3498),\"\", PRODUCT(C3498,E3498))","v":""}]
["4.118.1.","Sraigto galvutė 5.0  mm, šerdis 2.8 mm skersmens, Sriegio žingsnis 1.4 mm. Pagaminta iš titano lydinio"]
["4.118.2.","Ilgis 65 mm"]
["4.119.","3.5 mm Ø, savisriegiai, kortikaliniai sraigtai Heksogonalinė sraigto galvutė ",5,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E3501),\"\", PRODUCT(C3501,E3501))","v":""}]
["4.119.1.","Sraigto galvutė 5.0  mm, šerdis 2.8 mm skersmens, Sriegio žingsnis 1.4 mm. Pagaminta iš titano lydinio"]
["4.119.2.","Ilgis 70 mm"]
["4.120.","4.0 mm Ø, savisriegiai, spongioziniai sraigtai, pilno sriegio,  Heksogonalinė sraigto galvutė ",5,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E3504),\"\", PRODUCT(C3504,E3504))","v":""}]
["4.120.1.","Sraigto galvutė 5.0  mm, šerdis 2.2 mm skersmens, Sriegio žingsnis 1.75 mm. Pagaminta iš titano lydinio"]
["4.120.2.","Ilgis 12 mm"]
["4.121.","4.0 mm Ø, savisriegiai, spongioziniai sraigtai, pilno sriegio,  Heksogonalinė sraigto galvutė ",5,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E3507),\"\", PRODUCT(C3507,E3507))","v":""}]
["4.121.1.","Sraigto galvutė 5.0  mm, šerdis 2.2 mm skersmens, Sriegio žingsnis 1.75 mm. Pagaminta iš titano lydinio"]
["4.121.2.","Ilgis 14 mm"]
["4.122.","4.0 mm Ø, savisriegiai, spongioziniai sraigtai, pilno sriegio,  Heksogonalinė sraigto galvutė ",5,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E3510),\"\", PRODUCT(C3510,E3510))","v":""}]
["4.122.1.","Sraigto galvutė 5.0  mm, šerdis 2.2 mm skersmens, Sriegio žingsnis 1.75 mm. Pagaminta iš titano lydinio"]
["4.122.2.","Ilgis 16 mm"]
["4.123.","4.0 mm Ø, savisriegiai, spongioziniai sraigtai, pilno sriegio,  Heksogonalinė sraigto galvutė ",5,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E3513),\"\", PRODUCT(C3513,E3513))","v":""}]
["4.123.1.","Sraigto galvutė 5.0  mm, šerdis 2.2 mm skersmens, Sriegio žingsnis 1.75 mm. Pagaminta iš titano lydinio"]
["4.123.2.","Ilgis 18 mm"]
["4.124.","4.0 mm Ø, savisriegiai, spongioziniai sraigtai, pilno sriegio,  Heksogonalinė sraigto galvutė ",5,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E3516),\"\", PRODUCT(C3516,E3516))","v":""}]
["4.124.1.","Sraigto galvutė 5.0  mm, šerdis 2.2 mm skersmens, Sriegio žingsnis 1.75 mm. Pagaminta iš titano lydinio"]
["4.124.2.","Ilgis 20 mm"]
["4.125.","4.0 mm Ø, savisriegiai, spongioziniai sraigtai, pilno sriegio,  Heksogonalinė sraigto galvutė ",5,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E3519),\"\", PRODUCT(C3519,E3519))","v":""}]
["4.125.1.","Sraigto galvutė 5.0  mm, šerdis 2.2 mm skersmens, Sriegio žingsnis 1.75 mm. Pagaminta iš titano lydinio"]
["4.125.2.","Ilgis 22 mm"]
["4.126.","4.0 mm Ø, savisriegiai, spongioziniai sraigtai, pilno sriegio,  Heksogonalinė sraigto galvutė ",5,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E3522),\"\", PRODUCT(C3522,E3522))","v":""}]
["4.126.1.","Sraigto galvutė 5.0  mm, šerdis 2.2 mm skersmens, Sriegio žingsnis 1.75 mm. Pagaminta iš titano lydinio"]
["4.126.2.","Ilgis 24 mm"]
["4.127.","4.0 mm Ø, savisriegiai, spongioziniai sraigtai, pilno sriegio,  Heksogonalinė sraigto galvutė ",5,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E3525),\"\", PRODUCT(C3525,E3525))","v":""}]
["4.127.1.","Sraigto galvutė 5.0  mm, šerdis 2.2 mm skersmens, Sriegio žingsnis 1.75 mm. Pagaminta iš titano lydinio"]
["4.127.2.","Ilgis 26 mm"]
["4.128.","4.0 mm Ø, savisriegiai, spongioziniai sraigtai, pilno sriegio,  Heksogonalinė sraigto galvutė ",5,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E3528),\"\", PRODUCT(C3528,E3528))","v":""}]
["4.128.1.","Sraigto galvutė 5.0  mm, šerdis 2.2 mm skersmens, Sriegio žingsnis 1.75 mm. Pagaminta iš titano lydinio"]
["4.128.2.","Ilgis 28 mm"]
["4.129.","4.0 mm Ø, savisriegiai, spongioziniai sraigtai, pilno sriegio,  Heksogonalinė sraigto galvutė ",5,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E3531),\"\", PRODUCT(C3531,E3531))","v":""}]
["4.129.1.","Sraigto galvutė 5.0  mm, šerdis 2.2 mm skersmens, Sriegio žingsnis 1.75 mm. Pagaminta iš titano lydinio"]
["4.129.2.","Ilgis 30 mm"]
["4.130.","4.0 mm Ø, savisriegiai, spongioziniai sraigtai, pilno sriegio,  Heksogonalinė sraigto galvutė ",5,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E3534),\"\", PRODUCT(C3534,E3534))","v":""}]
["4.130.1.","Sraigto galvutė 5.0  mm, šerdis 2.2 mm skersmens, Sriegio žingsnis 1.75 mm. Pagaminta iš titano lydinio"]
["4.130.2.","Ilgis 35 mm"]
["4.131.","4.0 mm Ø, savisriegiai, spongioziniai sraigtai, pilno sriegio,  Heksogonalinė sraigto galvutė ",5,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E3537),\"\", PRODUCT(C3537,E3537))","v":""}]
["4.131.1.","Sraigto galvutė 5.0  mm, šerdis 2.2 mm skersmens, Sriegio žingsnis 1.75 mm. Pagaminta iš titano lydinio"]
["4.131.2.","Ilgis 40 mm"]
["4.132.","4.0 mm Ø, savisriegiai, spongioziniai sraigtai, pilno sriegio,  Heksogonalinė sraigto galvutė ",5,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E3540),\"\", PRODUCT(C3540,E3540))","v":""}]
["4.132.1.","Sraigto galvutė 5.0  mm, šerdis 2.2 mm skersmens, Sriegio žingsnis 1.75 mm. Pagaminta iš titano lydinio"]
["4.132.2.","Ilgis 45 mm"]
["4.133.","4.0 mm Ø, savisriegiai, spongioziniai sraigtai, pilno sriegio,  Heksogonalinė sraigto galvutė ",5,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E3543),\"\", PRODUCT(C3543,E3543))","v":""}]
["4.133.1.","Sraigto galvutė 5.0  mm, šerdis 2.2 mm skersmens, Sriegio žingsnis 1.75 mm. Pagaminta iš titano lydinio"]
["4.133.2.","Ilgis 50 mm"]
["4.134.","4.0 mm Ø, savisriegiai, spongioziniai sraigtai, pilno sriegio,  Heksogonalinė sraigto galvutė ",5,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E3546),\"\", PRODUCT(C3546,E3546))","v":""}]
["4.134.1.","Sraigto galvutė 5.0  mm, šerdis 2.2 mm skersmens, Sriegio žingsnis 1.75 mm. Pagaminta iš titano lydinio"]
["4.134.2.","Ilgis 55 mm"]
["4.135.","4.0 mm Ø, savisriegiai, spongioziniai sraigtai, pilno sriegio,  Heksogonalinė sraigto galvutė ",5,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E3549),\"\", PRODUCT(C3549,E3549))","v":""}]
["4.135.1.","Sraigto galvutė 5.0  mm, šerdis 2.2 mm skersmens, Sriegio žingsnis 1.75 mm. Pagaminta iš titano lydinio"]
["4.135.2.","Ilgis 60 mm"]
["4.136.","4.0 mm Ø, savisriegiai, spongioziniai sraigtai, pilno sriegio,  Heksogonalinė sraigto galvutė ",5,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E3552),\"\", PRODUCT(C3552,E3552))","v":""}]
["4.136.1.","Sraigto galvutė 5.0  mm, šerdis 2.2 mm skersmens, Sriegio žingsnis 1.75 mm. Pagaminta iš titano lydinio"]
["4.136.2.","Ilgis 65 mm"]
["4.137.","4.0 mm Ø, savisriegiai, spongioziniai sraigtai, pilno sriegio,  Heksogonalinė sraigto galvutė ",5,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E3555),\"\", PRODUCT(C3555,E3555))","v":""}]
["4.137.1.","Sraigto galvutė 5.0  mm, šerdis 2.2 mm skersmens, Sriegio žingsnis 1.75 mm. Pagaminta iš titano lydinio"]
["4.137.2.","Ilgis 70 mm"]
["4.138.","4.0 mm Ø, savisriegiai,  spongioziniai sraigtai, su daliniu sriegiu, Heksogonalinė sraigto galvutė ",5,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E3558),\"\", PRODUCT(C3558,E3558))","v":""}]
["4.138.1.","Sraigto galvutė 5.0  mm, šerdis 2.2 mm skersmens, Sriegio žingsnis 1.75 mm Pagaminta iš titano lydinio"]
["4.138.2.","Ilgis 12 mm"]
["4.139.","4.0 mm Ø, savisriegiai,  spongioziniai sraigtai, su daliniu sriegiu, Heksogonalinė sraigto galvutė ",5,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E3561),\"\", PRODUCT(C3561,E3561))","v":""}]
["4.139.1.","Sraigto galvutė 5.0  mm, šerdis 2.2 mm skersmens, Sriegio žingsnis 1.75 mm Pagaminta iš titano lydinio"]
["4.139.2.","Ilgis 14 mm"]
["4.140.","4.0 mm Ø, savisriegiai,  spongioziniai sraigtai, su daliniu sriegiu, Heksogonalinė sraigto galvutė ",5,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E3564),\"\", PRODUCT(C3564,E3564))","v":""}]
["4.140.1.","Sraigto galvutė 5.0  mm, šerdis 2.2 mm skersmens, Sriegio žingsnis 1.75 mm Pagaminta iš titano lydinio"]
["4.140.2.","Ilgis 16 mm"]
["4.141.","4.0 mm Ø, savisriegiai,  spongioziniai sraigtai, su daliniu sriegiu, Heksogonalinė sraigto galvutė ",5,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E3567),\"\", PRODUCT(C3567,E3567))","v":""}]
["4.141.1.","Sraigto galvutė 5.0  mm, šerdis 2.2 mm skersmens, Sriegio žingsnis 1.75 mm Pagaminta iš titano lydinio"]
["4.141.2.","Ilgis 18 mm"]
["4.142.","4.0 mm Ø, savisriegiai,  spongioziniai sraigtai, su daliniu sriegiu, Heksogonalinė sraigto galvutė ",5,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E3570),\"\", PRODUCT(C3570,E3570))","v":""}]
["4.142.1.","Sraigto galvutė 5.0  mm, šerdis 2.2 mm skersmens, Sriegio žingsnis 1.75 mm Pagaminta iš titano lydinio"]
["4.142.2.","Ilgis 20 mm"]
["4.143.","4.0 mm Ø, savisriegiai,  spongioziniai sraigtai, su daliniu sriegiu, Heksogonalinė sraigto galvutė ",5,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E3573),\"\", PRODUCT(C3573,E3573))","v":""}]
["4.143.1.","Sraigto galvutė 5.0  mm, šerdis 2.2 mm skersmens, Sriegio žingsnis 1.75 mm Pagaminta iš titano lydinio"]
["4.143.2.","Ilgis 22 mm"]
["4.144.","4.0 mm Ø, savisriegiai,  spongioziniai sraigtai, su daliniu sriegiu, Heksogonalinė sraigto galvutė ",5,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E3576),\"\", PRODUCT(C3576,E3576))","v":""}]
["4.144.1.","Sraigto galvutė 5.0  mm, šerdis 2.2 mm skersmens, Sriegio žingsnis 1.75 mm Pagaminta iš titano lydinio"]
["4.144.2.","Ilgis 24 mm"]
["4.145.","4.0 mm Ø, savisriegiai,  spongioziniai sraigtai, su daliniu sriegiu, Heksogonalinė sraigto galvutė ",5,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E3579),\"\", PRODUCT(C3579,E3579))","v":""}]
["4.145.1.","Sraigto galvutė 5.0  mm, šerdis 2.2 mm skersmens, Sriegio žingsnis 1.75 mm Pagaminta iš titano lydinio"]
["4.145.2.","Ilgis 26 mm"]
["4.146.","4.0 mm Ø, savisriegiai,  spongioziniai sraigtai, su daliniu sriegiu, Heksogonalinė sraigto galvutė ",5,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E3582),\"\", PRODUCT(C3582,E3582))","v":""}]
["4.146.1.","Sraigto galvutė 5.0  mm, šerdis 2.2 mm skersmens, Sriegio žingsnis 1.75 mm Pagaminta iš titano lydinio"]
["4.146.2.","Ilgis 28 mm"]
["4.147.","4.0 mm Ø, savisriegiai,  spongioziniai sraigtai, su daliniu sriegiu, Heksogonalinė sraigto galvutė ",5,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E3585),\"\", PRODUCT(C3585,E3585))","v":""}]
["4.147.1.","Sraigto galvutė 5.0  mm, šerdis 2.2 mm skersmens, Sriegio žingsnis 1.75 mm Pagaminta iš titano lydinio"]
["4.147.2.","Ilgis 30 mm"]
["4.148.","4.0 mm Ø, savisriegiai,  spongioziniai sraigtai, su daliniu sriegiu, Heksogonalinė sraigto galvutė ",5,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E3588),\"\", PRODUCT(C3588,E3588))","v":""}]
["4.148.1.","Sraigto galvutė 5.0  mm, šerdis 2.2 mm skersmens, Sriegio žingsnis 1.75 mm Pagaminta iš titano lydinio"]
["4.148.2.","Ilgis 35 mm"]
["4.149.","4.0 mm Ø, savisriegiai,  spongioziniai sraigtai, su daliniu sriegiu, Heksogonalinė sraigto galvutė ",5,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E3591),\"\", PRODUCT(C3591,E3591))","v":""}]
["4.149.1.","Sraigto galvutė 5.0  mm, šerdis 2.2 mm skersmens, Sriegio žingsnis 1.75 mm Pagaminta iš titano lydinio"]
["4.149.2.","Ilgis 40 mm"]
["4.150.","4.0 mm Ø, savisriegiai,  spongioziniai sraigtai, su daliniu sriegiu, Heksogonalinė sraigto galvutė ",5,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E3594),\"\", PRODUCT(C3594,E3594))","v":""}]
["4.150.1.","Sraigto galvutė 5.0  mm, šerdis 2.2 mm skersmens, Sriegio žingsnis 1.75 mm Pagaminta iš titano lydinio"]
["4.150.2.","Ilgis 45 mm"]
["4.151.","4.0 mm Ø, savisriegiai,  spongioziniai sraigtai, su daliniu sriegiu, Heksogonalinė sraigto galvutė ",5,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E3597),\"\", PRODUCT(C3597,E3597))","v":""}]
["4.151.1.","Sraigto galvutė 5.0  mm, šerdis 2.2 mm skersmens, Sriegio žingsnis 1.75 mm Pagaminta iš titano lydinio"]
["4.151.2.","Ilgis 60 mm"]
["4.152.","4.0 mm Ø, savisriegiai,  spongioziniai sraigtai, su daliniu sriegiu, Heksogonalinė sraigto galvutė ",5,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E3600),\"\", PRODUCT(C3600,E3600))","v":""}]
["4.152.1.","Sraigto galvutė 5.0  mm, šerdis 2.2 mm skersmens, Sriegio žingsnis 1.75 mm Pagaminta iš titano lydinio"]
["4.152.2.","Ilgis 65 mm"]
["4.153.","4.0 mm Ø, savisriegiai,  spongioziniai sraigtai, su daliniu sriegiu, Heksogonalinė sraigto galvutė ",5,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E3603),\"\", PRODUCT(C3603,E3603))","v":""}]
["4.153.1.","Sraigto galvutė 5.0  mm, šerdis 2.2 mm skersmens, Sriegio žingsnis 1.75 mm Pagaminta iš titano lydinio"]
["4.153.2.","Ilgis 70 mm"]
["4.154.","2.0 mm Ø, savisriegiai, „snap-off“  tipo sraigtai, Weilosteotomijai (sraigto galvutė nusisuka implantavimo metu)",10,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E3606),\"\", PRODUCT(C3606,E3606))","v":""}]
["4.154.1.","Sraigto galvutė 2.0 mm skersmens, su įkirtomis atsuktuvui. Pagaminta iš titano lydinio"]
["4.154.2.","Ilgis 10 mm"]
["4.155.","2.0 mm Ø, savisriegiai, „snap-off“  tipo sraigtai, Weilosteotomijai (sraigto galvutė nusisuka implantavimo metu)",10,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E3609),\"\", PRODUCT(C3609,E3609))","v":""}]
["4.155.1.","Sraigto galvutė 2.0 mm skersmens, su įkirtomis atsuktuvui. Pagaminta iš titano lydinio"]
["4.155.2.","Ilgis 12 mm"]
["4.156.","2.0 mm Ø, savisriegiai, „snap-off“  tipo sraigtai, Weilosteotomijai (sraigto galvutė nusisuka implantavimo metu)",10,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E3612),\"\", PRODUCT(C3612,E3612))","v":""}]
["4.156.1.","Sraigto galvutė 2.0 mm skersmens, su įkirtomis atsuktuvui. Pagaminta iš titano lydinio"]
["4.156.2.","Ilgis 14 mm"]
["4.157.","2.0 mm Ø, savisriegiai, „snap-off“  tipo sraigtai, Weilosteotomijai (sraigto galvutė nusisuka implantavimo metu)",10,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E3615),\"\", PRODUCT(C3615,E3615))","v":""}]
["4.157.1.","Sraigto galvutė 2.0 mm skersmens, su įkirtomis atsuktuvui. Pagaminta iš titano lydinio"]
["4.157.2.","Ilgis 16 mm"]
["4.158.","2.0 mm Ø, savisriegiai, „snap-off“  tipo sraigtai, Weilosteotomijai (sraigto galvutė nusisuka implantavimo metu)",10,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E3618),\"\", PRODUCT(C3618,E3618))","v":""}]
["4.158.1.","Sraigto galvutė 2.0 mm skersmens, su įkirtomis atsuktuvui. Pagaminta iš titano lydinio"]
["4.158.2.","Ilgis 18 mm"]
["4.159.","Kintamo kampo , anatominė, rekonstrukcinė distalinė šeivikaulio užrakinama plokštelė , ne mažiau 5 užrakinamų kiaurymių galvos dalyje bei 2 ar daugiau kaiurymės(ių) K-vielai fiksuoti.Galimybė pakeisti sraigto įsukimo į plokštelę kampą ne mažiau ±15˚",2,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E3621),\"\", PRODUCT(C3621,E3621))","v":""}]
["4.159.1.","Plokštelės storis 3.0mm, koto plotis11.0mm Turi tikti naudoti su užrakinamais sraigtaiskortikaliniais3.5mm ir 4.0mm bei spongioziniais 4.0mm sraigtais, Bei AO sraigtais  kortikaliniais-3,5mm ir  Spongioziniais4,0mm. Pagaminta iš titano lydinio"]
["4.159.2.","Kairės pusės "]
["4.159.3.","Kiaurymių skaičius 3"]
["4.159.4.","Plokštelės ilgis 73 mm"]
["4.160.","Kintamo kampo , anatominė, rekonstrukcinė distalinė šeivikaulio užrakinama plokštelė , ne mažiau 5 užrakinamų kiaurymių galvos dalyje bei 2 ar daugiau kaiurymės(ių) K-vielai fiksuoti.Galimybė pakeisti sraigto įsukimo į plokštelę kampą ne mažiau ±15˚",2,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E3626),\"\", PRODUCT(C3626,E3626))","v":""}]
["4.160.1.","Plokštelės storis 3.0mm, koto plotis11.0mm Turi tikti naudoti su užrakinamais sraigtaiskortikaliniais3.5mm ir 4.0mm bei spongioziniais 4.0mm sraigtais, Bei AO sraigtais  kortikaliniais-3,5mm ir  Spongioziniais4,0mm. Pagaminta iš titano lydinio"]
["4.160.2.","Kairės pusės "]
["4.160.3.","Kiaurymių skaičius 4"]
["4.160.4.","Plokštelės ilgis 86 mm"]
["4.161.","Kintamo kampo , anatominė, rekonstrukcinė distalinė šeivikaulio užrakinama plokštelė , ne mažiau 5 užrakinamų kiaurymių galvos dalyje bei 2 ar daugiau kaiurymės(ių) K-vielai fiksuoti.Galimybė pakeisti sraigto įsukimo į plokštelę kampą ne mažiau ±15˚",2,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E3631),\"\", PRODUCT(C3631,E3631))","v":""}]
["4.161.1.","Plokštelės storis 3.0mm, koto plotis11.0mm Turi tikti naudoti su užrakinamais sraigtaiskortikaliniais3.5mm ir 4.0mm bei spongioziniais 4.0mm sraigtais, Bei AO sraigtais  kortikaliniais-3,5mm ir  Spongioziniais4,0mm. Pagaminta iš titano lydinio"]
["4.161.2.","Kairės pusės "]
["4.161.3.","Kiaurymių skaičius 5"]
["4.161.4.","Plokštelės ilgis 99 mm"]
["4.162.","Kintamo kampo , anatominė, rekonstrukcinė distalinė šeivikaulio užrakinama plokštelė , ne mažiau 5 užrakinamų kiaurymių galvos dalyje bei 2 ar daugiau kaiurymės(ių) K-vielai fiksuoti.Galimybė pakeisti sraigto įsukimo į plokštelę kampą ne mažiau ±15˚",2,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E3636),\"\", PRODUCT(C3636,E3636))","v":""}]
["4.162.1.","Plokštelės storis 3.0mm, koto plotis11.0mm Turi tikti naudoti su užrakinamais sraigtaiskortikaliniais3.5mm ir 4.0mm bei spongioziniais 4.0mm sraigtais, Bei AO sraigtais  kortikaliniais-3,5mm ir  Spongioziniais4,0mm. Pagaminta iš titano lydinio"]
["4.162.2.","Kairės pusės "]
["4.162.3.","Kiaurymių skaičius 6"]
["4.162.4.","Plokštelės ilgis 112 mm"]
["4.163.","Kintamo kampo , anatominė, rekonstrukcinė distalinė šeivikaulio užrakinama plokštelė , ne mažiau 5 užrakinamų kiaurymių galvos dalyje bei 2 ar daugiau kaiurymės(ių) K-vielai fiksuoti.Galimybė pakeisti sraigto įsukimo į plokštelę kampą ne mažiau ±15˚",2,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E3641),\"\", PRODUCT(C3641,E3641))","v":""}]
["4.163.1.","Plokštelės storis 3.0mm, koto plotis11.0mm Turi tikti naudoti su užrakinamais sraigtaiskortikaliniais3.5mm ir 4.0mm bei spongioziniais 4.0mm sraigtais, Bei AO sraigtais  kortikaliniais-3,5mm ir  Spongioziniais4,0mm. Pagaminta iš titano lydinio"]
["4.163.2.","Kairės pusės "]
["4.163.3.","Kiaurymių skaičius 7"]
["4.163.4.","Plokštelės ilgis 125 mm"]
["4.164.","Kintamo kampo , anatominė, rekonstrukcinė distalinė šeivikaulio užrakinama plokštelė , ne mažiau 5 užrakinamų kiaurymių galvos dalyje bei 2 ar daugiau kaiurymės(ių) K-vielai fiksuoti.Galimybė pakeisti sraigto įsukimo į plokštelę kampą ne mažiau ±15˚",2,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E3646),\"\", PRODUCT(C3646,E3646))","v":""}]
["4.164.1.","Plokštelės storis 3.0mm, koto plotis11.0mm Turi tikti naudoti su užrakinamais sraigtaiskortikaliniais3.5mm ir 4.0mm bei spongioziniais 4.0mm sraigtais, Bei AO sraigtais  kortikaliniais-3,5mm ir  Spongioziniais4,0mm. Pagaminta iš titano lydinio"]
["4.164.2.","Kairės pusės "]
["4.164.3.","Kiaurymių skaičius 9"]
["4.164.4.","Plokštelės ilgis 151 mm"]
["4.165.","Kintamo kampo , anatominė, rekonstrukcinė distalinė šeivikaulio užrakinama plokštelė , ne mažiau 5 užrakinamų kiaurymių galvos dalyje bei 2 ar daugiau kaiurymės(ių) K-vielai fiksuoti.Galimybė pakeisti sraigto įsukimo į plokštelę kampą ne mažiau ±15˚",2,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E3651),\"\", PRODUCT(C3651,E3651))","v":""}]
["4.165.1.","Plokštelės storis 3.0mm, koto plotis11.0mm Turi tikti naudoti su užrakinamais sraigtais kortikaliniais 3.5mm ir 4.0mm bei spongioziniais 4.0mm sraigtais, Bei AO sraigtais  kortikaliniais-3,5mm ir  Spongioziniais 4,0mm. Pagaminta iš titano lydinio"]
["4.165.2.","Kairės pusės "]
["4.165.3.","Kiaurymių skaičius 11"]
["4.165.4.","Plokštelės ilgis 177 mm"]
["4.166.","Kintamo kampo , anatominė, rekonstrukcinė distalinė šeivikaulio užrakinama plokštelė , ne mažiau 5 užrakinamų kiaurymių galvos dalyje bei 2 ar daugiau kaiurymės(ių) K-vielai fiksuoti.Galimybė pakeisti sraigto įsukimo į plokštelę kampą ne mažiau ±15˚",2,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E3656),\"\", PRODUCT(C3656,E3656))","v":""}]
["4.166.1.","Plokštelės storis 3.0mm, koto plotis11.0mm Turi tikti naudoti su užrakinamais sraigtais kortikaliniais 3.5mm ir 4.0mm bei spongioziniais 4.0mm sraigtais, Bei AO sraigtais  kortikaliniais-3,5mm ir  Spongioziniais 4,0mm. Pagaminta iš titano lydinio"]
["4.166.2.","Dėšinės pusės"]
["4.166.3.","Kiaurymių skaičius 3"]
["4.166.4.","Plokštelės ilgis 73 mm"]
["4.167.","Kintamo kampo , anatominė, rekonstrukcinė distalinė šeivikaulio užrakinama plokštelė , ne mažiau 5 užrakinamų kiaurymių galvos dalyje bei 2 ar daugiau kaiurymės(ių) K-vielai fiksuoti.Galimybė pakeisti sraigto įsukimo į plokštelę kampą ne mažiau ±15˚",2,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E3661),\"\", PRODUCT(C3661,E3661))","v":""}]
["4.167.1.","Plokštelės storis 3.0mm, koto plotis11.0mm Turi tikti naudoti su užrakinamais sraigtais kortikaliniais 3.5mm ir 4.0mm bei spongioziniais 4.0mm sraigtais, Bei AO sraigtais  kortikaliniais-3,5mm ir  Spongioziniais 4,0mm. Pagaminta iš titano lydinio"]
["4.167.2.","Dėšinės pusės"]
["4.167.3.","Kiaurymių skaičius 4"]
["4.167.4.","Plokštelės ilgis 86 mm"]
["4.168.","Kintamo kampo , anatominė, rekonstrukcinė distalinė šeivikaulio užrakinama plokštelė , ne mažiau 5 užrakinamų kiaurymių galvos dalyje bei 2 ar daugiau kaiurymės(ių) K-vielai fiksuoti.Galimybė pakeisti sraigto įsukimo į plokštelę kampą ne mažiau ±15˚",2,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E3666),\"\", PRODUCT(C3666,E3666))","v":""}]
["4.168.1.","Plokštelės storis 3.0mm, koto plotis11.0mm Turi tikti naudoti su užrakinamais sraigtais kortikaliniais 3.5mm ir 4.0mm bei spongioziniais 4.0mm sraigtais, Bei AO sraigtais  kortikaliniais-3,5mm ir  Spongioziniais 4,0mm. Pagaminta iš titano lydinio"]
["4.168.2.","Dėšinės pusės"]
["4.168.3.","Kiaurymių skaičius 5"]
["4.168.4.","Plokštelės ilgis 99 mm"]
["4.169.","Kintamo kampo , anatominė, rekonstrukcinė distalinė šeivikaulio užrakinama plokštelė , ne mažiau 5 užrakinamų kiaurymių galvos dalyje bei 2 ar daugiau kaiurymės(ių) K-vielai fiksuoti.Galimybė pakeisti sraigto įsukimo į plokštelę kampą ne mažiau ±15˚",2,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E3671),\"\", PRODUCT(C3671,E3671))","v":""}]
["4.169.1.","Plokštelės storis 3.0mm, koto plotis11.0mm Turi tikti naudoti su užrakinamais sraigtais kortikaliniais 3.5mm ir 4.0mm bei spongioziniais 4.0mm sraigtais, Bei AO sraigtais  kortikaliniais-3,5mm ir  Spongioziniais 4,0mm. Pagaminta iš titano lydinio"]
["4.169.2.","Dėšinės pusės"]
["4.169.3.","Kiaurymių skaičius 6"]
["4.169.4.","Plokštelės ilgis 112 mm"]
["4.170.","Kintamo kampo , anatominė, rekonstrukcinė distalinė šeivikaulio užrakinama plokštelė , ne mažiau 5 užrakinamų kiaurymių galvos dalyje bei 2 ar daugiau kaiurymės(ių) K-vielai fiksuoti.Galimybė pakeisti sraigto įsukimo į plokštelę kampą ne mažiau ±15˚",2,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E3676),\"\", PRODUCT(C3676,E3676))","v":""}]
["4.170.1.","Plokštelės storis 3.0mm, koto plotis11.0mm Turi tikti naudoti su užrakinamais sraigtais kortikaliniais 3.5mm ir 4.0mm bei spongioziniais 4.0mm sraigtais, Bei AO sraigtais  kortikaliniais-3,5mm ir  Spongioziniais 4,0mm. Pagaminta iš titano lydinio"]
["4.170.2.","Dėšinės pusės"]
["4.170.3.","Kiaurymių skaičius 7"]
["4.170.4.","Plokštelės ilgis 125 mm"]
["4.171.","Kintamo kampo , anatominė, rekonstrukcinė distalinė šeivikaulio užrakinama plokštelė , ne mažiau 5 užrakinamų kiaurymių galvos dalyje bei 2 ar daugiau kaiurymės(ių) K-vielai fiksuoti.Galimybė pakeisti sraigto įsukimo į plokštelę kampą ne mažiau ±15˚",2,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E3681),\"\", PRODUCT(C3681,E3681))","v":""}]
["4.171.1.","Plokštelės storis 3.0mm, koto plotis11.0mm Turi tikti naudoti su užrakinamais sraigtais kortikaliniais 3.5mm ir 4.0mm bei spongioziniais 4.0mm sraigtais, Bei AO sraigtais  kortikaliniais-3,5mm ir  Spongioziniais 4,0mm. Pagaminta iš titano lydinio"]
["4.171.2.","Dėšinės pusės"]
["4.171.3.","Kiaurymių skaičius 9"]
["4.171.4.","Plokštelės ilgis 151 mm"]
["4.172.","Kintamo kampo , anatominė, rekonstrukcinė distalinė šeivikaulio užrakinama plokštelė , ne mažiau 5 užrakinamų kiaurymių galvos dalyje bei 2 ar daugiau kaiurymės(ių) K-vielai fiksuoti.Galimybė pakeisti sraigto įsukimo į plokštelę kampą ne mažiau ±15˚",2,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E3686),\"\", PRODUCT(C3686,E3686))","v":""}]
["4.172.1.","Plokštelės storis 3.0mm, koto plotis11.0mm Turi tikti naudoti su užrakinamais sraigtais kortikaliniais 3.5mm ir 4.0mm bei spongioziniais 4.0mm sraigtais, Bei AO sraigtais  kortikaliniais-3,5mm ir  Spongioziniais 4,0mm. Pagaminta iš titano lydinio"]
["4.172.2.","Dėšinės pusės"]
["4.172.3.","Kiaurymių skaičius 11"]
["4.172.4.","Plokštelės ilgis 177 mm"]
["4.173.","Kintamo kampo , anatominė, B tipo plokštelė kulnakaulių lūžiams fiksuoti. Užrakinama plokštelė  1 5 kiaurymių ir 2 užlenkiamos atšakos. Galimybė  pakeisti sraigto įsukimo į plokštelę kampą ne mažiau ±15˚",5,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E3691),\"\", PRODUCT(C3691,E3691))","v":""}]
["4.173.1.","Plokštelės storis 2.0mm, plotis 64.0 -81mm. Turi tikti naudoti su užrakinamais kortikaliniais sraigtais 2.7/3.5mm. Pagaminta iš titano lydinio"]
["4.173.2.","Kairės pusės "]
["4.173.3.","Kiaurymų skaičius 15"]
["4.173.4.","Plokštelės plotis 64 mm"]
["4.174.","Kintamo kampo , anatominė, B tipo plokštelė kulnakaulių lūžiams fiksuoti. Užrakinama plokštelė  1 5 kiaurymių ir 2 užlenkiamos atšakos. Galimybė  pakeisti sraigto įsukimo į plokštelę kampą ne mažiau ±15˚",5,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E3696),\"\", PRODUCT(C3696,E3696))","v":""}]
["4.174.1.","Plokštelės storis 2.0mm, plotis 64.0 -81mm. Turi tikti naudoti su užrakinamais kortikaliniais sraigtais 2.7/3.5mm. Pagaminta iš titano lydinio"]
["4.174.2.","Kairės pusės "]
["4.174.3.","Kiaurymų skaičius 15"]
["4.174.4.","Plokštelės plotis 69 mm"]
["4.175.","Kintamo kampo , anatominė, B tipo plokštelė kulnakaulių lūžiams fiksuoti. Užrakinama plokštelė  1 5 kiaurymių ir 2 užlenkiamos atšakos. Galimybė  pakeisti sraigto įsukimo į plokštelę kampą ne mažiau ±15˚",5,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E3701),\"\", PRODUCT(C3701,E3701))","v":""}]
["4.175.1.","Plokštelės storis 2.0mm, plotis 64.0 -81mm. Turi tikti naudoti su užrakinamais kortikaliniais sraigtais 2.7/3.5mm. Pagaminta iš titano lydinio"]
["4.175.2.","Kairės pusės "]
["4.175.3.","Kiaurymų skaičius 15"]
["4.175.4.","Plokštelės plotis 76 mm"]
["4.176.","Kintamo kampo , anatominė, B tipo plokštelė kulnakaulių lūžiams fiksuoti. Užrakinama plokštelė  1 5 kiaurymių ir 2 užlenkiamos atšakos. Galimybė  pakeisti sraigto įsukimo į plokštelę kampą ne mažiau ±15˚",5,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E3706),\"\", PRODUCT(C3706,E3706))","v":""}]
["4.176.1.","Plokštelės storis 2.0mm, plotis 64.0 -81mm. Turi tikti naudoti su užrakinamais kortikaliniais sraigtais 2.7/3.5mm. Pagaminta iš titano lydinio"]
["4.176.2.","Kairės pusės "]
["4.176.3.","Kiaurymų skaičius 15"]
["4.176.4.","Plokštelės plotis 81 mm"]
["4.177.","Kintamo kampo , anatominė, B tipo plokštelė kulnakaulių lūžiams fiksuoti. Užrakinama plokštelė  1 5 kiaurymių ir 2 užlenkiamos atšakos. Galimybė  pakeisti sraigto įsukimo į plokštelę kampą ne mažiau ±15˚",5,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E3711),\"\", PRODUCT(C3711,E3711))","v":""}]
["4.177.1.","Plokštelės storis 2.0mm, plotis 64.0 -81mm. Turi tikti naudoti su užrakinamais kortikaliniais sraigtais 2.7/3.5mm. Pagaminta iš titano lydinio"]
["4.177.2.","Dešinės pusės "]
["4.177.3.","Kiaurymų skaičius 15"]
["4.177.4.","Plokštelės plotis 64 mm"]
["4.178.","Kintamo kampo , anatominė, B tipo plokštelė kulnakaulių lūžiams fiksuoti. Užrakinama plokštelė  1 5 kiaurymių ir 2 užlenkiamos atšakos. Galimybė  pakeisti sraigto įsukimo į plokštelę kampą ne mažiau ±15˚",5,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E3716),\"\", PRODUCT(C3716,E3716))","v":""}]
["4.178.1.","Plokštelės storis 2.0mm, plotis 64.0 -81mm. Turi tikti naudoti su užrakinamais kortikaliniais sraigtais 2.7/3.5mm. Pagaminta iš titano lydinio"]
["4.178.2.","Dešinės pusės "]
["4.178.3.","Kiaurymų skaičius 15"]
["4.178.4.","Plokštelės plotis 69 mm"]
["4.179.","Kintamo kampo , anatominė, B tipo plokštelė kulnakaulių lūžiams fiksuoti. Užrakinama plokštelė  1 5 kiaurymių ir 2 užlenkiamos atšakos. Galimybė  pakeisti sraigto įsukimo į plokštelę kampą ne mažiau ±15˚",5,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E3721),\"\", PRODUCT(C3721,E3721))","v":""}]
["4.179.1.","Plokštelės storis 2.0mm, plotis 64.0 -81mm. Turi tikti naudoti su užrakinamais kortikaliniais sraigtais 2.7/3.5mm. Pagaminta iš titano lydinio"]
["4.179.2.","Dešinės pusės "]
["4.179.3.","Kiaurymų skaičius 15"]
["4.179.4.","Plokštelės plotis 76 mm"]
["4.180.","Kintamo kampo , anatominė, B tipo plokštelė kulnakaulių lūžiams fiksuoti. Užrakinama plokštelė  1 5 kiaurymių ir 2 užlenkiamos atšakos. Galimybė  pakeisti sraigto įsukimo į plokštelę kampą ne mažiau ±15˚",5,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E3726),\"\", PRODUCT(C3726,E3726))","v":""}]
["4.180.1.","Plokštelės storis 2.0mm, plotis 64.0 -81mm. Turi tikti naudoti su užrakinamais kortikaliniais sraigtais 2.7/3.5mm. Pagaminta iš titano lydinio"]
["4.180.2.","Dešinės pusės "]
["4.180.3.","Kiaurymų skaičius 15"]
["4.180.4.","Plokštelės plotis 81 mm"]
["4.181.","Kintamo kampo , Y formos anatominė, plokštelė kulnakaulių lūžiams fiksuoti. Užrakinama plokštelė  8 kiaurymių. Galimybė  pakeisti sraigto įsukimo į plokštelę kampą ne mažiau ±15˚",5,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E3731),\"\", PRODUCT(C3731,E3731))","v":""}]
["4.181.1.","Plokštelės storis 2.0mm, plotis 60.0mm Turi tikti naudoti su užrakinamais sraigtais 2.7/3.5. Pagaminta iš titano lydinio"]
["4.181.2.","Kairės pusės "]
["4.181.3.","Kiaurymų skaičius 8"]
["4.181.4.","Plokštelės plotis 60 mm"]
["4.182.","Kintamo kampo , Y formos anatominė, plokštelė kulnakaulių lūžiams fiksuoti. Užrakinama plokštelė  8 kiaurymių. Galimybė  pakeisti sraigto įsukimo į plokštelę kampą ne mažiau ±15˚",5,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E3736),\"\", PRODUCT(C3736,E3736))","v":""}]
["4.182.1.","Plokštelės storis 2.0mm, plotis 60.0mm Turi tikti naudoti su užrakinamais sraigtais 2.7/3.5. Pagaminta iš titano lydinio"]
["4.182.2.","Dešinės pusės "]
["4.182.3.","Kiaurymų skaičius 8"]
["4.182.4.","Plokštelės plotis 60 mm"]
["4.183.","Kintamo kampo, anatominė, užrakinama plokštelė tarsometatarsalinio sąnario didelio laipsnio deformacijos korekcinei artrodezei 5 užrakinamų kiaurymių bei 2 ar daugiau kiaurymių K-vielai fiksuoti. Galimybė pakeisti sraigto įsukimo į plokštelę kampą ne mažiau ±15˚.",2,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E3741),\"\", PRODUCT(C3741,E3741))","v":""}]
["4.183.1.","Plokštelės storis 3.0mm, Turi tikti naudoti su užrakinamais žemo profilio sraigtais kortikaliniais 2.7mm ir  sraigtais. Bei  Spongioziniais 2.7mm sraigtais įsrižinei kompresijai. Pagaminta iš titano lydinio"]
["4.183.2.","Plokštelės išlenkimo aukštis 3 mm"]
["4.183.3.","Kiaurymių skaičius  5"]
["4.184.","Kintamo kampo, anatominė, užrakinama plokštelė tarsometatarsalinio sąnario didelio laipsnio deformacijos korekcinei artrodezei 5 užrakinamų kiaurymių bei 2 ar daugiau kiaurymių K-vielai fiksuoti. Galimybė pakeisti sraigto įsukimo į plokštelę kampą ne mažiau ±15˚.",2,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E3745),\"\", PRODUCT(C3745,E3745))","v":""}]
["4.184.1.","Plokštelės storis 3.0mm, Turi tikti naudoti su užrakinamais žemo profilio sraigtais kortikaliniais 2.7mm ir  sraigtais. Bei  Spongioziniais 2.7mm sraigtais įsrižinei kompresijai. Pagaminta iš titano lydinio"]
["4.184.2.","Plokštelės išlenkimo aukštis 5 mm"]
["4.184.3.","Kiaurymių skaičius  5"]
["4.185.","Kintamo kampo, anatominė, užrakinama plokštelė tarsometatarsalinio sąnario didelio laipsnio deformacijos korekcinei artrodezei 5 užrakinamų kiaurymių bei 2 ar daugiau kiaurymių K-vielai fiksuoti. Galimybė pakeisti sraigto įsukimo į plokštelę kampą ne mažiau ±15˚.",2,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E3749),\"\", PRODUCT(C3749,E3749))","v":""}]
["4.185.1.","Plokštelės storis 3.0mm, Turi tikti naudoti su užrakinamais žemo profilio sraigtais kortikaliniais 2.7mm ir  sraigtais. Bei  Spongioziniais 2.7mm sraigtais įsrižinei kompresijai. Pagaminta iš titano lydinio"]
["4.185.2.","Plokštelės išlenkimo aukštis 8 mm"]
["4.185.3.","Kiaurymių skaičius  5"]
["4.186.","Kintamo kampo, anatominė, dvigubos T formos užrakinama plokštelė , atviro kampo osteotominei korekcijai  hallux valgus korekcijai, 4 užrakinamų kiaurymių bei 2 ar daugiau kiaurymės(ių) K-vielai fiksuoti. Galimybė pakeisti sraigto įsukimo į plokštelę kampą ne mažiau ±15˚",1,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E3753),\"\", PRODUCT(C3753,E3753))","v":""}]
["4.186.1.","Plokštelės storis 3.0mm. Turi tikti naudoti su užrakinamais žemo profilio sraigtais kortikaliniais 2.7mm ir  sraigtais. Bei Spongioziniais 2.7mm sraigtais įsrižinei kompresijai. Plokštelės plotis 16,0mm. Pagaminta iš titano lydinio"]
["4.186.2.","Plokštelės Išlenkimo kampas 4 laipsniai(s)"]
["4.186.3.","Intarpo storis 2 mm"]
["4.186.4.","Ilgis 28.5 mm"]
["4.187.","Kintamo kampo, anatominė, dvigubos T formos užrakinama plokštelė , atviro kampo osteotominei korekcijai  hallux valgus korekcijai, 4 užrakinamų kiaurymių bei 2 ar daugiau kiaurymės(ių) K-vielai fiksuoti. Galimybė pakeisti sraigto įsukimo į plokštelę kampą ne mažiau ±15˚",2,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E3758),\"\", PRODUCT(C3758,E3758))","v":""}]
["4.187.1.","Plokštelės storis 3.0mm. Turi tikti naudoti su užrakinamais žemo profilio sraigtais kortikaliniais 2.7mm ir  sraigtais. Bei Spongioziniais 2.7mm sraigtais įsrižinei kompresijai. Plokštelės plotis 16,0mm. Pagaminta iš titano lydinio"]
["4.187.2.","Plokštelės Išlenkimo kampas 6 laipsniai(s)"]
["4.187.3.","Intarpo storis 3 mm"]
["4.187.4.","Ilgis 30.5 mm"]
["4.188.","Kintamo kampo, anatominė, dvigubos T formos užrakinama plokštelė , atviro kampo osteotominei korekcijai  hallux valgus korekcijai, 4 užrakinamų kiaurymių bei 2 ar daugiau kiaurymės(ių) K-vielai fiksuoti. Galimybė pakeisti sraigto įsukimo į plokštelę kampą ne mažiau ±15˚",2,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E3763),\"\", PRODUCT(C3763,E3763))","v":""}]
["4.188.1.","Plokštelės storis 3.0mm. Turi tikti naudoti su užrakinamais žemo profilio sraigtais kortikaliniais 2.7mm ir  sraigtais. Bei Spongioziniais 2.7mm sraigtais įsrižinei kompresijai. Plokštelės plotis 16,0mm. Pagaminta iš titano lydinio"]
["4.188.2.","Plokštelės Išlenkimo kampas 8 laipsniai(s)"]
["4.188.3.","Intarpo storis 5 mm"]
["4.188.4.","Ilgis 31.5 mm"]
["4.189.","Kintamo kampo, anatominė, dvigubos T formos užrakinama plokštelė , atviro kampo osteotominei korekcijai  hallux valgus korekcijai, 4 užrakinamų kiaurymių bei 2 ar daugiau kiaurymės(ių) K-vielai fiksuoti. Galimybė pakeisti sraigto įsukimo į plokštelę kampą ne mažiau ±15˚",2,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E3768),\"\", PRODUCT(C3768,E3768))","v":""}]
["4.189.1.","Plokštelės storis 3.0mm. Turi tikti naudoti su užrakinamais žemo profilio sraigtais kortikaliniais 2.7mm ir  sraigtais. Bei Spongioziniais 2.7mm sraigtais įsrižinei kompresijai. Plokštelės plotis 16,0mm. Pagaminta iš titano lydinio"]
["4.189.2.","Plokštelės Išlenkimo kampas 9.5 laipsniai(s)"]
["4.189.3.","Intarpo storis 5 mm"]
["4.189.4.","Ilgis 32.5 mm"]
["4.190.","Kintamo kampo, anatominė, dvigubos T formos užrakinama plokštelė , atviro kampo osteotominei korekcijai  hallux valgus korekcijai, 4 užrakinamų kiaurymių bei 2 ar daugiau kiaurymės(ių) K-vielai fiksuoti. Galimybė pakeisti sraigto įsukimo į plokštelę kampą ne mažiau ±15˚",2,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E3773),\"\", PRODUCT(C3773,E3773))","v":""}]
["4.190.1.","Plokštelės storis 3.0mm. Turi tikti naudoti su užrakinamais žemo profilio sraigtais kortikaliniais 2.7mm ir  sraigtais. Bei Spongioziniais 2.7mm sraigtais įsrižinei kompresijai. Plokštelės plotis 16,0mm. Pagaminta iš titano lydinio"]
["4.190.2.","Plokštelės Išlenkimo kampas 11 laipsniai(s)"]
["4.190.3.","Intarpo storis 6 mm"]
["4.190.4.","Ilgis 35.0 mm"]
["4.191.","Kintamo kampo, anatominė, dvigubos T formos užrakinama plokštelė , atviro kampo osteotominei korekcijai  hallux valgus korekcijai, 4 užrakinamų kiaurymių bei 2 ar daugiau kiaurymės(ių) K-vielai fiksuoti. Galimybė pakeisti sraigto įsukimo į plokštelę kampą ne mažiau ±15˚",1,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E3778),\"\", PRODUCT(C3778,E3778))","v":""}]
["4.191.1.","Plokštelės storis 3.0mm. Turi tikti naudoti su užrakinamais žemo profilio sraigtais kortikaliniais 2.7mm ir  sraigtais. Bei Spongioziniais 2.7mm sraigtais įsrižinei kompresijai. Plokštelės plotis 16,0mm. Pagaminta iš titano lydinio"]
["4.191.2.","Plokštelės Išlenkimo kampas 13 laipsniai(s)"]
["4.191.3.","Intarpo storis 7 mm"]
["4.191.4.","Ilgis 35.6 mm"]
["4.192.","Kintamo kampo, anatominė, dvigubos T formos užrakinama plokštelė , atviro kampo osteotominei korekcijai  hallux valgus korekcijai, 4 užrakinamų kiaurymių bei 2 ar daugiau kiaurymės(ių) K-vielai fiksuoti. Galimybė pakeisti sraigto įsukimo į plokštelę kampą ne mažiau ±15˚",1,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E3783),\"\", PRODUCT(C3783,E3783))","v":""}]
["4.192.1.","Plokštelės storis 3.0mm. Turi tikti naudoti su užrakinamais žemo profilio sraigtais kortikaliniais 2.7mm ir  sraigtais. Bei Spongioziniais 2.7mm sraigtais įsrižinei kompresijai. Plokštelės plotis 16,0mm. Pagaminta iš titano lydinio"]
["4.192.2.","Plokštelės Išlenkimo kampas 4 laipsniai(s)"]
["4.192.3.","Intarpo storis 0 mm"]
["4.192.4.","Ilgis 28.5 mm"]
["4.193.","Kintamo kampo, anatominė, dvigubos T formos užrakinama plokštelė , atviro kampo osteotominei korekcijai  hallux valgus korekcijai, 4 užrakinamų kiaurymių bei 2 ar daugiau kiaurymės(ių) K-vielai fiksuoti. Galimybė pakeisti sraigto įsukimo į plokštelę kampą ne mažiau ±15˚",2,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E3788),\"\", PRODUCT(C3788,E3788))","v":""}]
["4.193.1.","Plokštelės storis 3.0mm. Turi tikti naudoti su užrakinamais žemo profilio sraigtais kortikaliniais 2.7mm ir  sraigtais. Bei Spongioziniais 2.7mm sraigtais įsrižinei kompresijai. Plokštelės plotis 16,0mm. Pagaminta iš titano lydinio"]
["4.193.2.","Plokštelės Išlenkimo kampas 6 laipsniai(s)"]
["4.193.3.","Intarpo storis 0 mm"]
["4.193.4.","Ilgis 30.5 mm"]
["4.194.","Kintamo kampo, anatominė, dvigubos T formos užrakinama plokštelė , atviro kampo osteotominei korekcijai  hallux valgus korekcijai, 4 užrakinamų kiaurymių bei 2 ar daugiau kiaurymės(ių) K-vielai fiksuoti. Galimybė pakeisti sraigto įsukimo į plokštelę kampą ne mažiau ±15˚",2,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E3793),\"\", PRODUCT(C3793,E3793))","v":""}]
["4.194.1.","Plokštelės storis 3.0mm. Turi tikti naudoti su užrakinamais žemo profilio sraigtais kortikaliniais 2.7mm ir  sraigtais. Bei Spongioziniais 2.7mm sraigtais įsrižinei kompresijai. Plokštelės plotis 16,0mm. Pagaminta iš titano lydinio"]
["4.194.2.","Plokštelės Išlenkimo kampas 8 laipsniai(s)"]
["4.194.3.","Intarpo storis 0 mm"]
["4.194.4.","Ilgis 31.5 mm"]
["4.195.","Kintamo kampo, anatominė, dvigubos T formos užrakinama plokštelė , atviro kampo osteotominei korekcijai  hallux valgus korekcijai, 4 užrakinamų kiaurymių bei 2 ar daugiau kiaurymės(ių) K-vielai fiksuoti. Galimybė pakeisti sraigto įsukimo į plokštelę kampą ne mažiau ±15˚",2,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E3798),\"\", PRODUCT(C3798,E3798))","v":""}]
["4.195.1.","Plokštelės storis 3.0mm. Turi tikti naudoti su užrakinamais žemo profilio sraigtais kortikaliniais 2.7mm ir  sraigtais. Bei Spongioziniais 2.7mm sraigtais įsrižinei kompresijai. Plokštelės plotis 16,0mm. Pagaminta iš titano lydinio"]
["4.195.2.","Plokštelės Išlenkimo kampas 9.5 laipsniai(s)"]
["4.195.3.","Intarpo storis 0 mm"]
["4.195.4.","Ilgis 32.5 mm"]
["4.196.","Kintamo kampo, anatominė, dvigubos T formos užrakinama plokštelė , atviro kampo osteotominei korekcijai  hallux valgus korekcijai, 4 užrakinamų kiaurymių bei 2 ar daugiau kiaurymės(ių) K-vielai fiksuoti. Galimybė pakeisti sraigto įsukimo į plokštelę kampą ne mažiau ±15˚",2,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E3803),\"\", PRODUCT(C3803,E3803))","v":""}]
["4.196.1.","Plokštelės storis 3.0mm. Turi tikti naudoti su užrakinamais žemo profilio sraigtais kortikaliniais 2.7mm ir  sraigtais. Bei Spongioziniais 2.7mm sraigtais įsrižinei kompresijai. Plokštelės plotis 16,0mm. Pagaminta iš titano lydinio"]
["4.196.2.","Plokštelės Išlenkimo kampas 11 laipsniai(s)"]
["4.196.3.","Intarpo storis 0 mm"]
["4.196.4.","Ilgis 35.0 mm"]
["4.197.","Kintamo kampo, anatominė, dvigubos T formos užrakinama plokštelė , atviro kampo osteotominei korekcijai  hallux valgus korekcijai, 4 užrakinamų kiaurymių bei 2 ar daugiau kiaurymės(ių) K-vielai fiksuoti. Galimybė pakeisti sraigto įsukimo į plokštelę kampą ne mažiau ±15˚",1,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E3808),\"\", PRODUCT(C3808,E3808))","v":""}]
["4.197.1.","Plokštelės storis 3.0mm. Turi tikti naudoti su užrakinamais žemo profilio sraigtais kortikaliniais 2.7mm ir  sraigtais. Bei Spongioziniais 2.7mm sraigtais įsrižinei kompresijai. Plokštelės plotis 16,0mm. Pagaminta iš titano lydinio"]
["4.197.2.","Plokštelės Išlenkimo kampas 13 laipsniai(s)"]
["4.197.3.","Intarpo storis 0 mm"]
["4.197.4.","Ilgis 35.6 mm"]
["4.198.","Kintamo kampo, anatominė, dvigubos T formos užrakinama plokštelė tarsometatarsalinio sąnario hallux valgus rigidus korekcinei artrodezei, 7 užrakinamų kiaurymių bei 2 ar daugiau kiaurymių K-vielai fiksuoti. Galimybė pakeisti sraigto įsukimo į plokštelę kampą ne mažiau ±15˚",2,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E3813),\"\", PRODUCT(C3813,E3813))","v":""}]
["4.198.1.","Plokštelės storis 3.0mm. Turi tikti naudoti su užrakinamais žemo profilio sraigtais kortikaliniais 2.7mm ir  sraigtais, Bei  Spongioziniais 2.7mm sraigtais įsrižinei kompresijai. Pagaminta iš titano lydinio "]
["4.198.2.","Plokštelės Išlenkimo kampas 7 laipsniai(s)"]
["4.198.3.","Kiaurymių skaičius 7"]
["4.199.","Kintamo kampo, anatominė, dvigubos T formos užrakinama plokštelė tarsometatarsalinio sąnario hallux valgus rigidus korekcinei artrodezei, 7 užrakinamų kiaurymių bei 2 ar daugiau kiaurymių K-vielai fiksuoti. Galimybė pakeisti sraigto įsukimo į plokštelę kampą ne mažiau ±15˚",2,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E3817),\"\", PRODUCT(C3817,E3817))","v":""}]
["4.199.1.","Plokštelės storis 3.0mm. Turi tikti naudoti su užrakinamais žemo profilio sraigtais kortikaliniais 2.7mm ir  sraigtais, Bei  Spongioziniais 2.7mm sraigtais įsrižinei kompresijai. Pagaminta iš titano lydinio "]
["4.199.2.","Plokštelės Išlenkimo kampas 12 laipsniai(s)"]
["4.199.3.","Kiaurymių skaičius 7"]
["4.200.","Grąžtas su greita AO jungtimi",20,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E3821),\"\", PRODUCT(C3821,E3821))","v":""}]
["4.200.1.","Skersmuo (pasirinktinai) 1,9/2,5/2,7/3,2/4.0mm x 100-250mm"]
["4.201.","Kiršnerio viela ",100,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E3823),\"\", PRODUCT(C3823,E3823))","v":""}]
["4.201.1.","09-1,6mm x150-310mm"]
["4.202.","1.Pilną chirurginių  instrumentų rinkinį darbui su 2,7/3,5/4,0mm užrakinamomis konstrukcijomis originaliame sterilizavimo konteineryje.Visos siūlomos konstrukcijos privalo būti tarpusavyje suderinamos. Tiekėjas turi pateikti ligoninei panaudos būdu : Rinkinio sudėtis;",1,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E3825),\"\", PRODUCT(C3825,E3825))","v":""}]
["4.202.1.","Dvigubas nukreipiklis 2,5/3,5 mm  -1vnt,"]
["4.202.2."," Rankena su greita jungtimi atsuktuvui, sriegikliui   -1 vnt,"]
["4.202.3."," Sriegiklio antgalis  3,5mm-1vnt,"]
["4.202.4."," Atsuktuvo antgalis  2,5mm  -1vnt,"]
["4.202.5."," Gylio matuoklė  -1vnt,"]
["4.202.6.","Užveržimo jėgos matuoklis atsuktuvui 1,5 NM -1 vnt,"]
["4.202.7."," Grąžto nukreipiklis dvigubas  2,7/3,5/4,0mm  grąžtams- 3 vnt,"]
["4.202.8.","Nukreipėjas K vielai , su sriegiu, skirtas 2,7 mm grąžtui  -2 vnt,"]
["4.202.9.","Lankstytuvai plokštelėms 2 vnt,"]
["4.202.10.","Nukreipėjas grąžtui , su sriegiu, skirtas 3.2 mm grąžtui  -2 vnt,"]
["4.202.11.","Originalų sterilizavimo konteinerį kintamo kampo sraigtams 3,5/4,0 mm skersmens sudėti -1 vnt."]
["4.202.12.","Sterilizavimo konteinerį implantams."]
["4.202.13.","Instrumentų rinkinį Hallux valgus plokštelėms sterilizavimo konteineryje susidedantį iš :"]
["4.202.14.","Atsuktuvo antgalis  - T7 - 1vnt,"]
["4.202.15.","Rankena su greita jungtimi AO-1vnt,"]
["4.202.16."," Gylio matuoklis - 1vnt"]
["4.202.17.","Grąžto nukreipėjas  Ø 1.9mm -2vnt,"]
["4.202.18.","Šablonas-plokštelė 3mm žingsnis – 1vnt,"]
["4.202.19.","Šablonas-plokštelė 5mm žingsnis – 1vnt,"]
["4.202.20.","Šablonas-plokštelė 8mm žingsnis – 1vnt,"]
["4.202.21."," Freza išlenkta sąnarinio pav. išoriniam apdirbimui  15mm -1vnt,"]
["4.202.22.","Freza išlenkta sąnarinio pav. išoriniam apdirbimui  20mm -1vnt,"]
["4.202.23."," Freza išlenkta sąnarinio pav. vidiniam apdirbimui  15 mm -1vnt,"]
["4.202.24."," Freza išlenkta sąnarinio pav. vidiniam apdirbimui  20 mm -1vnt,"]
["4.202.25.","Plokštelės intarpo šablonas 2/3/4/5/6/7mm -viso :6vnt"]
["4.202.26.","Atsuktuvas „Snap-off“  2.0 mm sraigtams -1 vnt,"]
["4.202.27."," Sterilizavimo konteineris implantams -1 vnt."]
[null,null,null,null,"Suma be PVM",{"$f":"SUM(F3147:F3852)","v":0}]
[null,null,null,null,"PVM suma"]
[null,null,null,null,"Suma su PVM",{"$f":"IF(ISBLANK(F3854), \"\", SUM(F3853:F3854))","v":""}]
[]
["5.","Artroskopinių implantų pirkimas"]
["5.1.","Sraigtai PKR sausgyslių transplantato blauzdinei fiksacijai (osteoporotiniam kaului ir revizinėms operacijoms)",100,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E3858),\"\", PRODUCT(C3858,E3858))","v":""}]
["5.1.1.","Sterilioje pakuotėje"]
["5.1.2.","Besirezorbuojantys sraigtai"]
["5.1.3.","Sraigtai kaniuliuoti minimaliai 1,5 mm diametro"]
["5.1.4.","Cheminė sudėtis - mišinys 80% PLLA, 20% HA (hydroxylapatite)"]
["5.1.5.","Sterilus įpakavimas su identifikavimo numeriu ir šios informacijos patvirtinimu kataloge"]
["5.1.6.","Turi būti: standartinė, standartinė su padidinta galvute, reversinė (reversinė versija 25 mm ilgio, storis: 7/8(padidinta galvute), nuo 7 iki 10 mm, ne mažiau 3 dydžių), reversinė su padidinta galvute"]
["5.1.7.","Sraigtų storiai: nuo 6 iki 12 mm septynių storių (turi būti ir didžiausio, ir mažiausio, ir tarpinio storio)"]
["5.1.8.","Sraigtų ilgiai: nuo 20 iki 35 mm ne mažiau 4 ilgių (turi būti ir didžiausio, ir mažiausio, ir tarpinio ilgio)"]
["5.2.","Sraigtai PKR sausgyslių transplantato blauzdinei fiksacijai (osteoporotiniam kaului ir revizinėms operacijoms)",100,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E3867),\"\", PRODUCT(C3867,E3867))","v":""}]
["5.2.1.","Sterilioje pakuotėje"]
["5.2.2.","Atviro dizaino besirezorbuojantys sraigtai"]
["5.2.3.","Sraigtai kaniuliuoti minimaliai 1,5 mm diametro"]
["5.2.4.","Cheminė sudėtis - mišinys 65% PLGA, 20% Kalcio sulfatas, 15% β-TCP;"]
["5.2.5.","Sterilus įpakavimas su identifikavimo numeriu ir šios informacijos patvirtinimu kataloge"]
["5.2.6.","Sraigtų storiai: nuo 6 iki 10 mm penkių storių (turi būti ir didžiausio, ir mažiausio, ir tarpinio storio)"]
["5.2.7.","Sraigtų ilgiai: nuo 20 iki 30 mm"]
["5.3.","Endo saga PKR ir UKR transplantato bei PKR ir UKR dviejų pluoštų transplantato šlauninei fiksacijai ",100,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E3875),\"\", PRODUCT(C3875,E3875))","v":""}]
["5.3.1.","Sterilioje pakuotėje"]
["5.3.2.","Cheminė sudėtis - medicininis titano lydinys"]
["5.3.3.","Sagoje - keturios skylės"]
["5.3.4.","Endosaga su iš anksto paruošta vientisa, nepinta kilpa be mazgo (poliesterio siūlas) ir dviem skirtingų spalvų įvertais 5# siūlais (vienas polietileninis, kitas poliesterio) implanto pravedimui ir pozicionavimui"]
["5.3.5.","Endo - sagos matmenys: ilgis 11- 12 mm, plotis 4 - 5 mm"]
["5.3.6.","Kilpos ilgiai: nuo 10 iki 60 mm ne mažiau 11 ilgių (turi būti ir didžiausio, ir mažiausio, ir tarpinių ilgių kas 5mm)"]
["5.3.7.","Privalo turėti opciją panaudoti endosagos padidinimo implantą, įgalinantį padengti nuo 6mm iki 10mm diametro šlaunikaulio tunelį"]
["5.3.8.","Privalo turėti endosagos tvirtinimo kaulas-raištis-kaulas opciją, su kilpa, kurios ilgis nuo 15 iki 60 mm (ne mažiau 10 ilgių)"]
["5.4.","Endo saga transplantato blauzdinei fiksacijai ",100,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E3884),\"\", PRODUCT(C3884,E3884))","v":""}]
["5.4.1.","Sterilioje pakuotėje"]
["5.4.2.","Cheminė sudėtis - medicininis titano lydinys"]
["5.4.3.","Sagoje - aštuonios skylės"]
["5.4.4.","Endosaga, veikianti savaime užsiveržiančio mazgo principu, su iš anksto paruošta vientisa 1,5 mm diametro kilpa be mazgo (UHMW poletileno siūlas) ir įvertu 2# siūlu (poliesterio) implanto pravedimui ir pozicionavimui"]
["5.4.5.","Endo - sagos matmenys: ilgis 11- 12 mm, plotis 4 - 5 mm"]
["5.4.6.","Privalo turėti opciją panaudoti endosagos padidinimo implantą, įgalinantį padengti nuo 6mm iki 10mm diametro šlaunikaulio tunelį"]
["5.5.","Menisko susiuvimo inkarinė sistema",200,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E3891),\"\", PRODUCT(C3891,E3891))","v":""}]
["5.5.1.","Sterilioje pakuotėje susideda iš dviejų \"T\" inkarų su  #2 storio UHMW  (ultra high molecular weight) pinto polietileno pluošto siūlo ir vienkartinio cilindro formos įvedimo instrumento "]
["5.5.2.","\"T\" inkarų cheminė sudėtis - polimeras \"peek optima\" arba PLLA (turi būti pasirinkimas)"]
["5.5.3.","Dviguba \"U\" formos fiksacija"]
["5.5.4.","Turi  iš anksto paruoštą slystantį mazgą"]
["5.5.5.","Nepalieka implanto sąnarinėje dalyje"]
["5.5.6.","Pravedimo adata tiesi, lenkta arba reversinė (turi būti pasirinkimas visų rūšių)"]
["5.6.","Peties sąnario inkariniai siūlai ",100,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E3898),\"\", PRODUCT(C3898,E3898))","v":""}]
["5.6.1.","Sterilioje pakuotėje su vienkartinio naudojimo įvedimo ir implanto nustūmimo/fiksavimo instrumentu"]
["5.6.2.","Inkarinis siūlas veikiantis išsiplečiančio mazgo principu, "]
["5.6.3.","Inkaro išmatavimai: Ø 1,7mm ±0,05 mm siūlinis implantas su vienu 2# UHMWPE (ultra high molecular weight polyethylene) polietileno siūlu ir Ø 1,9 mm ±0,05 mm siūlinis implantas su dviem 1# UHMWPE (ultra high molecular weight polyethylene) polietileno siūlais (turi būti pasirinkimas abiejų dydžių)"]
["5.7.","Peties sąnario raumenų prisiuvimo inkariniai siūlai PASTA pažeidimams",500,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E3902),\"\", PRODUCT(C3902,E3902))","v":""}]
["5.7.1.","Vienoje sterilioje pakuotėje su vienu arba dviem 2#, skirtingų spalvų, pintais UHMW (ultra high molecular weight) polietileno siūlais"]
["5.7.2.","Cheminė sudėtis –  medicininis titano lydinys implantacijai."]
["5.7.3.","Įsriegiamas "]
["5.7.4.","Vienkartinio naudojimo įvedimo instrumentas"]
["5.7.5.","Išmatavimai: išorinis diametras 2,8mm, 3,5mm, 5,0mm  ir 6,5 mm ±0,05 mm (turi būti pasirinkimas visų dydžių)"]
["5.7.6.","Dvigubas sriegis – du skirtingo diametro sriegiai"]
["5.7.7.","Sraigto proksimalinė dalis – heksagonalinė arba cilindro formos."]
["5.8.","Užrakinantys peties sąnario implantai lateralinei eilei ",95,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E3910),\"\", PRODUCT(C3910,E3910))","v":""}]
["5.8.1.","Sterilioje pakuotėje"]
["5.8.2.","Cheminė sudėtis - polimeras \"peek“"]
["5.8.3.","Įvedimo būdas - įkalamas"]
["5.8.4.","Susideda iš pagrindinio įkalamo korpuso ir užsukamos siūlą fiksuojančios dalies"]
["5.8.5.","Su vienkartiniu pravedikliu, turinčiu implanto fiksuojančios dalies užrakinimo mechanizmą, 4 siūlų laikiklius ir siūlų pravedimo per inkarą vielą su plastikine rankena."]
["5.8.6.","Inkaro diametrai - nuo 4,5 mm iki 6,5 mm ne mažiau 3 diametrų (turi būti didžiausio, ir mažiausio, ir tarpinio diametro)"]
[null,null,null,null,"Suma be PVM",{"$f":"SUM(F3858:F3916)","v":0}]
[null,null,null,null,"PVM suma"]
[null,null,null,null,"Suma su PVM",{"$f":"IF(ISBLANK(F3918), \"\", SUM(F3917:F3918))","v":""}]
[]
["6.","Artroskopinių implantų pirkimas"]
["6.1.","Peties sąnario raumenų prisiuvimo inkariniai siūlai PASTA pažeidimams",300,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E3922),\"\", PRODUCT(C3922,E3922))","v":""}]
["6.1.1.","Vienoje sterilioje pakuotėje su dviem 2# PDS pagrindu, dviejų spalvų, su įpintu polietilenu, siūlais"]
["6.1.2.","Cheminė sudėtis –  medicinini titano lydinys implantacijai."]
["6.1.3.","Įsriegiamas"]
["6.1.4.","Vienkartinio naudojimo inserteris,"]
["6.1.5.","Inserteris su lazerinėmis atžymomis, skirtomis siūlų spalvoms bei siūlų pozicijai identifikuoti įsriegimo metu;"]
["6.1.6.","Išmatavimai- ilgis 10 – 13 mm., išorinis diametras nuo 5 iki 6,5 mm,  vidinis diametras su konusu, sriegio gylis 3 mm, pastovus per visą inkaro ilgį."]
["6.1.7.","Kartu su pasiūlymu privaloma pateiki ISI indeksą turinčią mokslinę publikaciją, įrodančią teigiamas siūlomo implanto sąvybes "]
["6.2.","Peties sąnario raumenų prisiuvimo inkariniai siūlai su intrakortikaline fiksacija",80,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E3930),\"\", PRODUCT(C3930,E3930))","v":""}]
["6.2.1.","Vienoje sterilioje pakuotėje su dviem #2 storio, skirtingų spalvų PDS pagrindu su įpintu polietilenu, siūlais"]
["6.2.2.","Įvedimo būdas – savisriegis"]
["6.2.3.","Privaloma pasirinkti iš ne mažiau kaip dviejų cheminių sudėčių – medicininio titano lydinio ir PEEK"]
["6.2.4.","Sterilioje pakuotėje"]
["6.2.5.","Dviejų tipų sriegis kortikalinio bei minkštojo kaulinio audinio fiksacijai"]
["6.2.6.","Titano lydinio inkaro forma konusinė, sriegis per visą ilgį su anga siūlų padėčiai nustatyti"]
["6.2.7.","PEEK implantų siūlai perverti per inkaro ašinį kanalą, distalinėje dalyje perlenkti per inkaro tiltelį;"]
["6.2.8.","Implantų išmatavimai: trijų diametrų intervale imtinai nuo 4,5 mm iki 6,5 mm, ilgis ne mažesnis kaip 18 mm"]
["6.2.9.","Kartu su pasiūlymu privaloma pateiki ISI indeksą turinčią mokslinę publikaciją, įrodančią teigiamas siūlomo implanto sąvybes"]
["6.3.","Peties sąnario implantai, skirti lateralinės eilės fiksavimui",100,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E3940),\"\", PRODUCT(C3940,E3940))","v":""}]
["6.3.1.","Sterilioje pakuotėje"]
["6.3.2.","Įvedimo būdas - įsriegiamas"]
["6.3.3.","Su vienkartiniu inserteriu"]
["6.3.4.","Inkaras dviejų skirtingų sriegių, kortikalinei bei spongiozinei fiksacijai "]
["6.3.5.","Implanto medžiaga - PEEK"]
["6.3.6.","Ne mažiau kaip trys diametrai pasirinktinai intervale nuo 4.75mm iki 6.5mm"]
["6.3.7.","Privalo užfiksuoti ne mažiau kaip 6 #2 storio siūlus"]
["6.4.","Bipoliariniai elektrodai artroskopinei kelio ir peties sąnarių elektrochirurgijai",130,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E3948),\"\", PRODUCT(C3948,E3948))","v":""}]
["6.4.1.","Veikia bipolinės elektrochirurgijos principu elektrolito terpėje, atlieka audinių abliaciją (išgarinimą), pjovimą ir koaguliaciją."]
["6.4.2.","Grįžtamasis elektrodo polius įtaisytas ant elektrodo ašies, jo nereikia orientuoti, kad darbo metu jis liestųsi su audiniais. Nereikia  pacientą įžeminančio elektrodo."]
["6.4.3.","Penki darbo rėžimai – vaporizacija(abliacija), koaguliacija, impulsinė vaporizacija(abliacija), vaporizacija(abliacija) su hemostaze, koaguliacija su temperatūros kontrole."]
["6.4.4.","Platus elektrodų pasirinkimas:"]
["6.4.5.","4 ± 0,1 mm diametro elektrodai, ne mažiau trijų tipų (pagal atsiurbimo funkciją)"]
["6.4.6.","3,5 ± 0,1 mm diametro elektrodai, ne mažiau 9 tipų (pagal atsiurbimo funkciją), ≥ 2 iš jų lankstūs"]
["6.4.7.","3,5 ± 0,1 mm diametro terminiai elektrodai (temperatūros matavimas ir kontrolė židinyje) ne mažiau 5 tipų (pagal atsiurbimo funkciją) ≥ 2 iš jų lankstūs"]
["6.4.8.","2,3 ±0,1 mm diametro elektrodai smulkiems sąnariams, ne mažiau 5 tipų (pagal atsiurbimo funkciją)."]
[null,null,null,null,"Suma be PVM",{"$f":"SUM(F3922:F3956)","v":0}]
[null,null,null,null,"PVM suma"]
[null,null,null,null,"Suma su PVM",{"$f":"IF(ISBLANK(F3958), \"\", SUM(F3957:F3958))","v":""}]
[]
["7.","Artroskopinių implantų pirkimas"]
["7.1.","Sraigtai PKR sausgyslių transplantato blauzdinei fiksacijai (pirminei auto ir aloplastikai",200,"vnt.",123.5,{"$f":"IF(ISBLANK(E3962),\"\", PRODUCT(C3962,E3962))","v":24700},"\"PEK CF Interference screws\" ,Gamintojas:\"Parcus Medical LLC\" JAV , REF: 10021/10022/10023/10024/10025/10026/10027/10028/10029/10030/10031/10032/10034/10035/10036/10166/10167/10168/10038/10039/10040. Kataloge su vertimu puslapiai 1-2"]
["7.1.1.","Sterilioje pakuotėje",null,null,null,null,null,"Sterilioje pakuotėje."]
["7.1.2.","Sraigtai kaniuliuoti minimaliai 1,5 mm diametro.",null,null,null,null,null,"Sraigtai kaniuliuoti  1,5 mm diametro."]
["7.1.3.","Cheminė sudėtis –polimeras PEEK CF : (70% PEEK -Optima +30% Anglies pluoštas).",null,null,null,null,null,"Cheminė sudėtis –polimeras PEEK CF : (70% PEEK -Optima +30% Anglies pluoštas)."]
["7.1.4.","Sterilus įpakavimas su identifikavimo numeriu ir šios informacijos patvirtinimu kataloge.",null,null,null,null,null,"Yra sterilus įpakavimas su identifikavimo numeriu ir šios informacijos patvirtinimu kataloge."]
["7.1.5.","Sraigtų storiai: nuo 7 iki 12 mm –šešių skersmenų.",null,null,null,null,null,"Sraigtų storiai yra nuo 7 iki 12 mm –šešių skersmenų."]
["7.1.6.","Sraigtų ilgiai: nuo 20 mm iki 35 mm ne mažiau 4 ilgių (turi būti ir didžiausio, ir mažiausio, ir tarpinio ilgio).",null,null,null,null,null,"Sraigtų ilgiai yra nuo 20 mm iki 35 mm  4 ilgių (yra didžiausio, mažiausio, ir tarpinio ilgių)."]
["7.1.7.","Sraigtai pralaidūs rentgeno spinduliams.",null,null,null,null,null,"Sraigtai yra  pralaidūs rentgeno spinduliams."]
["7.2.","Peties sąnario raumenų prisiuvimo inkariniai siūlai PASTA pažeidimams",220,"vnt.",118.5,{"$f":"IF(ISBLANK(E3970),\"\", PRODUCT(C3970,E3970))","v":26070}," \"V-LoX & V-LoX3 Titanium Screw-in Suture Anchors\" Gamintojas:\"Parcus Medical LLC\" JAV , REF: 10353T/10251/10356T/10252T/10284T/10358T/10253T/10253/10254T/10324T/10325T.katalogo su vertimais puslapiai 3 ,4,5,6."]
["7.2.1.","Sterilioje pakuotėje su dviem 2#, skirtingų spalvų, UHMWPE (ultra high molecular weight polyethylene) polietileno siūlais (diam. 4,5/5,0/5,5/6,5mm) bei su trimis  2#, skirtingų spalvų, UHMWPE (ultra high molecular weight polyethylene) polietileno siūlais (diam. 5,5/6,5mm).",null,null,null,null,null,"Sterilioje pakuotėje su dviem 2#, skirtingų spalvų, UHMWPE (ultra high molecular weight polyethylene) polietileno siūlais (diam. 4,5/5,0/5,5/6,5mm) bei su trimis  2#, skirtingų spalvų, UHMWPE (ultra high molecular weight polyethylene) polietileno siūlais (diam. 5,5/6,5mm)."]
["7.2.2.","Cheminė sudėtis –  medicininis titano lydinys implantacijaiir PEEK CF (70% PEEK –Optima +30% Anglies pluoštas).",null,null,null,null,null,"PEEK CF (70% PEEK –Optima +30% Anglies pluoštas)"]
["7.2.3.","Įsriegiamas, sriegis per visą implanto ilgį. Be kilpos (siūlai išeina iš heksogonalinio įgilinimo implanto proksimalinėje dalyje).",null,null,null,null,null,"Įsriegiamas, sriegis per visą implanto ilgį. Be kilpos (siūlai išeina iš heksogonalinio įgilinimo implanto proksimalinėje dalyje)."]
["7.2.4.","Vienkartinio naudojimo įvedimo instrumentai 4  skirtingų spalvų (atskiriems diametrams).",null,null,null,null,null,"Vienkartinio naudojimo įvedimo instrumentai 4  skirtingų spalvų (atskiriems diametrams)."]
["7.2.5.","Išmatavimai: išorinis diametras  4,5mm , 5,0mm, 5,5mm ir 6,5 mm, ne mažiau 4 dydžių.",null,null,null,null,null,"Išmatavimai: išorinis diametras  4,5mm , 5,0mm, 5,5mm ir 6,5 mm, yra 4 dydžiai."]
["7.2.6.","Siūlai skirtingų spalvinių kodų skirtingiems skersmenims. ",null,null,null,null,null,"Siūlai yra skirtingų spalvinių kodų skirtingiems skersmenims. "]
["7.3.","Raiščių fiksavimo sistema -endosaga",20,"vnt.",110,{"$f":"IF(ISBLANK(E3977),\"\", PRODUCT(C3977,E3977))","v":2200},"Graft Fixation System Mini,(GFS Mini),Graft Fixation System II,(GFS II), \"Parcus Medical LLC\" ,Riverpoint Medical JAV Ref:10713/10714/10715/10716/10717/10718/10719/10720/10721/10722/10723/10702/10703/10704/10705/10706/10707/10708/10709/10710/10711/10712 /OBAL-80-T (RPM)  Katalogų su vertimais puslapiai 7,8,9,10,11."]
["7.3.1.","Cheminė sudėtis –  medicininis titano lydinys implantacijai "]
["7.3.2.","Išmatavimai : Standartinė ir Didžioji endosagos sistema trijų kiaurymių išsidėsčiusių išilgai korpuso, bei vienos (StandartinėDidžioji) skersinių kiaurymių, pailgos formos, ilgis 14mm±0,5 mm, skersmuo 4,0mm su 1,2mm išilgine nuožula bei 45⁰ skersine nuožula sagos pozicionavimui. Mini sistema keturių kiaurymių, pailgos ovalo formos, plotis 4,0 ±0,05 mm "]
["7.3.3.","Endosagos sistema su iš anksto paruošta kilpa be mazgo ir dviem skirtingų spalvų įvertais siūlais implanto pravedimui ir pozicionavimui. Kilpa privalo išlaikyti ne mažesnę nei 1490 N apkrovą",null,null,null,null,null,"Endosagos sistema yra su iš anksto paruošta kilpa be mazgo ir dviem skirtingų spalvų įvertais siūlais implanto pravedimui ir pozicionavimui. Kilpa  išlaiko ne mažesnę nei 1490 N apkrovą"]
["7.3.4.","Endosagos sistema su kilpa, pagaminta iš UHMWPE (ultra high molecular weight polyethylene) polietileno 10-60mm ilgio (žingsniais kas 5,0mm), ne mažiau kaip po 11 ilgių Didžiajai bei Standartinei ir Mažajai sistemoms",null,null,null,null,null,"Endosagos sistema su kilpa yra pagaminta iš UHMWPE (ultra high molecular weight polyethylene) polietileno 10-60mm ilgio (žingsniais kas 5,0mm), yra  po 11 ilgių Didžiajai bei Standartinei ir Mažajai sistemoms"]
["7.3.5.","Turi užtikrinti stabilią fiksaciją 4,5-10,0mm kiaurymėje be jokių papildomų jungčių/implantų. Didžiajai ir Standartinei sistemoms nereikalaujanti laiptinės                 ( skirtingų skersmenų ) kiaurymės paruošimo, tinkantis revizijoms",null,null,null,null,null,"Užtikrina stabilią fiksaciją 4,5-10,0mm kiaurymėje be jokių papildomų jungčių/implantų. Didžiajai ir Standartinei sistemoms nereikalaujanti laiptinės kiaurymės paruošimo, tinkantis revizijoms"]
["7.3.6.","Sterilioje pakuotėje",null,null,null,null,null,"Tiekiama steriliose pakuotėse"]
["7.4.","Įkalami, lateralinei eilei, peties sąnario inkariniai implantai",100,"vnt.",145.5,{"$f":"IF(ISBLANK(E3984),\"\", PRODUCT(C3984,E3984))","v":14550},"Knotless PEEK CF Push -in Suture Anchors , Parcus Medical LLC JAV, Ref:10312/10994/10313/10315, Katalogų su vertimais puslapiai  12,13."]
["7.4.1.","Sterilioje pakuotėje ",null,null,null,null,null,"Yra sterilioje pakuotėje"]
["7.4.2.","Cheminė sudėtis –  medicininis titano lydinys implantacijai ir PEEK CF (70% PEEK -Optima +30% Anglies pluoštas)",null,null,null,null,null,"Cheminė sudėtis –  medicininis titano lydinys implantacijai ir PEEK CF (70% PEEK -Optima +30% Anglies pluoštas)"]
["7.4.3.","Įkalamas. Su kilpa distalinėje dalyje, siūlams pravesti",null,null,null,null,null,"Įkalamas. Su kilpa distalinėje dalyje, siūlams pravesti"]
["7.4.4.","Išmatavimai: išorinis diametras 2,8mm, 3,5mm ir 4,5 mm ir 5,5mm ±0,05 mm",null,null,null,null,null,"išorinis diametras 2,8mm, 3,5mm ir 4,5 mm ir 5,5mm "]
["7.4.5.","Komplekte turi būti siūlo pravedėjas.(Suturepasser)",null,null,null,null,null,"Komplekte yrai siūlo pravedėjas.(Suturepasser)"]
[null,null,null,null,"Suma be PVM",{"$f":"SUM(F3962:F3989)","v":67520}]
[null,null,null,null,"PVM suma",3355.5]
[null,null,null,null,"Suma su PVM",{"$f":"IF(ISBLANK(F3991), \"\", SUM(F3990:F3991))","v":70875.5}]
[]
["8.","Artroskopinių implantų pirkimas"]
["8.1.","Besirezorbuojantys interferentiniai sraigtai kelio sąnario priekinių kryžminių raiščių rekonstrukcijai",140,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E3995),\"\", PRODUCT(C3995,E3995))","v":""}]
["8.1.1.","Sterilioje pakuotėje"]
["8.1.2.","Kanuliuoti, su žemo profilio užapvalinta galvute, sraigto sriegis bukas"]
["8.1.3.","Prailgintas sriegis iki distalinio sraigto galiuko, palengvinantis sraigto įsriegimą į kanalą"]
["8.1.4.","Cheminė sudėtis: micro TCP (mikro  tri  - kalcio fosfatas) tolygiai integruotas į 96L/4D PLA tirpstantį polimerą"]
["8.1.5.","Sraigtų išmatavimai: skersmuo nuo 5mm iki 6,5mm (dydžiai kas 0,5mm, ne mažiau 4 dydžių). Ilgis nuo 15 mm iki 30 mm (dydžiai kas 5mm); skersmuo 7 mm. Ilgis nuo 20 mm iki 30 mm(dydžiai kas 5mm); skersmuo nuo 8 mm iki 11 mm (dydžiai kas 1 mm, ne mažiau 4 dydžių). Ilgis nuo 20 mm iki 35 mm (dydžiai kas 5mm)"]
["8.1.6.","CE dokumentacija, pateiti kopijas"]
["8.2.","Menisko susiuvimo inkarinė sistema",40,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E4002),\"\", PRODUCT(C4002,E4002))","v":""}]
["8.2.1.","Vienkartinis instrumentas sterilioje pakuotėje"]
["8.2.2.","Instrumentas pritaikytas kelio sąnario artroskopinėms operacijoms naudojant \"all inside\" techniką"]
["8.2.3.","Instrumento rankenoje įtaisytas volelis skirtas siūlo įtempimui ir atpalaidavimui bei gaidukas inkarų išstumimui. Inkarai išstumiami pro kanuliuotą, graduotą instrumento adatą. Adata su paslankia įmova saugiam instrumento įvedimui į sąnarį. Graduota įmova gali būti kerpama, adatos pradūrimo gylio tiksliam nustatymui"]
["8.2.4.","Inkaro cheminė sudėtis: PEEK (Polyether ether ketone)"]
["8.2.5.","Instrumentas užtaisytas ne mažiau kaip 4 inkarais, sujungtais UHMW (uktra high molecular weight) pinto polietileno pluošto siūlu. Vienu instrumentu turi būti galimybė susiūti ilgesnį menisko plyšimą atliekant ne mažiau kaip 3 vientisines siūles"]
["8.3.","Peties sąnario raumenų prisiuvimo inkariniai siūlai su intrakortikaline fiksacija",135,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E4008),\"\", PRODUCT(C4008,E4008))","v":""}]
["8.3.1.","Sterilioje pakuotėje inkaras su dviem 2# skirtingų spalvų UHMW (ultra high molecular weight) pinto polietileno pluošto siūlais"]
["8.3.2.","Įvedimo būdas: įsriegiamas su vienkartiniu metaliniu įvedikliu"]
["8.3.3.","Cheminė sudėtis: poliruotas medicininis titano lydinys"]
["8.3.4.","Kūgio formos inkaras, sriegis per visą ilgį. Sriegis dvigubas: su sriegiu spongioziniam kaului ir kortikaliniam kaului. Kiekviena dalis ne mažiau kaip po dvi pilnas sriegio vijas. Vijų storis kinta per visą inkaro ilgį"]
["8.3.5.","Inkaro ištraukimo jėga: ne mažiau 496N"]
["8.3.6.","Inkaro išmatavimai: inkaro skersmuo 5,0mm ± 0,1 mm, ilgis 18 mm ±1 mm"]
["8.4.","Peties sąnario inkariniai implantai nestabilumo fiksacijai",150,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E4015),\"\", PRODUCT(C4015,E4015))","v":""}]
["8.4.1.","Sterilioje pakuotėje inkaras su dviem 2# skirtingų spalvų UHMW (ultra high molecular weight) pinto polietileno pluošto siūlais"]
["8.4.2.","Įvedimo būdas: įkalamas ir užtraukiamas. Su vienkartiniu metaliniu įvedikliu"]
["8.4.3.","Cheminė sudėtis: plokščias UHMW (ultra high molecular weight) pinto polietileno pluoštas"]
["8.4.4.","Inkaro ištraukimo jėga ne mažiau 380N"]
["8.4.5.","Inkaro išmatavimai:  skersmuo 1,8mm ± 0,1 mm, ilgis 12 mm ±1 mm"]
[null,null,null,null,"Suma be PVM",{"$f":"SUM(F3995:F4020)","v":0}]
[null,null,null,null,"PVM suma"]
[null,null,null,null,"Suma su PVM",{"$f":"IF(ISBLANK(F4022), \"\", SUM(F4021:F4022))","v":""}]
[]
["9.","Artroskopinių implantų pirkimas"]
["9.1.","Inkarinis implantas UCL, CMC, SL operacijoms atlikti",30,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E4026),\"\", PRODUCT(C4026,E4026))","v":""}]
["9.1.1.","Turi būti sterilioje pakuotėje"]
["9.1.2.","Implantas turi būti pagamintas iš PEEK arba lygiavertės medžiagos"]
["9.1.3.","Implantas turi būti įsriegiamas"]
["9.1.4.","Implanto išmatavimai turi būti: 3,5 mm x 8,5 mm ±0,05 mm"]
["9.1.5.","Implantas privalo turėti šakutės formos kiaurymę, kurios plotis ne didesnis nei 2 mm"]
["9.1.6.","Implantas privalo turėti  vidinio užrakinimo kaule savybę (papildomai sumažinti inkaro ištraukimo galimybę)"]
["9.2.","Inkarinis implantasTFCC, SL, UCL operacijoms atlikti",20,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E4033),\"\", PRODUCT(C4033,E4033))","v":""}]
["9.2.1.","Turi būti sterilioje pakuotėje"]
["9.2.2.","Implantas turi būti pagamintas iš PEEK arba lygiavertės medžiagos"]
["9.2.3.","Implantas turi būti įkalamas"]
["9.2.4.","Implanto išmatavimai turi būti: 2,5 mm x 8 mm ±0,05 mm"]
["9.2.5.","Implantas privalo turėti ovalo formos kiaurymę, kurios plotis ne didesnis nei 1 mm"]
["9.2.6.","Implantas privalo turėti vidinio užrakinimo kaule savybę (papildomai sumažinti inkaro ištraukimo galimybę)"]
["9.3.","Inkarinis siūlas smulkių kaulų operacijoms",20,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E4040),\"\", PRODUCT(C4040,E4040))","v":""}]
["9.3.1.","Turi būti sterilioje pakuotėje"]
["9.3.2.","Implantas turi būti pagamintas iš titano arba lygiavertės medžiagos"]
["9.3.3.","Implantas turi būti įsriegiamas, savisriegis ir nereikalaujantis gręžimo"]
["9.3.4.","Implanto išmatavimai turi būti: 2,4 mm x 7,5 mm ±0,05 mm"]
["9.3.5.","Implanto kilpa turi būti išorėje"]
["9.3.6.","Implantas turi būti komplekte su #2-0 storio, su polietileno pagrindu ir įpintu poliesteriu siūlais su dvejomis adatomis 17,4 mm. 3/8 apskritimo"]
["9.4.","Inkarinė sistema, achilo sausgyslėms operacijoms",15,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E4047),\"\", PRODUCT(C4047,E4047))","v":""}]
["9.4.1.","Sistema privalo būti vienoje sterilioje pakuotėje"]
["9.4.2.","Įvedimo būdas turi būti įsriegiams; vienkartinis įvedėjas, su transplanto matuokliu, skirtingo diametro implantų įvedėjas skirtingu spalviniu kodu"]
["9.4.3.","Vienkartinis implanto kanalo kaltas turi būti su žyma kalimo gyliui nustatyti"]
["9.4.4.","Implantas turi būti pagamintas iš PEEK, su PEEK antgaliu (kiauru galu) siūlo prispaudimui kanale - 2 vnt."]
["9.4.5.","Implantai turi būti pagaminti iš PEEK, su ne mažiau dviem #2, skirtingų spalvų, polietileno pagrindu ir įpintu polietileno pluošto apdangalu plačia 2 mm juosta - 2 vnt."]
["9.4.6.","Implantų išmatavimai turi būti: 4,75 mm x 19,1 mm ±0,05 mm"]
["9.4.7.","Inkaro forma turi būti konusinė ir turėti sriegį per visą ilgį"]
["9.4.8.","Implantai turi būti ventiliuojami - su skylutėmis, kraujo ir skysčio pašalinimui iš kanalo"]
["9.5.","Peties akromioklavikulinio sąnario fiksacinė sistema",40,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E4056),\"\", PRODUCT(C4056,E4056))","v":""}]
["9.5.1.","Sterilioje pakuotėje"]
["9.5.2.","Siūlo pravedamoji vieka - 1 vnt."]
["9.5.3.","Mazgo nustūmėjas - 1 vnt."]
["9.5.4.","6,5 mm skersmens titano lydinio keturių kiaurymių \"saga\", apvalios formos, lateralinės pusės fiksacijai"]
["9.5.5.","3,5 mm pločio titano lydinio dviejų kiaurymių \"saga\", pailgos ovalo formos, medialinės pusės fiksacijai"]
["9.5.6.","#0 storio siūlas nesirezorbuojantis aukštos molekulinės masės polietileno pagrindu ir pinto nesirezorbuojančio aukštos molekulinės masės poliesterio apvalkalu, baltas - 3 vnt."]
["9.5.7.","#5 storio siūlas nesirezorbuojančiu aukštos molekulinės masės polietileno pagrindu ir pinto nesirezorbuojančio aukštos molekulinės masės poliesterio apvalkalu, mėlynas - 1 vnt."]
["9.5.8.","Turi būti duoti instrumentai implantų įvedimui"]
["9.6.","Peties sąnario raumenų prisiuvimo inkariniai siūlai PASTA pažeidimams",140,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E4065),\"\", PRODUCT(C4065,E4065))","v":""}]
["9.6.1.","Vienoje sterilioje pakuotėje su dviem #2 storio, dviejų spalvų siūlais su polietileno pagrindu, su įpintu poliesteriu arba polidioksanonu (PDS)"]
["9.6.2.","Implanto (inkaruojančios dalies) medžiaga: medicininis titano lydinys, tinkamas implantacijai"]
["9.6.3.","Implanto įvedimo būdas - įsriegimas"]
["9.6.4.","Su vienkartinio naudojimo inserteriu"]
["9.6.5.","Išmatavimai: ilgis 14-18 mm, diametras imtinai nuo 5 mm iki 6,5 mm (ne mažiau kaip 2 dydžių) arba imtinai nuo 4,5 mm iki 6,5 mm ( ne mažiau  kaip 3 dydžių) kas 0,5 - 1,5 mm, forma - konusinė, sriegio gylis pastovus per visą sraigto ilgį"]
["9.7.","Interferentinis sraigtas tenodezei (peties, alkūnės, kelio, čiurnos sausgyslių fiksacijai",40,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E4071),\"\", PRODUCT(C4071,E4071))","v":""}]
["9.7.1.","Kanuliuoti su galvute"]
["9.7.2.","Cheminė sudėtis - turi būti galimybė pasirinkti cheminę medžiagą: PLLA, PEEK, BioComposite (≥15 % β TCP ir ≥ 85 % PLLA)"]
["9.7.3.","Sterilioje pakuotėje"]
["9.7.4.","Sraigto diametrai  - nuo 4 mm iki 7 mm ne mažiau 4 diametų (turi būti ir didžiausio ir mažiausio ir tarpinio diametro) - turi būti galimybė pasirinkti"]
["9.7.5.","Turi būti pateikti instrumentai implantų įvedimui"]
["9.8.","Peties sąnario inkariniai implantai nestabilumo fiksacijai",140,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E4077),\"\", PRODUCT(C4077,E4077))","v":""}]
["9.8.1.","Sterilioje pakuotėje inkaras su dviem  2# UHMW (ultra high molecular weight) nesirezorbuojančiu aukštos molekulinės masės polietileno pagrindu ir pinto nesirezorbuojančio aukštos molekulinės masės poliesterio apvalkalu"]
["9.8.2.","Įvedimo būdas: įkalamas ir užtraukiams. Su vienkartiniu metaliniu įvedikliu"]
["9.8.3.","Cheminė sudėtis: nesirezorbuojantis aukštos molekulinės masės polietileno pagrindu ir pinto nesirezorbuojančio aukštos molekulinės masės poliesterio apvalkalu, siūlas"]
["9.8.4.","Inkaro ištraukimo jėga ne mažiau 410N"]
["9.8.5.","Inkaro išmatavimai : skersmuo 1,7 mm ± 0,1 mm, ilgis 19 mm  ± 1 mm"]
["9.9.","Kelio sąnario raištinė fiksacinė sistema",120,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E4083),\"\", PRODUCT(C4083,E4083))","v":""}]
["9.9.1.","Sterilioje pakuotėje pateikiamas"]
["9.9.2.","Raištinė ovalo formos, ne didesnių kaip 3,75 mm x 13 mm išmatavimų, ne mažiau kaip dviejų kiaurymių titano lydinio \"endosaga\", skirta medialinės pusės fiksacijai"]
["9.9.3.","Raištinė sistema (kilpa) iš #2 storio siūlų, nesirezorbuojančiu aukštos molekulinės masės polietileno pagrindu ir pinto nesirezorbuojančio aukštos molekulinės masės poliesterio apvalkalu, veikianti savaime užsiveržiančio mazgo pricipu (\"China finger\" arba lygiavertė)"]
["9.9.4.","Ne didesnio kaip #5 storio siūlas nesirezorbuojančiu aukštos molekulinės masės polietileno pagrindu ir pinto nesirezorbuojančio aukštos molekulinės masės poliesterio apvalkalu, skirtas \"endosagos\" pravedimui"]
[null,null,null,null,"Suma be PVM",{"$f":"SUM(F4026:F4087)","v":0}]
[null,null,null,null,"PVM suma"]
[null,null,null,null,"Suma su PVM",{"$f":"IF(ISBLANK(F4089), \"\", SUM(F4088:F4089))","v":""}]

{"sheet":"Subtiekėjai","index":1,"n_rows":100,"n_cols":9,"rows_kept":100,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[12,8,12,9],[13,8,13,9],[14,8,14,9],[15,8,15,9],[16,8,16,9],[1,0,1,10],[5,0,5,1],[5,2,5,4],[5,5,5,7],[5,8,5,9],[4,0,4,1],[4,2,4,4],[4,5,4,7],[4,8,4,9],[3,0,3,1],[3,2,3,4],[3,5,3,7],[3,8,3,9],[8,8,8,9],[10,0,10,9],[6,0,6,1],[6,2,6,4],[6,5,6,7],[6,8,6,9],[7,0,7,1],[7,2,7,4],[7,5,7,7],[7,8,7,9],[14,1,14,3],[15,4,15,5],[16,4,16,5],[8,0,8,1],[8,2,8,4],[8,5,8,7],[12,6,12,7],[13,6,13,7],[14,6,14,7],[15,6,15,7],[16,6,16,7],[13,1,13,3],[12,1,12,3],[12,4,12,5],[13,4,13,5],[14,4,14,5],[32,0,32,3],[32,4,32,9],[19,0,19,10],[16,1,16,3],[15,1,15,3],[22,0,22,9],[23,0,23,9],[25,0,25,9],[29,0,29,3],[29,4,29,9],[17,1,17,3],[17,4,17,5],[17,6,17,7],[17,8,17,9],[21,0,21,3],[21,4,21,9]]}
[]
["Subtiekėjai ir jiems perduodama vykdyti pirkimo sutarties dalis:"]
[]
["Eil. Nr",null,"Subtiekėjo pavadinimas",null,null,"Pirkimo objekto dalies, perduodamos vykdyti subtiekėjui, aprašymas",null,null,"Procentas perduodamos vykdyti pirkimo objekto dalies nuo pasiūlymo kainos su PVM (pildoma, jei ūkio subjektas vykdys sutartį)"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:"]
[]
["Eil.Nr.","Dokumentas",null,null,"Ar dokumnetas konfidencialus? (Taip/Ne)",null,"Prisegtos bylos (failo) pavadinimas ",null,"Paaiškinimas, kokia konkreti informacija dokumente yra konfidenciali"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["Pasirašydamas šį pasiūlymą, tvirtintu, kad:\n1) pasiūlymo dokumentuose pateikti duomenys yra tikri;\n2) siūlomas Pirkimo objektas visiškai atitinka Pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus;\n3) sutinku su visomis Pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis;\n4) pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto Pirkimo dokumentuose; \n5) mes esame / nesame (nereikalingą išbraukti) laikomi asocijuotais (susijusiais) su Perkančiuoju subjektu pagal Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų (Lietuvos Respublikos pelno mokesčio, Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio ir Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymų) nuostatas; \n6) savo pasiūlymo galiojimą užtikrinsiu pagal Specialiųjų sąlygų 6.1 punktą (jei taikoma)."]
[]
["Pasiūlymo galiojimo užtikrinimui pateikiame :"]
[]
["(Nurodyti užtikrinimo būdą, dydį, dokumentus)"]
[]
["\nPasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.\n\nPasiūlymo neatskiriama dalis yra (rašoma, jeigu buvo reikalauta prie pasiūlymo pridėti atitinkamą dokumentą)"]
[]
[]
[]
["Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas"]
[]
[]
["Pasirašančio asmens vardas ir pavardė"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["2926 2019-03-08 10:30"]