Sutarties specialiųjų sąlygų priedas Nr. 1

„Techninė specifikacija“

**TECHNINĖ SPECIFIKACIJA**

1. **PIRKIMO OBJEKTAS**

Medelių individualių apsaugų, bambukinių ir akacinių bei stiklo pluošto kuoliukų (toliau -Prekės) pirkimas.

Pagrindiniai BVPŽ kodai: 19520000-7 Plastikiniai gaminiai. Papildomas BVPŽ kodas : 44212227-6 Kuolai.

* 1. Pirkimo objektas skaidomas į 6 (šešias) pirkimo objekto dalis (toliau – POD):

1 P.o.d. Liemenų juostinių-spiralinių apsaugų pirkimas, preliminarus kiekis (12 mėn.) - 24700 vnt.;

2 P.o.d. Tinklinių-rankovių medelių apsaugų pirkimas, preliminarus kiekis (12 mėn.) – 58350 vnt.;

3 P.od.– Nuo pelinių graužikų liemenų apsaugų pirkimas, preliminarus kiekis (12 mėn.) – 1000 vnt.;

4 P.o.d. Bambukinių kuoliukų apsaugų tvirtinimui pirkimas, preliminarus kiekis (12 mėn.) – 44870 vnt.;

5 P.o.d. Akacinių kuoliukų apsaugų tvirtinimui pirkimas, preliminarus kiekis (12 mėn.) – 8100 vnt.;

6 P.o.d. Stiklo pluošto kuoliukų apsaugų tvirtinimui pirkimas, preliminarus kiekis (12 mėn.) – 8800 vnt.

* 1. Prekėms taikoma 24 mėn. garantija.

1. **PREKIŲ PIRKIMAS VYKS PAGAL ŽALIUOSIUS KRITERIJUS**
   1. Mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo, rengiama dokumentacija Prekių gavėjui turi būti pateikti tik elektroniniu formatu. Jeigu prekės bus pristatomos supakuotos, tai pakuotės turi būti laikytinos perdirbamos pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas. Esant būtinybei spausdinti, naudojamas perdirbtas popierius, kuris atitinka žaliojo pirkimo reikalavimus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakyme Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“. *Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:*dokumentas, kurį gamintojas arba jo įgaliotasis atstovas arba Tiekėjas turi **pasirašyti, deklaruodamas**, kad jo produktas atitinka reikalavimus arba kiti lygiaverčiai įrodymai.
2. **PREKIŲ PRITAIKYMO SRITIS** 
   1. VĮ Valstybinių miškų urėdijos (toliau – VMU) regioniniams padaliniams, želdinių ir/ar žėlinių bei jaunuolynų apsaugai nuo laikinių žvėrių.
3. **PREKIŲ TEIKIMO TERMINAS**

Prekės numatytos 2025 m. turi būti pristatytos iki 2025 m. gruodžio 31 d. Sutartis pasirašoma 12 (dvylika) mėn. Sutartis gali būti pratęsta du kartus po 12 mėn., bet negali galioti ilgiau nei 36 (trisdešimt šešis) mėn.

1. **PREKIŲ PRISTATYMO VIETOS**

VĮ Valstybinių miškų urėdijos regioniniai padaliniai

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Regioninis padalinys | Prekių pateikimo vietų adresai |
| 1. | Anykščių | Vilniaus g. 101, LT-29142 Anykščiai |
| 2. | Biržų | J. Basanavičiaus g. 62, LT-41164 Biržai |
| 3. | Druskininkų | M. K. Čiurlionio g. 96, LT-66151 Druskininkai |
| 4. | Dubravos | Liepų g. 12, Girionių k., LT-53102 Kauno r. |
| 5. | Ignalinos | Ažušilės g. 18, LT-30126 Ignalina |
| 6. | Jurbarko | Miškininkų g. 5, LT-74212 Jurbarkas |
| 7. | Kazlų Rūdos | Miškininkų g. 1, LT-69421 Kazlų Rūda |
| 8. | Kretingos | Savanorių g. 27, LT-97111 Kretinga |
| 9. | Kuršėnų | Žalioji g. 2, LT-76319 Toliočiai, Šiaulių r. |
| 10. | Mažeikių | Senkelio g. 14, LT-89126 Mažeikiai |
| 11. | Nemenčinės | Vilniaus g. 22, Mickūnų mstl., Mickūnų sen., LT-13116 Vilniaus r. sav. |
| 12. | Panevėžio | Parko g. 32, LT-37188, Panevėžys |
| 13. | Prienų | Miškininkų g. 2, Ignacavos k., LT-59149 Prienų r. |
| 14. | Radviliškio | Šiaulių g. 31, LT-82142 Radviliškis |
| 15. | Raseinių | Akacijų g. 1, Norgėlų k., LT-60190 Raseinių r. sav. |
| 16. | Rokiškio | Sakališkio g. 2, LT-42110 Rokiškis |
| 17. | Šakių | Draugystės g.1F., Lekėčiai LT-71224 Šakių r. sav. |
| 18. | Šalčininkų | Užupio g. 4, Jašiūnų mstl., Jašiūnų sen., LT-17247 Šalčininkų r. |
| 19. | Šilutės | Nemuno g. 15, LT-99149 Šilutė |
| 20. | Švenčionėlių | Žeimenos g. 49, LT-18208, Švenčionėliai |
| 21. | Tauragės | Vytauto g. 125, LT-72211 Tauragė |
| 22. | Telšių | Miškininkų g, 4 ., LT-87151 Telšiai |
| 23. | Trakų | Miškininkų g. 8, Rubežiaus k., LT-21143 Trakų r. |
| 24. | Ukmergės | Vilniaus g. 140, LT-20168, Ukmergė |
| 25. | Varėnos | Miškininkų g. 5, LT-65156 Varėna |
|  | |  |

**2025 metais (turi būti pristatytos iki 2025-12-31) perkamų prekių preliminarūs kiekiai ir pristatymo vietos**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Eil.**  **Nr.** | **Liemenų juostinių – spiralinių apsaugų pristatymo (su iškrovimu) vieta (Padalinys, adresas)** | **Preliminarūs perkamų prekių kiekiai, vnt.** |
| 1. | Biržų regioninis padalinys, J. Basanavičiaus g. 62, 41164 Biržai | 5500 |
| 2. | Dubravos regioninis padalinys, Liepų g. 12, Girionių k., LT-53102 Kauno r. | 5000 |
| 3. | Panevėžio regioninis padalinys, Parko g. 32, LT-37188, Panevėžys | 2000 |
| 4. | Rokiškio regioninis padalinys, Sakališkio g. 2, LT-42110 Rokiškis | 2000 |
| 5. | Trakų regioninis padalinys, Miškininkų g. 8, Rubežiaus k. Senųjų Trakų sen., LT-21143 Trakų r. sav. | 200 |
| 6. | Ukmergės regioninis padalinys, Vilniaus g. 140, LT-20168, Ukmergė | 10000 |
|  | VISO | 24700 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Eil.**  **Nr.** | **Tinklinių rankovių pristatymo (su iškrovimu) vieta**  **(Padalinys, adresas)** | **Preliminarūs perkamų prekių kiekis, vnt.** |
| 1. | Biržų regioninis padalinys, J. Basanavičiaus g. 62, 41164 Biržai | 4000 |
| 2. | Druskininkų regioninis padalinys, M. K. Čiurlionio g. 96, LT-66151 Druskininkai | 400 |
| 3. | Dubravos regioninis padalinys, Liepų g. 12, Girionių k., 53102 Kauno r. | 7800 |
| 4. | Jurbarko regioninis padalinys, Miškininkų g. 5, LT-74212 Jurbarkas | 2100 |
| 5. | Nemenčinės regioninis padalinys, Vilniaus g. 22, Mickūnų mstl., Mickūnų sen., LT-13116 Vilniaus r. sav. | 6000 |
| 6. | Prienų regioninis padalinys, Miškininkų g. 2, Ignacavos k., Prienų sen., LT-59149 Prienų r. sav. | 3000 |
| 7. | Šalčininkų regioninis padalinys, Nepriklausomybės g. 33, LT-17121, Šalčininkai | 34050 |
| 8. | Trakų regioninis padalinys, Miškininkų g. 8, Rubežiaus k. Senųjų Trakų sen., LT-21143 Trakų r. sav. | 1000 |
|  | VISO | 58350 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Eil.**  **Nr.** | **Medelių apsaugų nuo pelinių graužikų pristatymo (su iškrovimu) vieta (Padalinys, adresas)** | **Preliminarūs perkamų prekių kiekis, vnt.** |
| 1. | Radviliškio regioninis padalinys, Šiaulių g. 31, LT-82142 Radviliškis | 1000 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Eil.**  **Nr.** | **Bambukinių kuoliukų pristatymo (su iškrovimu) vieta**  **(Padalinys, adresas)** | **Preliminarūs perkamų prekių kiekis, vnt.** |
| 1. | Druskininkų regioninis padalinys, M. K. Čiurlionio g. 96, LT-66151 Druskininkai | 400 |
| 2. | Jurbarko regioninis padalinys, Miškininkų g. 5, LT-74212 Jurbarkas | 3420 |
| 3. | Nemenčinės regioninis padalinys, Vilniaus g. 22, Mickūnų mstl., Mickūnų sen., LT-13116 Vilniaus r. sav. | 6000 |
| 4. | Radviliškio regioninis padalinys, Šiaulių g. 31, LT-82142 Radviliškis | 1000 |
| 5. | Šalčininkų regioninis padalinys, Nepriklausomybės g. 33, LT-17121, Šalčininkai | 34050 |
|  | VISO | 44870 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Eil.**  **Nr.** | **Akacinių kuoliukų pristatymo (su iškrovimu) vieta**  **(Padalinys, adresas)** | **Preliminarūs perkamų prekių kiekis, vnt.** |
| 1. | Dubravos regioninis padalinys, Liepų g. 12, Girionių k., 53102 Kauno r. | 4000 |
| 2. | Prienų regioninis padalinys, Miškininkų g. 2, Ignacavos k., Prienų sen., LT-59149 Prienų r. sav. | 3000 |
| 3. | Trakų regioninis padalinys, Miškininkų g. 8, Rubežiaus k. Senųjų Trakų sen., LT-21143 Trakų r. sav. | 1100 |
|  | VISO | 8100 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Eil.**  **Nr.** | **Stiklo pluošto kuoliukų pristatymo (su iškrovimu) vieta**  **(Padalinys, adresas)** | **Preliminarūs perkamų prekių kiekis, vnt.** |
| 1. | Biržų regioninis padalinys, J. Basanavičiaus g. 62, 41164 Biržai | 4000 |
| 2. | Dubravos regioninis padalinys, Liepų g. 12, Girionių k., 53102 Kauno r. | 3800 |
| 3. | Prienų regioninis padalinys, Miškininkų g. 2, Ignacavos k., Prienų sen., LT-59149 Prienų r. sav. | 1000 |
|  | VISO | 8800 |

1. **TECHNINIŲ REIKALAVIMŲ, KURIUOS TURI ATITIKTI PERKAMOS PREKĖS APRAŠYMO BŪDAI**
   1. Techniniai reikalavimai, kuriuos turi atitikti perkamos Prekės nurodyti Techninės specifikacijos 1 - 6 prieduose.
   2. Visos Prekės turi būti nenaudotos, naujos (pagamintos ne anksčiau nei 2024 metais), atitinkančios ES reikalavimus gamtosaugos ir saugos srityse. Prekių sudėtyje sunkiųjų metalų kiekis neturi viršyti 100 mg/kg, turi atitikti ES parlamento 94/62/WE direktyvos nuostatoms.
   3. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir / ar konkretiems Prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis Prekę, pasižyminčią lygiavertėmis savybėmis, privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma Prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.
2. **Dokumentai, reikalingi pirkimo objekto techninėms savybėms ir kokybei patvirtinti**
   1. DOKUMENTAI, KURIUOS REIKIA PATEIKTI KARTU SU PASIŪLYMU
      1. Prekių atitikimo techninės specifikacijos reikalavimams palyginamoji lentelė (priedas Nr. 7).
   2. DOKUMENTAI, KURIUOS REIKIA PATEIKTI KARTU SU PREKĖMIS
      1. Prekės perdavimo priėmimo aktas;
      2. Prekės dokumentas įrodantis jos pagaminimo datą.
3. **Techninės specifikacijos priedai:**

Priedas Nr. 1 – I POD, Liemenų juostinių-spiralinių apsaugų techninė specifikacija;

Priedas Nr. 2 – II POD, Tinklinių-rankovių medelių apsaugų techninė specifikacija;

Priedas Nr. 3 – III POD, Nuo pelinių graužikų liemenų apsaugų techninė specifikacija;

Priedas Nr. 4 – IV POD, Bambukinių kuoliukų apsaugų tvirtinimui techninė specifikacija;

Priedas Nr. 5 – V POD, Akacinių kuoliukų apsaugų tvirtinimui techninė specifikacija;

Priedas Nr. 6 – VI POD, Stiklo pluošto kuoliukų apsaugų tvirtinimui techninė specifikacija;

Priedas Nr. 7 – Prekių atitikimo techninės specifikacijos reikalavimams palyginamoji lentelė.

Techninės specifikacijos Priedas Nr.1

**I P.O.D.**

**LIEMENŲ JUOSTINĖS-SPIRALINĖS APSAUGOS PIRKIMAS**

Liemenų juostinės-spiralinės apsaugos (toliau – Apsaugos) techninė charakteristika:

Apsaugos turi būti skirtos individualiai apsaugoti kiekvieną medelį nuo laukinių žvėrių daromos žalos.

| Eil.  Nr. | Rodiklio pavadinimas |
| --- | --- |
| 1. | Skersmuo nuo 49 mm iki 56 mm |
| 2. | Plotis nuo 8 cm iki 11 cm |
| 3. | Ilgis nuo 119 cm iki 126 cm |
| 4. | Spalva balta arba artima baltai |
| 5. | Pagamintos iš UV spinduliams atsparaus plastiko |
| 6. | Su ventiliacinėmis skylėmis (ne mažesnės nei 3x3 mm ir išsidėsčiusios tolygiai, bet ne mažiau nei 50 vnt. vienoje apsaugoje) |
| 7. | Apsaugos turi plėstis medeliui augant |
| 8. | Apsaugos tarnavimo laikas ne mažiau nei 5 metai |
| 9. | Mechanines savybes išlaikanti tiek prie aukštų tiek prie žemų temperatūrų, atspari lūžinėjimui. |

Techninės specifikacijos Priedas Nr.2

**II P.O.D**

**TINKLINĖS RANKOVĖS PIRKIMAS**

Tinklinės rankovės techninė charakteristika:

Tinklinės rankovės turi būti skirtos individualiai apsaugoti kiekvieną medelį nuo laukinių žvėrių daromos žalos.

|  |  |
| --- | --- |
| **Eil. Nr**. | **Tinklinės rankovės techniniai rodikliai** |
| 1. | Stabilizuoto plastiko |
| 2. | Atsparios UV spinduliams |
| 3. | Tarnavimo laikas ne mažiau nei 5 metai |
| 4. | Ilgis nuo 119 cm iki 130 cm |
| 5. | Storis ne mažiau nei 0,5 mm |
| 6. | Suplotos rankovės plotis nuo 21 cm iki 26 cm |
| 7. | Tinklo akių vidiniai matmenys 3,5 mm x 3,5 mm (paklaida ± 1,0 mm) |
| 8. | Suplotos rankovės bėginio metro svoris ne mažiau nei 80 g |
| 9. | Nereikalinga sujunginėti kraštus (rankovės tipo) |

Techninės specifikacijos Priedas Nr.3

**III P.O.D.**

**MEDELIŲ APSAUGOS NUO PELINIŲ GRAUŽIKŲ PIRKIMAS**

Medelių apsaugos nuo pelinių graužikų techninė charakteristika:

Medelių apsaugos nuo pelinių graužikų turi būti skirtos individualiai apsaugoti kiekvieną medelį.

|  |  |
| --- | --- |
| **Eil. Nr**. | **Medelių apsaugos nuo pelinių graužikų techniniai rodikliai** |
| 1. | Medelių apsaugos nuo pelinių graužikų pagamintos iš PVC |
| 2. | Atsparios UV spinduliams |
| 3. | Tarnavimo laikas ne mažiau nei 5 metai |
| 4. | Ilgis nuo 19 cm iki 30 cm |
| 5. | Storis ne mažiau nei 0,1 mm |
| 6. | Apsaugos skersmuo ne mažiau nei 15 cm |

Techninės specifikacijos Priedas Nr.4

**IV P.O.D.**

**BAMBUKINIŲ KUOLIUKŲ PIRKIMAS**

Bambukinių kuoliukų techninė charakteristika:

Bambukiniai kuoliukai turi būti skirti individualių medelių apsaugų nuo laukinių žvėrių tvirtinimui.

|  |  |
| --- | --- |
| **Eil. Nr**. | **Bambukinių kuoliukų techniniai rodikliai** |
| 1. | Paruošti iš džiovinto apvalaus (neskaldyto) bambuko |
| 2. | Tarnavimo laikas ne mažiau nei 5 metai |
| 3. | Ilgis nuo 150 cm iki 190 cm |
| 4. | Skersmuo storgalyje ne mažiau nei 2,0 cm (paklaida ± 0,2 cm), ir ne mažiau nei 1,5 cm plongalyje |
| 5. | Surišti po 50 vnt. |

Techninės specifikacijos Priedas Nr. 5

**V P.O.D.**

**AKACINIŲ KUOLIUKŲ PIRKIMAS**

\*Akacinių kuoliukų techninė charakteristika:

Akaciniai kuoliukai turi būti skirti individualių medelių apsaugų nuo laukinių žvėrių tvirtinimui.

|  |  |
| --- | --- |
| **Eil. Nr**. | **Akacinių kuoliukų techniniai rodikliai** |
| 1. | Kuoliukai kvadratiniai su nusmailintais galais |
| 2. | Tarnavimo laikas ne mažiau nei 10 metų |
| 3. | Kraštinių matmenys 22 x 22 mm(paklaida ± 1 mm) |
| 4. | Kuoliukų ilgis ne mažiau 150 cm |
| 5. | Kuoliukai iš ekologiškų medžiagų |
| 6. | Surišti po 25-50 vnt. |

Techninės specifikacijos Priedas Nr. 6

**VI P.O.D.**

**STIKLO PLUOŠTO KUOLIUKŲ PIRKIMAS**

\*Stiklo pluošto kuoliukai techninė charakteristika:

Stiklo pluošto kuoliukai turi būti skirti individualių medelių apsaugų nuo laukinių žvėrių tvirtinimui.

|  |  |
| --- | --- |
| **Eil. Nr**. | **Stiklo pluošto kuoliukų techniniai rodikliai** |
| 1. | Kuoliukai trikampiai |
| 2. | Tarnavimo laikas ne mažiau nei 10 metų |
| 3. | Plotis ne mažiau 14 mm |
| 4. | Kuoliukų ilgis ne mažiau 145 cm |
| 5. | Kuoliukai daugkartinio naudojimo |
| 6. | Surišti po 50 vnt. |
| 7. | Pagaminti iš UV stabilizuotos medžiagos |
| 8. | Elastingi, nepersilenkia |
| 9. | Komplekte stiklo pluošto kuoliukui skirti kalimo/kišimo rankovė |

Techninės specifikacijos Priedas Nr. 7

Prekių atitikimo techninės specifikacijos reikalavimams palyginamoji lentelė

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Techninėje specifikacijoje nurodyti prekių techniniai rodikliai | Siūlomų prekių techniniai parametrai |
|
| **1.** | **I P.O.D Liemenų juostinės-spiralinės apsaugos** | |
| 1.1. | Liemenų juostinės-spiralinės apsaugos naujas (pagaminimo metai - ne vėliau nei 2024 m.), nenaudotas. |  |
| 1.2. | Skersmuo nuo 49 mm iki 56 mm |  |
| 1.3. | Plotis nuo 8 cm iki 11 cm |  |
| 1.4. | Ilgis nuo 119 cm iki 126 cm |  |
| 1.5. | Spalva balta arba artima baltai |  |
| 1.6. | Pagamintos iš UV spinduliams atsparaus plastiko |  |
| 1.7. | Su ventiliacinėmis skylėmis |  |
| 1.8. | Apsaugos turi plėstis medeliui augant |  |
| 1.9. | Apsaugos tarnavimo laikas ne mažiau nei 5 metai |  |
| 1.10. | Mechanines savybes išlaikanti tiek prie aukštų tiek prie žemų temperatūrų |  |
| **2.** | **II P.O.D. Tinklinių rankovių apsaugos** | |
| 2.1. | Tinklinės rankovės naujos (pagaminimo metai – ne vėliau nei 2024 m.), nenaudotos. |  |
| 2.2. | Stabilizuoto plastiko |  |
| 2.3. | Atsparios UV spinduliams |  |
| 2.4. | Tarnavimo laikas ne mažiau nei 5 metai |  |
| 2.5. | Ilgis nuo 119 cm iki 130 cm |  |
| 2.6. | Storis ne mažiau nei 0,5 mm |  |
| 2.7. | Suplotos rankovės plotis nuo 21 cm iki 26 cm |  |
| 2.8. | Tinklo akių matmenys 3,5 mm x 3,5 mm (paklaida ± 1,0 mm) |  |
| 2.9. | Suplotos rankovės bėginio metro svoris ne mažiau nei 80 g |  |
| 2.10. | Nereikalinga sujunginėti kraštus (rankovės tipo) |  |
| 2.11. | Supakuotos po 50 vnt. |  |
| **3.** | **III P.O.D. Medelių apsaugos nuo pelinių graužikų** | |
| 3.1. | Medelių apsaugos nuo pelinių graužikų naujos (pagaminimo metai – ne vėliau nei 2024 m.), nenaudotos. |  |
| 3.2. | Medelių apsaugos nuo pelinių graužikų pagamintos iš PVC |  |
| 3.3. | Atsparios UV spinduliams |  |
| 3.4. | Tarnavimo laikas ne mažiau nei 5 metai |  |
| 3.5. | Ilgis nuo 19 cm iki 30 cm |  |
| 3.6. | Storis ne mažiau nei 0,1 mm |  |
| 3.7. | Apsaugos skersmuo ne mažiau nei 15 cm |  |
| **4.** | **IV P.O.D Bambukiniai kuoliukai** | |
| 4.1. | Bambukiniai kuoliukai nauji (pagaminimo metai – ne vėliau nei 2024 m.), nenaudoti. |  |
| 4.2. | Paruošti iš džiovinto apvalaus (neskaldyto) bambuko |  |
| 4.3. | Tarnavimo laikas ne mažiau nei 5 metai |  |
| 4.4. | Ilgis nuo 150 cm iki 190 cm |  |
| 4.5. | Skersmuo storgalyje ne mažiau nei 2,0 cm, ir ne mažiau nei 1,5 cm plongalyje |  |
| 4.6. | Surišti po 50 vnt. |  |
| **5.** | **V P.O.D. Akaciniai kuoliukai** | |
| 5.1. | Akaciniai kuoliukai nauji (pagaminimo metai – ne vėliau nei 2024 m.), nenaudoti. |  |
| 5.2. | Kuoliukai kvadratiniai su nusmailintais galais |  |
| 5.3. | Tarnavimo laikas ne mažiau nei 10 metų |  |
| 5.4. | Kraštinių matmenys 22 x 22 mm(paklaida ± 1 mm) |  |
| 5.5. | Kuoliukų ilgis ne mažiau 150 cm |  |
| 5.6. | Kuoliukai iš ekologiškų medžiagų, pagaminti Europos žemyne |  |
| 5.7. | Surišti po 25-50 vnt. |  |
| **6.** | **VI P.O.D. Stiklo pluošto kuoliukai** | |
| 6.1. | Stiklo pluošto kuoliukai nauji (pagaminimo metai – ne vėliau nei 2024 m.), nenaudoti. |  |
| 6.2. | Kuoliukai trikampiai |  |
| 6.3. | Tarnavimo laikas ne mažiau nei 10 metų |  |
| 6.4. | Plotis ne mažiau 14 mm |  |
| 6.5. | Kuoliukų ilgis ne mažiau 145 cm |  |
| 6.6. | Kuoliukai daugkartinio naudojimo |  |
| 6.7. | Surišti po 50 vnt. |  |
| 6.8. | Pagaminti iš UV stabilizuotos medžiagos |  |
| 6.9. | Elastingi, nepersilenkia |  |
| 6.10. | Komplekte stiklo pluošto kuoliukui skirti kalimo/kišimo rankovė |  |

**\*** *Tiekėjas pateikia techninį duomenų lapą arba lygiavertį dokumentą, kur nurodoma siūlomos prekės atitiktis Techninės specifikacijos reikalavimams. Pateiktuose dokumentuose būtinai turi būti nurodomos – siūlomos įsigyti prekės tikslios reikalaujamų/nustatytų parametrų reikšmės.*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Tiekėjo vadovo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas