{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":2,"sheets":["Pasiūlymas","Subtiekėjai"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Pasiūlymas","index":0,"n_rows":313,"n_cols":13,"rows_kept":313,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[267,1,267,6],[295,1,295,6],[303,1,303,6],[28,1,28,6],[77,1,77,6],[143,1,143,6],[211,1,211,6],[235,1,235,6],[9,0,9,1],[9,2,9,4],[10,0,10,1],[10,2,10,4],[11,0,11,1],[11,2,11,4],[12,0,12,1],[12,2,12,4],[13,0,13,1],[13,2,13,4],[14,0,14,1],[14,2,14,4],[18,0,18,1],[18,2,18,4],[19,0,19,1],[19,2,19,4],[15,0,15,1],[15,2,15,4],[16,0,16,1],[16,2,16,4],[17,0,17,1],[17,2,17,4]]}
["Perkantysis subjektas, kuriam teikiamas pasiūlymas:",null,"VŠĮ Kauno klinikinė ligoninė"]
[]
[null,"PASIŪLYMAS"]
[null,"Elektros prekių pirkimas"]
[]
["Data:","2019-12-19"]
["Nr.:","819-1219"]
["Vieta:","Kaunas"]
[]
["Tiekėjo arba tiekėjų grupės narių pavadinimas (-ai)",null,"AB LYTAGRA"]
["Tiekėjo arba tiekėjo grupės narių juridinio asmens kodas (-ai) (tuo atveju, jei pasiūlymą teikia fizinis asmuo - verslo pažymėjimo Nr. ar pan.)",null,133370289]
["Tiekėjo arba tiekėjo grupės narių PVM mokėtojo kodas (-ai)",null,"LT333702811"]
["Tiekėjų grupės narys, atstovaujantis arba vadovaujantis  tiekėjų grupei (pildoma, jei pasiūlymą teikia tiekėjų grupė)"]
["Tiekėjo valdymo ar priežiūros organo narys (-iai) ar kitas asmuo (-ys), turintis (-ys) teisę atstovauti tiekėjui ar jį kontroliuoti, jo vardu priimti sprendimą, sudaryti sandorį",null,"Komercijos direktorius Vaidas Povilaitis"]
["Tiekėjo arba atstovaujančio tiekėjų grupės nario adresas, telefono numeris, fakso numeris, el. paštas",null,"Ateities pl. 50, LT-52106,﻿ Kaunas;                          Tel. Nr.: 8 (37) 405401, El. paštas: lytagra@lytagra.lt"]
["Tiekėjo arba atstovaujančio tiekėjų grupės nario banko pavadinimas, banko kodas, sąskaitos Nr.",null,"AB SEB bankas, banko kodas 70440\nA.s. LT48 7044 0600 0309 1303"]
["Asmens, įgalioto pasirašyti sutartį, vardas, pavardė, pareigos",null,"Komercijos direktorius Vaidas Povilaitis"]
["Asmens, atsakingo už pirkimą, vardas, pavardė,  telefono numeris, el. paštas",null,"Ieva Laurinaitytė 8 37 405474; i.laurinaityte@lytagra.lt"]
[]
[]
[]
[]
[]
["Siūlomas pirkimo objektas visiškai atitinka pirkimo sąlygose nustatytus reikalavimus ir jo kaina yra:"]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
["Nr.","Pavadinimas","Kiekis","Mato vienetas","Kaina be PVM, Eur","Suma be PVM, Eur","Siūlomi produktai"]
["1.","Automatiniai išjungikliai, srovės nuotekų apsauginiai išjungėjai,variklių paleidimo kontaktoriai su šilumine rele, fotodavikliai\n",null,null,null,null,null,null,null,""]
["1.1.","Vienfazis ,I  atj. 6 kA, In 3  A, „C“\n",30,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E30),\"\", PRODUCT(C30,E30))","v":""}]
["1.2.","Vienfazis, I atj. 6 kA, In 6  A, „C“ \n",30,"vnt.",null,""]
["1.3.","Vienfazis, I atj.  6 kA, In 10 A, „C“\n",20,"vnt.",null,"",null,null,null,""]
["1.4.","Vienfazis ,I atj.  6 kA, In 16 A, „C\"\n",100,"vnt.",null,"",null,null,null,null,null,""]
["1.5.","Vienfazis ,I atj.  6kA, In 20 A, „C\"\n",100,"vnt.",null,"",null,null,null,null,null,""]
["1.6.","Vienfazis, I atj. 6 kA, In 25 A, “C“\n",20,"vnt.",null,"",null,null,null,"","",""]
["1.7.","Vienfazis, I atj. 6 kA, In 32 A, „C“\n",20,"vnt.",null,"",null,null,null,"","",""]
["1.8.","Vienfazis ,I atj.  6 kA, In 40A, „C“\n",20,"vnt.",null,"",null,null,null,"","",""]
["1.9.","Trifazis, I atj.  6  kA, In 3 A, „C“ \n",40,"vnt.",null,""]
["1.10.","Trifazis, Iatj.  6  kA, In 6 A, „C“ \n",20,"vnt.",null,""]
["1.11.","Trifazis, I atj. 6 kA, In 10 A, „C“\n",60,"vnt.",null,"",null,null,null,""]
["1.12.","Trifazis, I atj. 6 kA, In 16 A, „C“\n",100,"vnt.",null,""]
["1.13.","Trifazis, I atj. 6 kA, In 20 A, „C“\n",100,"vnt.",null,"",null,null,null,null,null,""]
["1.14.","Trifazis, I atj. 6 kA, In 25 A, “C“\n",20,"vnt.",null,"",null,null,null,"",null,""]
["1.15.","Trifazis, I atj. 6 kA, In 32 A, „C“\n",20,"vnt.",null,"",null,null,null,null,null,""]
["1.16.","Trifazis, I atj.  6 kA, In 40 A, „C“\n",20,"vnt.",null,""]
["1.17.","Trifazis, I atj.  6 kA, In 63  A , „C“ \n",20,"vnt.",null,"",null,null,null,"","",""]
["1.18.","Vienfazis, I atj. 6 kA, In 6  A, „B“ \n",20,"vnt.",null,"",null,null,null,"","",""]
["1.19.","Vienfazis, I atj. 6kA, In 10 A, „B“\n",80,"vnt.",null,"",null,null,null,"","",""]
["1.20.","Vienfazis, I atj.  6 kA, In 16 A, „B\n",80,"vnt.",null,""]
["1.21.","Vienfazis, I atj.  6 kA, In 20 A, „B“\n",40,"vnt.",null,""]
["1.22.","Trifazis, I atj.  6 kA, In 6  A, „B“ \n",20,"vnt.",null,""]
["1.23.","Trifazis, I atj. 6 kA, In 10 A, „B“\n",30,"vnt.",null,""]
["1.24.","Trifazis, I atj. 6 kA, In 16 A, „B“\n",30,"vnt.",null,""]
["1.25.","Trifazis, I atj. 6 kA, In 20 A, „B“\n",30,"vnt.",null,""]
["1.26.","Apsauginis išjungėjas .Vienfazė, 2P, IN  10 A, 30 mA\n",10,"vnt.",null,""]
["1.27.","Apsauginis išjungėjas. Vienfazė, 2P, IN  16 A, 30 mA\n",80,"vnt.",null,""]
["1.28.","Apsauginis išjungėjas. Vienfazė, 2P, IN  20 A, 30 mA\n",40,"vnt.",null,""]
["1.29.","Apsauginis išjungėjas. Vienfazė, 2P, IN  25 A, 30 mA\n",20,"vnt.",null,""]
["1.30.","Apsauginis išjungėjas. Vienfazė, 2P, IN  40 A, 30 mA\n",4,"vnt.",null,""]
["1.31.","Apsauginis išjungėjas. Trifazis,  4P, IN 10 A, 30 mA\n",10,"vnt.",null,""]
["1.32.","Apsauginis išjungėjas. Trifazis,  4P, IN 16 A, 30 mA\n",60,"vnt.",null,""]
["1.33.","Apsauginis išjungėjas. Trifazis,  4P, IN 20 A, 30 mA\n",40,"vnt.",null,""]
["1.34.","Apsauginis išjungėjas. Trifazis,  4P, IN 32 A, 30 mA\n",20,"vnt.",null,""]
["1.35.","Apsauginis išjungėjas. Trifazis,  4P, IN 40 A, 30 mA\n",10,"vnt.",null,""]
["1.36.","Variklių paleidimo kontaktoriai su šilumine rele. Varikliui iki 1 kW\n",4,"vnt.",null,""]
["1.37.","Variklių paleidimo kontaktoriai su šilumine rele. Varikliui  1-2  kW\n",4,"vnt.",null,""]
["1.38.","Variklių paleidimo kontaktoriai su šilumine rele. Varikliui iki 2-3 kW\n",2,"vnt.",null,""]
["1.39.","Variklių paleidimo kontaktoriai su šilumine rele. Varikliui iki 3-4 kW\n",2,"vnt.",null,""]
["1.40.","Foto daviklis, valdymo galia iki 1,5 kW\n",10,"vnt.",null,""]
["1.41.","Judesio daviklis, valdymo galia iki 1,5 kW\n",10,"vnt.",null,""]
["1.42.","Saugikliai PR 63\n",30,"vnt.",null,""]
["1.43.","Saugiklis automatinis 16A, E27\n",30,"vnt.",null,""]
["1.44.","Saugikliai PN-2 arba analogas, įvairaus amperažo. Korpusas 100 A.\n",40,"vnt.",null,""]
[null,null,null,null,"Suma be PVM",{"$f":"IF((SUMPRODUCT(--(F30:F73=\"\"))>0), \"\", SUM(F30:F73))","v":""},{"$f":"IF((SUMPRODUCT(--(F30:F73=\"\"))>0), \"Neužpildytos visų objektų kainos\", \"\")","v":"Neužpildytos visų objektų kainos"}]
[null,null,null,null,"PVM suma"]
[null,null,null,null,"Suma su PVM",{"$f":"IF(ISBLANK(F75), \"\", SUM(F74:F75))","v":""}]
[]
["2.","Elektros instaliacijos moduliniai skydeliai, rozetės, kištukai, potinkinės dėžutės, ilgikliai\n"]
["2.1.","Elektros instaliacijos moduliniai skydeliai. Potinkinis 8 modulių\n",2,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E79),\"\", PRODUCT(C79,E79))","v":""}]
["2.2.","Elektros instaliacijos moduliniai skydeliai. Potinkinis 12 modulių\n",2,"vnt.",null,""]
["2.3.","Elektros instaliacijos moduliniai skydeliai. Potinkinis 18 modulių\n",2,"vnt.",null,""]
["2.4.","Elektros instaliacijos moduliniai skydeliai. Potinkinis 24 modulių\n",8,"vnt.",null,""]
["2.5.","Elektros instaliacijos moduliniai skydeliai. Potinkinis 36 modulių\n",8,"vnt.",null,""]
["2.6.","Elektros instaliacijos moduliniai skydeliai. Virštinkinis 8 modulių\n",20,"vnt.",null,""]
["2.7.","Elektros instaliacijos moduliniai skydeliai. Virštinkinis 12 modulių\n",20,"vnt.",null,""]
["2.8.","Elektros instaliacijos moduliniai skydeliai. Virštinkinis 18 modulių\n",8,"vnt.",null,""]
["2.9.","Elektros instaliacijos moduliniai skydeliai. Virštinkinis 24 modulių\n",8,"vnt.",null,""]
["2.10.","Elektros instaliacijos moduliniai skydeliai. Virštinkinis 36 modulių\n",4,"vnt.",null,""]
["2.11.","Elektros instaliacijos moduliniai skydeliai. Virštinkinis 4 modulių\n",12,"vnt.",null,""]
["2.12.","Elektros instaliacijos moduliniai skydeliai. Potinkinis 4 modulių\n",12,"vnt.",null,""]
["2.13.","Paskirstymo dėžutė į gipsą pagilinta ≥Ǿ70 mm , su dangteliu.\n",300,"vnt.",null,""]
["2.14.","Paskirstymo dėžutė į gipsą pagilinta ≥Ǿ70 mm\n",300,"vnt.",null,""]
["2.15.","Blokas iš 2 jų paskirstymo dėžučių į gipsą\n",100,"vnt.",null,""]
["2.16.","Blokas iš 3 jų paskirstymo dėžučių į gipsą\n",100,"vnt.",null,""]
["2.17.","Dangtelis potinkinei dėžutei  ≥Ø80\n",200,"vnt.",null,""]
["2.18.","Potinkinė paskirstymo dėžutė gili ≥Ǿ73 mm, su varžtais jungiklio pritvirtinimui, sujungiama\n",1000,"vnt.",null,""]
["2.19.","Potinkinės paskirstymo dėžutės gilios ≥Ǿ73 mm dangtelis\n",200,"vnt.",null,""]
["2.20.","Potinkinė paskirstymo dėžutė ≥Ǿ73 mm,su dangteliu\n",100,"vnt.",null,""]
["2.21.","Potinkinė paskirstymo dėžutė (118x96x50)±10%\n",20,"vnt.",null,""]
["2.22.","Potinkinė paskirstymo dėžutė (153x98x70)±10%\n",20,"vnt.",null,""]
["2.23.","Virštinkinė paskirstymo dėžutė (85x85x37)±10%  IP54\n",400,"vnt.",null,""]
["2.24.","Virštinkinė paskirstymo dėžutė (100x100x50)±10% IP54\n",100,"vnt.",null,""]
["2.25.","Rozetė  1F potinkinė su įžeminimo laidu, 16A, 250V~\n",600,"vnt.",null,""]
["2.26.","Rozetė  1F potinkinė be įžeminimo laido, 16A, 250V~\n",200,"vnt.",null,""]
["2.27.","Rozetė  1F potinkinė su įžeminimo laidu, 16A, 250V~ , dviguba\n",200,"vnt.",null,""]
["2.28.","Virštinkinė vienguba rozetė su įžeminimo laidu, 16 A\n",200,"vnt.",null,""]
["2.29.","Virštinkinė dviguba rozetė su įžeminimo laidu, 16 A\n",100,"vnt.",null,""]
["2.30.","Virštinkinė vienguba rozetė su įžeminimo laidu, 16 A, IP44\n",200,"vnt.",null,""]
["2.31.","Rozetė virštinkinė 16A, 3F+N+PE,IP54, 30\n",20,"vnt.",null,""]
["2.32.","Rozetė virštinkinė 32A, 3F+N+PE,IP54, 30\n",10,"vnt.",null,""]
["2.33.","Kištukas 3F+N+PE, 16 A, pernešamas, IP44\n",20,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E111),\"\", PRODUCT(C111,E111))","v":""}]
["2.34.","Kištukas 3F+N+PE, 32 A, pernešamas IP44\n",10,"vnt.",null,""]
["2.35.","Jungiklis potinkinis vienpolis  250V~, IP20\n",300,"vnt.",null,""]
["2.36.","Jungiklis potinkinis dvipolis 250V~, IP20\n",40,"vnt.",null,""]
["2.37.","Jungiklis potinkinis kryžminis\n",20,"vnt.",null,""]
["2.38.","Jungikliai potinkinis su judesio davikliu\n",60,"vnt.",null,""]
["2.39.","Potinkinis lizdas su PC 1 pajungimu RJ-45\n",60,"vnt.",null,""]
["2.40.","Potinkinis lizdas su PC 2-iems pajungimams RJ-45\n",60,"vnt.",null,""]
["2.41.","Potinkinis lizdas su PC+TEL  pajungimais\n",60,"vnt.",null,""]
["2.42.","Potinkinis lizdas su TV 1 pajungimu\n",100,"vnt.",null,""]
["2.43.","Vienos vietos  rėmelis\n",2000,"vnt.",null,""]
["2.44.","Dviejų vietų rėmelis\n",200,"vnt.",null,""]
["2.45.","Trijų vietų rėmelis\n",200,"vnt.",null,""]
["2.46.","Keturių vietų rėmelis\n",100,"vnt.",null,""]
["2.47.","Rozetė  1F potinkinė su įžeminimo laidu, su dangteliu 16A, 250V~\n",100,"vnt.",null,""]
["2.48.","Ilgiklis 10 m 4 lizdų 3x1,5 mm2 su įžeminimu\n",50,"vnt.",null,""]
["2.49.","Ilgiklis 25 m ,4 lizdų metalinėje ritėje, 3x2,5 mm2 su įžeminimu\n",15,"vnt.",null,""]
["2.50.","Telefoninis lizdas, virštinkinis\n",120,"vnt.",null,""]
["2.51.","Komutacinės dėžutės KD 05 tipo\n",200,"vnt.",null,""]
["2.52.","Telefoninis laidas(spyruoklinis nuo TA iki ragelio)\n",60,"vnt.",null,""]
["2.53.","Telefono laidas (nuo rozetės iki TA) 4 gyslų\n",100,"vnt.",null,""]
["2.54.","Telefono laidas (nuo rozetės iki TA) 2 gyslų\n",100,"vnt.",null,""]
["2.55.","FC-025 perėjimas kištukas -lizdas\n",20,"vnt.",null,""]
["2.56.","FC-028 perėjimas lizdas-lizdas\n",20,"vnt.",null,""]
["2.57.","Telefoninis kištukas DH 1006 6P4\n",20,"vnt.",null,""]
["2.58.","Komutacinės dėžutės KD 10\n",20,"vnt.",null,""]
["2.59.","Telefoninis lizdas potinkinis\n",50,"vnt.",null,""]
["2.60.","Virštinkinis lizdas  PC 2-iems pajungimams RJ-45\n",100,"vnt.",null,""]
["2.61.","Virštinkinis lizdas  PC 1 pajungimo RJ-45\n",100,"vnt.",null,""]
[null,null,null,null,"Suma be PVM",{"$f":"IF((SUMPRODUCT(--(F79:F139=\"\"))>0), \"\", SUM(F79:F139))","v":""},{"$f":"IF((SUMPRODUCT(--(F79:F139=\"\"))>0), \"Neužpildytos visų objektų kainos\", \"\")","v":"Neužpildytos visų objektų kainos"}]
[null,null,null,null,"PVM suma"]
[null,null,null,null,"Suma su PVM",{"$f":"IF(ISBLANK(F141), \"\", SUM(F140:F141))","v":""}]
[]
["3.","Kabeliai, laidai, laidų priedai\n"]
["3.1.","PVC izol.,  plokščias 3x1,5 mm2 , monolitas, Cu\n",2000,"m",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E145),\"\", PRODUCT(C145,E145))","v":""}]
["3.2.","PVC izol. , plokščias 3x2,5 mm2, monolitas, Cu\n",2000,"m",null,""]
["3.3.","PVC izol.,plokščias  3x4 mm2, monolitas,\n",600,"m",null,""]
["3.4.","PVC izol., V plokščias 5x2,5 mm2, monolitas, Cu\n",600,"m",null,""]
["3.5.","PVC izol., plokščias 5x4 mm2, monolitas, Cu\n",600,"m",null,""]
["3.6.","PVC izol., plokščias 5x6 mm2, monolitas, Cu\n",400,"m",null,""]
["3.7.","PVC izol., 5x10 mm2, monolitas, Cu\n",400,"m",null,""]
["3.8.","PVC izol. gyslos daugiavielės, Cu 3x1,5 mm2, lankstus\n",400,"m",null,""]
["3.9.","PVC izol. gyslos daugiavielės, Cu 3x2,5 mm2, lankstus\n",400,"m",null,""]
["3.10.","PVC izol.,  plokščias 3x1,0 mm2 monolitas, Cu\n",200,"m",null,""]
["3.11.","Lankstus laidas  PVC izol. Omy 3x1,0 mm2\n",200,"m",null,""]
["3.12.","Daugiavielis laidas lankstus geltonai žalias 1x6 mm2\n",200,"m",null,""]
["3.13.","PVC izol., 5x4 mm2, monolitas, Cu\n",400,"m",null,""]
["3.14.","PVC izol., 5x6 mm2, monolitas, Cu\n",400,"m",null,""]
["3.15.","PVC izol., 5x10 mm2, monolitas, Cu\n",400,"m",null,""]
["3.16.","Izoliacinė juosta vini-tape \n",200,"vnt.",null,""]
["3.17.","Užveržimo dirželiai nailoniniai 2,5[+-1]x100[+-10] mm\n",2000,"vnt.",null,""]
["3.18.","Užveržimo dirželiai nailoniniai 3,6[+-2]x120[+-10] mm\n",2000,"vnt.",null,""]
["3.19.","Užveržimo dirželiai nailoniniai 4,8[+-2]x180[+-10] mm\n",2000,"vnt.",null,""]
["3.20.","Lipnios kabelių tvirtinimo kaladėlės baltos 26,5[+-1]x26,5[+-1]mm\n",2000,"vnt.",null,""]
["3.21.","Susukamos laidų jungtys 1,5 -2,5 mm2 \n",1000,"vnt.",null,""]
["3.22.","Susukamos laidų jungtys 4- 6 mm2 \n",2000,"vnt.",null,""]
["3.23.","Susukamos laidų jungtys 2,5-4 mm2 \n",2000,"vnt.",null,""]
["3.24.","Kontaktinės kaladėlės su 2 varžteliai  10 mm2, bronzinis\n",200,"vnt.",null,""]
["3.25.","Kontaktinės kaladėlės su 2 varžteliai  16 mm2 , bronzinis\n",200,"vnt.",null,""]
["3.26.","Kontaktinės kaladėlės su 2 varžteliai  10 mm2, alavuotas\n",200,"vnt.",null,""]
["3.27.","Kontaktinės kaladėlės su 2 varžteliai  16 mm2, alavuotas\n",200,"vnt.",null,""]
["3.28.","Įzoliuoti gnybtai Cu laidų sujungimui: 1x(10- 16)+4x(2,5- 4)\n",200,"vnt.",null,""]
["3.29.","Galūnės presuojamos Cu daugiavieliui laidui 1,0 mm2,  , Ø4÷8\n",100,"vnt.",null,""]
["3.30.","Galūnės presuojamos Cu daugiavieliui laidui 1,5 mm2,  , Ø4÷8\n",100,"vnt.",null,""]
["3.31.","Galūnės presuojamos Cu daugiavieliui laidui 2,5 mm2,  , Ø4÷8\n",100,"vnt.",null,""]
["3.32.","Galūnės presuojamos Cu daugiavieliui laidui 4,0 mm2 , Ø4÷8,\n",100,"vnt.",null,""]
["3.33.","Galūnės presuojamos Cu daugiavieliui laidui 6,0 mm2\n",40,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E177),\"\", PRODUCT(C177,E177))","v":""}]
["3.34.","Galūnės presuojamos aliuminio daugiavieliui laidui 16 mm2,  , kontakto pritvirtinimo kiaurymė Ø8\n",20,"vnt.",null,""]
["3.35.","Galūnės presuojamos aliuminio daugiavieliui laidui 25 mm2,  , kontakto pritvirtinimo kiaurymė Ø8\n",20,"vnt.",null,""]
["3.36.","Galūnės presuojamos aliuminio daugiavieliui laidui 35 mm2,  , kontakto pritvirtinimo kiaurymė Ø8\n",20,"vnt.",null,""]
["3.37.","Instaliaciniai kabeliniai kanalai dėl rozečių montavimo 140[+-5]x60[+-3] mm\n",200,"m",null,""]
["3.38.","Kabeliniai cinkuoto metalo loveliai   50[+-2]x100[+-5]x2000[+-10] mm\n",40,"vnt.",null,""]
["3.39.","Kabeliniai laikikliai plastikiniai su centriniu tvirtinami prie lubų  ,L-23[+-1] cm\n",400,"vnt.",null,""]
["3.40.","Apkabos laidams plokščios 6 mm\n",2000,"vnt.",null,""]
["3.41.","Kabeliniai cinkuoto metalo loveliai  50[+-4]x20[+-2]x4000[+-10] mm\n",40,"vnt.",null,""]
["3.42.","Kabelinio cinkuoto metalo lovelių tvirtinimo kampas  L 200[+-5] mm\n",100,"vnt.",null,""]
["3.43.","PVC kanalai   20[+-2]x10[+-1]x2000[+-10] mm\n",100,"vnt.",null,""]
["3.44.","PVC kanalai   30[+-2]x10[+-1]x2000[+-10] mm\n",100,"vnt.",null,""]
["3.45.","PVC kanalai   40[+-2]x20[+-1]x2000[+-10] mm\n",100,"vnt.",null,""]
["3.46.","Grindiniai PVC kanalai 50x12mm\n",100,"m",null,""]
["3.47.","Grindiniai PVC kanalai 75x18mm\n",100,"m",null,""]
["3.48.","Grindiniai PVC kanalai 90x25mm\n",100,"m",null,""]
["3.49.","Pirštinis kabelio antgalis  daugiavieliams laidams - gilzė. Varinis – alavuotas,  1,5 mm2\n",200,"vnt.",null,""]
["3.50.","Pirštinis kabelio antgalis  daugiavieliams laidams - gilzė. Varinis – alavuotas,  2,5 mm2\n",200,"vnt.",null,""]
["3.51.","Pirštinis kabelio antgalis  daugiavieliams laidams - gilzė. Varinis – alavuotas,  4 mm2\n",200,"vnt.",null,""]
["3.52.","Termo susitraukiantys izoliaciniai vamzdeliai 7 mm2\n",40,"vnt.",null,""]
["3.53.","Termo susitraukiantys izoliaciniai vamzdeliai 9,5 mm2\n",40,"vnt.",null,""]
["3.54.","Termo susitraukiantys izoliaciniai vamzdeliai 12,7 mm2\n",20,"vnt.",null,""]
["3.55.","Termo susitraukiantys izoliaciniai vamzdeliai su klijais 9,5 mm2\n",20,"vnt.",null,""]
["3.56.","Termo susitraukiantys izoliaciniai vamzdeliai 20 mm2\n",20,"vnt.",null,""]
["3.57.","Lydmetalis  1mm, 100[+-10] g  \n",20,"vnt.",null,""]
["3.58.","Lydmetalis  2mm, 100[+-10] g  \n",20,"vnt.",null,""]
["3.59.","Kanifolija\n",2,"kg",null,""]
["3.60.","Laidas telefoninis TKPV 1x2x0,5\n",400,"m",null,""]
["3.61.","Laidas telefoninis TKPV 1x4x0,5\n",1000,"m",null,""]
["3.62.","Koksalinis kabelis 75 Ω\n",1000,"m",null,""]
["3.63.","Kabelis UTP, 5 kategorija\n",1000,"m",null,""]
[null,null,null,null,"Suma be PVM",{"$f":"IF((SUMPRODUCT(--(F145:F207=\"\"))>0), \"\", SUM(F145:F207))","v":""},{"$f":"IF((SUMPRODUCT(--(F145:F207=\"\"))>0), \"Neužpildytos visų objektų kainos\", \"\")","v":"Neužpildytos visų objektų kainos"}]
[null,null,null,null,"PVM suma"]
[null,null,null,null,"Suma su PVM",{"$f":"IF(ISBLANK(F209), \"\", SUM(F208:F209))","v":""}]
[]
["4.","Montažo įrankiai, priedai, elektriniai įtaisai\n"]
["4.1.","Izoliuotų įrankių komplektas  iki 1000 V ,darbui po įtampa \n",20,"kompl.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E213),\"\", PRODUCT(C213,E213))","v":""}]
["4.2.","Dvipolis įtampos indikatorius su vibraciniu signalizacijos įtaisu\n",20,"vnt.",null,""]
["4.3.","Kabelių, laidų ieškiklis (lokatorius)\n",4,"vnt.",null,""]
["4.4.","Instaliacijos  matuoklis \n",2,"vnt.",null,""]
["4.5.","IR jutiklis ne mažiau 80 x 60\n",2,"vnt.",null,""]
["4.6.","Kabelių iki 1 kV nužievinimo peilis\n",20,"vnt.",null,""]
["4.7.","Kabelių antgalių 1,5÷10 mm2 replės\n",20,"vnt.",null,""]
["4.8.","Kabelių antgalių 16÷50 mm2 presas\n",20,"vnt.",null,""]
["4.9.","Kabelių gyslų 1,5÷10 mm2 nužievinimo replės\n",20,"vnt.",null,""]
["4.10.","Plakatas „Atsargiai elektros srovė“ ,50 mm lipdukai iš plastiko\n",100,"vnt.",null,""]
["4.11.","Plakatas „Atsargiai elektros srovė“ ,160 mm lipdukai iš plastiko\n",40,"vnt.",null,""]
["4.12.","Plakatas „Atsargiai elektros srovė“  ,280 mm, lipdukai iš plastiko\n",40,"vnt.",null,""]
["4.13.","Prožektorius LED nešiojamas, ≥500 Lm, su įkraunamais elementais, komplekte su įkrovikliu\n",40,"vnt.",null,""]
["4.14.","Prožektorius LED ant galvos ,≥250 Lm, naudojami elementai tipo  AAA\n",50,"vnt.",null,""]
["4.15.","Įžeminimo variuotas elektrodas Ø14,2 mm, su sriegiiu\n",20,"vnt.",null,""]
["4.16.","Įžeminimo variuoto elektrodų sujungimo mova, elektrodams Ø14,2 mm su sriegiu  \n",20,"vnt.",null,""]
["4.17.","Rankena saugikliams NH00-3 VDE 1000V\n",2,"vnt.",null,""]
["4.18.","Izoliuotų įrankių komplektas darbui po įtampa iki 1000 V\n",5,"kompl.",null,""]
["4.19.","Veido skydelis\n",5,"vnt.",null,""]
[null,null,null,null,"Suma be PVM",{"$f":"IF((SUMPRODUCT(--(F213:F231=\"\"))>0), \"\", SUM(F213:F231))","v":""},{"$f":"IF((SUMPRODUCT(--(F213:F231=\"\"))>0), \"Neužpildytos visų objektų kainos\", \"\")","v":"Neužpildytos visų objektų kainos"}]
[null,null,null,null,"PVM suma"]
[null,null,null,null,"Suma su PVM",{"$f":"IF(ISBLANK(F233), \"\", SUM(F232:F233))","v":""}]
[]
["5.","Šviestuvai\n"]
["5.1.","Šviestuvas LED, 3W, IP44, paviršinis, evakuacinis, 3h, prie lubų, su lipduku\n",30,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E237),\"\", PRODUCT(C237,E237))","v":""}]
["5.2.","Šviestuvas LED, 3W, IP44, paviršinis, evakuacinis, 3h, prie sienos, su lipduku\n",30,"vnt.",null,""]
["5.3.","Stalinis šviestuvas, LED, aukštis iki 500 mm, reguliuojamas, pastatomas, padas 150 ± 10 mm \n",100,"vnt.",null,""]
["5.4.","U vard. 230 V. Šviestuvų  LED įj. /išj. ciklų skaičius≥25000 kartų, degimo laikas nemažiau 30000 val.„Šviestuvas LED į „Amstrong“ tipo lubas 600x600x50 IP20 baltas 4000K, ≥ A+.\n",200,"vnt.",null,""]
["5.5.","Šviestuvas LED į Amstrong“ tipo lubas 600X600X50 IP45 baltas 4000 K, ≥4000 lm, ≥ A+\n",200,"vnt.",null,""]
["5.6.","Šviestuvas LED ant lubų 300x1200x60 IP20 baltas 4000K ≥4500 Lm, 4000 Lm, ≥ A+\n",100,"vnt.",null,""]
["5.7.","Šviestuvas LED ant lubų 300x1200x60 IP45 baltas 4000K ≥4500 Lm, 4000 lm, ≥ A+\n",100,"vnt.",null,""]
["5.8.","Šviestuvas LED ant lubų 600x600x60 IP20 baltas, ≥ 4000K 4000 Lm, ≥A+\n",100,"vnt.",null,""]
["5.9.","LED šviestuvai  matiniu plastmasiniu gaubtu su 2 lempomis, 4000 K, ≥4000 Lm, IP45, A+, 1200 mm\n",100,"vnt.",null,""]
["5.10.","LED šviestuvai  matiniu plastmasiniu gaubtu 1 lempa 4000 K, ≥2000 Lm, A+,IP40, 1200mm\n",60,"vnt.",null,""]
["5.11.","LED šviestuvai  matiniu plastmasiniu gaubtu su 2 lempomis , 4000 K, ≥6000 Lm, IP65, A+, 1500 mm\n",20,"vnt.",null,""]
["5.12.","LED šviestuvai  matiniu plastmasiniu gaubtu su 1 lempa , 4000 K, ≥1000 Lm, IP45, A+ ,  ir jungtuku",20,"vnt.",null,""]
["5.13.","LED plafonas apvalus , aliuminis korpusas, difuzorius matinis, sieninis ,su mikrobanginiu  judesiu davikliu, 15 W,IP20 , ≥1200 Lm, A+, \n",20,"vnt.",null,""]
["5.14.","LED šviestuvas  su 1 arba 2 rozetėmis, difuzorius matinis ,12 W, ≥900 Lm,  A+, švietimas  45o kampu , IP44\n",30,"vnt.",null,""]
["5.15.","Šviestuvas LED su judesio davikliu, baltas gaubtas, difuzorius matinis, IP44 ≥220*220, ≥1000 Lm,A+\n",10,"vnt.",null,""]
["5.16.","LED prožektorius, IP65, 50 W, aliuminio korpuse, \n",10,"vnt.",null,""]
["5.17.","Šviestuvas lauko apšvietimui LED IP65 50W 110-240V,\n",20,"vnt.",null,""]
["5.18.","Šviestuvas LED 1OW su judesio davikliu, baltas, difuzorius matinis, IP20, A+,600 mm\n\n",30,"vnt.",null,""]
["5.19.","LED prožektorius, IP65, 50 W, aliuminio korpuse, su judesio davikliu\n",10,"vnt.",null,""]
["5.20.","LED šviestuvas apvalus, Ø285 mm, ≥1700 Lm, ≥A+, tvirtinamas į „ Amstrong“ tipo lubas, IP45\n\n",50,"vnt.",null,""]
["5.21.","LED šviestuvas apvalus, Ø170 mm, ≥1000 Lm, ≥A+, tvirtinamas į „ Amstrong“ tipo lubas,IP45\n\n",50,"vnt.",null,""]
["5.22.","LED šviestuvas  , difuzorius matinis ,12 W, ≥900 Lm,  A+, keičiamu švietimo kampu , IP44\n",50,"vnt.",null,""]
["5.23.","LED šviestuvas apvalus, Ø285 mm, ≥1700 Lm, ≥A+, tvirtinamas į „ Amstrong“ tipo lubas, IP20\n\n",50,"vnt.",null,""]
["5.24.","LED šviestuvas apvalus, Ø170 mm, ≥1000 Lm, ≥A+, tvirtinamas į „ Amstrong“ tipo lubas,IP20\n\n",50,"vnt.",null,""]
["5.25.","LED šviestuvas apvalus, plafonas ,tvirtinamas ant sienos≥900 Lm, ≥A+, IP20\n\n",25,"vnt.",null,""]
["5.26.","LED šviestuvas apvalus, plafonas ,tvirtinamas ant sienos≥900 Lm, ≥A+, IP45\n\n",25,"vnt.",null,""]
["5.27.","LED prožektorius, IP65, 50 W, aliuminio korpuse, su judesio davikliu\n",10,"vnt.",null,""]
[null,null,null,null,"Suma be PVM",{"$f":"IF((SUMPRODUCT(--(F237:F263=\"\"))>0), \"\", SUM(F237:F263))","v":""},{"$f":"IF((SUMPRODUCT(--(F237:F263=\"\"))>0), \"Neužpildytos visų objektų kainos\", \"\")","v":"Neužpildytos visų objektų kainos"}]
[null,null,null,null,"PVM suma"]
[null,null,null,null,"Suma su PVM",{"$f":"IF(ISBLANK(F265), \"\", SUM(F264:F265))","v":""}]
[]
["6.","Lemputės,patronai\n"]
["6.1.","Lemputės LED  E14, 4000K 9W, burbulas\n",300,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E269),\"\", PRODUCT(C269,E269))","v":""}]
["6.2.","Lemputės LED  E14, 4000K 12W, burbulas\n",300,"vnt.",null,""]
["6.3.","Lemputės LED  E14, 450Lm, 3000K 12W, R50 ,matinė\n",50,"vnt.",null,""]
["6.4.","Lemputės LED  E27 4000K 13W, burbulas\n",300,"vnt.",null,""]
["6.5.","Lemputė 130 V, 2W, kaitrinė, automatikos grandinėms\n",300,"vnt.",null,""]
["6.6.","Lemputės LED  E27 4000K 15W, burbulas\n",300,"vnt.",null,""]
["6.7.","Halogeninės lempos 230V 500W J118 mm\n",100,"vnt.",null,""]
["6.8.","Lemputė 24 V, 2W, kaitrinė, automatikos grandinėms\n",300,"vnt.",null,""]
["6.9.","Halogeninės lempos 230V 100 W J78 mm\n",100,"vnt.",null,""]
["6.10.","Halogeninės lempos 24 V, 70W, H3\n",100,"vnt.",null,""]
["6.11.","Halogeninės lempos JC G4 12  OW\n",100,"vnt.",null,""]
["6.12.","Kompaktinės liuminiscencinės lempos 9 W G23\n",100,"vnt.",null,""]
["6.13.","Kompaktinės liuminiscencinės lempos 11 W G23\n",100,"vnt.",null,""]
["6.14.","Kompaktinės liuminiscencinės lempos 18 W G 23\n",200,"vnt.",null,""]
["6.15.","Kompaktinės liuminiscencinės lempos 18 W G24\n",40,"vnt.",null,""]
["6.16.","Kompaktinės liuminiscencinės lempos 20 W G4\n",40,"vnt.",null,""]
["6.17.","LED lempos, 4000 K, A, 10 W, L-60 cm\n",200,"vnt.",null,""]
["6.18.","LED lempos, 4000 K, A, 18 W L-120 cm\n",200,"vnt.",null,""]
["6.19.","Liuminiscencinė lempa 10 W, L-35 cm\n",300,"vnt.",null,""]
["6.20.","Liuminiscencinė lempa 15W, L-45 cm\n",300,"vnt.",null,""]
["6.21.","Droselis HELVR CE elektroninis balastas EL 3/4x 18s arba lygiavertis\n",300,"vnt.",null,""]
["6.22.","Starteriai 4-65 W, 220/240 V\n",500,"vnt.",null,""]
["6.23.","Starteriai 4-22 W, 220/240 V\n",500,"vnt.",null,""]
[null,null,null,null,"Suma be PVM",{"$f":"IF((SUMPRODUCT(--(F269:F291=\"\"))>0), \"\", SUM(F269:F291))","v":""},{"$f":"IF((SUMPRODUCT(--(F269:F291=\"\"))>0), \"Neužpildytos visų objektų kainos\", \"\")","v":"Neužpildytos visų objektų kainos"}]
[null,null,null,null,"PVM suma"]
[null,null,null,null,"Suma su PVM",{"$f":"IF(ISBLANK(F293), \"\", SUM(F292:F293))","v":""}]
[]
["7.","Buitiniai elektriniai ventiliatoriai, tv signalo stiprintuvai\n"]
["7.1.","TV signalo stiprintuvas",10,"vnt.",7.68,{"$f":"IF(ISBLANK(E297),\"\", PRODUCT(C297,E297))","v":76.8},"TV signalo stiprintuvas iki  20db nuo1-60kanalo"]
["7.2.","Ventiliatorius pastatomas, 3 jų greičių ,su tinkliukine apsauga\n",100,"vnt.",16,{"$f":"IF(ISBLANK(E298),\"\", PRODUCT(C298,E298))","v":1600},"DA-1601 Ventiliatorius / Dedra"]
["7.3.","Ventiliatorius stalinis, , 3 greičių, su tinkliukine apsauga\n",50,"vnt.",16,{"$f":"IF(ISBLANK(E299),\"\", PRODUCT(C299,E299))","v":800},"DA-1201 Ventiliatorius / Dedra"]
[null,null,null,null,"Suma be PVM",{"$f":"IF((SUMPRODUCT(--(F297:F299=\"\"))>0), \"\", SUM(F297:F299))","v":2476.8000000000002},{"$f":"IF((SUMPRODUCT(--(F297:F299=\"\"))>0), \"Neužpildytos visų objektų kainos\", \"\")","v":""}]
[null,null,null,null,"PVM suma",520.13]
[null,null,null,null,"Suma su PVM",{"$f":"IF(ISBLANK(F301), \"\", SUM(F300:F301))","v":2996.9300000000003}]
[]
["8.","Elektros varikliai\n"]
["8.1.","Asinchroninis el. variklis, flanšinio tvirtinimo,400/230 V, su pajungimo gnybtynu , uždaro  išpildymo, 1,0 kW,1500 aps/min.\n\"\n",2,"vnt.",63,{"$f":"IF(ISBLANK(E305),\"\", PRODUCT(C305,E305))","v":126},"EL VARIKLIS  1.1 KW 1500 APS/FL-PAD"]
["8.2.","Asinchroninis el. variklis, flanšinio tvirtinimo,400/230 V, su pajungimo gnybtynu , uždaro  išpildymo, 1,5 kW,1500 aps/min.\n",2,"vnt.",64,128,"EL VARIKLIS  1.5 KW 1500 APS/FL"]
["8.3.","Asinchroninis el. variklis, flanšinio tvirtinimo,400/230 V, su pajungimo gnybtynu , uždaro  išpildymo, 2 kW,1500 aps/min.\n",2,"vnt.",86,172,"EL VARIKLIS  3.0 KW 1500 APS/PAD-FL"]
["8.4.","Asinchroninis el. variklis, flanšinio tvirtinimo,400/230 V, su pajungimo gnybtynu , uždaro  išpildymo, 2,5 kW,1500 aps/min.\n",2,"vnt.",113,226,"EL VARIKLIS  3.0 KW 1500 APS/PAD-FL"]
["8.5.","Asinchroninis el. variklis su padu 400/230 V, su pajungimo gnybtynu , uždaro  išpildymo, 1,5 kW,1500 aps/min.\n",2,"vnt.",75.5,151,"EL VARIKLIS 1.5 KW 1000 APS/PAD"]
["8.6.","Asinchroninis el. variklis su padu 400/230 V, su pajungimo gnybtynu , uždaro  išpildymo, 2 kW,1500 aps/min.\n",2,"vnt.",75.8,151.6,"EL.VARIKLIS  2.0 KW 1500APS/PAD   "]
[null,null,null,null,"Suma be PVM",{"$f":"IF((SUMPRODUCT(--(F305:F310=\"\"))>0), \"\", SUM(F305:F310))","v":954.6},{"$f":"IF((SUMPRODUCT(--(F305:F310=\"\"))>0), \"Neužpildytos visų objektų kainos\", \"\")","v":""}]
[null,null,null,null,"PVM suma",200.47]
[null,null,null,null,"Suma su PVM",{"$f":"IF(ISBLANK(F312), \"\", SUM(F311:F312))","v":1155.07}]

{"sheet":"Subtiekėjai","index":1,"n_rows":100,"n_cols":9,"rows_kept":100,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[12,8,12,9],[13,8,13,9],[14,8,14,9],[15,8,15,9],[16,8,16,9],[1,0,1,10],[5,0,5,1],[5,2,5,4],[5,5,5,7],[5,8,5,9],[4,0,4,1],[4,2,4,4],[4,5,4,7],[4,8,4,9],[3,0,3,1],[3,2,3,4],[3,5,3,7],[3,8,3,9],[8,8,8,9],[10,0,10,9],[6,0,6,1],[6,2,6,4],[6,5,6,7],[6,8,6,9],[7,0,7,1],[7,2,7,4],[7,5,7,7],[7,8,7,9],[14,1,14,3],[15,4,15,5],[16,4,16,5],[8,0,8,1],[8,2,8,4],[8,5,8,7],[12,6,12,7],[13,6,13,7],[14,6,14,7],[15,6,15,7],[16,6,16,7],[13,1,13,3],[12,1,12,3],[12,4,12,5],[13,4,13,5],[14,4,14,5],[32,0,32,3],[32,4,32,9],[19,0,19,10],[16,1,16,3],[15,1,15,3],[22,0,22,9],[23,0,23,9],[25,0,25,9],[29,0,29,3],[29,4,29,9],[17,1,17,3],[17,4,17,5],[17,6,17,7],[17,8,17,9],[21,0,21,3],[21,4,21,9]]}
[]
["Subtiekėjai ir jiems perduodama vykdyti pirkimo sutarties dalis:"]
[]
["Eil. Nr",null,"Subtiekėjo pavadinimas",null,null,"Pirkimo objekto dalies, perduodamos vykdyti subtiekėjui, aprašymas",null,null,"Procentas perduodamos vykdyti pirkimo objekto dalies nuo pasiūlymo kainos su PVM (pildoma, jei ūkio subjektas vykdys sutartį)"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:"]
[]
["Eil.Nr.","Dokumentas",null,null,"Ar dokumnetas konfidencialus? (Taip/Ne)",null,"Prisegtos bylos (failo) pavadinimas ",null,"Paaiškinimas, kokia konkreti informacija dokumente yra konfidenciali"]
["1.","V. Povilaičio įgaliojimas",null,null,"Taip",null,"V. Povilaičio įgaliojimas",null,"Asmens duomenys"]
["2.","EBVPD",null,null,"Taip",null,"EBVPD",null,"Asmens duomenys"]
[]
[]
[]
[]
["Pasirašydamas šį pasiūlymą, tvirtintu, kad:\n1) pasiūlymo dokumentuose pateikti duomenys yra tikri;\n2) siūlomas Pirkimo objektas visiškai atitinka Pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus;\n3) sutinku su visomis Pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis;\n4) pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto Pirkimo dokumentuose; \n5) mes esame / nesame (nereikalingą išbraukti) laikomi asocijuotais (susijusiais) su Perkančiuoju subjektu pagal Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų (Lietuvos Respublikos pelno mokesčio, Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio ir Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymų) nuostatas; \n6) savo pasiūlymo galiojimą užtikrinsiu pagal Specialiųjų sąlygų 6.1 punktą (jei taikoma)."]
[]
["Pasiūlymo galiojimo užtikrinimui pateikiame :"]
["Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas nereikalaujamas"]
["(Nurodyti užtikrinimo būdą, dydį, dokumentus)"]
[]
["\nPasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.\n\nPasiūlymo neatskiriama dalis yra (rašoma, jeigu buvo reikalauta prie pasiūlymo pridėti atitinkamą dokumentą)"]
[]
[]
[]
["Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas",null,null,null,"Komercijos direktorius"]
[]
[]
["Pasirašančio asmens vardas ir pavardė",null,null,null,"Vaidas Povilaitis"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["3571 2019-11-11 09:51:37"]