{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":394,"n_cols":4,"rows_kept":394,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[""]
["Pirkimas: KOPIJA: Medicinos įrangos techninė priežiūra ir remontas"]
["TECHNINĖ SPECIFIKACIJA"]
[]
["Nr.","Pavadinimas","Kiekis"]
[]
["1.","Techninė priežiūra ir remontas anestezijos aparatui Mindray Wato Ex-65 (2013-2016 m.)"]
["1.1.","Techninė priežiūra (kartą per 6 mėn.) įskaitant reikalingų atsarginių dalių keitimą",20,"vnt."]
["1.2.","Remonto valandinis įkainis",30,"val."]
["1.3.","Tarpinių rinkinys 12 mėn.",5,"kompl."]
["1.4.","Tarpinių rinkinys 36 mėn.",5,"kompl."]
["1.5.","Srauto daviklis",10,"vnt."]
["1.6.","Dumplės",5,"vnt."]
["1.7.","Įkvėpimo ir iškvėpimo vožtuvai",5,"kompl."]
["1.8.","Absorberio indas",5,"vnt."]
["1.9.","Filtras (ang. AGSS filter)",10,"vnt."]
[]
["2.","Techninė priežiūra ir remontas anestezijos aparatui Mindray A7 (2015 m.)"]
["2.1.","Techninė priežiūra (kartą per 6 mėn.) įskaitant reikalingų atsarginių dalių keitimą",4,"vnt."]
["2.2.","Remonto valandinis įkainis",4,"val."]
["2.3.","Tarpinių rinkinys 12 mėn.",1,"kompl."]
["2.4.","Tarpinių rinkinys 36 mėn.",1,"kompl."]
["2.5.","Srauto daviklis",2,"vnt."]
["2.6.","Dumplės",1,"vnt."]
["2.7.","Įkvėpimo ir iškvėpimo vožtuvai",1,"kompl."]
["2.8.","Absorberio indas",1,"vnt."]
["2.9.","Filtras (ang. AGSS filter)",2,"vnt."]
[]
["3.","Techninė priežiūra ir remontas anestezijos aparatui Dräger Fabius (2003-2011 m.)"]
["3.1.","Techninė priežiūra (kartą per 6 mėn.) įskaitant reikalingų atsarginių dalių keitimą",12,"vnt."]
["3.2.","Remonto valandinis įkainis",24,"vnt."]
["3.3.","12 mėn. atsarginių dalių komplektas",1,"kompl."]
["3.3.1.","Dumplės (viršutinės) "]
["3.3.2.","Tarpinė"]
["3.3.3.","Bakterinis filtras (2 vnt.)"]
["3.3.4.","Sandarinimo tarpinė (žiedas) (4 vnt.)"]
["3.3.5.","Drėgmės surinkėjas "]
["3.3.6.","Drėgmės surinkėjo sandarinimo žiedas "]
["3.3.7.","Drėgmės surinkėjo tarpinė "]
["3.3.8.","Nafion žarnelė "]
["3.3.9.","Filtras"]
["3.4.","36 mėn. atsarginių dalių komplektas",3,"kompl."]
["3.4.1.","Dumplės (viršutinės) "]
["3.4.2.","Tarpinė"]
["3.4.3.","Dumplės (apatinės)"]
["3.4.4.","Sandarinimo tarpinė (žiedas) (4 vnt.)"]
["3.4.5.","Drėgmės surinkėjas "]
["3.4.6.","Drėgmės surinkėjo sandarinimo žiedas "]
["3.4.7.","Drėgmės surinkėjo tarpinė "]
["3.4.8.","Nafion žarnelė "]
["3.4.9.","Filtras"]
["3.4.10.","Tarpinė 8604831"]
["3.4.11.","Vožtuvo diskas"]
["3.4.12.","Baterija 1866249"]
["3.4.13.","Bakterinis filtras"]
["3.4.14.","Akumuliatorius MX08899 (2 vnt.)"]
["3.5.","COZY atsarginių dalių komplektas",2,"kompl."]
["3.5.1.","Membrana (2 vnt.)"]
["3.5.2.","Tarpinė (2 vnt.)"]
["3.5.3.","Vožtuvo diskas "]
["3.5.4.","Membrana"]
["3.5.5.","Tarpinė"]
["3.5.6.","Keraminis vožtuvas "]
[]
["4.","Techninė priežiūra ir remontas anestezijos aparatui Penlon Prima SP102 (2008 m.)"]
["4.1.","Techninė priežiūra (kartą per 6 mėn.) įskaitant eksploatacinių dalių komplekto keitimą",8,"vnt."]
["4.2.","Remonto valandinis įkainis",16,"val."]
["4.3.","Tarpinių rinkinys",4,"kompl."]
["4.4.","Filtrų rinkinys ",4,"kompl."]
["4.5.","Vožtuvo deguonies sistemai rinkinys",2,"kompl."]
["4.6.","Lanksti žarna (nuo ang. PRV iki ang. CGO)",4,"vnt."]
["4.7.","Debitomačio tarpinių ir filtrų rinkinys",4,"kompl."]
["4.8.","Garintuvo sistemos tarpinė ir spyruoklė",4,"kompl."]
[]
["5.","Techninė priežiūra ir remontas anestezijos aparatui Dameca Siesta (2005-2010 m.)"]
["5.1.","Techninė priežiūra (kartą per 6 mėn.) įskaitant reikalingų atsarginių dalių keitimą",12,"vnt."]
["5.2.","Remonto valandinis įkainis",24,"val."]
["5.3.","Dumplės",6,"vnt."]
["5.4.","Dumplių indas",4,"vnt."]
["5.5.","Tarpinių rinkinys",7,"kompl."]
[]
["6.","Techninė priežiūra ir remontas anestezijos aparatui GE Avance CS2 (2013-2015 m.)"]
["6.1.","Techninė priežiūra (kartą per 6 mėn.) įskaitant reikalingų atsarginių dalių keitimą",8,"vnt."]
["6.2.","Remonto valandinis įkainis",16,"val."]
["6.3.","Srauto jutiklis",4,"vnt."]
["6.4.","Filtras",4,"vnt."]
["6.5.","Deguonies daviklio tarpinė",4,"vnt."]
["6.6.","Deguonies daviklio kabelis",2,"vnt."]
["6.7.","Iškvėpimo vožtuvas",2,"vnt."]
["6.8.","Slėgio vožtuvas",2,"vnt."]
["6.9.","Dumplių indas",2,"vnt."]
["6.10.","Dumplės",2,"vnt."]
[]
["7.","Techninė priežiūra ir remontas anestezijos aparatui Datex Ohmeda S/5 Aespire (2008 m.)"]
["7.1.","Techninė priežiūra (kartą per 6 mėn.) įskaitant reikalingų atsarginių dalių keitimą",12,"vnt."]
["7.2.","Remonto valandinis įkainis",24,"val."]
["7.3.","Garinimo angos tarpinė (O-ring)",6,"vnt."]
["7.4.","Kvėpavimo vožtuvas",3,"vnt."]
["7.5.","Kvėpavimo vožtuvo tarpinė (O-ring)",3,"vnt."]
["7.6.","Dumplės",3,"vnt."]
["7.7.","Dumplių indas",3,"vnt."]
[]
["8.","Techninė priežiūra ir remontas anestezijos aparatui Philips Intellisave AX700 (2016 m.)"]
["8.1.","Techninė priežiūra (kartą per 6 mėn.) įskaitant reikalingų atsarginių dalių keitimą",4,"vnt."]
["8.2.","Remonto valandinis įkainis",12,"val."]
["8.3.","Dumplės",2,"vnt."]
["8.4.","Dumplių indas",2,"vnt."]
["8.5.","Tarpinių rinkinys",2,"kompl."]
[]
["9.","Techninė priežiūra ir remontas dirbtinės plaučių ventiliacijos aparatui Medtronic Puritan Bennett PB980 (2016-2018 m.)"]
["9.1.","Techninė priežiūra (kartą per 6 mėn.) įskaitant reikalingų atsarginių dalių keitimą",12,"vnt."]
["9.2.","Remonto valandinis įkainis",24,"val."]
["9.3.","Ventiliatorius",5,"vnt."]
["9.4.","Ventiliatoriaus filtras",5,"vnt."]
["9.5.","Ventiliatoriaus montavimo rinkinys",5,"kompl."]
["9.6.","Vidinis oro filtras",5,"vnt."]
["9.7.","Vidinis deguonies filtras",5,"vnt."]
["9.8.","Bronzos filtras",5,"vnt."]
["9.9.","Spyruoklė",5,"vnt."]
["9.10.","Vidinis įkvėpimo filtras",5,"vnt."]
[]
["10.","Techninė priežiūra ir remontas dirbtinės plaučių ventiliacijos aparatui Medtronic Puritan Bennett PB840 (2016 m.)"]
["10.1.","Techninė priežiūra (kartą per 6 mėn.) įskaitant eksploatacinių dalių komplekto keitimą",4,"vnt."]
["10.2.","Remonto valandinis įkainis",12,"val."]
["10.3.","Filtras",1,"vnt."]
["10.4.","Vidinis oro filtras",1,"vnt."]
["10.5.","Deguonies filtras",1,"vnt."]
["10.6.","Spyruoklė",1,"vnt."]
["10.7.","Lempų komplektas (profilaktiškai keičiamų)",1,"kompl."]
[]
["11.","Techninė priežiūra ir remontas dirbtinės plaučių ventiliacijos aparatui Carefusion Vela (2013 m.)"]
["11.1.","Techninė priežiūra (kartą per 6 mėn.) įskaitant reikalingų atsarginių dalių keitimą",4,"vnt."]
["11.2.","Remonto valandinis įkainis",12,"val."]
["11.3.","Vidinis oro filtras",4,"vnt."]
["11.4.","Vidinis deguonies filtras",4,"vnt."]
["11.5.","Turbinos duslintuvo filtro ir tarpinės komplektas",4,"kompl."]
["11.6.","Ventiliatoriaus filtras",4,"vnt."]
["11.7.","3V baterija",2,"vnt."]
[]
["12.","Techninė priežiūra ir remontas dirbtinės plaučių ventiliacijos aparatui Dräger Savina (2011 m.)"]
["12.1.","Techninė priežiūra (kartą per 6 mėn.) įskaitant reikalingų atsarginių dalių keitimą",8,"vnt."]
["12.2.","Remonto valandinis įkainis 8414057  Filtrų rinkinys ",12,"val."]
["12.3.","1 metų eksploatacinių atsarginių dalių komplektas",2,"kompl."]
["12.3.1.","Filtrų rinkinys"]
["12.3.2.","Mikrofiltras"]
["12.3.3.","Membrana (2 vnt.)"]
["12.4.","6 metų eksploatacinių atsarginių dalių komplektas",2,"kompl."]
["12.4.1.","Filtrų rinkinys"]
["12.4.2.","Mikrofiltras"]
["12.4.3.","Filtras 8416117"]
["12.4.4.","Tarpinė"]
["12.4.5.","Tarpinė M09257 (2 vnt.)"]
["12.4.6.","Laikrodžio plokštė"]
["12.4.7.","Laikrodžio baterija"]
["12.4.8.","Membrana (2 vnt.)"]
["12.4.9.","Akumuliatorius (2 vnt.)"]
["12.4.10.","Jungiklio laidų rinkinys"]
[]
["13.","Techninė priežiūra ir remontas dirbtinės plaučių ventiliacijos aparatui eVent Medical Inspiration (2005 m.)"]
["13.1.","Techninė priežiūra (kartą per 6 mėn.) įskaitant reikalingų atsarginių dalių keitimą",4,"vnt."]
["13.2.","Remonto valandinis įkainis",12,"val."]
["13.3.","Filtrai",4,"kompl."]
[]
["14.","Techninė priežiūra ir remontas dirbtinės plaučių ventiliacijos aparatui Carefusion LTV 1200 (2014 m.)"]
["14.1.","Techninė priežiūra (kartą per 6 mėn.) įskaitant reikalingų atsarginių dalių keitimą",4,"vnt."]
["14.2.","Remonto valandinis įkainis",12,"val."]
["14.3.","Oro filtras",4,"vnt."]
["14.4.","Ventiliatoriuas filtras",4,"vnt."]
["14.5.","Deguonies filtras",4,"vnt."]
["14.6.","Srauto vožtuvas",1,"vnt."]
[]
["15.","Techninė priežiūra ir remontas dirbtinės plaučių ventiliacijos aparatui Carafusion Avea (2016 m.)"]
["15.1.","Techninė priežiūra (kartą per 6 mėn.) įskaitant reikalingų atsarginių dalių keitimą",4,"vnt."]
["15.2.","Remonto valandinis įkainis",12,"val."]
["15.3.","Iškvėpimo diafragma",4,"vnt."]
["15.4.","Kompresoriaus vidinis filtras",4,"vnt."]
["15.5.","Kompresoriaus išorinis filtras",4,"vnt."]
["15.6.","Oro filtras",4,"vnt."]
["15.7.","Deguonies filtras",4,"vnt."]
["15.8.","Ventiliatoriaus filtrai",4,"kompl."]
[]
["16.","Techninė priežiūrai ir remontas dirbtinės plaučių ventiliacijos aparatui Bio-med Crossvent 3 (2008-2009 m.)"]
["16.1.","Techninė priežiūra (kartą per 6 mėn.) įskaitant reikalingų atsarginių dalių keitimą",4,"vnt."]
["16.2.","Remonto valandinis įkainis",12,"val."]
["16.3.","Oro filtras",4,"vnt."]
["16.4.","Deguonies filtras",4,"vnt."]
["16.5.","Vnetiliatoriaus filtras",4,"vnt."]
[]
["17.","Techninė priežiūra ir remontas dializės aparatui Nikkiso DBB-06 (2013 m.)"]
["17.1.","Techninė priežiūra (kartą per 6 mėn.) įskaitant eksploatacinių dalių komplekto keitimą",16,"vnt."]
["17.2.","Remonto valandinis įkainis",24,"val."]
["17.3.","6000 valandų eksploatacinių dalių komplektas",4,"kompl."]
["17.3.1.","Oro filtriukai (2 vnt.)"]
["17.3.2.","Bypass jungties tarpinės (2 vnt.)"]
["17.3.3.","Dializatoriaus couplingų tarpinės (2 vnt.)"]
["17.3.4.","Koncentratorių šiaudelių tarpinės (2 vnt.)"]
["17.3.5.","Sodos kolonėlės tarpinės (3 vnt.)"]
["17.3.6.","Koncentratorių linijos filtriukai (3 vnt.)"]
["17.3.7.","Duplex pompos tarpinės (2 vnt.)"]
["17.3.8.","Duplex pompos atbuliniai vožtuvai (4 vnt.)"]
["17.3.9.","Duplex pompos atbulinių vožtuvų tarpinės (4 vnt.)"]
["17.3.10.","Duplex pompos blokelis"]
["17.3.11.","Koncentrato pompos įėjimo vožtuvas (2 vnt.)"]
["17.3.12.","Koncentrato pompos išjimo vožtuvas (2 vnt.)"]
["17.3.13.","Koncentrato pompos tarpinės (6 vnt.)"]
["17.3.14.","Ultrafiltracijos pompos įėjimo vožtuvas"]
["17.3.15.","Ultrafiltracijos pompos išėimo vožtuvas"]
["17.3.16.","Ultrafiltracijos pompos tarpinė"]
["17.3.17.","Dearacijos/booster pompos mechaninis sandariklis (2 vnt.)"]
["17.3.18.","Dearacijos/booster pompos tarpinės (4 vnt.)"]
["17.3.19.","Dearacijos/booster pompos fiksatorius (2 vnt.)"]
["17.4.","12000 valandų eksploatacinių dalių komplektas",4,"kompl."]
["17.4.1.","Oro filtriukai (2 vnt.)"]
["17.4.2.","Bypass jungties tarpinė (2 vnt.)"]
["17.4.3.","Dializatoriaus couplingų tarpinės (2 vnt.)"]
["17.4.4.","Koncentratų šiaudelių tarpinės (2 vnt.)"]
["17.4.5.","Sodos kolonėlės tarpinės (3 vnt.)"]
["17.4.6.","Koncentratų linijos filtriukai (3 vnt.)"]
["17.4.7.","Dializatoriaus skysčio filtras"]
["17.4.8.","Duplex pompos tarpinės (2 vnt.)"]
["17.4.9.","Duplex pompos atbuliniai vožtuvai (4 vnt.)"]
["17.4.10.","Duplex pompos atbulinių vožtuvųtarpinės (4 vnt.)"]
["17.4.11.","Duplex pompos blokelis"]
["17.4.12.","Duplex pompos juostinis guolis (2 vnt.)"]
["17.4.13.","Koncentrato pompos įėjimo vožtuvas (2 vnt.)"]
["17.4.14.","Koncentrato pompos išėjimo vožtuvas (2 vnt.)"]
["17.4.15.","Koncentrato pompos tarpinės (4 vnt.)"]
["17.4.16.","Ultrafiltracijos pompos įėjimo vožtuvas"]
["17.4.17.","Ultrafiltracijos pompos išėjimo vožtuvas"]
["17.4.18.","Ultrafiltracijos pompos tarpinė"]
["17.4.19.","Dearacijos/booster pompos mechaninis sandariklis (2 vnt.)"]
["17.4.20.","Dearacijos/booster pompos tarpinės (4 vnt.)"]
["17.4.21.","Dearacijos/booster pompos fiksatorius (2 vnt.)"]
["17.4.22.","Duplex ir UF diafragmos (3 vnt.)"]
["17.4.23.","Koncentratų diafragmos (2 vnt.)"]
["17.4.24.","Solenoidų vožtuvai (2 vnt.)"]
["17.4.25.","Dezinfektantų vožtuvai"]
["17.4.26.","Hidrofobinis filtriukas"]
["17.4.27.","Oro paėmimo segmentas"]
["17.4.28.","Vandens/oro lygio jungtis"]
[]
["18.","Techninė priežiūra ir remontas dializės aparatui Nikkiso DBB-07 (2013 m.)"]
["18.1.","Techninė priežiūra (kartą per 6 mėn.) įskaitant eksploatacinių dalių komplekto keitimą",4,"vnt."]
["18.2.","Remonto valandinis įkainis",6,"val."]
["18.3.","6000 valandų eksploatacinių dalių komplektas",1,"kompl."]
["18.3.1.","Oro filtriukai (2 vnt.)"]
["18.3.2.","Bypass jungties tarpinės (2 vnt.)"]
["18.3.3.","Dializatoriaus couplingų tarpinės (2 vnt.)"]
["18.3.4.","Koncentratorių šiaudelių tarpinės (2 vnt.)"]
["18.3.5.","Sodos kolonėlės tarpinės (3 vnt.)"]
["18.3.6.","Koncentratorių linijos filtriukai (3 vnt.)"]
["18.3.7.","Duplex pompos tarpinės (2 vnt.)"]
["18.3.8.","Duplex pompos atbuliniai vožtuvai (4 vnt.)"]
["18.3.9.","Duplex pompos atbulinių vožtuvų tarpinės (4 vnt.)"]
["18.3.10.","Duplex pompos blokelis"]
["18.3.11.","Koncentrato pompos įėjimo vožtuvas (2 vnt.)"]
["18.3.12.","Koncentrato pompos išjimo vožtuvas (2 vnt.)"]
["18.3.13.","Koncentrato pompos tarpinės (6 vnt.)"]
["18.3.14.","Ultrafiltracijos pompos įėjimo vožtuvas"]
["18.3.15.","Ultrafiltracijos pompos išėimo vožtuvas"]
["18.3.16.","Ultrafiltracijos pompos tarpinė"]
["18.3.17.","Dearacijos/booster pompos mechaninis sandariklis (2 vnt.)"]
["18.3.18.","Dearacijos/booster pompos tarpinės (4 vnt.)"]
["18.3.19.","Dearacijos/booster pompos fiksatorius (2 vnt.)"]
["18.3.20.","Online jungties intarpas"]
["18.4.","12000 valandų eksploatacinių dalių komplektas",1,"kompl."]
["18.4.1.","Oro filtriukai (2 vnt.)"]
["18.4.2.","Bypass jungties tarpinė (2 vnt.)"]
["18.4.3.","Dializatoriaus couplingų tarpinės (2 vnt.)"]
["18.4.4.","Koncentratų šiaudelių tarpinės (2 vnt.)"]
["18.4.5.","Sodos kolonėlės tarpinės (3 vnt.)"]
["18.4.6.","Koncentratų linijos filtriukai (3 vnt.)"]
["18.4.7.","Dializatoriaus skysčio filtras"]
["18.4.8.","Duplex pompos tarpinės (2 vnt.)"]
["18.4.9.","Duplex pompos atbuliniai vožtuvai (4 vnt.)"]
["18.4.10.","Duplex pompos atbulinių vožtuvųtarpinės (4 vnt.)"]
["18.4.11.","Duplex pompos blokelis"]
["18.4.12.","Duplex pompos juostinis guolis (2 vnt.)"]
["18.4.13.","Koncentrato pompos įėjimo vožtuvas (2 vnt.)"]
["18.4.14.","Koncentrato pompos išėjimo vožtuvas (2 vnt.)"]
["18.4.15.","Koncentrato pompos tarpinės (4 vnt.)"]
["18.4.16.","Ultrafiltracijos pompos įėjimo vožtuvas"]
["18.4.17.","Ultrafiltracijos pompos išėjimo vožtuvas"]
["18.4.18.","Ultrafiltracijos pompos tarpinė"]
["18.4.19.","Dearacijos/booster pompos mechaninis sandariklis (2 vnt.)"]
["18.4.20.","Dearacijos/booster pompos tarpinės (4 vnt.)"]
["18.4.21.","Dearacijos/booster pompos fiksatorius (2 vnt.)"]
["18.4.22.","Duplex ir UF diafragmos (3 vnt.)"]
["18.4.23.","Koncentratų diafragmos (2 vnt.)"]
["18.4.24.","Solenoidų vožtuvai (2 vnt.)"]
["18.4.25.","Dezinfektantų vožtuvai"]
["18.4.26.","Hidrofobinis filtriukas"]
["18.4.27.","Oro paėmimo segmentas"]
["18.4.28.","Vandens/oro lygio jungtis"]
[]
["19.","Techninė priežiūra ir remontas sterilizatoriui Lautenschlager ZentraCert 5200 (2013-2014 m.)"]
["19.1.","Techninė priežiūra (kartą per 6 mėn.) įskaitant reikalingų atsarginių dalių keitimą",8,"vnt."]
["19.2.","Remonto valandinis įkainis",24,"val."]
["19.3.","Durų tarpinė",8,"vnt."]
["19.4.","Viepusis vožtuvas",4,"vnt."]
["19.5.","Slėgio reguliatorius",2,"vnt."]
["19.6.","C paleidėjęs",1,"vnt."]
["19.7.","Temperatūros jutiklis",2,"vnt."]
["19.8.","Slėgio jutiklis",2,"vnt."]
["19.9.","Slėgio kontroleris",1,"vnt."]
["19.10.","Filtras",4,"vnt."]
["19.11.","Kaitinimo elementas",1,"vnt."]
["19.12.","Apsauginis vožtuvas",4,"vnt."]
["19.13.","BR baterija",1,"vnt."]
["19.14.","Durų trosas",2,"vnt."]
["19.15.","Durų variklis",2,"vnt."]
[]
["20.","Techninė priežiūra ir remontas sterilizatoriui Lautenschlager ZentraCert 3100 (2014 m.)"]
["20.1.","Techninė priežiūra (kartą per 6 mėn.) įskaitant reikalingų atsarginių dalių keitimą",4,"vnt."]
["20.2.","Remonto valandinis įkainis",12,"val."]
["20.3.","Durų tarpinė",2,"vnt."]
["20.4.","Vienpusis vožtuvas",2,"vnt."]
["20.5.","Slėgio reguliatorius",1,"vnt."]
["20.6.","C paleidėjęs",1,"vnt."]
["20.7.","Temperatūros jutiklis",1,"vnt."]
["20.8.","Slėgio jutiklis",1,"vnt."]
["20.9.","Slėgio kontroleris",1,"vnt."]
["20.10.","Filtras",2,"vnt."]
["20.11.","Kaitinimo elementas",1,"vnt."]
["20.12.","Apsauginis vožtuvas",2,"vnt."]
["20.13.","BR baterija",1,"vnt."]
["20.14.","Durų trosas",1,"vnt."]
["20.15.","Du variklis su laikikliu",1,"kompl."]
[]
["21.","Techninė priežiūra ir remontas sterilizatoriui BMT Sterivap 669 (2010 m.)"]
["21.1.","Techninė priežiūra (kartą per 6 mėn.) įskaitant reikalingų atsarginių dalių keitimą",4,"vnt."]
["21.2.","Remonto valandinis įkainis",12,"val."]
["21.3.","Durų tarpinė",4,"vnt."]
["21.4.","Apsauginis vožtuvas",3,"vnt."]
["21.5.","Temperatūros daviklis",1,"vnt."]
["21.6.","Durų mechanizmas",2,"vnt."]
["21.7.","Vienpusis vožtuvas",3,"vnt."]
["21.8.","Slėgio valdiklis",1,"vnt."]
["21.9.","Durų valdiklis",2,"vnt."]
[]
["22.","Techninė priežiūra ir remontas sterilizatoriui Matachana SC501E (2012 m.)"]
["22.1.","Techninė priežiūra (kartą per 6 mėn.) įskaitant atsarginių dalių keitimą",4,"vnt."]
["22.2.","Remonto valandinis įkainis",12,"val."]
["22.3.","Durų tarpinė",2,"vnt."]
["22.4.","Durų mechanizmas",1,"vnt."]
["22.5.","Temperatūros daviklis",1,"vnt."]
["22.6.","Apsauginis vožtuvas",4,"vnt."]
[]
["23.","Techninė priežiūra ir remontas inkubatoriui Ardo medical Amelie Star (2012-2016 m.)"]
["23.1.","Techninė priežiūra (kartą per 6 mėn.) įskaitant reikalingų atsarginių dalių keitimą",16,"vnt."]
["23.2.","Remonto valandinis įkainis",24,"val."]
["23.3.","Oro filtras",16,"vnt."]
["23.4.","Tarpinė durelėms",4,"vnt."]
["23.5.","Tarpinė durelėms (dešinės pusės)",4,"vnt."]
["23.6.","Temperatūros daviklis",4,"vnt."]
["23.7.","Srauto daviklis",4,"vnt."]
["23.8.","Ventiliatorius su varikliuku",2,"kompl."]
[]
["24.","Techninė priežiūra ir remontas inkubatoriui Dräger Caleo (2005-2008 m.)"]
["24.1.","Techninė priežiūra (kartą per 6 mėn.) įskaitant reikalingų atsarginių dalių keitimą",8,"vnt."]
["24.2.","Remonto valandinis įkainis",12,"val."]
["24.3.","Oro filtras",8,"vnt."]
["24.4.","Temperatūros daviklis",4,"vnt."]
["24.5.","Tarpinė (O-ring)",4,"vnt."]
["24.6.","Ventiliatorius su varikliuku",4,"kompl."]
[]
["25.","Techninė priežiūra ir remontas inkubatoriui Dräger TI500 (2015 m.)"]
["25.1.","Techninė priežiūra (kartą per 12 mėn.) įskaitant reikalingų atsarginių dalių keitimą",4,"vnt."]
["25.2.","Remonto valandinis įkainis",12,"val."]
["25.3.","Temperatūros daviklis",2,"vnt."]
["25.4.","Durelių tarpinė",4,"vnt."]
["25.5.","Oro fiiltras",4,"vnt."]
[]
["26.","Techninė priežiūra ir remontas hematologinio analizatoriaus Swelab Alfa (2010 m.)"]
["26.1.","Techninė priežiūra (kartą per 12 mėn.) įskaitant reikalingų atsarginių dalių keitimą",2,"vnt."]
["26.2.","Remonto valandinis įkainis",12,"val."]
[]
["27.","Techninė priežiūra ir remontas kraujo dujų analizatoriaus ABL80 Flex (2011 m.)"]
["27.1.","Techninė priežiūra (kartą per 12 mėn.) įskaitant reikalingų atsarginių dalių keitimą",2,"vnt."]
["27.2.","Remonto valandinis įkainis",12,"val."]
[]
["28.","Techninė priežiūra ir remontas biocheminių tyrimų analizatoriaus Vitros 5600 (2011 m.)"]
["28.1.","Techninė priežiūra (kartą per 4 mėn.) įskaitant reikalingų atsarginių dalių keitimą",6,"vnt."]
["28.2.","Remonto valandinis įkainis",18,"val."]
["28.3.","Reflektrometro lempa",9,"vnt."]
[]
["29.","Techninė priežiūra ir remontas biocheminių tyrimų analizatoriaus Vitros 350 (2011 m.)"]
["29.1.","Techninė priežiūra (kartą per 6 mėn.) įskaitant reikalingų atsarginių dalių keitimą",4,"vnt."]
["29.2.","Remonto valandinis įkainis",18,"val."]
["29.3.","Reflektrometro lempa",4,"vnt."]
[]
["30.","Techninė priežiūra ir remontas analizatoriaus STA SATELLITE (2011 m.)"]
["30.1.","Techninė priežiūra (kartą per 12 mėn.) įskaitant reikalingų atsarginių dalių keitimą",2,"vnt."]
["30.2.","Remonto valandinis įkainis",12,"val."]