{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":2,"sheets":["Pasiūlymas","Subtiekėjai"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Pasiūlymas","index":0,"n_rows":407,"n_cols":13,"rows_kept":407,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[28,1,28,7],[172,1,172,7],[389,1,389,7],[9,0,9,1],[9,2,9,4],[10,0,10,1],[10,2,10,4],[11,0,11,1],[11,2,11,4],[12,0,12,1],[12,2,12,4],[13,0,13,1],[13,2,13,4],[14,0,14,1],[14,2,14,4],[15,0,15,1],[15,2,15,4],[16,0,16,1],[16,2,16,4],[17,0,17,1],[17,2,17,4],[25,0,25,4],[18,0,18,1],[18,2,18,4],[19,0,19,1],[19,2,19,4],[22,0,22,5]]}
["Organizacija, kuriai teikiamas pasiūlymas:",null,"VŠĮ Kauno klinikinė ligoninė"]
[]
[null,"PASIŪLYMAS"]
[null,"Traumatologijoje naudojamų implantų. Artroskopinių implantų papildomas pirkimas 2020m"]
[]
["Data:","2020.07.31"]
["Nr.:"]
["Vieta:","Vilnius"]
[]
["Tiekėjo pavadinimas / Ūkio subjektų grupės nariai",null,"UAB Kristameda"]
["Tiekėjo kodas (-ai)",null,301245735]
["Tiekėjo adresas (-ai)",null,"Treniotos g. 33, 08115 Vilnius"]
["Tiekėjo PVM mokėtojo kodas (-ai)",null,"LT100003755213"]
["Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas (-ai)",null,"LT157044060008231151, AB SEB bankas"]
["Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė",null,"Gintaras Vaitkevičius"]
["Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris, el. pašto adresas",null,"8 600 68931; kristameda@gmail.com"]
["Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos",null,"Direktorius Gintaras Vaitkevičius"]
["Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas",null,"Gintaras Vaitkevičius, 8 600 68931, kristameda@gmail.com"]
["Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės kolegialaus priežiūros organo (Stebėtojų tarybos) ir (ar) kolegialaus valdymo organo (Valdybos) narių sąrašas (jei sudaryta)"]
[]
[]
["Tiekėjo patvirtinimai:\t\t\t\t\t"]
["1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:\n1.1. viešojo pirkimo dokumentuose;\n1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).\n2. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose."]
[]
["Tiekėjo siūloma kaina:"]
["* Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, teikėjas privalo su pasiūlymu pateikti laisvos formos raštą dėl PVM netaikymo pagrindo.\t"]
[]
["Nr.","Pavadinimas","Maksimalus kiekis","Mato vienetas","Kaina be PVM, Eur","Suma be PVM, Eur","Siūlomas produktas ir jo parametrai, gamintojas, produkto  kodas, katalogo psl.","Siūlomo produkto parametrai",null,null,"","",""]
["1.","Smulkiųjų kaulų implantai"]
["1.1.","1,3-1,5 mm storio T formos užrakinama kondiliarinė plokštelė, 7 kiaurymių plokštelės \"stiebe\", 2 kiaurymių \"galvoje\", su įpjova tarp kiaurymių, 54 ± 1,0 mm ilgio, pagaminta iš titano. Fiksuojama Ø 2,0 mm užrakinamais ir Ø 2,0 mm kortikaliniais sraigtais.",50,"vnt",95.43,{"$f":"IF(ISBLANK(E30),\"\", PRODUCT(C30,E30))","v":4771.5},"1,5 mm storio T formos užrakinama kondiliarinė plokštelė, 7 kiaurymių plokštelės \"stiebe\", 2 kiaurymių \"galvoje\", su įpjova tarp kiaurymių, 54 mm ilgio, pagaminta iš titano. Fiksuojama Ø 2,0 mm užrakinamais ir Ø 2,0 mm kortikaliniais sraigtais. Medtronic, 29475307, katalogas 1, p. 56",null,null,""]
["1.2.","1,3 ± 0,05 mm storio tiesi užrakinama kompresinė plokštelė, pagaminta iš titano. Fiksuojama Ø 2,0 mm užrakinamais ir Ø 2,0 mm kortikaliniais sraigtais.",20,"vnt",43.56,{"$f":"IF(ISBLANK(E31),\"\", PRODUCT(C31,E31))","v":871.2},"1,3 mm storio tiesi užrakinama kompresinė plokštelė, pagaminta iš titano. Fiksuojama Ø 2,0 mm užrakinamais ir Ø 2,0 mm kortikaliniais sraigtais. Medtronic, 29475404-29475408, katalogas 1, p. 56"]
["1.2.1.","Turi būti galimybė pasirinkti:  a) 4 kiaurymių; b) 5 kiaurymių; c) 6 kiaurymių; d) 7 kiaurymių; e) 8 kiaurymių",null,null,null,null,null,"a) 4 kiaurymių; b) 5 kiaurymių; c) 6 kiaurymių; d) 7 kiaurymių; e) 8 kiaurymių"]
["1.3.","2,0 mm užrakinami sraigtai, pilnu sriegiu, dvejopų sriegių (užsriegta ir sraigto galvutė), pagaminti iš titano lydinio. Sukami šešiakampės žvaigždės formos atsuktuvu.",800,"vnt",18.809999999999999,{"$f":"IF(ISBLANK(E33),\"\", PRODUCT(C33,E33))","v":15047.999999999998},"2,0 mm užrakinami sraigtai, pilnu sriegiu, dvejopų sriegių (užsriegta ir sraigto galvutė), pagaminti iš titano lydinio. Sukami šešiakampės žvaigždės formos atsuktuvu. Medtronic, 39475606-39475613, katalogas 1, p. 58",null,null,""]
["1.3.1.","Nuo 6 mm iki 13 mm kas 1 mm",null,null,null,null,null,"Nuo 6 mm iki 13 mm kas 1 mm",null,null,null,""]
["1.4.","2,0 mm užrakinami sraigtai, pilnu sriegiu, dvejopų sriegių (užsriegta ir sraigto galvutė), pagaminti iš titano lydinio. Sukami šešiakampės žvaigždės formos atsuktuvu.",100,"vnt",22.59,{"$f":"IF(ISBLANK(E35),\"\", PRODUCT(C35,E35))","v":2259},"2,0 mm užrakinami sraigtai, pilnu sriegiu, dvejopų sriegių (užsriegta ir sraigto galvutė), pagaminti iš titano lydinio. Sukami šešiakampės žvaigždės formos atsuktuvu. Medtronic, 39475614-39475630, katalogas 1, p. 58",null,null,null,null,""]
["1.4.1.","Nuo 14 mm iki 30 mm kas 2 mm",null,null,null,null,null,"Nuo 14 mm iki 30 mm kas 2 mm",null,"","",""]
["1.5.","2,0 mm kortikaliniai sraigtai, pilnu sriegiu, pagaminti iš titano lydinio. Sukami šešiakampės žvaigždės formos atsuktuvu.",150,"vnt",4.71,{"$f":"IF(ISBLANK(E37),\"\", PRODUCT(C37,E37))","v":706.5},"2,0 mm kortikaliniai sraigtai, pilnu sriegiu, pagaminti iš titano lydinio. Sukami šešiakampės žvaigždės formos atsuktuvu. Medtronic, 39475506-39475513, katalogas 1, p. 58",null,null,"","",""]
["1.5.1.","Nuo 6 mm iki 13 mm kas 1 mm",null,null,null,null,null,"Nuo 6 mm iki 13 mm kas 1 mm",null,"","",""]
["1.6.","2,0 mm kortikaliniai sraigtai, pilnu sriegiu, pagaminti iš titano lydinio. Sukami šešiakampės žvaigždės formos atsuktuvu.",140,"vnt",5.64,{"$f":"IF(ISBLANK(E39),\"\", PRODUCT(C39,E39))","v":789.59999999999991},"2,0 mm kortikaliniai sraigtai, pilnu sriegiu, pagaminti iš titano lydinio. Sukami šešiakampės žvaigždės formos atsuktuvu. Medtronic, 39475514-39475530, katalogas 1, p. 58"]
["1.6.1.","Nuo 14 mm iki 30 mm kas 2 mm",null,null,null,null,null,"Nuo 14 mm iki 30 mm kas 2 mm"]
["1.7.","Anterolateralinė raktikaulio S formos užrakinama plokštelė, anatomiškai išlenkta, pagaminta iš titano. 6-7 kiaurymės Ø 2,7 mm sraigtams plokštelės lateralinėje dalyje. Fiksuojama Ø 2,7 ir 3,5 mm užrakinamais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais.",40,"vnt",186.26,{"$f":"IF(ISBLANK(E41),\"\", PRODUCT(C41,E41))","v":7450.4},"Anterolateralinė raktikaulio S formos užrakinama plokštelė, anatomiškai išlenkta, pagaminta iš titano. 7 kiaurymės Ø 2,7 mm sraigtams plokštelės lateralinėje dalyje. Fiksuojama Ø 2,7 ir 3,5 mm užrakinamais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais. Medtronic, 22578110-22578213, katalogas 1, p. 77",null,null,""]
["1.7.1.","Turi būti galimybė pasirinkti:  a) Kairės pusės, bendras kiaurymių skaičius 9-10; b) Kairės pusės, bendras kiaurymių skaičius 10-11; c) Kairės pusės, bendras kiaurymių skaičius 11-12; d) Kairės pusės, bendras kiaurymių skaičius 12-13; e) Dešinės pusės, bendras kiaurymių skaičius 9-10; f) Dešinės pusės, bendras kiaurymių skaičius 10-11; g) Dešinės pusės, bendras kiaurymių skaičius 11-12; h) Dešinės pusės, bendras kiaurymių skaičius 12-13;",null,null,null,null,null," a) Kairės pusės, bendras kiaurymių skaičius 10; b) Kairės pusės, bendras kiaurymių skaičius 11; c) Kairės pusės, bendras kiaurymių skaičius 12; d) Kairės pusės, bendras kiaurymių skaičius 13; e) Dešinės pusės, bendras kiaurymių skaičius 10; f) Dešinės pusės, bendras kiaurymių skaičius 11; g) Dešinės pusės, bendras kiaurymių skaičius 12; h) Dešinės pusės, bendras kiaurymių skaičius 13; "]
["1.8.","Anterolateralinė raktikaulio S formos užrakinama plokštelė, anatomiškai išlenkta, pagaminta iš titano. 6-7 kiaurymės Ø 2,7 mm sraigtams plokštelės lateralinėje dalyje. Fiksuojama Ø 2,7 ir 3,5 mm užrakinamais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais.",2,"vnt",201.16,{"$f":"IF(ISBLANK(E43),\"\", PRODUCT(C43,E43))","v":402.32},"Anterolateralinė raktikaulio S formos užrakinama plokštelė, anatomiškai išlenkta, pagaminta iš titano. 7 kiaurymės Ø 2,7 mm sraigtams plokštelės lateralinėje dalyje. Fiksuojama Ø 2,7 ir 3,5 mm užrakinamais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais. Medtronic, 22578114-22578215, katalogas 1, p. 77",null,null,null,null,""]
["1.8.1.","Turi būti galimybė pasirinkti:  a) Kairės pusės, bendras kiaurymių skaičius 13-14; b) Kairės pusės, bendras kiaurymių skaičius 14-15; c) Dešinės pusės, bendras kiaurymių skaičius 13-14; d) Dešinės pusės, bendras kiaurymių skaičius 14-15",null,null,null,null,null," a) Kairės pusės, bendras kiaurymių skaičius 14; b) Kairės pusės, bendras kiaurymių skaičius 15; c) Dešinės pusės, bendras kiaurymių skaičius 14; d) Dešinės pusės, bendras kiaurymių skaičius 15",null,"",null,""]
["1.9.","Anatomiškai išlenkta stipinkaulio distalinio galo plokštelė, pagaminta iš titano. Plokštelės \"galvoje\" yra 2 eilės septyniems Ø 2.5-2.7 mm užrakinamiems sraigtams, kurie įsukami įvairiais nustatytais kampais. Fiksuojama Ø 2.5-2.7 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais.",50,"vnt",179.36,{"$f":"IF(ISBLANK(E45),\"\", PRODUCT(C45,E45))","v":8968},"Anatomiškai išlenkta stipinkaulio distalinio galo plokštelė, pagaminta iš titano. Plokštelės \"galvoje\" yra 2 eilės septyniems Ø 2.7 mm užrakinamiems sraigtams, kurie įsukami įvairiais nustatytais kampais. Fiksuojama Ø 2.7 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais. Medtronic, 29568300-29568402, katalogas 1, p. 72",null,null,null,null,""]
["1.9.1.","Turi būti galimybė pasirinkti:  a) 7 užrakinamų kiaurymių \"galvoje\", 3-4 kiaurymių kortikaliniams sraigtams plokštelės stiebe, kairės pusės; b) 7 užrakinamų kiaurymių \"galvoje\", 3-4 kiaurymių kortikaliniams sraigtams plokštelės stiebe, dešinės pusės; c) 7 užrakinamų kiaurymių \"galvoje\", 4-5 kiaurymių kortikaliniams sraigtams plokštelės stiebe, kairės pusės; d) 7 užrakinamų kiaurymių \"galvoje\", 4-5 kiaurymių kortikaliniams sraigtams plokštelės stiebe, dešinės pusės; e) 7 užrakinamų kiaurymių \"galvoje\", 6-7 kiaurymių kortikaliniams sraigtams plokštelės stiebe, kairės pusės; f) 7 užrakinamų kiaurymių \"galvoje\", 6-7 kiaurymių kortikaliniams sraigtams plokštelės stiebe, dešinės pusės",null,null,null,null,null,"a) 7 užrakinamų kiaurymių \"galvoje\", 3 kiaurymių kortikaliniams sraigtams plokštelės stiebe, kairės pusės; b) 7 užrakinamų kiaurymių \"galvoje\", 3 kiaurymių kortikaliniams sraigtams plokštelės stiebe, dešinės pusės; c) 7 užrakinamų kiaurymių \"galvoje\", 4 kiaurymių kortikaliniams sraigtams plokštelės stiebe, kairės pusės; d) 7 užrakinamų kiaurymių \"galvoje\", 4 kiaurymių kortikaliniams sraigtams plokštelės stiebe, dešinės pusės; e) 7 užrakinamų kiaurymių \"galvoje\", 7 kiaurymių kortikaliniams sraigtams plokštelės stiebe, kairės pusės; f) 7 užrakinamų kiaurymių \"galvoje\", 7 kiaurymių kortikaliniams sraigtams plokštelės stiebe, dešinės pusės"]
["1.10.","Proksimalinio žąstikaulio galo užrakinama kompresinė plokštelė, pagaminta iš titano. Fiksuojama Ø 3,5mm užrakinamais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais.",40,"vnt",178.87,{"$f":"IF(ISBLANK(E47),\"\", PRODUCT(C47,E47))","v":7154.8},"Proksimalinio žąstikaulio galo užrakinama kompresinė plokštelė, pagaminta iš titano. Fiksuojama Ø 3,5mm užrakinamais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais. Medtronic, 22509005-22509008, katalogas 1, p. 79",null,null,"","",""]
["1.10.1.","Turi būti galimybė pasirinkti:  a) 5 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje; b) 6 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje; c) 8 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje",null,null,null,null,null," a) 5 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje; b) 6 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje; c) 8 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje",null,"","",""]
["1.11.","Proksimalinio žąstikaulio galo užrakinama kompresinė plokštelė, pagaminta iš titano. Fiksuojama Ø 3,5mm užrakinamais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais.",12,"vnt",189.94,{"$f":"IF(ISBLANK(E49),\"\", PRODUCT(C49,E49))","v":2279.2799999999997},"Proksimalinio žąstikaulio galo užrakinama kompresinė plokštelė, pagaminta iš titano. Fiksuojama Ø 3,5mm užrakinamais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais.Medtronic, 22509010-22509012, katalogas 1, p. 79",null,null,"","",""]
["1.11.1.","Turi būti galimybė pasirinkti:  a) 10 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje; b) 12 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje",null,null,null,null,null,"a) 10 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje; b) 12 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje"]
["1.12.","Distalinio blauzdikaulio galo medialinė užrakinama plokštelė, su išsikišusiu trikampiu vienam užrakinamam sraigtui distalinėje dalyje, pagaminta iš titano. Fiksuojama Ø 3,5 mm užrakinamais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais.",20,"vnt",199.86,{"$f":"IF(ISBLANK(E51),\"\", PRODUCT(C51,E51))","v":3997.2000000000003},"Distalinio blauzdikaulio galo medialinė užrakinama plokštelė, su išsikišusiu trikampiu vienam užrakinamam sraigtui distalinėje dalyje, pagaminta iš titano. Fiksuojama Ø 3,5 mm užrakinamais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais. Medtronic, 22528104-22528208, katalogas 1, p. 81"]
["1.12.1.","Turi būti galimybė pasirinkti:  a) Dešinės pusės, 4-6 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje; b) Dešinės pusės, 8-9 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje; c) Kairės pusės, 4-6 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje; d) Kairės pusės, 8-9 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje",null,null,null,null,null,"a) Dešinės pusės, 4; 6 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje; b) Dešinės pusės, 8 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje; c) Kairės pusės, 4; 6 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje; d) Kairės pusės, 8 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje"]
["1.13.","Distalinio blauzdikaulio galo medialinė užrakinama plokštelė, su išsikišusiu trikampiu vienam užrakinamam sraigtui distalinėje dalyje, pagaminta iš titano. Fiksuojama Ø 3,5 mm užrakinamais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais.",10,"vnt",208.59,{"$f":"IF(ISBLANK(E53),\"\", PRODUCT(C53,E53))","v":2085.9},"Distalinio blauzdikaulio galo medialinė užrakinama plokštelė, su išsikišusiu trikampiu vienam užrakinamam sraigtui distalinėje dalyje, pagaminta iš titano. Fiksuojama Ø 3,5 mm užrakinamais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais. Medtronic, 22528110 - 22528214, katalogas 1, p. 81"]
["1.13.1.","Turi būti galimybė pasirinkti:  a) Dešinės pusės, 10-14 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje; b) Kairės pusės, 10-14 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje",null,null,null,null,null,"a) Dešinės pusės, 10; 12; 14 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje; b) Kairės pusės, 10; 12; 14 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje"]
["1.14.","Distalinio žąstikaulio galo dorsolateralinė užrakinama plokštelė, su papildoma atrama apgaubiančia žąstikaulį, pagaminta iš titano. Fiksuojama Ø 2,7 ir 3,5 mm užrakinamais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais.",5,"vnt",155.25,{"$f":"IF(ISBLANK(E55),\"\", PRODUCT(C55,E55))","v":776.25},"Distalinio žąstikaulio galo dorsolateralinė užrakinama plokštelė, su papildoma atrama apgaubiančia žąstikaulį, pagaminta iš titano. Fiksuojama Ø 2,7 ir 3,5 mm užrakinamais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais. Medtronic, 22594103-22594209, katalogas 1, p. 80;  22504103-22504209"]
["1.14.1.","Turi būti galimybė pasirinkti:  a) Kairės pusės, 3 kiaurymių; b) Kairės pusės, 5 kiaurymių; c) Kairės pusės, 7 kiaurymių; d) Kairės pusės, 9 kiaurymių; e) Dešinės pusės, 3 kiaurymių; f) Dešinės pusės, 5 kiaurymių; g) Dešinės pusės, 7 kiaurymių; h) Dešinės pusės, 9 kiaurymių",null,null,null,null,null," a) Kairės pusės, 3 kiaurymių; b) Kairės pusės, 5 kiaurymių; c) Kairės pusės, 7 kiaurymių; d) Kairės pusės, 9 kiaurymių; e) Dešinės pusės, 3 kiaurymių; f) Dešinės pusės, 5 kiaurymių; g) Dešinės pusės, 7 kiaurymių; h) Dešinės pusės, 9 kiaurymių"]
["1.15.","Raktikaulio S formos, anatomiškai išlenkta, užrakinama plokštelė. 3,0 - 3,5 mm storio, pagaminta iš titano, pasukta išilgai savo ašies pagal laikrodžio rodyklę. Fiksuojama Ø 3,5 mm užrakinamais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais.",20,"vnt",187.05,{"$f":"IF(ISBLANK(E57),\"\", PRODUCT(C57,E57))","v":3741},"Raktikaulio S formos, anatomiškai išlenkta, užrakinama plokštelė. 3,0 mm storio, pagaminta iš titano, pasukta išilgai savo ašies pagal laikrodžio rodyklę. Fiksuojama Ø 3,5 mm užrakinamais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais. Medtronic, 22563106-22563208, katalogas 1, p. 79"]
["1.15.1.","Turi būti galimybė pasirinkti:  a) Kairės pusės, 6 kiaurymių; b) Kairės pusės, 7 kiaurymių; c) Kairės pusės, 8 kiaurymių; d) Dešinės pusės, 6 kiaurymių; e) Dešinės pusės, 7 kiaurymių; f) Dešinės pusės, 8 kiaurymių",null,null,null,null,null,"a) Kairės pusės, 6 kiaurymių; b) Kairės pusės, 7 kiaurymių; c) Kairės pusės, 8 kiaurymių; d) Dešinės pusės, 6 kiaurymių; e) Dešinės pusės, 7 kiaurymių; f) Dešinės pusės, 8 kiaurymių"]
["1.16.","Kulnikaulio užrakinama plokštelė (visos kiaurymės užrakinamos), 2,0 mm storio, 68 - 69 mm ilgio, pagaminta iš titano. Fiksuojama Ø 3,5 mm užrakinamais sraigtais",70,"vnt",207.93,{"$f":"IF(ISBLANK(E59),\"\", PRODUCT(C59,E59))","v":14555.1},"Kulnikaulio užrakinama plokštelė (visos kiaurymės užrakinamos), 2,0 mm storio, 68 mm ilgio, pagaminta iš titano. Fiksuojama Ø 3,5 mm užrakinamais sraigtais. Medtronic, 22553115; 22553215, katalogas 1, p. 82"]
["1.16.1.","Turi būti galimybė pasirinkti:  a) Kairės pusės, 15 kiaurymių; b) Dešinės pusės, 15 kiaurymių",null,null,null,null,null,"a) Kairės pusės, 15 kiaurymių; b) Dešinės pusės, 15 kiaurymių"]
["1.17.","Stipinkaulio distalinio galo dorsalinė užrakinama kompresinė plokštelė, 90° L formos, pagaminta iš titano. 2 kiaurymės distalinėje dalyje. Fiksuojama Ø 2,7 mm užrakinamais ir Ø 2,7 mm kortikaliniais sraigtais.",15,"vnt",104.95,{"$f":"IF(ISBLANK(E61),\"\", PRODUCT(C61,E61))","v":1574.25},"Stipinkaulio distalinio galo dorsalinė užrakinama kompresinė plokštelė, 90° L formos, pagaminta iš titano. 2 kiaurymės distalinėje dalyje. Fiksuojama Ø 2,7 mm užrakinamais ir Ø 2,7 mm kortikaliniais sraigtais. Medtronic, 22558103-22558204, katalogas 1, p. 73"]
["1.17.1.","Turi būti galimybė pasirinkti:  a) Kairės pusės, 3 kiaurymių; b) Kairės pusės, 4 kiaurymių; c) Dešinės pusės, 3 kiaurymių; d) Dešinės pusės, 4 kiaurymių",null,null,null,null,null,"a) Kairės pusės, 3 kiaurymių; b) Kairės pusės, 4 kiaurymių; c) Dešinės pusės, 3 kiaurymių; d) Dešinės pusės, 4 kiaurymių"]
["1.18.","Distalinio žąstikaulio galo medialinė užrakinama kompresinė plokštelė, pagaminta iš titano. Fiksuojama Ø 2,7 ir 3,5 mm užrakinamais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais.",8,"vnt",165.25,{"$f":"IF(ISBLANK(E63),\"\", PRODUCT(C63,E63))","v":1322},"Distalinio žąstikaulio galo medialinė užrakinama kompresinė plokštelė, pagaminta iš titano. Fiksuojama Ø 2,7 ir 3,5 mm užrakinamais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais. Medtronic, 22579106-22579212, katalogas 1, p. 80"]
["1.18.1.","Turi būti galimybė pasirinkti:  a) Kairės pusės, 3 kiaurymių; b) Kairės pusės, 5 kiaurymių; c) Kairės pusės, 7 kiaurymių; d) Kairės pusės, 9 kiaurymių; e) Dešinės pusės, 3 kiaurymių; f) Dešinės pusės, 5 kiaurymių; g) Dešinės pusės, 7 kiaurymių; h) Dešinės pusės, 9 kiaurymių",null,null,null,null,null," a) Kairės pusės, 3 kiaurymių; b) Kairės pusės, 5 kiaurymių; c) Kairės pusės, 7 kiaurymių; d) Kairės pusės, 9 kiaurymių; e) Dešinės pusės, 3 kiaurymių; f) Dešinės pusės, 5 kiaurymių; g) Dešinės pusės, 7 kiaurymių; h) Dešinės pusės, 9 kiaurymių"]
["1.19.","Ø 2,7 mm užrakinami savisriegiai sraigtai, pilnu sriegiu, pagaminti iš titano lydinio.",1700,"vnt",20.73,{"$f":"IF(ISBLANK(E65),\"\", PRODUCT(C65,E65))","v":35241},"Ø 2,7 mm užrakinami savisriegiai sraigtai, pilnu sriegiu, pagaminti iš titano lydinio. Medtronic, 32580006-32580030, katalogas 1, p. 66"]
["1.19.1.","Nuo 12 mm iki 30 mm kas 2 mm",null,null,null,null,null,"Nuo 12 mm iki 30 mm kas 2 mm"]
["1.20.","Ø 2,7 mm užrakinami savisriegiai sraigtai, pilnu sriegiu, pagaminti iš titano lydinio.",100,"vnt",24.15,{"$f":"IF(ISBLANK(E67),\"\", PRODUCT(C67,E67))","v":2415},"Ø 2,7 mm užrakinami savisriegiai sraigtai, pilnu sriegiu, pagaminti iš titano lydinio. Medtronic, 32580032-32580042, katalogas 1, p. 66"]
["1.20.1.","Nuo 32 mm iki 40 mm kas 2 mm",null,null,null,null,null,"Nuo 32 mm iki 42 mm kas 2 mm"]
["1.21.","Ø 2,7 mm užrakinami savisriegiai sraigtai, pilnu sriegiu, pagaminti iš titano lydinio.",40,"vnt",24.15,{"$f":"IF(ISBLANK(E69),\"\", PRODUCT(C69,E69))","v":966},"Ø 2,7 mm užrakinami savisriegiai sraigtai, pilnu sriegiu, pagaminti iš titano lydinio. Medtronic, 32580044-32580060, katalogas 1, p. 66"]
["1.21.1.","Nuo 44 mm iki 60 mm ne mažiau 4 ilgių",null,null,null,null,null,"Nuo 44 mm iki 60 mm kas 2 mm"]
["1.22.","Ø 3,5 mm užrakinami savisriegiai sraigtai, pilnu sriegiu, pagaminti iš titano lydinio.",1800,"vnt",16.39,{"$f":"IF(ISBLANK(E71),\"\", PRODUCT(C71,E71))","v":29502},"Ø 3,5 mm užrakinami savisriegiai sraigtai, pilnu sriegiu, pagaminti iš titano lydinio. Medtronic, 31451010-31451040, katalogas 1, p. 86"]
["1.22.1.","Nuo 12 mm iki 40 mm ne mažiau 13 ilgių",null,null,null,null,null,"Nuo 10 mm iki 40 mm kas 2 mm"]
["1.23.","Ø 3,5 mm užrakinami savisriegiai sraigtai, pilnu sriegiu, pagaminti iš titano lydinio.",600,"vnt",18.72,{"$f":"IF(ISBLANK(E73),\"\", PRODUCT(C73,E73))","v":11232},"Ø 3,5 mm užrakinami savisriegiai sraigtai, pilnu sriegiu, pagaminti iš titano lydinio. Medtronic, 31451042-31451080, katalogas 1, p. 86"]
["1.23.1.","Nuo 42 mm iki 80 mm ne mažiau 4 ilgių",null,null,null,null,null,"Nuo 42 mm iki 80 mm 12 ilgių"]
["1.24.","Ø 3,5 mm kortikaliniai sraigtai, pilnu sriegiu, pagaminti iš titano lydinio.",1890,"vnt",4.24,{"$f":"IF(ISBLANK(E75),\"\", PRODUCT(C75,E75))","v":8013.6},"Ø 3,5 mm kortikaliniai sraigtai, pilnu sriegiu, pagaminti iš titano lydinio. Medtronic, 30306110-30306170, katalogas 1, p. 136"]
["1.24.1.","Nuo 10 mm iki 50 mm ne mažiau 16 ilgių",null,null,null,null,null,"Nuo 10 mm iki 50 mm 22 ilgiai"]
["1.25.","Kiršnerio viela, kurios vienas galas užaštrintas",300,"vnt",1.72,{"$f":"IF(ISBLANK(E77),\"\", PRODUCT(C77,E77))","v":516},"Kiršnerio viela, kurios vienas galas užaštrintas. Medtronic, 10701070; 10702150; 10750150, katalogas 1, p. 200"]
["1.25.1.","Turi būti galimybė pasirinkti:  a) Ilgis 70 mm, skersmuo 0,8 mm; b) Ilgis 150 mm, skersmuo 1,0 mm; c) Ilgis 150 mm, skersmuo 1,1 mm",null,null,null,null,null," a) Ilgis 70 mm, skersmuo 0,8 mm; b) Ilgis 150 mm, skersmuo 1,0 mm; c) Ilgis 150 mm, skersmuo 1,1 mm"]
["1.26.","Kiršnerio viela, kurios vienas galas su sriegiu Ø 1,1 x 150",500,"vnt",2.69,{"$f":"IF(ISBLANK(E79),\"\", PRODUCT(C79,E79))","v":1345},"Kiršnerio viela, kurios vienas galas su sriegiu Ø 1,1 x 150. Medtronic, 10749150, katalogas 1, p. 157"]
["1.27.","Atsuktuvas Ø 2,0 mm užrakinamiems sraigtams",10,"vnt",62.44,{"$f":"IF(ISBLANK(E80),\"\", PRODUCT(C80,E80))","v":624.4},"Atsuktuvas Ø 2,0 mm užrakinamiems sraigtams. Medtronic, 98099, katalogas 1, p. 63"]
["1.27.1.","Šešiakampės žvaigždės formos",null,null,null,null,null,"Šešiakampės žvaigždės formos"]
["1.28.","Sraigtų laikymo įvore",5,"vnt",37.18,{"$f":"IF(ISBLANK(E82),\"\", PRODUCT(C82,E82))","v":185.9},"Sraigtų laikymo įvorė, Medtronic. 98097, katalogas 1, p. 63"]
["1.28.1.","Ø 2,0 mm užrakinamiems sraigtams",null,null,null,null,null,"Ø 2,0 mm užrakinamiems sraigtams"]
["1.29.","Šešiakampės žvaigždės formos atsuktuvas Ø 2,7 mm užrakinamiems sraigtams, apribojantis priveržimo jėgą",20,"vnt",171.84,{"$f":"IF(ISBLANK(E84),\"\", PRODUCT(C84,E84))","v":3436.8},"Šešiakampės žvaigždės formos atsuktuvas Ø 2,7 mm užrakinamiems sraigtams, apribojantis priveržimo jėgą. Medtronic, 286140, katalogas 1, p. 89"]
["1.30.","Kaniuliuotas atsuktuvas T8",25,"vnt",91.88,{"$f":"IF(ISBLANK(E85),\"\", PRODUCT(C85,E85))","v":2297},"Kaniuliuotas atsuktuvas T8. Medtronic, 237110, katalogas 1, p. 157"]
["1.31.","Ø 2,0 mm kaniuliuotas grąžtas",30,"vnt",104.83,{"$f":"IF(ISBLANK(E86),\"\", PRODUCT(C86,E86))","v":3144.9},"Ø 2,0 mm kaniuliuotas grąžtas. Medtronic, 237140, katalogas 1, p. 157"]
["1.32.","Grąžtas Ø 2,0 mm",30,"vnt",45.54,{"$f":"IF(ISBLANK(E87),\"\", PRODUCT(C87,E87))","v":1366.2},"Grąžtas Ø 2,0 mm. Medtronic, 286130, katalogas 1, p. 89"]
["1.33.","Instrumentai, skirti rankų ir pėdų kaulams fiksuoti. Privaloma pateikti 1 rinkinį panaudos būdu. Vieno rinkinio sudėtis:",1,"rinkinys",0,{"$f":"IF(ISBLANK(E88),\"\", PRODUCT(C88,E88))","v":0},"01900, Medtronic, katalogas 1, p. 109"]
["1.33.1.","Sriegiklis, kortikalinis Ø 2,0 mm sraigtams - 1 vnt",null,null,null,null,null,"Sriegiklis, kortikalinis Ø 2,0 mm sraigtams"]
["1.33.2.","2.0 mm implantų ir instrumentų sterilizavimo konteineris - 1 vnt",null,null,null,null,null,"2.0 mm implantų ir instrumentų sterilizavimo konteineris"]
["1.33.3.","Atsuktuvas 1,5 mm pločio, sraigtams su kvadratiniu sukimu - 2 vnt",null,null,null,null,null,"Atsuktuvas 1,5 mm pločio, sraigtams su kvadratiniu sukimu"]
["1.33.4.","Grąžtas Ø 1,5 mm - 2 vnt",null,null,null,null,null,"Grąžtas Ø 1,5 mm"]
["1.33.5.","Universalus grąžto nukreipėjas Ø 2,0 mm - 1 vnt",null,null,null,null,null,"Universalus grąžto nukreipėjas Ø 2,0 mm"]
["1.33.6.","Sraigto prasukta galva išėmėjas Ø 2,0 mm sraigtams - 1 vnt",null,null,null,null,null,"Sraigto prasukta galva išėmėjas Ø 2,0 mm sraigtams"]
["1.33.7.","Sterilizavimo konteineris 2,0 mm rinkinio instrumentams, plokštelėms ir sraigtams. Su skylutėmis sraigtams ir vietomis plokštelėms ir instrumentams. Su sraigtų ilgio matuokle - 1 vnt",null,null,null,null,null,"Sterilizavimo konteineris 2,0 mm rinkinio instrumentams, plokštelėms ir sraigtams Su skylutėmis sraigtams ir vietomis plokštelėms ir instrumentams. Su sraigtų ilgio matuokle."]
["1.33.8.","Dėžė instrumentų ir 3 rinkinių dėklų sterilizavimui - 1 vnt",null,null,null,null,null,"Dėžė instrumentų ir 3 rinkinių dėklų sterilizavimui"]
["1.33.9.","Dėžė 2.0 LCP bendrųjų instrumentų sterilizavimui - 1 vnt",null,null,null,null,null,"Dėžė 2.0 LCP bendrųjų instrumentų sterilizavimui"]
["1.33.10.","Rankenėlė su greito prijungimo mova - 2 vnt",null,null,null,null,null,"Rankenėlė su greito prijungimo mova"]
["1.33.11.","Sraigtų laikymo replės - 1 vnt",null,null,null,null,null,"Sraigtų laikymo replės"]
["1.33.12.","Plokštelių laikymo replės 2.0 - 1 vnt",null,null,null,null,null,"Plokštelių laikymo replės 2.0"]
["1.33.13.","Rankenėlė su greito prijungimo mova Ø 4,5 mm - 2 vnt",null,null,null,null,null,"Rankenėlė su greito prijungimo mova Ø 4,5 mm "]
["1.33.14.","Lenkėjai plokštelėms - 2 vnt",null,null,null,null,null,"Lenkėjai plokštelėms"]
["1.33.15.","Aštrios žnyplės lūžgalių reparacijai ir fiksacijai (siauros) 150 ± 3,0 mm ilgio, užsifiksuojančios - 1 vnt",null,null,null,null,null,"Aštrios žnyplės lūžgalių reparacijai ir fiksacijai (siauros) 150 mm ilgio, užsifiksuojančios"]
["1.33.16.","Aštrios žnyplės dantytais galais 150 ± 3,0 mm ilgio, užsifiksuojančios - 1 vnt",null,null,null,null,null,"Aštrios žnyplės dantytais galais 150 mm ilgio, užsifiksuojančios"]
["1.33.17.","Aštrus kabliukas 155 ± 3,0 mm ilgio - 1 vnt",null,null,null,null,null,"Aštrus kabliukas 155 mm ilgio"]
["1.33.18.","Antkaulio elevatorius 160 ± 3,0 mm ilgio, 3 mm pločio, vienas galas tiesus, kitas galas apvalus - 1 vnt",null,null,null,null,null,"Antkaulio elevatorius 160 mm ilgio, 3 mm pločio, vienas galas tiesus, kitas galas apvalus"]
["1.33.19.","Antkaulio elevatorius 160 ± 3,0  mm ilgio,  6 mm pločio, vienas galas tiesus, kitas galas apvalus - 1 vnt",null,null,null,null,null,"Antkaulio elevatorius 160 mm ilgio,  6 mm pločio, vienas galas tiesus, kitas galas apvalus"]
["1.33.20.","Gylio matuoklis Skalė 0 - 40 mm - 1 vnt",null,null,null,null,null,"Gylio matuoklis Skalė 0 - 40 mm"]
["1.33.21.","Plokštelės laikiklis 165 ± 3,0 mm ilgio, užsifiksuojantis - 1 vnt",null,null,null,null,null,"Plokštelės laikiklis 165 mm ilgio, užsifiksuojantis"]
["1.33.22.","Retraktorius Ilgis 160 ± 3,0 mm, plotis 6 mm - 1 vnt",null,null,null,null,null,"Retraktorius Ilgis 160  mm, plotis 6 mm"]
["1.33.23.","Retraktorius Ilgis 160 ± 3,0 mm, plotis 8 mm - 1 vnt",null,null,null,null,null,"Retraktorius Ilgis 160 mm, plotis 8 mm"]
["1.33.24.","Retraktorius Ilgis 160 ± 3,0 mm, plotis 15  mm - 1 vnt",null,null,null,null,null,"Retraktorius Ilgis 160 mm, plotis 15  mm"]
["1.33.25.","Plokštelių lenkiklis, įsisukantis į plokštelę Ø 2,0 mm sraigtams - 2vnt",null,null,null,null,null,"Plokštelių lenkiklis, įsisukantis į plokštelę Ø 2,0 mm"]
["1.33.26.","Kiaurymės gylio matuoklis Ø 2,0 mm sraigtams - 1 vnt",null,null,null,null,null,"Kiaurymės gylio matuoklis Ø 2,0 mm sraigtams"]
["1.33.27.","Dvipusis grąžto kreiptuvas su slankiojančiu nukreipėju Ø 1,5 ir 2,0 mm grąžtams - 1 vnt",null,null,null,null,null,"Dvipusis grąžto kreiptuvas su slankiojančiu nukreipėju Ø 1,5 ir 2,0 mm grąžtams"]
["1.33.28.","Grąžtas Ø 1,5 mm - 2 vnt",null,null,null,null,null,"Grąžtas Ø 1,5 mm"]
["1.33.29.","Grąžtas Ø 2,0 mm - 2 vnt",null,null,null,null,null,"Grąžtas Ø 2,0 mm"]
["1.33.30.","Angos platintuvas kaule Ø 2,0 mm - 2 vnt",null,null,null,null,null,"Angos platintuvas kaule Ø 2,0 mm"]
["1.33.31.","Atsuktuvas Ø 2,0 mm - 2vnt",null,null,null,null,null,"Atsuktuvas Ø 2,0 mm"]
["1.33.32.","Sraigtų laikymo įvore Ø 2,0 mm - 2 vnt",null,null,null,null,null,"Sraigtų laikymo įvorė Ø 2,0 mm"]
["1.34.","Instrumentai, skirti darbui su užrakinamų titaninių plokštelių sistema, naudojama su Ø 2,7 mm sraigtais. Privaloma pateikti 1 rinkinį panaudos būdu. Vieno rinkinio sudėtis:",1,"rinkinys",0,{"$f":"IF(ISBLANK(E121),\"\", PRODUCT(C121,E121))","v":0},"287900, Medtronic, p. 88"]
["1.34.1.","Konteineris instrumentų sterilizavimui - 1 vnt",null,null,null,null,null,"Konteineris instrumentų sterilizavimui"]
["1.34.2.","Sraigtų sterilizavimo konteineris - 1 vnt",null,null,null,null,null,"Sraigtų sterilizavimo konteineris"]
["1.34.3.","Plokštelių sterilizavimo padėklas - 1 vnt",null,null,null,null,null,"Plokštelių sterilizavimo padėklas"]
["1.34.4.","Ø 2,0 mm grąžto nukreipiklis - 2 vnt",null,null,null,null,null,"Ø 2,0 mm grąžto nukreipiklis"]
["1.34.5.","Grąžtas Ø 2,0 mm - 2 vnt",null,null,null,null,null,"Grąžtas Ø 2,0 mm"]
["1.34.6.","Šešiakampės žvaigždės formos atsuktuvas, apribojantis priveržimo jėgą - 1 vnt",null,null,null,null,null,"Šešiakampės žvaigždės formos atsuktuvas, apribojantis priveržimo jėgą"]
["1.34.7.","Ø 2,7 mm užrakinamų sraigtų laikymo įvorė - 1 vnt",null,null,null,null,null,"Ø 2,7 mm užrakinamų sraigtų laikymo įvorė"]
["1.34.8.","Kiaurymės gylio matuoklis, matavimo skalė 10÷60 mm  - 1 vnt",null,null,null,null,null,"Kiaurymės gylio matuoklis, matavimo skalė 10÷60 mm"]
["1.34.9.","Atsuktuvas 2,7 mm užrakinamiems sraigtams, įsistatantis į elektrinį jėgos instrumentą - 2 vnt",null,null,null,null,null,"Atsuktuvas 2,7 mm užrakinamiems sraigtams, įsistatantis į elektrinį jėgos instrumentą"]
["1.34.10.","Universali T formos rankena su instrumento greito pajungimo jungtimi - 1 vnt",null,null,null,null,null,"Universali T formos rankena su instrumento greito pajungimo jungtimi"]
["1.34.11.","Instrumentas sraigto su prasukta galvute išėmimui, tinkantis 2,7 mm skersmens sraigtams - 1 vnt",null,null,null,null,null,"Instrumentas sraigto su prasukta galvute išėmimui, tinkantis 2,7 mm skersmens sraigtams"]
["1.34.12.","Grąžtas Ø 2,7 mm - 2 vnt",null,null,null,null,null,"Grąžtas Ø 2,7 mm"]
["1.34.13.","Sriegiklis Ø 2,7 mm - 1 vnt",null,null,null,null,null,"Sriegiklis Ø 2,7 mm"]
["1.34.14.","Angos platintuvas kaule - 1 vnt",null,null,null,null,null,"Angos platintuvas kaule"]
["1.34.15.","Specialus T formos atsuktuvas, skirtas užrakinamų sraigtų  išsukimui - 1 vnt",null,null,null,null,null,"Specialus T formos atsuktuvas, skirtas užrakinamų sraigtų išsukimui"]
["1.34.16.","Dvipusis grąžto kreiptuvas, tinkantis Ø 2,0 ir 2,7 mm grąžtams - 1 vnt",null,null,null,null,null,"Dvipusis grąžto kreiptuvas, tinkantis Ø 2,0 ir 2,7 mm grąžtams"]
["1.35.","Instrumentai, skirti darbui su užrakinamų titaninių plokštelių sistema, naudojama su Ø 3,5 mm sraigtais. Privaloma pateikti 1 rinkinį panaudos būdu. Vieno rinkinio sudėtis:",1,"rinkinys",0,{"$f":"IF(ISBLANK(E138),\"\", PRODUCT(C138,E138))","v":0},"22900, Medtronic, p. 91"]
["1.35.1.","Konteineris instrumentų sterilizavimui - 1 vnt",null,null,null,null,null,"Konteineris instrumentų sterilizavimui"]
["1.35.2.","Dėklas 3,5 mm ir 4,0 mm skersmens sraigtams, įstatomas į instrumentų ir sraigtų sterilizavimo konteinerį, su sraigtų ilgio matuokle - 1vnt",null,null,null,null,null,"Dėklas 3,5 mm ir 4,0 mm skersmens sraigtams, įstatomas į instrumentų ir sraigtų sterilizavimo konteinerį, su sraigtų ilgio matuokle "]
["1.35.3.","Universalus (dvipusis) grąžto kreiptuvas, tinkantis Ø 2,5 ir 3,5 mm grąžtams - 1 vnt",null,null,null,null,null,"Universalus (dvipusis) grąžto kreiptuvas, tinkantis Ø 2,5 ir 3,5 mm grąžtams"]
["1.35.4.","Dvipusis Ø 2,5 mm grąžto kreiptuvas su išcentruota anga viename iš dviejų kreiptuvo galų - 1 vnt",null,null,null,null,null,"Dvipusis Ø 2,5 mm grąžto kreiptuvas su išcentruota anga viename iš dviejų kreiptuvo galų"]
["1.35.5.","Instrumentas sraigto su prasukta galvute išėmimui, tinkantis 3,5 mm ir 4,0 mm skersmens sraigtams - 1 vnt",null,null,null,null,null,"Instrumentas sraigto su prasukta galvute išėmimui, tinkantis 3,5 mm ir 4,0 mm skersmens sraigtams"]
["1.35.6.","Grąžtas Ø 3,5 mm - 2 vnt",null,null,null,null,null,"Grąžtas Ø 3,5 mm"]
["1.35.7.","Grąžtas Ø 2,6 mm - 2 vnt",null,null,null,null,null,"Grąžtas Ø 2,6 mm"]
["1.35.8.","Grąžtas Ø 2,5 mm - 2 vnt",null,null,null,null,null,"Grąžtas Ø 2,5 mm"]
["1.35.9.","Aštrios žnyplės lūžgalių repozicijai ir fiksacijai, 145 mm ilgio, dantytais galais - 2 vnt",null,null,null,null,null,"Aštrios žnyplės lūžgalių repozicijai ir fiksacijai, 145 mm ilgio, dantytais galais"]
["1.35.10.","Aštrios žnyplės lūžgalių reparacijai ir fiksacijai, siauros, smailais galais - 1 vnt",null,null,null,null,null,"Aštrios žnyplės lūžgalių reparacijai ir fiksacijai, siauros, smailais galais"]
["1.35.11.","Kiaurymės gylio matuoklis, matavimo skalė 0÷60 mm - 1 vnt",null,null,null,null,null,"Kiaurymės gylio matuoklis, matavimo skalė 0÷60 mm"]
["1.35.12.","Trepanas lūžusio sraigto pašalinimui, Ø 6 mm - 1 vnt",null,null,null,null,null,"Trepanas lūžusio sraigto pašalinimui, Ø 6 mm"]
["1.35.13.","Sriegiklis Ø 4,0 mm - 1 vnt",null,null,null,null,null,"Sriegiklis Ø 4,0 mm"]
["1.35.14.","Sriegiklis Ø 3,5 mm - 1 vnt",null,null,null,null,null,"Sriegiklis Ø 3,5 mm"]
["1.35.15.","Lenkikliai plokštelei, komplekte 2 vnt - 1vnt",null,null,null,null,null,"Lenkikliai plokštelei, komplekte 2 vnt."]
["1.35.16.","Šešiabriaunis atsuktuvas, atstumas tarp šešiabriaunio plokštumų 2,5 mm - 1 vnt",null,null,null,null,null,"Šešiabriaunis atsuktuvas, atstumas tarp šešiabriaunio plokštumų 2,5 mm"]
["1.35.17.","Ø 3,5 mm kortikalinių sraigtų laikymo įvorė atsuktuvui - 1 vnt",null,null,null,null,null,"Ø 3,5 mm kortikalinių sraigtų laikymo įvorė atsuktuvui"]
["1.35.18.","Žnyplės, skirtos kaulo ir plokštelės fiksacijai, dantytais galais - 1 vnt",null,null,null,null,null,"Žnyplės, skirtos kaulo ir plokštelės fiksacijai, dantytais galais"]
["1.35.19.","Ø 2,6 mm grąžto nukreipiklis, 60 mm ilgio - 2 vnt",null,null,null,null,null,"Ø 2,6 mm grąžto nukreipiklis, 60 mm ilgio"]
["1.35.20.","Grąžtas su atrama gręžimo gylio apribojimui, Ø 2,6 mm, su gylio  - 2 vnt",null,null,null,null,null,"Grąžtas su atrama gręžimo gylio apribojimui, Ø 2,6 mm, su gylio matavimo skale 12 ÷ 60 mm"]
["1.35.21.","Ø 1,2 mm \"Kiršnerio\" vielų nukreipiklis - 1 vnt",null,null,null,null,null,"Ø 1,2 mm \"Kiršnerio\" vielų nukreipiklis"]
["1.35.22.","Šešiakampės žvaigždės formos atsuktuvas Ø 3,5 mm užrakinamiems sraigtams, apribojantis priveržimo jėgą - 1 vnt",null,null,null,null,null,"Šešiakampės žvaigždės formos atsuktuvas Ø 3,5 mm užrakinamiems sraigtams, apribojantis priveržimo jėgą"]
["1.35.23.","Užrakinamų sraigtų laikymo įvorė atsuktuvui - 1 vnt",null,null,null,null,null,"Užrakinamų sraigtų laikymo įvorė atsuktuvui"]
["1.35.24.","Šešiakampės žvaigždės T formos atsuktuvas, skirtas užrakinamų sraigtų išsukimui - 1 vnt",null,null,null,null,null,"Šešiakampės žvaigždės T formos atsuktuvas, skirtas užrakinamų sraigtų išsukimui"]
["1.35.25.","Lenktas raktas su šešiakampiu galu, atstumas tarp šešiabriaunio plokštumų 2,5 mm - 1 vnt",null,null,null,null,null,"Lenktas raktas su šešiakampiu galu, atstumas tarp šešiabriaunio plokštumų 2,5 mm"]
["1.35.26.","Grąžtas metalui, skirtas prasukto sraigto galvutės nugręžimui - 1 vnt",null,null,null,null,null,"Grąžtas metalui, skirtas prasukto sraigto galvutės nugręžimui"]
["1.35.27.","Atsuktuvas 3,5 mm užrakinamiems sraigtams, įsistatantis į elektrinį jėgos instrumentą - 1 vnt",null,null,null,null,null,"Atsuktuvas 3,5 mm užrakinamiems sraigtams, įsistatantis į elektrinį jėgos instrumentą"]
["1.35.28.","Kiršnerio viela su sriegiu ir aštriu trikampiu išgalandinimu, Ø 1,2 mm, 220 mm ilgio - 3 vnt",null,null,null,null,null,"\"Kiršnerio\" viela su sriegiu ir aštriu trikampiu išgalandinimu, Ø 1,2 mm, 220 mm ilgio"]
["1.35.29.","Pateikti dokumentus (gali būti prekės katalogas) įrodyti, ar siūlomas pirkimo objektas atitinka keliamus reikalavimus techninėje specifikacijoje. Prašome pažymėti prekės kataloge vietas įrodančias siūlomo parametro reikšmę ir nurodyti, kurį parametrą grindžiate",null,null,null,null,null,"Medtronic katalogas"]
["1.35.30.","Pateikti dokumentus (gali būti prekės katalogas) įrodyti, ar siūlomas pirkimo objektas atitinka keliamus reikalavimus techninėje specifikacijoje. Prašome pažymėti prekės kataloge vietas įrodančias siūlomo parametro reikšmę ir nurodyti, kurį parametrą grindžiate",null,null,null,null,null,"Medtronic katalogas"]
[null,null,null,null,"Suma be PVM",{"$f":"IF((COUNT(C30:C168)<>COUNT(F30:F168)),\"\", SUM(F30:F168))","v":179038.09999999998},{"$f":"IF((COUNT(C30:C168)<>COUNT(F30:F168)),\"Neužpildytos visų objektų kainos\", \"\")","v":""}]
[null,null,null,null,"PVM suma",10720.74]
[null,null,null,null,"Suma su PVM",{"$f":"IF(ISBLANK(F170), \"\", SUM(F169:F170))","v":189758.83999999997}]
[]
["2.","Stambiųjų kaulų implantai"]
["2.1.","Proksimalinio blauzdikaulio galo šoninė užrakinama kompresinė plokštelė, pagaminta iš titano. Fiksuojama Ø 3,5-5,0 mm užrakinamais ir Ø 3,5-4,5 mm kortikaliniais sraigtais.",10,"vnt",195.51,{"$f":"IF(ISBLANK(E174),\"\", PRODUCT(C174,E174))","v":1955.1},"Proksimalinio blauzdikaulio galo šoninė užrakinama kompresinė plokštelė, pagaminta iš titano. Fiksuojama Ø 3,5-5,0 mm užrakinamais ir Ø 3,5-4,5 mm kortikaliniais sraigtais. Medtronic, 22591104 - 22591210, katalogas 1, p. 84"]
["2.1.1.","Turi būti galimybė pasirinkti:  a) Dešinės pusės, 4-5 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje; b) Dešinės pusės, 6-7 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje; c) Dešinės pusės, 8-9 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje; d) Dešinės pusės, 10-12 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje; e) Kairės pusės, 4-5 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje; f) Kairės pusės, 6-7 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje; g) Kairės pusės, 8-9 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje; h) Kairės pusės, 10-12 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje",null,null,null,null,null," a) Dešinės pusės, 4; 5 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje; b) Dešinės pusės, 6; 7 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje; c) Dešinės pusės, 8; 9 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje; d) Dešinės pusės, 10 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje; e) Kairės pusės, 4; 5 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje; f) Kairės pusės, 6; 7 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje; g) Kairės pusės, 8; 9 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje; h) Kairės pusės, 10 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje"]
["2.2.","Proksimalinio blauzdikaulio galo šoninė užrakinama kompresinė plokštelė, pagaminta iš titano. Fiksuojama Ø 5,0 mm užrakinamais ir Ø 4,5 mm kortikaliniais sraigtais.",20,"vnt",189.75,{"$f":"IF(ISBLANK(E176),\"\", PRODUCT(C176,E176))","v":3795},"Proksimalinio blauzdikaulio galo šoninė užrakinama kompresinė plokštelė, pagaminta iš titano. Fiksuojama Ø 5,0 mm užrakinamais ir Ø 4,5 mm kortikaliniais sraigtais. Medtronic, 22526105-22526213, katalogas 1, p. 85"]
["2.2.1.","Turi būti galimybė pasirinkti:  a) Kairės pusės, 5 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje; b) Kairės pusės, 7 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje; c) Kairės pusės, 9 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje; d) Kairės pusės, 11 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje; e) Kairės pusės, 13 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje; f) Dešinės pusės, 5 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje; g) Dešinės pusės, 7 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje; h) Dešinės pusės, 9 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje; j) Dešinės pusės, 11 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje; k) Dešinės pusės, 13 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje",null,null,null,null,null," a) Kairės pusės, 5 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje; b) Kairės pusės, 7 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje; c) Kairės pusės, 9 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje; d) Kairės pusės, 11 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje; e) Kairės pusės, 13 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje; f) Dešinės pusės, 5 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje; g) Dešinės pusės, 7 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje; h) Dešinės pusės, 9 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje; j) Dešinės pusės, 11 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje; k) Dešinės pusės, 13 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje"]
["2.3.","Distalinio šlaunikaulio galo užrakinama kompresinė plokštelė, pagaminta iš titano. Fiksuojama Ø 5,0 mm užrakinamais ir Ø 4,5 mm kortikaliniais sraigtais.",10,"vnt",208.16,{"$f":"IF(ISBLANK(E178),\"\", PRODUCT(C178,E178))","v":2081.6},"Distalinio šlaunikaulio galo užrakinama kompresinė plokštelė, pagaminta iš titano. Fiksuojama Ø 5,0 mm užrakinamais ir Ø 4,5 mm kortikaliniais sraigtais. Medtronic, 22527105-22527213, katalogas 1, p. 85"]
["2.3.1.","Turi būti galimybė pasirinkti:  a) Kairės pusės, 5 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje; b) Kairės pusės, 7 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje; c) Kairės pusės, 9 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje; d) Kairės pusės, 11 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje; e) Kairės pusės, 13 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje; f) Dešinės pusės, 5 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje; g) Dešinės pusės, 7 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje; h) Dešinės pusės, 9 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje; j) Dešinės pusės, 11 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje; k) Dešinės pusės, 13 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje",null,null,null,null,null,"a) Kairės pusės, 5 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje; b) Kairės pusės, 7 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje; c) Kairės pusės, 9 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje; d) Kairės pusės, 11 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje; e) Kairės pusės, 13 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje; f) Dešinės pusės, 5 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje; g) Dešinės pusės, 7 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje; h) Dešinės pusės, 9 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje; j) Dešinės pusės, 11 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje; k) Dešinės pusės, 13 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje"]
["2.4.","Proksimalinio blauzdikaulio galo šoninė užrakinama plokštelė korekcinei osteotomijai fiksuoti, 4,2 - 4,6 mm storio, anatomiškai išlenkta, pagaminta iš titano. 5 užrakinamos kiaurymės proksimalinėje dalyje. Fiksuojama Ø 5,0 mm užrakinamais ir Ø 4,5 mm kortikaliniais sraigtais.",10,"vnt",241.17,{"$f":"IF(ISBLANK(E180),\"\", PRODUCT(C180,E180))","v":2411.6999999999998},"Proksimalinio blauzdikaulio galo šoninė užrakinama plokštelė korekcinei osteotomijai fiksuoti, 4,2 mm storio, anatomiškai išlenkta, pagaminta iš titano. 5 užrakinamos kiaurymės proksimalinėje dalyje. Fiksuojama Ø 5,0 mm užrakinamais ir Ø 4,5 mm kortikaliniais sraigtais. Medtronic, 29401900; 29402000, katalogas 1, p. 102"]
["2.4.1.","Turi būti galimybė pasirinkti:  a) Kairės pusės, bendras kiaurymių skaičius 8, 102 - 104 mm ilgio; b) Dešinės pusės, bendras kiaurymių skaičius 8, 102 - 104 mm ilgio",null,null,null,null,null," a) Kairės pusės, bendras kiaurymių skaičius 8, 102 mm ilgio; b) Dešinės pusės, bendras kiaurymių skaičius 8, 102 mm ilgio"]
["2.5.","Ø 5,0 mm užrakinami savisriegiai sraigtai, pilnu sriegiu, pagaminti iš titano lydinio.",50,"vnt",19.95,{"$f":"IF(ISBLANK(E182),\"\", PRODUCT(C182,E182))","v":997.5},"Ø 5,0 mm užrakinami savisriegiai sraigtai, pilnu sriegiu, pagaminti iš titano lydinio. Medtronic, 31452014-31452040, katalogas 1, p. 87"]
["2.5.1.","Nuo 14 mm iki 40 mm kas 2 mm",null,null,null,null,null,"Nuo 14 mm iki 40 mm kas 2 mm"]
["2.6.","Ø 5,0 mm užrakinami savisriegiai sraigtai, pilnu sriegiu, pagaminti iš titano lydinio.",50,"vnt",23.94,{"$f":"IF(ISBLANK(E184),\"\", PRODUCT(C184,E184))","v":1197},"Ø 5,0 mm užrakinami savisriegiai sraigtai, pilnu sriegiu, pagaminti iš titano lydinio. Medtronic, 31452042-31452050, katalogas 1, p. 87"]
["2.6.1.","Nuo 42 mm iki 50 mm kas 2 mm",null,null,null,null,null,"Nuo 42 mm iki 50 mm kas 2 mm"]
["2.7.","Ø 5,0 mm užrakinami savisriegiai sraigtai, pilnu sriegiu, pagaminti iš titano lydinio.",240,"vnt",25.76,{"$f":"IF(ISBLANK(E186),\"\", PRODUCT(C186,E186))","v":6182.4000000000005},"Ø 5,0 mm užrakinami savisriegiai sraigtai, pilnu sriegiu, pagaminti iš titano lydinio. Medtronic, 31452055-31452090, katalogas 1, p. 87"]
["2.7.1.","Nuo 55 mm iki 90 mm ne mažiau 8 ilgių",null,null,null,null,null,"Nuo 55 mm iki 90 mm 8 ilgių"]
["2.8.","Ø 7,3 mm kaniuliuoti sraigtai, daliniu sriegiu, savisriegiai, pagaminti iš titano lydinio.  Sraigto ilgis, mm / Įsriegtos dalies ilgis, mm",150,"vnt",34.54,{"$f":"IF(ISBLANK(E188),\"\", PRODUCT(C188,E188))","v":5181},"Ø 7,3 mm kaniuliuoti sraigtai, daliniu sriegiu, savisriegiai, pagaminti iš titano lydinio. Medtronic, 31401040-31401091, katalogas 1, p. 142\n"]
["2.8.1.","50 / 16",null,null,null,null,null,"50 / 16"]
["2.8.2.","55 / 16",null,null,null,null,null,"55 / 16"]
["2.8.3.","60 / 16",null,null,null,null,null,"60 / 16"]
["2.8.4.","65 / 16",null,null,null,null,null,"65 / 16"]
["2.8.5.","70 / 16",null,null,null,null,null,"70 / 16"]
["2.8.6.","75 / 16",null,null,null,null,null,"75 / 16"]
["2.8.7.","80 / 16",null,null,null,null,null,"80 / 16"]
["2.8.8.","85 / 16",null,null,null,null,null,"85 / 16"]
["2.8.9.","90 / 16",null,null,null,null,null,"90 / 16"]
["2.8.10.","95 / 16",null,null,null,null,null,"95 / 16"]
["2.9.","Ø 7,3 mm kaniuliuoti sraigtai, daliniu sriegiu, savisriegiai, pagaminti iš titano lydinio.  Sraigto ilgis, mm / Įsriegtos dalies ilgis, mm",50,"vnt",35.74,{"$f":"IF(ISBLANK(E199),\"\", PRODUCT(C199,E199))","v":1787},"Ø 7,3 mm kaniuliuoti sraigtai, daliniu sriegiu, savisriegiai, pagaminti iš titano lydinio. Medtronic, 31401092-31401096, katalogas 1, p. 142\n"]
["2.9.1.","100 / 16",null,null,null,null,null,"100 / 16"]
["2.9.2.","105 / 16",null,null,null,null,null,"105 / 16"]
["2.9.3.","110 / 16",null,null,null,null,null,"110 / 16"]
["2.9.4.","115 / 16",null,null,null,null,null,"115 / 16"]
["2.9.5.","120 / 16",null,null,null,null,null,"120 / 16"]
["2.10.","Ø 7,3 mm kaniuliuoti sraigtai, daliniu sriegiu, savisriegiai, pagaminti iš titano lydinio.  Sraigto ilgis, mm / Įsriegtos dalies ilgis, mm",40,"vnt",43.89,{"$f":"IF(ISBLANK(E205),\"\", PRODUCT(C205,E205))","v":1755.6},"Ø 7,3 mm kaniuliuoti sraigtai, daliniu sriegiu, savisriegiai, pagaminti iš titano lydinio. Medtronic, 31404050-31404060, katalogas 1, p. 143\n"]
["2.10.1.","50 / 32",null,null,null,null,null,"50 / 32"]
["2.10.2.","55 / 32",null,null,null,null,null,"55 / 32"]
["2.10.3.","60 / 32",null,null,null,null,null,"60 / 32"]
["2.11.","Ø 7,3 mm kaniuliuoti sraigtai, daliniu sriegiu, savisriegiai, pagaminti iš titano lydinio.  Sraigto ilgis, mm / Įsriegtos dalies ilgis, mm",100,"vnt",40.64,{"$f":"IF(ISBLANK(E209),\"\", PRODUCT(C209,E209))","v":4064},"Ø 7,3 mm kaniuliuoti sraigtai, daliniu sriegiu, savisriegiai, pagaminti iš titano lydinio. Medtronic, 31404065-31404091, katalogas 1, p. 143"]
["2.11.1.","65 / 32",null,null,null,null,null,"65 / 32"]
["2.11.2.","70 / 32",null,null,null,null,null,"70 / 32"]
["2.11.3.","75 / 32",null,null,null,null,null,"75 / 32"]
["2.11.4.","80 / 32",null,null,null,null,null,"80 / 32"]
["2.11.5.","85 / 32",null,null,null,null,null,"85 / 32"]
["2.11.6.","90 / 32",null,null,null,null,null,"90 / 32"]
["2.11.7.","95 / 32",null,null,null,null,null,"95 / 32"]
["2.12.","Ø 7,3 mm kaniuliuoti sraigtai, daliniu sriegiu, savisriegiai, pagaminti iš titano lydinio.  Sraigto ilgis, mm / Įsriegtos dalies ilgis, mm",50,"vnt",43.15,{"$f":"IF(ISBLANK(E217),\"\", PRODUCT(C217,E217))","v":2157.5},"Ø 7,3 mm kaniuliuoti sraigtai, daliniu sriegiu, savisriegiai, pagaminti iš titano lydinio.  Medtronic, 31404092-31404096, katalogas 1, p. 143"]
["2.12.1.","100 / 32",null,null,null,null,null,"100 / 32"]
["2.12.2.","105 / 32",null,null,null,null,null,"105 / 32"]
["2.12.3.","110 / 32",null,null,null,null,null,"110 / 32"]
["2.12.4.","115 / 32",null,null,null,null,null,"115 / 32"]
["2.12.5.","120 / 32",null,null,null,null,null,"120 / 32"]
["2.13.","Ø 7,0 mm intramedulinės žąstikaulio vinys, pagamintos iš titano lydinio",1,"vnt",125.02,{"$f":"IF(ISBLANK(E223),\"\", PRODUCT(C223,E223))","v":125.02},"Ø 7,0 mm intramedulinės žąstikaulio vinys, pagamintos iš titano lydinio. Medtronic, 30961014-30961020, katalogas 3, p. 135"]
["2.13.1.","Turi būti galimybė pasirinkti:  a) 7 mm x 160-180 mm; b) 7 mm x 190-210 mm",null,null,null,null,null,"a) 7 mm x 140; 160; 180 mm; b) 7 mm x 200 mm"]
["2.14.","Ø 7,0 mm intramedulinės žąstikaulio vinys, pagamintos iš titano lydinio",5,"vnt",136.47,{"$f":"IF(ISBLANK(E225),\"\", PRODUCT(C225,E225))","v":682.35},"Ø 7,0 mm intramedulinės žąstikaulio vinys, pagamintos iš titano lydinio. Medtronic, 30961022-30961030, katalogas 3, p. 135"]
["2.14.1.","Turi būti galimybė pasirinkti:  a) 7 mm x 220 mm; b) 7 mm x 240 mm; c) 7 mm x 260 mm; d) 7 mm x 280 mm; e) 7 mm x 300 mm",null,null,null,null,null,"a) 7 mm x 220 mm; b) 7 mm x 240 mm; c) 7 mm x 260 mm; d) 7 mm x 280 mm; e) 7 mm x 300 mm"]
["2.15.","Ø 8,0 mm intramedulinės žąstikaulio vinys, pagamintos iš titano lydinio",1,"vnt",125.02,{"$f":"IF(ISBLANK(E227),\"\", PRODUCT(C227,E227))","v":125.02},"Ø 8,0 mm intramedulinės žąstikaulio vinys, pagamintos iš titano lydinio. Medtronic, 30962014-30962020, katalogas 3, p. 135"]
["2.15.1.","Turi būti galimybė pasirinkti:  a) 8 mm x 160-180 mm; b) 8 mm x 190-210 mm",null,null,null,null,null,"a) 8 mm x 140; 160; 180 mm; b) 8 mm x 200 mm"]
["2.16.","Ø 8,0 mm intramedulinės žąstikaulio vinys, pagamintos iš titano lydinio",10,"vnt",146.47,{"$f":"IF(ISBLANK(E229),\"\", PRODUCT(C229,E229))","v":1464.7},"Ø 8,0 mm intramedulinės žąstikaulio vinys, pagamintos iš titano lydinio. Medtronic, 30962022-30962030, katalogas 3, p. 135"]
["2.16.1.","Turi būti galimybė pasirinkti:  a) 8 mm x 220 mm; b) 8 mm x 240 mm; c) 8 mm x 260 mm; d) 8 mm x 280 mm; e) 8 mm x 300 mm",null,null,null,null,null," a) 8 mm x 220 mm; b) 8 mm x 240 mm; c) 8 mm x 260 mm; d) 8 mm x 280 mm; e) 8 mm x 300 mm"]
["2.17.","9,0 mm intramedulinės žąstikaulio vinys, pagamintos iš titano lydinio",2,"vnt",125.02,{"$f":"IF(ISBLANK(E231),\"\", PRODUCT(C231,E231))","v":250.04},"Ø 9,0 mm intramedulinės žąstikaulio vinys, pagamintos iš titano lydinio. Medtronic, 30963014-30963018, katalogas 3, p. 135"]
["2.17.1.","9 mm x 160-180 mm",null,null,null,null,null,"9 mm x 140; 160; 180 mm"]
["2.18.","Ø 9,0 mm intramedulinės žąstikaulio vinys, pagamintos iš titano lydinio",15,"vnt",146.47,{"$f":"IF(ISBLANK(E233),\"\", PRODUCT(C233,E233))","v":2197.0500000000002},"Ø 9,0 mm intramedulinės žąstikaulio vinys, pagamintos iš titano lydinio. Medtronic, 30963020-30963030, katalogas 3, p. 135"]
["2.18.1.","Turi būti galimybė pasirinkti:  a) 9 mm x 200 mm; b) 9 mm x 220 mm; c) 9 mm x 240 mm; d) 9 mm x 260 mm; e) 9 mm x 280 mm; f) 9 mm x 300 mm",null,null,null,null,null," a) 9 mm x 200 mm; b) 9 mm x 220 mm; c) 9 mm x 240 mm; d) 9 mm x 260 mm; e) 9 mm x 280 mm; f) 9 mm x 300 mm"]
["2.19.","Ø 3,0 - 3,5 mm sraigtai, pagaminti iš titano lydinio",50,"vnt",15.85,{"$f":"IF(ISBLANK(E235),\"\", PRODUCT(C235,E235))","v":792.5},"Ø 3,5 mm sraigtai, pagaminti iš titano lydinio. Medtronic, 30381120-30381160, katalogas 3, p. 136"]
["2.19.1.","Nuo 20 mm iki 60 mm ne mažiau 11 ilgių",null,null,null,null,null,"Nuo 20 mm iki 60 mm kas 2 mm"]
["2.20.","Ø 4,0 - 4,8 mm sraigtai, pagaminti iš titano lydinio",50,"vnt",17.53,{"$f":"IF(ISBLANK(E237),\"\", PRODUCT(C237,E237))","v":876.5},"Ø 4,8 mm sraigtai, pagaminti iš titano lydinio. Medtronic, 30382120-30382160, katalogas 3, p. 136"]
["2.20.1.","Nuo 20 mm iki 60 mm ne mažiau 21 ilgių",null,null,null,null,null,"Nuo 20 mm iki 60 mm kas 2 mm"]
["2.21.","Ø 4,5 - 5,0 mm sraigtai, pagaminti iš titano lydinio",40,"vnt",17.53,{"$f":"IF(ISBLANK(E239),\"\", PRODUCT(C239,E239))","v":701.2},"Ø 5,0 mm sraigtai, pagaminti iš titano lydinio. Medtronic, 30383130-30383160, katalogas 3, p. 136"]
["2.21.1.","Nuo 20 mm iki 60 mm ne mažiau 16 ilgių",null,null,null,null,null,"Nuo 30 mm iki 60 mm kas 2 mm"]
["2.22.","Žąstikaulio vinies aklė, pagaminta iš titano lydinio",20,"vnt",11.91,{"$f":"IF(ISBLANK(E241),\"\", PRODUCT(C241,E241))","v":238.2},"Žąstikaulio vinies aklė, pagaminta iš titano lydinio. Medtronic, 30964000,  katalogas 3, p. 137"]
["2.23.","Kaniuliuotos titaninės proksimalinio šlaunikaulio vinys.  Proksimaliniame vinies gale yra 1 kiaurymė rakinančiam sraigtui, kurio Ø 10,5 mm.  Distaliniame vinies gale yra 2 kiaurymės skersinio rakinimo sraigtams, kurių Ø 5,0 mm.",90,"vnt",199.86,{"$f":"IF(ISBLANK(E242),\"\", PRODUCT(C242,E242))","v":17987.400000000001},"Kaniuliuotos titaninės proksimalinio šlaunikaulio vinys.  Proksimaliniame vinies gale yra 1 kiaurymė rakinančiam sraigtui, kurio Ø 10,5 mm.  Distaliniame vinies gale yra 2 kiaurymės skersinio rakinimo sraigtams, kurių Ø 5,0 mm. Medtronic, 33120018, katalogas 1, p. 162"]
["2.23.1.","11 mm x 180 - 200 mm",null,null,null,null,null,"11 mm x 180 mm"]
["2.24.","Kaniuliuotos titaninės proksimalinio šlaunikaulio vinys.  Proksimaliniame vinies gale yra 1 kiaurymė rakinančiam sraigtui, kurio Ø 10,5 mm.  Distaliniame vinies gale yra 2 kiaurymės skersinio rakinimo sraigtams, kurių Ø 5,0 mm.",90,"vnt",211.62,{"$f":"IF(ISBLANK(E244),\"\", PRODUCT(C244,E244))","v":19045.8},"Kaniuliuotos titaninės proksimalinio šlaunikaulio vinys.  Proksimaliniame vinies gale yra 1 kiaurymė rakinančiam sraigtui, kurio Ø 10,5 mm.  Distaliniame vinies gale yra 2 kiaurymės skersinio rakinimo sraigtams, kurių Ø 5,0 mm. Medtronic, 33120024, katalogas 1, p. 162"]
["2.24.1.","11 mm x 220 - 240 mm",null,null,null,null,null,"11 mm x 240 mm"]
["2.25.","Ø 10,5 mm kaniuliuoti sraigtai, pagaminti iš titano lydinio.",250,"vnt",89.68,{"$f":"IF(ISBLANK(E246),\"\", PRODUCT(C246,E246))","v":22420},"Ø 10,5 mm kaniuliuoti sraigtai, pagaminti iš titano lydinio. Medtronic, 33123075-33123096, katalogas 1, p. 162"]
["2.25.1.","Nuo 80 mm iki 120 mm kas 5 mm",null,null,null,null,null,"Nuo 75 mm iki 120 mm kas 5 mm"]
["2.26.","Ø 5,0 mm skersinio tvirtinimo savisriegiai sraigtai, pagaminti iš titano lydinio. Sraigto galvutėje yra vidinis sriegis, skirtas sraigto prisukimui prie atsuktuvo.",150,"vnt",32.24,{"$f":"IF(ISBLANK(E248),\"\", PRODUCT(C248,E248))","v":4836},"Ø 5,0 mm skersinio tvirtinimo savisriegiai sraigtai, pagaminti iš titano lydinio. Sraigto galvutėje yra vidinis sriegis, skirtas sraigto prisukimui prie atsuktuvo. Medtronic, 33112025-33112092, katalogas 1, p. 160"]
["2.26.1.","Nuo 25 mm iki 100 mm, ne mažiau 16 ilgių",null,null,null,null,null,"Nuo 25 mm iki 100 mm, 16 ilgių"]
["2.27.","Proksimalinio galo aklė, pagaminta iš titano lydinio. Ne mažiau 2 ilgių.",20,"vnt",23.52,{"$f":"IF(ISBLANK(E250),\"\", PRODUCT(C250,E250))","v":470.4},"Proksimalinio galo aklė, pagaminta iš titano lydinio. 4 ilgių. Medtronic, 33121000-33122010, 39570815, katalogas 1, p. 162"]
["2.28.","Kaniuliuotos titaninės PFNA vinys. Vinies palinkimo kampas 5°. Proksimalinio vinies galo Ø 16,5 mm. Proksimaliniame vinies gale yra 1 kiaurymė rakinančiam sraigtui, kurio Ø 10,3 mm ir jis įvedamas 130° kampu.  Distaliniame vinies gale yra 1 kiaurymė skersinio tvirtinimo sraigtui, kurio Ø 4,9 - 5,0 mm.",15,"vnt",217.52,{"$f":"IF(ISBLANK(E251),\"\", PRODUCT(C251,E251))","v":3262.8},"Kaniuliuotos titaninės PFNA vinys. Vinies palinkimo kampas 5°. Proksimalinio vinies galo Ø 16,5 mm. Proksimaliniame vinies gale yra 1 kiaurymė rakinančiam sraigtui, kurio Ø 10,3 mm ir jis įvedamas 130° kampu.  Distaliniame vinies gale yra 1 kiaurymė skersinio tvirtinimo sraigtui, kurio Ø 5,0 mm. Medtronic, 32805017-32805024, katalogas 1, p. 174"]
["2.28.1.","Turi būti galimybė pasirinkti:  a) 9,0 - 9,3 mm x 170 mm; b) 9,0 - 9,3 mm x 200 mm; c) 9,0 - 9,3 mm x 240 mm",null,null,null,null,null," a) 9,3 mm x 170 mm; b) 9,3 mm x 200 mm; c) 9,3 mm x 240 mm"]
["2.29.","Kaniuliuotos titaninės PFNA vinys. Vinies palinkimo kampas 5°. Proksimalinio vinies galo Ø 16,5 mm. Proksimaliniame vinies gale yra 1 kiaurymė rakinančiam sraigtui, kurio Ø 10,3 mm ir jis įvedamas 130° kampu.  Distaliniame vinies gale yra 1 kiaurymė skersinio tvirtinimo sraigtui, kurio Ø 4,9 - 5,0 mm.",20,"vnt",217.52,{"$f":"IF(ISBLANK(E253),\"\", PRODUCT(C253,E253))","v":4350.4000000000005},"Kaniuliuotos titaninės PFNA vinys. Vinies palinkimo kampas 5°. Proksimalinio vinies galo Ø 16,5 mm. Proksimaliniame vinies gale yra 1 kiaurymė rakinančiam sraigtui, kurio Ø 10,3 mm ir jis įvedamas 130° kampu.  Distaliniame vinies gale yra 1 kiaurymė skersinio tvirtinimo sraigtui, kurio Ø 5,0 mm. Medtronic, 32803017 - 32803024, katalogas 1, p. 174"]
["2.29.1.","Turi būti galimybė pasirinkti:  a) 10 mm x 170 mm; b) 10 mm x 200 mm; c) 10 mm x 240 mm",null,null,null,null,null,"a) 10 mm x 170 mm; b) 10 mm x 200 mm; c) 10 mm x 240 mm"]
["2.30.","Kaniuliuotos titaninės PFNA vinys. Vinies palinkimo kampas 5°. Proksimalinio vinies galo Ø 16,5 mm. Proksimaliniame vinies gale yra 1 kiaurymė rakinančiam sraigtui, kurio Ø 10,3 mm ir jis įvedamas 130° kampu.  Distaliniame vinies gale yra 1 kiaurymė skersinio tvirtinimo sraigtui, kurio Ø 4,9 - 5,0 mm.",30,"vnt",237.29,{"$f":"IF(ISBLANK(E255),\"\", PRODUCT(C255,E255))","v":7118.7},"Kaniuliuotos titaninės PFNA vinys. Vinies palinkimo kampas 5°. Proksimalinio vinies galo Ø 16,5 mm. Proksimaliniame vinies gale yra 1 kiaurymė rakinančiam sraigtui, kurio Ø 10,3 mm ir jis įvedamas 130° kampu.  Distaliniame vinies gale yra 1 kiaurymė skersinio tvirtinimo sraigtui, kurio Ø 5,0 mm. Medtronic, 32804017-32804024, katalogas 1, p. 174"]
["2.30.1.","Turi būti galimybė pasirinkti:  a) 11 mm x 170 mm; b) 11 mm x 200 mm; c) 11 mm x 240 mm",null,null,null,null,null,"a) 11 mm x 170 mm; b) 11 mm x 200 mm; c) 11 mm x 240 mm"]
["2.31.","Kaniuliuotos titaninės PFNA vinys. Vinies palinkimo kampas 5°. Proksimalinio vinies galo Ø 16,5 mm. Proksimaliniame vinies gale yra 1 kiaurymė rakinančiam sraigtui, kurio Ø 10,3 mm ir jis įvedamas 130° kampu.  Distaliniame vinies gale yra 1 kiaurymė skersinio tvirtinimo sraigtui, kurio Ø 4,9 - 5,0 mm.",150,"vnt",237.29,{"$f":"IF(ISBLANK(E257),\"\", PRODUCT(C257,E257))","v":35593.5},"Kaniuliuotos titaninės PFNA vinys. Vinies palinkimo kampas 5°. Proksimalinio vinies galo Ø 16,5 mm. Proksimaliniame vinies gale yra 1 kiaurymė rakinančiam sraigtui, kurio Ø 10,3 mm ir jis įvedamas 130° kampu.  Distaliniame vinies gale yra 1 kiaurymė skersinio tvirtinimo sraigtui, kurio Ø 5,0 mm. Medtronic, 39591117-39591124, katalogas 1, p. 174"]
["2.31.1.","Turi būti galimybė pasirinkti:  a) 12 mm x 170 mm; b) 12 mm x 200 mm; c) 12 mm x 240 mm",null,null,null,null,null,"a) 12 mm x 170 mm; b) 12 mm x 200 mm; c) 12 mm x 240 mm"]
["2.32.","Kaniuliuotos titaninės PFNA vinys. Vinies palinkimo kampas 5°. Proksimalinio vinies galo Ø 16,5 mm. Proksimaliniame vinies gale yra 1 kiaurymė rakinančiam sraigtui, kurio Ø 10,3 mm ir jis įvedamas 130° kampu.  Distaliniame vinies gale yra 2 kiaurymės skersinio tvirtinimo sraigtams, kurių Ø 4,5 - 5,0 mm.",50,"vnt",342,{"$f":"IF(ISBLANK(E259),\"\", PRODUCT(C259,E259))","v":17100},"Kaniuliuotos titaninės PFNA vinys. Vinies palinkimo kampas 5°. Proksimalinio vinies galo Ø 16,5 mm. Proksimaliniame vinies gale yra 1 kiaurymė rakinančiam sraigtui, kurio Ø 10,3 mm ir jis įvedamas 130° kampu.  Distaliniame vinies gale yra 2 kiaurymės skersinio tvirtinimo sraigtams, kurių Ø 5,0 mm. Medtronic, 32820132 - 32823244, katalogas 1, p. 174"]
["2.32.1.","Vinių skersmenys:  9-9,5 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm; Vinių ilgiai 320-340 mm, 360-380 mm, 400-440 mm; Dešinės pusės, Kairės pusės.",null,null,null,null,null,"Vinių skersmenys:  9,5 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm; Vinių ilgiai 320; 340 mm, 360; 380 mm, 400; 420; 440 mm; Dešinės pusės, Kairės pusės. "]
["2.33.","Kaniuliuoti Ø 10,3-10,5 mm sraigtai, pagaminti iš titano lydinio. Naudojami PFNA vinių proksimaliniame gale.",350,"vnt",198.34,{"$f":"IF(ISBLANK(E261),\"\", PRODUCT(C261,E261))","v":69419},"Kaniuliuoti Ø 10,3-10,5 mm sraigtai, pagaminti iš titano lydinio. Naudojami PFNA vinių proksimaliniame gale. Medtronic, 32801070-32801092, katalogas 1, p. 175"]
["2.33.1.","Nuo 75 mm iki 100 mm kas 5 mm",null,null,null,null,null,"Nuo 70 mm iki 100 mm kas 5 mm"]
["2.34.","Kaniuliuoti Ø 10,3-10,5 mm sraigtai, pagaminti iš titano lydinio. Naudojami PFNA vinių proksimaliniame gale.",60,"vnt",217.71,{"$f":"IF(ISBLANK(E263),\"\", PRODUCT(C263,E263))","v":13062.6},"Kaniuliuoti Ø 10,3-10,5 mm sraigtai, pagaminti iš titano lydinio. Naudojami PFNA vinių proksimaliniame gale. Medtronic, 32801093-32801096, katalogas 1, p. 175"]
["2.34.1.","Nuo 105 mm iki 120 mm kas 5 mm",null,null,null,null,null,"Nuo 105 mm iki 120 mm kas 5 mm"]
["2.35.","Ø 4,5-5,0 mm skersinio tvirtinimo sraigtai, pilnu sriegiu, pagaminti iš titano lydinio. Sraigto galvutėje yra vidinis sriegis, skirtas sraigto prisukimui prie atsuktuvo. Naudojami PFNA vinių distaliniame gale.",350,"vnt",32.24,{"$f":"IF(ISBLANK(E265),\"\", PRODUCT(C265,E265))","v":11284},"Ø 4,5 ir Ø 5,0 mm skersinio tvirtinimo sraigtai, pilnu sriegiu, pagaminti iš titano lydinio. Sraigto galvutėje yra vidinis sriegis, skirtas sraigto prisukimui prie atsuktuvo. Naudojami PFNA vinių distaliniame gale. Medtronic, 33111025 – 33111090, p. 160;  33112025 – 33112092, katalogas 1, p. 160"]
["2.35.1.","Nuo 25 mm iki 100 mm, ne mažiau 14 ilgių",null,null,null,null,null,"Nuo 25 mm iki 100 mm, 14 ilgių"]
["2.36.","PFNA vinių proksimalinio galo aklė, pagaminta iš titano lydinio. Ne mažiau 4 ilgių.",60,"vnt",22.24,{"$f":"IF(ISBLANK(E267),\"\", PRODUCT(C267,E267))","v":1334.3999999999999},"PFNA vinių proksimalinio galo aklė, pagaminta iš titano lydinio. Ne mažiau 4 ilgių. Medtronic, 32806000-32806015, katalogas 1, p. 175"]
["2.37.","Kiršnerio viela Ø 1,6 x 150 - 180 mm",600,"vnt",2.76,{"$f":"IF(ISBLANK(E268),\"\", PRODUCT(C268,E268))","v":1655.9999999999998},"Kiršnerio viela Ø 1,6 x 150 mm. Medtronic, 236111; 236121, katalogas 1, p. 146 "]
["2.37.1.","Turi būti galimybė pasirinkti:  a) Vienas galas užaštrintas; b) Vienas galas su sriegiu",null,null,null,null,null," a) Vienas galas užaštrintas; b) Vienas galas su sriegiu"]
["2.38.","Kiršnerio viela, kurios vienas galas užaštrintas Ø 1,5 x 150",2000,"vnt",1.69,{"$f":"IF(ISBLANK(E270),\"\", PRODUCT(C270,E270))","v":3380},"Kiršnerio viela, kurios vienas galas užaštrintas Ø 1,5 x 150. Medtronic, 10704150, katalogas 1, p. 200"]
["2.39.","Kiršnerio viela, kurios vienas galas užaštrintas Ø 2,0 x 150",700,"vnt",4.2300000000000004,{"$f":"IF(ISBLANK(E271),\"\", PRODUCT(C271,E271))","v":2961.0000000000005},"Kiršnerio viela, kurios vienas galas užaštrintas Ø 2,0 x 150. Medtronic, 10705150, katalogas 1, p. 200"]
["2.40.","Kiršnerio viela, kurios vienas galas užaštrintas arba su sriegiu",1000,"vnt",2.39,{"$f":"IF(ISBLANK(E272),\"\", PRODUCT(C272,E272))","v":2390},"Kiršnerio viela, kurios vienas galas užaštrintas arba su sriegiu. Medtronic, 10705200; p. 200, 241250; 241260, katalogas 1, p. 154"]
["2.40.1.","Turi būti galimybė pasirinkti:  a) Ilgis 200 mm, skersmuo 2,0 mm; b) Ilgis 250 mm, skersmuo 2,5 mm (vienas galas užaštrintas); c) Ilgis 250 mm, skersmuo 2,5 mm (vienas galas su sriegiu)",null,null,null,null,null,"a) Ilgis 200 mm, skersmuo 2,0 mm; b) Ilgis 250 mm, skersmuo 2,5 mm (vienas galas užaštrintas); c) Ilgis 250 mm, skersmuo 2,5 mm (vienas galas su sriegiu)"]
["2.41.","Kiršnerio viela, kurios vienas galas su sriegiu Ø 3,2 x 400",50,"vnt",19.079999999999998,{"$f":"IF(ISBLANK(E274),\"\", PRODUCT(C274,E274))","v":953.99999999999989},"Kiršnerio viela, kurios vienas galas su sriegiu Ø 3,2 x 400. Medtronic, 267390, katalogas 1, p. 180"]
["2.42.","Grąžtas Ø 4,5 mm",20,"vnt",30.03,{"$f":"IF(ISBLANK(E275),\"\", PRODUCT(C275,E275))","v":600.6},"Grąžtas Ø 4,5 mm. Medtronic, 010040, katalogas 1, p. 97"]
["2.43.","Instrumentai, skirti darbui su intramedulinėmis PFNA vinimis. Privaloma pateikti 1 rinkinį panaudos būdu. Vieno rinkinio sudėtis:",1,"rinkinys",0,{"$f":"IF(ISBLANK(E276),\"\", PRODUCT(C276,E276))","v":0},"Instrumentai, skirti darbui su intramedulinėmis šlaunikaulio ir blauzdikaulio vinimis. Medtronic, 269900, katalogas 1, p. 176"]
["2.43.1.","PFNA intramedulinių vinių instrumentų sterilizavimo konteineris - 1 vnt",null,null,null,null,null,"PFNA intramedulinių vinių instrumentų sterilizavimo konteineris"]
["2.43.2.","Sujungimo varžtas - 1 vnt",null,null,null,null,null,"Sujungimo varžtas"]
["2.43.3.","Sujungimo detalė - 1 vnt",null,null,null,null,null,"Sujungimo detalė"]
["2.43.4.","130° nukreipėjo varžtas - 1 vnt",null,null,null,null,null,"130° nukreipėjo varžtas"]
["2.43.5.","Sraigto apsauga - 1 vnt",null,null,null,null,null,"Sraigto apsauga"]
["2.43.6.","Trokaro apsauga Ø 3.2 - 1 vnt",null,null,null,null,null,"Trokaro apsauga Ø 3.2"]
["2.43.7.","Trokaras, Ø 3.2mm  - 1 vnt",null,null,null,null,null,"Trokaras, Ø 3.2mm "]
["2.43.8.","Ilgio matuoklis  Ø 3.2mm vielai - 1 vnt",null,null,null,null,null,"Ilgio matuoklis  Ø 3.2mm vielai"]
["2.43.9.","Apsauga - 2 vnt",null,null,null,null,null,"Apsauga"]
["2.43.10.","Grąžto apsauga Ø 4.0 - 2 vnt",null,null,null,null,null,"Grąžto apsauga Ø 4.0"]
["2.43.11.","Trokaras, Ø 4.0mm  - 1 vnt",null,null,null,null,null,"Trokaras, Ø 4.0mm "]
["2.43.12.","Distalinių sraigtų ilgio matuoklė - 1 vnt",null,null,null,null,null,"Distalinių sraigtų ilgio matuoklė"]
["2.43.13.","Distalinių sraigtų atsuktuvas - 1 vnt",null,null,null,null,null,"Distalinių sraigtų atsuktuvas"]
["2.43.14.","T formos atsuktuvas - 1 vnt",null,null,null,null,null,"T formos atsuktuvas"]
["2.43.15.","Nukreipimo viela su kabliuku - 1 vnt",null,null,null,null,null,"Nukreipimo viela su kabliuku"]
["2.43.16.","Kaniuliuotas atsuktuvas vinies galo sraigtui - 1 vnt",null,null,null,null,null,"Kaniuliuotas atsuktuvas vinies galo sraigtui"]
["2.43.17.","Kaniuliuotas ilgintuvas - 1 vnt",null,null,null,null,null,"Kaniuliuotas ilgintuvas"]
["2.43.18.","Valymo viela - 1 vnt",null,null,null,null,null,"Valymo viela"]
["2.43.19.","Vinies išėmėjas - 1 vnt",null,null,null,null,null,"Vinies išėmėjas"]
["2.43.20.","Plaktukas - 1 vnt",null,null,null,null,null,"Plaktukas"]
["2.43.21.","Sraigto išėmėjas - 1 vnt",null,null,null,null,null,"Sraigto išėmėjas"]
["2.43.22.","Šešiakampis atsuktuvas  - 1 vnt",null,null,null,null,null,"Šešiakampis atsuktuvas "]
["2.43.23.","Grąžtas, Ø 4.0mm - 2 vnt",null,null,null,null,null,"Grąžtas, Ø 4.0mm"]
["2.43.24.","Proksimalinio sraigto atsuktuvas - 1 vnt",null,null,null,null,null,"Proksimalinio sraigto atsuktuvas"]
["2.43.25.","Proksimalinio sraigto grąžtas - 1 vnt",null,null,null,null,null,"Proksimalinio sraigto grąžtas"]
["2.43.26.","Kaniuliuotas grąžtas - 1 vnt",null,null,null,null,null,"Kaniuliuotas grąžtas"]
["2.43.27.","Viela su sriegiu, Ø 3.2 mm  - 2 vnt",null,null,null,null,null,"Viela su sriegiu, Ø 3.2 mm "]
["2.43.28.","Gylio ribotuvas, Ø 10 mm - 1 vnt",null,null,null,null,null,"Gylio ribotuvas, Ø 10 mm"]
["2.43.29.","Priveržimo raktas - 1 vnt",null,null,null,null,null,"Priveržimo raktas"]
["2.43.30.","Plaktukas - 1 vnt",null,null,null,null,null,"Plaktukas"]
["2.43.31.","Veržlė - 1 vnt",null,null,null,null,null,"Veržlė"]
["2.43.32.","Minkštųjų audinių apsauga - 1 vnt",null,null,null,null,null,"Minkštųjų audinių apsauga"]
["2.43.33.","Proksimalinio sraigto raktas - 1 vnt",null,null,null,null,null,"Proksimalinio sraigto raktas"]
["2.43.34.","Plaktuko ašis - 1 vnt",null,null,null,null,null,"Plaktuko ašis"]
["2.43.35.","Liniuotė - 1 vnt",null,null,null,null,null,"Liniuotė"]
["2.43.36.","Kaniuliuota yla - 1 vnt",null,null,null,null,null,"Kaniuliuota yla"]
["2.43.37.","Sujungimo varžtas - 1 vnt",null,null,null,null,null,"Sujungimo varžtas"]
["2.43.38.","Nukreipimo viela, Ø 3.2 mm  - 2 vnt",null,null,null,null,null,"Nukreipimo viela, Ø 3.2 mm "]
["2.43.39.","Proksimalinis nukreipėjas ilgoms vinims - 1 vnt",null,null,null,null,null,"Proksimalinis nukreipėjas ilgoms vinims"]
["2.43.40.","Distalinis nukreipėjas ilgoms vinims - 1 vnt",null,null,null,null,null,"Distalinis nukreipėjas ilgoms vinims"]
["2.43.41.","Taikiklis - 1 vnt",null,null,null,null,null,"Taikiklis"]
["2.43.42.","T formos grąžtas, Ø 5.2mm - 1 vnt",null,null,null,null,null,"T formos grąžtas, Ø 5.2mm"]
["2.43.43.","Grąžtas, Ø 5.2mm - 1 vnt",null,null,null,null,null,"Grąžtas, Ø 5.2mm"]
["2.43.44.","Trokaro apsauga Ø 8.1 - 1 vnt",null,null,null,null,null,"Trokaro apsauga Ø 8.1"]
["2.43.45.","Grąžto apsauga Ø 5.2 - 1 vnt",null,null,null,null,null,"Grąžto apsauga Ø 5.2"]
["2.43.46.","Trokaras Ø 8.1 - 1 vnt",null,null,null,null,null,"Trokaras Ø 8.1"]
["2.43.47.","Nukreipimo viela Ø 2.5 - 1 vnt",null,null,null,null,null,"Nukreipimo viela Ø 2.5"]
["2.43.48.","Kanalo instrumentas - 1 vnt",null,null,null,null,null,"Kanalo instrumentas"]
["2.43.49.","Šešiakampis L formos raktas - 1 vnt",null,null,null,null,null,"Šešiakampis L formos raktas"]
["2.43.50.","Vielos laikymo rankena - 1 vnt",null,null,null,null,null,"Vielos laikymo rankena"]
["2.43.51.","Proksimalinė veržlė - 1 vnt",null,null,null,null,null,"Proksimalinė veržlė"]
["2.43.52.","Veržlė - 1 vnt",null,null,null,null,null,"Veržlė"]
["2.43.53.","Distalinė veržlė - 1 vnt",null,null,null,null,null,"Distalinė veržlė"]
["2.43.54.","Lankstus grąžtas - 2 vnt",null,null,null,null,null,"Lankstus grąžtas"]
["2.43.55.","Grąžto antgalis, Ø 9mm - 1 vnt",null,null,null,null,null,"Grąžto antgalis, Ø 9mm"]
["2.43.56.","Grąžto antgalis, Ø 10mm - 1 vnt",null,null,null,null,null,"Grąžto antgalis, Ø 10mm"]
["2.43.57.","Grąžto antgalis, Ø 11mm - 1vnt",null,null,null,null,null,"Grąžto antgalis, Ø 11mm"]
["2.43.58.","Grąžto antgalis, Ø 12mm - 1 vnt",null,null,null,null,null,"Grąžto antgalis, Ø 12mm"]
["2.43.59.","Grąžto antgalis, Ø 13mm - 1 vnt",null,null,null,null,null,"Grąžto antgalis, Ø 13mm"]
["2.43.60.","E forma - 1 vnt",null,null,null,null,null,"E forma"]
["2.43.61.","T formos fiksavimo instrumentas - 1vnt",null,null,null,null,null,"T formos fiksavimo instrumentas"]
["2.43.62.","Grąžtas, Ø 4.3mm - 2 vnt",null,null,null,null,null,"Grąžtas, Ø 4.3mm"]
["2.43.63.","Grąžto apsauga, Ø 4.3 - 2 vnt",null,null,null,null,null,"Grąžto apsauga, Ø 4.3"]
["2.43.64.","Šešiakampis L formos raktas - 1 vnt",null,null,null,null,null,"Šešiakampis L formos raktas"]
["2.43.65.","Gylio ribotuvas, Ø 4.3mm - 1 vnt",null,null,null,null,null,"Gylio ribotuvas, Ø 4.3mm"]
["2.43.66.","Vinies įvedimo rankena - 1 vnt",null,null,null,null,null,"Vinies įvedimo rankena"]
["2.43.67.","130° nukreipėjas statiniam užrakinimui - 1 vnt",null,null,null,null,null,"130° nukreipėjas statiniam užrakinimui"]
["2.43.68.","Sujungimo varžtas - 1 vnt",null,null,null,null,null,"Sujungimo varžtas"]
["2.43.69.","T formos rankenėlė su greito pajungimo jungtimi - 1 vnt",null,null,null,null,null,"T formos rankenėlė su greito pajungimo jungtimi"]
["2.43.70.","130° nukreipėjas dinaminiam užrakinimui - 1 vnt",null,null,null,null,null,"130° nukreipėjas dinaminiam užrakinimui"]
["2.43.71.","Grąžtas, Ø 17.0 mm  -1 vnt",null,null,null,null,null,"Grąžtas, Ø 17.0 mm "]
["2.43.72.","Grąžto apsauga - 1 vnt",null,null,null,null,null,"Grąžto apsauga"]
["2.43.73.","Apsauga - 1 vnt",null,null,null,null,null,"Apsauga"]
["2.43.74.","L formos fiksavimo instrumentas - 1 vnt",null,null,null,null,null,"L formos fiksavimo instrumentas"]
["2.44.","Instrumentai, skirti darbui su užrakinamų titaninių plokštelių sistema, naudojama su Ø 5,0 mm užrakinamais sraigtais. Privaloma pateikti 1 rinkinį. Vieno rinkinio sudėtis:",1,"rinkinys",0,{"$f":"IF(ISBLANK(E351),\"\", PRODUCT(C351,E351))","v":0},"Instrumentai, skirti darbui su užrakinamų titaninių plokštelių sistema, naudojama su Ø 5,0 mm užrakinamais sraigtais. Medtronic, 227900, katalogas 1, p. 95"]
["2.44.1.","Konteineris, skirtas instrumentų ir sraigtų sterilizavimui - 1 vnt",null,null,null,null,null,"Konteineris, skirtas instrumentų ir sraigtų sterilizavimui"]
["2.44.2.","Dėklas Ø 4,5 mm, 5,0 mm ir 6,5 mm sraigtams, įstatomas į instrumentų ir sraigtų sterilizavimo konteinerį; su sraigtų ilgio matuokle - 1 vnt",null,null,null,null,null,"Dėklas Ø 4,5 mm, 5,0 mm ir 6,5 mm sraigtams, įstatomas į instrumentų ir sraigtų sterilizavimo konteinerį; su sraigtų ilgio matuokle"]
["2.44.3.","Plokštelių sterilizavimo konteineris - 1 vnt",null,null,null,null,null,"Plokštelių sterilizavimo konteineris"]
["2.44.4.","Universalus (dvipusis) grąžto kreiptuvas, tinkantis Ø 6,5 mm ir Ø 3,2 mm grąžtams - 1 vnt",null,null,null,null,null,"Universalus (dvipusis) grąžto kreiptuvas, tinkantis Ø 6,5 mm ir Ø 3,2 mm grąžtams"]
["2.44.5.","Universalus (dvipusis) grąžto kreiptuvas, tinkantis Ø 4,5 mm ir Ø 3,2 mm grąžtams - 1 vnt",null,null,null,null,null,"Universalus (dvipusis) grąžto kreiptuvas, tinkantis Ø 4,5 mm ir Ø 3,2 mm grąžtams"]
["2.44.6.","Instrumentas sraigto su prasukta galvute išėmimui, tinkantis 5,0 mm skersmens sraigtams - 1 vnt",null,null,null,null,null,"Instrumentas sraigto su prasukta galvute išėmimui, tinkantis 5,0 mm skersmens sraigtams"]
["2.44.7.","Grąžtas Ø 4,5 mm - 2 vnt",null,null,null,null,null,"Grąžtas Ø 4,5 mm"]
["2.44.8.","Grąžtas Ø 4,1 mm - 2 vnt",null,null,null,null,null,"Grąžtas Ø 4,1 mm"]
["2.44.9.","Grąžtas Ø 3,2 mm - 2 vnt",null,null,null,null,null,"Grąžtas Ø 3,2 mm"]
["2.44.10.","Aštrios žnyplės lūžgalių repozicijai ir fiksacijai, praplatintos, dantytais galais - 1 vnt",null,null,null,null,null,"Aštrios žnyplės lūžgalių repozicijai ir fiksacijai, praplatintos, dantytais galais"]
["2.44.11.","Aštrios žnyplės lūžgalių reparacijai ir fiksacijai, siauros, smailais galais - 1 vnt",null,null,null,null,null,"Aštrios žnyplės lūžgalių reparacijai ir fiksacijai, siauros, smailais galais"]
["2.44.12.","Kiaurymės gylio matuoklis, matavimo skalė 10÷90 mm - 1 vnt",null,null,null,null,null,"Kiaurymės gylio matuoklis, matavimo skalė 10÷90 mm"]
["2.44.13.","Universali T formos rankena su instrumento greito pajungimo  jungtimi su Ø 4,5 mm fiksacine kiauryme - 1 vnt",null,null,null,null,null,"Universali T formos rankena su instrumento greito pajungimo  jungtimi su Ø 4,5 mm fiksacine kiauryme"]
["2.44.14.","Trepanas lūžusio sraigto pašalinimui, Ø 8 mm - 1 vnt",null,null,null,null,null,"Trepanas lūžusio sraigto pašalinimui, Ø 8 mm"]
["2.44.15.","Sriegiklis Ø 6,5 mm - 1 vnt",null,null,null,null,null,"Sriegiklis Ø 6,5 mm"]
["2.44.16.","Sriegiklis Ø 4,5 mm - 1 vnt",null,null,null,null,null,"Sriegiklis Ø 4,5 mm"]
["2.44.17.","Lenkikliai plokštelei, kairės pusės - 1 vnt",null,null,null,null,null,"Lenkikliai plokštelei, kairės pusės"]
["2.44.18.","Lenkikliai plokštelei, dešinės pusės  - 1 vnt",null,null,null,null,null,"Lenkikliai plokštelei, dešinės pusės "]
["2.44.19.","Sunkaus svorio lenkiklis plokstelėms, su 290 ± 5,0 mm ilgio rankena, tinkantis iki 5 mm storio plokštelių lenkimui  - 1 vnt",null,null,null,null,null,"Sunkaus svorio lenkiklis plokstelėms, su 290 ± 5,0 mm ilgio rankena, tinkantis iki 5 mm storio plokštelių lenkimui  "]
["2.44.20.","Šešiabriaunis atsuktuvas, atstumas  tarp šešiabriaunio plokštumų 3,5 mm - 1 vnt",null,null,null,null,null,"Šešiabriaunis atsuktuvas, atstumas  tarp šešiabriaunio plokštumų 3,5 mm"]
["2.44.21.","Sraigtų laikymo įvorė - 1 vnt",null,null,null,null,null,"Sraigtų laikymo įvorė"]
["2.44.22.","Žnyplės, skirtos kaulo ir plokštelės fiksacijai, dantytais galais - 2 vnt",null,null,null,null,null,"Žnyplės, skirtos kaulo ir plokštelės fiksacijai, dantytais galais"]
["2.44.23.","Ø 4,1 mm grąžto nukreipiklis, 100 ± 3,0 mm ilgio - 3 vnt",null,null,null,null,null,"Ø 4,1 mm grąžto nukreipiklis, 100 ± 3,0 mm ilgio"]
["2.44.24.","Grąžtas su atrama gręžimo gylio apribojimui, Ø 4,1 mm, su gylio matavimo skale 8 ÷ 90 mm - 2 vnt",null,null,null,null,null,"Grąžtas su atrama gręžimo gylio apribojimui, Ø 4,1 mm, su gylio matavimo skale 8 ÷ 90 mm"]
["2.44.25.","Ø 2,0 mm \"Kiršnerio\" vielų nukreipiklis - 1 vnt",null,null,null,null,null,"Ø 2,0 mm \"Kiršnerio\" vielų nukreipiklis"]
["2.44.26.","Šešiakampės žvaigždės formos atsuktuvas užrakinamiems sraigtams, apribojantis priveržimo jėgą - 1 vnt",null,null,null,null,null,"Šešiakampės žvaigždės formos atsuktuvas užrakinamiems sraigtams, apribojantis priveržimo jėgą"]
["2.44.27.","Užrakinamų sraigtų laikymo įvorė - 1 vnt",null,null,null,null,null,"Užrakinamų sraigtų laikymo įvorė"]
["2.44.28.","Specialus T formos atsuktuvas, skirtas užrakinamų sraigtų išsukimui - 1 vnt",null,null,null,null,null,"Specialus T formos atsuktuvas, skirtas užrakinamų sraigtų išsukimui"]
["2.44.29.","Lenktas raktas su šešiakampiu galu, atstumas tarp šešiabriaunio plokštumų 3,5 mm - 1 vnt",null,null,null,null,null,"Lenktas raktas su šešiakampiu galu, atstumas tarp šešiabriaunio plokštumų 3,5 mm"]
["2.44.30.","Atsuktuvas 5,0 mm užrakinamiems sraigtams, įsistatantis į elektrinį jėgos instrumentą - 1 vnt",null,null,null,null,null,"Atsuktuvas 5,0 mm užrakinamiems sraigtams, įsistatantis į elektrinį jėgos instrumentą"]
["2.44.31.","Grąžtas metalui, skirtas prasukto sraigto galvutės nugręžimui - 1 vnt",null,null,null,null,null,"Grąžtas metalui, skirtas prasukto sraigto galvutės nugręžimui"]
["2.44.32.","Kiršnerio viela su aštriu trikampiu išgalandinimu, 2,0 mm skersmens, 230 mm ilgio - 3 vnt",null,null,null,null,null,"Kiršnerio viela su aštriu trikampiu išgalandinimu, 2,0 mm skersmens, 230 mm ilgio"]
["2.44.33.","Pateikti dokumentus (gali būti prekės katalogas) įrodyti, ar siūlomas pirkimo objektas atitinka keliamus reikalavimus techninėje specifikacijoje. Prašome pažymėti prekės kataloge vietas įrodančias siūlomo parametro reikšmę ir nurodyti, kurį parametrą grindžiate",null,null,null,null,null,"Medtronic katalogas"]
["2.44.34.","Pateikti dokumentus (gali būti prekės katalogas) įrodyti, ar siūlomas pirkimo objektas atitinka keliamus reikalavimus techninėje specifikacijoje. Prašome pažymėti prekės kataloge vietas įrodančias siūlomo parametro reikšmę ir nurodyti, kurį parametrą grindžiate",null,null,null,null,null,"Medtronic katalogas"]
[null,null,null,null,"Suma be PVM",{"$f":"IF((COUNT(C174:C385)<>COUNT(F174:F385)),\"\", SUM(F174:F385))","v":280244.57999999996},{"$f":"IF((COUNT(C174:C385)<>COUNT(F174:F385)),\"Neužpildytos visų objektų kainos\", \"\")","v":""}]
[null,null,null,null,"PVM suma",14108.33]
[null,null,null,null,"Suma su PVM",{"$f":"IF(ISBLANK(F387), \"\", SUM(F386:F387))","v":294352.90999999997}]
[]
["3.","Plokštelės ir sraigtai, skirti delnakauliams fiksuoti"]
["3.1.","Plokštelės tiesios",25,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E391),\"\", PRODUCT(C391,E391))","v":""}]
["3.1.1.","Ne mažiau 3 skirtingų ilgių, 4,5,6 skylių, kurių diametras atitinka siūlomiems sraigtams"]
["3.1.2.","Plokštelės storis 1.5 mm ± 0.5. Pagamintos iš titano arba lygiavertės medžiagos"]
["3.2.","\"T\" formos plokštelė",25,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E394),\"\", PRODUCT(C394,E394))","v":""}]
["3.2.1.","T formos plokštelė ne mažiau 4 skylių, kurių diametras atitinka siūlomiems sraigtams"]
["3.2.2.","Plokštelės storis 1.5 mm ± 0.5. Pagamintos iš titano arba lygiavertės medžiagos"]
["3.3.","Sraigtai savisriegiai 2,0-2,3 diametro",300,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E397),\"\", PRODUCT(C397,E397))","v":""}]
["3.3.1.","Sraigtai savisriegiai 2,0-2,3 diametro. Ilgiai 6 mm - 24 mm, galimybė rinktis su užsriegta sraigto galvute ir neužsriegta sraigto galvute sraigtus. Pagaminti iš titano arba lygiavertės medžiagos"]
["3.4.","Riešo artrodezinė plokštelė",15,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E399),\"\", PRODUCT(C399,E399))","v":""}]
["3.4.1.","Riešo artrodezinė plokštelė ne mažiau 6 kiaurymių, rakinamiems sraigtams fiksuoti \"kintamu kampu\". Pagaminta iš titano arba lygiavertės medžiagos"]
["3.5.","Savisriegiai sraigtai 2,0 - 2,7 diametro",100,"vnt",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E401),\"\", PRODUCT(C401,E401))","v":""}]
["3.5.1.","užsriegta sraigto galvute. Ilgiai 8 mm - 20mm. Pagaminti iš titano arba lygiavertės medžiagos"]
["3.5.2.","Kartu su plokštelėmis turi būti pateiktas pilnas instrumentų rinkinys panaudai, nurodant konkrečių  panaudai duodamų instrumentų REF kodus ir rinkinio sudėtį"]
["3.5.3.","Pateikti dokumentus (gali būti prekės katalogas) įrodyti, ar siūlomas pirkimo objektas atitinka keliamus reikalavimus techninėje specifikacijoje. Prašome pažymėti prekės kataloge vietas įrodančias siūlomo parametro reikšmę ir nurodyti, kurį parametrą grindžiate"]
[null,null,null,null,"Suma be PVM",{"$f":"IF((COUNT(C391:C404)<>COUNT(F391:F404)),\"\", SUM(F391:F404))","v":""},{"$f":"IF((COUNT(C391:C404)<>COUNT(F391:F404)),\"Neužpildytos visų objektų kainos\", \"\")","v":"Neužpildytos visų objektų kainos"}]
[null,null,null,null,"PVM suma"]
[null,null,null,null,"Suma su PVM",{"$f":"IF(ISBLANK(F406), \"\", SUM(F405:F406))","v":""}]

{"sheet":"Subtiekėjai","index":1,"n_rows":100,"n_cols":9,"rows_kept":100,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,0,4,1],[4,2,4,4],[4,5,4,7],[4,8,4,9],[1,0,1,9],[3,0,3,1],[3,2,3,4],[3,5,3,7],[3,8,3,9],[5,0,5,1],[5,2,5,4],[5,5,5,7],[5,8,5,9],[6,0,6,1],[6,2,6,4],[6,5,6,7],[6,8,6,9],[15,1,15,6],[15,7,15,9],[7,0,7,1],[7,2,7,4],[7,5,7,7],[7,8,7,9],[8,0,8,1],[8,2,8,4],[8,5,8,7],[8,8,8,9],[10,0,10,9],[12,0,12,9],[14,1,14,6],[14,7,14,9],[31,0,31,3],[31,4,31,9],[21,0,21,9],[23,0,23,9],[16,1,16,6],[16,7,16,9],[17,1,17,6],[17,7,17,9],[18,1,18,6],[18,7,18,9],[19,1,19,6],[19,7,19,9],[24,0,24,9],[25,0,25,9],[28,0,28,3],[28,4,28,9]]}
[]
["Sutarties vykdymui numatome pasitelkti šiuos subtiekėjus / subteikėjus / subrangovus:"]
[]
["Pavadinimas",null,"Kodas, adresas",null,null,"Perduodama veikla\t",null,null,"Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties "]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["Pildyti tuomet, jei pirkimo sutarties vykdymui bus pasitelkti subtiekėjai (subteikėjai). Jeigu tiekėjas nenurodo subtiekėjų (subteikėjų), laikoma, kad vykdant pirkimo sutartį jų nebus pasitelkiama. \n"]
[]
["Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:"]
[]
["Nr.","Dokumento pavadinimas\n",null,null,null,null,null,"Dokumentas yra konfidencialus? Taip/Ne"]
[1,"EBVPD",null,null,null,null,null,"Ne"]
[2,"Katalogas 1 - KONFIDENCIALU",null,null,null,null,null,"Taip"]
[3,"Katalogas 3 - KONFIDENCIALU",null,null,null,null,null,"Taip"]
[]
[]
[]
["Pasiūlyme nurodyta Prekės kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, subtiekėjai, taip pat kita informacija, kuri teisės aktų nustatyta tvarka turi būti skelbiama arba kitokiu būdu viešai prieinama visuomenei, nėra laikoma konfidencialia informacija. Konfidencialią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali, todėl, tiekėjui nurodžius tokią informaciją kaip konfidencialią, perkančioji organizacija turi teisę ją skelbti. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad konfidencialios informacijos tiekėjo pasiūlyme nėra. Vadovaujantis Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“, perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, išskyrus informaciją, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią, paskelbs CVP IS."]
[]
["Pasiūlymo galiojimo užtikrinimui pateikiame (jei taikoma):"]
[]
["(Nurodyti užtikrinimo būdą, dydį, dokumentus)"]
[]
[]
["Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas:",null,null,null,"Direktorius"]
[]
[]
["Pasirašančio asmens vardas ir pavardė:",null,null,null,"Gintaras Vaitkevičius"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["3816 2020-06-30 14:27:27"]