**PRIVAŽIUOJAMŲJŲ GELEŽINKELIO KELIŲ TECHNINĖS DOKUMENTACIJOS PARENGIMO PASLAUGŲ PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA**

1. **PIRKIMO OBJEKTAS**

1.1 Privažiuojamųjų geležinkelių kelių techninės dokumentacijos parengimo (atnaujinimo) paslaugų pirkimas siekiant užtikrinti duomenų aktualumą ir saugų riedmenų eismą.

1.2. BVPŽ kodas -71350000-6.

1.3. Pirkimo objektas skaidomas į 4 (keturias) dalis:

1-a pirkimo objekto dalis – Privažiuojamųjų geležinkelio kelių techninės dokumentacijos atnaujinimas Vilniaus regiono geležinkelio stotyse. Orientaciniai kiekiai ir vietos nurodyti preliminariuose žiniaraščiuose, pateiktuose techninės specifikacijos 1 priede.

2-a pirkimo objekto dalis –– Privažiuojamųjų geležinkelio kelių techninės dokumentacijos atnaujinimas Kauno regiono geležinkelio stotyse. Orientaciniai kiekiai ir vietos nurodyti preliminariuose žiniaraščiuose, pateiktuose techninės specifikacijos 2 priede.

3-ia pirkimo objekto dalis –– Privažiuojamųjų geležinkelio kelių techninės dokumentacijos atnaujinimas, Klaipėdos regiono geležinkelio stotyse. Orientaciniai kiekiai ir vietos nurodyti preliminariuose žiniaraščiuose, pateiktuose techninės specifikacijos 3 priede.

4- a pirkimo objekto dalis –– Privažiuojamųjų geležinkelio kelių techninės dokumentacijos atnaujinimas Šiaulių regiono geležinkelio stotyse. Orientaciniai kiekiai ir vietos nurodyti preliminariuose žiniaraščiuose, pateiktuose techninės specifikacijos 4 priede

**2. PIRKIMO OBJEKTO PRITAIKYMO SRITIS**

2.1. Privažiuojamųjų geležinkelių kelių techninės dokumentacijos parengimas (atnaujinimas), kaip tai reglamentuoja Geležinkelių techninio naudojimo nuostatų (TNN) 5.2.4; 5.2.7. punktai.

**3. TECHNINIAI REIKALAVIMAI, KURIUOS TURI ATITIKTI PERKAMA PASLAUGA**

3.1. BENDROSIOS TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS, FUNKCINIAI REIKALAVIMAI

3.1.1. Paslaugos tiekėjas parengia stočių privažiuojamųjų geležinkelio kelių mastelinę schemą ir išilginius profilius:

3.1.1.1. Atlieka geodezinius matavimus ir parengia aiškinamąjį raštą;

3.1.1.2. Pateikia informaciją apie reperius;

3.1.1.3. Parengia privažiuojamųjų geležinkelio kelių, kreivių žiniaraščius;

3.1.1.4. Parengia kelių/sąvažų eksplikacijos žiniaraščius;

3.1.1.5. Parengia iešmų eksplikacijas ir žiniaraščius;

3.1.1.6. Parengia pervažų techninius duomenis ir žiniaraščius;

3.1.1.7. Parengia privažiuojamųjų kelių mastelinės schemas;

3.1.1.8. Parengia privažiuojamųjų kelių išilginius profilius ir nurodo visus statinius esančius šalia arba ant privažiuojamojo kelio, įvardina atstumus tarp statinių;

3.1.1.9. Paslaugos teikėjas suteikia paslaugas pagal poreikius.

**4. DOKUMENTAI, REIKALAUJAMI PRISTATYTI PERDUODANT PASLAUGAS:**

4.1. Parengta byla, kurią sudaro  aiškinamasis raštas, geležinkelio kelių mastelinė schema, geležinkelio kelių išilginių profilių brėžiniai su atliktų geodezinių matavimų, skaičiavimų ir kiti rezultatai įvardijami 3.1.1. punkte. Parengta ir pasirašyta byla pateikiama elektroninėje laikmenoje, PDF ir DWG formatais.

**5. PRIEDAI**

Priedas Nr.1. Preliminarūs žiniaraščiai, Kauno regiono geležinkelio stotys.